{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Analitico","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":43,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"Banco","index":1,"n_rows":12573,"n_cols":11,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 1.10",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO"]
[null,"DATA PREÇO / RT (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE"]
[null,"05/2024",null,"RIO DE JANEIRO",null,null,null,null,"C = COLETADO"]
[null,"13/06/2024",null,"",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% MO\nDESONERADO","% MO\nNÃO DESONERADO"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98522"},"SINAPI","98522","ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018","M","185,52","193,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 1"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"1"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ADMINISTRAÇÃO LOCAL. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 10 HORAS SEMANAIS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"PERC"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":220.45},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":253.86},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"2"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ALUGUÉIS (CONTAINERS)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNID"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2855.83},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":2855.83},"Composições"]
["SINAPI 91595","SINAPI","91595","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019","KG","12,30","12,57",null,"AS"]
["SINAPI 91600","SINAPI","91600","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2019","KG","14,41","14,91",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97089"},"SINAPI","97089","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021","KG","15,85","16,03",null,"CR"]
["SINAPI 97090","SINAPI","97090","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021","KG","15,53","15,68",null,"CR"]
["SINAPI 97091","SINAPI","97091","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021","KG","15,01","15,15",null,"CR"]
["SINAPI 97092","SINAPI","97092","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021","KG","14,49","14,60",null,"CR"]
["SINAPI 97093","SINAPI","97093","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021","KG","13,55","13,64",null,"CR"]
["SINAPI 97088","SINAPI","97088","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021","KG","17,38","17,57",null,"CR"]
["SINAPI 97062","SINAPI","97062","COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024","M2","7,50","7,95",null,"CR"]
["SINAPI 87832","SINAPI","87832","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","151,78","159,68",null,"CR"]
["SINAPI 87812","SINAPI","87812","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","118,55","126,28",null,"CR"]
["SINAPI 87816","SINAPI","87816","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","146,96","155,98",null,"CR"]
["SINAPI 87820","SINAPI","87820","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","165,05","174,20",null,"CR"]
["SINAPI 87824","SINAPI","87824","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","191,78","202,97",null,"CR"]
["SINAPI 87828","SINAPI","87828","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","120,93","127,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104251"},"SINAPI","104251","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","111,07","117,96",null,"CR",{"$f":"IF($B24=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C24,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C24,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B24=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C24,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C24,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104255","SINAPI","104255","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","138,29","146,35",null,"CR",{"$f":"IF($B25=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C25,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C25,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B25=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C25,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C25,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104259","SINAPI","104259","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","156,38","164,57",null,"CR",{"$f":"IF($B26=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C26,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C26,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B26=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C26,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C26,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104263","SINAPI","104263","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","181,10","191,10",null,"CR",{"$f":"IF($B27=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C27,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C27,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B27=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C27,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C27,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104250","SINAPI","104250","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","85,05","93,07",null,"CR",{"$f":"IF($B28=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C28,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C28,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B28=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C28,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C28,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87811","SINAPI","87811","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","93,36","102,29",null,"CR",{"$f":"IF($B29=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C29,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C29,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B29=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C29,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C29,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104254","SINAPI","104254","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","102,32","111,75",null,"CR",{"$f":"IF($B30=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C30,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C30,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B30=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C30,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C30,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87815","SINAPI","87815","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","111,94","122,44",null,"CR",{"$f":"IF($B31=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C31,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C31,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B31=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C31,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C31,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104258","SINAPI","104258","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","109,56","119,30",null,"CR",{"$f":"IF($B32=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C32,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C32,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B32=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C32,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C32,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87819","SINAPI","87819","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","119,18","129,99",null,"CR",{"$f":"IF($B33=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C33,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C33,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B33=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C33,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C33,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104262","SINAPI","104262","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","141,55","154,61",null,"CR",{"$f":"IF($B34=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C34,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C34,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B34=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C34,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C34,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87823","SINAPI","87823","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","154,66","169,19",null,"CR",{"$f":"IF($B35=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C35,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C35,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B35=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C35,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C35,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87827","SINAPI","87827","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","87,52","95,48",null,"CR",{"$f":"IF($B36=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C36,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C36,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B36=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C36,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C36,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87831","SINAPI","87831","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","106,03","115,44",null,"CR",{"$f":"IF($B37=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B37=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104252","SINAPI","104252","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","84,99","91,91",null,"AS",{"$f":"IF($B38=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B38=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104211","SINAPI","104211","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","93,55","101,31",null,"AS",{"$f":"IF($B39=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B39=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104212","SINAPI","104212","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","111,79","120,84",null,"AS",{"$f":"IF($B40=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B40=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104213","SINAPI","104213","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","118,24","127,44",null,"AS",{"$f":"IF($B41=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B41=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104214","SINAPI","104214","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","141,69","152,93",null,"AS",{"$f":"IF($B42=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B42=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104215","SINAPI","104215","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM,  SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","86,42","93,21",null,"AS",{"$f":"IF($B43=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B43=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104216","SINAPI","104216","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","104,17","112,11",null,"AS",{"$f":"IF($B44=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B44=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104249","SINAPI","104249","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","80,70","88,27",null,"CR",{"$f":"IF($B45=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B45=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104253","SINAPI","104253","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","96,48","105,31",null,"CR",{"$f":"IF($B46=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B46=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104256","SINAPI","104256","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","101,88","109,97",null,"AS",{"$f":"IF($B47=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B47=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104260","SINAPI","104260","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","108,32","116,56",null,"AS",{"$f":"IF($B48=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B48=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104264","SINAPI","104264","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","129,47","139,52",null,"AS",{"$f":"IF($B49=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B49=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87809","SINAPI","87809","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","89,01","97,49",null,"CR",{"$f":"IF($B50=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B50=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87813","SINAPI","87813","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","106,10","116,00",null,"CR",{"$f":"IF($B51=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B51=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104257","SINAPI","104257","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","102,24","111,22",null,"CR",{"$f":"IF($B52=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B52=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87817","SINAPI","87817","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","111,86","121,91",null,"CR",{"$f":"IF($B53=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B53=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104261","SINAPI","104261","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","133,49","145,70",null,"CR",{"$f":"IF($B54=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B54=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87821","SINAPI","87821","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","146,60","160,28",null,"CR",{"$f":"IF($B55=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B55=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87825","SINAPI","87825","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","82,19","89,59",null,"CR",{"$f":"IF($B56=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B56=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87829","SINAPI","87829","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","98,89","107,55",null,"CR",{"$f":"IF($B57=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B57=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91076","SINAPI","91076","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","213,59","226,96",null,"AS",{"$f":"IF($B58=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B58=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91072","SINAPI","91072","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","188,73","199,02",null,"AS",{"$f":"IF($B59=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B59=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91093","SINAPI","91093","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","227,87","242,79",null,"AS",{"$f":"IF($B60=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B60=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91089","SINAPI","91089","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","206,15","218,19",null,"AS",{"$f":"IF($B61=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B61=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91074","SINAPI","91074","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","153,86","160,83",null,"AS",{"$f":"IF($B62=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B62=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91070","SINAPI","91070","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","132,22","136,73",null,"AS",{"$f":"IF($B63=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B63=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91091","SINAPI","91091","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","166,49","174,80",null,"AS",{"$f":"IF($B64=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B64=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91087","SINAPI","91087","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","147,44","153,45",null,"AS",{"$f":"IF($B65=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B65=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91075","SINAPI","91075","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","199,08","211,94",null,"AS",{"$f":"IF($B66=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B66=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91071","SINAPI","91071","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","176,34","186,33",null,"AS",{"$f":"IF($B67=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B67=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91092","SINAPI","91092","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","212,26","226,58",null,"AS",{"$f":"IF($B68=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B68=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91088","SINAPI","91088","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","193,06","204,79",null,"AS",{"$f":"IF($B69=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B69=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91073","SINAPI","91073","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","139,41","145,90",null,"AS",{"$f":"IF($B70=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B70=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91069","SINAPI","91069","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","119,78","124,01",null,"AS",{"$f":"IF($B71=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B71=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91090","SINAPI","91090","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","151,31","159,08",null,"AS",{"$f":"IF($B72=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B72=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91086","SINAPI","91086","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","134,56","140,28",null,"AS",{"$f":"IF($B73=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B73=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97032","SINAPI","97032","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024","M","72,76","75,08",null,"CR",{"$f":"IF($B74=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B74=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97031","SINAPI","97031","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024","M","120,84","123,16",null,"CR",{"$f":"IF($B75=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B75=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97034","SINAPI","97034","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024_PS","M","73,59","76,78",null,"CR",{"$f":"IF($B76=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B76=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97033","SINAPI","97033","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024_PS","M","116,02","119,21",null,"CR",{"$f":"IF($B77=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B77=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104801","SINAPI","104801","REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","17,25","19,18",null,"CR",{"$f":"IF($B78=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B78=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104802","SINAPI","104802","REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","11,47","12,76",null,"CR",{"$f":"IF($B79=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B79=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100273","SINAPI","100273","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","3,95","4,37",null,"C",{"$f":"IF($B80=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B80=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98558","SINAPI","98558","TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023","UN","10,59","11,21",null,"CR",{"$f":"IF($B81=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B81=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98559","SINAPI","98559","TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023","M","5,12","5,39",null,"CR",{"$f":"IF($B82=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B82=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105277","SINAPI","105277","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","202,88","218,49",null,"CR",{"$f":"IF($B83=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B83=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105278","SINAPI","105278","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","24,00","25,75",null,"CR",{"$f":"IF($B84=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B84=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105279","SINAPI","105279","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","27,84","29,94",null,"CR",{"$f":"IF($B85=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B85=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105280","SINAPI","105280","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","37,28","40,23",null,"CR",{"$f":"IF($B86=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B86=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105281","SINAPI","105281","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","46,71","50,51",null,"CR",{"$f":"IF($B87=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B87=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105282"},"SINAPI","105282","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","15,98","17,23",null,"CR",{"$f":"IF($B88=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B88=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105283","SINAPI","105283","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","29,80","32,18",null,"CR",{"$f":"IF($B89=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B89=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105284","SINAPI","105284","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","56,44","61,09",null,"CR",{"$f":"IF($B90=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B90=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105297","SINAPI","105297","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","12,00","12,87",null,"CR",{"$f":"IF($B91=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B91=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105298","SINAPI","105298","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","21,78","23,58",null,"CR",{"$f":"IF($B92=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B92=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105299","SINAPI","105299","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","27,58","29,93",null,"CR",{"$f":"IF($B93=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B93=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105300","SINAPI","105300","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","33,55","36,43",null,"CR",{"$f":"IF($B94=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B94=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105301","SINAPI","105301","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","39,50","42,92",null,"CR",{"$f":"IF($B95=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B95=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105302","SINAPI","105302","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","45,45","49,40",null,"CR",{"$f":"IF($B96=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B96=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105303","SINAPI","105303","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","51,37","55,90",null,"CR",{"$f":"IF($B97=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B97=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105304","SINAPI","105304","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","57,44","62,51",null,"CR",{"$f":"IF($B98=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B98=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105305","SINAPI","105305","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","71,37","76,97",null,"CR",{"$f":"IF($B99=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B99=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105306","SINAPI","105306","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","84,68","91,38",null,"CR",{"$f":"IF($B100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105307","SINAPI","105307","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","97,28","105,06",null,"CR",{"$f":"IF($B101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105317","SINAPI","105317","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","27,05","29,34",null,"CR",{"$f":"IF($B102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105318","SINAPI","105318","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","31,13","33,78",null,"CR",{"$f":"IF($B103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105319","SINAPI","105319","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","37,72","40,83",null,"CR",{"$f":"IF($B104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105320","SINAPI","105320","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","45,93","49,77",null,"CR",{"$f":"IF($B105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105321","SINAPI","105321","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","54,12","58,70",null,"CR",{"$f":"IF($B106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105322","SINAPI","105322","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","62,29","67,58",null,"CR",{"$f":"IF($B107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105323","SINAPI","105323","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","70,49","76,50",null,"CR",{"$f":"IF($B108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105324","SINAPI","105324","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","78,93","85,67",null,"CR",{"$f":"IF($B109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105325","SINAPI","105325","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","97,76","105,23",null,"CR",{"$f":"IF($B110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105326","SINAPI","105326","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","116,19","125,11",null,"CR",{"$f":"IF($B111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105340","SINAPI","105340","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","110,14","119,00",null,"CR",{"$f":"IF($B112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105341","SINAPI","105341","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","136,35","147,40",null,"CR",{"$f":"IF($B113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105342","SINAPI","105342","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","165,42","178,64",null,"CR",{"$f":"IF($B114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105343","SINAPI","105343","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,62","20,01",null,"CR",{"$f":"IF($B115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105344","SINAPI","105344","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","133,18","143,55",null,"CR",{"$f":"IF($B116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105345","SINAPI","105345","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","168,61","181,89",null,"CR",{"$f":"IF($B117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105346","SINAPI","105346","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","186,75","201,48",null,"CR",{"$f":"IF($B118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105347","SINAPI","105347","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","228,49","246,10",null,"CR",{"$f":"IF($B119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105348","SINAPI","105348","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","66,14","71,64",null,"CR",{"$f":"IF($B120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105349","SINAPI","105349","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","75,83","82,19",null,"CR",{"$f":"IF($B121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105350","SINAPI","105350","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","85,54","92,73",null,"CR",{"$f":"IF($B122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105351","SINAPI","105351","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","95,48","103,53",null,"CR",{"$f":"IF($B123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105352","SINAPI","105352","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","121,04","129,93",null,"CR",{"$f":"IF($B124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105353","SINAPI","105353","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","143,29","153,90",null,"CR",{"$f":"IF($B125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105354","SINAPI","105354","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","164,09","176,38",null,"CR",{"$f":"IF($B126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105355","SINAPI","105355","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","185,41","199,40",null,"CR",{"$f":"IF($B127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105356","SINAPI","105356","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","207,13","222,83",null,"CR",{"$f":"IF($B128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105357","SINAPI","105357","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","229,09","246,49",null,"CR",{"$f":"IF($B129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105358","SINAPI","105358","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","278,44","299,25",null,"CR",{"$f":"IF($B130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105369","SINAPI","105369","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","72,39","74,14",null,"AS",{"$f":"IF($B131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105377","SINAPI","105377","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","46,51","47,83",null,"AS",{"$f":"IF($B132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105378","SINAPI","105378","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","13,92","14,95",null,"CR",{"$f":"IF($B133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105379","SINAPI","105379","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,63","20,09",null,"CR",{"$f":"IF($B134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105380","SINAPI","105380","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","114,53","123,22",null,"CR",{"$f":"IF($B135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105388","SINAPI","105388","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","14,89","16,07",null,"CR",{"$f":"IF($B136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105389","SINAPI","105389","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,84","20,39",null,"CR",{"$f":"IF($B137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105390","SINAPI","105390","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","123,18","133,13",null,"CR",{"$f":"IF($B138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105391","SINAPI","105391","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","150,68","162,50",null,"CR",{"$f":"IF($B139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105392","SINAPI","105392","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","23,35","25,24",null,"CR",{"$f":"IF($B140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105393","SINAPI","105393","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","28,20","30,53",null,"CR",{"$f":"IF($B141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105394","SINAPI","105394","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","33,05","35,81",null,"CR",{"$f":"IF($B142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105395","SINAPI","105395","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","37,90","41,09",null,"CR",{"$f":"IF($B143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105396","SINAPI","105396","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","42,75","46,34",null,"CR",{"$f":"IF($B144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105397","SINAPI","105397","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","47,71","51,74",null,"CR",{"$f":"IF($B145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105398","SINAPI","105398","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","60,51","64,95",null,"CR",{"$f":"IF($B146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105399","SINAPI","105399","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","71,62","76,93",null,"CR",{"$f":"IF($B147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105400","SINAPI","105400","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","82,05","88,18",null,"CR",{"$f":"IF($B148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105401","SINAPI","105401","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","92,71","99,70",null,"CR",{"$f":"IF($B149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105402","SINAPI","105402","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","103,57","111,43",null,"CR",{"$f":"IF($B150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97173","SINAPI","97173","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","49,32","53,10",null,"CR",{"$f":"IF($B151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97174"},"SINAPI","97174","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","58,94","63,53",null,"CR",{"$f":"IF($B152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97175","SINAPI","97175","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","68,59","73,98",null,"CR",{"$f":"IF($B153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97176","SINAPI","97176","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","78,21","84,43",null,"CR",{"$f":"IF($B154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97177","SINAPI","97177","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\") OU DN 1100 MM (44\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","87,86","94,89",null,"CR",{"$f":"IF($B155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97178","SINAPI","97178","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\") OU DN 1300 MM (52\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","107,10","115,77",null,"CR",{"$f":"IF($B156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97179","SINAPI","97179","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","126,38","136,68",null,"CR",{"$f":"IF($B157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97180","SINAPI","97180","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\") OU DN 1700 MM (68\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","145,65","157,57",null,"CR",{"$f":"IF($B158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97181","SINAPI","97181","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\") OU DN 1900 MM (76\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","164,91","178,47",null,"CR",{"$f":"IF($B159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97182","SINAPI","97182","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\") OU DN 2100 MM (84\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","188,38","203,57",null,"CR",{"$f":"IF($B160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97183","SINAPI","97183","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","44,08","47,58",null,"CR",{"$f":"IF($B161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97184","SINAPI","97184","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","52,77","57,01",null,"CR",{"$f":"IF($B162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97185","SINAPI","97185","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","61,48","66,47",null,"CR",{"$f":"IF($B163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97186","SINAPI","97186","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","70,18","75,94",null,"CR",{"$f":"IF($B164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97187","SINAPI","97187","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\") OU DN 1100 MM (44\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","78,91","85,40",null,"CR",{"$f":"IF($B165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97188","SINAPI","97188","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\") OU DN 1300 MM (52\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","96,30","104,32",null,"CR",{"$f":"IF($B166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97189","SINAPI","97189","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","113,72","123,26",null,"CR",{"$f":"IF($B167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97190","SINAPI","97190","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\") OU DN 1700 MM (68\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","131,12","142,16",null,"CR",{"$f":"IF($B168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97191","SINAPI","97191","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\") OU DN 1900 MM (76\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","148,53","161,08",null,"CR",{"$f":"IF($B169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97192","SINAPI","97192","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\") OU DN 2100 MM (84\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","169,15","183,21",null,"CR",{"$f":"IF($B170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90694","SINAPI","90694","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","46,93","47,42",null,"CR",{"$f":"IF($B171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90695","SINAPI","90695","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","88,58","89,15",null,"CR",{"$f":"IF($B172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90696","SINAPI","90696","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","147,46","148,13",null,"CR",{"$f":"IF($B173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90697","SINAPI","90697","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","228,32","229,07",null,"CR",{"$f":"IF($B174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90698","SINAPI","90698","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","348,44","349,28",null,"CR",{"$f":"IF($B175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90699","SINAPI","90699","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","489,99","490,92",null,"CR",{"$f":"IF($B176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90700","SINAPI","90700","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","571,75","572,51",null,"CR",{"$f":"IF($B177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90701","SINAPI","90701","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","69,95","70,59",null,"CR",{"$f":"IF($B178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90702","SINAPI","90702","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","115,22","115,95",null,"CR",{"$f":"IF($B179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90703","SINAPI","90703","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","179,98","180,80",null,"CR",{"$f":"IF($B180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90704","SINAPI","90704","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","267,08","267,99",null,"CR",{"$f":"IF($B181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90705","SINAPI","90705","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","348,52","349,53",null,"CR",{"$f":"IF($B182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90706","SINAPI","90706","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","461,27","462,13",null,"CR",{"$f":"IF($B183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90708","SINAPI","90708","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","1.088,26","1.089,41",null,"CR",{"$f":"IF($B184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90724","SINAPI","90724","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","30,03","33,35",null,"CR",{"$f":"IF($B185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90725","SINAPI","90725","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","36,89","40,95",null,"CR",{"$f":"IF($B186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90726","SINAPI","90726","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","43,81","48,63",null,"CR",{"$f":"IF($B187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90727","SINAPI","90727","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","50,67","56,23",null,"CR",{"$f":"IF($B188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90728","SINAPI","90728","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","57,54","63,84",null,"CR",{"$f":"IF($B189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90729","SINAPI","90729","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","64,41","71,44",null,"CR",{"$f":"IF($B190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90730","SINAPI","90730","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","71,26","79,06",null,"CR",{"$f":"IF($B191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90731","SINAPI","90731","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","78,14","86,67",null,"CR",{"$f":"IF($B192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90732","SINAPI","90732","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","98,71","109,49",null,"CR",{"$f":"IF($B193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90733","SINAPI","90733","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,28","4,77",null,"CR",{"$f":"IF($B194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90734","SINAPI","90734","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,07","5,64",null,"CR",{"$f":"IF($B195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90735","SINAPI","90735","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,85","6,52",null,"CR",{"$f":"IF($B196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90736","SINAPI","90736","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","6,65","7,40",null,"CR",{"$f":"IF($B197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90737","SINAPI","90737","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","7,44","8,28",null,"CR",{"$f":"IF($B198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90738","SINAPI","90738","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","8,23","9,16",null,"CR",{"$f":"IF($B199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90739","SINAPI","90739","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","10,70","11,46",null,"CR",{"$f":"IF($B200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90740","SINAPI","90740","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,64","6,28",null,"CR",{"$f":"IF($B201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90741","SINAPI","90741","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","6,43","7,16",null,"CR",{"$f":"IF($B202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90742","SINAPI","90742","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","7,22","8,04",null,"CR",{"$f":"IF($B203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90743","SINAPI","90743","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","8,01","8,92",null,"CR",{"$f":"IF($B204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90744","SINAPI","90744","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","8,80","9,81",null,"CR",{"$f":"IF($B205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90745","SINAPI","90745","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","11,94","12,80",null,"CR",{"$f":"IF($B206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90746","SINAPI","90746","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,63","5,15",null,"CR",{"$f":"IF($B207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90747","SINAPI","90747","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","19,91","21,06",null,"CR",{"$f":"IF($B208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94869","SINAPI","94869","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","192,14","192,28",null,"CR",{"$f":"IF($B209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94870","SINAPI","94870","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","2,11","2,25",null,"CR",{"$f":"IF($B210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94871","SINAPI","94871","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","300,80","301,02",null,"CR",{"$f":"IF($B211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94872","SINAPI","94872","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","3,07","3,29",null,"CR",{"$f":"IF($B212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94875","SINAPI","94875","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","1.767,64","1.769,36",null,"CR",{"$f":"IF($B213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94876","SINAPI","94876","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","32,88","34,60",null,"CR",{"$f":"IF($B214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94878","SINAPI","94878","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","38,10","40,14",null,"CR",{"$f":"IF($B215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94879"},"SINAPI","94879","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","2.721,14","2.723,61",null,"CR",{"$f":"IF($B216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94880","SINAPI","94880","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","48,77","51,24",null,"CR",{"$f":"IF($B217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94881","SINAPI","94881","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","3.750,22","3.753,17",null,"CR",{"$f":"IF($B218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94882","SINAPI","94882","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","56,83","59,78",null,"CR",{"$f":"IF($B219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94884","SINAPI","94884","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","73,20","77,06",null,"CR",{"$f":"IF($B220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97121","SINAPI","97121","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,75","4,15",null,"CR",{"$f":"IF($B221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97122","SINAPI","97122","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,49","4,97",null,"CR",{"$f":"IF($B222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97123","SINAPI","97123","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","5,20","5,76",null,"CR",{"$f":"IF($B223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97124","SINAPI","97124","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,05","3,38",null,"CR",{"$f":"IF($B224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97125","SINAPI","97125","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,67","4,06",null,"CR",{"$f":"IF($B225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97126","SINAPI","97126","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,25","4,71",null,"CR",{"$f":"IF($B226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102264","SINAPI","102264","TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","20,83","21,30",null,"CR",{"$f":"IF($B227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102265","SINAPI","102265","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","126,16","139,91",null,"CR",{"$f":"IF($B228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102266","SINAPI","102266","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","139,89","155,13",null,"CR",{"$f":"IF($B229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102267","SINAPI","102267","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","160,55","178,02",null,"CR",{"$f":"IF($B230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102268","SINAPI","102268","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","181,13","200,83",null,"CR",{"$f":"IF($B231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102269","SINAPI","102269","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","222,31","246,48",null,"CR",{"$f":"IF($B232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105260","SINAPI","105260","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","20,80","21,20",null,"AS",{"$f":"IF($B233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105285","SINAPI","105285","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","20,10","20,43",null,"AS",{"$f":"IF($B234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105286","SINAPI","105286","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","28,74","30,41",null,"AS",{"$f":"IF($B235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105287","SINAPI","105287","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","25,97","27,32",null,"AS",{"$f":"IF($B236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105288","SINAPI","105288","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","44,33","46,30",null,"AS",{"$f":"IF($B237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105289","SINAPI","105289","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","41,06","42,65",null,"AS",{"$f":"IF($B238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105290","SINAPI","105290","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","58,16","60,42",null,"AS",{"$f":"IF($B239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105291","SINAPI","105291","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","54,37","56,20",null,"AS",{"$f":"IF($B240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105292","SINAPI","105292","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","46,73","49,23",null,"AS",{"$f":"IF($B241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105293","SINAPI","105293","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","42,57","44,59",null,"AS",{"$f":"IF($B242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105294","SINAPI","105294","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","86,48","89,43",null,"AS",{"$f":"IF($B243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105295","SINAPI","105295","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","81,56","83,96",null,"AS",{"$f":"IF($B244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105296","SINAPI","105296","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","141,57","144,96",null,"AS",{"$f":"IF($B245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105308","SINAPI","105308","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","5,96","6,60",null,"CR",{"$f":"IF($B246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105309","SINAPI","105309","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","6,41","7,09",null,"CR",{"$f":"IF($B247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105310","SINAPI","105310","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","7,55","8,35",null,"CR",{"$f":"IF($B248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105311","SINAPI","105311","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,82","5,34",null,"CR",{"$f":"IF($B249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105312","SINAPI","105312","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,91","5,43",null,"CR",{"$f":"IF($B250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105313","SINAPI","105313","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","5,27","5,83",null,"CR",{"$f":"IF($B251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105314","SINAPI","105314","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","6,22","6,87",null,"CR",{"$f":"IF($B252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105315","SINAPI","105315","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","12,58","13,93",null,"CR",{"$f":"IF($B253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105316","SINAPI","105316","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","22,94","24,88",null,"CR",{"$f":"IF($B254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105327","SINAPI","105327","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","37,99","38,47",null,"AS",{"$f":"IF($B255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105328","SINAPI","105328","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","37,17","37,56",null,"AS",{"$f":"IF($B256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105329","SINAPI","105329","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","61,18","61,74",null,"AS",{"$f":"IF($B257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105330","SINAPI","105330","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","60,23","60,69",null,"AS",{"$f":"IF($B258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105331","SINAPI","105331","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","43,75","44,27",null,"AS",{"$f":"IF($B259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105332","SINAPI","105332","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","42,88","43,30",null,"AS",{"$f":"IF($B260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105333","SINAPI","105333","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","189,38","190,40",null,"AS",{"$f":"IF($B261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105334","SINAPI","105334","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","186,63","187,41",null,"AS",{"$f":"IF($B262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105335","SINAPI","105335","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","284,30","285,50",null,"AS",{"$f":"IF($B263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105336","SINAPI","105336","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","281,05","281,98",null,"AS",{"$f":"IF($B264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105337","SINAPI","105337","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","400,05","401,45",null,"AS",{"$f":"IF($B265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105338","SINAPI","105338","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","396,30","397,37",null,"AS",{"$f":"IF($B266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105339","SINAPI","105339","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,95","4,37",null,"CR",{"$f":"IF($B267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105359","SINAPI","105359","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","15,35","17,02",null,"CR",{"$f":"IF($B268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105360","SINAPI","105360","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,51","20,48",null,"CR",{"$f":"IF($B269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105361","SINAPI","105361","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","21,52","23,78",null,"CR",{"$f":"IF($B270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105362","SINAPI","105362","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","22,71","25,21",null,"CR",{"$f":"IF($B271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105363","SINAPI","105363","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","27,20","30,15",null,"CR",{"$f":"IF($B272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105364","SINAPI","105364","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","31,54","34,93",null,"CR",{"$f":"IF($B273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105365","SINAPI","105365","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","30,72","34,05",null,"CR",{"$f":"IF($B274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105366","SINAPI","105366","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","37,04","40,98",null,"CR",{"$f":"IF($B275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105367","SINAPI","105367","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","43,03","47,57",null,"CR",{"$f":"IF($B276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105368","SINAPI","105368","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","42,49","43,53",null,"AS",{"$f":"IF($B277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105370","SINAPI","105370","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","67,01","68,40",null,"AS",{"$f":"IF($B278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105371","SINAPI","105371","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","35,47","39,14",null,"CR",{"$f":"IF($B279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105372"},"SINAPI","105372","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","9,31","10,01",null,"CR",{"$f":"IF($B280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105373","SINAPI","105373","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","10,93","11,76",null,"CR",{"$f":"IF($B281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105374","SINAPI","105374","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","135,89","138,65",null,"AS",{"$f":"IF($B282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105375","SINAPI","105375","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","117,53","122,07",null,"AS",{"$f":"IF($B283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105376","SINAPI","105376","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","109,97","113,64",null,"AS",{"$f":"IF($B284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105381","SINAPI","105381","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","15,24","16,83",null,"CR",{"$f":"IF($B285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105382","SINAPI","105382","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","17,73","19,56",null,"CR",{"$f":"IF($B286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105383","SINAPI","105383","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,55","20,57",null,"CR",{"$f":"IF($B287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105384","SINAPI","105384","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","22,28","24,68",null,"CR",{"$f":"IF($B288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105385","SINAPI","105385","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","25,86","28,62",null,"CR",{"$f":"IF($B289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105386","SINAPI","105386","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","25,17","27,88",null,"CR",{"$f":"IF($B290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105387","SINAPI","105387","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","30,48","33,67",null,"CR",{"$f":"IF($B291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92833","SINAPI","92833","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","250,34","251,21",null,"CR",{"$f":"IF($B292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92834","SINAPI","92834","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","21,65","22,52",null,"CR",{"$f":"IF($B293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92835","SINAPI","92835","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","263,40","264,62",null,"CR",{"$f":"IF($B294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92836","SINAPI","92836","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","28,84","30,06",null,"CR",{"$f":"IF($B295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92837","SINAPI","92837","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","470,29","471,90",null,"CR",{"$f":"IF($B296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92838","SINAPI","92838","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","36,36","37,97",null,"CR",{"$f":"IF($B297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92839","SINAPI","92839","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","576,62","578,58",null,"CR",{"$f":"IF($B298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92840","SINAPI","92840","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","44,18","46,14",null,"CR",{"$f":"IF($B299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92841","SINAPI","92841","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","750,54","752,88",null,"CR",{"$f":"IF($B300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92842","SINAPI","92842","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","55,07","57,41",null,"CR",{"$f":"IF($B301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92843","SINAPI","92843","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","776,09","778,78",null,"CR",{"$f":"IF($B302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92844","SINAPI","92844","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","65,26","67,95",null,"CR",{"$f":"IF($B303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92845","SINAPI","92845","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.152,58","1.155,65",null,"CR",{"$f":"IF($B304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92846","SINAPI","92846","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","74,77","77,84",null,"CR",{"$f":"IF($B305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92847","SINAPI","92847","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.180,73","1.184,18",null,"CR",{"$f":"IF($B306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92848","SINAPI","92848","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","87,68","91,13",null,"CR",{"$f":"IF($B307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92849","SINAPI","92849","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","253,21","254,28",null,"CR",{"$f":"IF($B308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92850","SINAPI","92850","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","24,52","25,59",null,"CR",{"$f":"IF($B309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92851","SINAPI","92851","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","267,48","268,99",null,"CR",{"$f":"IF($B310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92852","SINAPI","92852","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","32,92","34,43",null,"CR",{"$f":"IF($B311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92853","SINAPI","92853","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","475,61","477,57",null,"CR",{"$f":"IF($B312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92854","SINAPI","92854","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","41,68","43,64",null,"CR",{"$f":"IF($B313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92855","SINAPI","92855","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","583,14","585,56",null,"CR",{"$f":"IF($B314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92856","SINAPI","92856","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","50,70","53,12",null,"CR",{"$f":"IF($B315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92857","SINAPI","92857","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","758,31","761,16",null,"CR",{"$f":"IF($B316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92858","SINAPI","92858","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","62,84","65,69",null,"CR",{"$f":"IF($B317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92859","SINAPI","92859","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","785,07","788,40",null,"CR",{"$f":"IF($B318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92860","SINAPI","92860","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","74,24","77,57",null,"CR",{"$f":"IF($B319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92861","SINAPI","92861","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.162,79","1.166,56",null,"CR",{"$f":"IF($B320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92862","SINAPI","92862","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","84,98","88,75",null,"CR",{"$f":"IF($B321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92863","SINAPI","92863","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.192,17","1.196,38",null,"CR",{"$f":"IF($B322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92864","SINAPI","92864","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","99,12","103,33",null,"CR",{"$f":"IF($B323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92210","SINAPI","92210","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","183,84","186,47",null,"CR",{"$f":"IF($B324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92211","SINAPI","92211","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","223,34","226,72",null,"CR",{"$f":"IF($B325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92212","SINAPI","92212","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","341,61","345,74",null,"CR",{"$f":"IF($B326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92213","SINAPI","92213","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","454,72","459,59",null,"CR",{"$f":"IF($B327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92214","SINAPI","92214","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","550,71","556,36",null,"CR",{"$f":"IF($B328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92215","SINAPI","92215","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","632,16","638,58",null,"CR",{"$f":"IF($B329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92216","SINAPI","92216","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","655,15","662,35",null,"CR",{"$f":"IF($B330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92219","SINAPI","92219","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","187,92","190,83",null,"CR",{"$f":"IF($B331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92220","SINAPI","92220","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","228,66","232,39",null,"CR",{"$f":"IF($B332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92221","SINAPI","92221","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","348,13","352,70",null,"CR",{"$f":"IF($B333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92222","SINAPI","92222","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","462,46","467,87",null,"CR",{"$f":"IF($B334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92223","SINAPI","92223","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","559,67","565,93",null,"CR",{"$f":"IF($B335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92224","SINAPI","92224","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","642,39","649,49",null,"CR",{"$f":"IF($B336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92226","SINAPI","92226","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","666,61","674,58",null,"CR",{"$f":"IF($B337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92808","SINAPI","92808","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","28,51","30,43",null,"CR",{"$f":"IF($B338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92809","SINAPI","92809","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","39,59","42,22",null,"CR",{"$f":"IF($B339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92810","SINAPI","92810","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","50,94","54,32",null,"CR",{"$f":"IF($B340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92811","SINAPI","92811","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","62,48","66,61",null,"CR",{"$f":"IF($B341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92812","SINAPI","92812","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","74,27","79,14",null,"CR",{"$f":"IF($B342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92813","SINAPI","92813","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","86,29","91,94",null,"CR",{"$f":"IF($B343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92814"},"SINAPI","92814","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","98,54","104,96",null,"CR",{"$f":"IF($B344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92815","SINAPI","92815","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","110,98","118,18",null,"CR",{"$f":"IF($B345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92816","SINAPI","92816","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","949,37","958,17",null,"CR",{"$f":"IF($B346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92817","SINAPI","92817","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","136,62","145,42",null,"CR",{"$f":"IF($B347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92818","SINAPI","92818","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.354,25","1.365,50",null,"CR",{"$f":"IF($B348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92819","SINAPI","92819","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","176,75","188,00",null,"CR",{"$f":"IF($B349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92820","SINAPI","92820","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","31,40","33,51",null,"CR",{"$f":"IF($B350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92821","SINAPI","92821","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","43,67","46,58",null,"CR",{"$f":"IF($B351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92822","SINAPI","92822","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","56,26","59,99",null,"CR",{"$f":"IF($B352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92824","SINAPI","92824","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","69,00","73,57",null,"CR",{"$f":"IF($B353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92825","SINAPI","92825","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","82,01","87,42",null,"CR",{"$f":"IF($B354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92826","SINAPI","92826","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","95,25","101,51",null,"CR",{"$f":"IF($B355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92827","SINAPI","92827","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","108,77","115,87",null,"CR",{"$f":"IF($B356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92828","SINAPI","92828","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","122,44","130,41",null,"CR",{"$f":"IF($B357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92829","SINAPI","92829","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","963,26","972,99",null,"CR",{"$f":"IF($B358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92830","SINAPI","92830","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","150,51","160,24",null,"CR",{"$f":"IF($B359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92831","SINAPI","92831","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.371,81","1.384,24",null,"CR",{"$f":"IF($B360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92832","SINAPI","92832","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","194,31","206,74",null,"CR",{"$f":"IF($B361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95565","SINAPI","95565","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","156,34","158,26",null,"CR",{"$f":"IF($B362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95566","SINAPI","95566","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","159,23","161,34",null,"CR",{"$f":"IF($B363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95567","SINAPI","95567","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","123,78","125,70",null,"CR",{"$f":"IF($B364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95568","SINAPI","95568","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","152,17","154,80",null,"CR",{"$f":"IF($B365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95569","SINAPI","95569","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","218,50","221,88",null,"CR",{"$f":"IF($B366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95570","SINAPI","95570","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","126,67","128,78",null,"CR",{"$f":"IF($B367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95571","SINAPI","95571","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","156,25","159,16",null,"CR",{"$f":"IF($B368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95572","SINAPI","95572","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","223,82","227,55",null,"CR",{"$f":"IF($B369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97127","SINAPI","97127","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","6,28","6,94",null,"CR",{"$f":"IF($B370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97128","SINAPI","97128","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","11,77","12,79",null,"CR",{"$f":"IF($B371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97129","SINAPI","97129","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","13,92","15,12",null,"CR",{"$f":"IF($B372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97130","SINAPI","97130","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","16,11","17,51",null,"CR",{"$f":"IF($B373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97131","SINAPI","97131","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","18,27","19,86",null,"CR",{"$f":"IF($B374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97132","SINAPI","97132","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","20,45","22,22",null,"CR",{"$f":"IF($B375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97133","SINAPI","97133","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","24,79","26,95",null,"CR",{"$f":"IF($B376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97134","SINAPI","97134","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","5,16","5,70",null,"CR",{"$f":"IF($B377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97135","SINAPI","97135","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","9,02","9,80",null,"CR",{"$f":"IF($B378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97136","SINAPI","97136","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","10,67","11,60",null,"CR",{"$f":"IF($B379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97137","SINAPI","97137","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","12,36","13,43",null,"CR",{"$f":"IF($B380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97138","SINAPI","97138","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","14,02","15,24",null,"CR",{"$f":"IF($B381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97139","SINAPI","97139","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","15,69","17,05",null,"CR",{"$f":"IF($B382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97140","SINAPI","97140","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","19,02","20,67",null,"CR",{"$f":"IF($B383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103089","SINAPI","103089","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","13,27","14,20",null,"AS",{"$f":"IF($B384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103090","SINAPI","103090","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","15,88","16,99",null,"AS",{"$f":"IF($B385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103091","SINAPI","103091","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","22,33","23,94",null,"AS",{"$f":"IF($B386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103092","SINAPI","103092","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","28,83","30,89",null,"AS",{"$f":"IF($B387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103093","SINAPI","103093","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","44,06","47,25",null,"AS",{"$f":"IF($B388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103094","SINAPI","103094","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","50,57","54,24",null,"AS",{"$f":"IF($B389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103095","SINAPI","103095","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","65,78","70,54",null,"AS",{"$f":"IF($B390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103096","SINAPI","103096","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","72,29","77,54",null,"AS",{"$f":"IF($B391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103097","SINAPI","103097","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","87,51","93,87",null,"AS",{"$f":"IF($B392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103098","SINAPI","103098","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","94,01","100,84",null,"AS",{"$f":"IF($B393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103099","SINAPI","103099","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","106,95","114,75",null,"AS",{"$f":"IF($B394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103100","SINAPI","103100","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","114,16","122,51",null,"AS",{"$f":"IF($B395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103101","SINAPI","103101","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","125,74","134,97",null,"AS",{"$f":"IF($B396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103102","SINAPI","103102","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","144,80","155,43",null,"AS",{"$f":"IF($B397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103103","SINAPI","103103","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","156,40","167,88",null,"AS",{"$f":"IF($B398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103104","SINAPI","103104","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","187,05","200,80",null,"AS",{"$f":"IF($B399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103105","SINAPI","103105","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","55,43","58,79",null,"AS",{"$f":"IF($B400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103106","SINAPI","103106","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","66,27","70,37",null,"AS",{"$f":"IF($B401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103107","SINAPI","103107","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","93,31","99,33",null,"AS",{"$f":"IF($B402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103108","SINAPI","103108","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","120,35","128,30",null,"AS",{"$f":"IF($B403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103109","SINAPI","103109","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","198,21","211,70",null,"AS",{"$f":"IF($B404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103110","SINAPI","103110","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","225,25","240,66",null,"AS",{"$f":"IF($B405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103111","SINAPI","103111","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","303,10","324,05",null,"AS",{"$f":"IF($B406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103112","SINAPI","103112","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","330,15","353,02",null,"AS",{"$f":"IF($B407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103113"},"SINAPI","103113","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","408,00","436,41",null,"AS",{"$f":"IF($B408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103114","SINAPI","103114","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","435,03","465,38",null,"AS",{"$f":"IF($B409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103115","SINAPI","103115","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","489,13","523,31",null,"AS",{"$f":"IF($B410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103116","SINAPI","103116","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","594,03","635,67",null,"AS",{"$f":"IF($B411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103117","SINAPI","103117","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","648,10","693,61",null,"AS",{"$f":"IF($B412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103118","SINAPI","103118","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","753,00","805,96",null,"AS",{"$f":"IF($B413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103119","SINAPI","103119","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","807,09","863,90",null,"AS",{"$f":"IF($B414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103120","SINAPI","103120","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","966,07","1.034,19",null,"AS",{"$f":"IF($B415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103121","SINAPI","103121","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","72,96","77,55",null,"AS",{"$f":"IF($B416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103122","SINAPI","103122","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","89,18","94,92",null,"AS",{"$f":"IF($B417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103123","SINAPI","103123","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","129,75","138,38",null,"AS",{"$f":"IF($B418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103124","SINAPI","103124","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","170,30","181,82",null,"AS",{"$f":"IF($B419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103125","SINAPI","103125","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","287,11","306,91",null,"AS",{"$f":"IF($B420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103126","SINAPI","103126","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","327,64","350,35",null,"AS",{"$f":"IF($B421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103127","SINAPI","103127","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","444,44","475,46",null,"AS",{"$f":"IF($B422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103128","SINAPI","103128","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","485,00","518,90",null,"AS",{"$f":"IF($B423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103129","SINAPI","103129","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","601,79","644,00",null,"AS",{"$f":"IF($B424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103130","SINAPI","103130","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","642,34","687,43",null,"AS",{"$f":"IF($B425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103131","SINAPI","103131","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","723,47","774,33",null,"AS",{"$f":"IF($B426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103132","SINAPI","103132","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","880,81","942,87",null,"AS",{"$f":"IF($B427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103133","SINAPI","103133","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","961,93","1.029,76",null,"AS",{"$f":"IF($B428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103134","SINAPI","103134","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.119,28","1.198,30",null,"AS",{"$f":"IF($B429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103135","SINAPI","103135","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.200,41","1.285,21",null,"AS",{"$f":"IF($B430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103136","SINAPI","103136","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.438,89","1.540,65",null,"AS",{"$f":"IF($B431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103137","SINAPI","103137","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","37,95","40,06",null,"AS",{"$f":"IF($B432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103138","SINAPI","103138","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","43,36","45,84",null,"AS",{"$f":"IF($B433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103139","SINAPI","103139","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","56,88","60,33",null,"AS",{"$f":"IF($B434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103140","SINAPI","103140","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","70,40","74,80",null,"AS",{"$f":"IF($B435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103141","SINAPI","103141","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","109,33","116,51",null,"AS",{"$f":"IF($B436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103142","SINAPI","103142","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","122,85","130,98",null,"AS",{"$f":"IF($B437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103143","SINAPI","103143","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","161,77","172,69",null,"AS",{"$f":"IF($B438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103144","SINAPI","103144","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","175,30","187,16",null,"AS",{"$f":"IF($B439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103145","SINAPI","103145","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","214,23","228,88",null,"AS",{"$f":"IF($B440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103146","SINAPI","103146","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","227,73","243,34",null,"AS",{"$f":"IF($B441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103147","SINAPI","103147","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","254,79","272,30",null,"AS",{"$f":"IF($B442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103148","SINAPI","103148","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","307,23","328,48",null,"AS",{"$f":"IF($B443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103149","SINAPI","103149","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","334,28","357,45",null,"AS",{"$f":"IF($B444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103150","SINAPI","103150","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","386,67","413,58",null,"AS",{"$f":"IF($B445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103151","SINAPI","103151","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","413,76","442,60",null,"AS",{"$f":"IF($B446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103152","SINAPI","103152","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","493,25","527,75",null,"AS",{"$f":"IF($B447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103372","SINAPI","103372","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","5,38","5,41",null,"AS",{"$f":"IF($B448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103373","SINAPI","103373","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","10,53","10,57",null,"AS",{"$f":"IF($B449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103376","SINAPI","103376","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","124,60","124,77",null,"AS",{"$f":"IF($B450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103377","SINAPI","103377","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","266,40","266,64",null,"AS",{"$f":"IF($B451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103379","SINAPI","103379","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","414,59","414,90",null,"AS",{"$f":"IF($B452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103383","SINAPI","103383","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","1.016,08","1.016,49",null,"AS",{"$f":"IF($B453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103385","SINAPI","103385","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","1.638,70","1.639,45",null,"AS",{"$f":"IF($B454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103387","SINAPI","103387","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","2.874,34","2.875,52",null,"AS",{"$f":"IF($B455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103389","SINAPI","103389","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4.274,54","4.276,26",null,"AS",{"$f":"IF($B456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103391","SINAPI","103391","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","2.820,31","2.822,75",null,"AS",{"$f":"IF($B457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103392","SINAPI","103392","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4.605,97","4.608,83",null,"AS",{"$f":"IF($B458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103393","SINAPI","103393","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","5.080,60","5.083,88",null,"AS",{"$f":"IF($B459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103397","SINAPI","103397","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","4,77","5,31",null,"CR",{"$f":"IF($B460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103398","SINAPI","103398","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","7,65","8,50",null,"CR",{"$f":"IF($B461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103399","SINAPI","103399","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","15,06","16,73",null,"CR",{"$f":"IF($B462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103400","SINAPI","103400","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","21,52","23,90",null,"CR",{"$f":"IF($B463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103401","SINAPI","103401","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","26,31","29,23",null,"CR",{"$f":"IF($B464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103402","SINAPI","103402","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","38,27","42,51",null,"CR",{"$f":"IF($B465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103403","SINAPI","103403","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","43,05","47,82",null,"CR",{"$f":"IF($B466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103404","SINAPI","103404","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","47,84","53,13",null,"CR",{"$f":"IF($B467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103405","SINAPI","103405","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","53,82","59,78",null,"CR",{"$f":"IF($B468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103406","SINAPI","103406","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","59,80","66,43",null,"CR",{"$f":"IF($B469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103407","SINAPI","103407","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","66,98","74,40",null,"CR",{"$f":"IF($B470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103408","SINAPI","103408","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","75,35","83,69",null,"CR",{"$f":"IF($B471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103409"},"SINAPI","103409","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","84,91","94,32",null,"CR",{"$f":"IF($B472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103410","SINAPI","103410","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","95,69","106,28",null,"CR",{"$f":"IF($B473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103411","SINAPI","103411","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","9,56","10,62",null,"CR",{"$f":"IF($B474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103412","SINAPI","103412","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","15,30","17,00",null,"CR",{"$f":"IF($B475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103413","SINAPI","103413","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","30,13","33,47",null,"CR",{"$f":"IF($B476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103414","SINAPI","103414","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","43,05","47,82",null,"CR",{"$f":"IF($B477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103415","SINAPI","103415","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","52,62","58,45",null,"CR",{"$f":"IF($B478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103416","SINAPI","103416","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","76,55","85,02",null,"CR",{"$f":"IF($B479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103417","SINAPI","103417","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","86,11","95,66",null,"CR",{"$f":"IF($B480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103418","SINAPI","103418","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","95,69","106,28",null,"CR",{"$f":"IF($B481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103419","SINAPI","103419","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","107,65","119,57",null,"CR",{"$f":"IF($B482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103420","SINAPI","103420","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","119,61","132,86",null,"CR",{"$f":"IF($B483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103421","SINAPI","103421","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","133,96","148,80",null,"CR",{"$f":"IF($B484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103422","SINAPI","103422","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","150,71","167,40",null,"CR",{"$f":"IF($B485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103423","SINAPI","103423","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","169,84","188,66",null,"CR",{"$f":"IF($B486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103424","SINAPI","103424","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","191,38","212,58",null,"CR",{"$f":"IF($B487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103425","SINAPI","103425","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","16,35","16,89",null,"AS",{"$f":"IF($B488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103426","SINAPI","103426","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","20,13","20,98",null,"AS",{"$f":"IF($B489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103427","SINAPI","103427","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","40,26","41,93",null,"AS",{"$f":"IF($B490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103428","SINAPI","103428","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","255,01","260,30",null,"AS",{"$f":"IF($B491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103429","SINAPI","103429","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","2.715,51","2.726,10",null,"AS",{"$f":"IF($B492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103430","SINAPI","103430","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","34,47","35,32",null,"AS",{"$f":"IF($B493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103431","SINAPI","103431","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","60,84","62,51",null,"AS",{"$f":"IF($B494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103432","SINAPI","103432","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","1.539,89","1.545,18",null,"AS",{"$f":"IF($B495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103433","SINAPI","103433","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","33,37","33,91",null,"AS",{"$f":"IF($B496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103434","SINAPI","103434","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","46,44","47,29",null,"AS",{"$f":"IF($B497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103435","SINAPI","103435","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","86,62","88,29",null,"AS",{"$f":"IF($B498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103436","SINAPI","103436","COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","2.175,70","2.180,99",null,"AS",{"$f":"IF($B499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103437","SINAPI","103437","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","179,42","182,76",null,"AS",{"$f":"IF($B500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103438","SINAPI","103438","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","179,42","182,76",null,"AS",{"$f":"IF($B501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103439","SINAPI","103439","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","209,95","213,29",null,"AS",{"$f":"IF($B502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103440","SINAPI","103440","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","411,77","422,36",null,"AS",{"$f":"IF($B503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103441","SINAPI","103441","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","416,71","427,30",null,"AS",{"$f":"IF($B504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103442","SINAPI","103442","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","536,02","546,61",null,"AS",{"$f":"IF($B505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98441","SINAPI","98441","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","103,13","108,32",null,"CR",{"$f":"IF($B506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98443","SINAPI","98443","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","79,73","82,54",null,"CR",{"$f":"IF($B507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98445","SINAPI","98445","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","121,05","127,61",null,"CR",{"$f":"IF($B508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98446","SINAPI","98446","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","154,73","164,16",null,"CR",{"$f":"IF($B509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98447","SINAPI","98447","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","93,82","97,58",null,"CR",{"$f":"IF($B510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98448","SINAPI","98448","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","120,52","126,30",null,"CR",{"$f":"IF($B511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98449","SINAPI","98449","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","145,11","150,91",null,"CR",{"$f":"IF($B512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98451","SINAPI","98451","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","118,46","121,50",null,"CR",{"$f":"IF($B513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98453","SINAPI","98453","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","167,70","175,37",null,"CR",{"$f":"IF($B514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98454","SINAPI","98454","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","210,34","221,85",null,"CR",{"$f":"IF($B515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98455","SINAPI","98455","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","136,28","140,67",null,"CR",{"$f":"IF($B516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98456","SINAPI","98456","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","172,41","179,82",null,"CR",{"$f":"IF($B517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98458","SINAPI","98458","TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024","M2","102,92","107,75",null,"CR",{"$f":"IF($B518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98459","SINAPI","98459","TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024","M2","90,55","95,05",null,"CR",{"$f":"IF($B519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98460","SINAPI","98460","PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024","M2","71,12","74,40",null,"CR",{"$f":"IF($B520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98461","SINAPI","98461","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024_PS","UN","5.739,33","5.952,21",null,"AS",{"$f":"IF($B521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98462","SINAPI","98462","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024_PS","UN","9.764,19","10.133,52",null,"AS",{"$f":"IF($B522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105113","SINAPI","105113","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024","UN","7.580,87","7.863,90",null,"AS",{"$f":"IF($B523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105114","SINAPI","105114","EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024","M3","1.871,73","2.008,85",null,"AS",{"$f":"IF($B524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105115","SINAPI","105115","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024","UN","145,25","155,63",null,"AS",{"$f":"IF($B525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105116","SINAPI","105116","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024","UN","13,71","15,28",null,"CR",{"$f":"IF($B526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105126","SINAPI","105126","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M","36,64","37,33",null,"CR",{"$f":"IF($B527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105127","SINAPI","105127","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M","33,45","34,01",null,"CR",{"$f":"IF($B528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105128","SINAPI","105128","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M","108,31","111,48",null,"CR",{"$f":"IF($B529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105130","SINAPI","105130","EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024","M","31,12","33,51",null,"CR",{"$f":"IF($B530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5631","SINAPI","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","233,08","237,50",null,"C",{"$f":"IF($B531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5678","SINAPI","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","158,35","162,77",null,"CR",{"$f":"IF($B532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5680","SINAPI","5680","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","145,20","149,62",null,"CR",{"$f":"IF($B533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5684","SINAPI","5684","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","168,33","172,41",null,"AS",{"$f":"IF($B534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5689","SINAPI","5689","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","6,32","6,32",null,"AS",{"$f":"IF($B535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5795"},"SINAPI","5795","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","36,59","40,57",null,"CR",{"$f":"IF($B536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5811","SINAPI","5811","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","220,35","226,48",null,"AS",{"$f":"IF($B537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5823","SINAPI","5823","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","244,65","260,11",null,"AS",{"$f":"IF($B538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5824","SINAPI","5824","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","231,46","237,36",null,"AS",{"$f":"IF($B539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5835","SINAPI","5835","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","354,23","358,07",null,"AS",{"$f":"IF($B540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5839","SINAPI","5839","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","9,31","9,31",null,"AS",{"$f":"IF($B541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5843","SINAPI","5843","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","173,85","178,24",null,"AS",{"$f":"IF($B542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5847","SINAPI","5847","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","305,31","309,70",null,"CR",{"$f":"IF($B543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5851","SINAPI","5851","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","293,94","298,33",null,"CR",{"$f":"IF($B544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5855","SINAPI","5855","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","792,88","797,27",null,"CR",{"$f":"IF($B545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5863","SINAPI","5863","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","23,63","23,63",null,"AS",{"$f":"IF($B546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5867","SINAPI","5867","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","170,06","174,14",null,"AS",{"$f":"IF($B547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5875","SINAPI","5875","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","146,62","151,04",null,"C",{"$f":"IF($B548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5879","SINAPI","5879","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","152,27","156,35",null,"AS",{"$f":"IF($B549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5882","SINAPI","5882","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","128,26","131,00",null,"AS",{"$f":"IF($B550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5890","SINAPI","5890","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","218,69","224,59",null,"AS",{"$f":"IF($B551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5894","SINAPI","5894","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","227,09","232,99",null,"AS",{"$f":"IF($B552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5901","SINAPI","5901","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","331,74","337,64",null,"AS",{"$f":"IF($B553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5909","SINAPI","5909","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","38,59","41,33",null,"AS",{"$f":"IF($B554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5921","SINAPI","5921","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","4,94","4,94",null,"AS",{"$f":"IF($B555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5928","SINAPI","5928","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","292,56","299,11",null,"AS",{"$f":"IF($B556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5932","SINAPI","5932","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","278,78","283,28",null,"CR",{"$f":"IF($B557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5940","SINAPI","5940","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","219,81","223,65",null,"CR",{"$f":"IF($B558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5944","SINAPI","5944","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","264,65","268,49",null,"CR",{"$f":"IF($B559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5953","SINAPI","5953","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","59,35","59,35",null,"AS",{"$f":"IF($B560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 6259","SINAPI","6259","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","270,43","276,33",null,"AS",{"$f":"IF($B561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 6879","SINAPI","6879","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","219,67","223,75",null,"AS",{"$f":"IF($B562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7030","SINAPI","7030","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","265,74","265,74",null,"AS",{"$f":"IF($B563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7042","SINAPI","7042","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","23,95","23,95",null,"CR",{"$f":"IF($B564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7049","SINAPI","7049","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","230,51","234,59",null,"AS",{"$f":"IF($B565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 67826","SINAPI","67826","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","203,31","209,44",null,"AS",{"$f":"IF($B566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 73417","SINAPI","73417","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","190,06","190,06",null,"AS",{"$f":"IF($B567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 73436","SINAPI","73436","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","171,49","175,57",null,"AS",{"$f":"IF($B568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 73467","SINAPI","73467","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","263,15","269,05",null,"AS",{"$f":"IF($B569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 73536","SINAPI","73536","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","20,26","20,26",null,"CR",{"$f":"IF($B570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 83362","SINAPI","83362","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","289,75","295,65",null,"AS",{"$f":"IF($B571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 83765","SINAPI","83765","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","107,95","112,22",null,"AS",{"$f":"IF($B572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87445","SINAPI","87445","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","5,33","5,33",null,"CR",{"$f":"IF($B573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88386","SINAPI","88386","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","5,58","5,58",null,"CR",{"$f":"IF($B574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88393","SINAPI","88393","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","7,73","7,73",null,"CR",{"$f":"IF($B575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88399","SINAPI","88399","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","4,06","4,06",null,"CR",{"$f":"IF($B576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88418","SINAPI","88418","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","15,27","15,27",null,"CR",{"$f":"IF($B577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88433","SINAPI","88433","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","19,86","19,86",null,"CR",{"$f":"IF($B578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88830","SINAPI","88830","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","2,18","2,18",null,"CR",{"$f":"IF($B579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88843","SINAPI","88843","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","246,53","250,92",null,"CR",{"$f":"IF($B580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88907","SINAPI","88907","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","273,38","277,80",null,"CR",{"$f":"IF($B581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89021","SINAPI","89021","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","2,86","2,86",null,"CR",{"$f":"IF($B582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89028","SINAPI","89028","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","178,84","178,84",null,"AS",{"$f":"IF($B583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89032","SINAPI","89032","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","225,04","229,43",null,"CR",{"$f":"IF($B584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89035","SINAPI","89035","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","133,36","137,75",null,"AS",{"$f":"IF($B585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89225","SINAPI","89225","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","5,99","5,99",null,"CR",{"$f":"IF($B586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89234","SINAPI","89234","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","538,41","542,25",null,"AS",{"$f":"IF($B587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89242","SINAPI","89242","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","1.266,19","1.270,03",null,"AS",{"$f":"IF($B588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89250","SINAPI","89250","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","1.097,20","1.101,04",null,"AS",{"$f":"IF($B589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89257","SINAPI","89257","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","307,75","311,59",null,"AS",{"$f":"IF($B590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89272","SINAPI","89272","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","222,43","227,16",null,"AS",{"$f":"IF($B591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89278","SINAPI","89278","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","12,55","12,55",null,"CR",{"$f":"IF($B592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89843","SINAPI","89843","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","225,86","234,34",null,"AS",{"$f":"IF($B593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89876","SINAPI","89876","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","340,97","347,10",null,"CR",{"$f":"IF($B594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89883","SINAPI","89883","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","375,39","381,52",null,"CR",{"$f":"IF($B595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90586","SINAPI","90586","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","1,42","1,42",null,"AS",{"$f":"IF($B596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90625","SINAPI","90625","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","8,56","8,56",null,"CR",{"$f":"IF($B597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90631","SINAPI","90631","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","173,39","177,78",null,"CR",{"$f":"IF($B598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90637","SINAPI","90637","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","17,17","17,17",null,"CR",{"$f":"IF($B599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90643"},"SINAPI","90643","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","27,61","27,61",null,"CR",{"$f":"IF($B600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90650","SINAPI","90650","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","12,35","12,35",null,"CR",{"$f":"IF($B601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90656","SINAPI","90656","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","16,99","16,99",null,"CR",{"$f":"IF($B602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90662","SINAPI","90662","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","17,71","17,71",null,"CR",{"$f":"IF($B603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90668","SINAPI","90668","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","32,21","32,21",null,"AS",{"$f":"IF($B604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90674","SINAPI","90674","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","779,74","784,13",null,"CR",{"$f":"IF($B605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90680","SINAPI","90680","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","454,45","458,84",null,"AS",{"$f":"IF($B606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90686","SINAPI","90686","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","162,87","166,71",null,"AS",{"$f":"IF($B607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90692","SINAPI","90692","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","143,44","147,28",null,"CR",{"$f":"IF($B608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90964","SINAPI","90964","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","31,69","31,69",null,"AS",{"$f":"IF($B609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90972","SINAPI","90972","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","77,00","77,00",null,"AS",{"$f":"IF($B610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90979","SINAPI","90979","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","198,82","198,82",null,"AS",{"$f":"IF($B611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90991","SINAPI","90991","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","226,35","230,77",null,"CR",{"$f":"IF($B612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90999","SINAPI","90999","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","101,66","101,66",null,"AS",{"$f":"IF($B613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91031","SINAPI","91031","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","274,16","280,06",null,"AS",{"$f":"IF($B614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91277","SINAPI","91277","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","9,65","9,65",null,"AS",{"$f":"IF($B615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91283","SINAPI","91283","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","10,46","10,46",null,"CR",{"$f":"IF($B616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91386","SINAPI","91386","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","283,64","289,77",null,"AS",{"$f":"IF($B617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91533","SINAPI","91533","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","43,32","47,71",null,"AS",{"$f":"IF($B618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91634","SINAPI","91634","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","250,99","257,54",null,"AS",{"$f":"IF($B619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91645","SINAPI","91645","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","481,77","489,11",null,"AS",{"$f":"IF($B620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91692","SINAPI","91692","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","37,07","41,46",null,"CR",{"$f":"IF($B621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92043","SINAPI","92043","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","13,19","13,19",null,"AS",{"$f":"IF($B622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92106","SINAPI","92106","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","352,57","358,47",null,"AS",{"$f":"IF($B623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92112","SINAPI","92112","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","3,85","3,85",null,"CR",{"$f":"IF($B624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92118","SINAPI","92118","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","0,48","0,48",null,"CR",{"$f":"IF($B625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92138","SINAPI","92138","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","107,70","112,51",null,"CR",{"$f":"IF($B626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92145","SINAPI","92145","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","89,33","94,14",null,"CR",{"$f":"IF($B627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92242","SINAPI","92242","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","421,56","428,90",null,"AS",{"$f":"IF($B628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92716","SINAPI","92716","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","93,89","93,89",null,"AS",{"$f":"IF($B629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92960","SINAPI","92960","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","19,18","19,18",null,"AS",{"$f":"IF($B630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92966","SINAPI","92966","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","36,70","40,68",null,"CR",{"$f":"IF($B631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93224","SINAPI","93224","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016","CHP","1.163,36","1.167,75",null,"CR",{"$f":"IF($B632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93233","SINAPI","93233","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","5,51","5,51",null,"CR",{"$f":"IF($B633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93272","SINAPI","93272","GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","115,28","120,01",null,"AS",{"$f":"IF($B634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93281","SINAPI","93281","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","29,78","33,04",null,"AS",{"$f":"IF($B635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93287","SINAPI","93287","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","352,35","357,08",null,"AS",{"$f":"IF($B636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93402","SINAPI","93402","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","286,72","293,27",null,"AS",{"$f":"IF($B637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93408","SINAPI","93408","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","94,10","97,53",null,"AS",{"$f":"IF($B638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93415","SINAPI","93415","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","15,12","15,12",null,"AS",{"$f":"IF($B639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93421","SINAPI","93421","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","76,55","76,55",null,"AS",{"$f":"IF($B640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93427","SINAPI","93427","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","173,14","173,14",null,"AS",{"$f":"IF($B641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93433","SINAPI","93433","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","2.702,31","2.717,77",null,"AS",{"$f":"IF($B642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93439","SINAPI","93439","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","275,57","291,03",null,"AS",{"$f":"IF($B643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95121","SINAPI","95121","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","403,75","419,21",null,"AS",{"$f":"IF($B644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95127","SINAPI","95127","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","224,24","228,63",null,"AS",{"$f":"IF($B645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95133","SINAPI","95133","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","185,50","189,34",null,"AS",{"$f":"IF($B646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95139","SINAPI","95139","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","0,06","0,06",null,"AS",{"$f":"IF($B647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95212","SINAPI","95212","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","125,27","130,00",null,"AS",{"$f":"IF($B648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95258","SINAPI","95258","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","36,17","40,15",null,"CR",{"$f":"IF($B649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95264","SINAPI","95264","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","6,11","6,11",null,"AS",{"$f":"IF($B650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95270","SINAPI","95270","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","9,26","9,26",null,"AS",{"$f":"IF($B651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95276","SINAPI","95276","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","3,67","3,67",null,"AS",{"$f":"IF($B652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95282","SINAPI","95282","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","9,40","9,40",null,"AS",{"$f":"IF($B653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95620","SINAPI","95620","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","35,55","39,53",null,"CR",{"$f":"IF($B654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95631","SINAPI","95631","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","239,03","243,11",null,"AS",{"$f":"IF($B655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95702","SINAPI","95702","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","50,08","54,47",null,"CR",{"$f":"IF($B656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95708","SINAPI","95708","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","170,65","175,04",null,"CR",{"$f":"IF($B657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95714","SINAPI","95714","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","281,40","285,82",null,"CR",{"$f":"IF($B658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95720","SINAPI","95720","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","275,55","279,97",null,"CR",{"$f":"IF($B659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95872","SINAPI","95872","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016","CHP","293,47","293,47",null,"AS",{"$f":"IF($B660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96013","SINAPI","96013","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","182,15","186,54",null,"AS",{"$f":"IF($B661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96020","SINAPI","96020","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","181,68","186,07",null,"AS",{"$f":"IF($B662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96028","SINAPI","96028","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","141,22","145,61",null,"AS",{"$f":"IF($B663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96035"},"SINAPI","96035","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","294,08","300,21",null,"AS",{"$f":"IF($B664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96157","SINAPI","96157","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","141,69","146,08",null,"AS",{"$f":"IF($B665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96158","SINAPI","96158","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","156,33","160,17",null,"AS",{"$f":"IF($B666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96245","SINAPI","96245","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017","CHP","131,43","135,85",null,"CR",{"$f":"IF($B667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96463","SINAPI","96463","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHP","226,61","230,69",null,"AS",{"$f":"IF($B668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98764","SINAPI","98764","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018","CHP","5,35","5,35",null,"CR",{"$f":"IF($B669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99833","SINAPI","99833","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","2,43","2,43",null,"CR",{"$f":"IF($B670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100641","SINAPI","100641","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","4.854,76","4.859,26",null,"AS",{"$f":"IF($B671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100647","SINAPI","100647","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","6.674,92","6.679,42",null,"AS",{"$f":"IF($B672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102275","SINAPI","102275","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021","CHP","36,35","40,33",null,"CR",{"$f":"IF($B673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104091","SINAPI","104091","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","0,91","0,91",null,"CR",{"$f":"IF($B674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104097","SINAPI","104097","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","1,27","1,27",null,"CR",{"$f":"IF($B675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5632","SINAPI","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","102,76","107,18",null,"C",{"$f":"IF($B676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5679","SINAPI","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","71,86","76,28",null,"CR",{"$f":"IF($B677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5681","SINAPI","5681","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","67,84","72,26",null,"CR",{"$f":"IF($B678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5685","SINAPI","5685","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","72,78","76,86",null,"AS",{"$f":"IF($B679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5690","SINAPI","5690","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","4,09","4,09",null,"AS",{"$f":"IF($B680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5806","SINAPI","5806","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,22","0,22",null,"CR",{"$f":"IF($B681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5826","SINAPI","5826","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","77,65","83,55",null,"AS",{"$f":"IF($B682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5829","SINAPI","5829","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","182,38","197,84",null,"AS",{"$f":"IF($B683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5837","SINAPI","5837","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","138,86","142,70",null,"AS",{"$f":"IF($B684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5841","SINAPI","5841","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","4,68","4,68",null,"AS",{"$f":"IF($B685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5845","SINAPI","5845","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","58,29","62,68",null,"AS",{"$f":"IF($B686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5849","SINAPI","5849","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","108,83","113,22",null,"CR",{"$f":"IF($B687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5853","SINAPI","5853","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","109,28","113,67",null,"CR",{"$f":"IF($B688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5857","SINAPI","5857","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","277,49","281,88",null,"CR",{"$f":"IF($B689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5865","SINAPI","5865","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","11,89","11,89",null,"AS",{"$f":"IF($B690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5869","SINAPI","5869","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","81,77","85,85",null,"AS",{"$f":"IF($B691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5877","SINAPI","5877","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","70,58","75,00",null,"C",{"$f":"IF($B692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5881","SINAPI","5881","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","87,23","91,31",null,"AS",{"$f":"IF($B693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5884","SINAPI","5884","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","58,15","60,89",null,"AS",{"$f":"IF($B694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5892","SINAPI","5892","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","72,65","78,55",null,"AS",{"$f":"IF($B695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5896","SINAPI","5896","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","75,38","81,28",null,"AS",{"$f":"IF($B696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5903","SINAPI","5903","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","89,60","95,50",null,"AS",{"$f":"IF($B697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5911","SINAPI","5911","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","31,19","33,93",null,"AS",{"$f":"IF($B698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5923","SINAPI","5923","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","3,20","3,20",null,"AS",{"$f":"IF($B699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5930","SINAPI","5930","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","89,96","96,51",null,"AS",{"$f":"IF($B700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5934","SINAPI","5934","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","109,02","113,52",null,"CR",{"$f":"IF($B701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5942","SINAPI","5942","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","91,01","94,85",null,"CR",{"$f":"IF($B702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5946","SINAPI","5946","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","113,87","117,71",null,"CR",{"$f":"IF($B703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5952","SINAPI","5952","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","34,68","38,66",null,"CR",{"$f":"IF($B704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5954","SINAPI","5954","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","6,35","6,35",null,"AS",{"$f":"IF($B705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5961","SINAPI","5961","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","80,23","86,36",null,"AS",{"$f":"IF($B706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 6260","SINAPI","6260","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","76,98","82,88",null,"AS",{"$f":"IF($B707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 6880","SINAPI","6880","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","94,98","99,06",null,"AS",{"$f":"IF($B708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7031","SINAPI","7031","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","5,86","5,86",null,"AS",{"$f":"IF($B709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7043","SINAPI","7043","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","0,28","0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7050","SINAPI","7050","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","88,09","92,17",null,"AS",{"$f":"IF($B711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 67827","SINAPI","67827","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","81,44","87,57",null,"AS",{"$f":"IF($B712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 73395","SINAPI","73395","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","9,67","9,67",null,"AS",{"$f":"IF($B713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 83766","SINAPI","83766","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","49,70","53,97",null,"AS",{"$f":"IF($B714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 84013","SINAPI","84013","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","99,67","104,09",null,"CR",{"$f":"IF($B715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87446","SINAPI","87446","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,54","0,54",null,"CR",{"$f":"IF($B716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88392","SINAPI","88392","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,07","1,07",null,"CR",{"$f":"IF($B717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88398","SINAPI","88398","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,28","1,28",null,"CR",{"$f":"IF($B718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88404","SINAPI","88404","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,01","1,01",null,"CR",{"$f":"IF($B719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88430","SINAPI","88430","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","6,99","6,99",null,"CR",{"$f":"IF($B720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88438","SINAPI","88438","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","9,27","9,27",null,"CR",{"$f":"IF($B721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88831","SINAPI","88831","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,40","0,40",null,"C",{"$f":"IF($B722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88844","SINAPI","88844","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","95,03","99,42",null,"CR",{"$f":"IF($B723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88908","SINAPI","88908","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","110,32","114,74",null,"CR",{"$f":"IF($B724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89022","SINAPI","89022","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,38","0,38",null,"CR",{"$f":"IF($B725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89027","SINAPI","89027","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","4,76","4,76",null,"AS",{"$f":"IF($B726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89031","SINAPI","89031","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","92,38","96,77",null,"CR",{"$f":"IF($B727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89036"},"SINAPI","89036","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","52,13","56,52",null,"AS",{"$f":"IF($B728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89218","SINAPI","89218","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","106,69","115,17",null,"AS",{"$f":"IF($B729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89226","SINAPI","89226","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,64","1,64",null,"CR",{"$f":"IF($B730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89235","SINAPI","89235","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","176,00","179,84",null,"AS",{"$f":"IF($B731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89243","SINAPI","89243","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","368,52","372,36",null,"AS",{"$f":"IF($B732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89251","SINAPI","89251","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","324,41","328,25",null,"AS",{"$f":"IF($B733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89258","SINAPI","89258","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","119,55","123,39",null,"AS",{"$f":"IF($B734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89273","SINAPI","89273","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","112,77","117,50",null,"AS",{"$f":"IF($B735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89279","SINAPI","89279","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","2,00","2,00",null,"CR",{"$f":"IF($B736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89877","SINAPI","89877","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","102,24","108,37",null,"CR",{"$f":"IF($B737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89884","SINAPI","89884","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","105,88","112,01",null,"CR",{"$f":"IF($B738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90587","SINAPI","90587","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","0,51","0,51",null,"AS",{"$f":"IF($B739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90626","SINAPI","90626","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","2,51","2,51",null,"CR",{"$f":"IF($B740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90632","SINAPI","90632","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","104,01","108,40",null,"CR",{"$f":"IF($B741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90638","SINAPI","90638","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","5,38","5,38",null,"CR",{"$f":"IF($B742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90644","SINAPI","90644","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","8,02","8,02",null,"CR",{"$f":"IF($B743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90651","SINAPI","90651","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","0,80","0,80",null,"CR",{"$f":"IF($B744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90657","SINAPI","90657","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","5,22","5,22",null,"CR",{"$f":"IF($B745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90663","SINAPI","90663","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","5,60","5,60",null,"CR",{"$f":"IF($B746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90669","SINAPI","90669","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","8,53","8,53",null,"AS",{"$f":"IF($B747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90675","SINAPI","90675","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","350,38","354,77",null,"CR",{"$f":"IF($B748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90681","SINAPI","90681","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","201,95","206,34",null,"AS",{"$f":"IF($B749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90687","SINAPI","90687","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","70,42","74,26",null,"AS",{"$f":"IF($B750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90693","SINAPI","90693","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","67,15","70,99",null,"CR",{"$f":"IF($B751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90965","SINAPI","90965","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","8,49","8,49",null,"AS",{"$f":"IF($B752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90973","SINAPI","90973","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","8,52","8,52",null,"AS",{"$f":"IF($B753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90982","SINAPI","90982","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","21,63","21,63",null,"AS",{"$f":"IF($B754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91001","SINAPI","91001","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","10,10","10,10",null,"AS",{"$f":"IF($B755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91032","SINAPI","91032","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","83,46","89,36",null,"AS",{"$f":"IF($B756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91278","SINAPI","91278","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","0,68","0,68",null,"AS",{"$f":"IF($B757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91285","SINAPI","91285","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","1,04","1,04",null,"CR",{"$f":"IF($B758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91387","SINAPI","91387","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","90,92","97,05",null,"AS",{"$f":"IF($B759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91395","SINAPI","91395","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","74,77","80,67",null,"AS",{"$f":"IF($B760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91486","SINAPI","91486","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","85,23","91,13",null,"AS",{"$f":"IF($B761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91534","SINAPI","91534","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","36,38","40,77",null,"AS",{"$f":"IF($B762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91635","SINAPI","91635","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","81,58","88,13",null,"AS",{"$f":"IF($B763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91646","SINAPI","91646","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","114,10","121,44",null,"AS",{"$f":"IF($B764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91693","SINAPI","91693","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","35,49","39,88",null,"CR",{"$f":"IF($B765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92044","SINAPI","92044","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","7,80","7,80",null,"AS",{"$f":"IF($B766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92107","SINAPI","92107","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","110,02","115,92",null,"AS",{"$f":"IF($B767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92113","SINAPI","92113","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,18","1,18",null,"CR",{"$f":"IF($B768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92119","SINAPI","92119","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,30","0,30",null,"CR",{"$f":"IF($B769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92139","SINAPI","92139","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","56,57","61,38",null,"CR",{"$f":"IF($B770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92146","SINAPI","92146","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","44,79","49,60",null,"CR",{"$f":"IF($B771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92243","SINAPI","92243","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","97,74","105,08",null,"AS",{"$f":"IF($B772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92717","SINAPI","92717","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,26","0,26",null,"CR",{"$f":"IF($B773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92961","SINAPI","92961","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","5,29","5,29",null,"AS",{"$f":"IF($B774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92967","SINAPI","92967","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","34,73","38,71",null,"CR",{"$f":"IF($B775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93225","SINAPI","93225","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016","CHI","525,21","529,60",null,"CR",{"$f":"IF($B776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93234","SINAPI","93234","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","0,53","0,53",null,"CR",{"$f":"IF($B777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93244","SINAPI","93244","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","74,40","78,48",null,"AS",{"$f":"IF($B778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93274","SINAPI","93274","GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","76,03","80,76",null,"AS",{"$f":"IF($B779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93282","SINAPI","93282","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","28,64","31,90",null,"AS",{"$f":"IF($B780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93288","SINAPI","93288","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","182,22","186,95",null,"AS",{"$f":"IF($B781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93403","SINAPI","93403","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","86,91","93,46",null,"AS",{"$f":"IF($B782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93409","SINAPI","93409","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","38,17","41,60",null,"AS",{"$f":"IF($B783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93416","SINAPI","93416","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","0,46","0,46",null,"AS",{"$f":"IF($B784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93422","SINAPI","93422","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","6,07","6,07",null,"AS",{"$f":"IF($B785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93428","SINAPI","93428","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","8,60","8,60",null,"AS",{"$f":"IF($B786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93434","SINAPI","93434","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","363,51","378,97",null,"AS",{"$f":"IF($B787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93440","SINAPI","93440","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","153,54","169,00",null,"AS",{"$f":"IF($B788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95122","SINAPI","95122","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","244,66","260,12",null,"AS",{"$f":"IF($B789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95128","SINAPI","95128","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","58,75","63,14",null,"AS",{"$f":"IF($B790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95140","SINAPI","95140","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","0,04","0,04",null,"AS",{"$f":"IF($B791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95213"},"SINAPI","95213","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","82,20","86,93",null,"AS",{"$f":"IF($B792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95259","SINAPI","95259","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","34,47","38,45",null,"CR",{"$f":"IF($B793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95265","SINAPI","95265","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,81","0,81",null,"AS",{"$f":"IF($B794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95271","SINAPI","95271","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,53","0,53",null,"AS",{"$f":"IF($B795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95277","SINAPI","95277","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,50","0,50",null,"AS",{"$f":"IF($B796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95283","SINAPI","95283","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,61","0,61",null,"AS",{"$f":"IF($B797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95621","SINAPI","95621","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","34,16","38,14",null,"CR",{"$f":"IF($B798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95632","SINAPI","95632","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","92,34","96,42",null,"AS",{"$f":"IF($B799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95703","SINAPI","95703","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","40,93","45,32",null,"CR",{"$f":"IF($B800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95709","SINAPI","95709","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","101,15","105,54",null,"CR",{"$f":"IF($B801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95715","SINAPI","95715","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","114,35","118,77",null,"CR",{"$f":"IF($B802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95721","SINAPI","95721","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","111,41","115,83",null,"CR",{"$f":"IF($B803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95873","SINAPI","95873","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016","CHI","13,75","13,75",null,"AS",{"$f":"IF($B804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96014","SINAPI","96014","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","62,73","67,12",null,"AS",{"$f":"IF($B805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96021","SINAPI","96021","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","62,48","66,87",null,"AS",{"$f":"IF($B806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96029","SINAPI","96029","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","56,35","60,74",null,"AS",{"$f":"IF($B807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96036","SINAPI","96036","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","96,87","103,00",null,"AS",{"$f":"IF($B808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96155","SINAPI","96155","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","56,60","60,99",null,"AS",{"$f":"IF($B809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96156","SINAPI","96156","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017","CHI","73,42","77,26",null,"AS",{"$f":"IF($B810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96159","SINAPI","96159","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","97,16","101,00",null,"AS",{"$f":"IF($B811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96246","SINAPI","96246","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017","CHI","75,08","79,50",null,"CR",{"$f":"IF($B812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96464","SINAPI","96464","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHI","98,77","102,85",null,"AS",{"$f":"IF($B813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98765","SINAPI","98765","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018","CHI","0,10","0,10",null,"C",{"$f":"IF($B814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99834","SINAPI","99834","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,21","0,21",null,"C",{"$f":"IF($B815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100642","SINAPI","100642","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","316,63","321,13",null,"AS",{"$f":"IF($B816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100648","SINAPI","100648","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","630,87","635,37",null,"AS",{"$f":"IF($B817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102274","SINAPI","102274","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021","CHI","33,62","37,60",null,"CR",{"$f":"IF($B818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104092","SINAPI","104092","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI","0,07","0,07",null,"CR",{"$f":"IF($B819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104098","SINAPI","104098","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI","0,11","0,11",null,"CR",{"$f":"IF($B820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5089","SINAPI","5089","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","40,46","40,46",null,"AS",{"$f":"IF($B821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5627","SINAPI","5627","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","53,17","53,17",null,"C",{"$f":"IF($B822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5628","SINAPI","5628","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014","H","14,05","14,05",null,"C",{"$f":"IF($B823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5629","SINAPI","5629","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","66,46","66,46",null,"C",{"$f":"IF($B824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5630","SINAPI","5630","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","63,86","63,86",null,"C",{"$f":"IF($B825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5658","SINAPI","5658","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","2,23","2,23",null,"AS",{"$f":"IF($B826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5664","SINAPI","5664","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","35,91","35,91",null,"CR",{"$f":"IF($B827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5667","SINAPI","5667","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","31,94","31,94",null,"CR",{"$f":"IF($B828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5668","SINAPI","5668","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","45,42","45,42",null,"C",{"$f":"IF($B829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5674","SINAPI","5674","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","38,92","38,92",null,"AS",{"$f":"IF($B830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5692","SINAPI","5692","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,20","0,20",null,"CR",{"$f":"IF($B831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5693","SINAPI","5693","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","19,84","19,84",null,"C",{"$f":"IF($B832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5695","SINAPI","5695","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","39,73","39,73",null,"AS",{"$f":"IF($B833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5703","SINAPI","5703","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","26,65","26,65",null,"CR",{"$f":"IF($B834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5705","SINAPI","5705","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","38,36","38,36",null,"AS",{"$f":"IF($B835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5707","SINAPI","5707","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","87,69","87,69",null,"AS",{"$f":"IF($B836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5710","SINAPI","5710","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","127,14","127,14",null,"AS",{"$f":"IF($B837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5711","SINAPI","5711","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","88,23","88,23",null,"C",{"$f":"IF($B838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5714","SINAPI","5714","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","14,46","14,46",null,"AS",{"$f":"IF($B839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5715","SINAPI","5715","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","66,77","66,77",null,"C",{"$f":"IF($B840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5718","SINAPI","5718","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","105,31","105,31",null,"C",{"$f":"IF($B841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5721","SINAPI","5721","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","92,92","92,92",null,"C",{"$f":"IF($B842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5722","SINAPI","5722","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","214,90","214,90",null,"C",{"$f":"IF($B843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5724","SINAPI","5724","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","70,76","70,76",null,"CR",{"$f":"IF($B844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5727","SINAPI","5727","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","11,74","11,74",null,"AS",{"$f":"IF($B845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5729","SINAPI","5729","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","47,79","47,79",null,"AS",{"$f":"IF($B846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5730","SINAPI","5730","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","40,50","40,50",null,"C",{"$f":"IF($B847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5735","SINAPI","5735","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","34,65","34,65",null,"C",{"$f":"IF($B848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5736","SINAPI","5736","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","41,39","41,39",null,"C",{"$f":"IF($B849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5738","SINAPI","5738","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","42,49","42,49",null,"AS",{"$f":"IF($B850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5739","SINAPI","5739","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","53,18","53,18",null,"AS",{"$f":"IF($B851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5741","SINAPI","5741","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","42,78","42,78",null,"AS",{"$f":"IF($B852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5742","SINAPI","5742","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","27,33","27,33",null,"C",{"$f":"IF($B853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5747","SINAPI","5747","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","156,72","156,72",null,"C",{"$f":"IF($B854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5751","SINAPI","5751","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","33,02","33,02",null,"AS",{"$f":"IF($B855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5754"},"SINAPI","5754","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","36,26","36,26",null,"AS",{"$f":"IF($B856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5763","SINAPI","5763","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","51,44","51,44",null,"AS",{"$f":"IF($B857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5765","SINAPI","5765","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","4,64","4,64",null,"AS",{"$f":"IF($B858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5766","SINAPI","5766","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","2,76","2,76",null,"C",{"$f":"IF($B859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5779","SINAPI","5779","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","86,80","86,80",null,"C",{"$f":"IF($B860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5787","SINAPI","5787","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","69,73","69,73",null,"C",{"$f":"IF($B861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5797","SINAPI","5797","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","6,28","6,28",null,"AS",{"$f":"IF($B862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 5800","SINAPI","5800","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,34","0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7032","SINAPI","7032","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","4,28","4,28",null,"AS",{"$f":"IF($B864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7033","SINAPI","7033","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023","H","1,58","1,58",null,"AS",{"$f":"IF($B865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7034","SINAPI","7034","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","5,71","5,71",null,"AS",{"$f":"IF($B866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7035","SINAPI","7035","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","254,17","254,17",null,"C",{"$f":"IF($B867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7038","SINAPI","7038","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","48,60","48,60",null,"AS",{"$f":"IF($B868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7039","SINAPI","7039","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014","H","13,04","13,04",null,"AS",{"$f":"IF($B869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7040","SINAPI","7040","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","60,83","60,83",null,"AS",{"$f":"IF($B870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7044","SINAPI","7044","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","0,23","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7045","SINAPI","7045","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014","H","0,05","0,05",null,"CR",{"$f":"IF($B872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7046","SINAPI","7046","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","0,25","0,25",null,"CR",{"$f":"IF($B873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7047","SINAPI","7047","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","23,42","23,42",null,"C",{"$f":"IF($B874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7051","SINAPI","7051","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","43,11","43,11",null,"AS",{"$f":"IF($B875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7052","SINAPI","7052","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014","H","11,64","11,64",null,"AS",{"$f":"IF($B876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7053","SINAPI","7053","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","53,95","53,95",null,"AS",{"$f":"IF($B877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7054","SINAPI","7054","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","88,47","88,47",null,"C",{"$f":"IF($B878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7058","SINAPI","7058","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","22,77","22,77",null,"AS",{"$f":"IF($B879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7059","SINAPI","7059","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","8,79","8,79",null,"AS",{"$f":"IF($B880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7060","SINAPI","7060","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","41,11","41,11",null,"AS",{"$f":"IF($B881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7061","SINAPI","7061","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","80,76","80,76",null,"C",{"$f":"IF($B882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7063","SINAPI","7063","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","18,05","18,05",null,"AS",{"$f":"IF($B883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7064","SINAPI","7064","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014","H","4,87","4,87",null,"AS",{"$f":"IF($B884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7065","SINAPI","7065","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","19,74","19,74",null,"AS",{"$f":"IF($B885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 7066","SINAPI","7066","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","95,82","95,82",null,"C",{"$f":"IF($B886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53786","SINAPI","53786","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","50,58","50,58",null,"C",{"$f":"IF($B887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53788","SINAPI","53788","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","56,63","56,63",null,"C",{"$f":"IF($B888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53792","SINAPI","53792","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","100,39","100,39",null,"C",{"$f":"IF($B889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53794","SINAPI","53794","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","35,62","35,62",null,"AS",{"$f":"IF($B890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53797","SINAPI","53797","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","115,45","115,45",null,"C",{"$f":"IF($B891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53804","SINAPI","53804","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","4,63","4,63",null,"AS",{"$f":"IF($B892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53806","SINAPI","53806","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","91,17","91,17",null,"CR",{"$f":"IF($B893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53810","SINAPI","53810","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","91,74","91,74",null,"C",{"$f":"IF($B894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53814","SINAPI","53814","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","300,49","300,49",null,"CR",{"$f":"IF($B895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53817","SINAPI","53817","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","61,90","61,90",null,"C",{"$f":"IF($B896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53818","SINAPI","53818","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","9,38","9,38",null,"AS",{"$f":"IF($B897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53827","SINAPI","53827","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","113,02","113,02",null,"C",{"$f":"IF($B898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53829","SINAPI","53829","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","115,45","115,45",null,"C",{"$f":"IF($B899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53831","SINAPI","53831","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","190,70","190,70",null,"C",{"$f":"IF($B900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53840","SINAPI","53840","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","2,51","2,51",null,"AS",{"$f":"IF($B901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53841","SINAPI","53841","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","1,74","1,74",null,"AS",{"$f":"IF($B902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53849","SINAPI","53849","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","82,96","82,96",null,"C",{"$f":"IF($B903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53857","SINAPI","53857","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","83,50","83,50",null,"C",{"$f":"IF($B904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53858","SINAPI","53858","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","45,30","45,30",null,"C",{"$f":"IF($B905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53861","SINAPI","53861","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","81,05","81,05",null,"CR",{"$f":"IF($B906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53863","SINAPI","53863","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","1,91","1,91",null,"CR",{"$f":"IF($B907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53865","SINAPI","53865","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","46,72","46,72",null,"C",{"$f":"IF($B908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53866","SINAPI","53866","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","2,14","2,14",null,"C",{"$f":"IF($B909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 53882","SINAPI","53882","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","36,73","36,73",null,"AS",{"$f":"IF($B910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 55263","SINAPI","55263","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","63,86","63,86",null,"C",{"$f":"IF($B911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 73303","SINAPI","73303","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","7,15","7,15",null,"AS",{"$f":"IF($B912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 73307","SINAPI","73307","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","6,38","6,38",null,"AS",{"$f":"IF($B913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 73309","SINAPI","73309","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","32,33","32,33",null,"AS",{"$f":"IF($B914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 73311","SINAPI","73311","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","176,53","176,53",null,"C",{"$f":"IF($B915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 73313","SINAPI","73313","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016","H","8,73","8,73",null,"AS",{"$f":"IF($B916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 73315","SINAPI","73315","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","56,63","56,63",null,"C",{"$f":"IF($B917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 73335","SINAPI","73335","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","34,98","34,98",null,"AS",{"$f":"IF($B918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 73340","SINAPI","73340","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","153,40","153,40",null,"C",{"$f":"IF($B919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 83361"},"SINAPI","83361","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","42,81","42,81",null,"AS",{"$f":"IF($B920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 83761","SINAPI","83761","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","9,52","9,52",null,"AS",{"$f":"IF($B921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 83762","SINAPI","83762","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","8,50","8,50",null,"AS",{"$f":"IF($B922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 83763","SINAPI","83763","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","49,75","49,75",null,"C",{"$f":"IF($B923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 83764","SINAPI","83764","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016","H","3,35","3,35",null,"AS",{"$f":"IF($B924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87026","SINAPI","87026","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","0,69","0,69",null,"AS",{"$f":"IF($B925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87441","SINAPI","87441","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,44","0,44",null,"CR",{"$f":"IF($B926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87442","SINAPI","87442","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,10","0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87443","SINAPI","87443","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,59","0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87444","SINAPI","87444","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","4,20","4,20",null,"C",{"$f":"IF($B929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88387","SINAPI","88387","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,86","0,86",null,"CR",{"$f":"IF($B930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88389","SINAPI","88389","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023","H","0,21","0,21",null,"CR",{"$f":"IF($B931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88390","SINAPI","88390","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,01","1,01",null,"CR",{"$f":"IF($B932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88391","SINAPI","88391","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","3,50","3,50",null,"CR",{"$f":"IF($B933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88394","SINAPI","88394","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","1,03","1,03",null,"CR",{"$f":"IF($B934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88395","SINAPI","88395","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023","H","0,25","0,25",null,"CR",{"$f":"IF($B935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88396","SINAPI","88396","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,20","1,20",null,"CR",{"$f":"IF($B936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88397","SINAPI","88397","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","5,25","5,25",null,"CR",{"$f":"IF($B937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88400","SINAPI","88400","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,81","0,81",null,"CR",{"$f":"IF($B938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88401","SINAPI","88401","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023","H","0,20","0,20",null,"CR",{"$f":"IF($B939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88402","SINAPI","88402","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,95","0,95",null,"CR",{"$f":"IF($B940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88403","SINAPI","88403","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,10","2,10",null,"CR",{"$f":"IF($B941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88419","SINAPI","88419","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","5,68","5,68",null,"CR",{"$f":"IF($B942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88422","SINAPI","88422","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","1,31","1,31",null,"CR",{"$f":"IF($B943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88425","SINAPI","88425","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","7,10","7,10",null,"CR",{"$f":"IF($B944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88427","SINAPI","88427","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","1,18","1,18",null,"CR",{"$f":"IF($B945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88434","SINAPI","88434","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","7,53","7,53",null,"CR",{"$f":"IF($B946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88435","SINAPI","88435","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","1,74","1,74",null,"CR",{"$f":"IF($B947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88436","SINAPI","88436","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","9,41","9,41",null,"CR",{"$f":"IF($B948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88437","SINAPI","88437","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","1,18","1,18",null,"CR",{"$f":"IF($B949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88569","SINAPI","88569","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","3,96","3,96",null,"AS",{"$f":"IF($B950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88570","SINAPI","88570","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014","H","1,28","1,28",null,"AS",{"$f":"IF($B951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88826","SINAPI","88826","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,32","0,32",null,"C",{"$f":"IF($B952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88827","SINAPI","88827","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,08","0,08",null,"C",{"$f":"IF($B953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88828","SINAPI","88828","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,38","0,38",null,"C",{"$f":"IF($B954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88829","SINAPI","88829","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,40","1,40",null,"CR",{"$f":"IF($B955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88832","SINAPI","88832","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","50,73","50,73",null,"CR",{"$f":"IF($B956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88834","SINAPI","88834","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014","H","13,40","13,40",null,"CR",{"$f":"IF($B957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88835","SINAPI","88835","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","63,41","63,41",null,"CR",{"$f":"IF($B958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88836","SINAPI","88836","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","63,27","63,27",null,"C",{"$f":"IF($B959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88839","SINAPI","88839","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","41,42","41,42",null,"CR",{"$f":"IF($B960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88840","SINAPI","88840","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014","H","18,24","18,24",null,"CR",{"$f":"IF($B961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88841","SINAPI","88841","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","74,06","74,06",null,"CR",{"$f":"IF($B962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88842","SINAPI","88842","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","77,44","77,44",null,"C",{"$f":"IF($B963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88847","SINAPI","88847","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","22,82","22,82",null,"AS",{"$f":"IF($B964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88848","SINAPI","88848","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014","H","9,38","9,38",null,"AS",{"$f":"IF($B965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88853","SINAPI","88853","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,18","0,18",null,"CR",{"$f":"IF($B966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88854","SINAPI","88854","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","0,04","0,04",null,"CR",{"$f":"IF($B967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88855","SINAPI","88855","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","3,21","3,21",null,"AS",{"$f":"IF($B968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88856","SINAPI","88856","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","0,88","0,88",null,"AS",{"$f":"IF($B969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88857","SINAPI","88857","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","28,73","28,73",null,"CR",{"$f":"IF($B970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88858","SINAPI","88858","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","7,59","7,59",null,"CR",{"$f":"IF($B971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88859","SINAPI","88859","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","25,55","25,55",null,"CR",{"$f":"IF($B972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88860","SINAPI","88860","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","6,75","6,75",null,"CR",{"$f":"IF($B973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88900","SINAPI","88900","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","59,15","59,15",null,"CR",{"$f":"IF($B974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88902","SINAPI","88902","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014","H","15,63","15,63",null,"CR",{"$f":"IF($B975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88903","SINAPI","88903","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","73,94","73,94",null,"CR",{"$f":"IF($B976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88904","SINAPI","88904","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","89,12","89,12",null,"C",{"$f":"IF($B977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89009","SINAPI","89009","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","51,31","51,31",null,"C",{"$f":"IF($B978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89010","SINAPI","89010","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","22,60","22,60",null,"C",{"$f":"IF($B979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89011","SINAPI","89011","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","27,72","27,72",null,"C",{"$f":"IF($B980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89012","SINAPI","89012","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","7,32","7,32",null,"C",{"$f":"IF($B981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89013","SINAPI","89013","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","168,08","168,08",null,"CR",{"$f":"IF($B982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89014","SINAPI","89014","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","74,04","74,04",null,"CR",{"$f":"IF($B983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89015"},"SINAPI","89015","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","3,70","3,70",null,"AS",{"$f":"IF($B984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89016","SINAPI","89016","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014","H","0,98","0,98",null,"AS",{"$f":"IF($B985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89017","SINAPI","89017","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","51,00","51,00",null,"CR",{"$f":"IF($B986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89018","SINAPI","89018","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","22,46","22,46",null,"CR",{"$f":"IF($B987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89019","SINAPI","89019","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,31","0,31",null,"CR",{"$f":"IF($B988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89020","SINAPI","89020","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","0,07","0,07",null,"CR",{"$f":"IF($B989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89023","SINAPI","89023","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","3,48","3,48",null,"AS",{"$f":"IF($B990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89024","SINAPI","89024","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023","H","1,28","1,28",null,"AS",{"$f":"IF($B991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89025","SINAPI","89025","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","4,64","4,64",null,"AS",{"$f":"IF($B992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89026","SINAPI","89026","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","169,44","169,44",null,"C",{"$f":"IF($B993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89029","SINAPI","89029","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","39,58","39,58",null,"CR",{"$f":"IF($B994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89030","SINAPI","89030","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","17,43","17,43",null,"CR",{"$f":"IF($B995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89033","SINAPI","89033","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","13,22","13,22",null,"AS",{"$f":"IF($B996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89034","SINAPI","89034","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014","H","3,54","3,54",null,"AS",{"$f":"IF($B997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89128","SINAPI","89128","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","46,76","46,76",null,"C",{"$f":"IF($B998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89129","SINAPI","89129","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014","H","12,35","12,35",null,"C",{"$f":"IF($B999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89130","SINAPI","89130","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","64,84","64,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89131","SINAPI","89131","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","H","17,13","17,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89210","SINAPI","89210","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","31,10","31,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89211","SINAPI","89211","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014","H","8,34","8,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89212","SINAPI","89212","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","28,91","28,91",null,"AS",{"$f":"IF($B1004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89213","SINAPI","89213","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014","H","8,92","8,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89214","SINAPI","89214","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","27,14","27,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89215","SINAPI","89215","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","92,03","92,03",null,"C",{"$f":"IF($B1007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89221","SINAPI","89221","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","1,32","1,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89222","SINAPI","89222","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,32","0,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89223","SINAPI","89223","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,55","1,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89224","SINAPI","89224","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,80","2,80",null,"CR",{"$f":"IF($B1011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89228","SINAPI","89228","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","54,00","54,00",null,"C",{"$f":"IF($B1012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89229","SINAPI","89229","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014","H","19,03","19,03",null,"C",{"$f":"IF($B1013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89230","SINAPI","89230","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","110,32","110,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89231","SINAPI","89231","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014","H","33,78","33,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89232","SINAPI","89232","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","196,79","196,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89233","SINAPI","89233","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","165,62","165,62",null,"C",{"$f":"IF($B1017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89236","SINAPI","89236","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","257,71","257,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89237","SINAPI","89237","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014","H","78,91","78,91",null,"AS",{"$f":"IF($B1019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89238","SINAPI","89238","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","459,69","459,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89239","SINAPI","89239","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","437,98","437,98",null,"C",{"$f":"IF($B1021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89240","SINAPI","89240","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","79,09","79,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89241","SINAPI","89241","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","27,87","27,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89246","SINAPI","89246","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","223,94","223,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89247","SINAPI","89247","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014","H","68,57","68,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89248","SINAPI","89248","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","399,44","399,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89249","SINAPI","89249","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","373,35","373,35",null,"C",{"$f":"IF($B1027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89253","SINAPI","89253","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","64,81","64,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89254","SINAPI","89254","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","22,84","22,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89255","SINAPI","89255","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","104,18","104,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89256","SINAPI","89256","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","84,02","84,02",null,"C",{"$f":"IF($B1031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89259","SINAPI","89259","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","27,03","27,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89260","SINAPI","89260","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014","H","9,96","9,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89262","SINAPI","89262","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","45,88","45,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89264","SINAPI","89264","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","21,01","21,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89265","SINAPI","89265","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","8,38","8,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89266","SINAPI","89266","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,38","3,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89267","SINAPI","89267","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","50,32","50,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89268","SINAPI","89268","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014","H","17,74","17,74",null,"AS",{"$f":"IF($B1039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89269","SINAPI","89269","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014","H","7,17","7,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89270","SINAPI","89270","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","80,90","80,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89271","SINAPI","89271","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","28,76","28,76",null,"C",{"$f":"IF($B1042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89274","SINAPI","89274","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","1,61","1,61",null,"CR",{"$f":"IF($B1043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89275","SINAPI","89275","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,39","0,39",null,"CR",{"$f":"IF($B1044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89276","SINAPI","89276","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","2,15","2,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89277","SINAPI","89277","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","8,40","8,40",null,"C",{"$f":"IF($B1046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89280","SINAPI","89280","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","38,19","38,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89281"},"SINAPI","89281","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014","H","10,24","10,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89870","SINAPI","89870","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","37,47","37,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89871","SINAPI","89871","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","13,14","13,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89872","SINAPI","89872","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","5,30","5,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89873","SINAPI","89873","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","63,98","63,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89874","SINAPI","89874","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","174,75","174,75",null,"C",{"$f":"IF($B1053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89878","SINAPI","89878","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","40,14","40,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89879","SINAPI","89879","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","13,83","13,83",null,"CR",{"$f":"IF($B1055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89880","SINAPI","89880","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","5,58","5,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89881","SINAPI","89881","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","67,89","67,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89882","SINAPI","89882","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","201,62","201,62",null,"C",{"$f":"IF($B1058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90582","SINAPI","90582","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","0,42","0,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90583","SINAPI","90583","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,09","0,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90584","SINAPI","90584","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","0,33","0,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90585","SINAPI","90585","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","0,58","0,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90621","SINAPI","90621","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","2,04","2,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90622","SINAPI","90622","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - JUROS. AF_06/2015","H","0,47","0,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90623","SINAPI","90623","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","2,55","2,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90624","SINAPI","90624","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","3,50","3,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90627","SINAPI","90627","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","54,12","54,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90628","SINAPI","90628","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_06/2015","H","14,52","14,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90629","SINAPI","90629","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","67,72","67,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90630","SINAPI","90630","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","1,66","1,66",null,"CR",{"$f":"IF($B1070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90633","SINAPI","90633","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,37","4,37",null,"CR",{"$f":"IF($B1071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90634","SINAPI","90634","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015","H","1,01","1,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90635","SINAPI","90635","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,78","4,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90636","SINAPI","90636","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","7,01","7,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90639","SINAPI","90639","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","6,52","6,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90640","SINAPI","90640","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015","H","1,50","1,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90641","SINAPI","90641","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","7,14","7,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90642","SINAPI","90642","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","12,45","12,45",null,"C",{"$f":"IF($B1078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90646","SINAPI","90646","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","0,65","0,65",null,"CR",{"$f":"IF($B1079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90647","SINAPI","90647","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,15","0,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90648","SINAPI","90648","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","0,71","0,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90649","SINAPI","90649","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","10,84","10,84",null,"C",{"$f":"IF($B1082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90652","SINAPI","90652","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,24","4,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90653","SINAPI","90653","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,98","0,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90654","SINAPI","90654","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,64","4,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90655","SINAPI","90655","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","7,13","7,13",null,"C",{"$f":"IF($B1086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90658","SINAPI","90658","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,55","4,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90659","SINAPI","90659","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","1,05","1,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90660","SINAPI","90660","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,98","4,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90661","SINAPI","90661","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","7,13","7,13",null,"C",{"$f":"IF($B1090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90664","SINAPI","90664","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","6,74","6,74",null,"AS",{"$f":"IF($B1091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90665","SINAPI","90665","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023","H","1,79","1,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90666","SINAPI","90666","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","8,85","8,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90667","SINAPI","90667","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","14,83","14,83",null,"C",{"$f":"IF($B1094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90670","SINAPI","90670","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","248,38","248,38",null,"CR",{"$f":"IF($B1095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90671","SINAPI","90671","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","66,63","66,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90672","SINAPI","90672","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","310,82","310,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90673","SINAPI","90673","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","118,54","118,54",null,"C",{"$f":"IF($B1098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90676","SINAPI","90676","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","117,60","117,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90677","SINAPI","90677","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","34,86","34,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90678","SINAPI","90678","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","161,60","161,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90679","SINAPI","90679","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","90,90","90,90",null,"C",{"$f":"IF($B1102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90682","SINAPI","90682","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","30,90","30,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90683","SINAPI","90683","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023","H","7,62","7,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90684","SINAPI","90684","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","36,05","36,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90685","SINAPI","90685","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","56,40","56,40",null,"C",{"$f":"IF($B1106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90688","SINAPI","90688","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","29,44","29,44",null,"C",{"$f":"IF($B1107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90689","SINAPI","90689","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015","H","5,81","5,81",null,"C",{"$f":"IF($B1108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90690","SINAPI","90690","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","36,80","36,80",null,"C",{"$f":"IF($B1109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90691","SINAPI","90691","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","39,49","39,49",null,"C",{"$f":"IF($B1110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90957","SINAPI","90957","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","5,01","5,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90958"},"SINAPI","90958","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015","H","1,34","1,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90960","SINAPI","90960","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","6,70","6,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90961","SINAPI","90961","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H","1,79","1,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90962","SINAPI","90962","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,38","8,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90963","SINAPI","90963","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","14,82","14,82",null,"C",{"$f":"IF($B1116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90968","SINAPI","90968","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","6,72","6,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90969","SINAPI","90969","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015","H","1,80","1,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90970","SINAPI","90970","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,41","8,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90971","SINAPI","90971","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","60,07","60,07",null,"C",{"$f":"IF($B1120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90975","SINAPI","90975","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","17,06","17,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90976","SINAPI","90976","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015","H","4,57","4,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90977","SINAPI","90977","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","21,35","21,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90978","SINAPI","90978","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","155,84","155,84",null,"C",{"$f":"IF($B1124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90992","SINAPI","90992","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","7,97","7,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90993","SINAPI","90993","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015","H","2,13","2,13",null,"AS",{"$f":"IF($B1126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90994","SINAPI","90994","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","9,97","9,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90995","SINAPI","90995","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","81,59","81,59",null,"C",{"$f":"IF($B1128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91021","SINAPI","91021","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","14,12","14,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91026","SINAPI","91026","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","24,68","24,68",null,"AS",{"$f":"IF($B1130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91027","SINAPI","91027","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015","H","9,90","9,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91028","SINAPI","91028","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","4,00","4,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91029","SINAPI","91029","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","45,30","45,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91030","SINAPI","91030","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","145,40","145,40",null,"C",{"$f":"IF($B1134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91273","SINAPI","91273","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,54","0,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91274","SINAPI","91274","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015","H","0,14","0,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91275","SINAPI","91275","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,67","0,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91276","SINAPI","91276","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","8,30","8,30",null,"C",{"$f":"IF($B1138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91279","SINAPI","91279","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,85","0,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91280","SINAPI","91280","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - JUROS. AF_08/2015","H","0,19","0,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91281","SINAPI","91281","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","1,06","1,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91282","SINAPI","91282","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","8,36","8,36",null,"C",{"$f":"IF($B1142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91354","SINAPI","91354","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","17,61","17,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91355","SINAPI","91355","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014","H","7,24","7,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91356","SINAPI","91356","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","2,92","2,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91359","SINAPI","91359","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","20,87","20,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91360","SINAPI","91360","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","8,00","8,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91361","SINAPI","91361","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,23","3,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91367","SINAPI","91367","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","22,01","22,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91368","SINAPI","91368","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","8,47","8,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91369","SINAPI","91369","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,42","3,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91375","SINAPI","91375","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","19,34","19,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91376","SINAPI","91376","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014","H","7,95","7,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91377","SINAPI","91377","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,21","3,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91380","SINAPI","91380","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","28,95","28,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91381","SINAPI","91381","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","11,14","11,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91382","SINAPI","91382","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","4,50","4,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91383","SINAPI","91383","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","52,18","52,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91384","SINAPI","91384","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","140,54","140,54",null,"C",{"$f":"IF($B1159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91390","SINAPI","91390","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","19,17","19,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91391","SINAPI","91391","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","7,64","7,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91392","SINAPI","91392","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,08","3,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91396","SINAPI","91396","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","28,97","28,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91397","SINAPI","91397","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","H","11,22","11,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91398","SINAPI","91398","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","4,53","4,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91402","SINAPI","91402","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,55","3,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91466","SINAPI","91466","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","4,01","4,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91467","SINAPI","91467","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","156,72","156,72",null,"C",{"$f":"IF($B1168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91468","SINAPI","91468","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","22,79","22,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91469","SINAPI","91469","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023","H","9,97","9,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91484","SINAPI","91484","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023","H","7,59","7,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91485","SINAPI","91485","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","161,71","161,71",null,"C",{"$f":"IF($B1172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91529","SINAPI","91529","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,80","0,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91530","SINAPI","91530","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015","H","0,21","0,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91531","SINAPI","91531","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","1,00","1,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91532"},"SINAPI","91532","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","5,94","5,94",null,"C",{"$f":"IF($B1176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91629","SINAPI","91629","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","21,42","21,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91630","SINAPI","91630","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015","H","7,98","7,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91631","SINAPI","91631","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","3,22","3,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91632","SINAPI","91632","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","36,76","36,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91633","SINAPI","91633","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","132,65","132,65",null,"C",{"$f":"IF($B1181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91640","SINAPI","91640","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","38,41","38,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91641","SINAPI","91641","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015","H","15,49","15,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91642","SINAPI","91642","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","6,26","6,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91643","SINAPI","91643","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","69,16","69,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91644","SINAPI","91644","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","298,51","298,51",null,"C",{"$f":"IF($B1186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91688","SINAPI","91688","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,10","0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91689","SINAPI","91689","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - JUROS. AF_08/2015","H","0,02","0,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91690","SINAPI","91690","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,06","0,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91691","SINAPI","91691","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","1,52","1,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92040","SINAPI","92040","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","6,47","6,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92041","SINAPI","92041","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015","H","1,33","1,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92042","SINAPI","92042","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","5,39","5,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92101","SINAPI","92101","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","41,27","41,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92102","SINAPI","92102","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023","H","14,05","14,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92103","SINAPI","92103","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023","H","9,82","9,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92104","SINAPI","92104","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","67,80","67,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92105","SINAPI","92105","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","174,75","174,75",null,"C",{"$f":"IF($B1198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92108","SINAPI","92108","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,95","0,95",null,"CR",{"$f":"IF($B1199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92109","SINAPI","92109","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023","H","0,23","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92110","SINAPI","92110","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,27","1,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92111","SINAPI","92111","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,40","1,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92114","SINAPI","92114","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,25","0,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92115","SINAPI","92115","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023","H","0,05","0,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92116","SINAPI","92116","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,18","0,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92133","SINAPI","92133","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","12,97","12,97",null,"C",{"$f":"IF($B1206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92134","SINAPI","92134","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015","H","3,99","3,99",null,"C",{"$f":"IF($B1207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92135","SINAPI","92135","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","1,62","1,62",null,"C",{"$f":"IF($B1208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92136","SINAPI","92136","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","16,21","16,21",null,"C",{"$f":"IF($B1209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92137","SINAPI","92137","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","34,92","34,92",null,"C",{"$f":"IF($B1210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92140","SINAPI","92140","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","4,75","4,75",null,"CR",{"$f":"IF($B1211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92141","SINAPI","92141","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015","H","1,46","1,46",null,"CR",{"$f":"IF($B1212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92142","SINAPI","92142","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","0,59","0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92143","SINAPI","92143","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","5,94","5,94",null,"CR",{"$f":"IF($B1214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92144","SINAPI","92144","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","38,60","38,60",null,"C",{"$f":"IF($B1215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92237","SINAPI","92237","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","27,99","27,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92238","SINAPI","92238","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015","H","11,26","11,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92239","SINAPI","92239","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015","H","4,55","4,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92240","SINAPI","92240","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","50,16","50,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92241","SINAPI","92241","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","273,66","273,66",null,"C",{"$f":"IF($B1220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92712","SINAPI","92712","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,21","0,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92713","SINAPI","92713","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023","H","0,05","0,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92714","SINAPI","92714","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,29","0,29",null,"CR",{"$f":"IF($B1223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92715","SINAPI","92715","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","93,34","93,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92956","SINAPI","92956","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","4,30","4,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92957","SINAPI","92957","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015","H","0,99","0,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92958","SINAPI","92958","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","4,70","4,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92959","SINAPI","92959","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","9,19","9,19",null,"C",{"$f":"IF($B1228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92963","SINAPI","92963","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","1,57","1,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92964","SINAPI","92964","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015","H","0,36","0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92965","SINAPI","92965","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","1,97","1,97",null,"CR",{"$f":"IF($B1231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93220","SINAPI","93220","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016","H","386,22","386,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93221","SINAPI","93221","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016","H","103,62","103,62",null,"CR",{"$f":"IF($B1233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93222","SINAPI","93222","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016","H","483,32","483,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93223","SINAPI","93223","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016","H","154,83","154,83",null,"C",{"$f":"IF($B1235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93229","SINAPI","93229","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","0,43","0,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93230","SINAPI","93230","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016","H","0,10","0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93231","SINAPI","93231","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","0,54","0,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93232","SINAPI","93232","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","4,44","4,44",null,"C",{"$f":"IF($B1239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93235"},"SINAPI","93235","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016","H","2,52","2,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93238","SINAPI","93238","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016","H","2,51","2,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93239","SINAPI","93239","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016","H","11,40","11,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93240","SINAPI","93240","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","11,86","11,86",null,"C",{"$f":"IF($B1243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93267","SINAPI","93267","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","28,78","28,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93269","SINAPI","93269","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_05/2023","H","9,71","9,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93270","SINAPI","93270","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","28,78","28,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93271","SINAPI","93271","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","10,47","10,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93277","SINAPI","93277","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","0,29","0,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93278","SINAPI","93278","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,06","0,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93279","SINAPI","93279","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","0,27","0,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93280","SINAPI","93280","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","0,87","0,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93283","SINAPI","93283","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","96,78","96,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93284","SINAPI","93284","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016","H","34,11","34,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93285","SINAPI","93285","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","155,57","155,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93286","SINAPI","93286","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","14,56","14,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93296","SINAPI","93296","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","13,79","13,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93397","SINAPI","93397","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","24,80","24,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93398","SINAPI","93398","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016","H","9,37","9,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93399","SINAPI","93399","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","3,78","3,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93400","SINAPI","93400","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","43,09","43,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93401","SINAPI","93401","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","156,72","156,72",null,"C",{"$f":"IF($B1261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93404","SINAPI","93404","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","6,93","6,93",null,"AS",{"$f":"IF($B1262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93405","SINAPI","93405","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023","H","1,89","1,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93406","SINAPI","93406","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","9,19","9,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93407","SINAPI","93407","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","46,74","46,74",null,"C",{"$f":"IF($B1265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93411","SINAPI","93411","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","0,34","0,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93412","SINAPI","93412","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,12","0,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93413","SINAPI","93413","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","0,30","0,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93414","SINAPI","93414","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","14,36","14,36",null,"C",{"$f":"IF($B1269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93417","SINAPI","93417","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","4,49","4,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93418","SINAPI","93418","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016","H","1,58","1,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93419","SINAPI","93419","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","4,01","4,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93420","SINAPI","93420","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","66,47","66,47",null,"C",{"$f":"IF($B1273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93423","SINAPI","93423","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","6,36","6,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93424","SINAPI","93424","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016","H","2,24","2,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93425","SINAPI","93425","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","5,68","5,68",null,"AS",{"$f":"IF($B1276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93426","SINAPI","93426","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","158,86","158,86",null,"C",{"$f":"IF($B1277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93429","SINAPI","93429","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","170,00","170,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93430","SINAPI","93430","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_05/2023","H","53,72","53,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93431","SINAPI","93431","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","204,00","204,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93432","SINAPI","93432","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2.134,80","2.134,80",null,"C",{"$f":"IF($B1281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93435","SINAPI","93435","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","10,73","10,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93436","SINAPI","93436","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023","H","3,02","3,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93437","SINAPI","93437","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","10,73","10,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93438","SINAPI","93438","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","111,30","111,30",null,"C",{"$f":"IF($B1285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95114","SINAPI","95114","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","1,53","1,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95115","SINAPI","95115","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016","H","0,35","0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95116","SINAPI","95116","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","32,55","32,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95117","SINAPI","95117","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016","H","10,04","10,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95118","SINAPI","95118","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","80,15","80,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95119","SINAPI","95119","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016","H","24,72","24,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95120","SINAPI","95120","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","71,40","71,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95123","SINAPI","95123","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","17,87","17,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95124","SINAPI","95124","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016","H","5,51","5,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95125","SINAPI","95125","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","19,56","19,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95126","SINAPI","95126","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","145,93","145,93",null,"C",{"$f":"IF($B1296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95129","SINAPI","95129","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","47,90","47,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95130","SINAPI","95130","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016","H","17,36","17,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95131","SINAPI","95131","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","56,38","56,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95132","SINAPI","95132","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","31,96","31,96",null,"C",{"$f":"IF($B1300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95136","SINAPI","95136","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","0,03","0,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95137","SINAPI","95137","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016","H","0,01","0,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95138","SINAPI","95138","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","0,02","0,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95208"},"SINAPI","95208","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","32,60","32,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95209","SINAPI","95209","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   JUROS. AF_05/2023","H","12,06","12,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95210","SINAPI","95210","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","32,60","32,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95211","SINAPI","95211","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","10,47","10,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95217","SINAPI","95217","PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,85","0,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95255","SINAPI","95255","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","1,36","1,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95256","SINAPI","95256","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016","H","0,31","0,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95257","SINAPI","95257","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","1,70","1,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95260","SINAPI","95260","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,64","0,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95261","SINAPI","95261","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016","H","0,17","0,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95262","SINAPI","95262","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","0,80","0,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95263","SINAPI","95263","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","4,50","4,50",null,"C",{"$f":"IF($B1315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95266","SINAPI","95266","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,44","0,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95267","SINAPI","95267","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H","0,09","0,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95268","SINAPI","95268","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","0,43","0,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95269","SINAPI","95269","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","8,30","8,30",null,"C",{"$f":"IF($B1319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95272","SINAPI","95272","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,40","0,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95273","SINAPI","95273","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023","H","0,10","0,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95274","SINAPI","95274","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,33","0,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95275","SINAPI","95275","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,84","2,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95278","SINAPI","95278","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,51","0,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95279","SINAPI","95279","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023","H","0,10","0,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95280","SINAPI","95280","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,51","0,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95281","SINAPI","95281","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","8,28","8,28",null,"C",{"$f":"IF($B1327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95617","SINAPI","95617","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","1,11","1,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95618","SINAPI","95618","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016","H","0,25","0,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95619","SINAPI","95619","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","1,39","1,39",null,"CR",{"$f":"IF($B1330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95627","SINAPI","95627","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","46,52","46,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95628","SINAPI","95628","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016","H","12,48","12,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95629","SINAPI","95629","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","58,22","58,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95630","SINAPI","95630","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","88,47","88,47",null,"C",{"$f":"IF($B1334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95698","SINAPI","95698","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","4,52","4,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95699","SINAPI","95699","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - JUROS. AF_11/2016","H","1,04","1,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95700","SINAPI","95700","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","5,65","5,65",null,"CR",{"$f":"IF($B1337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95701","SINAPI","95701","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","3,50","3,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95704","SINAPI","95704","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","51,87","51,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95705","SINAPI","95705","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_11/2016","H","13,91","13,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95706","SINAPI","95706","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","64,91","64,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95707","SINAPI","95707","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","4,59","4,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95710","SINAPI","95710","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","62,34","62,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95711","SINAPI","95711","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","16,47","16,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95712","SINAPI","95712","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","77,93","77,93",null,"CR",{"$f":"IF($B1345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95713","SINAPI","95713","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","89,12","89,12",null,"C",{"$f":"IF($B1346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95716","SINAPI","95716","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","60,01","60,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95717","SINAPI","95717","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","15,86","15,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95718","SINAPI","95718","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","75,02","75,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95719","SINAPI","95719","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","89,12","89,12",null,"C",{"$f":"IF($B1350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95869","SINAPI","95869","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016","H","3,58","3,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95870","SINAPI","95870","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016","H","9,08","9,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95871","SINAPI","95871","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016","H","270,64","270,64",null,"C",{"$f":"IF($B1353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95874","SINAPI","95874","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016","H","10,17","10,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96008","SINAPI","96008","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","21,58","21,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96009","SINAPI","96009","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","5,78","5,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96011","SINAPI","96011","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","23,60","23,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96012","SINAPI","96012","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","95,82","95,82",null,"C",{"$f":"IF($B1358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96015","SINAPI","96015","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","21,38","21,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96016","SINAPI","96016","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","5,73","5,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96018","SINAPI","96018","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","23,38","23,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96019","SINAPI","96019","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","95,82","95,82",null,"C",{"$f":"IF($B1362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96023","SINAPI","96023","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","16,55","16,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96024","SINAPI","96024","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","4,43","4,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96026","SINAPI","96026","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","18,10","18,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96027","SINAPI","96027","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","66,77","66,77",null,"C",{"$f":"IF($B1366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96030","SINAPI","96030","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","33,06","33,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96031"},"SINAPI","96031","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","H","12,47","12,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96032","SINAPI","96032","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","H","5,01","5,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96033","SINAPI","96033","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","56,67","56,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96034","SINAPI","96034","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","140,54","140,54",null,"C",{"$f":"IF($B1371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96053","SINAPI","96053","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","16,75","16,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96054","SINAPI","96054","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","34,73","34,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96055","SINAPI","96055","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","4,48","4,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96056","SINAPI","96056","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","18,32","18,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96057","SINAPI","96057","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","66,77","66,77",null,"C",{"$f":"IF($B1376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96060","SINAPI","96060","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","6,79","6,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96061","SINAPI","96061","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","43,42","43,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96062","SINAPI","96062","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","39,49","39,49",null,"C",{"$f":"IF($B1379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96241","SINAPI","96241","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017","H","31,28","31,28",null,"CR",{"$f":"IF($B1380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96242","SINAPI","96242","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017","H","8,26","8,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96243","SINAPI","96243","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017","H","39,10","39,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96244","SINAPI","96244","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017","H","17,25","17,25",null,"C",{"$f":"IF($B1383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96301","SINAPI","96301","PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017","H","48,68","48,68",null,"C",{"$f":"IF($B1384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96457","SINAPI","96457","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017","H","63,27","63,27",null,"C",{"$f":"IF($B1385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96458","SINAPI","96458","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017","H","64,57","64,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96459","SINAPI","96459","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017","H","13,84","13,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96460","SINAPI","96460","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017","H","51,59","51,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98760","SINAPI","98760","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018","H","0,08","0,08",null,"C",{"$f":"IF($B1389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98761","SINAPI","98761","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018","H","0,02","0,02",null,"C",{"$f":"IF($B1390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98762","SINAPI","98762","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018","H","0,11","0,11",null,"C",{"$f":"IF($B1391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98763","SINAPI","98763","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018","H","5,14","5,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99829","SINAPI","99829","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,18","0,18",null,"C",{"$f":"IF($B1393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99830","SINAPI","99830","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023","H","0,03","0,03",null,"C",{"$f":"IF($B1394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99831","SINAPI","99831","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,12","0,12",null,"C",{"$f":"IF($B1395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99832","SINAPI","99832","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,10","2,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100637","SINAPI","100637","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","214,66","214,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100638","SINAPI","100638","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","65,98","65,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100639","SINAPI","100639","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","268,53","268,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100640","SINAPI","100640","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","4.269,60","4.269,60",null,"C",{"$f":"IF($B1400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100643","SINAPI","100643","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","439,84","439,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100644","SINAPI","100644","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","155,04","155,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100645","SINAPI","100645","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","707,05","707,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100646","SINAPI","100646","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","5.337,00","5.337,00",null,"C",{"$f":"IF($B1404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102270","SINAPI","102270","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021","H","0,67","0,67",null,"C",{"$f":"IF($B1405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102271","SINAPI","102271","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021","H","0,15","0,15",null,"C",{"$f":"IF($B1406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102272","SINAPI","102272","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021","H","0,83","0,83",null,"C",{"$f":"IF($B1407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102273","SINAPI","102273","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021","H","1,90","1,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102809","SINAPI","102809","CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","15,17","15,17",null,"C",{"$f":"IF($B1409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102815","SINAPI","102815","CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","3,80","3,80",null,"CR",{"$f":"IF($B1410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102826","SINAPI","102826","CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","7,14","7,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102832","SINAPI","102832","CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","9,52","9,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102843","SINAPI","102843","GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","133,42","133,42",null,"C",{"$f":"IF($B1413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102849","SINAPI","102849","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","65,23","65,23",null,"C",{"$f":"IF($B1414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102855","SINAPI","102855","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","65,23","65,23",null,"C",{"$f":"IF($B1415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102861","SINAPI","102861","MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,40","1,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102867","SINAPI","102867","MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,76","0,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102873","SINAPI","102873","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","118,54","118,54",null,"C",{"$f":"IF($B1418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102879","SINAPI","102879","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","177,90","177,90",null,"C",{"$f":"IF($B1419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102885","SINAPI","102885","PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","1,43","1,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102891","SINAPI","102891","PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","1,43","1,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102897","SINAPI","102897","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","89,12","89,12",null,"C",{"$f":"IF($B1422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102903","SINAPI","102903","TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","11,56","11,56",null,"C",{"$f":"IF($B1423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102909","SINAPI","102909","UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","4,56","4,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102915","SINAPI","102915","ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,71","0,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102927","SINAPI","102927","SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,05","1,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102933","SINAPI","102933","FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","1,05","1,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102939","SINAPI","102939","MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","10,47","10,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102945","SINAPI","102945","TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,03","0,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102951","SINAPI","102951","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,70","0,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102957","SINAPI","102957","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE  275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H","50,58","50,58",null,"C",{"$f":"IF($B1431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102963"},"SINAPI","102963","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H","84,02","84,02",null,"C",{"$f":"IF($B1432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102969","SINAPI","102969","COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,42","1,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102985","SINAPI","102985","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021","H","2,96","2,96",null,"C",{"$f":"IF($B1434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103156","SINAPI","103156","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,73","2,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103162","SINAPI","103162","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","3,33","3,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103168","SINAPI","103168","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","3,73","3,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103174","SINAPI","103174","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","9,68","9,68",null,"CR",{"$f":"IF($B1438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103180","SINAPI","103180","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","21,65","21,65",null,"CR",{"$f":"IF($B1439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103223","SINAPI","103223","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","34,77","34,77",null,"C",{"$f":"IF($B1440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103229","SINAPI","103229","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","96,22","96,22",null,"C",{"$f":"IF($B1441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103235","SINAPI","103235","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","101,74","101,74",null,"C",{"$f":"IF($B1442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103241","SINAPI","103241","MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","10,14","10,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103660","SINAPI","103660","VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","11,21","11,21",null,"C",{"$f":"IF($B1444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103666","SINAPI","103666","BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","159,63","159,63",null,"C",{"$f":"IF($B1445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103792","SINAPI","103792","MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022","H","0,31","0,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103937","SINAPI","103937","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,71","1,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103943","SINAPI","103943","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,71","1,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104087","SINAPI","104087","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H","0,06","0,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104088","SINAPI","104088","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H","0,01","0,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104089","SINAPI","104089","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H","0,08","0,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104090","SINAPI","104090","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","0,76","0,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104093","SINAPI","104093","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H","0,09","0,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104094","SINAPI","104094","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H","0,02","0,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104095","SINAPI","104095","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H","0,11","0,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104096","SINAPI","104096","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,05","1,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104519","SINAPI","104519","LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022","H","0,71","0,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104655","SINAPI","104655","MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,76","0,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104687","SINAPI","104687","GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","445,46","445,46",null,"C",{"$f":"IF($B1459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104694","SINAPI","104694","PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,38","2,38",null,"CR",{"$f":"IF($B1460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104703","SINAPI","104703","CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H","91,67","91,67",null,"C",{"$f":"IF($B1461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104709","SINAPI","104709","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H","1.159,31","1.159,31",null,"C",{"$f":"IF($B1462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104715","SINAPI","104715","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H","89,12","89,12",null,"C",{"$f":"IF($B1463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104906","SINAPI","104906","GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024","H","97,84","97,84",null,"C",{"$f":"IF($B1464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104912","SINAPI","104912","GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024","H","42,84","42,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92259","SINAPI","92259","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","611,63","630,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92260","SINAPI","92260","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","690,22","718,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92261","SINAPI","92261","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","766,40","803,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92262","SINAPI","92262","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","889,07","939,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92539","SINAPI","92539","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","105,33","108,25",null,"AS",{"$f":"IF($B1470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92540","SINAPI","92540","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","117,15","121,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92541","SINAPI","92541","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","113,95","116,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92542","SINAPI","92542","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","137,64","142,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92543","SINAPI","92543","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","32,25","32,93",null,"AS",{"$f":"IF($B1474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92544","SINAPI","92544","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","25,71","26,25",null,"AS",{"$f":"IF($B1475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92545","SINAPI","92545","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.351,66","1.404,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92546","SINAPI","92546","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.661,84","1.731,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92547","SINAPI","92547","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.763,68","1.833,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92548","SINAPI","92548","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.964,37","2.043,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92549","SINAPI","92549","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.447,20","2.560,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92550","SINAPI","92550","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.964,09","3.085,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92551","SINAPI","92551","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.095,40","3.217,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92552","SINAPI","92552","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.369,65","3.505,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92553","SINAPI","92553","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.864,17","4.033,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92554","SINAPI","92554","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.014,84","4.184,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92555","SINAPI","92555","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.331,39","1.384,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92556","SINAPI","92556","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.626,32","1.696,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92557","SINAPI","92557","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.728,15","1.797,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92558","SINAPI","92558","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.944,09","2.022,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92559","SINAPI","92559","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.409,45","2.522,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92560","SINAPI","92560","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.912,68","3.034,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92561","SINAPI","92561","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.045,38","3.167,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92562","SINAPI","92562","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.284,11","3.419,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92563","SINAPI","92563","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.764,15","3.933,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92564","SINAPI","92564","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.892,33","4.062,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100379"},"SINAPI","100379","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","50,33","52,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100380","SINAPI","100380","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","66,19","69,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100381","SINAPI","100381","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","74,05","77,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100383","SINAPI","100383","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","34,58","35,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100384","SINAPI","100384","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","36,27","37,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100385","SINAPI","100385","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","45,37","46,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100386","SINAPI","100386","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019","M2","58,08","60,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100387","SINAPI","100387","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","71,47","74,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100388","SINAPI","100388","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","25,32","26,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100389","SINAPI","100389","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","22,13","23,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100390","SINAPI","100390","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","29,96","31,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100391","SINAPI","100391","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","25,27","27,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100392","SINAPI","100392","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","19,90","21,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100393","SINAPI","100393","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","25,49","27,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100394","SINAPI","100394","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","23,55","25,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100395","SINAPI","100395","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","30,15","32,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94189","SINAPI","94189","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","37,30","38,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94192","SINAPI","94192","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","40,48","41,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94195","SINAPI","94195","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","63,62","64,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94198","SINAPI","94198","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","67,82","69,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94201","SINAPI","94201","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","89,46","91,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94204","SINAPI","94204","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","96,60","99,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94224","SINAPI","94224","EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019","M","30,71","33,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94226","SINAPI","94226","SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","23,10","24,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94232","SINAPI","94232","AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019","UN","3,52","3,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94440","SINAPI","94440","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","63,62","64,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94441","SINAPI","94441","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","67,82","69,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94442","SINAPI","94442","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","63,62","64,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94443","SINAPI","94443","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","67,82","69,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94445","SINAPI","94445","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","89,46","91,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94446","SINAPI","94446","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","96,60","99,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94447","SINAPI","94447","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","89,46","91,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94448","SINAPI","94448","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","96,60","99,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94207","SINAPI","94207","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","51,27","52,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94210","SINAPI","94210","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","54,41","55,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94218","SINAPI","94218","TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS","M2","127,12","128,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94213","SINAPI","94213","TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","68,15","68,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94216","SINAPI","94216","TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","184,51","184,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94219","SINAPI","94219","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","46,39","48,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94220","SINAPI","94220","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","55,15","57,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94221","SINAPI","94221","CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","38,10","39,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94222","SINAPI","94222","CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","46,86","48,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94223","SINAPI","94223","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","89,32","89,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94451","SINAPI","94451","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","98,94","99,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100325","SINAPI","100325","CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","96,09","96,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100327","SINAPI","100327","RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M","61,30","62,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100328","SINAPI","100328","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","20,88","22,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100329","SINAPI","100329","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","25,09","26,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100330","SINAPI","100330","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","28,34","29,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100331","SINAPI","100331","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","35,51","37,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100434","SINAPI","100434","CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","164,28","165,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100435","SINAPI","100435","RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019","M","64,84","65,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94227","SINAPI","94227","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","66,03","67,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94228","SINAPI","94228","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","89,99","92,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94229","SINAPI","94229","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","173,60","177,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94231","SINAPI","94231","RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","54,10","55,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94449","SINAPI","94449","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","82,11","83,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92255","SINAPI","92255","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","234,49","250,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92256","SINAPI","92256","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","295,73","319,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92257","SINAPI","92257","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","356,13","387,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92258","SINAPI","92258","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","453,29","496,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92568","SINAPI","92568","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","139,08","141,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92569","SINAPI","92569","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","77,18","78,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92570","SINAPI","92570","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","48,85","49,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92571"},"SINAPI","92571","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","150,53","153,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92572","SINAPI","92572","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","89,91","91,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92573","SINAPI","92573","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","53,79","54,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92574","SINAPI","92574","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","141,67","143,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92575","SINAPI","92575","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","70,82","71,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92576","SINAPI","92576","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","38,71","39,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92577","SINAPI","92577","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","153,55","157,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92578","SINAPI","92578","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","77,50","79,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92579","SINAPI","92579","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","42,65","43,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92580","SINAPI","92580","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","53,57","54,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92581","SINAPI","92581","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","55,47","56,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92582","SINAPI","92582","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","796,50","819,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92584","SINAPI","92584","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","923,82","947,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92586","SINAPI","92586","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.051,14","1.074,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92588","SINAPI","92588","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.338,87","1.373,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92590","SINAPI","92590","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.466,19","1.500,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92592","SINAPI","92592","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.653,91","1.695,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92594","SINAPI","92594","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.912,60","1.957,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92596","SINAPI","92596","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.142,53","2.199,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92598","SINAPI","92598","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.269,85","2.326,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92600","SINAPI","92600","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.429,38","2.486,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92602","SINAPI","92602","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","796,50","819,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92604","SINAPI","92604","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","891,61","914,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92606","SINAPI","92606","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.018,93","1.042,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92608","SINAPI","92608","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.274,45","1.308,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92610","SINAPI","92610","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.401,77","1.435,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92612","SINAPI","92612","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.589,49","1.631,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92614","SINAPI","92614","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.783,77","1.828,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92616","SINAPI","92616","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.045,91","2.102,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92618","SINAPI","92618","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.173,23","2.230,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92620","SINAPI","92620","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.300,54","2.357,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100357","SINAPI","100357","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.409,69","1.462,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100358","SINAPI","100358","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.900,19","1.986,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100359","SINAPI","100359","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.004,65","2.091,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100360","SINAPI","100360","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.226,84","2.322,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100361","SINAPI","100361","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.762,29","2.892,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100362","SINAPI","100362","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.581,97","3.720,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100363","SINAPI","100363","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.708,30","3.846,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100364","SINAPI","100364","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.036,21","4.189,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100365","SINAPI","100365","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.647,96","4.834,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100366","SINAPI","100366","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.991,79","5.178,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100367","SINAPI","100367","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.369,14","1.421,91",null,"AS",{"$f":"IF($B1601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100368","SINAPI","100368","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.850,17","1.936,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100369","SINAPI","100369","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.954,64","2.041,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100370","SINAPI","100370","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.331,80","2.427,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100371","SINAPI","100371","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.628,92","2.758,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100372","SINAPI","100372","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.353,44","3.492,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100373","SINAPI","100373","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.480,13","3.618,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100374","SINAPI","100374","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.736,73","3.889,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100375","SINAPI","100375","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.200,52","4.387,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100376","SINAPI","100376","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.100,58","4.287,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100377","SINAPI","100377","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","13,03","13,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100378","SINAPI","100378","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","12,10","12,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100382","SINAPI","100382","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","32,01","32,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104314","SINAPI","104314","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019","KG","12,35","12,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94444","SINAPI","94444","TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","755,30","756,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104482","SINAPI","104482","ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022","H","34,06","37,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104184","SINAPI","104184","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022","UN","40,05","43,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104185","SINAPI","104185","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022","UN","28,90","32,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104189","SINAPI","104189","INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M3","136,48","141,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104190","SINAPI","104190","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA). AF_12/2022","UN","776,31","862,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102661","SINAPI","102661","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","34,82","35,68",null,"AS",{"$f":"IF($B1621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102662","SINAPI","102662","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","87,97","89,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102663","SINAPI","102663","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","83,80","85,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102664"},"SINAPI","102664","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","49,50","50,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102665","SINAPI","102665","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021","M","27,99","28,77",null,"CR",{"$f":"IF($B1625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102666","SINAPI","102666","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","61,87","62,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102668","SINAPI","102668","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","115,00","116,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102669","SINAPI","102669","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","109,97","111,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102670","SINAPI","102670","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","95,13","96,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102672","SINAPI","102672","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","163,74","166,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102673","SINAPI","102673","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","174,83","179,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102674","SINAPI","102674","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","103,11","104,68",null,"AS",{"$f":"IF($B1632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102676","SINAPI","102676","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","160,28","162,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102677","SINAPI","102677","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","159,07","161,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102678","SINAPI","102678","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","144,94","146,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102679","SINAPI","102679","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","159,45","160,95",null,"CR",{"$f":"IF($B1636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102680","SINAPI","102680","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","158,73","160,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102681","SINAPI","102681","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","215,89","218,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102683","SINAPI","102683","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","218,22","221,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102684","SINAPI","102684","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","173,22","174,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102685","SINAPI","102685","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","230,39","232,66",null,"CR",{"$f":"IF($B1641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102687","SINAPI","102687","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","228,33","230,94",null,"CR",{"$f":"IF($B1642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102688","SINAPI","102688","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","41,53","42,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102689","SINAPI","102689","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","91,79","93,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102690","SINAPI","102690","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","68,58","69,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102693","SINAPI","102693","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","118,83","120,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102694","SINAPI","102694","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","73,60","75,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102696","SINAPI","102696","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","123,99","125,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102697","SINAPI","102697","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","117,42","119,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102703","SINAPI","102703","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","167,80","169,79",null,"CR",{"$f":"IF($B1650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102704","SINAPI","102704","TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","13,23","13,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102705","SINAPI","102705","TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","62,16","62,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102707","SINAPI","102707","TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","65,70","66,38",null,"CR",{"$f":"IF($B1653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102708","SINAPI","102708","LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","27,83","30,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102710","SINAPI","102710","JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","66,66","71,29",null,"CR",{"$f":"IF($B1655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102711","SINAPI","102711","JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","84,63","89,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102712","SINAPI","102712","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","8,46","8,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102713","SINAPI","102713","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","11,57","11,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102715","SINAPI","102715","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","22,77","22,83",null,"CR",{"$f":"IF($B1659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102716","SINAPI","102716","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","117,34","119,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102717","SINAPI","102717","ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","153,60","155,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102718","SINAPI","102718","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","130,41","134,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102719","SINAPI","102719","ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","166,67","171,16",null,"C",{"$f":"IF($B1663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102722","SINAPI","102722","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","56,72","58,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102723","SINAPI","102723","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","105,65","107,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102724","SINAPI","102724","DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","31,64","33,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102725","SINAPI","102725","DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","31,01","32,41",null,"CR",{"$f":"IF($B1667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102726","SINAPI","102726","DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","29,09","30,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103653","SINAPI","103653","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","27,18","27,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92743","SINAPI","92743","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","762,76","786,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92744","SINAPI","92744","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","712,48","725,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92745","SINAPI","92745","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","927,06","954,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92746","SINAPI","92746","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","844,75","862,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92747","SINAPI","92747","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","1.029,08","1.059,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92748","SINAPI","92748","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","924,41","944,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92749","SINAPI","92749","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","1.090,22","1.117,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92750","SINAPI","92750","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","1.820,81","1.858,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92751","SINAPI","92751","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","2.247,94","2.291,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92752","SINAPI","92752","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","2.672,25","2.721,96",null,"CR",{"$f":"IF($B1679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92753","SINAPI","92753","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","711,00","729,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92754","SINAPI","92754","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","694,13","714,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92755","SINAPI","92755","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2","278,41","286,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92756","SINAPI","92756","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2","319,44","329,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92757","SINAPI","92757","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2","368,66","380,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92758","SINAPI","92758","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","787,02","798,46",null,"CR",{"$f":"IF($B1685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91069","SINAPI","91069","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","119,78","124,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91070","SINAPI","91070","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","132,22","136,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91071"},"SINAPI","91071","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","176,34","186,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91072","SINAPI","91072","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","188,73","199,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91073","SINAPI","91073","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","139,41","145,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91074","SINAPI","91074","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","153,86","160,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91075","SINAPI","91075","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","199,08","211,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91076","SINAPI","91076","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","213,59","226,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91077","SINAPI","91077","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","130,35","133,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91078","SINAPI","91078","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","152,12","155,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91079","SINAPI","91079","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","138,16","141,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91080","SINAPI","91080","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","159,68","163,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91081","SINAPI","91081","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","152,39","157,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91082","SINAPI","91082","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","175,95","181,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91083","SINAPI","91083","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","166,18","172,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91084","SINAPI","91084","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","189,38","196,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91086","SINAPI","91086","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","134,56","140,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91087","SINAPI","91087","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","147,44","153,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91088","SINAPI","91088","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","193,06","204,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91089","SINAPI","91089","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","206,15","218,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91090","SINAPI","91090","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","151,31","159,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91091","SINAPI","91091","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","166,49","174,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91092","SINAPI","91092","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","212,26","226,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91093","SINAPI","91093","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","227,87","242,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91094","SINAPI","91094","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","139,51","143,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91095","SINAPI","91095","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","161,83","166,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91096","SINAPI","91096","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","143,21","147,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91097","SINAPI","91097","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","165,29","169,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91098","SINAPI","91098","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","161,26","167,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91099","SINAPI","91099","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","185,54","192,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91100","SINAPI","91100","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","172,06","179,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91101","SINAPI","91101","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","196,13","204,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93952","SINAPI","93952","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","260,21","278,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93953","SINAPI","93953","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","240,38","256,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93954","SINAPI","93954","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","228,52","243,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93955","SINAPI","93955","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","220,13","234,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93956","SINAPI","93956","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","213,50","226,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93957","SINAPI","93957","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","273,22","291,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93958","SINAPI","93958","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","252,28","268,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93959","SINAPI","93959","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","239,87","254,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93960","SINAPI","93960","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","231,14","245,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93961","SINAPI","93961","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","224,30","237,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93962","SINAPI","93962","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","246,70","264,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93963","SINAPI","93963","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","226,92","242,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93964","SINAPI","93964","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","215,11","229,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93965","SINAPI","93965","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","203,21","216,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93966","SINAPI","93966","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","200,19","213,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93967","SINAPI","93967","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","259,71","277,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93968","SINAPI","93968","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","238,84","254,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93969","SINAPI","93969","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","226,45","240,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93970","SINAPI","93970","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","217,79","231,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93971","SINAPI","93971","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","203,70","216,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95108","SINAPI","95108","EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS METÁLICAS, 50 UTILIZAÇÕES, E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_11/2023","UN","42,31","46,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100332","SINAPI","100332","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","908,01","919,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100333","SINAPI","100333","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","559,06","567,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100334","SINAPI","100334","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","718,51","728,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100335","SINAPI","100335","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","456,80","464,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100341","SINAPI","100341","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019","M2","44,69","47,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100342","SINAPI","100342","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","14,54","15,13",null,"AS",{"$f":"IF($B1744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100343","SINAPI","100343","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","13,32","13,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100344","SINAPI","100344","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","11,74","12,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100345","SINAPI","100345","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","9,86","10,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100346","SINAPI","100346","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","9,19","9,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100347","SINAPI","100347","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","10,11","10,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100348","SINAPI","100348","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","9,80","9,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100349","SINAPI","100349","CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019","M3","618,96","623,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104841"},"SINAPI","104841","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","94,24","98,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104842","SINAPI","104842","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","80,79","83,93",null,"AS",{"$f":"IF($B1753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104843","SINAPI","104843","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","128,66","134,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104844","SINAPI","104844","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","103,85","108,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104845","SINAPI","104845","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","146,39","153,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104846","SINAPI","104846","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","118,09","123,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104847","SINAPI","104847","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","100,69","104,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104848","SINAPI","104848","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","75,84","79,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104849","SINAPI","104849","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","65,44","68,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104850","SINAPI","104850","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","58,48","60,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104851","SINAPI","104851","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","83,86","87,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104852","SINAPI","104852","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","71,89","74,93",null,"AS",{"$f":"IF($B1763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104853","SINAPI","104853","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","63,86","66,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104854","SINAPI","104854","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","81,44","85,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104855","SINAPI","104855","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","71,86","74,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104876","SINAPI","104876","PERFURAÇÃO DE CORTINA PRÉ-MOLDADA COM MARTELETE ROMPEDOR. AF_11/2023","UN","30,10","33,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104877","SINAPI","104877","EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PROVISÓRIOS, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023","UN","678,00","692,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104878","SINAPI","104878","EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PERMANENTES, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023","UN","2.545,53","2.560,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104879","SINAPI","104879","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","88,83","92,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104880","SINAPI","104880","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","95,77","100,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104886","SINAPI","104886","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","57,67","59,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104887","SINAPI","104887","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","50,97","52,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104888","SINAPI","104888","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","46,45","47,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104889","SINAPI","104889","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","66,63","68,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104890","SINAPI","104890","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","58,21","60,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104891","SINAPI","104891","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","52,54","54,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104892","SINAPI","104892","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","116,69","121,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102989","SINAPI","102989","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","53,57","55,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102990","SINAPI","102990","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","65,07","66,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102991","SINAPI","102991","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","84,37","86,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102992","SINAPI","102992","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","125,87","128,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102993","SINAPI","102993","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","163,80","167,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102994","SINAPI","102994","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","283,14","287,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102995","SINAPI","102995","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021","M","52,97","55,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102996","SINAPI","102996","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021","M","74,74","78,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102997","SINAPI","102997","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021","M","98,57","103,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102998","SINAPI","102998","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","94,65","99,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102999","SINAPI","102999","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021","M","119,65","125,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103000","SINAPI","103000","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","120,14","126,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103001","SINAPI","103001","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","260,84","263,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103002","SINAPI","103002","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","324,58","327,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103003","SINAPI","103003","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","452,13","455,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103005","SINAPI","103005","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021","UN","630,17","655,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103006","SINAPI","103006","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021","UN","864,39","899,74",null,"AS",{"$f":"IF($B1795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103007","SINAPI","103007","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021","UN","1.145,28","1.190,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97933","SINAPI","97933","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020","UN","1.271,02","1.276,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97934","SINAPI","97934","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020","UN","2.578,47","2.655,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97935","SINAPI","97935","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.008,35","1.031,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97936","SINAPI","97936","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.084,36","2.199,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97947","SINAPI","97947","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","1.924,97","2.007,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97948","SINAPI","97948","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","3.559,82","3.710,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97949","SINAPI","97949","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.865,73","1.978,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97950","SINAPI","97950","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","3.284,44","3.484,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97951","SINAPI","97951","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","3.060,91","3.213,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97952","SINAPI","97952","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","5.318,74","5.579,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97953","SINAPI","97953","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","1.484,84","1.541,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97955","SINAPI","97955","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","3.160,22","3.276,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97956","SINAPI","97956","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.494,41","1.580,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97957","SINAPI","97957","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.686,42","2.844,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97961","SINAPI","97961","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.521,49","2.637,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97973","SINAPI","97973","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","4.715,55","4.927,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97974","SINAPI","97974","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","547,36","562,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97975","SINAPI","97975","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","720,23","736,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97976","SINAPI","97976","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.183,23","1.253,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97977"},"SINAPI","97977","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.696,55","1.799,74",null,"AS",{"$f":"IF($B1816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97978","SINAPI","97978","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.080,15","1.117,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97980","SINAPI","97980","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.183,08","2.311,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97981","SINAPI","97981","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","1.270,44","1.353,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97983","SINAPI","97983","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","608,90","614,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97985","SINAPI","97985","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","1.534,71","1.636,68",null,"CR",{"$f":"IF($B1821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97987","SINAPI","97987","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","810,91","817,51",null,"CR",{"$f":"IF($B1822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97988","SINAPI","97988","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.188,68","3.369,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97989","SINAPI","97989","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","1.798,95","1.919,38",null,"CR",{"$f":"IF($B1824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97991","SINAPI","97991","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","1.111,71","1.120,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97992","SINAPI","97992","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.072,21","4.296,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97993","SINAPI","97993","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","2.195,38","2.343,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97994","SINAPI","97994","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.698,15","2.851,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97995","SINAPI","97995","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","1.383,39","1.474,65",null,"CR",{"$f":"IF($B1829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97996","SINAPI","97996","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.410,53","3.602,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97997","SINAPI","97997","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","1.654,09","1.763,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97999","SINAPI","97999","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","1.924,85","2.052,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98001","SINAPI","98001","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","2.195,56","2.341,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98002","SINAPI","98002","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.586,74","5.894,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98003","SINAPI","98003","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","2.466,32","2.629,97",null,"CR",{"$f":"IF($B1835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98005","SINAPI","98005","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.737,09","2.918,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98006","SINAPI","98006","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.021,40","7.406,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98007","SINAPI","98007","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","3.007,78","3.207,62",null,"CR",{"$f":"IF($B1838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98008","SINAPI","98008","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020_PA","UN","4.206,20","4.435,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98009","SINAPI","98009","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","1.924,85","2.052,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98010","SINAPI","98010","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.131,17","5.406,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98011","SINAPI","98011","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","2.195,56","2.341,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98012","SINAPI","98012","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.025,16","6.346,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98013","SINAPI","98013","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.466,32","2.629,97",null,"CR",{"$f":"IF($B1844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98014","SINAPI","98014","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.919,04","7.285,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98015","SINAPI","98015","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","2.737,09","2.918,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98016","SINAPI","98016","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.813,07","8.225,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98017","SINAPI","98017","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.007,78","3.207,62",null,"CR",{"$f":"IF($B1848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98018","SINAPI","98018","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.707,02","9.165,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98019","SINAPI","98019","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","3.302,91","3.522,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98020","SINAPI","98020","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.182,78","6.511,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98021","SINAPI","98021","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","2.490,75","2.655,83",null,"CR",{"$f":"IF($B1852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98022","SINAPI","98022","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.239,85","7.621,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98023","SINAPI","98023","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","2.761,46","2.944,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98024","SINAPI","98024","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.365,47","8.799,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98025","SINAPI","98025","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","3.032,22","3.233,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98026","SINAPI","98026","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.431,19","9.917,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98027","SINAPI","98027","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","3.302,91","3.522,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98028","SINAPI","98028","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.496,97","11.036,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98029","SINAPI","98029","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","3.578,67","3.816,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98030","SINAPI","98030","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.532,37","8.962,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98031","SINAPI","98031","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","3.037,31","3.238,88",null,"CR",{"$f":"IF($B1862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98032","SINAPI","98032","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.808,68","10.298,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98033","SINAPI","98033","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","3.308,00","3.527,66",null,"CR",{"$f":"IF($B1864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98034","SINAPI","98034","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.085,01","11.634,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98035","SINAPI","98035","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.578,67","3.816,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98036","SINAPI","98036","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.361,34","12.971,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98037","SINAPI","98037","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","3.854,45","4.110,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98038","SINAPI","98038","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.310,18","11.867,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98039","SINAPI","98039","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","3.583,76","3.821,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98040","SINAPI","98040","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.772,91","13.396,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98041","SINAPI","98041","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","3.854,45","4.110,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98042","SINAPI","98042","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.235,64","14.926,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98043","SINAPI","98043","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","4.130,31","4.404,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98044","SINAPI","98044","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.460,91","15.158,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98045","SINAPI","98045","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","4.130,31","4.404,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98046","SINAPI","98046","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","16.109,90","16.881,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98047","SINAPI","98047","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","4.406,13","4.699,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98048","SINAPI","98048","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","17.984,24","18.837,13",null,"AS",{"$f":"IF($B1879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98049"},"SINAPI","98049","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","4.632,14","4.940,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98050","SINAPI","98050","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","337,82","340,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98051","SINAPI","98051","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","1.011,26","1.076,77",null,"CR",{"$f":"IF($B1882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98405","SINAPI","98405","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.687,29","2.843,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98406","SINAPI","98406","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.304,03","6.650,74",null,"AS",{"$f":"IF($B1884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98407","SINAPI","98407","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.122,86","4.353,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98408","SINAPI","98408","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.835,27","5.104,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98409","SINAPI","98409","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","460,99","465,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98410","SINAPI","98410","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.376,24","1.415,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99240","SINAPI","99240","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","806,97","813,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99241","SINAPI","99241","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","1.842,31","1.969,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99242","SINAPI","99242","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.076,45","3.256,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99243","SINAPI","99243","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","1.692,65","1.812,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99244","SINAPI","99244","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.996,32","5.270,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99246","SINAPI","99246","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","1.106,33","1.114,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99247","SINAPI","99247","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","2.100,89","2.245,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99248","SINAPI","99248","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.936,75","4.160,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99249","SINAPI","99249","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","2.072,54","2.219,93",null,"CR",{"$f":"IF($B1897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99252","SINAPI","99252","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.627,85","2.780,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99254","SINAPI","99254","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","1.325,12","1.416,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99256","SINAPI","99256","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.866,00","6.185,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99259","SINAPI","99259","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.320,83","3.512,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99261","SINAPI","99261","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","1.583,70","1.692,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99263","SINAPI","99263","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.359,50","2.522,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99265","SINAPI","99265","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.013,77","4.243,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99266","SINAPI","99266","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","1.842,31","1.969,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99267","SINAPI","99267","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.706,78","4.975,25",null,"AS",{"$f":"IF($B1906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99268","SINAPI","99268","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","542,33","557,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99269","SINAPI","99269","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","2.100,89","2.245,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99270","SINAPI","99270","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","714,35","730,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99271","SINAPI","99271","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.735,56","7.101,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99272","SINAPI","99272","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.132,70","1.202,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99273","SINAPI","99273","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.607,00","1.709,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99274","SINAPI","99274","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.438,87","5.745,93",null,"AS",{"$f":"IF($B1913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99275","SINAPI","99275","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.070,29","1.107,91",null,"AS",{"$f":"IF($B1914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99276","SINAPI","99276","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","2.618,13","2.799,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99277","SINAPI","99277","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","2.359,50","2.522,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99278","SINAPI","99278","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","458,60","463,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99279","SINAPI","99279","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.136,74","6.482,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99280","SINAPI","99280","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.094,56","2.222,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99281","SINAPI","99281","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.618,13","2.799,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99282","SINAPI","99282","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.901,80","3.102,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99283","SINAPI","99283","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","1.186,18","1.269,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99284","SINAPI","99284","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.605,26","8.016,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99285","SINAPI","99285","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA","UN","1.421,11","1.466,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99286","SINAPI","99286","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.834,73","7.218,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99287","SINAPI","99287","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.544,20","10.032,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99288","SINAPI","99288","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","605,77","611,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99289","SINAPI","99289","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","2.876,69","3.075,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99290","SINAPI","99290","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.095,68","4.324,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99291","SINAPI","99291","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","2.876,69","3.075,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99292","SINAPI","99292","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.586,36","2.741,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99293","SINAPI","99293","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","1.439,44","1.540,80",null,"CR",{"$f":"IF($B1932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99294","SINAPI","99294","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.474,90","8.931,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99296","SINAPI","99296","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","3.160,37","3.379,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99297","SINAPI","99297","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","3.156,04","3.374,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99298","SINAPI","99298","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.785,00","11.332,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99299","SINAPI","99299","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.418,89","3.655,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99300","SINAPI","99300","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.025,78","12.633,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99301","SINAPI","99301","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.018,51","6.346,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99302","SINAPI","99302","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","3.681,78","3.936,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99303","SINAPI","99303","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.003,37","11.558,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99304","SINAPI","99304","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","3.423,22","3.660,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99305","SINAPI","99305","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.425,38","13.047,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99306"},"SINAPI","99306","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","3.681,78","3.936,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99307","SINAPI","99307","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","2.380,28","2.544,67",null,"CR",{"$f":"IF($B1945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99308","SINAPI","99308","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","13.847,40","14.535,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99309","SINAPI","99309","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","3.944,74","4.218,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99310","SINAPI","99310","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.065,86","14.761,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99311","SINAPI","99311","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.944,74","4.218,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99312","SINAPI","99312","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.046,94","7.427,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99313","SINAPI","99313","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","15.668,97","16.438,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99314","SINAPI","99314","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","4.207,66","4.499,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99315","SINAPI","99315","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","17.490,62","18.340,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99317","SINAPI","99317","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","2.638,86","2.821,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99318","SINAPI","99318","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","336,75","339,62",null,"CR",{"$f":"IF($B1955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99319","SINAPI","99319","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","940,78","1.005,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99320","SINAPI","99320","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.143,91","8.576,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99321","SINAPI","99321","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","2.897,47","3.097,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99322","SINAPI","99322","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.180,99","9.666,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99323","SINAPI","99323","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","3.156,04","3.374,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99324","SINAPI","99324","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.218,11","10.755,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99325","SINAPI","99325","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","3.418,89","3.655,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99326","SINAPI","99326","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.303,42","8.732,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99327","SINAPI","99327","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","4.428,21","4.735,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101800","SINAPI","101800","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","1.576,14","1.645,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101801","SINAPI","101801","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","1.131,19","1.174,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101806","SINAPI","101806","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","587,70","631,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101807","SINAPI","101807","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","532,39","572,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101808","SINAPI","101808","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","625,38","635,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101809","SINAPI","101809","BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.927,54","3.085,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102139","SINAPI","102139","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.887,79","1.938,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102141","SINAPI","102141","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.907,51","2.980,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102142","SINAPI","102142","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.862,99","2.935,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102457","SINAPI","102457","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA","UN","1.797,62","1.845,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94263","SINAPI","94263","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","36,19","38,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94264","SINAPI","94264","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","41,58","44,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94265","SINAPI","94265","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024","M","48,09","50,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94266","SINAPI","94266","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024","M","54,27","57,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94267","SINAPI","94267","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","57,02","59,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94268","SINAPI","94268","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","63,82","67,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94269","SINAPI","94269","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","80,90","83,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94270","SINAPI","94270","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","90,36","94,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94271","SINAPI","94271","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","98,81","102,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94272","SINAPI","94272","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","111,44","116,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94273","SINAPI","94273","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","53,21","54,77",null,"CR",{"$f":"IF($B1985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94274","SINAPI","94274","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","56,56","58,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94275","SINAPI","94275","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","48,41","49,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94276","SINAPI","94276","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","51,75","53,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94277","SINAPI","94277","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","42,63","44,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94278","SINAPI","94278","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","45,97","47,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94279","SINAPI","94279","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M","51,31","52,62",null,"CR",{"$f":"IF($B1991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94280","SINAPI","94280","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M","54,65","56,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94281","SINAPI","94281","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","43,80","45,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94282","SINAPI","94282","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","52,63","55,28",null,"CR",{"$f":"IF($B1994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94283","SINAPI","94283","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","58,80","60,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94284","SINAPI","94284","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","67,64","70,46",null,"CR",{"$f":"IF($B1996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94285","SINAPI","94285","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","76,55","78,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94286","SINAPI","94286","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","85,38","88,69",null,"CR",{"$f":"IF($B1998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94287","SINAPI","94287","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M","33,58","35,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B1999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94288","SINAPI","94288","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M","41,44","43,85",null,"CR",{"$f":"IF($B2000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94289","SINAPI","94289","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M","42,90","44,47",null,"CR",{"$f":"IF($B2001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104491","SINAPI","104491","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","4.647,75","4.657,22",null,"CR",{"$f":"IF($B2007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102727","SINAPI","102727","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021","M2","109,61","116,00",null,"CR",{"$f":"IF($B2012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102733","SINAPI","102733","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","10,19","10,29",null,"AS",{"$f":"IF($B2018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102738","SINAPI","102738","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","2.265,27","2.350,48",null,"AS",{"$f":"IF($B2023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102743","SINAPI","102743","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","4.582,43","4.750,31",null,"AS",{"$f":"IF($B2028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102749","SINAPI","102749","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","20.257,65","20.943,47",null,"AS",{"$f":"IF($B2034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102754","SINAPI","102754","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","21.105,31","21.794,38",null,"AS",{"$f":"IF($B2039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102760","SINAPI","102760","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","36.806,37","37.963,17",null,"AS",{"$f":"IF($B2045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102765","SINAPI","102765","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","16.479,09","17.114,83",null,"AS",{"$f":"IF($B2050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102770","SINAPI","102770","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","29.019,43","30.059,61",null,"AS",{"$f":"IF($B2055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102771","SINAPI","102771","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","40.421,76","41.830,04",null,"AS",{"$f":"IF($B2056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102776","SINAPI","102776","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","13.873,04","14.298,72",null,"CR",{"$f":"IF($B2061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102781","SINAPI","102781","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","15.846,75","16.333,08",null,"CR",{"$f":"IF($B2066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102787"},"SINAPI","102787","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","17.619,34","18.124,92",null,"CR",{"$f":"IF($B2072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102792","SINAPI","102792","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","55.054,99","56.523,41",null,"CR",{"$f":"IF($B2077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102798","SINAPI","102798","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","101.051,27","103.627,43",null,"CR",{"$f":"IF($B2083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101570","SINAPI","101570","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","29,55","31,88",null,"AS",{"$f":"IF($B2088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101575","SINAPI","101575","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","28,29","30,53",null,"AS",{"$f":"IF($B2093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101581","SINAPI","101581","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","53,38","56,28",null,"AS",{"$f":"IF($B2099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101586","SINAPI","101586","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","64,08","66,39",null,"AS",{"$f":"IF($B2104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101592","SINAPI","101592","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","58,00","60,76",null,"AS",{"$f":"IF($B2110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101603","SINAPI","101603","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","24,46","25,84",null,"C",{"$f":"IF($B2115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90790","SINAPI","90790","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","969,49","972,58",null,"CR",{"$f":"IF($B2120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90791","SINAPI","90791","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.137,35","1.141,52",null,"CR",{"$f":"IF($B2121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90797","SINAPI","90797","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","841,78","854,76",null,"CR",{"$f":"IF($B2126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90820","SINAPI","90820","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","364,02","371,15",null,"CR",{"$f":"IF($B2131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90831","SINAPI","90831","FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","173,04","177,31",null,"CR",{"$f":"IF($B2138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90845","SINAPI","90845","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.517,38","1.564,60",null,"CR",{"$f":"IF($B2143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90851","SINAPI","90851","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.318,94","1.360,60",null,"CR",{"$f":"IF($B2149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91012","SINAPI","91012","PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","502,92","512,25",null,"CR",{"$f":"IF($B2154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91287","SINAPI","91287","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019","UN","280,31","295,56",null,"CR",{"$f":"IF($B2159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91299","SINAPI","91299","PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.341,87","1.353,79",null,"CR",{"$f":"IF($B2165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91312","SINAPI","91312","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","966,34","1.007,36",null,"CR",{"$f":"IF($B2170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91317","SINAPI","91317","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.394,24","1.442,60",null,"CR",{"$f":"IF($B2175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91323","SINAPI","91323","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.270,11","1.312,91",null,"CR",{"$f":"IF($B2181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91328","SINAPI","91328","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","997,53","1.034,25",null,"CR",{"$f":"IF($B2186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91329","SINAPI","91329","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","868,18","904,93",null,"CR",{"$f":"IF($B2187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91334","SINAPI","91334","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.572,18","1.610,51",null,"CR",{"$f":"IF($B2192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100660","SINAPI","100660","ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","9,40","9,78",null,"CR",{"$f":"IF($B2197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100681","SINAPI","100681","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.202,08","1.243,89",null,"CR",{"$f":"IF($B2203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100686","SINAPI","100686","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.113,09","1.157,83",null,"CR",{"$f":"IF($B2208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100692","SINAPI","100692","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.565,33","1.609,26",null,"CR",{"$f":"IF($B2214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100697","SINAPI","100697","RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","94,95","105,58",null,"CR",{"$f":"IF($B2219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100665","SINAPI","100665","JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","1.226,88","1.236,51",null,"AS",{"$f":"IF($B2224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100671","SINAPI","100671","JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","1.896,79","1.907,50",null,"AS",{"$f":"IF($B2230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94587","SINAPI","94587","CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","71,97","75,48",null,"CR",{"$f":"IF($B2235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99855","SINAPI","99855","CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS","M","121,20","127,05",null,"AS",{"$f":"IF($B2240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91341","SINAPI","91341","PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","703,33","705,33",null,"AS",{"$f":"IF($B2246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102188","SINAPI","102188","MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021","UN","1.043,60","1.054,50",null,"CR",{"$f":"IF($B2251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102189","SINAPI","102189","JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021","UN","286,46","298,56",null,"CR",{"$f":"IF($B2252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100707","SINAPI","100707","FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019","UN","165,68","171,95",null,"CR",{"$f":"IF($B2257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102152","SINAPI","102152","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","180,89","184,76",null,"CR",{"$f":"IF($B2262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102158","SINAPI","102158","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","291,48","293,23",null,"CR",{"$f":"IF($B2268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102165","SINAPI","102165","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","314,79","318,55",null,"AS",{"$f":"IF($B2275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102170","SINAPI","102170","INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","265,81","270,51",null,"AS",{"$f":"IF($B2280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102178","SINAPI","102178","INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","1.793,17","1.801,49",null,"AS",{"$f":"IF($B2285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102183","SINAPI","102183","PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN","2.674,11","2.698,69",null,"CR",{"$f":"IF($B2290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94569","SINAPI","94569","JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","762,48","771,45",null,"CR",{"$f":"IF($B2296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94589","SINAPI","94589","CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","25,38","27,25",null,"CR",{"$f":"IF($B2301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101098","SINAPI","101098","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA","M3","1.121,54","1.189,69",null,"AS",{"$f":"IF($B2306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101104","SINAPI","101104","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA","M3","1.319,72","1.395,11",null,"AS",{"$f":"IF($B2312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101109","SINAPI","101109","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M3","897,63","908,09",null,"AS",{"$f":"IF($B2317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101110","SINAPI","101110","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M3","871,43","880,15",null,"AS",{"$f":"IF($B2318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95602","SINAPI","95602","ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021","UN","35,30","39,20",null,"CR",{"$f":"IF($B2323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95608"},"SINAPI","95608","ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  H - FAMÍLIA 250. AF_05/2021","UN","36,95","39,43",null,"AS",{"$f":"IF($B2328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100655","SINAPI","100655","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA","M","657,75","661,39",null,"AS",{"$f":"IF($B2334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100890","SINAPI","100890","ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","12,99","13,04",null,"AS",{"$f":"IF($B2339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100897","SINAPI","100897","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA","M","119,46","120,93",null,"AS",{"$f":"IF($B2344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101175","SINAPI","101175","ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M","123,69","132,49",null,"CR",{"$f":"IF($B2350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95240","SINAPI","95240","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024","M2","18,88","19,98",null,"CR",{"$f":"IF($B2355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96621","SINAPI","96621","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024","M3","259,64","271,18",null,"AS",{"$f":"IF($B2361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97083","SINAPI","97083","COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021","M2","3,98","4,40",null,"AS",{"$f":"IF($B2366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97089","SINAPI","97089","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021","KG","15,85","16,03",null,"CR",{"$f":"IF($B2371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97097","SINAPI","97097","ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021","M2","43,83","44,17",null,"AS",{"$f":"IF($B2377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100323","SINAPI","100323","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024","M3","164,67","172,53",null,"AS",{"$f":"IF($B2382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100324","SINAPI","100324","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024","M3","204,77","212,63",null,"AS",{"$f":"IF($B2383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103076","SINAPI","103076","EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","155,10","158,36",null,"AS",{"$f":"IF($B2388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92263","SINAPI","92263","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2","178,84","185,53",null,"CR",{"$f":"IF($B2393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92269","SINAPI","92269","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020","M2","136,89","140,74",null,"CR",{"$f":"IF($B2399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92409","SINAPI","92409","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2","255,42","272,66",null,"CR",{"$f":"IF($B2404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92419","SINAPI","92419","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","101,36","106,94",null,"CR",{"$f":"IF($B2409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92437","SINAPI","92437","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","82,79","88,05",null,"CR",{"$f":"IF($B2418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92443","SINAPI","92443","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","59,48","62,57",null,"CR",{"$f":"IF($B2421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92450","SINAPI","92450","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","367,63","381,37",null,"CR",{"$f":"IF($B2427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92455","SINAPI","92455","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","172,43","180,75",null,"CR",{"$f":"IF($B2432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92460","SINAPI","92460","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","148,11","156,37",null,"CR",{"$f":"IF($B2437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92466","SINAPI","92466","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","289,54","298,01",null,"CR",{"$f":"IF($B2443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92471","SINAPI","92471","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","101,44","106,40",null,"CR",{"$f":"IF($B2448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92476","SINAPI","92476","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","121,61","127,19",null,"CR",{"$f":"IF($B2453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92477","SINAPI","92477","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","118,27","123,91",null,"CR",{"$f":"IF($B2454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92484","SINAPI","92484","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","295,09","310,31",null,"CR",{"$f":"IF($B2459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92496","SINAPI","92496","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","113,99","119,81",null,"AS",{"$f":"IF($B2465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92506","SINAPI","92506","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","63,14","66,42",null,"AS",{"$f":"IF($B2470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92515","SINAPI","92515","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","94,75","99,27",null,"AS",{"$f":"IF($B2475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92528","SINAPI","92528","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","84,26","87,80",null,"AS",{"$f":"IF($B2481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92538","SINAPI","92538","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","37,35","38,97",null,"AS",{"$f":"IF($B2486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96532","SINAPI","96532","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","197,15","213,53",null,"CR",{"$f":"IF($B2492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96537","SINAPI","96537","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","202,20","215,58",null,"CR",{"$f":"IF($B2497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96542","SINAPI","96542","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","108,81","117,87",null,"CR",{"$f":"IF($B2502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101971","SINAPI","101971","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","160,17","164,33",null,"CR",{"$f":"IF($B2508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101980","SINAPI","101980","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","326,69","345,63",null,"CR",{"$f":"IF($B2513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101986","SINAPI","101986","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","159,58","164,46",null,"CR",{"$f":"IF($B2518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101987","SINAPI","101987","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","336,62","341,38",null,"CR",{"$f":"IF($B2519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101992","SINAPI","101992","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","163,19","168,78",null,"CR",{"$f":"IF($B2524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101998","SINAPI","101998","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","161,75","167,29",null,"CR",{"$f":"IF($B2530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102003","SINAPI","102003","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","315,98","335,77",null,"CR",{"$f":"IF($B2535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102008","SINAPI","102008","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","503,95","531,06",null,"CR",{"$f":"IF($B2540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102014","SINAPI","102014","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","694,80","728,63",null,"CR",{"$f":"IF($B2546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102017","SINAPI","102017","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","311,83","332,11",null,"CR",{"$f":"IF($B2549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102044","SINAPI","102044","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","247,96","262,81",null,"CR",{"$f":"IF($B2558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102049","SINAPI","102049","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","298,03","318,16",null,"CR",{"$f":"IF($B2563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102060","SINAPI","102060","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","494,43","519,18",null,"CR",{"$f":"IF($B2568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102066","SINAPI","102066","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","628,16","658,75",null,"CR",{"$f":"IF($B2574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102071","SINAPI","102071","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","218,09","231,16",null,"CR",{"$f":"IF($B2579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102076"},"SINAPI","102076","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  X  E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA","M3","5.006,77","5.222,44",null,"AS",{"$f":"IF($B2584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102077","SINAPI","102077","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA","M3","5.489,50","5.775,64",null,"AS",{"$f":"IF($B2585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102087","SINAPI","102087","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","170,50","175,15",null,"CR",{"$f":"IF($B2590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103761","SINAPI","103761","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2","94,81","99,48",null,"CR",{"$f":"IF($B2596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104927","SINAPI","104927","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","80,77","86,81",null,"CR",{"$f":"IF($B2601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89996","SINAPI","89996","ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","10,73","11,08",null,"CR",{"$f":"IF($B2606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91594","SINAPI","91594","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019","KG","11,45","11,60",null,"AS",{"$f":"IF($B2612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91599","SINAPI","91599","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2019","KG","8,60","8,80",null,"AS",{"$f":"IF($B2617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92759","SINAPI","92759","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","14,69","15,39",null,"AS",{"$f":"IF($B2622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92765","SINAPI","92765","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","9,95","10,01",null,"AS",{"$f":"IF($B2628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92770","SINAPI","92770","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","11,86","12,10",null,"AS",{"$f":"IF($B2633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92799","SINAPI","92799","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022","KG","11,16","11,56",null,"CR",{"$f":"IF($B2639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92804","SINAPI","92804","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022","KG","7,52","7,54",null,"CR",{"$f":"IF($B2644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92877","SINAPI","92877","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022","KG","9,56","9,62",null,"CR",{"$f":"IF($B2649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92878","SINAPI","92878","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022","KG","9,36","9,39",null,"CR",{"$f":"IF($B2650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92883","SINAPI","92883","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","12,33","12,72",null,"AS",{"$f":"IF($B2655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92915","SINAPI","92915","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","17,87","18,93",null,"AS",{"$f":"IF($B2661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92922","SINAPI","92922","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","9,39","9,54",null,"AS",{"$f":"IF($B2666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95577","SINAPI","95577","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","10,57","10,74",null,"AS",{"$f":"IF($B2671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95583","SINAPI","95583","MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","16,87","17,83",null,"AS",{"$f":"IF($B2677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95944","SINAPI","95944","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","21,45","22,84",null,"AS",{"$f":"IF($B2682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95948","SINAPI","95948","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","8,34","8,38",null,"AS",{"$f":"IF($B2686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102920","SINAPI","102920","ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021","KG","8,19","8,37",null,"CR",{"$f":"IF($B2694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104104","SINAPI","104104","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","10,55","10,59",null,"CR",{"$f":"IF($B2699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104110","SINAPI","104110","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","19,00","20,11",null,"AS",{"$f":"IF($B2705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104919","SINAPI","104919","ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG","12,97","13,39",null,"AS",{"$f":"IF($B2710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89994","SINAPI","89994","GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3","874,91","917,37",null,"CR",{"$f":"IF($B2715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89995","SINAPI","89995","GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3","1.005,05","1.062,17",null,"CR",{"$f":"IF($B2716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90282","SINAPI","90282","GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","461,21","472,06",null,"CR",{"$f":"IF($B2721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94964","SINAPI","94964","CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","440,88","453,14",null,"CR",{"$f":"IF($B2727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94969","SINAPI","94969","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","394,54","404,34",null,"CR",{"$f":"IF($B2732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94974","SINAPI","94974","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3","434,85","452,07",null,"CR",{"$f":"IF($B2737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99235","SINAPI","99235","CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021","M3","613,23","615,50",null,"CR",{"$f":"IF($B2743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99435","SINAPI","99435","CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","622,56","626,50",null,"AS",{"$f":"IF($B2748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102473","SINAPI","102473","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","531,38","542,92",null,"CR",{"$f":"IF($B2753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102479","SINAPI","102479","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","526,58","536,93",null,"CR",{"$f":"IF($B2759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102484","SINAPI","102484","CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","685,41","695,35",null,"CR",{"$f":"IF($B2764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103669","SINAPI","103669","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","956,87","996,16",null,"AS",{"$f":"IF($B2770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103674","SINAPI","103674","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3","639,95","648,27",null,"AS",{"$f":"IF($B2775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103679","SINAPI","103679","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","768,55","786,91",null,"AS",{"$f":"IF($B2780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103680","SINAPI","103680","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","827,17","852,76",null,"AS",{"$f":"IF($B2781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103685","SINAPI","103685","CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3","621,63","627,94",null,"AS",{"$f":"IF($B2786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104923","SINAPI","104923","CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3","749,09","782,91",null,"AS",{"$f":"IF($B2791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98575","SINAPI","98575","TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023","M","81,52","87,40",null,"CR",{"$f":"IF($B2797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93191","SINAPI","93191","VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M","69,84","72,84",null,"CR",{"$f":"IF($B2802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93203","SINAPI","93203","FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024","M","15,00","15,23",null,"C",{"$f":"IF($B2808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105024","SINAPI","105024","VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M","59,71","62,54",null,"AS",{"$f":"IF($B2813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105029","SINAPI","105029","CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M","53,35","55,62",null,"AS",{"$f":"IF($B2818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105035","SINAPI","105035","VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M","72,50","78,62",null,"AS",{"$f":"IF($B2824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105040","SINAPI","105040","CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M","35,23","38,19",null,"AS",{"$f":"IF($B2829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97739","SINAPI","97739","PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024","M3","3.129,44","3.349,13",null,"AS",{"$f":"IF($B2836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98618","SINAPI","98618","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","149,60","151,96",null,"AS",{"$f":"IF($B2841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98623","SINAPI","98623","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","147,43","148,72",null,"AS",{"$f":"IF($B2846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98624","SINAPI","98624","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","185,67","187,58",null,"AS",{"$f":"IF($B2847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98657","SINAPI","98657","EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","723,03","757,50",null,"AS",{"$f":"IF($B2852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98750","SINAPI","98750","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018","M","114,61","121,74",null,"CR",{"$f":"IF($B2857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100765","SINAPI","100765","PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","15,18","15,28",null,"AS",{"$f":"IF($B2863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100770","SINAPI","100770","CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA","KG","23,10","23,71",null,"AS",{"$f":"IF($B2868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100776","SINAPI","100776","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","20,97","21,21",null,"AS",{"$f":"IF($B2874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103797","SINAPI","103797","ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022","KG","17,19","18,20",null,"CR",{"$f":"IF($B2879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103925","SINAPI","103925","ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","1.755,59","1.832,84",null,"AS",{"$f":"IF($B2884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103932","SINAPI","103932","BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","544,16","569,34",null,"AS",{"$f":"IF($B2890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105046","SINAPI","105046","PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M","51,09","53,01",null,"AS",{"$f":"IF($B2895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105061","SINAPI","105061","PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M","122,53","126,39",null,"AS",{"$f":"IF($B2900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105080","SINAPI","105080","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024","M","83,67","86,19",null,"AS",{"$f":"IF($B2906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105085","SINAPI","105085","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 16 CM. AF_03/2024","M","130,76","133,51",null,"AS",{"$f":"IF($B2911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105086","SINAPI","105086","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 25 CM. AF_03/2024","M","115,30","118,13",null,"AS",{"$f":"IF($B2912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105091","SINAPI","105091","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024","M","174,65","177,58",null,"AS",{"$f":"IF($B2917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105099","SINAPI","105099","VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024","M","85,41","89,70",null,"AS",{"$f":"IF($B2922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98556","SINAPI","98556","IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023","M2","65,76","70,26",null,"CR",{"$f":"IF($B2928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98553","SINAPI","98553","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023","M2","201,76","204,03",null,"CR",{"$f":"IF($B2933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98566","SINAPI","98566","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023","M2","69,79","74,28",null,"CR",{"$f":"IF($B2939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98571","SINAPI","98571","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023","M2","47,62","50,61",null,"CR",{"$f":"IF($B2944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91834","SINAPI","91834","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA","M","20,76","22,33",null,"CR",{"$f":"IF($B2949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91841","SINAPI","91841","ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA","M","25,33","27,11",null,"CR",{"$f":"IF($B2955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91850","SINAPI","91850","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","12,83","13,53",null,"CR",{"$f":"IF($B2960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91856","SINAPI","91856","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","13,62","14,63",null,"CR",{"$f":"IF($B2966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91863","SINAPI","91863","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","12,33","13,14",null,"CR",{"$f":"IF($B2972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91868","SINAPI","91868","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","14,99","15,76",null,"CR",{"$f":"IF($B2977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91869","SINAPI","91869","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","18,99","19,91",null,"CR",{"$f":"IF($B2978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93008","SINAPI","93008","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","19,55","20,31",null,"CR",{"$f":"IF($B2983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95726","SINAPI","95726","ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA","M","18,69","20,08",null,"CR",{"$f":"IF($B2988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97670","SINAPI","97670","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","31,53","32,70",null,"CR",{"$f":"IF($B2994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91878","SINAPI","91878","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","6,66","7,28",null,"CR",{"$f":"IF($B2999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B2999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91885","SINAPI","91885","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","15,50","16,99",null,"CR",{"$f":"IF($B3005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91892","SINAPI","91892","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","18,93","20,32",null,"CR",{"$f":"IF($B3010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91899","SINAPI","91899","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","12,06","13,00",null,"CR",{"$f":"IF($B3015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91908","SINAPI","91908","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","20,66","22,25",null,"CR",{"$f":"IF($B3021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91916","SINAPI","91916","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","24,30","26,29",null,"CR",{"$f":"IF($B3026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93013","SINAPI","93013","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","18,42","19,94",null,"CR",{"$f":"IF($B3031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93020","SINAPI","93020","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","36,09","38,71",null,"CR",{"$f":"IF($B3037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97562","SINAPI","97562","CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","13,26","14,35",null,"CR",{"$f":"IF($B3042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97564","SINAPI","97564","CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","21,29","23,28",null,"CR",{"$f":"IF($B3043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91927","SINAPI","91927","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","4,83","5,03",null,"CR",{"$f":"IF($B3048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91932","SINAPI","91932","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","16,20","16,71",null,"CR",{"$f":"IF($B3053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92981","SINAPI","92981","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","14,48","14,57",null,"CR",{"$f":"IF($B3059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92990","SINAPI","92990","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","71,01","71,69",null,"CR",{"$f":"IF($B3064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93000","SINAPI","93000","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","233,02","234,73",null,"CR",{"$f":"IF($B3069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101888","SINAPI","101888","CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","22,13","22,20",null,"CR",{"$f":"IF($B3075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91940","SINAPI","91940","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","21,37","23,36",null,"CR",{"$f":"IF($B3080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92866","SINAPI","92866","CAIXA SEXTAVADA 3\" X 3\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","14,88","16,38",null,"CR",{"$f":"IF($B3086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92871","SINAPI","92871","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","22,12","24,18",null,"CR",{"$f":"IF($B3091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95780"},"SINAPI","95780","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","32,80","34,52",null,"CR",{"$f":"IF($B3096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95791","SINAPI","95791","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","58,79","62,14",null,"CR",{"$f":"IF($B3102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95795","SINAPI","95795","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","35,65","38,07",null,"CR",{"$f":"IF($B3103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95804","SINAPI","95804","CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","27,32","28,77",null,"CR",{"$f":"IF($B3109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95809","SINAPI","95809","CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","45,33","48,38",null,"CR",{"$f":"IF($B3114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95814","SINAPI","95814","CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","29,33","30,74",null,"CR",{"$f":"IF($B3119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97882","SINAPI","97882","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN","247,38","252,64",null,"AS",{"$f":"IF($B3125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97887","SINAPI","97887","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN","284,32","305,70",null,"AS",{"$f":"IF($B3130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97892","SINAPI","97892","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020","UN","406,49","436,38",null,"AS",{"$f":"IF($B3135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104399","SINAPI","104399","CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","34,84","37,17",null,"CR",{"$f":"IF($B3141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104404","SINAPI","104404","CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","40,72","43,42",null,"CR",{"$f":"IF($B3146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93657","SINAPI","93657","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","14,59","15,21",null,"CR",{"$f":"IF($B3152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93662","SINAPI","93662","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","53,50","54,40",null,"CR",{"$f":"IF($B3157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93667","SINAPI","93667","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","61,92","62,63",null,"CR",{"$f":"IF($B3162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93673","SINAPI","93673","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","92,97","96,82",null,"CR",{"$f":"IF($B3168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101875","SINAPI","101875","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","384,40","388,02",null,"CR",{"$f":"IF($B3173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101880","SINAPI","101880","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","638,05","642,92",null,"CR",{"$f":"IF($B3178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101881","SINAPI","101881","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","912,15","917,05",null,"CR",{"$f":"IF($B3179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101892","SINAPI","101892","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","62,74","63,64",null,"CR",{"$f":"IF($B3184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101898","SINAPI","101898","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1.163,30","1.172,26",null,"CR",{"$f":"IF($B3190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101903","SINAPI","101903","CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","297,82","300,57",null,"CR",{"$f":"IF($B3195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91946","SINAPI","91946","SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","12,06","12,92",null,"CR",{"$f":"IF($B3200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91953","SINAPI","91953","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","32,81","35,24",null,"CR",{"$f":"IF($B3206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91958","SINAPI","91958","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","37,76","40,48",null,"CR",{"$f":"IF($B3211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91964","SINAPI","91964","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","61,88","66,33",null,"CR",{"$f":"IF($B3217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91969","SINAPI","91969","INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","88,28","94,73",null,"CR",{"$f":"IF($B3222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91974","SINAPI","91974","INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","72,15","77,21",null,"CR",{"$f":"IF($B3227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91980","SINAPI","91980","INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","41,75","44,47",null,"CR",{"$f":"IF($B3233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91985","SINAPI","91985","INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","31,72","34,15",null,"CR",{"$f":"IF($B3238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91987","SINAPI","91987","CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","51,93","55,24",null,"CR",{"$f":"IF($B3240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91992","SINAPI","91992","TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","50,58","54,90",null,"CR",{"$f":"IF($B3245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91997","SINAPI","91997","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","41,02","44,03",null,"CR",{"$f":"IF($B3250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92003","SINAPI","92003","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","54,18","58,06",null,"CR",{"$f":"IF($B3256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92008","SINAPI","92008","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","52,83","56,53",null,"CR",{"$f":"IF($B3261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92013","SINAPI","92013","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","91,40","97,85",null,"CR",{"$f":"IF($B3266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92019","SINAPI","92019","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","95,69","102,05",null,"CR",{"$f":"IF($B3272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92024","SINAPI","92024","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","66,83","71,86",null,"CR",{"$f":"IF($B3277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92030","SINAPI","92030","INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","74,00","79,59",null,"CR",{"$f":"IF($B3283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92035"},"SINAPI","92035","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","80,00","85,89",null,"CR",{"$f":"IF($B3288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97598","SINAPI","97598","SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","54,41","56,32",null,"CR",{"$f":"IF($B3293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103782","SINAPI","103782","LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN","36,92","39,42",null,"CR",{"$f":"IF($B3299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101493","SINAPI","101493","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.461,29","1.516,90",null,"AS",{"$f":"IF($B3304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101498","SINAPI","101498","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.881,56","1.948,18",null,"AS",{"$f":"IF($B3309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101499","SINAPI","101499","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.905,37","1.966,00",null,"AS",{"$f":"IF($B3310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101504","SINAPI","101504","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","2.088,99","2.150,20",null,"AS",{"$f":"IF($B3315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101510","SINAPI","101510","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","2.083,01","2.153,31",null,"AS",{"$f":"IF($B3321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101515","SINAPI","101515","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","955,83","979,43",null,"CR",{"$f":"IF($B3326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101520","SINAPI","101520","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.064,48","1.086,36",null,"CR",{"$f":"IF($B3331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101526","SINAPI","101526","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.252,77","1.285,50",null,"CR",{"$f":"IF($B3337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101531","SINAPI","101531","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.487,15","1.518,74",null,"CR",{"$f":"IF($B3342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101536","SINAPI","101536","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.785,22","1.816,51",null,"CR",{"$f":"IF($B3347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101542","SINAPI","101542","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","43,66","44,95",null,"AS",{"$f":"IF($B3353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101547","SINAPI","101547","ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","91,08","91,34",null,"CR",{"$f":"IF($B3358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101556","SINAPI","101556","ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","8,37","9,02",null,"CR",{"$f":"IF($B3364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101564","SINAPI","101564","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","47,60","47,62",null,"CR",{"$f":"IF($B3369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101632","SINAPI","101632","RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","27,58","27,70",null,"CR",{"$f":"IF($B3374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101633","SINAPI","101633","SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","98,45","100,24",null,"AS",{"$f":"IF($B3375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101655","SINAPI","101655","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","386,32","389,48",null,"AS",{"$f":"IF($B3381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101661","SINAPI","101661","SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","133,16","141,82",null,"AS",{"$f":"IF($B3387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100578","SINAPI","100578","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","492,20","511,71",null,"AS",{"$f":"IF($B3392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100583","SINAPI","100583","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","586,86","609,42",null,"AS",{"$f":"IF($B3397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100589","SINAPI","100589","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","764,26","797,26",null,"AS",{"$f":"IF($B3403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100594","SINAPI","100594","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","917,19","961,26",null,"AS",{"$f":"IF($B3408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100599","SINAPI","100599","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","503,09","519,48",null,"AS",{"$f":"IF($B3413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100605","SINAPI","100605","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.022,95","1.074,03",null,"AS",{"$f":"IF($B3419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100610","SINAPI","100610","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","674,04","699,28",null,"AS",{"$f":"IF($B3424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100616","SINAPI","100616","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.702,46","1.800,18",null,"AS",{"$f":"IF($B3430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100621","SINAPI","100621","POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","2.953,01","2.968,53",null,"AS",{"$f":"IF($B3435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102102","SINAPI","102102","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","10.973,33","11.033,39",null,"AS",{"$f":"IF($B3440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102103","SINAPI","102103","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","12.204,88","12.266,01",null,"AS",{"$f":"IF($B3441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102108","SINAPI","102108","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","39.064,99","39.137,42",null,"AS",{"$f":"IF($B3446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96973","SINAPI","96973","CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M","69,19","72,26",null,"AS",{"$f":"IF($B3452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96978","SINAPI","96978","CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M","69,03","69,29",null,"CR",{"$f":"IF($B3457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96987","SINAPI","96987","BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½\"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","129,69","137,69",null,"AS",{"$f":"IF($B3462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104750","SINAPI","104750","CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","16,60","17,86",null,"CR",{"$f":"IF($B3468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104755","SINAPI","104755","CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","45,42","46,68",null,"CR",{"$f":"IF($B3473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104760","SINAPI","104760","FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","UN","69,28","77,21",null,"CR",{"$f":"IF($B3478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104766","SINAPI","104766","CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M","17,42","19,18",null,"CR",{"$f":"IF($B3484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104776","SINAPI","104776","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN","6,88","7,60",null,"CR",{"$f":"IF($B3489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101906","SINAPI","101906","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","803,94","807,01",null,"CR",{"$f":"IF($B3495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101911","SINAPI","101911","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","416,25","419,32",null,"CR",{"$f":"IF($B3500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101916","SINAPI","101916","HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","3.585,15","3.614,89",null,"AS",{"$f":"IF($B3505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101917","SINAPI","101917","MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","154,33","159,98",null,"AS",{"$f":"IF($B3506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98265","SINAPI","98265","CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","7,01","7,49",null,"CR",{"$f":"IF($B3511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98274","SINAPI","98274","CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","3,38","3,44",null,"CR",{"$f":"IF($B3520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98277","SINAPI","98277","CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","14,97","15,27",null,"CR",{"$f":"IF($B3523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98282","SINAPI","98282","CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","10,19","11,16",null,"CR",{"$f":"IF($B3528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98288","SINAPI","98288","CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","2,47","2,58",null,"CR",{"$f":"IF($B3534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98293","SINAPI","98293","CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","9,22","9,53",null,"CR",{"$f":"IF($B3539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100557"},"SINAPI","100557","CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","470,32","477,32",null,"CR",{"$f":"IF($B3544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101798","SINAPI","101798","TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","405,30","411,44",null,"AS",{"$f":"IF($B3550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103246","SINAPI","103246","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","2.283,98","2.298,51",null,"CR",{"$f":"IF($B3555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103252","SINAPI","103252","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","3.749,77","3.765,48",null,"CR",{"$f":"IF($B3561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103257","SINAPI","103257","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN","6.204,23","6.228,34",null,"AS",{"$f":"IF($B3566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103262","SINAPI","103262","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN","8.600,30","8.627,47",null,"AS",{"$f":"IF($B3571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103263","SINAPI","103263","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","19.023,13","19.059,78",null,"AS",{"$f":"IF($B3572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103268","SINAPI","103268","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","8.056,62","8.081,35",null,"AS",{"$f":"IF($B3577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103273","SINAPI","103273","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","13.017,80","13.057,16",null,"AS",{"$f":"IF($B3582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103288","SINAPI","103288","RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021","UN","17,16","19,01",null,"CR",{"$f":"IF($B3588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101936","SINAPI","101936","INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","8.148,05","8.642,85",null,"AS",{"$f":"IF($B3593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98298","SINAPI","98298","CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","23,75","23,98",null,"CR",{"$f":"IF($B3599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98304","SINAPI","98304","PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","4.047,59","4.131,02",null,"CR",{"$f":"IF($B3604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98593","SINAPI","98593","PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","2.850,01","2.933,44",null,"CR",{"$f":"IF($B3609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89357","SINAPI","89357","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","36,60","39,63",null,"CR",{"$f":"IF($B3615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89447","SINAPI","89447","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","11,18","11,34",null,"CR",{"$f":"IF($B3620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89452","SINAPI","89452","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","67,31","67,67",null,"CR",{"$f":"IF($B3625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89578","SINAPI","89578","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","M","33,75","34,26",null,"CR",{"$f":"IF($B3631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89636","SINAPI","89636","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","70,87","74,12",null,"CR",{"$f":"IF($B3636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89711","SINAPI","89711","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","24,10","26,06",null,"CR",{"$f":"IF($B3637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89717","SINAPI","89717","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","42,58","43,73",null,"CR",{"$f":"IF($B3642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89798","SINAPI","89798","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","M","13,87","14,15",null,"CR",{"$f":"IF($B3647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92277","SINAPI","92277","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","98,45","98,93",null,"AS",{"$f":"IF($B3655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92281","SINAPI","92281","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","112,36","112,80",null,"AS",{"$f":"IF($B3659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92305","SINAPI","92305","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","37,69","38,60",null,"AS",{"$f":"IF($B3665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92310","SINAPI","92310","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","139,46","141,16",null,"AS",{"$f":"IF($B3670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92324","SINAPI","92324","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","142,40","146,27",null,"AS",{"$f":"IF($B3675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92339","SINAPI","92339","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","223,44","228,03",null,"AS",{"$f":"IF($B3681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92360","SINAPI","92360","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","90,75","91,46",null,"AS",{"$f":"IF($B3686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92366","SINAPI","92366","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","93,12","94,56",null,"AS",{"$f":"IF($B3691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92649","SINAPI","92649","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","127,53","129,18",null,"AS",{"$f":"IF($B3697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92655","SINAPI","92655","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","120,15","122,46",null,"AS",{"$f":"IF($B3702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92656","SINAPI","92656","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","156,51","159,03",null,"AS",{"$f":"IF($B3703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92691","SINAPI","92691","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","99,62","103,82",null,"AS",{"$f":"IF($B3708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94603","SINAPI","94603","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","290,36","293,80",null,"AS",{"$f":"IF($B3713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94651","SINAPI","94651","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","23,50","24,26",null,"CR",{"$f":"IF($B3719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94716","SINAPI","94716","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","21,29","21,57",null,"CR",{"$f":"IF($B3724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94722","SINAPI","94722","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","229,18","231,21",null,"CR",{"$f":"IF($B3730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96644","SINAPI","96644","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","23,03","24,18",null,"AS",{"$f":"IF($B3735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96649","SINAPI","96649","TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","39,57","40,88",null,"AS",{"$f":"IF($B3740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96673","SINAPI","96673","TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","63,91","65,57",null,"AS",{"$f":"IF($B3746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96678","SINAPI","96678","TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","39,42","40,71",null,"AS",{"$f":"IF($B3751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96683","SINAPI","96683","TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","284,20","287,42",null,"AS",{"$f":"IF($B3756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96723","SINAPI","96723","TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","50,69","52,08",null,"AS",{"$f":"IF($B3762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96728","SINAPI","96728","TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","20,96","21,69",null,"AS",{"$f":"IF($B3767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96729","SINAPI","96729","TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","26,91","27,75",null,"AS",{"$f":"IF($B3768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96734","SINAPI","96734","TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","209,82","212,73",null,"AS",{"$f":"IF($B3773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96801","SINAPI","96801","TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","M","22,19","23,00",null,"AS",{"$f":"IF($B3778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97332","SINAPI","97332","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","43,20","43,64",null,"AS",{"$f":"IF($B3784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97337","SINAPI","97337","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","147,29","147,77",null,"AS",{"$f":"IF($B3789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97348","SINAPI","97348","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","127,97","128,34",null,"AS",{"$f":"IF($B3794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97355","SINAPI","97355","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","134,07","135,14",null,"AS",{"$f":"IF($B3801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97535","SINAPI","97535","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","53,35","55,09",null,"AS",{"$f":"IF($B3806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100794","SINAPI","100794","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","46,00","47,87",null,"AS",{"$f":"IF($B3812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100803","SINAPI","100803","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","17,46","18,39",null,"AS",{"$f":"IF($B3817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100808","SINAPI","100808","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","35,05","37,32",null,"AS",{"$f":"IF($B3822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101921","SINAPI","101921","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","251,17","256,79",null,"AS",{"$f":"IF($B3828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101926","SINAPI","101926","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","447,16","458,40",null,"AS",{"$f":"IF($B3833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101927","SINAPI","101927","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","203,92","206,05",null,"AS",{"$f":"IF($B3834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101932","SINAPI","101932","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 3\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","257,96","264,36",null,"AS",{"$f":"IF($B3839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103803","SINAPI","103803","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","69,24","71,32",null,"AS",{"$f":"IF($B3844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103869","SINAPI","103869","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","77,45","80,46",null,"AS",{"$f":"IF($B3850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103978","SINAPI","103978","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","28,57","30,07",null,"CR",{"$f":"IF($B3855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104195","SINAPI","104195","TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","24,25","25,80",null,"AS",{"$f":"IF($B3860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105141","SINAPI","105141","BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","31,80","32,74",null,"CR",{"$f":"IF($B3866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105153","SINAPI","105153","JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","50,86","52,59",null,"AS",{"$f":"IF($B3871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89363","SINAPI","89363","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,56","12,58",null,"CR",{"$f":"IF($B3877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89368","SINAPI","89368","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,40","17,62",null,"CR",{"$f":"IF($B3882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89373","SINAPI","89373","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,92","8,55",null,"CR",{"$f":"IF($B3887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89379","SINAPI","89379","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","19,90","20,57",null,"CR",{"$f":"IF($B3893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89384","SINAPI","89384","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,00","14,67",null,"CR",{"$f":"IF($B3898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89385","SINAPI","89385","LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,04","8,67",null,"CR",{"$f":"IF($B3899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89391","SINAPI","89391","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,65","10,40",null,"CR",{"$f":"IF($B3904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89396","SINAPI","89396","TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,08","23,25",null,"CR",{"$f":"IF($B3909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89405","SINAPI","89405","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,82","9,61",null,"CR",{"$f":"IF($B3915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89410","SINAPI","89410","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,16","13,07",null,"CR",{"$f":"IF($B3920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89415","SINAPI","89415","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,69","18,77",null,"CR",{"$f":"IF($B3925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89419","SINAPI","89419","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,33","7,89",null,"CR",{"$f":"IF($B3929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89429","SINAPI","89429","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,80","7,36",null,"CR",{"$f":"IF($B3937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89435","SINAPI","89435","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","21,82","22,54",null,"CR",{"$f":"IF($B3943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89440","SINAPI","89440","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,49","14,71",null,"CR",{"$f":"IF($B3948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89481","SINAPI","89481","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","5,93","6,40",null,"CR",{"$f":"IF($B3953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89494","SINAPI","89494","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,17","13,74",null,"CR",{"$f":"IF($B3959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89500","SINAPI","89500","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,55","14,25",null,"CR",{"$f":"IF($B3964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89505","SINAPI","89505","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","42,54","43,55",null,"CR",{"$f":"IF($B3969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89506","SINAPI","89506","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","40,72","41,73",null,"CR",{"$f":"IF($B3970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89515","SINAPI","89515","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","84,10","85,33",null,"CR",{"$f":"IF($B3975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89521","SINAPI","89521","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","125,17","126,56",null,"CR",{"$f":"IF($B3981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89526","SINAPI","89526","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","38,71","39,34",null,"CR",{"$f":"IF($B3986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89531","SINAPI","89531","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","38,14","39,00",null,"CR",{"$f":"IF($B3991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89542","SINAPI","89542","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","27,62","28,00",null,"CR",{"$f":"IF($B3997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B3997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89548","SINAPI","89548","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","22,87","23,29",null,"CR",{"$f":"IF($B4002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89554","SINAPI","89554","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","28,19","28,76",null,"CR",{"$f":"IF($B4008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89559","SINAPI","89559","TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","65,92","66,49",null,"CR",{"$f":"IF($B4013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89564","SINAPI","89564","LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,06","16,48",null,"CR",{"$f":"IF($B4018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89570","SINAPI","89570","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,93","12,37",null,"CR",{"$f":"IF($B4024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89575","SINAPI","89575","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,17","12,73",null,"CR",{"$f":"IF($B4029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89583","SINAPI","89583","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","43,38","44,55",null,"CR",{"$f":"IF($B4034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89584","SINAPI","89584","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","45,55","47,39",null,"CR",{"$f":"IF($B4035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89592","SINAPI","89592","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","158,65","161,81",null,"CR",{"$f":"IF($B4040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89598","SINAPI","89598","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","50,32","51,00",null,"CR",{"$f":"IF($B4046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89610","SINAPI","89610","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,15","20,76",null,"CR",{"$f":"IF($B4051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89615"},"SINAPI","89615","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","194,94","195,85",null,"CR",{"$f":"IF($B4056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89624","SINAPI","89624","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,91","19,77",null,"CR",{"$f":"IF($B4062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89628","SINAPI","89628","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","49,29","50,64",null,"CR",{"$f":"IF($B4066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89639","SINAPI","89639","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,02","13,75",null,"CR",{"$f":"IF($B4073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89645","SINAPI","89645","JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","32,71","33,62",null,"CR",{"$f":"IF($B4079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89650","SINAPI","89650","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","29,97","31,26",null,"CR",{"$f":"IF($B4084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89656","SINAPI","89656","ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,26","22,75",null,"CR",{"$f":"IF($B4090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89661","SINAPI","89661","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,61","24,23",null,"CR",{"$f":"IF($B4095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89667","SINAPI","89667","TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","43,71","44,48",null,"CR",{"$f":"IF($B4100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89668","SINAPI","89668","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","29,04","29,64",null,"CR",{"$f":"IF($B4101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89673","SINAPI","89673","REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","35,95","36,95",null,"CR",{"$f":"IF($B4106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89679","SINAPI","89679","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","122,62","124,73",null,"CR",{"$f":"IF($B4112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89684","SINAPI","89684","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","44,04","44,90",null,"CR",{"$f":"IF($B4117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89690","SINAPI","89690","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","90,88","93,31",null,"CR",{"$f":"IF($B4122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89696","SINAPI","89696","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","85,23","87,37",null,"CR",{"$f":"IF($B4128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89701","SINAPI","89701","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","196,85","201,06",null,"CR",{"$f":"IF($B4133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89706","SINAPI","89706","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","57,17","58,90",null,"CR",{"$f":"IF($B4138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89724","SINAPI","89724","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","11,26","12,10",null,"CR",{"$f":"IF($B4144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89729","SINAPI","89729","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,33","31,49",null,"CR",{"$f":"IF($B4149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89735","SINAPI","89735","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","26,52","27,45",null,"CR",{"$f":"IF($B4155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89740","SINAPI","89740","LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,93","10,51",null,"CR",{"$f":"IF($B4160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89746","SINAPI","89746","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","29,49","30,78",null,"CR",{"$f":"IF($B4165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89747","SINAPI","89747","ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","29,18","29,73",null,"CR",{"$f":"IF($B4166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89753","SINAPI","89753","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","10,04","10,65",null,"CR",{"$f":"IF($B4171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89759","SINAPI","89759","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,21","12,82",null,"CR",{"$f":"IF($B4177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89764","SINAPI","89764","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","36,67","37,38",null,"CR",{"$f":"IF($B4182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89772","SINAPI","89772","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","85,39","85,64",null,"CR",{"$f":"IF($B4187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89780","SINAPI","89780","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,05","24,68",null,"CR",{"$f":"IF($B4193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89785","SINAPI","89785","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","27,71","28,95",null,"CR",{"$f":"IF($B4198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89790","SINAPI","89790","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","152,35","153,54",null,"CR",{"$f":"IF($B4203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89796","SINAPI","89796","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","44,64","46,37",null,"CR",{"$f":"IF($B4209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89805","SINAPI","89805","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","21,29","22,13",null,"CR",{"$f":"IF($B4215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89811","SINAPI","89811","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","45,18","46,64",null,"CR",{"$f":"IF($B4221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89816","SINAPI","89816","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","40,13","40,55",null,"CR",{"$f":"IF($B4226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89822","SINAPI","89822","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,15","25,64",null,"CR",{"$f":"IF($B4231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89823","SINAPI","89823","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","36,05","37,02",null,"CR",{"$f":"IF($B4232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89828","SINAPI","89828","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","58,25","58,74",null,"CR",{"$f":"IF($B4237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89833","SINAPI","89833","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","46,57","48,50",null,"CR",{"$f":"IF($B4242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89839"},"SINAPI","89839","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","166,24","167,05",null,"CR",{"$f":"IF($B4248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89845","SINAPI","89845","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","96,68","97,90",null,"CR",{"$f":"IF($B4253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89853","SINAPI","89853","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","83,89","85,75",null,"CR",{"$f":"IF($B4259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89860","SINAPI","89860","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","51,26","53,75",null,"CR",{"$f":"IF($B4264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89869","SINAPI","89869","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","11,43","12,41",null,"CR",{"$f":"IF($B4269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92288","SINAPI","92288","COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,61","28,38",null,"AS",{"$f":"IF($B4275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92293","SINAPI","92293","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","10,15","10,54",null,"AS",{"$f":"IF($B4280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92299","SINAPI","92299","TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","23,30","24,09",null,"AS",{"$f":"IF($B4286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92304","SINAPI","92304","TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","420,98","423,47",null,"AS",{"$f":"IF($B4291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92315","SINAPI","92315","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","13,45","14,22",null,"AS",{"$f":"IF($B4296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92316","SINAPI","92316","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,95","20,80",null,"AS",{"$f":"IF($B4297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92327","SINAPI","92327","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","26,27","27,84",null,"AS",{"$f":"IF($B4302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92332","SINAPI","92332","TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,09","21,48",null,"AS",{"$f":"IF($B4307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92347","SINAPI","92347","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","113,38","118,08",null,"AS",{"$f":"IF($B4313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92352","SINAPI","92352","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","174,97","182,02",null,"AS",{"$f":"IF($B4318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92358","SINAPI","92358","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","278,50","288,65",null,"AS",{"$f":"IF($B4324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92373","SINAPI","92373","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","59,82","63,72",null,"AS",{"$f":"IF($B4329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92378","SINAPI","92378","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","115,37","120,30",null,"AS",{"$f":"IF($B4334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92384","SINAPI","92384","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","74,47","79,83",null,"AS",{"$f":"IF($B4340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92390","SINAPI","92390","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","166,78","174,18",null,"AS",{"$f":"IF($B4346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92639","SINAPI","92639","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","115,68","123,48",null,"AS",{"$f":"IF($B4351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92659","SINAPI","92659","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","38,03","40,15",null,"AS",{"$f":"IF($B4357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92664","SINAPI","92664","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","61,01","63,44",null,"AS",{"$f":"IF($B4362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92665","SINAPI","92665","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","84,09","86,76",null,"AS",{"$f":"IF($B4363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92670","SINAPI","92670","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","44,11","47,14",null,"AS",{"$f":"IF($B4368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92675","SINAPI","92675","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","90,66","94,30",null,"AS",{"$f":"IF($B4373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92681","SINAPI","92681","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","59,82","63,84",null,"AS",{"$f":"IF($B4379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92686","SINAPI","92686","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","240,63","246,46",null,"AS",{"$f":"IF($B4384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92697","SINAPI","92697","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","43,51","46,73",null,"AS",{"$f":"IF($B4390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92702","SINAPI","92702","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","62,87","67,71",null,"AS",{"$f":"IF($B4395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92889","SINAPI","92889","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","152,09","156,41",null,"AS",{"$f":"IF($B4400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92895","SINAPI","92895","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","152,03","156,35",null,"AS",{"$f":"IF($B4406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92900","SINAPI","92900","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","97,54","99,80",null,"AS",{"$f":"IF($B4411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92905","SINAPI","92905","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","53,58","55,57",null,"AS",{"$f":"IF($B4416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92911","SINAPI","92911","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","118,23","122,93",null,"AS",{"$f":"IF($B4422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92920","SINAPI","92920","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","44,10","47,37",null,"AS",{"$f":"IF($B4427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92925","SINAPI","92925","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","54,09","57,66",null,"AS",{"$f":"IF($B4428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92930","SINAPI","92930","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","61,79","65,69",null,"AS",{"$f":"IF($B4433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92935","SINAPI","92935","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","120,22","125,15",null,"AS",{"$f":"IF($B4438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92941","SINAPI","92941","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","41,48","43,60",null,"AS",{"$f":"IF($B4444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92946","SINAPI","92946","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","65,34","67,77",null,"AS",{"$f":"IF($B4449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92952","SINAPI","92952","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","142,68","145,59",null,"AS",{"$f":"IF($B4455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93055","SINAPI","93055","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","43,33","43,72",null,"AS",{"$f":"IF($B4460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93060","SINAPI","93060","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","75,59","76,11",null,"AS",{"$f":"IF($B4465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93066","SINAPI","93066","JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","780,96","781,75",null,"AS",{"$f":"IF($B4471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93071","SINAPI","93071","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","162,44","163,57",null,"AS",{"$f":"IF($B4476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93077","SINAPI","93077","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,88","28,70",null,"AS",{"$f":"IF($B4481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93079","SINAPI","93079","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","30,49","31,78",null,"AS",{"$f":"IF($B4483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93089","SINAPI","93089","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","46,63","47,40",null,"AS",{"$f":"IF($B4493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93090","SINAPI","93090","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,95","20,80",null,"AS",{"$f":"IF($B4494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93097","SINAPI","93097","CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","14,82","15,86",null,"AS",{"$f":"IF($B4499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93102"},"SINAPI","93102","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","37,01","39,04",null,"AS",{"$f":"IF($B4504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93108","SINAPI","93108","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","14,43","15,30",null,"AS",{"$f":"IF($B4510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93113","SINAPI","93113","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","24,32","25,67",null,"AS",{"$f":"IF($B4515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93118","SINAPI","93118","TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4\" X 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","83,72","85,16",null,"AS",{"$f":"IF($B4520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93124","SINAPI","93124","CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","88,05","89,22",null,"AS",{"$f":"IF($B4526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94466","SINAPI","94466","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","58,16","60,26",null,"AS",{"$f":"IF($B4531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94472","SINAPI","94472","COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","86,35","89,50",null,"AS",{"$f":"IF($B4537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94477","SINAPI","94477","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","111,62","115,81",null,"AS",{"$f":"IF($B4542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94610","SINAPI","94610","LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","276,91","279,89",null,"AS",{"$f":"IF($B4547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94618","SINAPI","94618","COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","352,36","356,82",null,"AS",{"$f":"IF($B4553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94625","SINAPI","94625","TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","1.396,25","1.402,69",null,"AS",{"$f":"IF($B4558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94656","SINAPI","94656","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","3,73","3,99",null,"CR",{"$f":"IF($B4559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94661","SINAPI","94661","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","10,12","10,56",null,"CR",{"$f":"IF($B4564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94666","SINAPI","94666","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","33,92","35,16",null,"CR",{"$f":"IF($B4569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94672","SINAPI","94672","JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","6,46","6,84",null,"CR",{"$f":"IF($B4575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94677","SINAPI","94677","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","20,17","20,85",null,"CR",{"$f":"IF($B4580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94682","SINAPI","94682","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","110,58","112,43",null,"CR",{"$f":"IF($B4585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94688","SINAPI","94688","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","7,29","7,80",null,"CR",{"$f":"IF($B4591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94693","SINAPI","94693","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","18,60","19,43",null,"CR",{"$f":"IF($B4596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94699","SINAPI","94699","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","118,55","121,66",null,"CR",{"$f":"IF($B4602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94704","SINAPI","94704","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","28,05","28,98",null,"CR",{"$f":"IF($B4607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94714","SINAPI","94714","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","338,14","340,03",null,"CR",{"$f":"IF($B4612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94728","SINAPI","94728","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","49,17","49,54",null,"CR",{"$f":"IF($B4618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94730","SINAPI","94730","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","60,33","60,81",null,"CR",{"$f":"IF($B4620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94736","SINAPI","94736","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","509,37","511,06",null,"CR",{"$f":"IF($B4625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94741","SINAPI","94741","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","12,45","12,80",null,"CR",{"$f":"IF($B4630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94748","SINAPI","94748","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","78,14","79,19",null,"CR",{"$f":"IF($B4635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94758","SINAPI","94758","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","48,59","49,34",null,"CR",{"$f":"IF($B4641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94763","SINAPI","94763","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","339,91","345,29",null,"CR",{"$f":"IF($B4646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94768","SINAPI","94768","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","72,55","73,50",null,"CR",{"$f":"IF($B4651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95694","SINAPI","95694","CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","53,26","54,12",null,"CR",{"$f":"IF($B4657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96639","SINAPI","96639","LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","12,26","13,42",null,"AS",{"$f":"IF($B4662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96651","SINAPI","96651","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","10,03","10,87",null,"AS",{"$f":"IF($B4668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96656","SINAPI","96656","LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","6,88","7,44",null,"AS",{"$f":"IF($B4673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96661","SINAPI","96661","CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","30,21","30,79",null,"AS",{"$f":"IF($B4678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96667","SINAPI","96667","TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","23,87","25,11",null,"AS",{"$f":"IF($B4684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96688","SINAPI","96688","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","23,08","24,79",null,"AS",{"$f":"IF($B4689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96693","SINAPI","96693","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","58,05","60,60",null,"AS",{"$f":"IF($B4694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96694","SINAPI","96694","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","89,00","91,98",null,"AS",{"$f":"IF($B4695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96699","SINAPI","96699","CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","24,64","25,42",null,"AS",{"$f":"IF($B4700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96705","SINAPI","96705","LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","24,56","25,94",null,"AS",{"$f":"IF($B4706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96710","SINAPI","96710","TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","16,52","18,07",null,"AS",{"$f":"IF($B4711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96715","SINAPI","96715","TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","119,65","123,62",null,"AS",{"$f":"IF($B4716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96739","SINAPI","96739","LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","8,64","9,21",null,"AS",{"$f":"IF($B4722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96744","SINAPI","96744","LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","51,65","53,12",null,"AS",{"$f":"IF($B4727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96750","SINAPI","96750","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","17,11","18,14",null,"AS",{"$f":"IF($B4733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96755","SINAPI","96755","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","315,53","319,66",null,"AS",{"$f":"IF($B4738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96762","SINAPI","96762","TÊ, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","110,62","113,58",null,"AS",{"$f":"IF($B4743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96805","SINAPI","96805","KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","200,63","204,16",null,"AS",{"$f":"IF($B4749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96810","SINAPI","96810","CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","20,49","21,80",null,"AS",{"$f":"IF($B4754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96813","SINAPI","96813","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","22,37","23,75",null,"AS",{"$f":"IF($B4757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96817","SINAPI","96817","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","33,02","34,68",null,"AS",{"$f":"IF($B4761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96822","SINAPI","96822","UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","29,65","31,03",null,"AS",{"$f":"IF($B4766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96829","SINAPI","96829","LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","17,65","18,31",null,"AS",{"$f":"IF($B4772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96836","SINAPI","96836","LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","31,80","32,76",null,"AS",{"$f":"IF($B4777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96841","SINAPI","96841","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","28,24","30,12",null,"AS",{"$f":"IF($B4782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96847","SINAPI","96847","JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","36,81","39,04",null,"AS",{"$f":"IF($B4788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96853","SINAPI","96853","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","25,41","27,04",null,"AS",{"$f":"IF($B4793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96861","SINAPI","96861","TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X ½\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","37,56","39,70",null,"AS",{"$f":"IF($B4798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96868","SINAPI","96868","TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","19,60","20,82",null,"AS",{"$f":"IF($B4804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96873","SINAPI","96873","DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1\" X 2 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","61,66","64,39",null,"AS",{"$f":"IF($B4809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96881","SINAPI","96881","DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","214,23","217,82",null,"AS",{"$f":"IF($B4815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97434","SINAPI","97434","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","90,84","94,44",null,"AS",{"$f":"IF($B4820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97439","SINAPI","97439","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","133,59","138,38",null,"AS",{"$f":"IF($B4825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97440","SINAPI","97440","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","159,60","165,13",null,"AS",{"$f":"IF($B4826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97447","SINAPI","97447","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","267,67","273,88",null,"CR",{"$f":"IF($B4831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97455","SINAPI","97455","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","389,29","398,59",null,"CR",{"$f":"IF($B4837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97460","SINAPI","97460","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","898,87","912,48",null,"CR",{"$f":"IF($B4842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97467","SINAPI","97467","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","75,92","78,56",null,"CR",{"$f":"IF($B4847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97477","SINAPI","97477","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","271,86","277,14",null,"CR",{"$f":"IF($B4853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97482","SINAPI","97482","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","96,99","100,16",null,"CR",{"$f":"IF($B4858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97487","SINAPI","97487","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","343,15","349,57",null,"CR",{"$f":"IF($B4863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97493","SINAPI","97493","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","195,22","200,48",null,"CR",{"$f":"IF($B4869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97500","SINAPI","97500","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","31,58","32,85",null,"CR",{"$f":"IF($B4874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97509","SINAPI","97509","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2\" X 1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","123,05","124,97",null,"CR",{"$f":"IF($B4880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97517","SINAPI","97517","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","62,16","64,08",null,"CR",{"$f":"IF($B4885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97522","SINAPI","97522","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","122,89","125,36",null,"CR",{"$f":"IF($B4890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97523","SINAPI","97523","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","168,88","171,74",null,"CR",{"$f":"IF($B4891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97532","SINAPI","97532","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","278,20","282,02",null,"CR",{"$f":"IF($B4900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97537","SINAPI","97537","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","28,89","30,13",null,"CR",{"$f":"IF($B4903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97546","SINAPI","97546","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","40,47","42,34",null,"CR",{"$f":"IF($B4908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97551","SINAPI","97551","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","100,15","106,42",null,"CR",{"$f":"IF($B4913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103806","SINAPI","103806","CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,05","21,68",null,"AS",{"$f":"IF($B4919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103811","SINAPI","103811","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","38,68","40,45",null,"AS",{"$f":"IF($B4924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103816","SINAPI","103816","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,73","28,82",null,"AS",{"$f":"IF($B4929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103822","SINAPI","103822","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","56,35","58,22",null,"AS",{"$f":"IF($B4935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103827","SINAPI","103827","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","34,35","36,88",null,"AS",{"$f":"IF($B4940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103833","SINAPI","103833","TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","49,22","52,95",null,"AS",{"$f":"IF($B4946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103841","SINAPI","103841","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","30,47","32,52",null,"AS",{"$f":"IF($B4951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103846","SINAPI","103846","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","41,04","43,52",null,"AS",{"$f":"IF($B4956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103847","SINAPI","103847","LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","12,60","13,62",null,"AS",{"$f":"IF($B4957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103852","SINAPI","103852","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,72","20,09",null,"AS",{"$f":"IF($B4962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103857","SINAPI","103857","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","22,21","23,14",null,"AS",{"$f":"IF($B4967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103863","SINAPI","103863","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","33,71","34,78",null,"AS",{"$f":"IF($B4973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103874","SINAPI","103874","COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,17","21,81",null,"AS",{"$f":"IF($B4978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103880","SINAPI","103880","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","34,88","36,22",null,"AS",{"$f":"IF($B4984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103885","SINAPI","103885","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,76","28,86",null,"AS",{"$f":"IF($B4989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103890","SINAPI","103890","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","501,36","502,65",null,"AS",{"$f":"IF($B4994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B4994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103896","SINAPI","103896","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","25,26","26,73",null,"AS",{"$f":"IF($B5000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103901","SINAPI","103901","TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,18","29,38",null,"AS",{"$f":"IF($B5005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103950","SINAPI","103950","JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,08","13,03",null,"CR",{"$f":"IF($B5011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103955"},"SINAPI","103955","JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,20","12,04",null,"CR",{"$f":"IF($B5016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103962","SINAPI","103962","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,79","7,12",null,"CR",{"$f":"IF($B5021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103964","SINAPI","103964","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,61","9,00",null,"CR",{"$f":"IF($B5022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103971","SINAPI","103971","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,70","26,31",null,"CR",{"$f":"IF($B5027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103985","SINAPI","103985","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,98","25,51",null,"CR",{"$f":"IF($B5037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103987","SINAPI","103987","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,85","27,38",null,"CR",{"$f":"IF($B5039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103993","SINAPI","103993","BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,75","11,54",null,"CR",{"$f":"IF($B5044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103999","SINAPI","103999","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,45","14,27",null,"CR",{"$f":"IF($B5050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104004","SINAPI","104004","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","32,08","34,13",null,"CR",{"$f":"IF($B5055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104009","SINAPI","104009","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,33","15,26",null,"CR",{"$f":"IF($B5060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104017","SINAPI","104017","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","46,12","47,71",null,"CR",{"$f":"IF($B5066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104023","SINAPI","104023","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","41,29","42,62",null,"CR",{"$f":"IF($B5071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104028","SINAPI","104028","LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","124,47","125,30",null,"CR",{"$f":"IF($B5076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104169","SINAPI","104169","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","146,27","148,01",null,"CR",{"$f":"IF($B5082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104174","SINAPI","104174","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","187,06","189,20",null,"CR",{"$f":"IF($B5087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104175","SINAPI","104175","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","139,68","141,82",null,"CR",{"$f":"IF($B5088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104191","SINAPI","104191","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","11,04","11,86",null,"AS",{"$f":"IF($B5093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104198","SINAPI","104198","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","8,42","9,15",null,"AS",{"$f":"IF($B5098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104318","SINAPI","104318","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","8,14","8,84",null,"CR",{"$f":"IF($B5104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104323","SINAPI","104323","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","10,52","11,46",null,"CR",{"$f":"IF($B5109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104346","SINAPI","104346","TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","46,45","48,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104352","SINAPI","104352","TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","40,66","42,06",null,"CR",{"$f":"IF($B5120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104357","SINAPI","104357","CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","19,62","20,25",null,"CR",{"$f":"IF($B5125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104582","SINAPI","104582","LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","18,55","19,59",null,"AS",{"$f":"IF($B5131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105148","SINAPI","105148","CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","21,76","22,51",null,"AS",{"$f":"IF($B5136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105154","SINAPI","105154","CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","6,96","7,34",null,"CR",{"$f":"IF($B5141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105160","SINAPI","105160","CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","66,43","68,76",null,"CR",{"$f":"IF($B5147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105165","SINAPI","105165","TÊ, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","11,60","12,58",null,"AS",{"$f":"IF($B5152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105166","SINAPI","105166","JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","35,52","36,25",null,"CR",{"$f":"IF($B5153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105173","SINAPI","105173","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","96,91","99,20",null,"AS",{"$f":"IF($B5158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105178","SINAPI","105178","COTOVELO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","150,80","154,22",null,"AS",{"$f":"IF($B5163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105184","SINAPI","105184","JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","110,95","113,28",null,"CR",{"$f":"IF($B5169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105195","SINAPI","105195","COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","239,89","244,23",null,"AS",{"$f":"IF($B5174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105202","SINAPI","105202","CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","288,92","292,61",null,"AS",{"$f":"IF($B5181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105207","SINAPI","105207","CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","373,38","377,72",null,"AS",{"$f":"IF($B5186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105212","SINAPI","105212","TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3\" X 2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","265,75","271,00",null,"AS",{"$f":"IF($B5191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105218","SINAPI","105218","BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","64,89","65,44",null,"CR",{"$f":"IF($B5197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105223","SINAPI","105223","JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","152,15","153,93",null,"CR",{"$f":"IF($B5202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105228","SINAPI","105228","BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","12,17","12,65",null,"CR",{"$f":"IF($B5207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105234","SINAPI","105234","BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","10,10","10,54",null,"CR",{"$f":"IF($B5213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97900","SINAPI","97900","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","201,33","215,76",null,"AS",{"$f":"IF($B5218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97901","SINAPI","97901","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","315,38","338,19",null,"AS",{"$f":"IF($B5219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97906","SINAPI","97906","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","472,10","505,51",null,"AS",{"$f":"IF($B5224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98105","SINAPI","98105","CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","689,68","740,51",null,"AS",{"$f":"IF($B5229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99253","SINAPI","99253","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","587,46","630,47",null,"AS",{"$f":"IF($B5235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99262","SINAPI","99262","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","653,45","701,01",null,"AS",{"$f":"IF($B5240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102590","SINAPI","102590","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021","UN","6,39","7,12",null,"CR",{"$f":"IF($B5245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102596","SINAPI","102596","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021","UN","8,23","9,18",null,"CR",{"$f":"IF($B5251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102601","SINAPI","102601","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021","UN","9,63","10,73",null,"CR",{"$f":"IF($B5256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102607","SINAPI","102607","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","407,85","408,85",null,"CR",{"$f":"IF($B5262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102612","SINAPI","102612","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","588,46","589,31",null,"CR",{"$f":"IF($B5267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102617"},"SINAPI","102617","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","3.092,76","3.115,11",null,"AS",{"$f":"IF($B5272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102623","SINAPI","102623","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","848,70","862,82",null,"CR",{"$f":"IF($B5278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89708","SINAPI","89708","CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","128,87","132,07",null,"CR",{"$f":"IF($B5283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89709","SINAPI","89709","RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","26,20","27,30",null,"CR",{"$f":"IF($B5284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104329","SINAPI","104329","CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","99,99","102,83",null,"CR",{"$f":"IF($B5289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 86877","SINAPI","86877","VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2\" X 1.1/2\" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","62,25","63,07",null,"CR",{"$f":"IF($B5294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 86883","SINAPI","86883","SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","17,52","17,92",null,"C",{"$f":"IF($B5300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 86888","SINAPI","86888","VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","515,18","519,36",null,"CR",{"$f":"IF($B5305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 86900","SINAPI","86900","CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","217,82","219,66",null,"CR",{"$f":"IF($B5311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 86906","SINAPI","86906","TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","65,94","66,39",null,"C",{"$f":"IF($B5317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 86913","SINAPI","86913","TORNEIRA CROMADA 1/2\" OU 3/4\" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","49,35","50,07",null,"CR",{"$f":"IF($B5322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 86921","SINAPI","86921","TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","832,97","843,39",null,"CR",{"$f":"IF($B5328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 86926","SINAPI","86926","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","797,36","804,01",null,"CR",{"$f":"IF($B5333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 86931","SINAPI","86931","VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","532,09","536,99",null,"CR",{"$f":"IF($B5338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 86937","SINAPI","86937","CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","230,36","234,84",null,"CR",{"$f":"IF($B5344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 86942","SINAPI","86942","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","288,24","292,63",null,"CR",{"$f":"IF($B5349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 86943","SINAPI","86943","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","273,23","277,38",null,"CR",{"$f":"IF($B5350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95469","SINAPI","95469","VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","321,29","324,15",null,"CR",{"$f":"IF($B5355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95543","SINAPI","95543","PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","86,66","89,63",null,"CR",{"$f":"IF($B5360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100849","SINAPI","100849","ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","42,17","42,89",null,"C",{"$f":"IF($B5366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100856","SINAPI","100856","MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","34,05","34,50",null,"CR",{"$f":"IF($B5371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100861","SINAPI","100861","SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","40,49","42,71",null,"CR",{"$f":"IF($B5376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100867","SINAPI","100867","BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","285,92","290,37",null,"CR",{"$f":"IF($B5382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100872","SINAPI","100872","BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","370,12","374,57",null,"AS",{"$f":"IF($B5387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98053","SINAPI","98053","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","3.222,31","3.275,03",null,"AS",{"$f":"IF($B5393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98058","SINAPI","98058","FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","1.985,80","2.031,61",null,"AS",{"$f":"IF($B5398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98063","SINAPI","98063","SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","5.269,81","5.335,40",null,"AS",{"$f":"IF($B5403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98069","SINAPI","98069","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","12.084,29","12.831,11",null,"AS",{"$f":"IF($B5409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98074","SINAPI","98074","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","9.928,76","10.533,93",null,"AS",{"$f":"IF($B5414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98079","SINAPI","98079","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","7.735,26","8.171,70",null,"AS",{"$f":"IF($B5419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98080","SINAPI","98080","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","9.969,93","10.534,33",null,"AS",{"$f":"IF($B5420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98085","SINAPI","98085","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","9.417,88","10.008,53",null,"AS",{"$f":"IF($B5425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98091","SINAPI","98091","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","10.701,04","11.348,92",null,"AS",{"$f":"IF($B5431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98100","SINAPI","98100","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020","UN","6.037,45","6.392,76",null,"AS",{"$f":"IF($B5436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98112","SINAPI","98112","TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020","UN","99,39","102,36",null,"AS",{"$f":"IF($B5441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89352","SINAPI","89352","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","24,52","25,01",null,"CR",{"$f":"IF($B5446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90371","SINAPI","90371","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","38,80","39,54",null,"CR",{"$f":"IF($B5453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94495","SINAPI","94495","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","42,52","43,52",null,"CR",{"$f":"IF($B5459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94500"},"SINAPI","94500","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","236,45","240,27",null,"CR",{"$f":"IF($B5464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94795","SINAPI","94795","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","66,37","67,20",null,"CR",{"$f":"IF($B5469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95248","SINAPI","95248","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","34,62","35,11",null,"CR",{"$f":"IF($B5475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95253","SINAPI","95253","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","151,05","153,32",null,"CR",{"$f":"IF($B5480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99623","SINAPI","99623","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","379,94","382,21",null,"AS",{"$f":"IF($B5485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99624","SINAPI","99624","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","541,44","544,48",null,"AS",{"$f":"IF($B5486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99629","SINAPI","99629","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","87,94","88,94",null,"AS",{"$f":"IF($B5491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99635","SINAPI","99635","VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","289,84","296,03",null,"CR",{"$f":"IF($B5497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103012","SINAPI","103012","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","130,02","130,69",null,"AS",{"$f":"IF($B5502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103017","SINAPI","103017","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","885,73","888,15",null,"AS",{"$f":"IF($B5507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103038","SINAPI","103038","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","82,26","83,62",null,"CR",{"$f":"IF($B5513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103043","SINAPI","103043","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","30,02","30,51",null,"CR",{"$f":"IF($B5518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103048","SINAPI","103048","REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","23,48","24,06",null,"CR",{"$f":"IF($B5523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95635","SINAPI","95635","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM (3/4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","233,38","243,37",null,"CR",{"$f":"IF($B5529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95641","SINAPI","95641","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4\"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","297,66","315,56",null,"CR",{"$f":"IF($B5534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95647","SINAPI","95647","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 MM (1\"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","758,79","797,91",null,"CR",{"$f":"IF($B5540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95652","SINAPI","95652","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4\"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","683,78","696,07",null,"CR",{"$f":"IF($B5545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95658","SINAPI","95658","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4\") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","550,96","578,47",null,"AS",{"$f":"IF($B5550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95659","SINAPI","95659","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","819,17","859,82",null,"AS",{"$f":"IF($B5551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95664","SINAPI","95664","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1\") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","1.336,54","1.396,65",null,"AS",{"$f":"IF($B5556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95670","SINAPI","95670","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1\") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","718,72","751,88",null,"AS",{"$f":"IF($B5562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95675","SINAPI","95675","HIDRÔMETRO DN 3/4\", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN","331,18","334,76",null,"CR",{"$f":"IF($B5567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104998","SINAPI","104998","HIDRÔMETRO DN 1\", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN","1.220,37","1.224,72",null,"CR",{"$f":"IF($B5572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90440","SINAPI","90440","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN","32,69","36,43",null,"CR",{"$f":"IF($B5578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90446","SINAPI","90446","RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS","M","30,16","33,71",null,"CR",{"$f":"IF($B5583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90457","SINAPI","90457","QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023","UN","14,45","16,11",null,"CR",{"$f":"IF($B5591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90461","SINAPI","90461","SUPORTE PARA 4 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023","M","21,75","23,11",null,"AS",{"$f":"IF($B5595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90468","SINAPI","90468","CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M","7,98","8,67",null,"CR",{"$f":"IF($B5600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91171","SINAPI","91171","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS","M","20,22","21,62",null,"CR",{"$f":"IF($B5606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91176","SINAPI","91176","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4\", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023","M","20,72","21,96",null,"CR",{"$f":"IF($B5611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91185","SINAPI","91185","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023","M","29,78","32,71",null,"CR",{"$f":"IF($B5616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91186","SINAPI","91186","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023","M","32,80","36,06",null,"CR",{"$f":"IF($B5617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91191","SINAPI","91191","CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023","UN","15,10","16,33",null,"CR",{"$f":"IF($B5622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94483","SINAPI","94483","CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4\") E DN RECALQUE 25 MM (1\"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","1.297,21","1.355,94",null,"AS",{"$f":"IF($B5628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96563","SINAPI","96563","SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023","M","65,10","68,49",null,"AS",{"$f":"IF($B5633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101805","SINAPI","101805","CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","1.786,38","1.894,45",null,"AS",{"$f":"IF($B5638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102116","SINAPI","102116","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","1.425,35","1.444,38",null,"AS",{"$f":"IF($B5644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102122","SINAPI","102122","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","6.388,64","6.414,94",null,"AS",{"$f":"IF($B5649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103517","SINAPI","103517","AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TUBOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","3.612,33","3.627,46",null,"AS",{"$f":"IF($B5654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104660","SINAPI","104660","CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023","UN","1.467,93","1.580,41",null,"CR",{"$f":"IF($B5660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104665","SINAPI","104665","CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023_PA","UN","715,48","771,13",null,"CR",{"$f":"IF($B5665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104677","SINAPI","104677","CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/2023_PA","UN","751,64","800,84",null,"CR",{"$f":"IF($B5671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104771","SINAPI","104771","FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","UN","2,87","3,20",null,"CR",{"$f":"IF($B5676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104781","SINAPI","104781","RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","M","8,45","9,46",null,"CR",{"$f":"IF($B5681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104782","SINAPI","104782","PASSANTE TIPO PEÇA EM FÔRMA DE MADEIRA, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN","69,24","70,21",null,"CR",{"$f":"IF($B5682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104788","SINAPI","104788","RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","M","14,37","16,02",null,"CR",{"$f":"IF($B5687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104035","SINAPI","104035","COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","43,08","46,17",null,"AS",{"$f":"IF($B5692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104046","SINAPI","104046","COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","9,03","9,64",null,"AS",{"$f":"IF($B5698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104051","SINAPI","104051","COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","8,45","9,02",null,"AS",{"$f":"IF($B5703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104058","SINAPI","104058","LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","7,35","8,00",null,"CR",{"$f":"IF($B5709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104063","SINAPI","104063","CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","70,12","71,28",null,"CR",{"$f":"IF($B5714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104082","SINAPI","104082","PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","30,51","31,09",null,"CR",{"$f":"IF($B5719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96520","SINAPI","96520","ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3","103,60","111,30",null,"CR",{"$f":"IF($B5726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96525","SINAPI","96525","ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3","61,80","64,68",null,"CR",{"$f":"IF($B5731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101116","SINAPI","101116","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","2,68","2,77",null,"CR",{"$f":"IF($B5737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101121","SINAPI","101121","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","5,14","5,32",null,"CR",{"$f":"IF($B5742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101126","SINAPI","101126","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","14,71","15,14",null,"AS",{"$f":"IF($B5747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101127","SINAPI","101127","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3","15,87","16,28",null,"AS",{"$f":"IF($B5748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101132","SINAPI","101132","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3","19,85","20,31",null,"AS",{"$f":"IF($B5753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101137","SINAPI","101137","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","16,59","17,02",null,"AS",{"$f":"IF($B5758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101143","SINAPI","101143","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","21,72","22,45",null,"AS",{"$f":"IF($B5764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101148","SINAPI","101148","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","16,89","17,37",null,"CR",{"$f":"IF($B5769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101206","SINAPI","101206","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3","13,55","13,92",null,"CR",{"$f":"IF($B5775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101211","SINAPI","101211","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3","20,00","20,46",null,"CR",{"$f":"IF($B5780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101216","SINAPI","101216","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3","18,78","19,21",null,"CR",{"$f":"IF($B5785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101222","SINAPI","101222","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","21,56","22,01",null,"CR",{"$f":"IF($B5791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101227","SINAPI","101227","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","19,68","20,09",null,"CR",{"$f":"IF($B5796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101233","SINAPI","101233","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020","M3","9,30","9,51",null,"CR",{"$f":"IF($B5802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101238","SINAPI","101238","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","30,14","30,82",null,"CR",{"$f":"IF($B5807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101243","SINAPI","101243","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","26,67","27,23",null,"CR",{"$f":"IF($B5812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101244","SINAPI","101244","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020","M3","16,94","17,35",null,"CR",{"$f":"IF($B5813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101249","SINAPI","101249","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020","M3","14,63","14,95",null,"CR",{"$f":"IF($B5818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101254","SINAPI","101254","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3","14,01","14,41",null,"AS",{"$f":"IF($B5823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101260","SINAPI","101260","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","36,38","37,37",null,"AS",{"$f":"IF($B5829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101265","SINAPI","101265","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","34,00","34,87",null,"AS",{"$f":"IF($B5834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101271","SINAPI","101271","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","27,83","28,59",null,"AS",{"$f":"IF($B5840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101276","SINAPI","101276","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","26,19","26,85",null,"AS",{"$f":"IF($B5845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102361","SINAPI","102361","RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","41,28","43,55",null,"CR",{"$f":"IF($B5850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90091","SINAPI","90091","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,94","7,20",null,"C",{"$f":"IF($B5856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90099","SINAPI","90099","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","17,77","18,70",null,"CR",{"$f":"IF($B5861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90105","SINAPI","90105","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","9,80","10,31",null,"CR",{"$f":"IF($B5865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102279","SINAPI","102279","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","7,96","8,26",null,"C",{"$f":"IF($B5873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102284","SINAPI","102284","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","13,79","14,30",null,"C",{"$f":"IF($B5878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102285","SINAPI","102285","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO  MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","13,04","13,52",null,"C",{"$f":"IF($B5879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102290","SINAPI","102290","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","8,84","9,18",null,"C",{"$f":"IF($B5884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102295","SINAPI","102295","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,80","7,03",null,"CR",{"$f":"IF($B5889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102301","SINAPI","102301","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","15,05","15,84",null,"CR",{"$f":"IF($B5895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102306","SINAPI","102306","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021","M3","18,05","18,73",null,"C",{"$f":"IF($B5900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102312","SINAPI","102312","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","13,32","13,76",null,"CR",{"$f":"IF($B5906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102317","SINAPI","102317","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","8,10","8,39",null,"C",{"$f":"IF($B5911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102322","SINAPI","102322","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","22,21","23,38",null,"CR",{"$f":"IF($B5916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102328","SINAPI","102328","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","10,27","10,81",null,"CR",{"$f":"IF($B5922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94316","SINAPI","94316","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","M3","72,12","73,43",null,"AS",{"$f":"IF($B5927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94333","SINAPI","94333","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3","71,09","71,97",null,"AS",{"$f":"IF($B5932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93367","SINAPI","93367","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3","26,12","27,39",null,"AS",{"$f":"IF($B5938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93378","SINAPI","93378","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3","26,32","28,00",null,"AS",{"$f":"IF($B5943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93379","SINAPI","93379","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023","M3","20,25","21,56",null,"AS",{"$f":"IF($B5944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104729","SINAPI","104729","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3","18,27","18,91",null,"AS",{"$f":"IF($B5949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104734","SINAPI","104734","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3","15,36","16,12",null,"AS",{"$f":"IF($B5954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104740","SINAPI","104740","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3","30,78","32,66",null,"AS",{"$f":"IF($B5960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97918","SINAPI","97918","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,21","2,29",null,"AS",{"$f":"IF($B5965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101619","SINAPI","101619","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","329,85","350,37",null,"AS",{"$f":"IF($B5970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101625"},"SINAPI","101625","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3","154,51","159,97",null,"AS",{"$f":"IF($B5976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103325","SINAPI","103325","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","82,03","86,91",null,"CR",{"$f":"IF($B5981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103331","SINAPI","103331","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","91,09","97,68",null,"CR",{"$f":"IF($B5987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103350","SINAPI","103350","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","196,71","212,81",null,"CR",{"$f":"IF($B5992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89283","SINAPI","89283","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023","M2","73,49","77,30",null,"CR",{"$f":"IF($B5997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B5997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89298","SINAPI","89298","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023","M2","84,67","89,59",null,"CR",{"$f":"IF($B6000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103318","SINAPI","103318","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","98,78","104,18",null,"CR",{"$f":"IF($B6009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103319","SINAPI","103319","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","100,29","105,85",null,"CR",{"$f":"IF($B6010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103338","SINAPI","103338","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","114,31","121,28",null,"CR",{"$f":"IF($B6015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103343","SINAPI","103343","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","116,42","122,70",null,"CR",{"$f":"IF($B6020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 89472","SINAPI","89472","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2","112,93","117,58",null,"CR",{"$f":"IF($B6026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101164","SINAPI","101164","ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","796,45","818,74",null,"CR",{"$f":"IF($B6031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96362","SINAPI","96362","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","126,74","129,94",null,"CR",{"$f":"IF($B6036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96368","SINAPI","96368","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","185,23","189,40",null,"CR",{"$f":"IF($B6042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96374","SINAPI","96374","INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023","M","42,31","42,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102257","SINAPI","102257","DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2","365,16","376,24",null,"AS",{"$f":"IF($B6053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104721","SINAPI","104721","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","223,18","228,93",null,"CR",{"$f":"IF($B6058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101155","SINAPI","101155","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","186,75","192,63",null,"AS",{"$f":"IF($B6063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101820","SINAPI","101820","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","49,90","54,75",null,"AS",{"$f":"IF($B6069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101826","SINAPI","101826","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","260,04","276,15",null,"AS",{"$f":"IF($B6074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101827","SINAPI","101827","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","242,18","258,30",null,"AS",{"$f":"IF($B6075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101832","SINAPI","101832","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","281,14","297,26",null,"AS",{"$f":"IF($B6080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101837","SINAPI","101837","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","59,28","60,79",null,"AS",{"$f":"IF($B6085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101843","SINAPI","101843","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","176,92","178,43",null,"AS",{"$f":"IF($B6091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101848","SINAPI","101848","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","212,59","214,10",null,"AS",{"$f":"IF($B6096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101855","SINAPI","101855","REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","81,96","87,30",null,"AS",{"$f":"IF($B6101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101861","SINAPI","101861","REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4  CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","38,44","42,15",null,"AS",{"$f":"IF($B6107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101866","SINAPI","101866","REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4  CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","38,71","42,46",null,"AS",{"$f":"IF($B6112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102988","SINAPI","102988","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","66,59","73,19",null,"AS",{"$f":"IF($B6118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96390","SINAPI","96390","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","74,63","75,44",null,"AS",{"$f":"IF($B6123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96398","SINAPI","96398","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","318,52","319,64",null,"AS",{"$f":"IF($B6128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100567","SINAPI","100567","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","198,59","199,96",null,"AS",{"$f":"IF($B6134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100570","SINAPI","100570","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","186,19","187,60",null,"AS",{"$f":"IF($B6137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92391","SINAPI","92391","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","68,46","69,09",null,"AS",{"$f":"IF($B6145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92392","SINAPI","92392","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2","141,83","142,53",null,"AS",{"$f":"IF($B6146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92397","SINAPI","92397","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","72,34","73,65",null,"AS",{"$f":"IF($B6151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 92406","SINAPI","92406","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022","M2","105,32","107,09",null,"AS",{"$f":"IF($B6157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97105","SINAPI","97105","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022","M2","147,14","149,54",null,"AS",{"$f":"IF($B6162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97111","SINAPI","97111","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2","254,29","257,29",null,"AS",{"$f":"IF($B6167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97117","SINAPI","97117","BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","20,49","21,33",null,"CR",{"$f":"IF($B6173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101169","SINAPI","101169","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020","M2","192,20","195,57",null,"AS",{"$f":"IF($B6178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103907","SINAPI","103907","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022","M2","141,03","143,40",null,"AS",{"$f":"IF($B6184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103913","SINAPI","103913","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022","M2","121,67","123,39",null,"AS",{"$f":"IF($B6189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103918","SINAPI","103918","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04/2022","M2","214,26","216,80",null,"AS",{"$f":"IF($B6194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103696","SINAPI","103696","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","151,85","160,84",null,"CR",{"$f":"IF($B6200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96393","SINAPI","96393","USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020","M3","180,27","180,54",null,"AS",{"$f":"IF($B6205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88413","SINAPI","88413","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024","M2","6,94","7,31",null,"C",{"$f":"IF($B6210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88414","SINAPI","88414","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024","M2","8,26","8,68",null,"C",{"$f":"IF($B6211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88421","SINAPI","88421","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024","M2","30,40","31,63",null,"CR",{"$f":"IF($B6216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88431","SINAPI","88431","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024","M2","26,22","27,33",null,"CR",{"$f":"IF($B6222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88489","SINAPI","88489","PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2","13,62","14,37",null,"C",{"$f":"IF($B6227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95305"},"SINAPI","95305","TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2","14,30","15,00",null,"CR",{"$f":"IF($B6232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95626","SINAPI","95626","APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2","16,90","18,07",null,"C",{"$f":"IF($B6238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96130","SINAPI","96130","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024","M2","22,32","24,08",null,"CR",{"$f":"IF($B6243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96135","SINAPI","96135","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2","35,00","37,59",null,"CR",{"$f":"IF($B6248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102194","SINAPI","102194","LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021","M2","9,46","10,40",null,"CR",{"$f":"IF($B6254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102203","SINAPI","102203","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","11,74","12,60",null,"CR",{"$f":"IF($B6259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102210","SINAPI","102210","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","9,43","10,13",null,"C",{"$f":"IF($B6265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102218","SINAPI","102218","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","19,20","20,58",null,"CR",{"$f":"IF($B6270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102225","SINAPI","102225","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","32,99","35,56",null,"C",{"$f":"IF($B6275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102233","SINAPI","102233","PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","13,73","14,55",null,"CR",{"$f":"IF($B6280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100716","SINAPI","100716","JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020","M2","27,38","27,90",null,"AS",{"$f":"IF($B6282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100722","SINAPI","100722","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","28,47","30,94",null,"CR",{"$f":"IF($B6288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100727","SINAPI","100727","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","32,38","32,61",null,"CR",{"$f":"IF($B6293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100734","SINAPI","100734","PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","18,65","20,30",null,"CR",{"$f":"IF($B6298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100742","SINAPI","100742","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","29,14","31,61",null,"CR",{"$f":"IF($B6304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100747","SINAPI","100747","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","12,58","12,81",null,"CR",{"$f":"IF($B6309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100752","SINAPI","100752","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","56,46","58,02",null,"CR",{"$f":"IF($B6314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100760","SINAPI","100760","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","57,91","62,83",null,"C",{"$f":"IF($B6320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102491","SINAPI","102491","PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021","M2","22,73","24,04",null,"CR",{"$f":"IF($B6325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102499","SINAPI","102499","ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021","M2","3,47","3,66",null,"CR",{"$f":"IF($B6331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102506","SINAPI","102506","PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","12,65","13,79",null,"CR",{"$f":"IF($B6336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102513","SINAPI","102513","PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021","M2","53,24","57,81",null,"CR",{"$f":"IF($B6341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102520","SINAPI","102520","PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021","M2","92,89","101,11",null,"CR",{"$f":"IF($B6342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101751","SINAPI","101751","PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020","M2","270,98","273,87",null,"AS",{"$f":"IF($B6347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87251","SINAPI","87251","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE","M2","52,42","53,84",null,"CR",{"$f":"IF($B6353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87259","SINAPI","87259","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2","142,44","146,09",null,"CR",{"$f":"IF($B6358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93389","SINAPI","93389","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE","M2","64,30","67,65",null,"CR",{"$f":"IF($B6363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104596","SINAPI","104596","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2","183,39","189,11",null,"CR",{"$f":"IF($B6369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104601","SINAPI","104601","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2","67,07","70,06",null,"CR",{"$f":"IF($B6374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104606","SINAPI","104606","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2","72,09","75,59",null,"CR",{"$f":"IF($B6379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98672","SINAPI","98672","PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020","M2","673,95","679,13",null,"CR",{"$f":"IF($B6385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98682","SINAPI","98682","PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","42,95","45,33",null,"AS",{"$f":"IF($B6390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101091","SINAPI","101091","PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020","M2","165,11","171,96",null,"AS",{"$f":"IF($B6396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101094","SINAPI","101094","PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020","M","195,90","198,20",null,"CR",{"$f":"IF($B6401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101736","SINAPI","101736","PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020","M2","125,41","127,84",null,"CR",{"$f":"IF($B6406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101737","SINAPI","101737","PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020","M2","148,65","151,08",null,"CR",{"$f":"IF($B6407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88649","SINAPI","88649","RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023","M","8,88","9,28",null,"CR",{"$f":"IF($B6417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88650","SINAPI","88650","RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023","M","16,28","16,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94992"},"SINAPI","94992","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2","79,69","82,21",null,"CR",{"$f":"IF($B6424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104626","SINAPI","104626","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023","M3","714,27","726,08",null,"CR",{"$f":"IF($B6429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87630","SINAPI","87630","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","39,02","41,00",null,"CR",{"$f":"IF($B6435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87642","SINAPI","87642","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","52,93","55,96",null,"CR",{"$f":"IF($B6440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87683","SINAPI","87683","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","120,54","122,55",null,"CR",{"$f":"IF($B6445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87700","SINAPI","87700","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","49,28","51,91",null,"CR",{"$f":"IF($B6451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87737","SINAPI","87737","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","50,02","53,75",null,"CR",{"$f":"IF($B6456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87749","SINAPI","87749","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","130,29","134,84",null,"CR",{"$f":"IF($B6462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87765","SINAPI","87765","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","57,27","61,35",null,"CR",{"$f":"IF($B6467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88471","SINAPI","88471","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","31,93","32,54",null,"CR",{"$f":"IF($B6472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88472","SINAPI","88472","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","37,09","37,82",null,"CR",{"$f":"IF($B6473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90932","SINAPI","90932","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","85,92","90,13",null,"CR",{"$f":"IF($B6478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90943","SINAPI","90943","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","183,13","186,65",null,"CR",{"$f":"IF($B6483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102803","SINAPI","102803","REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021","M2","2,71","2,98",null,"C",{"$f":"IF($B6489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87882","SINAPI","87882","CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2","7,95","8,17",null,"CR",{"$f":"IF($B6494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87889","SINAPI","87889","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2","9,92","10,37",null,"CR",{"$f":"IF($B6500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87896","SINAPI","87896","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","5,88","6,35",null,"AS",{"$f":"IF($B6505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87903","SINAPI","87903","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2","12,71","13,25",null,"CR",{"$f":"IF($B6510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87911","SINAPI","87911","CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2","23,89","25,32",null,"CR",{"$f":"IF($B6516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87413","SINAPI","87413","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2","33,31","36,22",null,"CR",{"$f":"IF($B6521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87424","SINAPI","87424","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","42,72","46,03",null,"CR",{"$f":"IF($B6527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87439","SINAPI","87439","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023","M2","42,23","45,22",null,"CR",{"$f":"IF($B6532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87531","SINAPI","87531","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","37,91","40,67",null,"CR",{"$f":"IF($B6537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87532","SINAPI","87532","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","42,42","45,65",null,"CR",{"$f":"IF($B6538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87545","SINAPI","87545","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","32,39","35,09",null,"CR",{"$f":"IF($B6543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87550","SINAPI","87550","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","30,11","32,53",null,"CR",{"$f":"IF($B6548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87777","SINAPI","87777","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","65,57","71,02",null,"CR",{"$f":"IF($B6554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87786","SINAPI","87786","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","92,35","99,70",null,"CR",{"$f":"IF($B6560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87795","SINAPI","87795","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","77,97","80,85",null,"CR",{"$f":"IF($B6566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87803","SINAPI","87803","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","74,21","79,68",null,"CR",{"$f":"IF($B6571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87809","SINAPI","87809","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","89,01","97,49",null,"CR",{"$f":"IF($B6576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87817","SINAPI","87817","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","111,86","121,91",null,"CR",{"$f":"IF($B6582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87824","SINAPI","87824","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","191,78","202,97",null,"CR",{"$f":"IF($B6587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87831","SINAPI","87831","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","106,03","115,44",null,"CR",{"$f":"IF($B6592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87850","SINAPI","87850","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024","M2","220,76","224,79",null,"AS",{"$f":"IF($B6598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90408","SINAPI","90408","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","35,84","38,93",null,"CR",{"$f":"IF($B6603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104203","SINAPI","104203","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","64,19","68,74",null,"AS",{"$f":"IF($B6604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104208","SINAPI","104208","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","64,89","69,08",null,"AS",{"$f":"IF($B6609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104213","SINAPI","104213","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","118,24","127,44",null,"AS",{"$f":"IF($B6614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104219","SINAPI","104219","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","91,78","95,85",null,"CR",{"$f":"IF($B6620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104224","SINAPI","104224","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","76,67","81,93",null,"AS",{"$f":"IF($B6625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104230","SINAPI","104230","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","101,64","109,77",null,"CR",{"$f":"IF($B6631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104235","SINAPI","104235","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","75,42","78,00",null,"CR",{"$f":"IF($B6636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104240","SINAPI","104240","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","60,68","64,46",null,"AS",{"$f":"IF($B6641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104246","SINAPI","104246","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","76,65","82,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104251","SINAPI","104251","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","111,07","117,96",null,"CR",{"$f":"IF($B6652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104256","SINAPI","104256","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","101,88","109,97",null,"AS",{"$f":"IF($B6657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104262","SINAPI","104262","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","141,55","154,61",null,"CR",{"$f":"IF($B6663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104629","SINAPI","104629","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2","40,95","44,74",null,"CR",{"$f":"IF($B6668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104630","SINAPI","104630","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","32,70","34,88",null,"CR",{"$f":"IF($B6669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104635","SINAPI","104635","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","60,75","66,10",null,"CR",{"$f":"IF($B6674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104954","SINAPI","104954","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","53,62","58,13",null,"CR",{"$f":"IF($B6679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104960","SINAPI","104960","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","44,16","45,47",null,"CR",{"$f":"IF($B6685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104966","SINAPI","104966","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","48,87","52,83",null,"CR",{"$f":"IF($B6691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104971","SINAPI","104971","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","36,07","39,17",null,"CR",{"$f":"IF($B6696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104977","SINAPI","104977","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","54,13","58,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105188","SINAPI","105188","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024","M2","154,06","156,52",null,"AS",{"$f":"IF($B6707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87271","SINAPI","87271","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","85,33","89,59",null,"CR",{"$f":"IF($B6713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93393","SINAPI","93393","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","62,66","65,62",null,"CR",{"$f":"IF($B6718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104612","SINAPI","104612","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","101,70","105,86",null,"CR",{"$f":"IF($B6723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104618","SINAPI","104618","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023","M2","356,50","363,53",null,"CR",{"$f":"IF($B6729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96112","SINAPI","96112","FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023","M2","162,21","170,18",null,"AS",{"$f":"IF($B6734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96122","SINAPI","96122","ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023","M","57,26","59,02",null,"AS",{"$f":"IF($B6735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96114","SINAPI","96114","FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2","81,90","85,28",null,"CR",{"$f":"IF($B6740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 96116","SINAPI","96116","FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2","80,83","83,41",null,"CR",{"$f":"IF($B6745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 91520","SINAPI","91520","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","2,82","3,13",null,"CR",{"$f":"IF($B6751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104414","SINAPI","104414","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","7,78","8,36",null,"CR",{"$f":"IF($B6756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104419","SINAPI","104419","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","13,59","15,13",null,"CR",{"$f":"IF($B6761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104425","SINAPI","104425","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","21,16","23,08",null,"CR",{"$f":"IF($B6767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87286","SINAPI","87286","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","563,19","580,27",null,"CR",{"$f":"IF($B6772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87295","SINAPI","87295","ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","578,95","597,25",null,"CR",{"$f":"IF($B6778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87302","SINAPI","87302","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","520,07","533,30",null,"CR",{"$f":"IF($B6783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87310","SINAPI","87310","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","392,22","406,45",null,"CR",{"$f":"IF($B6788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87319","SINAPI","87319","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","4.174,65","4.188,95",null,"CR",{"$f":"IF($B6794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87326","SINAPI","87326","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","4.202,95","4.213,92",null,"CR",{"$f":"IF($B6799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87327","SINAPI","87327","ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","430,79","450,12",null,"CR",{"$f":"IF($B6800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87332","SINAPI","87332","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","512,22","523,25",null,"CR",{"$f":"IF($B6805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87337","SINAPI","87337","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","553,94","570,10",null,"CR",{"$f":"IF($B6810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87343","SINAPI","87343","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","542,46","559,60",null,"CR",{"$f":"IF($B6816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87348","SINAPI","87348","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","516,06","538,24",null,"CR",{"$f":"IF($B6821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87355","SINAPI","87355","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","484,94","506,62",null,"CR",{"$f":"IF($B6828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87360","SINAPI","87360","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","4.234,42","4.257,22",null,"CR",{"$f":"IF($B6833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87365","SINAPI","87365","ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","535,99","565,58",null,"CR",{"$f":"IF($B6838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87371","SINAPI","87371","ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","695,11","724,92",null,"CR",{"$f":"IF($B6844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87376","SINAPI","87376","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","542,84","572,43",null,"CR",{"$f":"IF($B6849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87381","SINAPI","87381","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","4.326,37","4.355,17",null,"CR",{"$f":"IF($B6854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87387","SINAPI","87387","ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","2.044,10","2.054,07",null,"CR",{"$f":"IF($B6860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87393","SINAPI","87393","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","5.474,11","5.489,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87398","SINAPI","87398","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","2.008,81","2.043,30",null,"CR",{"$f":"IF($B6870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87399","SINAPI","87399","ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","2.314,60","2.351,67",null,"CR",{"$f":"IF($B6871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 87407","SINAPI","87407","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3","1.808,88","1.822,91",null,"CR",{"$f":"IF($B6876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88629","SINAPI","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","607,42","630,90",null,"CR",{"$f":"IF($B6882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100465","SINAPI","100465","ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","500,64","512,26",null,"CR",{"$f":"IF($B6887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100472","SINAPI","100472","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","498,14","517,14",null,"CR",{"$f":"IF($B6892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100479","SINAPI","100479","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","623,75","632,64",null,"CR",{"$f":"IF($B6898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100485","SINAPI","100485","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","542,18","551,03",null,"CR",{"$f":"IF($B6903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100491","SINAPI","100491","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","655,41","666,69",null,"CR",{"$f":"IF($B6909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100195","SINAPI","100195","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,95","1,05",null,"C",{"$f":"IF($B6914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100200","SINAPI","100200","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,48","0,53",null,"C",{"$f":"IF($B6919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100206","SINAPI","100206","TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM","1.281,25","1.416,54",null,"C",{"$f":"IF($B6925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100211","SINAPI","100211","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","8,33","9,21",null,"C",{"$f":"IF($B6930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100216","SINAPI","100216","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","1,17","1,29",null,"C",{"$f":"IF($B6935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100217"},"SINAPI","100217","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","3,23","3,38",null,"AS",{"$f":"IF($B6936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100222","SINAPI","100222","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","14,46","15,99",null,"C",{"$f":"IF($B6941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100228","SINAPI","100228","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM","0,32","0,32",null,"AS",{"$f":"IF($B6947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100233","SINAPI","100233","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019","UN","0,22","0,24",null,"C",{"$f":"IF($B6952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100238","SINAPI","100238","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","6,44","7,12",null,"C",{"$f":"IF($B6957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100244","SINAPI","100244","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","4,83","5,34",null,"C",{"$f":"IF($B6963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100252","SINAPI","100252","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","23,81","26,32",null,"C",{"$f":"IF($B6971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100256","SINAPI","100256","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","10,74","11,88",null,"C",{"$f":"IF($B6975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100261","SINAPI","100261","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","6,57","7,27",null,"C",{"$f":"IF($B6980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100266","SINAPI","100266","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","101,06","111,73",null,"C",{"$f":"IF($B6985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100272","SINAPI","100272","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2","1,50","1,66",null,"C",{"$f":"IF($B6991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100277","SINAPI","100277","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","2,06","2,16",null,"AS",{"$f":"IF($B6996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B6996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100282","SINAPI","100282","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","189,34","209,34",null,"C",{"$f":"IF($B7001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100283","SINAPI","100283","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","30,58","33,81",null,"C",{"$f":"IF($B7002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99802","SINAPI","99802","LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019","M2","0,64","0,71",null,"C",{"$f":"IF($B7007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99808","SINAPI","99808","LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019","M2","4,63","5,04",null,"CR",{"$f":"IF($B7013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99813","SINAPI","99813","LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2","1,15","1,27",null,"CR",{"$f":"IF($B7018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99818","SINAPI","99818","LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","6,01","6,35",null,"CR",{"$f":"IF($B7023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99824","SINAPI","99824","LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019","M2","2,93","3,18",null,"CR",{"$f":"IF($B7029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97015","SINAPI","97015","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M","64,87","67,06",null,"CR",{"$f":"IF($B7034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97032","SINAPI","97032","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024","M","72,76","75,08",null,"CR",{"$f":"IF($B7039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97046","SINAPI","97046","PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES  . AF_03/2024","M2","0,34","0,35",null,"AS",{"$f":"IF($B7045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97063","SINAPI","97063","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024","M2","24,70","27,66",null,"CR",{"$f":"IF($B7050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105104","SINAPI","105104","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MINI GRUA. AF_03/2024","UN","5.267,94","5.672,04",null,"AS",{"$f":"IF($B7056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105111","SINAPI","105111","MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRECHO INICIAL DE GRUA FIXA (ALTURA LIVRE) - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024","UN","18.974,21","20.007,63",null,"AS",{"$f":"IF($B7061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97624","SINAPI","97624","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3","129,33","143,22",null,"C",{"$f":"IF($B7066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97625","SINAPI","97625","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3","65,43","66,89",null,"CR",{"$f":"IF($B7067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97631","SINAPI","97631","DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","13,88","15,38",null,"C",{"$f":"IF($B7072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97637","SINAPI","97637","REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","3,64","4,04",null,"CR",{"$f":"IF($B7078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97642","SINAPI","97642","REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","3,54","3,93",null,"CR",{"$f":"IF($B7083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97648","SINAPI","97648","REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","2,49","2,76",null,"CR",{"$f":"IF($B7088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97654","SINAPI","97654","REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","192,41","203,29",null,"AS",{"$f":"IF($B7094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97659","SINAPI","97659","REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","328,05","346,88",null,"AS",{"$f":"IF($B7099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 97662","SINAPI","97662","REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M","0,62","0,68",null,"C",{"$f":"IF($B7102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104793","SINAPI","104793","REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M","0,65","0,72",null,"C",{"$f":"IF($B7111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 104798","SINAPI","104798","REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","17,35","19,28",null,"CR",{"$f":"IF($B7116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95967","SINAPI","95967","SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO","H","177,48","204,87",null,"CR",{"$f":"IF($B7122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 99063","SINAPI","99063","LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024","M","11,04","12,02",null,"AS",{"$f":"IF($B7127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93589","SINAPI","93589","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,90","2,97",null,"AS",{"$f":"IF($B7132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93590","SINAPI","93590","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","1,05","1,08",null,"AS",{"$f":"IF($B7133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93595","SINAPI","93595","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,96","2,01",null,"AS",{"$f":"IF($B7138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95425","SINAPI","95425","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,43","2,49",null,"CR",{"$f":"IF($B7143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95875","SINAPI","95875","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,67","2,74",null,"AS",{"$f":"IF($B7149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95880","SINAPI","95880","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,29","1,32",null,"CR",{"$f":"IF($B7154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100938","SINAPI","100938","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","8,06","8,27",null,"AS",{"$f":"IF($B7160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100943","SINAPI","100943","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","4,57","4,68",null,"CR",{"$f":"IF($B7165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100948","SINAPI","100948","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","0,97","1,00",null,"AS",{"$f":"IF($B7170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100954","SINAPI","100954","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","9,20","9,45",null,"AS",{"$f":"IF($B7176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100959","SINAPI","100959","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","12,64","13,00",null,"AS",{"$f":"IF($B7181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100973","SINAPI","100973","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","10,26","10,64",null,"AS",{"$f":"IF($B7187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100969"},"SINAPI","100969","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,45","2,51",null,"AS",{"$f":"IF($B7192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102333","SINAPI","102333","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","0,77","0,79",null,"AS",{"$f":"IF($B7197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101019","SINAPI","101019","CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T","645,16","679,78",null,"AS",{"$f":"IF($B7198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100978","SINAPI","100978","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","7,63","7,85",null,"AS",{"$f":"IF($B7203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100983","SINAPI","100983","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","9,68","9,93",null,"CR",{"$f":"IF($B7208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100989","SINAPI","100989","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,83","7,09",null,"AS",{"$f":"IF($B7214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100994","SINAPI","100994","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,05","5,21",null,"AS",{"$f":"IF($B7219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101000","SINAPI","101000","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,28","6,44",null,"CR",{"$f":"IF($B7225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101005","SINAPI","101005","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3","20,17","20,73",null,"AS",{"$f":"IF($B7230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101010","SINAPI","101010","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","29,33","30,16",null,"AS",{"$f":"IF($B7235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101018","SINAPI","101018","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","27,02","28,18",null,"AS",{"$f":"IF($B7241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101466","SINAPI","101466","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","23,86","24,87",null,"AS",{"$f":"IF($B7245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101474","SINAPI","101474","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","22,32","23,26",null,"AS",{"$f":"IF($B7253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101480","SINAPI","101480","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","73,09","76,20",null,"AS",{"$f":"IF($B7258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101485","SINAPI","101485","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","162,93","169,84",null,"AS",{"$f":"IF($B7263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101486","SINAPI","101486","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","146,77","152,99",null,"AS",{"$f":"IF($B7264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101190","SINAPI","101190","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","76,35","79,94",null,"CR",{"$f":"IF($B7269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101197","SINAPI","101197","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","137,61","144,28",null,"CR",{"$f":"IF($B7274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101203","SINAPI","101203","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","46,56","50,13",null,"AS",{"$f":"IF($B7280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 102364","SINAPI","102364","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","211,32","217,80",null,"AS",{"$f":"IF($B7285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98520","SINAPI","98520","APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018","M2","6,30","6,53",null,"CR",{"$f":"IF($B7291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98504","SINAPI","98504","PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018","M2","17,24","17,78",null,"CR",{"$f":"IF($B7296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 105002","SINAPI","105002","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","UN","721,81","765,85",null,"CR",{"$f":"IF($B7301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103187","SINAPI","103187","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","4.895,48","4.907,52",null,"AS",{"$f":"IF($B7307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103192","SINAPI","103192","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.547,50","2.557,50",null,"AS",{"$f":"IF($B7312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103206","SINAPI","103206","INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.415,87","2.429,60",null,"AS",{"$f":"IF($B7317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 103307","SINAPI","103307","INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN","1.356,18","1.368,46",null,"AS",{"$f":"IF($B7323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98525","SINAPI","98525","LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024","M2","0,76","0,80",null,"CR",{"$f":"IF($B7328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98526","SINAPI","98526","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024","UN","146,53","157,17",null,"CR",{"$f":"IF($B7329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 98531","SINAPI","98531","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024","UN","425,96","458,46",null,"AS",{"$f":"IF($B7334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88238","SINAPI","88238","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,79","29,64",null,"CR",{"$f":"IF($B7339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88245","SINAPI","88245","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,41","36,15",null,"CR",{"$f":"IF($B7345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88250","SINAPI","88250","AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,60","28,45",null,"CR",{"$f":"IF($B7350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88257","SINAPI","88257","BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,08","37,10",null,"CR",{"$f":"IF($B7356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88264","SINAPI","88264","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,07","36,91",null,"C",{"$f":"IF($B7361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88272","SINAPI","88272","MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","37,41","41,79",null,"CR",{"$f":"IF($B7366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88279","SINAPI","88279","MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","41,98","47,23",null,"CR",{"$f":"IF($B7372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88286","SINAPI","88286","MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","48,96","55,51",null,"CR",{"$f":"IF($B7377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88294","SINAPI","88294","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","35,54","39,96",null,"C",{"$f":"IF($B7382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88301","SINAPI","88301","OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,90","35,74",null,"CR",{"$f":"IF($B7389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88307","SINAPI","88307","OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,43","38,67",null,"CR",{"$f":"IF($B7394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88308","SINAPI","88308","PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","35,15","39,32",null,"CR",{"$f":"IF($B7395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88313","SINAPI","88313","POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,92","31,13",null,"CR",{"$f":"IF($B7400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88318","SINAPI","88318","SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","61,12","69,25",null,"CR",{"$f":"IF($B7405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 88377","SINAPI","88377","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,52","31,83",null,"CR",{"$f":"IF($B7411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90769","SINAPI","90769","ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","123,83","143,15",null,"CR",{"$f":"IF($B7416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 90777","SINAPI","90777","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","122,09","141,14",null,"C",{"$f":"IF($B7421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93561","SINAPI","93561","DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.953,68","4.518,81",null,"CR",{"$f":"IF($B7427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 93567","SINAPI","93567","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","23.698,63","27.408,77",null,"CR",{"$f":"IF($B7432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 94295","SINAPI","94295","MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","9.868,20","11.357,87",null,"CR",{"$f":"IF($B7438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95311","SINAPI","95311","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B7443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95316"},"SINAPI","95316","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,75","0,87",null,"CR",{"$f":"IF($B7448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95322","SINAPI","95322","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,09","0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B7454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95329","SINAPI","95329","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,44","0,51",null,"CR",{"$f":"IF($B7459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95330","SINAPI","95330","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,31","0,37",null,"C",{"$f":"IF($B7460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95337","SINAPI","95337","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30","0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B7465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95342","SINAPI","95342","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28","0,32",null,"CR",{"$f":"IF($B7470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95348","SINAPI","95348","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,26","0,31",null,"CR",{"$f":"IF($B7476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95355","SINAPI","95355","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B7481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95360","SINAPI","95360","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,36","0,42",null,"CR",{"$f":"IF($B7486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95366","SINAPI","95366","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,24","0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B7492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95371","SINAPI","95371","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,58","0,67",null,"C",{"$f":"IF($B7497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95377","SINAPI","95377","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,31","0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B7503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95384","SINAPI","95384","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,32","0,37",null,"CR",{"$f":"IF($B7508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95390","SINAPI","95390","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,10","0,12",null,"CR",{"$f":"IF($B7513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95395","SINAPI","95395","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,15","1,33",null,"CR",{"$f":"IF($B7517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95405","SINAPI","95405","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,28","1,48",null,"CR",{"$f":"IF($B7525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95406","SINAPI","95406","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,20","0,24",null,"C",{"$f":"IF($B7526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95415","SINAPI","95415","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","262,67","304,50",null,"CR",{"$f":"IF($B7531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 95420","SINAPI","95420","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","151,24","175,33",null,"CR",{"$f":"IF($B7536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100289","SINAPI","100289","VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,65","30,65",null,"CR",{"$f":"IF($B7542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100299","SINAPI","100299","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,74","0,86",null,"CR",{"$f":"IF($B7547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100309","SINAPI","100309","TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","39,02","44,86",null,"CR",{"$f":"IF($B7552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 100536","SINAPI","100536","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","46,52","53,93",null,"CR",{"$f":"IF($B7558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101290","SINAPI","101290","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","39,35","45,62",null,"CR",{"$f":"IF($B7563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101296","SINAPI","101296","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","47,96","55,60",null,"CR",{"$f":"IF($B7569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101301","SINAPI","101301","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","12,24","14,19",null,"CR",{"$f":"IF($B7574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101307","SINAPI","101307","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","40,06","46,45",null,"CR",{"$f":"IF($B7579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101313","SINAPI","101313","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","130,61","151,41",null,"CR",{"$f":"IF($B7585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101323","SINAPI","101323","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","76,78","89,01",null,"CR",{"$f":"IF($B7590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101329","SINAPI","101329","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","73,33","85,01",null,"CR",{"$f":"IF($B7595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101330","SINAPI","101330","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","46,18","53,54",null,"CR",{"$f":"IF($B7596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101336","SINAPI","101336","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","100,06","116,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101342","SINAPI","101342","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","30,09","34,88",null,"CR",{"$f":"IF($B7607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101347","SINAPI","101347","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","47,55","55,12",null,"CR",{"$f":"IF($B7612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101352","SINAPI","101352","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","30,09","34,88",null,"CR",{"$f":"IF($B7617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101359","SINAPI","101359","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","46,30","53,67",null,"CR",{"$f":"IF($B7623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101365","SINAPI","101365","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","46,35","53,73",null,"CR",{"$f":"IF($B7628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101372","SINAPI","101372","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","14,41","16,70",null,"CR",{"$f":"IF($B7634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101378","SINAPI","101378","AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.120,01","5.619,40",null,"CR",{"$f":"IF($B7639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101383","SINAPI","101383","AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.677,60","5.155,60",null,"CR",{"$f":"IF($B7644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101389","SINAPI","101389","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","2.128,10","2.402,51",null,"CR",{"$f":"IF($B7650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101395","SINAPI","101395","CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.785,52","5.284,91",null,"CR",{"$f":"IF($B7655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101396","SINAPI","101396","CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.248,59","6.980,98",null,"CR",{"$f":"IF($B7656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101407","SINAPI","101407","GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.796,87","6.453,13",null,"CR",{"$f":"IF($B7662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101413","SINAPI","101413","MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.329,88","5.915,96",null,"CR",{"$f":"IF($B7667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101419","SINAPI","101419","MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","7.317,04","8.215,77",null,"CR",{"$f":"IF($B7673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101425","SINAPI","101425","NIVELADOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.523,65","4.020,30",null,"CR",{"$f":"IF($B7678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101430","SINAPI","101430","OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.683,60","6.357,74",null,"CR",{"$f":"IF($B7683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101436","SINAPI","101436","OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.838,54","6.537,35",null,"CR",{"$f":"IF($B7689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101441","SINAPI","101441","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.933,22","6.647,12",null,"CR",{"$f":"IF($B7694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101448","SINAPI","101448","PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.985,04","6.622,18",null,"CR",{"$f":"IF($B7700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101454","SINAPI","101454","SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","10.811,25","12.237,15",null,"CR",{"$f":"IF($B7705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["SINAPI 101460","SINAPI","101460","VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.957,14","5.483,41",null,"CR",{"$f":"IF($B7710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B7710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":""}]
["EMOP 11.023.0005-0/A","EMOP","11.023.0005-0/A","TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO","UN",7.21,7.21]
["EMOP 06.273.0001-0/A","EMOP","06.273.0001-0/A","TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO","M",99.96,99.96]
["SINAPI-I 11270","SINAPI-I",11270,"ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","3,60","3,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 412","SINAPI-I",412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,92","0,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 39131","SINAPI-I",39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4,85","4,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 39129","SINAPI-I",39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2,72","2,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 396","SINAPI-I",396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,45","5,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 39134","SINAPI-I",39134,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","8,48","8,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 39140","SINAPI-I",39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,78","1,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 39138","SINAPI-I",39138,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,09","1,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 11927","SINAPI-I",11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","10,74","10,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 37599","SINAPI-I",37599,"ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","107,68","107,68",null,"AS"]
["SINAPI-I 42403","SINAPI-I",42403,"ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","10,08","10,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 34","SINAPI-I",34,"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","7,65","7,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 32","SINAPI-I",32,"ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","8,07","8,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 43060","SINAPI-I",43060,"ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","6,31","6,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 44256","SINAPI-I",44256,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","34,09","34,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 44257","SINAPI-I",44257,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","53,94","53,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 61","SINAPI-I",61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","3,94","3,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 48","SINAPI-I",48,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","16,79","16,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 107","SINAPI-I",107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","0,85","0,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 112","SINAPI-I",112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","4,65","4,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 96","SINAPI-I",96,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","12,84","12,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 72","SINAPI-I",72,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","52,44","52,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 83","SINAPI-I",83,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","222,66","222,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 105","SINAPI-I",105,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","300,18","300,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 131","SINAPI-I",131,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","52,61","52,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 124","SINAPI-I",124,"ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","L     ","20,29","20,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 133","SINAPI-I",133,"ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ","8,23","8,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 43617","SINAPI-I",43617,"ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","L     ","9,19","9,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 37477","SINAPI-I",37477,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","7.651,76","7.651,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 6114","SINAPI-I",6114,"AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ","17,66","20,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 248","SINAPI-I",248,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ","17,96","20,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 40909","SINAPI-I",40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","3.096,38","3.589,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 11272","SINAPI-I",11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","8,85","8,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 38469","SINAPI-I",38469,"ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","187,11","187,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 40862","SINAPI-I",40862,"ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","738,47","738,47",null,"C "]
["SINAPI-I 296","SINAPI-I",296,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1,69","1,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 298","SINAPI-I",298,"ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","2,70","2,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 306","SINAPI-I",306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","15,85","15,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 325"},"SINAPI-I",325,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,34","2,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 39641","SINAPI-I",39641,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2,58","2,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 39643","SINAPI-I",39643,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","3,46","3,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 41612","SINAPI-I",41612,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1.851,45","1.851,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 40341","SINAPI-I",40341,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","26,34","26,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 40345","SINAPI-I",40345,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","62,58","62,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 43426","SINAPI-I",43426,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2.417,36","2.417,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 12532","SINAPI-I",12532,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","147,51","147,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 12544","SINAPI-I",12544,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","193,57","193,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 43446","SINAPI-I",43446,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","649,03","649,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 6122","SINAPI-I",6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","26,95","31,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 11814","SINAPI-I",11814,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","8.924,67","8.924,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 34477","SINAPI-I",34477,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","7.829,24","7.829,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 43184","SINAPI-I",43184,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5.625,13","5.625,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 42419","SINAPI-I",42419,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13.369,00","13.369,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 42420","SINAPI-I",42420,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","18.374,70","18.374,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 43200","SINAPI-I",43200,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","14.174,95","14.174,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 39561","SINAPI-I",39561,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","14.909,97","14.909,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 39554","SINAPI-I",39554,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4.668,60","4.668,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 43187","SINAPI-I",43187,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","8.255,97","8.255,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 39579","SINAPI-I",39579,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","52.110,10","52.110,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 339","SINAPI-I",339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1,57","1,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 43131","SINAPI-I",43131,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","29,84","29,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 368","SINAPI-I",368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M3    ","40,00","40,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 37596","SINAPI-I",37596,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","2,89","2,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 34355","SINAPI-I",34355,"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","2,35","2,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 6081","SINAPI-I",6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M3    ","52,30","52,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 1095","SINAPI-I",1095,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","59,38","59,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 1092","SINAPI-I",1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","45,95","45,95",null,"C "]
["SINAPI-I 378","SINAPI-I",378,"ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","23,21","26,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 40816","SINAPI-I",40816,"ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ","21.123,57","24.487,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 39210","SINAPI-I",39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","0,96","0,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 39215","SINAPI-I",39215,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","6,47","6,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 509","SINAPI-I",509,"ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","18,46","18,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 7588","SINAPI-I",7588,"AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","46,40","46,40",null,"C "]
["SINAPI-I 2350","SINAPI-I",2350,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","19,70","22,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 6127","SINAPI-I",6127,"AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","17,66","20,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 41093","SINAPI-I",41093,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ","1.710,76","1.983,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 41069","SINAPI-I",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","4.526,27","5.247,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 10421","SINAPI-I",10421,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","230,65","230,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 540","SINAPI-I",540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","833,03","833,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 38364","SINAPI-I",38364,"BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","932,91","932,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 37412","SINAPI-I",37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","254,05","254,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 11693","SINAPI-I",11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","326,98","326,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 39615","SINAPI-I",39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","588,12","588,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 565","SINAPI-I",565,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","14,25","14,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 549","SINAPI-I",549,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","42,54","42,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 36209","SINAPI-I",36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","255,35","255,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 36206","SINAPI-I",36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","121,53","121,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 38060","SINAPI-I",38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","48,56","48,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 183","SINAPI-I",183,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                            ","JG    ","238,40","238,40",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43366"},"SINAPI-I",43366,"BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR  MONTMORILONITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","1,58","1,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 36397","SINAPI-I",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","22.159,11","22.159,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 716","SINAPI-I",716,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","25,89","25,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 38783","SINAPI-I",38783,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","0,93","0,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 7267","SINAPI-I",7267,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,63","0,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 34556","SINAPI-I",34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,03","4,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 34567","SINAPI-I",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,74","3,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 34573","SINAPI-I",34573,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,94","3,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 34578","SINAPI-I",34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","6,50","6,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 38395","SINAPI-I",38395,"BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","9,13","9,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 34592","SINAPI-I",34592,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2,95","2,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 651","SINAPI-I",651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,25","3,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 34586","SINAPI-I",34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1,96","1,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 40517","SINAPI-I",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","57,85","57,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 36154","SINAPI-I",36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","75,93","75,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 712","SINAPI-I",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","69,29","69,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 12614","SINAPI-I",12614,"BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","54,27","54,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 731","SINAPI-I",731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","691,49","691,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 737","SINAPI-I",737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","6.536,48","6.536,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 39009","SINAPI-I",39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","71.145,88","71.145,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 755","SINAPI-I",755,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","31.228,70","31.228,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 10589","SINAPI-I",10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","5.540,33","5.540,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 39917","SINAPI-I",39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","102.004,52","102.004,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 11680","SINAPI-I",11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","22,91","22,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 11945","SINAPI-I",11945,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,09","0,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 7583","SINAPI-I",7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","0,62","0,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 39888","SINAPI-I",39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","19,27","19,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 791","SINAPI-I",791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","23,11","23,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 770","SINAPI-I",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6,40","6,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 774","SINAPI-I",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","49,89","49,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 773","SINAPI-I",773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","49,89","49,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 779","SINAPI-I",779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","7,71","7,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 786","SINAPI-I",786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","135,90","135,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 828","SINAPI-I",828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","0,62","0,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 832","SINAPI-I",832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2,93","2,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 39191","SINAPI-I",39191,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","20,18","20,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39186","SINAPI-I",39186,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","19,96","19,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 39197","SINAPI-I",39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","69,14","69,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39193"},"SINAPI-I",39193,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","43,12","43,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 39203","SINAPI-I",39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","64,41","64,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 797","SINAPI-I",797,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","8,91","8,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 38002","SINAPI-I",38002,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","3,88","3,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 38992","SINAPI-I",38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","4,56","4,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 38993","SINAPI-I",38993,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","11,85","11,85",null,"AS"]
["SINAPI-I 39177","SINAPI-I",39177,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1,97","1,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 39217","SINAPI-I",39217,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","0,93","0,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 1099","SINAPI-I",1099,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","7,15","7,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 39679","SINAPI-I",39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","61,48","61,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 43835","SINAPI-I",43835,"CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","1,81","1,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 25004","SINAPI-I",25004,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","44,38","44,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 37410","SINAPI-I",37410,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","48,70","48,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 44390","SINAPI-I",44390,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","44,40","44,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 857","SINAPI-I",857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","16,06","16,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 865","SINAPI-I",865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","91,26","91,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 995","SINAPI-I",995,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","14,10","14,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 1001","SINAPI-I",1001,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","278,41","278,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 1019","SINAPI-I",1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","30,89","30,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 994","SINAPI-I",994,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","5,40","5,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 1013","SINAPI-I",1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1,29","1,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 39239","SINAPI-I",39239,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","150,51","150,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 981","SINAPI-I",981,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3,38","3,38",null,"C "]
["SINAPI-I 39241","SINAPI-I",39241,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","14,39","14,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 986","SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","22,74","22,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 43971","SINAPI-I",43971,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","2,95","2,95",null,"C "]
["SINAPI-I 34607","SINAPI-I",34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","9,22","9,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 34624","SINAPI-I",34624,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","6,85","6,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 39262","SINAPI-I",39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","46,80","46,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 39265","SINAPI-I",39265,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","152,21","152,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 11902","SINAPI-I",11902,"CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","1,35","1,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 11903","SINAPI-I",11903,"CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","1,43","1,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 11920","SINAPI-I",11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","11,75","11,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 11914","SINAPI-I",11914,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","61,01","61,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 37733","SINAPI-I",37733,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","57.902,09","57.902,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 38374","SINAPI-I",38374,"CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.245,36","1.245,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 2729","SINAPI-I",2729,"CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","24,94","24,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 37104","SINAPI-I",37104,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.086,41","1.086,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 43980","SINAPI-I",43980,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","3.092,14","3.092,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 43977","SINAPI-I",43977,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.800,98","1.800,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 43435","SINAPI-I",43435,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","250,50","250,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 41629","SINAPI-I",41629,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","491,89","491,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 43433","SINAPI-I",43433,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1.148,90","1.148,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 11881","SINAPI-I",11881,"CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","193,57","193,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 35277","SINAPI-I",35277,"CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","491,34","491,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 34643","SINAPI-I",34643,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","56,58","56,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 2555","SINAPI-I",2555,"CAIXA DE LUZ \"3 X 3\" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1,48","1,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 39812","SINAPI-I",39812,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","77,21","77,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 43097","SINAPI-I",43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","51,36","51,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 39775","SINAPI-I",39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","196,36","196,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 14055","SINAPI-I",14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","655,09","655,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 11253","SINAPI-I",11253,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","217,83","217,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 39693","SINAPI-I",39693,"CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","2.561,87","2.561,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 11882","SINAPI-I",11882,"CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","138,91","138,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 43439","SINAPI-I",43439,"CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","637,64","637,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 11717","SINAPI-I",11717,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","70,16","70,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 4759","SINAPI-I",4759,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","22,99","26,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 41068","SINAPI-I",41068,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","4.031,15","4.673,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 1110","SINAPI-I",1110,"CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","33,28","33,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 1119","SINAPI-I",1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","18,01","18,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 10545","SINAPI-I",10545,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","234,99","234,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 37757","SINAPI-I",37757,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","572.942,43","572.942,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 44060","SINAPI-I",44060,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","687.530,90","687.530,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 38106","SINAPI-I",38106,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","18,09","18,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 38597","SINAPI-I",38597,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4,18","4,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 34655","SINAPI-I",34655,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","3,06","3,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 4777","SINAPI-I",4777,"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","8,80","8,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 589","SINAPI-I",589,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","56,89","56,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 1170","SINAPI-I",1170,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","11,37","11,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 1168","SINAPI-I",1168,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","79,55","79,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 1167","SINAPI-I",1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","133,06","133,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 1198","SINAPI-I",1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2,39","2,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 12909","SINAPI-I",12909,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,50","4,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 1194","SINAPI-I",1194,"CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","7,40","7,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 1183","SINAPI-I",1183,"CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","17,21","17,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 1633","SINAPI-I",1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","206,17","206,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 41413","SINAPI-I",41413,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","108,29","108,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 39636","SINAPI-I",39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","207,02","207,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 40915","SINAPI-I",40915,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","4.541,09","5.264,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 2711","SINAPI-I",2711,"CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","223,99","223,99",null,"C "]
["SINAPI-I 37732","SINAPI-I",37732,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","34.741,25","34.741,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 13215","SINAPI-I",13215,"CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","986.885,19","986.885,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 43089","SINAPI-I",43089,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1.636,90","1.636,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 43090","SINAPI-I",43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","3.612,48","3.612,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 40424","SINAPI-I",40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","9,23","9,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 1318","SINAPI-I",1318,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","9,39","9,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 11046","SINAPI-I",11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","11,47","11,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 11051","SINAPI-I",11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","12,54","12,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 1332","SINAPI-I",1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","9,26","9,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 1338","SINAPI-I",1338,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","64,77","64,77",null,"C "]
["SINAPI-I 34660","SINAPI-I",34660,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","65,03","65,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 34665","SINAPI-I",34665,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","65,88","65,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 34672","SINAPI-I",34672,"CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","39,28","39,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 34677","SINAPI-I",34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","30,07","30,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 1345","SINAPI-I",1345,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","91,01","91,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 43679","SINAPI-I",43679,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","38,47","38,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 1355","SINAPI-I",1355,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","43,78","43,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 20971","SINAPI-I",20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","21,80","21,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 11975","SINAPI-I",11975,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","32,58","32,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 13284","SINAPI-I",13284,"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","0,56","0,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 36148","SINAPI-I",36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","82,80","82,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 37419","SINAPI-I",37419,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","17,04","17,04",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1414"},"SINAPI-I",1414,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","8,15","8,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 1442","SINAPI-I",1442,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","10.185,52","10.185,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 11134","SINAPI-I",11134,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","75,42","75,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 34745","SINAPI-I",34745,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","151,94","151,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 36527","SINAPI-I",36527,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","347.756,42","347.756,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 34347","SINAPI-I",34347,"CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","19,24","19,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 34770","SINAPI-I",34770,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","T     ","632,50","632,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 1518","SINAPI-I",1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","T     ","644,83","644,83",null,"C "]
["SINAPI-I 39849","SINAPI-I",39849,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","546,03","546,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 38408","SINAPI-I",38408,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","543,67","543,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 11145","SINAPI-I",11145,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","543,91","543,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 34483","SINAPI-I",34483,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","624,81","624,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 14054","SINAPI-I",14054,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","16,79","16,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 2589","SINAPI-I",2589,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","30,82","30,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 2565","SINAPI-I",2565,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11,26","11,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 2570","SINAPI-I",2570,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","18,29","18,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 2576","SINAPI-I",2576,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","42,70","42,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 2574","SINAPI-I",2574,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","13,42","13,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 2579","SINAPI-I",2579,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","16,16","16,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 2584","SINAPI-I",2584,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","247,64","247,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 12010","SINAPI-I",12010,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","13,74","13,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 39333","SINAPI-I",39333,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","13,11","13,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 12020","SINAPI-I",12020,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","15,14","15,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 39340","SINAPI-I",39340,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","16,17","16,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 39344","SINAPI-I",39344,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","17,98","17,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 38999","SINAPI-I",38999,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","25,20","25,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 39601","SINAPI-I",39601,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","32,81","32,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 2517","SINAPI-I",2517,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","24,67","24,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 2515","SINAPI-I",2515,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","10,65","10,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 1598","SINAPI-I",1598,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","13,78","13,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 39602","SINAPI-I",39602,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1,64","1,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 11857","SINAPI-I",11857,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","36,68","36,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 11858","SINAPI-I",11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","45,53","45,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 2526","SINAPI-I",2526,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","5,66","5,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 2487","SINAPI-I",2487,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1,93","1,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 2484","SINAPI-I",2484,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","32,28","32,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 38844","SINAPI-I",38844,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","8,64","8,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 38851","SINAPI-I",38851,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","21,03","21,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 38428","SINAPI-I",38428,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","21,16","21,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 44250","SINAPI-I",44250,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","487,86","487,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 11686","SINAPI-I",11686,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2\" X 20 CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","13,10","13,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 1613","SINAPI-I",1613,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.217,88","1.217,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 1629","SINAPI-I",1629,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","10.003,64","10.003,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 1616","SINAPI-I",1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","4.833,15","4.833,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 1612","SINAPI-I",1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","97,71","97,71",null,"C "]
["SINAPI-I 39269","SINAPI-I",39269,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","1,22","1,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 11892","SINAPI-I",11892,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","7,87","7,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 37601","SINAPI-I",37601,"CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","9,34","9,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 39869","SINAPI-I",39869,"COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","13,04","13,04",null,"AS"]
["SINAPI-I 12716","SINAPI-I",12716,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","18,94","18,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 12721","SINAPI-I",12721,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","302,79","302,79",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3464"},"SINAPI-I",3464,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","19,73","19,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 3441","SINAPI-I",3441,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","9,23","9,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 3448","SINAPI-I",3448,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","164,62","164,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 37437","SINAPI-I",37437,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","45,78","45,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 3453","SINAPI-I",3453,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","132,20","132,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 3457","SINAPI-I",3457,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","27,25","27,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 3459","SINAPI-I",3459,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","142,98","142,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 37430","SINAPI-I",37430,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","28,60","28,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 37431","SINAPI-I",37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","38,79","38,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 37416","SINAPI-I",37416,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3,55","3,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 1649","SINAPI-I",1649,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","85,61","85,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 1654","SINAPI-I",1654,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","32,96","32,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 1743","SINAPI-I",1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *46 X 30 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","188,57","188,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 40742","SINAPI-I",40742,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","9,72","9,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 1926","SINAPI-I",1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,28","2,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 1924","SINAPI-I",1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","15,61","15,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 1956","SINAPI-I",1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3,11","3,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 1961","SINAPI-I",1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","69,93","69,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 37999","SINAPI-I",37999,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","8,14","8,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 1844","SINAPI-I",1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","126,57","126,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 1966","SINAPI-I",1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","23,45","23,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 1967","SINAPI-I",1967,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","6,96","6,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 1968","SINAPI-I",1968,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,76","13,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 1828","SINAPI-I",1828,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","134,27","134,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 1938","SINAPI-I",1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","6,66","6,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 20098","SINAPI-I",20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","102,09","102,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 2624","SINAPI-I",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","10,48","10,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 1880","SINAPI-I",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","4,49","4,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 39276","SINAPI-I",39276,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","8,49","8,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 39881","SINAPI-I",39881,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","17,26","17,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 1819","SINAPI-I",1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","67,16","67,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 1820","SINAPI-I",1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","29,00","29,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 1781","SINAPI-I",1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","36,49","36,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 40386","SINAPI-I",40386,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","100,22","100,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 40388","SINAPI-I",40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","142,49","142,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 40381","SINAPI-I",40381,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","31,63","31,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 34359","SINAPI-I",34359,"CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4\" X 1/4\" X 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","10,73","10,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 1786","SINAPI-I",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","17,63","17,63",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1793"},"SINAPI-I",1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","698,39","698,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 1821","SINAPI-I",1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","233,93","233,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 1796","SINAPI-I",1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","77,17","77,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 1795","SINAPI-I",1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","25,52","25,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 40383","SINAPI-I",40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","68,61","68,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 40390","SINAPI-I",40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","644,04","644,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 2618","SINAPI-I",2618,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","16,13","16,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 40415","SINAPI-I",40415,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","27,10","27,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 1875","SINAPI-I",1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","7,84","7,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 1876","SINAPI-I",1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","12,74","12,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 1879","SINAPI-I",1879,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,79","3,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 38370","SINAPI-I",38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","22,42","22,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 43144","SINAPI-I",43144,"DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","43,37","43,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 44532","SINAPI-I",44532,"DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7\" COM ARRUELA CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","29,12","29,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 44533","SINAPI-I",44533,"DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8\" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","22,34","22,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 34616","SINAPI-I",34616,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","42,75","42,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 34709","SINAPI-I",34709,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","52,38","52,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 2393","SINAPI-I",2393,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","761,78","761,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 2376","SINAPI-I",2376,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.723,44","1.723,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 2370","SINAPI-I",2370,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","9,66","9,66",null,"C "]
["SINAPI-I 39467","SINAPI-I",39467,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","80,31","80,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 39472","SINAPI-I",39472,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","149,19","149,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 39477","SINAPI-I",39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","107,52","107,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 39478","SINAPI-I",39478,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","110,84","110,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39446","SINAPI-I",39446,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","116,89","116,89",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39456"},"SINAPI-I",39456,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","130,94","130,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 39464","SINAPI-I",39464,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","428,36","428,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 26039","SINAPI-I",26039,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","391.246,87","391.246,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 39283","SINAPI-I",39283,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","124,21","124,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 10629","SINAPI-I",10629,"DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","792,63","792,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 2433","SINAPI-I",2433,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","7,43","7,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 38189","SINAPI-I",38189,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","149,72","149,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 34777","SINAPI-I",34777,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) DE *7 X 18 X 25* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,61","2,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 668","SINAPI-I",668,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","17,61","17,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 10579","SINAPI-I",10579,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","24,50","24,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 11002","SINAPI-I",11002,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","38,31","38,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 10999","SINAPI-I",10999,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","36,81","36,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 2673","SINAPI-I",2673,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","4,08","4,08",null,"C "]
["SINAPI-I 2683","SINAPI-I",2683,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","54,73","54,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 12067","SINAPI-I",12067,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","11,24","11,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 21137","SINAPI-I",21137,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM, DN = 3/8\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","10,92","10,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 2505","SINAPI-I",2505,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","62,59","62,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 12060","SINAPI-I",12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","55,81","55,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 2688","SINAPI-I",2688,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,67","2,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 39255","SINAPI-I",39255,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","21,68","21,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 2442","SINAPI-I",2442,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","13,80","13,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 37777","SINAPI-I",37777,"ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","330.157,49","330.157,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 37537","SINAPI-I",37537,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","14,38","14,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 4083","SINAPI-I",4083,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","38,16","44,22",null,"C "]
["SINAPI-I 40818","SINAPI-I",40818,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","6.685,81","7.750,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 11684","SINAPI-I",11684,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","43,92","43,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 2707","SINAPI-I",2707,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","H     ","131,30","152,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 43495","SINAPI-I",43495,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","MES   ","269,97","269,97",null,"C "]
["SINAPI-I 43497","SINAPI-I",43497,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","MES   ","199,20","199,20",null,"C "]
["SINAPI-I 43500","SINAPI-I",43500,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ","162,97","162,97",null,"C "]
["SINAPI-I 43491","SINAPI-I",43491,"EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","1,33","1,33",null,"C "]
["SINAPI-I 43505","SINAPI-I",43505,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","MES   ","132,94","132,94",null,"C "]
["SINAPI-I 40635","SINAPI-I",40635,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1.113.317,23","1.113.317,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 36481","SINAPI-I",36481,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 A 1,30 M3, PESO OPERACIONAL 22,18 T, POTENCIA LIQUIDA 170 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","991.040,62","991.040,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 44538","SINAPI-I",44538,"ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1\" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 \", FIO ONDULADO *0,30* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","53,79","53,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 20966","SINAPI-I",20966,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","89,21","89,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 39017","SINAPI-I",39017,"ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","0,22","0,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 39315","SINAPI-I",39315,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","0,35","0,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 40433","SINAPI-I",40433,"ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,53","1,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 38091","SINAPI-I",38091,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,38","2,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 38097","SINAPI-I",38097,"ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","5,81","5,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 2759","SINAPI-I",2759,"ESPOLETA SIMPLES N 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","10,68","10,68",null,"AS"]
["SINAPI-I 39618","SINAPI-I",39618,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","856,13","856,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 38540","SINAPI-I",38540,"ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","275,32","275,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 4223","SINAPI-I",4223,"ETANOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ","4,15","4,15",null,"C "]
["SINAPI-I 10888","SINAPI-I",10888,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","775,38","775,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 20977","SINAPI-I",20977,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","333,84","333,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 10781","SINAPI-I",10781,"EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4\" OU 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","11,40","11,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 11484","SINAPI-I",11484,"FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","65,90","65,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 3080","SINAPI-I",3080,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","CJ    ","75,95","75,95",null,"C "]
["SINAPI-I 3081","SINAPI-I",3081,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","CJ    ","150,26","150,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 3099","SINAPI-I",3099,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","CJ    ","136,16","136,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 38165","SINAPI-I",38165,"FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","CJ    ","73,97","73,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 43575","SINAPI-I",43575,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","52,40","52,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 43471","SINAPI-I",43471,"FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","92,26","92,26",null,"C "]
["SINAPI-I 43463","SINAPI-I",43463,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ","0,10","0,10",null,"C "]
["SINAPI-I 43477","SINAPI-I",43477,"FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","155,21","155,21",null,"C "]
["SINAPI-I 43468","SINAPI-I",43468,"FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ","1,23","1,23",null,"C "]
["SINAPI-I 3121","SINAPI-I",3121,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","6,55","6,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 43583","SINAPI-I",43583,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3\" A 4\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","10,21","10,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 44539","SINAPI-I",44539,"FERTILIZANTE NPK -  10:10:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","3,09","3,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 39367","SINAPI-I",39367,"FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","4.447,88","4.447,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 939","SINAPI-I",939,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","2,27","2,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 42529","SINAPI-I",42529,"FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","1,39","1,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 39634","SINAPI-I",39634,"FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","6,43","6,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 20111","SINAPI-I",20111,"FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","25,90","25,90",null,"C "]
["SINAPI-I 14154","SINAPI-I",14154,"FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","256,95","256,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 4311","SINAPI-I",4311,"FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2,93","2,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 3262","SINAPI-I",3262,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","20,53","20,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 3271","SINAPI-I",3271,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","220,14","220,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 39513","SINAPI-I",39513,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","135,93","135,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 36230","SINAPI-I",36230,"FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","33,57","33,57",null,"C "]
["SINAPI-I 39364","SINAPI-I",39364,"FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *10000* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","10.638,03","10.638,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 43653","SINAPI-I",43653,"FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","L     ","43,28","43,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 3297","SINAPI-I",3297,"FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","24,84","24,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 11588","SINAPI-I",11588,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.615,92","1.615,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 11594","SINAPI-I",11594,"GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","515,04","515,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3311"},"SINAPI-I",3311,"GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","515,04","515,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 3309","SINAPI-I",3309,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M3    ","545,39","545,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 40449","SINAPI-I",40449,"GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M3    ","383,94","383,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 11596","SINAPI-I",11596,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","545,39","545,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 34804","SINAPI-I",34804,"GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","57,98","57,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 4019","SINAPI-I",4019,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","10,95","10,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 3315","SINAPI-I",3315,"GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","0,79","0,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 3324","SINAPI-I",3324,"GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ","12,14","12,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 38055","SINAPI-I",38055,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2\", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5,22","5,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 38056","SINAPI-I",38056,"GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8\", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","28,81","28,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 44481","SINAPI-I",44481,"GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM  (SAE S390)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","SC25KG","180,68","180,68",null,"AS"]
["SINAPI-I 11731","SINAPI-I",11731,"GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,29","13,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 11245","SINAPI-I",11245,"GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","418,13","418,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 36494","SINAPI-I",36494,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","719.505,07","719.505,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 13333","SINAPI-I",13333,"GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","238.170,66","238.170,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 39590","SINAPI-I",39590,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","133.667,32","133.667,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 25019","SINAPI-I",25019,"GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","178.755,02","178.755,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 20007","SINAPI-I",20007,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","5,17","5,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 36497","SINAPI-I",36497,"GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO 16,3 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2.602,70","2.602,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 37776","SINAPI-I",37776,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","252.088,58","252.088,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 3365","SINAPI-I",3365,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","326.373,43","326.373,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 34349","SINAPI-I",34349,"HASTE RETA DE ACO GALVANIZADO, H = *30* CM, BASE RETANGULAR, PARA FIXACAO DE CONCERTINA SIMPLES DE 30 CM (NAO INCLUI OS FIXADORES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","32,94","32,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 4314","SINAPI-I",4314,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","CJ    ","5,05","5,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 37771","SINAPI-I",37771,"HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","364.896,09","364.896,09",null,"AS"]
["SINAPI-I 12769","SINAPI-I",12769,"HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2\", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","226,45","226,45",null,"C "]
["SINAPI-I 12873","SINAPI-I",12873,"IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","23,99","27,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 41076","SINAPI-I",41076,"IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","4.205,31","4.875,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 2701","SINAPI-I",2701,"INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ","33,52","38,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 38113","SINAPI-I",38113,"INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","8,79","8,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 38073","SINAPI-I",38073,"INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","22,89","22,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 38081","SINAPI-I",38081,"INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","23,85","23,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 38071","SINAPI-I",38071,"INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","17,01","17,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 3406","SINAPI-I",3406,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","27,20","27,20",null,"C "]
["SINAPI-I 3428","SINAPI-I",3428,"JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ","1.437,16","1.437,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 34367","SINAPI-I",34367,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","541,25","541,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 40661","SINAPI-I",40661,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","1.068,17","1.068,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 34797","SINAPI-I",34797,"JANELA MAXIMO-AR, ACO GALVANIZADO PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","402,85","402,85",null,"AS"]
["SINAPI-I 37963","SINAPI-I",37963,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4,22","4,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 37968","SINAPI-I",37968,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","50,99","50,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 37969","SINAPI-I",37969,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","128,85","128,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 37957","SINAPI-I",37957,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","8,77","8,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 37962","SINAPI-I",37962,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","154,47","154,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 38431","SINAPI-I",38431,"JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","14,31","14,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 38988","SINAPI-I",38988,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","21,15","21,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 36359","SINAPI-I",36359,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1,74","1,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 38437","SINAPI-I",38437,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","21,57","21,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 3475","SINAPI-I",3475,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","5,00","5,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 3521","SINAPI-I",3521,"JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,06","2,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 3517","SINAPI-I",3517,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2,12","2,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 37952","SINAPI-I",37952,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","65,90","65,90",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37950"},"SINAPI-I",37950,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","60,67","60,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 3542","SINAPI-I",3542,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,62","0,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 3529","SINAPI-I",3529,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,76","0,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 3513","SINAPI-I",3513,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","106,42","106,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 38916","SINAPI-I",38916,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","31,47","31,47",null,"AS"]
["SINAPI-I 38925","SINAPI-I",38925,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","11,93","11,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 39306","SINAPI-I",39306,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","14,97","14,97",null,"AS"]
["SINAPI-I 20152","SINAPI-I",20152,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","74,36","74,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 20158","SINAPI-I",20158,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","77,52","77,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 3500","SINAPI-I",3500,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1,56","1,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 3525","SINAPI-I",3525,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","83,92","83,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 3669","SINAPI-I",3669,"JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,71","13,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 20144","SINAPI-I",20144,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","54,49","54,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 20141","SINAPI-I",20141,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","21,12","21,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 3658","SINAPI-I",3658,"JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","18,78","18,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 14157","SINAPI-I",14157,"JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2,19","2,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 39878","SINAPI-I",39878,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1.408,60","1.408,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 3681","SINAPI-I",3681,"JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","132,78","132,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 38394","SINAPI-I",38394,"KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","351,91","351,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 39356","SINAPI-I",39356,"KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/MAQUINA E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO)                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","74,05","74,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 39482","SINAPI-I",39482,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","718,33","718,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 39489","SINAPI-I",39489,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","605,96","605,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 39492","SINAPI-I",39492,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","930,49","930,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 43621","SINAPI-I",43621,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.124,76","1.124,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 38137","SINAPI-I",38137,"LADRILHO HIDRAULICO, *25 X 25* CM, E= 2 CM, PADRAO RAMPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ","75,94","75,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 3743","SINAPI-I",3743,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","51,93","51,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 11649","SINAPI-I",11649,"LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","414,72","414,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 39388","SINAPI-I",39388,"LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","7,81","7,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 39387","SINAPI-I",39387,"LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","12,17","12,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 20269","SINAPI-I",20269,"LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","98,75","98,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 36521","SINAPI-I",36521,"LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","157,13","157,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 10853","SINAPI-I",10853,"LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","105,86","105,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 37769","SINAPI-I",37769,"LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 11000 L, BOMBA 340 M3/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","419.376,48","419.376,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 13192","SINAPI-I",13192,"LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","5.797,44","5.797,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 41805","SINAPI-I",41805,"LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","MES   ","862,50","862,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 40293","SINAPI-I",40293,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3\". FAIXA DE OPERACAO Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M)                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","3,73","3,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 10776","SINAPI-I",10776,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","1.164,06","1.164,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 3348","SINAPI-I",3348,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","24,22","24,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 40275","SINAPI-I",40275,"LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UNXMES","24,00","24,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 38774","SINAPI-I",38774,"LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","15,95","15,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 42245","SINAPI-I",42245,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","301,96","301,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 42246","SINAPI-I",42246,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","334,25","334,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 38773","SINAPI-I",38773,"LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","4,88","4,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 39391","SINAPI-I",39391,"LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","37,25","37,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 39378","SINAPI-I",39378,"LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","56,69","56,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 37974","SINAPI-I",37974,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","2,29","2,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 37980","SINAPI-I",37980,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","151,55","151,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 12725","SINAPI-I",12725,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","10,47","10,47",null,"AS"]
["SINAPI-I 12730","SINAPI-I",12730,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","240,36","240,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 3900","SINAPI-I",3900,"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","48,61","48,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 38021","SINAPI-I",38021,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","22,84","22,84",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3825"},"SINAPI-I",3825,"LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","12,14","12,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 37984","SINAPI-I",37984,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","19,89","19,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 3893","SINAPI-I",3893,"LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","18,56","18,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 3848","SINAPI-I",3848,"LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","11,32","11,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 3908","SINAPI-I",3908,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","6,76","6,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 3914","SINAPI-I",3914,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","107,91","107,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 1900","SINAPI-I",1900,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2,38","2,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 3936","SINAPI-I",3936,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","27,20","27,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 3921","SINAPI-I",3921,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","22,45","22,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 3926","SINAPI-I",3926,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","43,54","43,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 3931","SINAPI-I",3931,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","116,37","116,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 40361","SINAPI-I",40361,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","52,05","52,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 40355","SINAPI-I",40355,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","14,21","14,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 3872","SINAPI-I",3872,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","5,52","5,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 38023","SINAPI-I",38023,"LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","6,49","6,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 40372","SINAPI-I",40372,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","164,41","164,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 40369","SINAPI-I",40369,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","81,83","81,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 1901","SINAPI-I",1901,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1,11","1,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 1896","SINAPI-I",1896,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","21,16","21,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 2639","SINAPI-I",2639,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","4,05","4,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 39855","SINAPI-I",39855,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2,74","2,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 39860","SINAPI-I",39860,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","54,98","54,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 3862","SINAPI-I",3862,"LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4,44","4,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 3878","SINAPI-I",3878,"LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","12,47","12,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 36320","SINAPI-I",36320,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2,19","2,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 38444","SINAPI-I",38444,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","20,79","20,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 11045","SINAPI-I",11045,"LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","25,82","25,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 3899","SINAPI-I",3899,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","6,59","6,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 3855","SINAPI-I",3855,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,38","5,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 3856","SINAPI-I",3856,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1,91","1,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 3906","SINAPI-I",3906,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1,58","1,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 39293","SINAPI-I",39293,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","12,02","12,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 39296","SINAPI-I",39296,"LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7,05","7,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 39309","SINAPI-I",39309,"LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","6,71","6,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 37428","SINAPI-I",37428,"LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","207,17","207,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 11518","SINAPI-I",11518,"MACANETA BOLA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE APROX 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","PAR   ","95,55","95,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 4119","SINAPI-I",4119,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","49,30","49,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 37456","SINAPI-I",37456,"MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16\" X1 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","1,74","1,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 37455","SINAPI-I",37455,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4\" X1,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","2,16","2,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 21032","SINAPI-I",21032,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","607,10","607,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 37531","SINAPI-I",37531,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","926,25","926,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 21037","SINAPI-I",21037,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.283,91","1.283,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 39696","SINAPI-I",39696,"MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","6,62","6,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 39700","SINAPI-I",39700,"MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","25,15","25,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 4016","SINAPI-I",4016,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","36,55","36,55",null,"C "]
["SINAPI-I 44504","SINAPI-I",44504,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM (NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","13,22","13,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 44509","SINAPI-I",44509,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM (NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","53,18","53,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 44515","SINAPI-I",44515,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM ( NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","28,96","28,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 43609","SINAPI-I",43609,"MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","36,10","36,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 13836","SINAPI-I",13836,"MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","67.210,86","67.210,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 12868","SINAPI-I",12868,"MARCENEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","20,73","24,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 40703","SINAPI-I",40703,"MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","10.499,00","10.499,00",null,"C "]
["SINAPI-I 13447","SINAPI-I",13447,"MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","44.044,80","44.044,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 39434","SINAPI-I",39434,"MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","3,47","3,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 10498","SINAPI-I",10498,"MASSA PARA VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","8,25","8,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 41388","SINAPI-I",41388,"MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","57,38","57,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 41380","SINAPI-I",41380,"MASTRO TELESCOPICO DE 4 METROS (3 M X DN= 2\" + 1 M X DN= 1 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","381,79","381,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 4058","SINAPI-I",4058,"MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","29,37","34,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 13587","SINAPI-I",13587,"MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","3,77","3,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 38593","SINAPI-I",38593,"MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,79","2,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 34763","SINAPI-I",34763,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1,59","1,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 41682","SINAPI-I",41682,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","37,81","37,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 43386","SINAPI-I",43386,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","53,50","53,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 43148","SINAPI-I",43148,"MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","69,04","69,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 36512","SINAPI-I",36512,"MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM 2 LAMINAS E DESCARTE LATERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","19.368,46","19.368,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 11699","SINAPI-I",11699,"MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","954,99","954,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 41426","SINAPI-I",41426,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","12,26","12,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 37514","SINAPI-I",37514,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","368.000,00","368.000,00",null,"C "]
["SINAPI-I 37546","SINAPI-I",37546,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","13.651,15","13.651,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 11769","SINAPI-I",11769,"MISTURADOR DE METAL CROMADO, DE MESA/BANCADA, COM BICA BAIXA, PARA LAVATORIO (REF 1875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","336,89","336,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 38385","SINAPI-I",38385,"MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METALICA *60* CM, COM HELICE (MEXEDOR DE TINTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","52,48","52,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 11499","SINAPI-I",11499,"MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","943,38","943,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 2437","SINAPI-I",2437,"MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","31,96","37,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 36502","SINAPI-I",36502,"MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2.934,41","2.934,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 39404","SINAPI-I",39404,"MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2.134,80","2.134,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 4243","SINAPI-I",4243,"MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","23,97","27,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 4095","SINAPI-I",4095,"MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ","30,11","34,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 4107","SINAPI-I",4107,"MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","72,76","72,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 10826","SINAPI-I",10826,"MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","26,72","26,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 38641","SINAPI-I",38641,"MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","40,08","40,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 4177","SINAPI-I",4177,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","6,30","6,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 4182","SINAPI-I",4182,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","97,70","97,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 4183","SINAPI-I",4183,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","157,29","157,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 4191","SINAPI-I",4191,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","33,32","33,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 4189","SINAPI-I",4189,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","15,71","15,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 4187","SINAPI-I",4187,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","10,02","10,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 40356","SINAPI-I",40356,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","14,66","14,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 41094","SINAPI-I",41094,"NIVELADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","3.096,38","3.589,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39608","SINAPI-I",39608,"NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","52.275,06","52.275,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 4227","SINAPI-I",4227,"OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","L     ","27,65","27,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 40986","SINAPI-I",40986,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ","3.614,53","4.190,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 4234","SINAPI-I",4234,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","27,47","31,83",null,"C "]
["SINAPI-I 4251","SINAPI-I",4251,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","21,36","24,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 40982","SINAPI-I",40982,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ","4.356,81","5.050,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 4248","SINAPI-I",4248,"OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","23,97","27,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 41033","SINAPI-I",41033,"OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ","4.202,97","4.872,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 4262","SINAPI-I",4262,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","835.000,00","835.000,00",null,"C "]
["SINAPI-I 36518","SINAPI-I",36518,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 19234 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.318.186,61","1.318.186,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 39745","SINAPI-I",39745,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","91,01","91,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 39518","SINAPI-I",39518,"PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 70/80 MM                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","245,04","245,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 4273","SINAPI-I",4273,"PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","328,94","328,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 4356","SINAPI-I",4356,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","0,36","0,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 4346","SINAPI-I",4346,"PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","14,06","14,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 39436","SINAPI-I",39436,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,24","0,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 39442","SINAPI-I",39442,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,25","0,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 442","SINAPI-I",442,"PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","7,73","7,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 430","SINAPI-I",430,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","11,70","11,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 439","SINAPI-I",439,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","19,71","19,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 433","SINAPI-I",433,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","23,01","23,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 4351","SINAPI-I",4351,"PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2\" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","23,11","23,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 11059","SINAPI-I",11059,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 \")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","0,45","0,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 4306","SINAPI-I",4306,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,40","3,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 4320","SINAPI-I",4320,"PARAFUSO ZINCADO 5/16\" X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,66","4,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 4336","SINAPI-I",4336,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 3\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","7,27","7,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 40552","SINAPI-I",40552,"PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4\" (6,35 MM) X 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","CENTO ","64,93","64,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 118","SINAPI-I",118,"PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","55,39","55,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 41066","SINAPI-I",41066,"PASTILHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ","4.526,27","5.247,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 39594","SINAPI-I",39594,"PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19\" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","350,00","350,00",null,"C "]
["SINAPI-I 4704","SINAPI-I",4704,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20 X 40 CM, E= *1 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","37,90","37,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 4730","SINAPI-I",4730,"PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M3    ","106,59","106,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 4712","SINAPI-I",4712,"PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","74,45","74,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 4710","SINAPI-I",4710,"PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","238,76","238,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 41975","SINAPI-I",41975,"PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","103,04","103,04",null,"AS"]
["SINAPI-I 43692","SINAPI-I",43692,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","10,01","10,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 10966","SINAPI-I",10966,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","10,01","10,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 34360","SINAPI-I",34360,"PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","42,22","42,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 39418","SINAPI-I",39418,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","5,97","5,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 39422","SINAPI-I",39422,"PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","8,26","8,26",null,"C "]
["SINAPI-I 39572","SINAPI-I",39572,"PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","4,50","4,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 38541","SINAPI-I",38541,"PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4.660.046,01","4.660.046,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 40791","SINAPI-I",40791,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4\", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","31.895,96","31.895,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 35274","SINAPI-I",35274,"PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","72,96","72,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 37395","SINAPI-I",37395,"PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","CENTO ","69,51","69,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 444","SINAPI-I",444,"PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","36,76","36,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 445","SINAPI-I",445,"PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","50,31","50,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 4785","SINAPI-I",4785,"PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","22,55","26,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 4800","SINAPI-I",4800,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","69,71","69,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 4786","SINAPI-I",4786,"PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","118,50","118,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 21108","SINAPI-I",21108,"PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","81,37","81,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 40651","SINAPI-I",40651,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","314,73","314,73",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36178"},"SINAPI-I",36178,"PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","14,46","14,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 40654","SINAPI-I",40654,"PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIAVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","220,88","220,88",null,"AS"]
["SINAPI-I 39416","SINAPI-I",39416,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","27,09","27,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 43740","SINAPI-I",43740,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","27,00","27,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 11063","SINAPI-I",11063,"PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","31,48","31,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 4812","SINAPI-I",4812,"PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","11,11","11,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 37557","SINAPI-I",37557,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","25,05","25,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 37556","SINAPI-I",37556,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","48,46","48,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 34721","SINAPI-I",34721,"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","720,00","720,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 4792","SINAPI-I",4792,"PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","195,93","195,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 4888","SINAPI-I",4888,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","4,60","4,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 4892","SINAPI-I",4892,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","65,17","65,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 41091","SINAPI-I",41091,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","3.459,81","4.010,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 3409","SINAPI-I",3409,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","30,00","30,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 44496","SINAPI-I",44496,"PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE  SEXTAVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","149,37","149,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 4339","SINAPI-I",4339,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","0,75","0,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 4340","SINAPI-I",4340,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1,64","1,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 4962","SINAPI-I",4962,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","280,82","280,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 4998","SINAPI-I",4998,"PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","696,98","696,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 4917","SINAPI-I",4917,"PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","434,18","434,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 39025","SINAPI-I",39025,"PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","795,06","795,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 4943","SINAPI-I",4943,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","682,85","682,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 11364","SINAPI-I",11364,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","214,77","214,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 5020","SINAPI-I",5020,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","247,32","247,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 39504","SINAPI-I",39504,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","532,85","532,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 21102","SINAPI-I",21102,"PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","61,02","61,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 37562","SINAPI-I",37562,"PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4\" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","629,82","629,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 14162","SINAPI-I",14162,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.608,27","1.608,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 5035","SINAPI-I",5035,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.645,75","1.645,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 41184","SINAPI-I",41184,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","13.357,71","13.357,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 5036","SINAPI-I",5036,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2.524,88","2.524,88",null,"AS"]
["SINAPI-I 41194","SINAPI-I",41194,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","16.589,67","16.589,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 5057","SINAPI-I",5057,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","942,50","942,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 12372","SINAPI-I",12372,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","769,31","769,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 41207","SINAPI-I",41207,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4.456,45","4.456,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 41211","SINAPI-I",41211,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","3.905,35","3.905,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 41218","SINAPI-I",41218,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","7.286,62","7.286,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 41195","SINAPI-I",41195,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","492,63","492,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 2731","SINAPI-I",2731,"POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","92,16","92,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 11844","SINAPI-I",11844,"PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","76,40","76,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 20208","SINAPI-I",20208,"PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","158,16","158,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 5066","SINAPI-I",5066,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","26,27","26,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 5078","SINAPI-I",5078,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","21,01","21,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 5071","SINAPI-I",5071,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","19,94","19,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 39026","SINAPI-I",39026,"PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","22,42","22,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 37540","SINAPI-I",37540,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","88.822,52","88.822,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 11737","SINAPI-I",11737,"PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","17,35","17,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 11738","SINAPI-I",11738,"PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","21,88","21,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 38377","SINAPI-I",38377,"PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","45,03","45,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 11522","SINAPI-I",11522,"PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","13,92","13,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 13393","SINAPI-I",13393,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","347,18","347,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12043"},"SINAPI-I",12043,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.238,00","1.238,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 12038","SINAPI-I",12038,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","450,30","450,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 39805","SINAPI-I",39805,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","160,25","160,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 39797","SINAPI-I",39797,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","153,00","153,00",null,"C "]
["SINAPI-I 39802","SINAPI-I",39802,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","202,31","202,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 43836","SINAPI-I",43836,"RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2.848,24","2.848,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 11708","SINAPI-I",11708,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","26,43","26,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 11711","SINAPI-I",11711,"RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","14,33","14,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 5104","SINAPI-I",5104,"REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","68,83","68,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 44530","SINAPI-I",44530,"REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1\" (DIAMETRO X ALTURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","53,06","53,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 20042","SINAPI-I",20042,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","7,83","7,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 11323","SINAPI-I",11323,"REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","27,39","27,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 6029","SINAPI-I",6029,"REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","25,72","25,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 20055","SINAPI-I",20055,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1\", COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","52,59","52,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 11676","SINAPI-I",11676,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","69,41","69,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 6010","SINAPI-I",6010,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","57,94","57,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 6011","SINAPI-I",6011,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","167,38","167,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 6014","SINAPI-I",6014,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","88,58","88,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 10904","SINAPI-I",10904,"REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2\", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","229,00","229,00",null,"C "]
["SINAPI-I 13897","SINAPI-I",13897,"REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","6.173,11","6.173,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 12359","SINAPI-I",12359,"RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","105,61","105,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 6046","SINAPI-I",6046,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","495.000,00","495.000,00",null,"C "]
["SINAPI-I 36531","SINAPI-I",36531,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","513.109,72","513.109,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 536","SINAPI-I",536,"REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","39,95","39,95",null,"C "]
["SINAPI-I 36250","SINAPI-I",36250,"RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","6,24","6,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 39829","SINAPI-I",39829,"RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","29,89","29,89",null,"C "]
["SINAPI-I 38401","SINAPI-I",38401,"RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","17,49","17,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 14489","SINAPI-I",14489,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","808.927,03","808.927,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 6069","SINAPI-I",6069,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","176.146,32","176.146,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 36532","SINAPI-I",36532,"ROMPEDOR ELETRICO PESO 26 KG, POTENCIA OPERACIONAL DE 2,5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","27.280,24","27.280,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 1115","SINAPI-I",1115,"RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","23,90","23,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 7237","SINAPI-I",7237,"RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","56,47","56,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 13110","SINAPI-I",13110,"SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 8 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","356,56","356,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 20206","SINAPI-I",20206,"SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","13,18","13,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 40864","SINAPI-I",40864,"SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","7,31","7,31",null,"C "]
["SINAPI-I 4734","SINAPI-I",4734,"SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M3    ","372,78","372,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 7317","SINAPI-I",7317,"SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","52,67","52,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 37744","SINAPI-I",37744,"SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","264.335,66","264.335,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 39394","SINAPI-I",39394,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","40,57","40,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 40910","SINAPI-I",40910,"SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ","4.187,13","4.853,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 6150","SINAPI-I",6150,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","222,63","222,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 6149","SINAPI-I",6149,"SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","18,72","18,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 20250","SINAPI-I",20250,"SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","16,00","16,00",null,"C "]
["SINAPI-I 6160","SINAPI-I",6160,"SOLDADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","H     ","26,62","30,84",null,"C "]
["SINAPI-I 10856","SINAPI-I",10856,"SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","113,34","113,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 12295","SINAPI-I",12295,"SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","3,07","3,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 21047","SINAPI-I",21047,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","52,73","52,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 21041","SINAPI-I",21041,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","42,25","42,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 21040","SINAPI-I",21040,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 15 MM (1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","35,00","35,00",null,"C "]
["SINAPI-I 3384","SINAPI-I",3384,"SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","6,70","6,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 12626","SINAPI-I",12626,"SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","41,07","41,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 6212","SINAPI-I",6212,"TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","13,70","13,70",null,"C "]
["SINAPI-I 6180","SINAPI-I",6180,"TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","357,50","357,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 36153","SINAPI-I",36153,"TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","230,71","230,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 7543","SINAPI-I",7543,"TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,37","7,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 41616","SINAPI-I",41616,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","415,46","415,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 41622","SINAPI-I",41622,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,35* M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","379,17","379,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 39346","SINAPI-I",39346,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4,55","4,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 2668","SINAPI-I",2668,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2\", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","11,35","11,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 11289","SINAPI-I",11289,"TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","107,65","107,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 21071","SINAPI-I",21071,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","249,92","249,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 14112","SINAPI-I",14112,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","348,93","348,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 11299","SINAPI-I",11299,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, R-2, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","885,30","885,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 37738","SINAPI-I",37738,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","69.634,70","69.634,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 10423","SINAPI-I",10423,"TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","402,02","402,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 44480","SINAPI-I",44480,"TARIFA \"A\" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M3    ","21,57","21,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 38011","SINAPI-I",38011,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","9,32","9,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 38016","SINAPI-I",38016,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","208,43","208,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 12736","SINAPI-I",12736,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","53,24","53,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 6294","SINAPI-I",6294,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","10,52","10,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 6322","SINAPI-I",6322,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","188,34","188,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 38448","SINAPI-I",38448,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","230,76","230,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 6319","SINAPI-I",6319,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","54,93","54,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 6308","SINAPI-I",6308,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","151,99","151,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 6317","SINAPI-I",6317,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","151,99","151,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 6305","SINAPI-I",6305,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","81,98","81,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 6314","SINAPI-I",6314,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","218,62","218,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 39326","SINAPI-I",39326,"TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","26,28","26,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 7106","SINAPI-I",7106,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","148,45","148,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 7130","SINAPI-I",7130,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","15,42","15,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 37421","SINAPI-I",37421,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","54,73","54,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 37446","SINAPI-I",37446,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","316,08","316,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 38017","SINAPI-I",38017,"TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","9,93","9,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 38874","SINAPI-I",38874,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","18,53","18,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 38019","SINAPI-I",38019,"TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","7,07","7,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 36298","SINAPI-I",36298,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2,86","2,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 38460","SINAPI-I",38460,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","84,39","84,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 38461","SINAPI-I",38461,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","113,25","113,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 7110","SINAPI-I",7110,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","51,07","51,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 7114","SINAPI-I",7114,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","13,36","13,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 40420","SINAPI-I",40420,"TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","45,45","45,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 11655","SINAPI-I",11655,"TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","17,11","17,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 7146","SINAPI-I",7146,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","174,82","174,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 7143","SINAPI-I",7143,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","32,27","32,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 3588","SINAPI-I",3588,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","78,21","78,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 3592","SINAPI-I",3592,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","455,41","455,41",null,"AS"]
["SINAPI-I 40394","SINAPI-I",40394,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","73,82","73,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 40399","SINAPI-I",40399,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","775,44","775,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 20179","SINAPI-I",20179,"TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","44,02","44,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 7070","SINAPI-I",7070,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","206,99","206,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 40945","SINAPI-I",40945,"TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","17,13","19,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 40944","SINAPI-I",40944,"TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","6.316,41","7.322,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 34547","SINAPI-I",34547,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","3,98","3,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 39507","SINAPI-I",39507,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","15,45","15,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 10917","SINAPI-I",10917,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","8,59","8,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 10928","SINAPI-I",10928,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","15,24","15,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 10937","SINAPI-I",10937,"TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","27,28","27,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 34630","SINAPI-I",34630,"TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1.275,46","1.275,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 7173","SINAPI-I",7173,"TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MIL   ","2.625,00","2.625,00",null,"C "]
["SINAPI-I 34464","SINAPI-I",34464,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","234,52","234,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 7190","SINAPI-I",7190,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,10","13,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 7197","SINAPI-I",7197,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","119,68","119,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 7245","SINAPI-I",7245,"TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","41,94","41,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 34425","SINAPI-I",34425,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","127,23","127,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 7226","SINAPI-I",7226,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,50 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","298,25","298,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 7231","SINAPI-I",7231,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","558,39","558,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 43071","SINAPI-I",43071,"TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","167,24","167,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 11067","SINAPI-I",11067,"TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","406,63","406,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 1574","SINAPI-I",1574,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1,78","1,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 1571","SINAPI-I",1571,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,38","1,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 39321","SINAPI-I",39321,"TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","22,06","22,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 1543","SINAPI-I",1543,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","29,51","29,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 1586","SINAPI-I",1586,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7,23","7,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 1535","SINAPI-I",1535,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","5,82","5,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 1590","SINAPI-I",1590,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","18,35","18,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 7256","SINAPI-I",7256,"TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS DE *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1,47","1,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 7258","SINAPI-I",7258,"TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","0,60","0,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 44326","SINAPI-I",44326,"TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 300 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10.569)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1.532,34","1.532,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 7348","SINAPI-I",7348,"TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","L     ","19,86","19,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 43650","SINAPI-I",43650,"TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","L     ","47,59","47,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 7288","SINAPI-I",7288,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","L     ","47,85","47,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 7356","SINAPI-I",7356,"TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","29,62","29,62",null,"C "]
["SINAPI-I 11060","SINAPI-I",11060,"TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4\" X 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","57,40","57,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 38084","SINAPI-I",38084,"TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","15,28","15,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 7528","SINAPI-I",7528,"TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","9,03","9,03",null,"C "]
["SINAPI-I 7592","SINAPI-I",7592,"TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ","21,69","25,14",null,"C "]
["SINAPI-I 11764","SINAPI-I",11764,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","244,30","244,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 11765","SINAPI-I",11765,"TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","162,81","162,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 7602","SINAPI-I",7602,"TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2\" OU 3/4\" (REF 1128)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","39,56","39,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 36795","SINAPI-I",36795,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.532,32","1.532,32",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36796"},"SINAPI-I",36796,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","127,33","127,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 13984","SINAPI-I",13984,"TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2\" OU 3/4\" (REF 1152 / 1154)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","62,67","62,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 11822","SINAPI-I",11822,"TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","44,51","44,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 7614","SINAPI-I",7614,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","23.415,27","23.415,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 7617","SINAPI-I",7617,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","11.618,52","11.618,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 36510","SINAPI-I",36510,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1.311.926,55","1.311.926,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 7623","SINAPI-I",7623,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5.404.675,81","5.404.675,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 10598","SINAPI-I",10598,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","161.746,57","161.746,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 36149","SINAPI-I",36149,"TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","202,68","202,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 10743","SINAPI-I",10743,"TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","590,33","590,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 21019","SINAPI-I",21019,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG//M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","29,21","29,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 40624","SINAPI-I",40624,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2\", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","88,81","88,81",null,"AS"]
["SINAPI-I 42574","SINAPI-I",42574,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1\", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","60,81","60,81",null,"AS"]
["SINAPI-I 20989","SINAPI-I",20989,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 14\", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1.883,20","1.883,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 21147","SINAPI-I",21147,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2\", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","176,57","176,57",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21148"},"SINAPI-I",21148,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2\", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","108,98","108,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 20984","SINAPI-I",20984,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","3.613,49","3.613,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 13042","SINAPI-I",13042,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","2.002,41","2.002,41",null,"AS"]
["SINAPI-I 21150","SINAPI-I",21150,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4\", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","54,04","54,04",null,"AS"]
["SINAPI-I 13141","SINAPI-I",13141,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4\", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","68,08","68,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 42576","SINAPI-I",42576,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3\", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","222,30","222,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 21151","SINAPI-I",21151,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4\", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","323,45","323,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 13142","SINAPI-I",13142,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4\", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","462,40","462,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 42577","SINAPI-I",42577,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5\", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","507,38","507,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 20994","SINAPI-I",20994,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6\", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","871,83","871,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 7672","SINAPI-I",7672,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6\", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","571,14","571,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 20995","SINAPI-I",20995,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1.145,74","1.145,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 7690","SINAPI-I",7690,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","662,66","662,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 20980","SINAPI-I",20980,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","722,90","722,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 7661","SINAPI-I",7661,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","859,95","859,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 21016","SINAPI-I",21016,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4\"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","163,25","163,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 21008","SINAPI-I",21008,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2\"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","19,07","19,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 21009","SINAPI-I",21009,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4\"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","24,83","24,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 21010","SINAPI-I",21010,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1\"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","33,34","33,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 21011","SINAPI-I",21011,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4\"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","48,59","48,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 21012","SINAPI-I",21012,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2\"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","53,70","53,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 21013","SINAPI-I",21013,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2\"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","70,07","70,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 21014","SINAPI-I",21014,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2\"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","98,05","98,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 21015","SINAPI-I",21015,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3\"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","112,64","112,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 7697","SINAPI-I",7697,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2\", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","53,75","53,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 7698","SINAPI-I",7698,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4\", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","46,27","46,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 7691","SINAPI-I",7691,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2\", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","19,55","19,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 40626","SINAPI-I",40626,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1\", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","36,69","36,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 7701","SINAPI-I",7701,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2\", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","96,19","96,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 7696","SINAPI-I",7696,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2\", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","77,51","77,51",null,"AS"]
["SINAPI-I 7700","SINAPI-I",7700,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4\", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","24,72","24,72",null,"AS"]
["SINAPI-I 7694","SINAPI-I",7694,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3\", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","129,44","129,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 7693","SINAPI-I",7693,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4\", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","178,27","178,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 7692","SINAPI-I",7692,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5\", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","266,90","266,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 7695","SINAPI-I",7695,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6\", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","289,46","289,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 13356","SINAPI-I",13356,"TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2\" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","20,99","20,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 36365","SINAPI-I",36365,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","40,37","40,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 41930","SINAPI-I",41930,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","134,46","134,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 41931","SINAPI-I",41931,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","210,60","210,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 41932","SINAPI-I",41932,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","324,15","324,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 41933","SINAPI-I",41933,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","458,10","458,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 41934","SINAPI-I",41934,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","533,51","533,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 41936","SINAPI-I",41936,"TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","79,18","79,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 44812","SINAPI-I",44812,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","686,77","686,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 41785","SINAPI-I",41785,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2.545,12","2.545,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 41781","SINAPI-I",41781,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","459,56","459,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 41783","SINAPI-I",41783,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1.652,16","1.652,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 41786","SINAPI-I",41786,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3.517,52","3.517,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 41779","SINAPI-I",41779,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","180,99","180,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 41780","SINAPI-I",41780,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","283,56","283,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 41782","SINAPI-I",41782,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","1.015,76","1.015,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 38130","SINAPI-I",38130,"TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","40,50","40,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 44260","SINAPI-I",44260,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, AGUA QUENTE (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","383,30","383,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 21123","SINAPI-I",21123,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","11,27","11,27",null,"C "]
["SINAPI-I 21124","SINAPI-I",21124,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","18,00","18,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 21125","SINAPI-I",21125,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","31,01","31,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 38028","SINAPI-I",38028,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","54,21","54,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 38029","SINAPI-I",38029,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","79,35","79,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 38030","SINAPI-I",38030,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","128,31","128,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 38031","SINAPI-I",38031,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","201,40","201,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 39735","SINAPI-I",39735,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8\" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","62,50","62,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39734","SINAPI-I",39734,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8\" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","74,13","74,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 39736","SINAPI-I",39736,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8\" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","84,61","84,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 39737","SINAPI-I",39737,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2\" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","11,38","11,38",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39738"},"SINAPI-I",39738,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4\" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","4,11","4,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 39739","SINAPI-I",39739,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1\" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","58,51","58,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 39733","SINAPI-I",39733,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8\" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","101,25","101,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 39854","SINAPI-I",39854,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8\" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","102,68","102,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 39740","SINAPI-I",39740,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4\" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","56,18","56,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39741","SINAPI-I",39741,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8\" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","10,35","10,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 39853","SINAPI-I",39853,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8\" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","13,60","13,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 39742","SINAPI-I",39742,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8\" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","45,16","45,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 39751","SINAPI-I",39751,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/2\" (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","168,40","168,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 39750","SINAPI-I",39750,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/4\" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","139,97","139,97",null,"AS"]
["SINAPI-I 39747","SINAPI-I",39747,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1/2\" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","45,02","45,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 39749","SINAPI-I",39749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1\" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","92,67","92,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 39753","SINAPI-I",39753,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 2 1/2\" (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","309,99","309,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 39748","SINAPI-I",39748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3/4\" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","72,85","72,85",null,"AS"]
["SINAPI-I 39754","SINAPI-I",39754,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3\" (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","456,69","456,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 39755","SINAPI-I",39755,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 4\" (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","692,45","692,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 12742","SINAPI-I",12742,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","548,30","548,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 12713","SINAPI-I",12713,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","29,08","29,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 12743","SINAPI-I",12743,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","50,02","50,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 12744","SINAPI-I",12744,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","63,49","63,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 12745","SINAPI-I",12745,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","92,20","92,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 12746","SINAPI-I",12746,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","124,50","124,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 12747","SINAPI-I",12747,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","180,55","180,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 12748","SINAPI-I",12748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","254,36","254,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 12749","SINAPI-I",12749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","371,84","371,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 39728","SINAPI-I",39728,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 1 1/2\" (42 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","214,65","214,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 39727","SINAPI-I",39727,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 1 1/4\" (35 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","176,65","176,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 39724","SINAPI-I",39724,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 1/2\" (15 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","54,08","54,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 39726","SINAPI-I",39726,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 1\" (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","122,13","122,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 39730","SINAPI-I",39730,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 2 1/2\" (66 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","385,68","385,68",null,"AS"]
["SINAPI-I 39729","SINAPI-I",39729,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 2\" (54 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","297,26","297,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 39725","SINAPI-I",39725,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 3/4\" (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","88,15","88,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 39731","SINAPI-I",39731,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 3\" (79 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","571,22","571,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 39732","SINAPI-I",39732,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 4\" (104 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","840,80","840,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 39660","SINAPI-I",39660,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","38,31","38,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 39662","SINAPI-I",39662,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","18,36","18,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 39661","SINAPI-I",39661,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","12,52","12,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 39666","SINAPI-I",39666,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","57,63","57,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 39664","SINAPI-I",39664,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","28,25","28,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 39663","SINAPI-I",39663,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","22,58","22,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 39665","SINAPI-I",39665,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","47,65","47,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 39752","SINAPI-I",39752,"TUBO DE COBRE, CLASSE \"A\", DN = 2\" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","239,62","239,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 7725","SINAPI-I",7725,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","271,00","271,00",null,"C "]
["SINAPI-I 7753","SINAPI-I",7753,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","528,33","528,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 13256","SINAPI-I",13256,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","740,12","740,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 7757","SINAPI-I",7757,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","789,08","789,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 7758","SINAPI-I",7758,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","1.143,21","1.143,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 7759","SINAPI-I",7759,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","3.167,83","3.167,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 40334","SINAPI-I",40334,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","124,11","124,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 7745","SINAPI-I",7745,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","140,05","140,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 7742","SINAPI-I",7742,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","369,37","369,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 7750","SINAPI-I",7750,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","450,90","450,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 7756","SINAPI-I",7756,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","518,08","518,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 7765","SINAPI-I",7765,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","580,71","580,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 12569","SINAPI-I",12569,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","801,61","801,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 7766","SINAPI-I",7766,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","851,71","851,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 7767","SINAPI-I",7767,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","1.222,91","1.222,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 7727","SINAPI-I",7727,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","3.552,60","3.552,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 7760","SINAPI-I",7760,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","141,19","141,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 7761","SINAPI-I",7761,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","148,02","148,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 7752","SINAPI-I",7752,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","179,90","179,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 7762","SINAPI-I",7762,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","235,13","235,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 7722","SINAPI-I",7722,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","359,81","359,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 7763","SINAPI-I",7763,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","438,38","438,38",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7764"},"SINAPI-I",7764,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","523,78","523,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 12572","SINAPI-I",12572,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","740,12","740,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 12573","SINAPI-I",12573,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","973,55","973,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 12574","SINAPI-I",12574,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","1.177,14","1.177,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 12575","SINAPI-I",12575,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","1.787,68","1.787,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 12576","SINAPI-I",12576,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","216,34","216,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 12577","SINAPI-I",12577,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","291,49","291,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 12578","SINAPI-I",12578,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","352,98","352,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 12579","SINAPI-I",12579,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","608,04","608,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 12580","SINAPI-I",12580,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","633,54","633,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 12581","SINAPI-I",12581,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","678,63","678,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 7720","SINAPI-I",7720,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","1.061,22","1.061,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 40335","SINAPI-I",40335,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","222,03","222,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 7740","SINAPI-I",7740,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","227,73","227,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 7741","SINAPI-I",7741,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","421,30","421,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 7774","SINAPI-I",7774,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","516,94","516,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 7744","SINAPI-I",7744,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","675,22","675,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 7773","SINAPI-I",7773,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","690,13","690,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 7754","SINAPI-I",7754,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","1.046,42","1.046,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 7735","SINAPI-I",7735,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","1.355,00","1.355,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 7755","SINAPI-I",7755,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","268,72","268,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 7776","SINAPI-I",7776,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","560,21","560,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 7743","SINAPI-I",7743,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","593,23","593,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 7733","SINAPI-I",7733,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","774,28","774,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 7775","SINAPI-I",7775,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","848,29","848,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 7734","SINAPI-I",7734,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","1.201,28","1.201,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 7714","SINAPI-I",7714,"TUBO DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","167,38","167,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 37449","SINAPI-I",37449,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","55,00","55,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 37450","SINAPI-I",37450,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","76,99","76,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 37451","SINAPI-I",37451,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","107,50","107,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 37452","SINAPI-I",37452,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","156,25","156,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 37453","SINAPI-I",37453,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","179,93","179,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 7778","SINAPI-I",7778,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","67,49","67,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 7796","SINAPI-I",7796,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","92,50","92,50",null,"C "]
["SINAPI-I 7781","SINAPI-I",7781,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","109,31","109,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 7795","SINAPI-I",7795,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","162,68","162,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 7791","SINAPI-I",7791,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","194,74","194,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 7783","SINAPI-I",7783,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","69,01","69,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 7790","SINAPI-I",7790,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","108,75","108,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 7785","SINAPI-I",7785,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","120,00","120,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 7792","SINAPI-I",7792,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","170,18","170,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 7793","SINAPI-I",7793,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","201,00","201,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 13159","SINAPI-I",13159,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","175,00","175,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 13168","SINAPI-I",13168,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","212,50","212,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 13173","SINAPI-I",13173,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","287,49","287,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 12583","SINAPI-I",12583,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","57,49","57,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 12584","SINAPI-I",12584,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","74,99","74,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 12613","SINAPI-I",12613,"TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","26,15","26,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 1031","SINAPI-I",1031,"TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","15,12","15,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 39707","SINAPI-I",39707,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","4,99","4,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 39708","SINAPI-I",39708,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","4,84","4,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39710","SINAPI-I",39710,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","3,40","3,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 39709","SINAPI-I",39709,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","4,72","4,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 39711","SINAPI-I",39711,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","5,30","5,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 39712","SINAPI-I",39712,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1,86","1,86",null,"C "]
["SINAPI-I 39713","SINAPI-I",39713,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1,47","1,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 39714","SINAPI-I",39714,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3,37","3,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 39715","SINAPI-I",39715,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,40","2,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 39716","SINAPI-I",39716,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1,82","1,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 39718","SINAPI-I",39718,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","3,10","3,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 9813","SINAPI-I",9813,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","5,11","5,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 9815","SINAPI-I",9815,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","10,09","10,09",null,"AS"]
["SINAPI-I 44543","SINAPI-I",44543,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","5.021,42","5.021,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 44526","SINAPI-I",44526,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","123,07","123,07",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44545"},"SINAPI-I",44545,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","264,17","264,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 44525","SINAPI-I",44525,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","4.554,40","4.554,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 44547","SINAPI-I",44547,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","411,80","411,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 44519","SINAPI-I",44519,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","1.009,03","1.009,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 44520","SINAPI-I",44520,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","1.625,17","1.625,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 44521","SINAPI-I",44521,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","26,22","26,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 44522","SINAPI-I",44522,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2.853,21","2.853,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 44523","SINAPI-I",44523,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","4.243,52","4.243,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 44527","SINAPI-I",44527,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, (SDR 21 - PN 06) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","2.128,02","2.128,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 44524","SINAPI-I",44524,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","58,63","58,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 44542","SINAPI-I",44542,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","2.776,35","2.776,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 9877","SINAPI-I",9877,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","124,38","124,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 9878","SINAPI-I",9878,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","153,12","153,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 41986","SINAPI-I",41986,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10\" (273 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","3.408,32","3.408,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 43422","SINAPI-I",43422,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12\" (320 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","4.179,97","4.179,97",null,"AS"]
["SINAPI-I 41987","SINAPI-I",41987,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14\" (400 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","4.844,93","4.844,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 41988","SINAPI-I",41988,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16\" (450 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","6.399,46","6.399,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 41697","SINAPI-I",41697,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4\" (450 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","1.134,28","1.134,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 41985","SINAPI-I",41985,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6\" (200 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","1.579,75","1.579,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 41699","SINAPI-I",41699,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8\" (200 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","2.249,49","2.249,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 38053","SINAPI-I",38053,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6\") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","26,15","26,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 38054","SINAPI-I",38054,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8\") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","44,95","44,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 38052","SINAPI-I",38052,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","12,66","12,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 38051","SINAPI-I",38051,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","7,89","7,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 38787","SINAPI-I",38787,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","4,82","4,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 38825","SINAPI-I",38825,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","6,23","6,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 38826","SINAPI-I",38826,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","8,86","8,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 38827","SINAPI-I",38827,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","14,49","14,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 38828","SINAPI-I",38828,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","9,28","9,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 38829","SINAPI-I",38829,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","15,20","15,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 38830","SINAPI-I",38830,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *26* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","21,05","21,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 38831","SINAPI-I",38831,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *32* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","29,36","29,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 36274","SINAPI-I",36274,"TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","8,94","8,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 36278","SINAPI-I",36278,"TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","12,12","12,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 38977","SINAPI-I",38977,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","118,60","118,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 38971","SINAPI-I",38971,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","9,95","9,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 38972","SINAPI-I",38972,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","13,42","13,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 38973","SINAPI-I",38973,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","22,17","22,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 38974","SINAPI-I",38974,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","36,01","36,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 38975","SINAPI-I",38975,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","46,17","46,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 38976","SINAPI-I",38976,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","79,38","79,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 44176","SINAPI-I",44176,"TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","18,24","18,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 38986","SINAPI-I",38986,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","239,62","239,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 38978","SINAPI-I",38978,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","9,83","9,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 38979","SINAPI-I",38979,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","13,59","13,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 38980","SINAPI-I",38980,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","18,19","18,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 38981","SINAPI-I",38981,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","26,24","26,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 38982","SINAPI-I",38982,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","41,46","41,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 38983","SINAPI-I",38983,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","72,96","72,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 38984","SINAPI-I",38984,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","100,30","100,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 38985","SINAPI-I",38985,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","172,44","172,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 38032","SINAPI-I",38032,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","59,23","59,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 38033","SINAPI-I",38033,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","100,69","100,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 38034","SINAPI-I",38034,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","157,72","157,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 38035","SINAPI-I",38035,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM/ DE 315 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","232,03","232,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 38036","SINAPI-I",38036,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","312,58","312,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 38037","SINAPI-I",38037,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","412,88","412,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 9850","SINAPI-I",9850,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","147,75","147,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 9853","SINAPI-I",9853,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","262,74","262,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 9854","SINAPI-I",9854,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","115,12","115,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 9851","SINAPI-I",9851,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","199,62","199,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 9825","SINAPI-I",9825,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","37,99","37,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 9828","SINAPI-I",9828,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","102,24","102,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 9829","SINAPI-I",9829,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","173,28","173,28",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9826"},"SINAPI-I",9826,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","263,79","263,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 9827","SINAPI-I",9827,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","374,58","374,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 36374","SINAPI-I",36374,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","45,53","45,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 36084","SINAPI-I",36084,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","13,49","13,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 36373","SINAPI-I",36373,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","28,01","28,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 36377","SINAPI-I",36377,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","54,62","54,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 36375","SINAPI-I",36375,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","16,64","16,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 36376","SINAPI-I",36376,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","32,69","32,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 36380","SINAPI-I",36380,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","68,30","68,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 36378","SINAPI-I",36378,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","20,46","20,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 36379","SINAPI-I",36379,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","41,25","41,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 9859","SINAPI-I",9859,"TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","10,60","10,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 9836","SINAPI-I",9836,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","14,99","14,99",null,"C "]
["SINAPI-I 20065","SINAPI-I",20065,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","39,18","39,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 9835","SINAPI-I",9835,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","6,55","6,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 9838","SINAPI-I",9838,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","10,81","10,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 9837","SINAPI-I",9837,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","14,19","14,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 44315","SINAPI-I",44315,"TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","58,69","58,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 9862","SINAPI-I",9862,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","32,67","32,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 9861","SINAPI-I",9861,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","25,66","25,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 9856","SINAPI-I",9856,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","8,27","8,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 9866","SINAPI-I",9866,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","22,14","22,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 9863","SINAPI-I",9863,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","64,05","64,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 9860","SINAPI-I",9860,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","46,75","46,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 9841","SINAPI-I",9841,"TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","28,23","28,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 9840","SINAPI-I",9840,"TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","59,63","59,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 20067","SINAPI-I",20067,"TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","9,15","9,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 20068","SINAPI-I",20068,"TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","12,89","12,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 9839","SINAPI-I",9839,"TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","23,38","23,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 9870","SINAPI-I",9870,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","95,52","95,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 9867","SINAPI-I",9867,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","3,84","3,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 9868","SINAPI-I",9868,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","4,33","4,33",null,"C "]
["SINAPI-I 9869","SINAPI-I",9869,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","9,34","9,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 9874","SINAPI-I",9874,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","14,67","14,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 9875","SINAPI-I",9875,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","16,09","16,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 9873","SINAPI-I",9873,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","26,48","26,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 9871","SINAPI-I",9871,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","43,88","43,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 9872","SINAPI-I",9872,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","61,04","61,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 7667","SINAPI-I",7667,"TUBO 26\" EM CHAPA PRETA, E= 3/16\", 147 KG/6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","3.216,80","3.216,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 7660","SINAPI-I",7660,"TUBO 30\" EM CHAPA PRETA, E= 1/4\", 175 KG/6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","4.100,66","4.100,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 7676","SINAPI-I",7676,"TUBO 30\" EM CHAPA PRETA, E= 3/8\", 177 KG/6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","4.147,52","4.147,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 12426","SINAPI-I",12426,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","50,70","50,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 12425","SINAPI-I",12425,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","69,65","69,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 12427","SINAPI-I",12427,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","289,11","289,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 12428","SINAPI-I",12428,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","185,57","185,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 12430","SINAPI-I",12430,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","62,15","62,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 12429","SINAPI-I",12429,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","467,50","467,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 12431","SINAPI-I",12431,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","795,60","795,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 12432","SINAPI-I",12432,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","163,63","163,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 12434","SINAPI-I",12434,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","53,32","53,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 12433","SINAPI-I",12433,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","104,17","104,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 12435","SINAPI-I",12435,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","322,38","322,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 12437","SINAPI-I",12437,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","260,36","260,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 12439","SINAPI-I",12439,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","83,56","83,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 12438","SINAPI-I",12438,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","471,17","471,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 12436","SINAPI-I",12436,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","595,19","595,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 36357","SINAPI-I",36357,"UNIAO COM FLANGE PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","132,33","132,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 12424","SINAPI-I",12424,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","107,25","107,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 12440","SINAPI-I",12440,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","103,67","103,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 9884","SINAPI-I",9884,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","77,32","77,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 9888","SINAPI-I",9888,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","62,13","62,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 9883","SINAPI-I",9883,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","27,11","27,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 9886","SINAPI-I",9886,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","37,13","37,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 9889","SINAPI-I",9889,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","188,12","188,12",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9887"},"SINAPI-I",9887,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","113,70","113,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 9885","SINAPI-I",9885,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","35,90","35,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 9890","SINAPI-I",9890,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","291,45","291,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 9891","SINAPI-I",9891,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","409,14","409,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 36316","SINAPI-I",36316,"UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","21,57","21,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 36313","SINAPI-I",36313,"UNIAO DUPLA PPR, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","13,85","13,85",null,"AS"]
["SINAPI-I 64","SINAPI-I",64,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","4,76","4,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 37423","SINAPI-I",37423,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,76","11,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 9892","SINAPI-I",9892,"UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","7,03","7,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 9901","SINAPI-I",9901,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","34,00","34,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 9900","SINAPI-I",9900,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","19,70","19,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 9899","SINAPI-I",9899,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","8,83","8,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 9908","SINAPI-I",9908,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","397,12","397,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 9905","SINAPI-I",9905,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","6,91","6,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 9906","SINAPI-I",9906,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","8,33","8,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 9895","SINAPI-I",9895,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","14,03","14,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 9894","SINAPI-I",9894,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","26,98","26,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 9897","SINAPI-I",9897,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","28,81","28,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 9910","SINAPI-I",9910,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","74,96","74,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 9909","SINAPI-I",9909,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","152,66","152,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 9907","SINAPI-I",9907,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","180,25","180,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 20973","SINAPI-I",20973,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","140,24","140,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 20974","SINAPI-I",20974,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","200,64","200,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 37989","SINAPI-I",37989,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","14,12","14,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 37990","SINAPI-I",37990,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","15,57","15,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 37991","SINAPI-I",37991,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","20,72","20,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 37992","SINAPI-I",37992,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","32,15","32,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 37993","SINAPI-I",37993,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","48,78","48,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 37994","SINAPI-I",37994,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","116,16","116,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 37995","SINAPI-I",37995,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","151,41","151,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 37996","SINAPI-I",37996,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","230,55","230,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 13883","SINAPI-I",13883,"USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","172.381,70","172.381,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 38604","SINAPI-I",38604,"USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","214.699,12","214.699,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 10601","SINAPI-I",10601,"USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4.176.326,08","4.176.326,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 44469","SINAPI-I",44469,"USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400  KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","10.996.119,18","10.996.119,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 13894","SINAPI-I",13894,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","399.604,75","399.604,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 13895","SINAPI-I",13895,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","537.335,18","537.335,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 13892","SINAPI-I",13892,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","658.491,12","658.491,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 9914","SINAPI-I",9914,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","712.400,00","712.400,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 36485","SINAPI-I",36485,"USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","665.336,65","665.336,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 9912","SINAPI-I",9912,"USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3.400.000,00","3.400.000,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 9921","SINAPI-I",9921,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1.753.880,82","1.753.880,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 21112","SINAPI-I",21112,"VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","202,63","202,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 10228","SINAPI-I",10228,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2\" E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","235,40","235,40",null,"C "]
["SINAPI-I 11781","SINAPI-I",11781,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4\" E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","190,70","190,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 37588","SINAPI-I",37588,"VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 \", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","55,05","55,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 11751","SINAPI-I",11751,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","84,86","84,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 11750","SINAPI-I",11750,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","70,42","70,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 11748","SINAPI-I",11748,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","30,32","30,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 11746","SINAPI-I",11746,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","47,25","47,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 11747","SINAPI-I",11747,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","130,85","130,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 11749","SINAPI-I",11749,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","35,00","35,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 10236","SINAPI-I",10236,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","132,34","132,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 10233","SINAPI-I",10233,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","124,01","124,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 10234","SINAPI-I",10234,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","78,12","78,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 10231","SINAPI-I",10231,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","358,24","358,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 10232","SINAPI-I",10232,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","200,46","200,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 10229","SINAPI-I",10229,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","70,65","70,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 10235","SINAPI-I",10235,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","491,10","491,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 10230","SINAPI-I",10230,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","864,29","864,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 10409","SINAPI-I",10409,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","256,77","256,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 10411","SINAPI-I",10411,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","229,76","229,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 10404","SINAPI-I",10404,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","93,18","93,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 10410","SINAPI-I",10410,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","153,48","153,48",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10405"},"SINAPI-I",10405,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","514,44","514,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 10408","SINAPI-I",10408,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","359,74","359,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 10412","SINAPI-I",10412,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","112,92","112,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 10406","SINAPI-I",10406,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","710,55","710,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 10407","SINAPI-I",10407,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.102,07","1.102,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 10416","SINAPI-I",10416,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","136,70","136,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 10419","SINAPI-I",10419,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","118,65","118,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 21092","SINAPI-I",21092,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","67,83","67,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 10418","SINAPI-I",10418,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","79,09","79,09",null,"AS"]
["SINAPI-I 12657","SINAPI-I",12657,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","319,16","319,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 10417","SINAPI-I",10417,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","199,17","199,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 10413","SINAPI-I",10413,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","72,39","72,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 10414","SINAPI-I",10414,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","435,84","435,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 10415","SINAPI-I",10415,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","756,42","756,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 38643","SINAPI-I",38643,"VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1\" SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","43,75","43,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 6157","SINAPI-I",6157,"VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","59,76","59,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 6158","SINAPI-I",6158,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 \", SEM UNHO, COM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","11,96","11,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 6153","SINAPI-I",6153,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 \", SEM UNHO E SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","8,23","8,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 6156","SINAPI-I",6156,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4\" X 1.1/2 \", SEM UNHO E SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","10,26","10,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 6154","SINAPI-I",6154,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 \", SEM UNHO, COM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","14,63","14,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 6155","SINAPI-I",6155,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2\" X 1.1/2 \", SEM ADAPTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","33,68","33,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 43595","SINAPI-I",43595,"VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","19,96","19,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 43596","SINAPI-I",43596,"VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","23,07","23,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 38108","SINAPI-I",38108,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","47,03","47,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 38087","SINAPI-I",38087,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","60,49","60,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 38109","SINAPI-I",38109,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","75,16","75,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 38088","SINAPI-I",38088,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","79,03","79,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 38110","SINAPI-I",38110,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","28,91","28,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 38089","SINAPI-I",38089,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","50,38","50,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 38111","SINAPI-I",38111,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","32,33","32,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 38090","SINAPI-I",38090,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","52,07","52,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 13726","SINAPI-I",13726,"VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","66.249,99","66.249,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 38400","SINAPI-I",38400,"VASSOURA 40 CM COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","24,47","24,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 12627","SINAPI-I",12627,"VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","1,29","1,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 39996","SINAPI-I",39996,"VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4\" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","3,40","3,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 10478","SINAPI-I",10478,"VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","L     ","44,79","44,79",null,"C "]
["SINAPI-I 10481","SINAPI-I",10481,"VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ","39,83","39,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 10475","SINAPI-I",10475,"VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ","38,54","38,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 4030","SINAPI-I",4030,"VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","6,78","6,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 4031","SINAPI-I",4031,"VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","31,90","31,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 39399","SINAPI-I",39399,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.402,87","1.402,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 39400","SINAPI-I",39400,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.524,86","1.524,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 39401","SINAPI-I",39401,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.710,52","1.710,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 11652","SINAPI-I",11652,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","3.680,00","3.680,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 13896","SINAPI-I",13896,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","3.301,28","3.301,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 13475","SINAPI-I",13475,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","4.021,36","4.021,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 44491","SINAPI-I",44491,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP.  600 T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3.848.924,78","3.848.924,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 44470","SINAPI-I",44470,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400  T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.620.352,66","1.620.352,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 13476","SINAPI-I",13476,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.632.094,46","1.632.094,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 10488","SINAPI-I",10488,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.977.300,00","1.977.300,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 13606","SINAPI-I",13606,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.751.859,52","1.751.859,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 10489","SINAPI-I",10489,"VIDRACEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","20,66","23,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 41073","SINAPI-I",41073,"VIDRACEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","3.621,63","4.198,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 34391","SINAPI-I",34391,"VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","620,93","620,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 10496","SINAPI-I",10496,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","540,41","540,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 10497","SINAPI-I",10497,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","1.405,08","1.405,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 10504","SINAPI-I",10504,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","1.642,86","1.642,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 34390","SINAPI-I",34390,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","484,21","484,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 34389","SINAPI-I",34389,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","151,31","151,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 34388","SINAPI-I",34388,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","215,06","215,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 34387","SINAPI-I",34387,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","349,10","349,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 11188","SINAPI-I",11188,"VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","172,93","172,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 11189","SINAPI-I",11189,"VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","259,40","259,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 21107","SINAPI-I",21107,"VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","186,68","186,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34386"},"SINAPI-I",34386,"VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","324,25","324,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 10490","SINAPI-I",10490,"VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","113,48","113,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 10492","SINAPI-I",10492,"VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","129,70","129,70",null,"C "]
["SINAPI-I 10493","SINAPI-I",10493,"VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","151,31","151,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 10491","SINAPI-I",10491,"VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","183,74","183,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 34385","SINAPI-I",34385,"VIDRO LISO INCOLOR 8MM  -  SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","268,04","268,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 10499","SINAPI-I",10499,"VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","108,08","108,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 34384","SINAPI-I",34384,"VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","324,25","324,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 11185","SINAPI-I",11185,"VIDRO PLANO ARAMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","335,05","335,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 10507","SINAPI-I",10507,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","513,12","513,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 10505","SINAPI-I",10505,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","302,78","302,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 10506","SINAPI-I",10506,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","395,25","395,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 5031","SINAPI-I",5031,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","555,00","555,00",null,"C "]
["SINAPI-I 10502","SINAPI-I",10502,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","646,70","646,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 10501","SINAPI-I",10501,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","365,37","365,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 10503","SINAPI-I",10503,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","493,61","493,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 4500","SINAPI-I",4500,"VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","15,93","15,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 4448","SINAPI-I",4448,"VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","21,88","21,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 20213","SINAPI-I",20213,"VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","37,05","37,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 20211","SINAPI-I",20211,"VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","49,05","49,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 40270","SINAPI-I",40270,"VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","116,53","116,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 4425","SINAPI-I",4425,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","40,55","40,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 4472","SINAPI-I",4472,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","50,65","50,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 35272","SINAPI-I",35272,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","73,22","73,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 4481","SINAPI-I",4481,"VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","78,37","78,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 34345","SINAPI-I",34345,"VIGIA DIURNO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","H     ","18,77","21,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 41096","SINAPI-I",41096,"VIGIA DIURNO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","MES   ","3.290,21","3.814,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"EMOP 15.015.0020-0/A"},"EMOP","15.015.0020-0/A","INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2\"VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\"\",12,00M DE FIO 2,5M\"M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURRVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA","UN",333.62,375.76,"EMOP -  "]
["EMOP 18.034.0050-0/A","EMOP","18.034.0050-0/A","MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVEL,PARA AMBIENTES ATE 7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",391.3,397.64]
["EMOP 04.005.0300-0/A","EMOP","04.005.0300-0/A","TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)","UNXKM",34.74,35.78,"EMOP -  "]
["EMOP 04.013.0015-0/A","EMOP","04.013.0015-0/A","CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006","UN",88.43,94.63]
["EMOP 20.008.0002-0/A","EMOP","20.008.0002-0/A","BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS","M3",14.6,15.27]
["EMOP 08.026.0001-0/A","EMOP","08.026.0001-0/A","IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS \"INSTRUC\"OES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ","M2",8.6,8.6300000000000008]
["EMOP 08.026.0002-0/A","EMOP","08.026.0002-0/A","PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCA\"O\",DO DER-RJ","M2",2.2599999999999998,2.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"EMOP 01.005.0004-0/A"},"EMOP","01.005.0004-0/A","PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL","M2",18.02,20.79,"EMOP -  "]
["EMOP 01.005.0003-0/A","EMOP","01.005.0003-0/A","PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MECANICA","M2",12.33,13.8]
["EMOP 20.104.0001-0","EMOP","20.104.0001-0","SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO","M3",98,98]
["EMOP 20.104.0001-0/A","EMOP","20.104.0001-0/A","SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO","M3",98,98,"EMOP -  "]
["EMOP 09.012.0001-0/A","EMOP","09.012.0001-0/A","BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM","UN",346.74,382.05,"EMOP -  "]
["EMOP 01.005.0003-0/A","EMOP","01.005.0003-0/A","PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MECANICA","M2",11.92,13.33,"EMOP -  "]
["EMOP 09.012.0001-0/A","EMOP","09.012.0001-0/A","BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM","UN",336.92,370.8]
["EMOP 08.019.0009-0/A","EMOP","08.019.0009-0/A","JUNTA DE RETRACAO,SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE,PARA PAVIMENTOS DE PLACAS DE CONCRETO,COM 5CM DE PROFUNDIDADE","M",14.9,16.68]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"EMOP 02.016.0001-0/A"},"EMOP","02.016.0001-0/A","INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR","UN",2107.73,2259.7600000000002,"EMOP -  "]
["EMOP 18.200.0015-0/A","EMOP","18.200.0015-0/A","ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROSE REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO","PAR",4145.0200000000004,4163.6099999999997]
["EMOP 18.045.0015-0/A","EMOP","18.045.0015-0/A","POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 100KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",1023.42,1047.92,"EMOP -  "]
["EMOP 21.003.0085-0/A","EMOP","21.003.0085-0/A","POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO OU ESCALONADO,ALTURA DE 7M,SEM SAPATA.FORNECIMENTO","UN",2410,2410]
["EMOP 18.027.0130-0/A","EMOP","18.027.0130-0/A","PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTE,PATIOS OU FACHADAS,EM ALUMINIO REPUXADO,LENTE EM VIDRO TEMPERADO(DIAMETRO=300MM),PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE LAMPADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",298.88,305.20999999999998]
["EMOP 21.001.0062-0/A","EMOP","21.001.0062-0/A","ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 7,00 ATE 11,00M,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE","UN",325.23,370.76,"EMOP -  "]
["EMOP 18.027.0097-0/A","EMOP","18.027.0097-0/A","LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",63.13,60.03,63.2,"EMOP -  "]

{"sheet":"Composições","index":2,"n_rows":39,"n_cols":14,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,14,9,14],[0,1,0,9],[37,8,37,9],[38,8,38,9],[37,4,37,7],[38,4,38,7],[36,1,36,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES"]
[]
[]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT"]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!#REF!)-1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!#REF!)-1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!#REF!,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!#REF!)-1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!#REF!)-1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!#REF!)-1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!#REF!)-1)","v":{"$error":"#REF!"}},"Composições"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR(L8),H8=\"\",H8=0),\"\",OFFSET($M$1,MATCH(K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 1"},"COMPOSIÇÃO","1","ADMINISTRAÇÃO LOCAL. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 10 HORAS SEMANAIS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS","PERC",{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":220.45},{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(G11,1,0,$L11),0))","v":253.86},null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":220.45},{"$f":"IF(ISERROR(G11),0,G11)","v":253.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","90778",{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(I12,2),2)","v":93.78},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(J12,2),2)","v":108.43},0.69130000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":135.66},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":156.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7422},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","93572",{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":"MES"},126.67,145.43,1.7299999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":7322.17},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":8406.36},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7437},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K14,-1,0),$K$1:$K14,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 2"},"COMPOSIÇÃO","2","ALUGUÉIS (CONTAINERS)","UNID",{"$f":"IF($L15>0,SUM(OFFSET(F15,1,0,$L15),0))","v":2855.83},{"$f":"IF($L15>0,SUM(OFFSET(G15,1,0,$L15),0))","v":2855.83},null,{"$f":"IF(ISERROR(F15),0,F15)","v":2855.83},{"$f":"IF(ISERROR(G15),0,G15)","v":2855.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K15,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K15+1,K:K,0))-ROW(L15)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I15<>0,J15<>0),N15=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","10776",{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!D16)-1),\"\")","v":"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!E16)-1),\"\")","v":"MES   "},{"$f":"TRUNC($H16*ROUND(I16,2),2)","v":1164.06},{"$f":"TRUNC($H16*ROUND(J16,2),2)","v":1164.06},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!I16)-4)),0)","v":1164.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!J16)-4)),0)","v":1164.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10273},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L16),$H16=\"\",$H16=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K16,$K$1:$K16,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","10777",{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!D17)-1),\"\")","v":"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!E17)-1),\"\")","v":"MES   "},1691.77,1691.77,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!I17)-4)),0)","v":1691.77},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!J17)-4)),0)","v":1691.77},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10271},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L17),$H17=\"\",$H17=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K17,$K$1:$K17,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K18,-1,0),$K$1:$K18,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 3"},"COMPOSIÇÃO","3","MOBILIZAÇÃO","UNID",{"$f":"IF($L19>0,SUM(OFFSET(F19,1,0,$L19),0))","v":783.23},{"$f":"IF($L19>0,SUM(OFFSET(G19,1,0,$L19),0))","v":810.23},null,{"$f":"IF(ISERROR(F19),0,F19)","v":783.23},{"$f":"IF(ISERROR(G19),0,G19)","v":810.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K19,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K19+1,K:K,0))-ROW(L19)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I19<>0,J19<>0),N19=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"EMOP","04.005.0300-0/A",{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!D20)-1),\"\")","v":"TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!E20)-1),\"\")","v":"UNXKM"},{"$f":"TRUNC($H20*ROUND(I20,2),2)","v":694.8},{"$f":"TRUNC($H20*ROUND(J20,2),2)","v":715.6},20,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!I20)-4)),0)","v":34.74},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!J20)-4)),0)","v":35.78},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12554},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L20),$H20=\"\",$H20=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K20,$K$1:$K20,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"EMOP","04.013.0015-0/A",{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!D21)-1),\"\")","v":"CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!E21)-1),\"\")","v":"UN"},88.43,94.63,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!I21)-4)),0)","v":88.43},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!J21)-4)),0)","v":94.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12555},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L21),$H21=\"\",$H21=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K21,$K$1:$K21,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K22,-1,0),$K$1:$K22,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 4"},"COMPOSIÇÃO","4","DESMOBILIZAÇÃO","UNID",{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(F23,1,0,$L23),0))","v":783.23},{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(G23,1,0,$L23),0))","v":810.23},null,{"$f":"IF(ISERROR(F23),0,F23)","v":783.23},{"$f":"IF(ISERROR(G23),0,G23)","v":810.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K23,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K23+1,K:K,0))-ROW(L23)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I23<>0,J23<>0),N23=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"EMOP","04.005.0300-0/A",{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!D24)-1),\"\")","v":"TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!E24)-1),\"\")","v":"UNXKM"},{"$f":"TRUNC($H24*ROUND(I24,2),2)","v":694.8},{"$f":"TRUNC($H24*ROUND(J24,2),2)","v":715.6},20,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!I24)-4)),0)","v":34.74},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!J24)-4)),0)","v":35.78},{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12554},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L24),$H24=\"\",$H24=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K24,$K$1:$K24,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"EMOP","04.013.0015-0/A",{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!D25)-1),\"\")","v":"CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!E25)-1),\"\")","v":"UN"},88.43,94.63,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!I25)-4)),0)","v":88.43},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!J25)-4)),0)","v":94.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12555},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L25),$H25=\"\",$H25=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K25,$K$1:$K25,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K26,-1,0),$K$1:$K26,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 5"},"COMPOSIÇÃO","5","CABO MULTIPOLAR DE COBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",{"$f":"IF($L27>0,SUM(OFFSET(F27,1,0,$L27),0))","v":9.48},9.68,null,{"$f":"IF(ISERROR(F27),0,F27)","v":9.48},9.68,{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":5},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K27,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K27+1,K:K,0))-ROW(L27)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I27<>0,J27<>0),N27=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","39258",{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!D28)-1),\"\")","v":"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!E28)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H28*ROUND(I28,2),2)","v":7.74},7.74,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!I28)-4)),0)","v":7.74},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!J28)-4)),0)","v":7.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8508},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L28),$H28=\"\",$H28=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K28,$K$1:$K28,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!D29)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!E29)-1),\"\")","v":"H"},0.79,0.87,2.9000000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!I29)-4)),0)","v":27.3},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!J29)-4)),0)","v":30.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7347},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L29),$H29=\"\",$H29=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K29,$K$1:$K29,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!D30)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!E30)-1),\"\")","v":"H"},0.95,1.07,2.9000000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!I30)-4)),0)","v":33.07},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!J30)-4)),0)","v":36.909999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7361},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L30),$H30=\"\",$H30=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K30,$K$1:$K30,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":5},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K31,-1,0),$K$1:$K31,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L32>0,SUM(OFFSET(F32,1,0,$L32),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F32),0,F32)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":6},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K32,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K32+1,K:K,0))-ROW(L32)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I32<>0,J32<>0),N32=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!D33)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!E33)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H33*ROUND(I33,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!I33)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!J33)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L33),$H33=\"\",$H33=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K33,$K$1:$K33,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!D34)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!E34)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H34*ROUND(I34,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!I34)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!J34)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L34),$H34=\"\",$H34=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K34,$K$1:$K34,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!D35)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!E35)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!I35)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!J35)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L35),$H35=\"\",$H35=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K35,$K$1:$K35,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":6},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K36,-1,0),$K$1:$K36,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
["###","2024-09-02",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,"SOLANGE REIS MOREIRA",null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,"A59269",null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":3,"n_rows":173,"n_cols":13,"rows_kept":173,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[169,3,169,8],[165,3,165,4],[165,5,165,6],[165,7,165,8],[166,3,166,4],[166,5,166,6],[166,7,166,8],[167,3,167,4],[167,5,167,6],[167,7,167,8],[168,3,168,4],[168,5,168,6],[168,7,168,8],[161,5,161,6],[161,7,161,8],[162,5,162,6],[162,7,162,8],[163,3,163,4],[163,5,163,6],[163,7,163,8],[164,3,164,4],[164,5,164,6],[164,7,164,8],[153,3,153,4],[153,5,153,6],[153,7,153,8],[154,3,154,4],[154,5,154,6],[154,7,154,8],[159,3,159,8],[155,3,155,4],[155,5,155,6],[155,7,155,8],[156,3,156,4],[156,5,156,6],[156,7,156,8],[157,3,157,4],[157,5,157,6],[157,7,157,8],[158,3,158,4],[158,5,158,6],[158,7,158,8],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[143,7,143,8],[144,3,144,4],[144,5,144,6],[144,7,144,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[33,7,33,8],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[45,3,45,4],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[49,3,49,8],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[59,3,59,8],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,7,67,8],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[56,7,56,8],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[63,7,63,8],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[64,7,64,8],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[61,5,61,6],[61,7,61,8],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[69,3,69,8],[77,3,77,4],[77,5,77,6],[77,7,77,8],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,7,68,8],[73,7,73,8],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[79,3,79,8],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[87,7,87,8],[83,3,83,4],[83,5,83,6],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[83,7,83,8],[84,3,84,4],[84,5,84,6],[84,7,84,8],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[81,5,81,6],[81,7,81,8],[82,5,82,6],[82,7,82,8],[89,3,89,8],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[97,7,97,8],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[86,7,86,8],[88,3,88,4],[88,5,88,6],[88,7,88,8],[93,7,93,8],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[94,7,94,8],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[99,3,99,8],[107,3,107,4],[107,5,107,6],[107,7,107,8],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[98,3,98,4],[98,5,98,6],[98,7,98,8],[103,7,103,8],[104,3,104,4],[104,5,104,6],[104,7,104,8],[105,3,105,4],[105,5,105,6],[105,7,105,8],[101,5,101,6],[101,7,101,8],[102,5,102,6],[102,7,102,8],[109,3,109,8],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[117,7,117,8],[113,3,113,4],[113,5,113,6],[106,3,106,4],[106,5,106,6],[106,7,106,8],[108,3,108,4],[108,5,108,6],[108,7,108,8],[113,7,113,8],[114,3,114,4],[114,5,114,6],[114,7,114,8],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[115,7,115,8],[111,5,111,6],[111,7,111,8],[112,5,112,6],[112,7,112,8],[124,3,124,4],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[121,5,121,6],[121,7,121,8],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[116,7,116,8],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[118,7,118,8],[172,6,172,8],[172,4,172,5],[139,3,139,8],[135,3,135,4],[135,5,135,6],[135,7,135,8],[136,3,136,4],[136,5,136,6],[127,3,127,4],[127,5,127,6],[133,7,133,8],[134,3,134,4],[134,5,134,6],[134,7,134,8],[128,3,128,4],[128,5,128,6],[132,7,132,8],[129,3,129,8],[128,7,128,8],[131,5,131,6],[127,7,127,8],[149,3,149,8],[145,3,145,4],[145,5,145,6],[133,3,133,4],[133,5,133,6],[15,3,15,8],[136,7,136,8],[137,3,137,4],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[137,5,137,6],[137,7,137,8],[131,7,131,8],[132,5,132,6],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[126,3,126,4],[122,5,122,6],[122,7,122,8],[124,5,124,6],[124,7,124,8],[119,3,119,8],[123,3,123,4],[123,5,123,6],[123,7,123,8],[171,1,171,2],[141,5,141,6],[141,7,141,8],[142,5,142,6],[142,7,142,8],[143,3,143,4],[143,5,143,6],[138,3,138,4],[138,5,138,6],[138,7,138,8],[145,7,145,8],[146,3,146,4],[146,5,146,6],[146,7,146,8],[147,3,147,4],[147,5,147,6],[147,7,147,8],[148,3,148,4],[148,5,148,6],[148,7,148,8],[151,5,151,6],[151,7,151,8],[152,5,152,6],[152,7,152,8],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!#REF!)-1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!#REF!)-1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!#REF!,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!#REF!)-1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!#REF!)-1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!#REF!)-1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!#REF!)-1)","v":{"$error":"#REF!"}},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I002",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F22/H22","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I22),IF(I22<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I003",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F23/H23","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I23),IF(I23<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C26:I26)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"E002",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E003",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E004",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E005",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E006",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E007",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E008",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E009",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E010",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E011",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E012",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E013",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E014",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E015",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H43=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)),AVERAGE(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)))*IF(H43=\"\",1,VLOOKUP(H43,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":1},{"$f":"ROW(C50)-ROW(C44)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C45<>\"\",VLOOKUP(C45,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J45),$J$1:$J45,0)-1,0)),ISNUMBER(F45),INDEX($M$1:$M45,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M45))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C46<>\"\",VLOOKUP(C46,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J46),$J$1:$J46,0)-1,0)),ISNUMBER(F46),INDEX($M$1:$M46,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M46))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C47<>\"\",VLOOKUP(C47,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J47),$J$1:$J47,0)-1,0)),ISNUMBER(F47),INDEX($M$1:$M47,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M47))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C48<>\"\",VLOOKUP(C48,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J48),$J$1:$J48,0)-1,0)),ISNUMBER(F48),INDEX($M$1:$M48,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M48))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C49<>\"\",VLOOKUP(C49,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J49),$J$1:$J49,0)-1,0)),ISNUMBER(F49),INDEX($M$1:$M49,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M49))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H53=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)),AVERAGE(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)))*IF(H53=\"\",1,VLOOKUP(H53,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":2},{"$f":"ROW(C60)-ROW(C54)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C55<>\"\",VLOOKUP(C55,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J55),$J$1:$J55,0)-1,0)),ISNUMBER(F55),INDEX($M$1:$M55,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M55))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C56<>\"\",VLOOKUP(C56,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J56),$J$1:$J56,0)-1,0)),ISNUMBER(F56),INDEX($M$1:$M56,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M56))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C57<>\"\",VLOOKUP(C57,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J57),$J$1:$J57,0)-1,0)),ISNUMBER(F57),INDEX($M$1:$M57,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M57))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C58<>\"\",VLOOKUP(C58,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J58),$J$1:$J58,0)-1,0)),ISNUMBER(F58),INDEX($M$1:$M58,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M58))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C59<>\"\",VLOOKUP(C59,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J59),$J$1:$J59,0)-1,0)),ISNUMBER(F59),INDEX($M$1:$M59,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M59))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H63=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)),AVERAGE(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)))*IF(H63=\"\",1,VLOOKUP(H63,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":3},{"$f":"ROW(C70)-ROW(C64)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C65<>\"\",VLOOKUP(C65,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J65),$J$1:$J65,0)-1,0)),ISNUMBER(F65),INDEX($M$1:$M65,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M65))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C66<>\"\",VLOOKUP(C66,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J66),$J$1:$J66,0)-1,0)),ISNUMBER(F66),INDEX($M$1:$M66,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M66))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C67<>\"\",VLOOKUP(C67,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J67),$J$1:$J67,0)-1,0)),ISNUMBER(F67),INDEX($M$1:$M67,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M67))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C68<>\"\",VLOOKUP(C68,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J68),$J$1:$J68,0)-1,0)),ISNUMBER(F68),INDEX($M$1:$M68,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M68))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C69<>\"\",VLOOKUP(C69,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J69),$J$1:$J69,0)-1,0)),ISNUMBER(F69),INDEX($M$1:$M69,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M69))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H73=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)),AVERAGE(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)))*IF(H73=\"\",1,VLOOKUP(H73,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":4},{"$f":"ROW(C80)-ROW(C74)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C75<>\"\",VLOOKUP(C75,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J75),$J$1:$J75,0)-1,0)),ISNUMBER(F75),INDEX($M$1:$M75,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M75))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C76<>\"\",VLOOKUP(C76,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J76),$J$1:$J76,0)-1,0)),ISNUMBER(F76),INDEX($M$1:$M76,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M76))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C77<>\"\",VLOOKUP(C77,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J77),$J$1:$J77,0)-1,0)),ISNUMBER(F77),INDEX($M$1:$M77,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M77))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C78<>\"\",VLOOKUP(C78,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J78),$J$1:$J78,0)-1,0)),ISNUMBER(F78),INDEX($M$1:$M78,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M78))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C79<>\"\",VLOOKUP(C79,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J79),$J$1:$J79,0)-1,0)),ISNUMBER(F79),INDEX($M$1:$M79,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M79))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H83=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)),AVERAGE(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)))*IF(H83=\"\",1,VLOOKUP(H83,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":5},{"$f":"ROW(C90)-ROW(C84)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C85<>\"\",VLOOKUP(C85,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J85),$J$1:$J85,0)-1,0)),ISNUMBER(F85),INDEX($M$1:$M85,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M85))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C86<>\"\",VLOOKUP(C86,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J86),$J$1:$J86,0)-1,0)),ISNUMBER(F86),INDEX($M$1:$M86,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M86))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C87<>\"\",VLOOKUP(C87,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J87),$J$1:$J87,0)-1,0)),ISNUMBER(F87),INDEX($M$1:$M87,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M87))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C88<>\"\",VLOOKUP(C88,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J88),$J$1:$J88,0)-1,0)),ISNUMBER(F88),INDEX($M$1:$M88,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M88))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C89<>\"\",VLOOKUP(C89,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J89),$J$1:$J89,0)-1,0)),ISNUMBER(F89),INDEX($M$1:$M89,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M89))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H93=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)),AVERAGE(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)))*IF(H93=\"\",1,VLOOKUP(H93,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":6},{"$f":"ROW(C100)-ROW(C94)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C95<>\"\",VLOOKUP(C95,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J95),$J$1:$J95,0)-1,0)),ISNUMBER(F95),INDEX($M$1:$M95,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M95))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C96<>\"\",VLOOKUP(C96,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J96),$J$1:$J96,0)-1,0)),ISNUMBER(F96),INDEX($M$1:$M96,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M96))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C97<>\"\",VLOOKUP(C97,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J97),$J$1:$J97,0)-1,0)),ISNUMBER(F97),INDEX($M$1:$M97,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M97))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C98<>\"\",VLOOKUP(C98,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J98),$J$1:$J98,0)-1,0)),ISNUMBER(F98),INDEX($M$1:$M98,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M98))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C99<>\"\",VLOOKUP(C99,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J99),$J$1:$J99,0)-1,0)),ISNUMBER(F99),INDEX($M$1:$M99,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M99))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H103=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)),AVERAGE(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)))*IF(H103=\"\",1,VLOOKUP(H103,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":7},{"$f":"ROW(C110)-ROW(C104)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C105<>\"\",VLOOKUP(C105,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J105),$J$1:$J105,0)-1,0)),ISNUMBER(F105),INDEX($M$1:$M105,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M105))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C106<>\"\",VLOOKUP(C106,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J106),$J$1:$J106,0)-1,0)),ISNUMBER(F106),INDEX($M$1:$M106,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M106))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C107<>\"\",VLOOKUP(C107,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J107),$J$1:$J107,0)-1,0)),ISNUMBER(F107),INDEX($M$1:$M107,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M107))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C108<>\"\",VLOOKUP(C108,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J108),$J$1:$J108,0)-1,0)),ISNUMBER(F108),INDEX($M$1:$M108,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M108))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C109<>\"\",VLOOKUP(C109,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J109),$J$1:$J109,0)-1,0)),ISNUMBER(F109),INDEX($M$1:$M109,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M109))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H113=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)),AVERAGE(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)))*IF(H113=\"\",1,VLOOKUP(H113,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":8},{"$f":"ROW(C120)-ROW(C114)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C115<>\"\",VLOOKUP(C115,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J115),$J$1:$J115,0)-1,0)),ISNUMBER(F115),INDEX($M$1:$M115,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M115))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C116<>\"\",VLOOKUP(C116,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J116),$J$1:$J116,0)-1,0)),ISNUMBER(F116),INDEX($M$1:$M116,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M116))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C117<>\"\",VLOOKUP(C117,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J117),$J$1:$J117,0)-1,0)),ISNUMBER(F117),INDEX($M$1:$M117,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M117))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C118<>\"\",VLOOKUP(C118,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J118),$J$1:$J118,0)-1,0)),ISNUMBER(F118),INDEX($M$1:$M118,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M118))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C119<>\"\",VLOOKUP(C119,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J119),$J$1:$J119,0)-1,0)),ISNUMBER(F119),INDEX($M$1:$M119,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M119))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H123=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)),AVERAGE(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)))*IF(H123=\"\",1,VLOOKUP(H123,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":9},{"$f":"ROW(C130)-ROW(C124)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C125<>\"\",VLOOKUP(C125,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J125),$J$1:$J125,0)-1,0)),ISNUMBER(F125),INDEX($M$1:$M125,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M125))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C126<>\"\",VLOOKUP(C126,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J126),$J$1:$J126,0)-1,0)),ISNUMBER(F126),INDEX($M$1:$M126,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M126))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C127<>\"\",VLOOKUP(C127,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J127),$J$1:$J127,0)-1,0)),ISNUMBER(F127),INDEX($M$1:$M127,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M127))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C128<>\"\",VLOOKUP(C128,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J128),$J$1:$J128,0)-1,0)),ISNUMBER(F128),INDEX($M$1:$M128,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M128))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C129<>\"\",VLOOKUP(C129,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J129),$J$1:$J129,0)-1,0)),ISNUMBER(F129),INDEX($M$1:$M129,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M129))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H133=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)),AVERAGE(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)))*IF(H133=\"\",1,VLOOKUP(H133,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":10},{"$f":"ROW(C140)-ROW(C134)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C135<>\"\",VLOOKUP(C135,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J135),$J$1:$J135,0)-1,0)),ISNUMBER(F135),INDEX($M$1:$M135,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M135))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C136<>\"\",VLOOKUP(C136,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J136),$J$1:$J136,0)-1,0)),ISNUMBER(F136),INDEX($M$1:$M136,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M136))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C137<>\"\",VLOOKUP(C137,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J137),$J$1:$J137,0)-1,0)),ISNUMBER(F137),INDEX($M$1:$M137,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M137))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C138<>\"\",VLOOKUP(C138,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J138),$J$1:$J138,0)-1,0)),ISNUMBER(F138),INDEX($M$1:$M138,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M138))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C139<>\"\",VLOOKUP(C139,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J139),$J$1:$J139,0)-1,0)),ISNUMBER(F139),INDEX($M$1:$M139,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M139))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H143=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)),AVERAGE(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)))*IF(H143=\"\",1,VLOOKUP(H143,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":11},{"$f":"ROW(C150)-ROW(C144)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C145<>\"\",VLOOKUP(C145,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J145),$J$1:$J145,0)-1,0)),ISNUMBER(F145),INDEX($M$1:$M145,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M145))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C146<>\"\",VLOOKUP(C146,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J146),$J$1:$J146,0)-1,0)),ISNUMBER(F146),INDEX($M$1:$M146,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M146))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C147<>\"\",VLOOKUP(C147,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J147),$J$1:$J147,0)-1,0)),ISNUMBER(F147),INDEX($M$1:$M147,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M147))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C148<>\"\",VLOOKUP(C148,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J148),$J$1:$J148,0)-1,0)),ISNUMBER(F148),INDEX($M$1:$M148,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M148))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C149<>\"\",VLOOKUP(C149,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J149),$J$1:$J149,0)-1,0)),ISNUMBER(F149),INDEX($M$1:$M149,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M149))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H153=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)),AVERAGE(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)))*IF(H153=\"\",1,VLOOKUP(H153,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":12},{"$f":"ROW(C160)-ROW(C154)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C155<>\"\",VLOOKUP(C155,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J155),$J$1:$J155,0)-1,0)),ISNUMBER(F155),INDEX($M$1:$M155,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M155))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C156<>\"\",VLOOKUP(C156,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J156),$J$1:$J156,0)-1,0)),ISNUMBER(F156),INDEX($M$1:$M156,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M156))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C157<>\"\",VLOOKUP(C157,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J157),$J$1:$J157,0)-1,0)),ISNUMBER(F157),INDEX($M$1:$M157,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M157))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C158<>\"\",VLOOKUP(C158,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J158),$J$1:$J158,0)-1,0)),ISNUMBER(F158),INDEX($M$1:$M158,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M158))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C159<>\"\",VLOOKUP(C159,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J159),$J$1:$J159,0)-1,0)),ISNUMBER(F159),INDEX($M$1:$M159,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M159))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H163=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F164,1,0,ROW(C170)-ROW(C164)-1)),AVERAGE(OFFSET(F164,1,0,ROW(C170)-ROW(C164)-1)))*IF(H163=\"\",1,VLOOKUP(H163,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":13},{"$f":"ROW(C170)-ROW(C164)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C165<>\"\",VLOOKUP(C165,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J165),$J$1:$J165,0)-1,0)),ISNUMBER(F165),INDEX($M$1:$M165,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M165))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C166<>\"\",VLOOKUP(C166,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J166),$J$1:$J166,0)-1,0)),ISNUMBER(F166),INDEX($M$1:$M166,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M166))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C167<>\"\",VLOOKUP(C167,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J167),$J$1:$J167,0)-1,0)),ISNUMBER(F167),INDEX($M$1:$M167,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M167))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C168<>\"\",VLOOKUP(C168,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J168),$J$1:$J168,0)-1,0)),ISNUMBER(F168),INDEX($M$1:$M168,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M168))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C169<>\"\",VLOOKUP(C169,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J169),$J$1:$J169,0)-1,0)),ISNUMBER(F169),INDEX($M$1:$M169,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M169))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":4,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI","DESONERADOS: 84,99%(HORA)   47,31%(MÊS)","NACIONAL","RIO DE JANEIRO","CAIXA REFERENCIAL","05/2024","13/06/2024","13/06/2024"]
["SINAPI","SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,35%(HORA)   70,77%(MÊS)","NACIONAL","RIO DE JANEIRO","CAIXA REFERENCIAL","05/2024","13/06/2024","13/06/2024"]
["EMOP",null,null,"RIO DE JANEIRO","","05/2024","",""]
["SINAPI-I","NERADOS (%) HORISTA  84,99  MENSALISTA  47,31",null,"RIO DE JANEIRO","","05/2024","",""]
["SINAPI-I","HORISTA 114,35  MENSALISTA  70,77",null,"RIO DE JANEIRO","","05/2024","",""]
["EMOP",null,null,"RIO DE JANEIRO","","05/2024","",""]
["EMOP",null,null,"RIO DE JANEIRO","","05/2024","",""]
["EMOP",null,null,"RIO DE JANEIRO","","06/2024","",""]
["EMOP",null,null,"RIO DE JANEIRO","","06/2024","",""]
["EMOP",null,null,"RIO DE JANEIRO","","06/2024","",""]
["EMOP",null,null,"RIO DE JANEIRO","","05/2024","",""]
["EMOP",null,null,"RIO DE JANEIRO","","05/2024","",""]
["EMOP",null,null,"RIO DE JANEIRO","","05/2024","",""]
["EMOP",null,null,"RIO DE JANEIRO","","05/2024","",""]
["EMOP",null,null,"RIO DE JANEIRO","","05/2024","",""]

{"sheet":"Busca","index":5,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,"CONTÉM:",null,"REFLETOR"]
[null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"SINAPI-I","39389","LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","15,83","15,83",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","39390","LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","33,18","33,18",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","39391","LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","37,25","37,25",null,"CR"]