{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Analitico","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":44,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":48365,"n_cols":7,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["97141",null,null,"","49,9111902","53,6945814","SINAPI - ANALITICO NACIONAL SIPCI 13/01/2025"]
["97141","SINAPI",5678,"0,0063000","",""]
["97141","SINAPI",5679,"0,0304000","",""]
["97141","SINAPI-I",20078,"0,0046000","",""]
["97141","SINAPI",88246,"0,0480000","",""]
["97141","SINAPI",88316,"0,0320000","",""]
["97142",null,null,"","51,3677812","54,9929677"]
["97142","SINAPI",5678,"0,0069000","",""]
["97142","SINAPI",5679,"0,0329000","",""]
["97142","SINAPI-I",20078,"0,0054000","",""]
["97142","SINAPI",88246,"0,0606000","",""]
["97142","SINAPI",88316,"0,0404000","",""]
["97143",null,null,"","53,3707866","57,0393376"]
["97143","SINAPI",5678,"0,0082000","",""]
["97143","SINAPI",5679,"0,0391000","",""]
["97143","SINAPI-I",20078,"0,0071000","",""]
["97143","SINAPI",88246,"0,0920000","",""]
["97143","SINAPI",88316,"0,0614000","",""]
["97144",null,null,"","54,7896151","58,4362140"]
["97144","SINAPI",5678,"0,0095000","",""]
["97144","SINAPI",5679,"0,0454000","",""]
["97144","SINAPI-I",20078,"0,0087000","",""]
["97144","SINAPI",88246,"0,1235000","",""]
["97144","SINAPI",88316,"0,0823000","",""]
["97145",null,null,"","55,6379823","59,2920355"]
["97145","SINAPI",5678,"0,0108000","",""]
["97145","SINAPI",5679,"0,0516000","",""]
["97145","SINAPI-I",20078,"0,0113000","",""]
["97145","SINAPI",88246,"0,1550000","",""]
["97145","SINAPI",88316,"0,1033000","",""]
["97146",null,null,"","56,2934852","59,8722417"]
["97146","SINAPI",5678,"0,0121000","",""]
["97146","SINAPI",5679,"0,0579000","",""]
["97146","SINAPI-I",20078,"0,0138000","",""]
["97146","SINAPI",88246,"0,1864000","",""]
["97146","SINAPI",88316,"0,1243000","",""]
["97147",null,null,"","56,5528635","60,1515153"]
["97147","SINAPI",5678,"0,0134000","",""]
["97147","SINAPI",5679,"0,0641000","",""]
["97147","SINAPI-I",20078,"0,0163000","",""]
["97147","SINAPI",88246,"0,2179000","",""]
["97147","SINAPI",88316,"0,1453000","",""]
["97148",null,null,"","56,8847657","60,4744853"]
["97148","SINAPI",5678,"0,0147000","",""]
["97148","SINAPI",5679,"0,0703000","",""]
["97148","SINAPI-I",20078,"0,0188000","",""]
["97148","SINAPI",88246,"0,2494000","",""]
["97148","SINAPI",88316,"0,1662000","",""]
["97149",null,null,"","57,0240701","60,6097073"]
["97149","SINAPI",5678,"0,0160000","",""]
["97149","SINAPI",5679,"0,0766000","",""]
["97149","SINAPI-I",20078,"0,0221000","",""]
["97149","SINAPI",88246,"0,2808000","",""]
["97149","SINAPI",88316,"0,1872000","",""]
["97150",null,null,"","49,6723009","53,3716843"]
["97150","SINAPI",5631,"0,0173000","",""]
["97150","SINAPI",5632,"0,0828000","",""]
["97150","SINAPI-I",20078,"0,0248000","",""]
["97150","SINAPI",88246,"0,3123000","",""]
["97150","SINAPI",88316,"0,2082000","",""]
["97151",null,null,"","50,0729076","53,7547272"]
["97151","SINAPI",5631,"0,0199000","",""]
["97151","SINAPI",5632,"0,0953000","",""]
["97151","SINAPI-I",20078,"0,0313000","",""]
["97151","SINAPI",88246,"0,3752000","",""]
["97151","SINAPI",88316,"0,2501000","",""]
["97152",null,null,"","50,7641366","54,4318718"]
["97152","SINAPI",5631,"0,0225000","",""]
["97152","SINAPI",5632,"0,1077000","",""]
["97152","SINAPI-I",20078,"0,0284000","",""]
["97152","SINAPI",88246,"0,4381000","",""]
["97152","SINAPI",88316,"0,2921000","",""]
["97153",null,null,"","51,0341727","54,7004993"]
["97153","SINAPI",5631,"0,0251000","",""]
["97153","SINAPI",5632,"0,1202000","",""]
["97153","SINAPI-I",20078,"0,0314000","",""]
["97153","SINAPI",88246,"0,5011000","",""]
["97153","SINAPI",88316,"0,3340000","",""]
["97154",null,null,"","51,2784377","54,9348232"]
["97154","SINAPI",5631,"0,0277000","",""]
["97154","SINAPI",5632,"0,1327000","",""]
["97154","SINAPI-I",20078,"0,0355000","",""]
["97154","SINAPI",88246,"0,5640000","",""]
["97154","SINAPI",88316,"0,3760000","",""]
["97155",null,null,"","51,4212829","55,0876012"]
["97155","SINAPI",5631,"0,0303000","",""]
["97155","SINAPI",5632,"0,1452000","",""]
["97155","SINAPI-I",20078,"0,0403000","",""]
["97155","SINAPI",88246,"0,6269000","",""]
["97155","SINAPI",88316,"0,4179000","",""]
["97156",null,null,"","51,3155894","54,9789030"]
["97156","SINAPI",5631,"0,0355000","",""]
["97156","SINAPI",5632,"0,1701000","",""]
["97156","SINAPI-I",20078,"0,0646000","",""]
["97156","SINAPI",88246,"0,7527000","",""]
["97156","SINAPI",88316,"0,5018000","",""]
["97157",null,null,"","51,2880563","55,0755941"]
["97157","SINAPI",5678,"0,0063000","",""]
["97157","SINAPI",5679,"0,0153000","",""]
["97157","SINAPI-I",20078,"0,0046000","",""]
["97157","SINAPI",88246,"0,0434000","",""]
["97157","SINAPI",88316,"0,0289000","",""]
["97158",null,null,"","52,7559056","56,3636365"]
["97158","SINAPI",5678,"0,0069000","",""]
["97158","SINAPI",5679,"0,0166000","",""]
["97158","SINAPI-I",20078,"0,0054000","",""]
["97158","SINAPI",88246,"0,0547000","",""]
["97158","SINAPI",88316,"0,0365000","",""]
["97159",null,null,"","54,9356224","58,5526317"]
["97159","SINAPI",5678,"0,0082000","",""]
["97159","SINAPI",5679,"0,0197000","",""]
["97159","SINAPI-I",20078,"0,0071000","",""]
["97159","SINAPI",88246,"0,0832000","",""]
["97159","SINAPI",88316,"0,0554000","",""]
["97160",null,null,"","56,4044945","60,0411948"]
["97160","SINAPI",5678,"0,0095000","",""]
["97160","SINAPI",5679,"0,0229000","",""]
["97160","SINAPI-I",20078,"0,0087000","",""]
["97160","SINAPI",88246,"0,1116000","",""]
["97160","SINAPI",88316,"0,0744000","",""]
["97161",null,null,"","57,0377186","60,6571189"]
["97161","SINAPI",5678,"0,0108000","",""]
["97161","SINAPI",5679,"0,0260000","",""]
["97161","SINAPI-I",20078,"0,0113000","",""]
["97161","SINAPI",88246,"0,1400000","",""]
["97161","SINAPI",88316,"0,0933000","",""]
["97162",null,null,"","57,6562500","61,2025770"]
["97162","SINAPI",5678,"0,0121000","",""]
["97162","SINAPI",5679,"0,0292000","",""]
["97162","SINAPI-I",20078,"0,0138000","",""]
["97162","SINAPI",88246,"0,1684000","",""]
["97162","SINAPI",88316,"0,1123000","",""]
["97163",null,null,"","57,9837619","61,5003100"]
["97163","SINAPI",5678,"0,0134000","",""]
["97163","SINAPI",5679,"0,0323000","",""]
["97163","SINAPI-I",20078,"0,0163000","",""]
["97163","SINAPI",88246,"0,1969000","",""]
["97163","SINAPI",88316,"0,1312000","",""]
["97164",null,null,"","58,2983824","61,8421054"]
["97164","SINAPI",5678,"0,0147000","",""]
["97164","SINAPI",5679,"0,0355000","",""]
["97164","SINAPI-I",20078,"0,0188000","",""]
["97164","SINAPI",88246,"0,2253000","",""]
["97164","SINAPI",88316,"0,1502000","",""]
["97165",null,null,"","58,4047110","61,9117648"]
["97165","SINAPI",5678,"0,0160000","",""]
["97165","SINAPI",5679,"0,0386000","",""]
["97165","SINAPI-I",20078,"0,0221000","",""]
["97165","SINAPI",88246,"0,2537000","",""]
["97165","SINAPI",88316,"0,1691000","",""]
["97166",null,null,"","52,1345409","55,7945043"]
["97166","SINAPI",5631,"0,0173000","",""]
["97166","SINAPI",5632,"0,0417000","",""]
["97166","SINAPI-I",20078,"0,0248000","",""]
["97166","SINAPI",88246,"0,2821000","",""]
["97166","SINAPI",88316,"0,1881000","",""]
["97167",null,null,"","52,4536533","56,1368211"]
["97167","SINAPI",5631,"0,0199000","",""]
["97167","SINAPI",5632,"0,0480000","",""]
["97167","SINAPI-I",20078,"0,0313000","",""]
["97167","SINAPI",88246,"0,3390000","",""]
["97167","SINAPI",88316,"0,2260000","",""]
["97168",null,null,"","53,1813866","56,8049066"]
["97168","SINAPI",5631,"0,0225000","",""]
["97168","SINAPI",5632,"0,0543000","",""]
["97168","SINAPI-I",20078,"0,0284000","",""]
["97168","SINAPI",88246,"0,3958000","",""]
["97168","SINAPI",88316,"0,2639000","",""]
["97169",null,null,"","53,4916202","57,1318229"]
["97169","SINAPI",5631,"0,0251000","",""]
["97169","SINAPI",5632,"0,0606000","",""]
["97169","SINAPI-I",20078,"0,0314000","",""]
["97169","SINAPI",88246,"0,4527000","",""]
["97169","SINAPI",88316,"0,3018000","",""]
["97170",null,null,"","53,7212788","57,3336405"]
["97170","SINAPI",5631,"0,0277000","",""]
["97170","SINAPI",5632,"0,0669000","",""]
["97170","SINAPI-I",20078,"0,0355000","",""]
["97170","SINAPI",88246,"0,5095000","",""]
["97170","SINAPI",88316,"0,3397000","",""]
["97171",null,null,"","53,8235958","57,4605155"]
["97171","SINAPI",5631,"0,0303000","",""]
["97171","SINAPI",5632,"0,0732000","",""]
["97171","SINAPI-I",20078,"0,0403000","",""]
["97171","SINAPI",88246,"0,5664000","",""]
["97171","SINAPI",88316,"0,3776000","",""]
["97172",null,null,"","53,6223725","57,2565302"]
["97172","SINAPI",5631,"0,0355000","",""]
["97172","SINAPI",5632,"0,0858000","",""]
["97172","SINAPI-I",20078,"0,0646000","",""]
["97172","SINAPI",88246,"0,6801000","",""]
["97172","SINAPI",88316,"0,4534000","",""]
["105249",null,null,"","47,9247372","51,5977626"]
["105249","SINAPI",5631,"0,0728000","",""]
["105249","SINAPI",5632,"0,3490000","",""]
["105249","SINAPI-I",20078,"0,4525000","",""]
["105249","SINAPI",88246,"1,5445000","",""]
["105249","SINAPI",88316,"1,0297000","",""]
["105250",null,null,"","48,2606296","51,9240637"]
["105250","SINAPI",5678,"0,0195000","",""]
["105250","SINAPI",5679,"0,0936000","",""]
["105250","SINAPI-I",20078,"0,0275000","",""]
["105250","SINAPI",88246,"0,1477000","",""]
["105250","SINAPI",88316,"0,0985000","",""]
["105251",null,null,"","49,6666668","53,3950619"]
["105251","SINAPI",5678,"0,0211000","",""]
["105251","SINAPI",5679,"0,1013000","",""]
["105251","SINAPI-I",20078,"0,0326000","",""]
["105251","SINAPI",88246,"0,1865000","",""]
["105251","SINAPI",88316,"0,1243000","",""]
["105252",null,null,"","51,9618241","55,6317337"]
["105252","SINAPI",5678,"0,0251000","",""]
["105252","SINAPI",5679,"0,1205000","",""]
["105252","SINAPI-I",20078,"0,0425000","",""]
["105252","SINAPI",88246,"0,2833000","",""]
["105252","SINAPI",88316,"0,1889000","",""]
["105253",null,null,"","53,4254300","57,0574475"]
["105253","SINAPI",5678,"0,0291000","",""]
["105253","SINAPI",5679,"0,1397000","",""]
["105253","SINAPI-I",20078,"0,0524000","",""]
["105253","SINAPI",88246,"0,3801000","",""]
["105253","SINAPI",88316,"0,2534000","",""]
["105254",null,null,"","54,1190199","57,7476897"]
["105254","SINAPI",5678,"0,0331000","",""]
["105254","SINAPI",5679,"0,1589000","",""]
["105254","SINAPI-I",20078,"0,0678000","",""]
["105254","SINAPI",88246,"0,4769000","",""]
["105254","SINAPI",88316,"0,3180000","",""]
["105255",null,null,"","54,6504681","58,2661291"]
["105255","SINAPI",5678,"0,0371000","",""]
["105255","SINAPI",5679,"0,1781000","",""]
["105255","SINAPI-I",20078,"0,0829000","",""]
["105255","SINAPI",88246,"0,5738000","",""]
["105255","SINAPI",88316,"0,3825000","",""]
["105256",null,null,"","55,0347223","58,6394125"]
["105256","SINAPI",5678,"0,0411000","",""]
["105256","SINAPI",5679,"0,1973000","",""]
["105256","SINAPI-I",20078,"0,0978000","",""]
["105256","SINAPI",88246,"0,6706000","",""]
["105256","SINAPI",88316,"0,4471000","",""]
["105257",null,null,"","55,3365163","58,9409600"]
["105257","SINAPI",5678,"0,0451000","",""]
["105257","SINAPI",5679,"0,2164000","",""]
["105257","SINAPI-I",20078,"0,1125000","",""]
["105257","SINAPI",88246,"0,7674000","",""]
["105257","SINAPI",88316,"0,5116000","",""]
["105258",null,null,"","54,6448089","58,2809753"]
["105258","SINAPI",5678,"0,0301000","",""]
["105258","SINAPI",5679,"0,0728000","",""]
["105258","SINAPI-I",20078,"0,1125000","",""]
["105258","SINAPI",88246,"0,4622000","",""]
["105258","SINAPI",88316,"0,3082000","",""]
["105259",null,null,"","48,9615555","52,6251026"]
["105259","SINAPI",5678,"0,0282000","",""]
["105259","SINAPI",5679,"0,0681000","",""]
["105259","SINAPI-I",20078,"0,0651000","",""]
["105259","SINAPI",88246,"0,2246000","",""]
["105259","SINAPI",88316,"0,1497000","",""]
["105261",null,null,"","54,6517293","58,2604798"]
["105261","SINAPI",5678,"0,0327000","",""]
["105261","SINAPI",5679,"0,0792000","",""]
["105261","SINAPI-I",20078,"0,1324000","",""]
["105261","SINAPI",88246,"0,5206000","",""]
["105261","SINAPI",88316,"0,3470000","",""]
["105262",null,null,"","49,0525070","52,7202786"]
["105262","SINAPI",5631,"0,0354000","",""]
["105262","SINAPI",5632,"0,0857000","",""]
["105262","SINAPI-I",20078,"0,1488000","",""]
["105262","SINAPI",88246,"0,5789000","",""]
["105262","SINAPI",88316,"0,3859000","",""]
["105263",null,null,"","49,2203053","52,8859474"]
["105263","SINAPI",5631,"0,0407000","",""]
["105263","SINAPI",5632,"0,0986000","",""]
["105263","SINAPI-I",20078,"0,1875000","",""]
["105263","SINAPI",88246,"0,6955000","",""]
["105263","SINAPI",88316,"0,4637000","",""]
["105264",null,null,"","49,9421130","53,6202736"]
["105264","SINAPI",5631,"0,0461000","",""]
["105264","SINAPI",5632,"0,1115000","",""]
["105264","SINAPI-I",20078,"0,1985000","",""]
["105264","SINAPI",88246,"0,8122000","",""]
["105264","SINAPI",88316,"0,5414000","",""]
["105265",null,null,"","50,3133394","53,9909996"]
["105265","SINAPI",5631,"0,0514000","",""]
["105265","SINAPI",5632,"0,1244000","",""]
["105265","SINAPI-I",20078,"0,2200000","",""]
["105265","SINAPI",88246,"0,9288000","",""]
["105265","SINAPI",88316,"0,6192000","",""]
["105266",null,null,"","50,4569341","54,1300900"]
["105266","SINAPI",5631,"0,0568000","",""]
["105266","SINAPI",5632,"0,1373000","",""]
["105266","SINAPI-I",20078,"0,2488000","",""]
["105266","SINAPI",88246,"1,0455000","",""]
["105266","SINAPI",88316,"0,6970000","",""]
["105267",null,null,"","50,5206723","54,1861576"]
["105267","SINAPI",5631,"0,0621000","",""]
["105267","SINAPI",5632,"0,1502000","",""]
["105267","SINAPI-I",20078,"0,2819000","",""]
["105267","SINAPI",88246,"1,1621000","",""]
["105267","SINAPI",88316,"0,7747000","",""]
["105268",null,null,"","49,3192134","52,9824562"]
["105268","SINAPI",5631,"0,0728000","",""]
["105268","SINAPI",5632,"0,1760000","",""]
["105268","SINAPI-I",20078,"0,4525000","",""]
["105268","SINAPI",88246,"1,3954000","",""]
["105268","SINAPI",88316,"0,9303000","",""]
["105269",null,null,"","48,9605735","52,7224437"]
["105269","SINAPI",5678,"0,0195000","",""]
["105269","SINAPI",5679,"0,0472000","",""]
["105269","SINAPI-I",20078,"0,0275000","",""]
["105269","SINAPI",88246,"0,1335000","",""]
["105269","SINAPI",88316,"0,0890000","",""]
["105270",null,null,"","55,4359825","59,0465324"]
["105270","SINAPI",5678,"0,0491000","",""]
["105270","SINAPI",5679,"0,2356000","",""]
["105270","SINAPI-I",20078,"0,1324000","",""]
["105270","SINAPI",88246,"0,8643000","",""]
["105270","SINAPI",88316,"0,5762000","",""]
["105271",null,null,"","48,4468666","52,1206601"]
["105271","SINAPI",5631,"0,0531000","",""]
["105271","SINAPI",5632,"0,2548000","",""]
["105271","SINAPI-I",20078,"0,1488000","",""]
["105271","SINAPI",88246,"0,9611000","",""]
["105271","SINAPI",88316,"0,6407000","",""]
["105272",null,null,"","48,7793644","52,4420495"]
["105272","SINAPI",5631,"0,0611000","",""]
["105272","SINAPI",5632,"0,2932000","",""]
["105272","SINAPI-I",20078,"0,1875000","",""]
["105272","SINAPI",88246,"1,1548000","",""]
["105272","SINAPI",88316,"0,7699000","",""]
["105273",null,null,"","49,3374027","53,0130355"]
["105273","SINAPI",5631,"0,0691000","",""]
["105273","SINAPI",5632,"0,3316000","",""]
["105273","SINAPI-I",20078,"0,1985000","",""]
["105273","SINAPI",88246,"1,3484000","",""]
["105273","SINAPI",88316,"0,8990000","",""]
["105274",null,null,"","49,6733420","53,3412339"]
["105274","SINAPI",5631,"0,0771000","",""]
["105274","SINAPI",5632,"0,3700000","",""]
["105274","SINAPI-I",20078,"0,2200000","",""]
["105274","SINAPI",88246,"1,5421000","",""]
["105274","SINAPI",88316,"1,0281000","",""]
["105275",null,null,"","49,8664972","53,5324968"]
["105275","SINAPI",5631,"0,0851000","",""]
["105275","SINAPI",5632,"0,4084000","",""]
["105275","SINAPI-I",20078,"0,2488000","",""]
["105275","SINAPI",88246,"1,7358000","",""]
["105275","SINAPI",88316,"1,1572000","",""]
["105276",null,null,"","49,9856281","53,6519100"]
["105276","SINAPI",5631,"0,0931000","",""]
["105276","SINAPI",5632,"0,4468000","",""]
["105276","SINAPI-I",20078,"0,2819000","",""]
["105276","SINAPI",88246,"1,9294000","",""]
["105276","SINAPI",88316,"1,2863000","",""]
["105277",null,null,"","49,4221716","53,0960573"]
["105277","SINAPI",5631,"0,1091000","",""]
["105277","SINAPI",5632,"0,5235000","",""]
["105277","SINAPI-I",20078,"0,4525000","",""]
["105277","SINAPI",88246,"2,3168000","",""]
["105277","SINAPI",88316,"1,5445000","",""]
["105278",null,null,"","47,1682849","50,8837909"]
["105278","SINAPI",5678,"0,0260000","",""]
["105278","SINAPI",5679,"0,1248000","",""]
["105278","SINAPI-I",20078,"0,0549000","",""]
["105278","SINAPI",88246,"0,1970000","",""]
["105278","SINAPI",88316,"0,1313000","",""]
["105279",null,null,"","48,5048679","52,1795287"]
["105279","SINAPI",5678,"0,0282000","",""]
["105279","SINAPI",5679,"0,1350000","",""]
["105279","SINAPI-I",20078,"0,0651000","",""]
["105279","SINAPI",88246,"0,2486000","",""]
["105279","SINAPI",88316,"0,1657000","",""]
["105280",null,null,"","50,8558093","54,5127221"]
["105280","SINAPI",5678,"0,0335000","",""]
["105280","SINAPI",5679,"0,1606000","",""]
["105280","SINAPI-I",20078,"0,0850000","",""]
["105280","SINAPI",88246,"0,3777000","",""]
["105280","SINAPI",88316,"0,2518000","",""]
["105281",null,null,"","52,2421989","55,8885285"]
["105281","SINAPI",5678,"0,0388000","",""]
["105281","SINAPI",5679,"0,1862000","",""]
["105281","SINAPI-I",20078,"0,1048000","",""]
["105281","SINAPI",88246,"0,5068000","",""]
["105281","SINAPI",88316,"0,3379000","",""]
["105282",null,null,"","50,4878050","54,2277340"]
["105282","SINAPI",5678,"0,0211000","",""]
["105282","SINAPI",5679,"0,0511000","",""]
["105282","SINAPI-I",20078,"0,0326000","",""]
["105282","SINAPI",88246,"0,1685000","",""]
["105282","SINAPI",88316,"0,1123000","",""]
["105283",null,null,"","51,5397084","55,2261157"]
["105283","SINAPI",5678,"0,0335000","",""]
["105283","SINAPI",5679,"0,0810000","",""]
["105283","SINAPI-I",20078,"0,0850000","",""]
["105283","SINAPI",88246,"0,3412000","",""]
["105283","SINAPI",88316,"0,2275000","",""]
["105284",null,null,"","52,8698327","56,4963735"]
["105284","SINAPI",5678,"0,0442000","",""]
["105284","SINAPI",5679,"0,2118000","",""]
["105284","SINAPI-I",20078,"0,1357000","",""]
["105284","SINAPI",88246,"0,6359000","",""]
["105284","SINAPI",88316,"0,4240000","",""]
["105297",null,null,"","47,2357724","50,9818732"]
["105297","SINAPI",5678,"0,0130000","",""]
["105297","SINAPI",5679,"0,0624000","",""]
["105297","SINAPI-I",20078,"0,0275000","",""]
["105297","SINAPI",88246,"0,0985000","",""]
["105297","SINAPI",88316,"0,0657000","",""]
["105298",null,null,"","52,9777778","56,6393443"]
["105298","SINAPI",5678,"0,0251000","",""]
["105298","SINAPI",5679,"0,0607000","",""]
["105298","SINAPI-I",20078,"0,0425000","",""]
["105298","SINAPI",88246,"0,2559000","",""]
["105298","SINAPI",88316,"0,1706000","",""]
["105299",null,null,"","54,5231417","58,1477898"]
["105299","SINAPI",5678,"0,0291000","",""]
["105299","SINAPI",5679,"0,0704000","",""]
["105299","SINAPI-I",20078,"0,0524000","",""]
["105299","SINAPI",88246,"0,3434000","",""]
["105299","SINAPI",88316,"0,2289000","",""]
["105300",null,null,"","55,1654677","58,7830689"]
["105300","SINAPI",5678,"0,0331000","",""]
["105300","SINAPI",5679,"0,0801000","",""]
["105300","SINAPI-I",20078,"0,0678000","",""]
["105300","SINAPI",88246,"0,4309000","",""]
["105300","SINAPI",88316,"0,2873000","",""]
["105301",null,null,"","55,6532358","59,2459606"]
["105301","SINAPI",5678,"0,0371000","",""]
["105301","SINAPI",5679,"0,0898000","",""]
["105301","SINAPI-I",20078,"0,0829000","",""]
["105301","SINAPI",88246,"0,5184000","",""]
["105301","SINAPI",88316,"0,3456000","",""]
["105302",null,null,"","55,9889762","59,5715678"]
["105302","SINAPI",5678,"0,0411000","",""]
["105302","SINAPI",5679,"0,0995000","",""]
["105302","SINAPI-I",20078,"0,0978000","",""]
["105302","SINAPI",88246,"0,6059000","",""]
["105302","SINAPI",88316,"0,4039000","",""]
["105303",null,null,"","56,3520361","59,9241903"]
["105303","SINAPI",5678,"0,0451000","",""]
["105303","SINAPI",5679,"0,1091000","",""]
["105303","SINAPI-I",20078,"0,1125000","",""]
["105303","SINAPI",88246,"0,6934000","",""]
["105303","SINAPI",88316,"0,4622000","",""]
["105304",null,null,"","56,3703333","59,9508223"]
["105304","SINAPI",5678,"0,0491000","",""]
["105304","SINAPI",5679,"0,1188000","",""]
["105304","SINAPI-I",20078,"0,1324000","",""]
["105304","SINAPI",88246,"0,7808000","",""]
["105304","SINAPI",88316,"0,5206000","",""]
["105305",null,null,"","50,4737413","54,1363751"]
["105305","SINAPI",5631,"0,0531000","",""]
["105305","SINAPI",5632,"0,1285000","",""]
["105305","SINAPI-I",20078,"0,1488000","",""]
["105305","SINAPI",88246,"0,8683000","",""]
["105305","SINAPI",88316,"0,5789000","",""]
["105306",null,null,"","50,7639682","54,4370583"]
["105306","SINAPI",5631,"0,0611000","",""]
["105306","SINAPI",5632,"0,1478000","",""]
["105306","SINAPI-I",20078,"0,1875000","",""]
["105306","SINAPI",88246,"1,0433000","",""]
["105306","SINAPI",88316,"0,6955000","",""]
["105307",null,null,"","51,3693194","55,0366973"]
["105307","SINAPI",5631,"0,0691000","",""]
["105307","SINAPI",5632,"0,1672000","",""]
["105307","SINAPI-I",20078,"0,1985000","",""]
["105307","SINAPI",88246,"1,2183000","",""]
["105307","SINAPI",88316,"0,8122000","",""]
["105317",null,null,"","54,0983608","57,7427823"]
["105317","SINAPI",5678,"0,0247000","",""]
["105317","SINAPI",5679,"0,0599000","",""]
["105317","SINAPI-I",20078,"0,0829000","",""]
["105317","SINAPI",88246,"0,3456000","",""]
["105317","SINAPI",88316,"0,2304000","",""]
["105318",null,null,"","54,4217688","58,0296129"]
["105318","SINAPI",5678,"0,0274000","",""]
["105318","SINAPI",5679,"0,0663000","",""]
["105318","SINAPI-I",20078,"0,0978000","",""]
["105318","SINAPI",88246,"0,4039000","",""]
["105318","SINAPI",88316,"0,2693000","",""]
["105319",null,null,"","53,0028112","56,6375856"]
["105319","SINAPI",5678,"0,0388000","",""]
["105319","SINAPI",5679,"0,0939000","",""]
["105319","SINAPI-I",20078,"0,1048000","",""]
["105319","SINAPI",88246,"0,4579000","",""]
["105319","SINAPI",88316,"0,3053000","",""]
["105320",null,null,"","53,6043588","57,2256570"]
["105320","SINAPI",5678,"0,0442000","",""]
["105320","SINAPI",5679,"0,1068000","",""]
["105320","SINAPI-I",20078,"0,1357000","",""]
["105320","SINAPI",88246,"0,5745000","",""]
["105320","SINAPI",88316,"0,3830000","",""]
["105321",null,null,"","54,0170638","57,6595746"]
["105321","SINAPI",5678,"0,0495000","",""]
["105321","SINAPI",5679,"0,1197000","",""]
["105321","SINAPI-I",20078,"0,1658000","",""]
["105321","SINAPI",88246,"0,6912000","",""]
["105321","SINAPI",88316,"0,4608000","",""]
["105322",null,null,"","54,3562067","57,9545455"]
["105322","SINAPI",5678,"0,0548000","",""]
["105322","SINAPI",5679,"0,1326000","",""]
["105322","SINAPI-I",20078,"0,1957000","",""]
["105322","SINAPI",88246,"0,8078000","",""]
["105322","SINAPI",88316,"0,5385000","",""]
["105323",null,null,"","54,5912808","58,2016555"]
["105323","SINAPI",5678,"0,0602000","",""]
["105323","SINAPI",5679,"0,1455000","",""]
["105323","SINAPI-I",20078,"0,2250000","",""]
["105323","SINAPI",88246,"0,9245000","",""]
["105323","SINAPI",88316,"0,6163000","",""]
["105324",null,null,"","54,5697618","58,1738839"]
["105324","SINAPI",5678,"0,0655000","",""]
["105324","SINAPI",5679,"0,1584000","",""]
["105324","SINAPI-I",20078,"0,2647000","",""]
["105324","SINAPI",88246,"1,0411000","",""]
["105324","SINAPI",88316,"0,6941000","",""]
["105325",null,null,"","49,0047301","52,6792247"]
["105325","SINAPI",5631,"0,0708000","",""]
["105325","SINAPI",5632,"0,1713000","",""]
["105325","SINAPI-I",20078,"0,2975000","",""]
["105325","SINAPI",88246,"1,1578000","",""]
["105325","SINAPI",88316,"0,7718000","",""]
["105326",null,null,"","49,2006959","52,8665847"]
["105326","SINAPI",5631,"0,0815000","",""]
["105326","SINAPI",5632,"0,1971000","",""]
["105326","SINAPI-I",20078,"0,3750000","",""]
["105326","SINAPI",88246,"1,3910000","",""]
["105326","SINAPI",88316,"0,9274000","",""]
["105340",null,null,"","51,7081291","55,3639382"]
["105340","SINAPI",5631,"0,0771000","",""]
["105340","SINAPI",5632,"0,1866000","",""]
["105340","SINAPI-I",20078,"0,2200000","",""]
["105340","SINAPI",88246,"1,3932000","",""]
["105340","SINAPI",88316,"0,9288000","",""]
["105341",null,null,"","52,0087708","55,6564931"]
["105341","SINAPI",5631,"0,0931000","",""]
["105341","SINAPI",5632,"0,2253000","",""]
["105341","SINAPI-I",20078,"0,2819000","",""]
["105341","SINAPI",88246,"1,7432000","",""]
["105341","SINAPI",88316,"1,1621000","",""]
["105342",null,null,"","51,2159647","54,8708289"]
["105342","SINAPI",5631,"0,1091000","",""]
["105342","SINAPI",5632,"0,2640000","",""]
["105342","SINAPI-I",20078,"0,4525000","",""]
["105342","SINAPI",88246,"2,0931000","",""]
["105342","SINAPI",88316,"1,3954000","",""]
["105343",null,null,"","47,5520834","51,2584706"]
["105343","SINAPI",5678,"0,0260000","",""]
["105343","SINAPI",5679,"0,0629000","",""]
["105343","SINAPI-I",20078,"0,0549000","",""]
["105343","SINAPI",88246,"0,1779000","",""]
["105343","SINAPI",88316,"0,1186000","",""]
["105344",null,null,"","49,9060423","53,5798005"]
["105344","SINAPI",5631,"0,0922000","",""]
["105344","SINAPI",5632,"0,2229000","",""]
["105344","SINAPI-I",20078,"0,3970000","",""]
["105344","SINAPI",88246,"1,6243000","",""]
["105344","SINAPI",88316,"1,0829000","",""]
["105345",null,null,"","50,4365692","54,1034720"]
["105345","SINAPI",5631,"0,1135000","",""]
["105345","SINAPI",5632,"0,2746000","",""]
["105345","SINAPI-I",20078,"0,4975000","",""]
["105345","SINAPI",88246,"2,0909000","",""]
["105345","SINAPI",88316,"1,3939000","",""]
["105346",null,null,"","50,4944377","54,1609043"]
["105346","SINAPI",5631,"0,1242000","",""]
["105346","SINAPI",5632,"0,3004000","",""]
["105346","SINAPI-I",20078,"0,5638000","",""]
["105346","SINAPI",88246,"2,3242000","",""]
["105346","SINAPI",88316,"1,5495000","",""]
["105347",null,null,"","49,2945327","52,9624869"]
["105347","SINAPI",5631,"0,1455000","",""]
["105347","SINAPI",5632,"0,3520000","",""]
["105347","SINAPI-I",20078,"0,9050000","",""]
["105347","SINAPI",88246,"2,7908000","",""]
["105347","SINAPI",88316,"1,8605000","",""]
["105348",null,null,"","53,2983837","56,9298954"]
["105348","SINAPI",5678,"0,0495000","",""]
["105348","SINAPI",5679,"0,2374000","",""]
["105348","SINAPI-I",20078,"0,1658000","",""]
["105348","SINAPI",88246,"0,7650000","",""]
["105348","SINAPI",88316,"0,5100000","",""]
["105349",null,null,"","53,6557503","57,2932508"]
["105349","SINAPI",5678,"0,0548000","",""]
["105349","SINAPI",5679,"0,2630000","",""]
["105349","SINAPI-I",20078,"0,1957000","",""]
["105349","SINAPI",88246,"0,8942000","",""]
["105349","SINAPI",88316,"0,5961000","",""]
["105350",null,null,"","53,8902632","57,5201990"]
["105350","SINAPI",5678,"0,0602000","",""]
["105350","SINAPI",5679,"0,2886000","",""]
["105350","SINAPI-I",20078,"0,2250000","",""]
["105350","SINAPI",88246,"1,0233000","",""]
["105350","SINAPI",88316,"0,6822000","",""]
["105351",null,null,"","53,9607449","57,5813782"]
["105351","SINAPI",5678,"0,0655000","",""]
["105351","SINAPI",5679,"0,3142000","",""]
["105351","SINAPI-I",20078,"0,2647000","",""]
["105351","SINAPI",88246,"1,1524000","",""]
["105351","SINAPI",88316,"0,7682000","",""]
["105352",null,null,"","47,2789660","50,9575416"]
["105352","SINAPI",5631,"0,0708000","",""]
["105352","SINAPI",5632,"0,3398000","",""]
["105352","SINAPI-I",20078,"0,2975000","",""]
["105352","SINAPI",88246,"1,2815000","",""]
["105352","SINAPI",88316,"0,8543000","",""]
["105353",null,null,"","47,5456200","51,2179850"]
["105353","SINAPI",5631,"0,0815000","",""]
["105353","SINAPI",5632,"0,3910000","",""]
["105353","SINAPI-I",20078,"0,3750000","",""]
["105353","SINAPI",88246,"1,5397000","",""]
["105353","SINAPI",88316,"1,0265000","",""]
["105354",null,null,"","48,1910701","51,8690569"]
["105354","SINAPI",5631,"0,0922000","",""]
["105354","SINAPI",5632,"0,4421000","",""]
["105354","SINAPI-I",20078,"0,3970000","",""]
["105354","SINAPI",88246,"1,7979000","",""]
["105354","SINAPI",88316,"1,1986000","",""]
["105355",null,null,"","48,5398991","52,2184631"]
["105355","SINAPI",5631,"0,1028000","",""]
["105355","SINAPI",5632,"0,4933000","",""]
["105355","SINAPI-I",20078,"0,4400000","",""]
["105355","SINAPI",88246,"2,0561000","",""]
["105355","SINAPI",88316,"1,3708000","",""]
["105356",null,null,"","48,7146051","52,3846587"]
["105356","SINAPI",5631,"0,1135000","",""]
["105356","SINAPI",5632,"0,5445000","",""]
["105356","SINAPI-I",20078,"0,4975000","",""]
["105356","SINAPI",88246,"2,3144000","",""]
["105356","SINAPI",88316,"1,5429000","",""]
["105357",null,null,"","48,8043114","52,4795812"]
["105357","SINAPI",5631,"0,1242000","",""]
["105357","SINAPI",5632,"0,5957000","",""]
["105357","SINAPI-I",20078,"0,5638000","",""]
["105357","SINAPI",88246,"2,5726000","",""]
["105357","SINAPI",88316,"1,7151000","",""]
["105358",null,null,"","47,9052888","51,5775608"]
["105358","SINAPI",5631,"0,1455000","",""]
["105358","SINAPI",5632,"0,6981000","",""]
["105358","SINAPI-I",20078,"0,9050000","",""]
["105358","SINAPI",88246,"3,0890000","",""]
["105358","SINAPI",88316,"2,0593000","",""]
["105369",null,null,"","14,8346055","16,8137193"]
["105369","SINAPI",5678,"0,0260000","",""]
["105369","SINAPI",5679,"0,1248000","",""]
["105369","SINAPI-I",20078,"0,0549000","",""]
["105369","SINAPI-I",40421,"1,0000000","",""]
["105369","SINAPI",88246,"0,1970000","",""]
["105369","SINAPI",88316,"0,1313000","",""]
["105377",null,null,"","17,3930348","19,6010071"]
["105377","SINAPI",5678,"0,0195000","",""]
["105377","SINAPI",5679,"0,0936000","",""]
["105377","SINAPI-I",20078,"0,0275000","",""]
["105377","SINAPI-I",40418,"1,0000000","",""]
["105377","SINAPI",88246,"0,1477000","",""]
["105377","SINAPI",88316,"0,0985000","",""]
["105378",null,null,"","48,6013987","52,2727274"]
["105378","SINAPI",5678,"0,0141000","",""]
["105378","SINAPI",5679,"0,0675000","",""]
["105378","SINAPI-I",20078,"0,0326000","",""]
["105378","SINAPI",88246,"0,1243000","",""]
["105378","SINAPI",88316,"0,0829000","",""]
["105379",null,null,"","51,0172145","54,6814673"]
["105379","SINAPI",5678,"0,0167000","",""]
["105379","SINAPI",5679,"0,0803000","",""]
["105379","SINAPI-I",20078,"0,0425000","",""]
["105379","SINAPI",88246,"0,1889000","",""]
["105379","SINAPI",88316,"0,1259000","",""]
["105380",null,null,"","48,8205561","52,4945263"]
["105380","SINAPI",5631,"0,0621000","",""]
["105380","SINAPI",5632,"0,2978000","",""]
["105380","SINAPI-I",20078,"0,2819000","",""]
["105380","SINAPI",88246,"1,2863000","",""]
["105380","SINAPI",88316,"0,8575000","",""]
["105388",null,null,"","51,7308949","55,4282269"]
["105388","SINAPI",5678,"0,0167000","",""]
["105388","SINAPI",5679,"0,0405000","",""]
["105388","SINAPI-I",20078,"0,0425000","",""]
["105388","SINAPI",88246,"0,1706000","",""]
["105388","SINAPI",88316,"0,1137000","",""]
["105389",null,null,"","53,1619539","56,8041727"]
["105389","SINAPI",5678,"0,0194000","",""]
["105389","SINAPI",5679,"0,0469000","",""]
["105389","SINAPI-I",20078,"0,0524000","",""]
["105389","SINAPI",88246,"0,2289000","",""]
["105389","SINAPI",88316,"0,1526000","",""]
["105390",null,null,"","51,9028975","55,5571636"]
["105390","SINAPI",5631,"0,0851000","",""]
["105390","SINAPI",5632,"0,2059000","",""]
["105390","SINAPI-I",20078,"0,2488000","",""]
["105390","SINAPI",88246,"1,5682000","",""]
["105390","SINAPI",88316,"1,0455000","",""]
["105391",null,null,"","50,2842543","53,9521952"]
["105391","SINAPI",5631,"0,1028000","",""]
["105391","SINAPI",5632,"0,2487000","",""]
["105391","SINAPI-I",20078,"0,4400000","",""]
["105391","SINAPI",88246,"1,8576000","",""]
["105391","SINAPI",88316,"1,2384000","",""]
["105392",null,null,"","52,3434260","55,9938721"]
["105392","SINAPI",5678,"0,0194000","",""]
["105392","SINAPI",5679,"0,0931000","",""]
["105392","SINAPI-I",20078,"0,0524000","",""]
["105392","SINAPI",88246,"0,2534000","",""]
["105392","SINAPI",88316,"0,1689000","",""]
["105393",null,null,"","52,9452056","56,5602277"]
["105393","SINAPI",5678,"0,0221000","",""]
["105393","SINAPI",5679,"0,1059000","",""]
["105393","SINAPI-I",20078,"0,0678000","",""]
["105393","SINAPI",88246,"0,3180000","",""]
["105393","SINAPI",88316,"0,2120000","",""]
["105394",null,null,"","53,3898306","57,0428226"]
["105394","SINAPI",5678,"0,0247000","",""]
["105394","SINAPI",5679,"0,1187000","",""]
["105394","SINAPI-I",20078,"0,0829000","",""]
["105394","SINAPI",88246,"0,3825000","",""]
["105394","SINAPI",88316,"0,2550000","",""]
["105395",null,null,"","53,7541361","57,3874297"]
["105395","SINAPI",5678,"0,0274000","",""]
["105395","SINAPI",5679,"0,1315000","",""]
["105395","SINAPI-I",20078,"0,0978000","",""]
["105395","SINAPI",88246,"0,4471000","",""]
["105395","SINAPI",88316,"0,2981000","",""]
["105396",null,null,"","53,9797070","57,6116304"]
["105396","SINAPI",5678,"0,0301000","",""]
["105396","SINAPI",5679,"0,1443000","",""]
["105396","SINAPI-I",20078,"0,1125000","",""]
["105396","SINAPI",88246,"0,5116000","",""]
["105396","SINAPI",88316,"0,3411000","",""]
["105397",null,null,"","54,0246118","57,6472776"]
["105397","SINAPI",5678,"0,0327000","",""]
["105397","SINAPI",5679,"0,1571000","",""]
["105397","SINAPI-I",20078,"0,1324000","",""]
["105397","SINAPI",88246,"0,5762000","",""]
["105397","SINAPI",88316,"0,3841000","",""]
["105398",null,null,"","47,3389805","51,0110022"]
["105398","SINAPI",5631,"0,0354000","",""]
["105398","SINAPI",5632,"0,1699000","",""]
["105398","SINAPI-I",20078,"0,1488000","",""]
["105398","SINAPI",88246,"0,6407000","",""]
["105398","SINAPI",88316,"0,4272000","",""]
["105399",null,null,"","47,5664016","51,2351098"]
["105399","SINAPI",5631,"0,0407000","",""]
["105399","SINAPI",5632,"0,1955000","",""]
["105399","SINAPI-I",20078,"0,1875000","",""]
["105399","SINAPI",88246,"0,7699000","",""]
["105399","SINAPI",88316,"0,5132000","",""]
["105400",null,null,"","48,2157580","51,8980419"]
["105400","SINAPI",5631,"0,0461000","",""]
["105400","SINAPI",5632,"0,2211000","",""]
["105400","SINAPI-I",20078,"0,1985000","",""]
["105400","SINAPI",88246,"0,8990000","",""]
["105400","SINAPI",88316,"0,5993000","",""]
["105401",null,null,"","48,5622006","52,2441479"]
["105401","SINAPI",5631,"0,0514000","",""]
["105401","SINAPI",5632,"0,2467000","",""]
["105401","SINAPI-I",20078,"0,2200000","",""]
["105401","SINAPI",88246,"1,0281000","",""]
["105401","SINAPI",88316,"0,6854000","",""]
["105402",null,null,"","48,7322894","52,4056768"]
["105402","SINAPI",5631,"0,0568000","",""]
["105402","SINAPI",5632,"0,2723000","",""]
["105402","SINAPI-I",20078,"0,2488000","",""]
["105402","SINAPI",88246,"1,1572000","",""]
["105402","SINAPI",88316,"0,7715000","",""]
["97173",null,null,"","49,5238096","53,2094906"]
["97173","SINAPI",5631,"0,0184000","",""]
["97173","SINAPI",5632,"0,0882000","",""]
["97173","SINAPI-I",10997,"0,1875000","",""]
["97173","SINAPI",88246,"0,1604000","",""]
["97173","SINAPI",88316,"0,1069000","",""]
["97173","SINAPI",88317,"0,5640000","",""]
["97174",null,null,"","50,3730726","54,0528095"]
["97174","SINAPI",5631,"0,0210000","",""]
["97174","SINAPI",5632,"0,1006000","",""]
["97174","SINAPI-I",10997,"0,2187000","",""]
["97174","SINAPI",88246,"0,2233000","",""]
["97174","SINAPI",88316,"0,1489000","",""]
["97174","SINAPI",88317,"0,6580000","",""]
["97175",null,null,"","50,9463499","54,6148783"]
["97175","SINAPI",5631,"0,0236000","",""]
["97175","SINAPI",5632,"0,1131000","",""]
["97175","SINAPI-I",10997,"0,2499000","",""]
["97175","SINAPI",88246,"0,2862000","",""]
["97175","SINAPI",88316,"0,1908000","",""]
["97175","SINAPI",88317,"0,7520000","",""]
["97176",null,null,"","51,4089777","55,0726309"]
["97176","SINAPI",5631,"0,0262000","",""]
["97176","SINAPI",5632,"0,1256000","",""]
["97176","SINAPI-I",10997,"0,2812000","",""]
["97176","SINAPI",88246,"0,3492000","",""]
["97176","SINAPI",88316,"0,2328000","",""]
["97176","SINAPI",88317,"0,8460000","",""]
["97177",null,null,"","51,7643143","55,4245284"]
["97177","SINAPI",5631,"0,0288000","",""]
["97177","SINAPI",5632,"0,1381000","",""]
["97177","SINAPI-I",10997,"0,3124000","",""]
["97177","SINAPI",88246,"0,4121000","",""]
["97177","SINAPI",88316,"0,2747000","",""]
["97177","SINAPI",88317,"0,9400000","",""]
["97178",null,null,"","52,3008368","55,9465817"]
["97178","SINAPI",5631,"0,0340000","",""]
["97178","SINAPI",5632,"0,1630000","",""]
["97178","SINAPI-I",10997,"0,3749000","",""]
["97178","SINAPI",88246,"0,5379000","",""]
["97178","SINAPI",88316,"0,3586000","",""]
["97178","SINAPI",88317,"1,1280000","",""]
["97179",null,null,"","52,6534700","56,2926622"]
["97179","SINAPI",5631,"0,0392000","",""]
["97179","SINAPI",5632,"0,1880000","",""]
["97179","SINAPI-I",10997,"0,4374000","",""]
["97179","SINAPI",88246,"0,6638000","",""]
["97179","SINAPI",88316,"0,4425000","",""]
["97179","SINAPI",88317,"1,3160000","",""]
["97180",null,null,"","52,9136595","56,5544458"]
["97180","SINAPI",5631,"0,0444000","",""]
["97180","SINAPI",5632,"0,2129000","",""]
["97180","SINAPI-I",10997,"0,4999000","",""]
["97180","SINAPI",88246,"0,7896000","",""]
["97180","SINAPI",88316,"0,5264000","",""]
["97180","SINAPI",88317,"1,5040000","",""]
["97181",null,null,"","53,1248157","56,7680837"]
["97181","SINAPI",5631,"0,0496000","",""]
["97181","SINAPI",5632,"0,2378000","",""]
["97181","SINAPI-I",10997,"0,5624000","",""]
["97181","SINAPI",88246,"0,9155000","",""]
["97181","SINAPI",88316,"0,6103000","",""]
["97181","SINAPI",88317,"1,6920000","",""]
["97182",null,null,"","51,9789735","55,6327970"]
["97182","SINAPI-I",10997,"0,6249000","",""]
["97182","SINAPI",88246,"1,0413000","",""]
["97182","SINAPI",88316,"0,6942000","",""]
["97182","SINAPI",88317,"1,8799000","",""]
["97182","SINAPI",88907,"0,0548000","",""]
["97182","SINAPI",88908,"0,2628000","",""]
["97183",null,null,"","51,2763597","54,9373846"]
["97183","SINAPI",5631,"0,0184000","",""]
["97183","SINAPI",5632,"0,0445000","",""]
["97183","SINAPI-I",10997,"0,1875000","",""]
["97183","SINAPI",88246,"0,1449000","",""]
["97183","SINAPI",88316,"0,0966000","",""]
["97183","SINAPI",88317,"0,5640000","",""]
["97184",null,null,"","52,0266520","55,6923078"]
["97184","SINAPI",5631,"0,0210000","",""]
["97184","SINAPI",5632,"0,0507000","",""]
["97184","SINAPI-I",10997,"0,2187000","",""]
["97184","SINAPI",88246,"0,2018000","",""]
["97184","SINAPI",88316,"0,1345000","",""]
["97184","SINAPI",88317,"0,6580000","",""]
["97185",null,null,"","52,5630853","56,2243704"]
["97185","SINAPI",5631,"0,0236000","",""]
["97185","SINAPI",5632,"0,0570000","",""]
["97185","SINAPI-I",10997,"0,2499000","",""]
["97185","SINAPI",88246,"0,2586000","",""]
["97185","SINAPI",88316,"0,1724000","",""]
["97185","SINAPI",88317,"0,7520000","",""]
["97186",null,null,"","52,9795806","56,6303653"]
["97186","SINAPI",5631,"0,0262000","",""]
["97186","SINAPI",5632,"0,0633000","",""]
["97186","SINAPI-I",10997,"0,2812000","",""]
["97186","SINAPI",88246,"0,3155000","",""]
["97186","SINAPI",88316,"0,2103000","",""]
["97186","SINAPI",88317,"0,8460000","",""]
["97187",null,null,"","53,3160431","56,9525112"]
["97187","SINAPI",5631,"0,0288000","",""]
["97187","SINAPI",5632,"0,0696000","",""]
["97187","SINAPI-I",10997,"0,3124000","",""]
["97187","SINAPI",88246,"0,3723000","",""]
["97187","SINAPI",88316,"0,2482000","",""]
["97187","SINAPI",88317,"0,9400000","",""]
["97188",null,null,"","53,7870362","57,4170705"]
["97188","SINAPI",5631,"0,0340000","",""]
["97188","SINAPI",5632,"0,0822000","",""]
["97188","SINAPI-I",10997,"0,3749000","",""]
["97188","SINAPI",88246,"0,4860000","",""]
["97188","SINAPI",88316,"0,3240000","",""]
["97188","SINAPI",88317,"1,1280000","",""]
["97189",null,null,"","54,1028494","57,7238336"]
["97189","SINAPI",5631,"0,0392000","",""]
["97189","SINAPI",5632,"0,0948000","",""]
["97189","SINAPI-I",10997,"0,4374000","",""]
["97189","SINAPI",88246,"0,5997000","",""]
["97189","SINAPI",88316,"0,3998000","",""]
["97189","SINAPI",88317,"1,3160000","",""]
["97190",null,null,"","54,3558921","57,9763614"]
["97190","SINAPI",5631,"0,0444000","",""]
["97190","SINAPI",5632,"0,1073000","",""]
["97190","SINAPI-I",10997,"0,4999000","",""]
["97190","SINAPI",88246,"0,7134000","",""]
["97190","SINAPI",88316,"0,4756000","",""]
["97190","SINAPI",88317,"1,5040000","",""]
["97191",null,null,"","54,5317617","58,1520102"]
["97191","SINAPI",5631,"0,0496000","",""]
["97191","SINAPI",5632,"0,1199000","",""]
["97191","SINAPI-I",10997,"0,5624000","",""]
["97191","SINAPI",88246,"0,8271000","",""]
["97191","SINAPI",88316,"0,5514000","",""]
["97191","SINAPI",88317,"1,6920000","",""]
["97192",null,null,"","53,5767598","57,2033450"]
["97192","SINAPI-I",10997,"0,6249000","",""]
["97192","SINAPI",88246,"0,9408000","",""]
["97192","SINAPI",88316,"0,6272000","",""]
["97192","SINAPI",88317,"1,8799000","",""]
["97192","SINAPI",88907,"0,0548000","",""]
["97192","SINAPI",88908,"0,1325000","",""]
["90694",null,null,"","6,3690476","7,2888015"]
["90694","SINAPI-I",20078,"0,0104000","",""]
["90694","SINAPI-I",36365,"1,0500000","",""]
["90694","SINAPI",88246,"0,0753000","",""]
["90694","SINAPI",88316,"0,0753000","",""]
["90695",null,null,"","3,9899202","4,5909849"]
["90695","SINAPI-I",20078,"0,0146000","",""]
["90695","SINAPI-I",41936,"1,0500000","",""]
["90695","SINAPI",88246,"0,0892000","",""]
["90695","SINAPI",88316,"0,0892000","",""]
["90696",null,null,"","2,7660512","3,1930242"]
["90696","SINAPI-I",20078,"0,0167000","",""]
["90696","SINAPI-I",41930,"1,0500000","",""]
["90696","SINAPI",88246,"0,1030000","",""]
["90696","SINAPI",88316,"0,1030000","",""]
["90697",null,null,"","2,0255429","2,3393472"]
["90697","SINAPI-I",20078,"0,0208000","",""]
["90697","SINAPI-I",41931,"1,0500000","",""]
["90697","SINAPI",88246,"0,1169000","",""]
["90697","SINAPI",88316,"0,1169000","",""]
["90698",null,null,"","1,4866521","1,7196927"]
["90698","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["90698","SINAPI-I",41932,"1,0500000","",""]
["90698","SINAPI",88246,"0,1308000","",""]
["90698","SINAPI",88316,"0,1308000","",""]
["90699",null,null,"","1,1687598","1,3537530"]
["90699","SINAPI-I",20078,"0,0292000","",""]
["90699","SINAPI-I",41933,"1,0500000","",""]
["90699","SINAPI",88246,"0,1447000","",""]
["90699","SINAPI",88316,"0,1447000","",""]
["90700",null,null,"","0,8201513","0,9520565"]
["90700","SINAPI",5678,"0,0283000","",""]
["90700","SINAPI",5679,"0,0176000","",""]
["90700","SINAPI-I",20078,"0,0333000","",""]
["90700","SINAPI-I",41934,"1,0500000","",""]
["90700","SINAPI",88246,"0,0873000","",""]
["90700","SINAPI",88316,"0,0873000","",""]
["90701",null,null,"","5,6377449","6,4729194"]
["90701","SINAPI-I",305,"0,1667000","",""]
["90701","SINAPI-I",20078,"0,0146000","",""]
["90701","SINAPI-I",38032,"1,0500000","",""]
["90701","SINAPI",88246,"0,0993000","",""]
["90701","SINAPI",88316,"0,0993000","",""]
["90702",null,null,"","3,8955790","4,4899598"]
["90702","SINAPI-I",306,"0,1667000","",""]
["90702","SINAPI-I",20078,"0,0167000","",""]
["90702","SINAPI-I",38033,"1,0500000","",""]
["90702","SINAPI",88246,"0,1132000","",""]
["90702","SINAPI",88316,"0,1132000","",""]
["90703",null,null,"","2,8053830","3,2361125"]
["90703","SINAPI-I",307,"0,1667000","",""]
["90703","SINAPI-I",20078,"0,0188000","",""]
["90703","SINAPI-I",38034,"1,0500000","",""]
["90703","SINAPI",88246,"0,1271000","",""]
["90703","SINAPI",88316,"0,1271000","",""]
["90704",null,null,"","2,1017351","2,4219647"]
["90704","SINAPI-I",308,"0,1667000","",""]
["90704","SINAPI-I",20078,"0,0208000","",""]
["90704","SINAPI-I",38035,"1,0500000","",""]
["90704","SINAPI",88246,"0,1410000","",""]
["90704","SINAPI",88316,"0,1410000","",""]
["90705",null,null,"","1,7649728","2,0396208"]
["90705","SINAPI-I",309,"0,1667000","",""]
["90705","SINAPI-I",20078,"0,0229000","",""]
["90705","SINAPI-I",38036,"1,0500000","",""]
["90705","SINAPI",88246,"0,1549000","",""]
["90705","SINAPI",88316,"0,1549000","",""]
["90706",null,null,"","1,1405385","1,3178310"]
["90706","SINAPI-I",310,"0,1667000","",""]
["90706","SINAPI",5678,"0,0316000","",""]
["90706","SINAPI",5679,"0,0196000","",""]
["90706","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["90706","SINAPI-I",38037,"1,0500000","",""]
["90706","SINAPI",88246,"0,0975000","",""]
["90706","SINAPI",88316,"0,0975000","",""]
["90708",null,null,"","0,7674480","0,8893491"]
["90708","SINAPI",5631,"0,0422000","",""]
["90708","SINAPI",5632,"0,0262000","",""]
["90708","SINAPI-I",20078,"0,0694000","",""]
["90708","SINAPI-I",41782,"1,0500000","",""]
["90708","SINAPI",88246,"0,1301000","",""]
["90708","SINAPI",88316,"0,1301000","",""]
["90724",null,null,"","70,4545455","73,4235532"]
["90724","SINAPI",88246,"0,5086000","",""]
["90724","SINAPI",88316,"0,5086000","",""]
["90724","SINAPI",88629,"0,0018000","",""]
["90725",null,null,"","70,2815433","73,2708090"]
["90725","SINAPI",88246,"0,6217000","",""]
["90725","SINAPI",88316,"0,6217000","",""]
["90725","SINAPI",88629,"0,0025000","",""]
["90726",null,null,"","69,9912320","72,9873718"]
["90726","SINAPI",88246,"0,7348000","",""]
["90726","SINAPI",88316,"0,7348000","",""]
["90726","SINAPI",88629,"0,0033000","",""]
["90727",null,null,"","69,8806593","72,8715237"]
["90727","SINAPI",88246,"0,8479000","",""]
["90727","SINAPI",88316,"0,8479000","",""]
["90727","SINAPI",88629,"0,0040000","",""]
["90728",null,null,"","69,8097464","72,8174306"]
["90728","SINAPI",88246,"0,9610000","",""]
["90728","SINAPI",88316,"0,9610000","",""]
["90728","SINAPI",88629,"0,0047000","",""]
["90729",null,null,"","69,6798213","72,6931331"]
["90729","SINAPI",88246,"1,0741000","",""]
["90729","SINAPI",88316,"1,0741000","",""]
["90729","SINAPI",88629,"0,0054000","",""]
["90730",null,null,"","69,6313241","72,6391078"]
["90730","SINAPI",88246,"1,1872000","",""]
["90730","SINAPI",88316,"1,1872000","",""]
["90730","SINAPI",88629,"0,0061000","",""]
["90731",null,null,"","69,5887048","72,6056183"]
["90731","SINAPI",88246,"1,3003000","",""]
["90731","SINAPI",88316,"1,3003000","",""]
["90731","SINAPI",88629,"0,0068000","",""]
["90732",null,null,"","69,4795106","72,4973749"]
["90732","SINAPI",88246,"1,6396000","",""]
["90732","SINAPI",88316,"1,6396000","",""]
["90732","SINAPI",88629,"0,0089000","",""]
["90733",null,null,"","72,7891157","75,5600815"]
["90733","SINAPI",88246,"0,0753000","",""]
["90733","SINAPI",88316,"0,0753000","",""]
["90734",null,null,"","73,2177264","75,9930916"]
["90734","SINAPI",88246,"0,0892000","",""]
["90734","SINAPI",88316,"0,0892000","",""]
["90735",null,null,"","72,9235881","75,7440477"]
["90735","SINAPI",88246,"0,1030000","",""]
["90735","SINAPI",88316,"0,1030000","",""]
["90736",null,null,"","72,5947522","75,4248367"]
["90736","SINAPI",88246,"0,1169000","",""]
["90736","SINAPI",88316,"0,1169000","",""]
["90737",null,null,"","72,5617686","75,4079255"]
["90737","SINAPI",88246,"0,1308000","",""]
["90737","SINAPI",88316,"0,1308000","",""]
["90738",null,null,"","72,5882353","75,4478399"]
["90738","SINAPI",88246,"0,1447000","",""]
["90738","SINAPI",88316,"0,1447000","",""]
["90739",null,null,"","46,5437789","50,2999144"]
["90739","SINAPI",5678,"0,0283000","",""]
["90739","SINAPI",5679,"0,0176000","",""]
["90739","SINAPI",88246,"0,0873000","",""]
["90739","SINAPI",88316,"0,0873000","",""]
["90740",null,null,"","72,6804124","75,5007705"]
["90740","SINAPI",88246,"0,0993000","",""]
["90740","SINAPI",88316,"0,0993000","",""]
["90741",null,null,"","72,5903615","75,4385965"]
["90741","SINAPI",88246,"0,1132000","",""]
["90741","SINAPI",88316,"0,1132000","",""]
["90742",null,null,"","72,7516779","75,5716005"]
["90742","SINAPI",88246,"0,1271000","",""]
["90742","SINAPI",88316,"0,1271000","",""]
["90743",null,null,"","72,7053141","75,4880695"]
["90743","SINAPI",88246,"0,1410000","",""]
["90743","SINAPI",88316,"0,1410000","",""]
["90744",null,null,"","72,7172718","75,5424064"]
["90744","SINAPI",88246,"0,1549000","",""]
["90744","SINAPI",88316,"0,1549000","",""]
["90745",null,null,"","46,5403626","50,1918650"]
["90745","SINAPI",5678,"0,0316000","",""]
["90745","SINAPI",5679,"0,0196000","",""]
["90745","SINAPI",88246,"0,0975000","",""]
["90745","SINAPI",88316,"0,0975000","",""]
["90746",null,null,"","73,2067511","75,9469697"]
["90746","SINAPI",88246,"0,0814000","",""]
["90746","SINAPI",88316,"0,0814000","",""]
["90747",null,null,"","37,3208108","40,8582091"]
["90747","SINAPI",5631,"0,0422000","",""]
["90747","SINAPI",5632,"0,0262000","",""]
["90747","SINAPI",88246,"0,1301000","",""]
["90747","SINAPI",88316,"0,1301000","",""]
["94869",null,null,"","0,4782759","0,5527724"]
["94869","SINAPI-I",20078,"0,0379000","",""]
["94869","SINAPI-I",41779,"1,0500000","",""]
["94869","SINAPI",88246,"0,0200000","",""]
["94869","SINAPI",88316,"0,0200000","",""]
["94870",null,null,"","37,3873873","40,8510638"]
["94870","SINAPI-I",20078,"0,0379000","",""]
["94870","SINAPI",88246,"0,0200000","",""]
["94870","SINAPI",88316,"0,0200000","",""]
["94871",null,null,"","0,5448187","0,6289539"]
["94871","SINAPI-I",20078,"0,0417000","",""]
["94871","SINAPI-I",41780,"1,0500000","",""]
["94871","SINAPI",88246,"0,0349000","",""]
["94871","SINAPI",88316,"0,0349000","",""]
["94872",null,null,"","45,6790123","49,2795389"]
["94872","SINAPI-I",20078,"0,0417000","",""]
["94872","SINAPI",88246,"0,0349000","",""]
["94872","SINAPI",88316,"0,0349000","",""]
["94875",null,null,"","0,7172721","0,8296187"]
["94875","SINAPI",5631,"0,0638000","",""]
["94875","SINAPI",5632,"0,0397000","",""]
["94875","SINAPI-I",20078,"0,1042000","",""]
["94875","SINAPI-I",41783,"1,0500000","",""]
["94875","SINAPI",88246,"0,1970000","",""]
["94875","SINAPI",88316,"0,1970000","",""]
["94876",null,null,"","33,9153597","37,2752810"]
["94876","SINAPI",5631,"0,0638000","",""]
["94876","SINAPI",5632,"0,0397000","",""]
["94876","SINAPI-I",20078,"0,1042000","",""]
["94876","SINAPI",88246,"0,1970000","",""]
["94876","SINAPI",88316,"0,1970000","",""]
["94878",null,null,"","34,3478261","37,7847795"]
["94878","SINAPI",5631,"0,0749000","",""]
["94878","SINAPI",5632,"0,0466000","",""]
["94878","SINAPI-I",20078,"0,1042000","",""]
["94878","SINAPI",88246,"0,2311000","",""]
["94878","SINAPI",88316,"0,2311000","",""]
["94879",null,null,"","0,6700521","0,7757510"]
["94879","SINAPI",5631,"0,0917000","",""]
["94879","SINAPI",5632,"0,0570000","",""]
["94879","SINAPI-I",20078,"0,2083000","",""]
["94879","SINAPI-I",41785,"1,0500000","",""]
["94879","SINAPI",88246,"0,2830000","",""]
["94879","SINAPI",88316,"0,2830000","",""]
["94880",null,null,"","32,7634194","36,0922148"]
["94880","SINAPI",5631,"0,0917000","",""]
["94880","SINAPI",5632,"0,0570000","",""]
["94880","SINAPI-I",20078,"0,2083000","",""]
["94880","SINAPI",88246,"0,2830000","",""]
["94880","SINAPI",88316,"0,2830000","",""]
["94881",null,null,"","0,5767056","0,6672957"]
["94881","SINAPI",5631,"0,1088000","",""]
["94881","SINAPI",5632,"0,0676000","",""]
["94881","SINAPI-I",20078,"0,2083000","",""]
["94881","SINAPI-I",41786,"1,0500000","",""]
["94881","SINAPI",88246,"0,3355000","",""]
["94881","SINAPI",88316,"0,3355000","",""]
["94882",null,null,"","33,3788862","36,7191304"]
["94882","SINAPI",5631,"0,1088000","",""]
["94882","SINAPI",5632,"0,0676000","",""]
["94882","SINAPI-I",20078,"0,2083000","",""]
["94882","SINAPI",88246,"0,3355000","",""]
["94882","SINAPI",88316,"0,3355000","",""]
["94884",null,null,"","34,2538503","37,6165282"]
["94884","SINAPI",5631,"0,1434000","",""]
["94884","SINAPI",5632,"0,0891000","",""]
["94884","SINAPI-I",20078,"0,2083000","",""]
["94884","SINAPI",88246,"0,4424000","",""]
["94884","SINAPI",88316,"0,4424000","",""]
["97121",null,null,"","70,7571802","73,8317758"]
["97121","SINAPI-I",20078,"0,0042000","",""]
["97121","SINAPI",88246,"0,0640000","",""]
["97121","SINAPI",88316,"0,0640000","",""]
["97122",null,null,"","69,6120690","72,5680934"]
["97122","SINAPI-I",20078,"0,0073000","",""]
["97122","SINAPI",88246,"0,0756000","",""]
["97122","SINAPI",88316,"0,0756000","",""]
["97123",null,null,"","69,0875233","72,1943049"]
["97123","SINAPI-I",20078,"0,0094000","",""]
["97123","SINAPI",88246,"0,0872000","",""]
["97123","SINAPI",88316,"0,0872000","",""]
["97124",null,null,"","70,8333334","73,6994220"]
["97124","SINAPI-I",20078,"0,0042000","",""]
["97124","SINAPI",88246,"0,0519000","",""]
["97124","SINAPI",88316,"0,0519000","",""]
["97125",null,null,"","68,6015832","71,7339668"]
["97125","SINAPI-I",20078,"0,0073000","",""]
["97125","SINAPI",88246,"0,0613000","",""]
["97125","SINAPI",88316,"0,0613000","",""]
["97126",null,null,"","68,5649203","71,6632444"]
["97126","SINAPI-I",20078,"0,0094000","",""]
["97126","SINAPI",88246,"0,0707000","",""]
["97126","SINAPI",88316,"0,0707000","",""]
["102264",null,null,"","14,4464446","16,3292253"]
["102264","SINAPI-I",303,"0,1667000","",""]
["102264","SINAPI-I",9836,"1,0500000","",""]
["102264","SINAPI-I",20078,"0,0104200","",""]
["102264","SINAPI",88246,"0,0752800","",""]
["102264","SINAPI",88316,"0,0752800","",""]
["102265",null,null,"","69,3703957","72,3975088"]
["102265","SINAPI",88246,"2,0920000","",""]
["102265","SINAPI",88316,"2,0920000","",""]
["102265","SINAPI",88629,"0,0117000","",""]
["102266",null,null,"","69,3472156","72,3765433"]
["102266","SINAPI",88246,"2,3182000","",""]
["102266","SINAPI",88316,"2,3182000","",""]
["102266","SINAPI",88629,"0,0131000","",""]
["102267",null,null,"","69,2991882","72,3345885"]
["102267","SINAPI",88246,"2,6575000","",""]
["102267","SINAPI",88316,"2,6575000","",""]
["102267","SINAPI",88629,"0,0153000","",""]
["102268",null,null,"","69,2893804","72,3223653"]
["102268","SINAPI",88246,"2,9968000","",""]
["102268","SINAPI",88316,"2,9968000","",""]
["102268","SINAPI",88629,"0,0174000","",""]
["102269",null,null,"","69,2367367","72,2731511"]
["102269","SINAPI",88246,"3,6754000","",""]
["102269","SINAPI",88316,"3,6754000","",""]
["102269","SINAPI",88629,"0,0216000","",""]
["105260",null,null,"","10,8011159","12,3727486"]
["105260","SINAPI-I",20078,"0,0042000","",""]
["105260","SINAPI-I",36375,"1,0250000","",""]
["105260","SINAPI",88246,"0,0640000","",""]
["105260","SINAPI",88316,"0,0640000","",""]
["105285",null,null,"","9,0648072","10,3155339"]
["105285","SINAPI-I",20078,"0,0042000","",""]
["105285","SINAPI-I",36375,"1,0250000","",""]
["105285","SINAPI",88246,"0,0519000","",""]
["105285","SINAPI",88316,"0,0519000","",""]
["105286",null,null,"","33,8127294","37,1768806"]
["105286","SINAPI-I",3845,"1,0000000","",""]
["105286","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["105286","SINAPI",88246,"0,2585000","",""]
["105286","SINAPI",88316,"0,2585000","",""]
["105287",null,null,"","30,0772071","33,2371794"]
["105287","SINAPI-I",3845,"1,0000000","",""]
["105287","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["105287","SINAPI",88246,"0,2097000","",""]
["105287","SINAPI",88316,"0,2097000","",""]
["105288",null,null,"","25,3348864","28,2194848"]
["105288","SINAPI-I",11045,"1,0000000","",""]
["105288","SINAPI-I",20078,"0,0438000","",""]
["105288","SINAPI",88246,"0,3054000","",""]
["105288","SINAPI",88316,"0,3054000","",""]
["105289",null,null,"","22,0120557","24,6435027"]
["105289","SINAPI-I",11045,"1,0000000","",""]
["105289","SINAPI-I",20078,"0,0438000","",""]
["105289","SINAPI",88246,"0,2478000","",""]
["105289","SINAPI",88316,"0,2478000","",""]
["105290",null,null,"","22,1000146","24,7272211"]
["105290","SINAPI-I",3837,"1,0000000","",""]
["105290","SINAPI-I",20078,"0,0563000","",""]
["105290","SINAPI",88246,"0,3523000","",""]
["105290","SINAPI",88316,"0,3523000","",""]
["105291",null,null,"","19,0164954","21,3897280"]
["105291","SINAPI-I",3837,"1,0000000","",""]
["105291","SINAPI-I",20078,"0,0563000","",""]
["105291","SINAPI",88246,"0,2858000","",""]
["105291","SINAPI",88316,"0,2858000","",""]
["105292",null,null,"","30,9372666","34,1697810"]
["105292","SINAPI-I",1831,"1,0000000","",""]
["105292","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["105292","SINAPI",88246,"0,3877000","",""]
["105292","SINAPI",88316,"0,3877000","",""]
["105293",null,null,"","27,2930194","30,2918287"]
["105293","SINAPI-I",1831,"1,0000000","",""]
["105293","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["105293","SINAPI",88246,"0,3146000","",""]
["105293","SINAPI",88316,"0,3146000","",""]
["105294",null,null,"","19,1472716","21,5336433"]
["105294","SINAPI-I",1825,"1,0000000","",""]
["105294","SINAPI-I",20078,"0,0438000","",""]
["105294","SINAPI",88246,"0,4580000","",""]
["105294","SINAPI",88316,"0,4580000","",""]
["105295",null,null,"","16,3561502","18,4709541"]
["105295","SINAPI-I",1825,"1,0000000","",""]
["105295","SINAPI-I",20078,"0,0438000","",""]
["105295","SINAPI",88246,"0,3716000","",""]
["105295","SINAPI",88316,"0,3716000","",""]
["105296",null,null,"","13,2847401","15,0670735"]
["105296","SINAPI-I",1827,"1,0000000","",""]
["105296","SINAPI-I",20078,"0,0563000","",""]
["105296","SINAPI",88246,"0,5284000","",""]
["105296","SINAPI",88316,"0,5284000","",""]
["105308",null,null,"","67,9032259","70,9912537"]
["105308","SINAPI-I",20078,"0,0136000","",""]
["105308","SINAPI",88246,"0,0988000","",""]
["105308","SINAPI",88316,"0,0988000","",""]
["105309",null,null,"","67,6161920","70,7317074"]
["105309","SINAPI-I",20078,"0,0155000","",""]
["105309","SINAPI",88246,"0,1058000","",""]
["105309","SINAPI",88316,"0,1058000","",""]
["105310",null,null,"","67,6020409","70,7373272"]
["105310","SINAPI-I",20078,"0,0188000","",""]
["105310","SINAPI",88246,"0,1243000","",""]
["105310","SINAPI",88316,"0,1243000","",""]
["105311",null,null,"","69,1532259","72,1818182"]
["105311","SINAPI-I",20078,"0,0094000","",""]
["105311","SINAPI",88246,"0,0806000","",""]
["105311","SINAPI",88316,"0,0806000","",""]
["105312",null,null,"","67,3228347","70,4099822"]
["105312","SINAPI-I",20078,"0,0136000","",""]
["105312","SINAPI",88246,"0,0802000","",""]
["105312","SINAPI",88316,"0,0802000","",""]
["105313",null,null,"","66,7883212","70,0164745"]
["105313","SINAPI-I",20078,"0,0155000","",""]
["105313","SINAPI",88246,"0,0858000","",""]
["105313","SINAPI",88316,"0,0858000","",""]
["105314",null,null,"","66,5634675","69,7054699"]
["105314","SINAPI-I",20078,"0,0188000","",""]
["105314","SINAPI",88246,"0,1009000","",""]
["105314","SINAPI",88316,"0,1009000","",""]
["105315",null,null,"","68,3969466","71,4679532"]
["105315","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["105315","SINAPI",88246,"0,2097000","",""]
["105315","SINAPI",88316,"0,2097000","",""]
["105316",null,null,"","53,7005889","57,3090346"]
["105316","SINAPI",5678,"0,0221000","",""]
["105316","SINAPI",5679,"0,0534000","",""]
["105316","SINAPI-I",20078,"0,0678000","",""]
["105316","SINAPI",88246,"0,2873000","",""]
["105316","SINAPI",88316,"0,1915000","",""]
["105327",null,null,"","6,9597069","7,9513962"]
["105327","SINAPI-I",20078,"0,0073000","",""]
["105327","SINAPI-I",36376,"1,0250000","",""]
["105327","SINAPI",88246,"0,0756000","",""]
["105327","SINAPI",88316,"0,0756000","",""]
["105328",null,null,"","5,7067603","6,5680730"]
["105328","SINAPI-I",20078,"0,0073000","",""]
["105328","SINAPI-I",36376,"1,0250000","",""]
["105328","SINAPI",88246,"0,0613000","",""]
["105328","SINAPI",88316,"0,0613000","",""]
["105329",null,null,"","4,9354795","5,6882671"]
["105329","SINAPI-I",20078,"0,0094000","",""]
["105329","SINAPI-I",36377,"1,0250000","",""]
["105329","SINAPI",88246,"0,0872000","",""]
["105329","SINAPI",88316,"0,0872000","",""]
["105330",null,null,"","4,0571505","4,6738984"]
["105330","SINAPI-I",20078,"0,0094000","",""]
["105330","SINAPI-I",36377,"1,0250000","",""]
["105330","SINAPI",88246,"0,0707000","",""]
["105330","SINAPI",88316,"0,0707000","",""]
["105331",null,null,"","6,4100168","7,3450508"]
["105331","SINAPI-I",9825,"1,0250000","",""]
["105331","SINAPI-I",20078,"0,0094000","",""]
["105331","SINAPI",88246,"0,0806000","",""]
["105331","SINAPI",88316,"0,0806000","",""]
["105332",null,null,"","5,2831622","6,0863011"]
["105332","SINAPI-I",9825,"1,0250000","",""]
["105332","SINAPI-I",20078,"0,0094000","",""]
["105332","SINAPI",88246,"0,0654000","",""]
["105332","SINAPI",88316,"0,0654000","",""]
["105333",null,null,"","2,9074248","3,3543602"]
["105333","SINAPI",5678,"0,0081000","",""]
["105333","SINAPI",5679,"0,0387000","",""]
["105333","SINAPI-I",9829,"1,0250000","",""]
["105333","SINAPI-I",20078,"0,0188000","",""]
["105333","SINAPI",88246,"0,1270000","",""]
["105333","SINAPI",88316,"0,1270000","",""]
["105334",null,null,"","2,2455349","2,6002073"]
["105334","SINAPI",5678,"0,0081000","",""]
["105334","SINAPI",5679,"0,0195000","",""]
["105334","SINAPI-I",9829,"1,0250000","",""]
["105334","SINAPI-I",20078,"0,0188000","",""]
["105334","SINAPI",88246,"0,1030000","",""]
["105334","SINAPI",88316,"0,1030000","",""]
["105335",null,null,"","2,2821045","2,6422476"]
["105335","SINAPI",5678,"0,0095000","",""]
["105335","SINAPI",5679,"0,0458000","",""]
["105335","SINAPI-I",9826,"1,0250000","",""]
["105335","SINAPI-I",20078,"0,0229000","",""]
["105335","SINAPI",88246,"0,1502000","",""]
["105335","SINAPI",88316,"0,1502000","",""]
["105336",null,null,"","1,7610894","2,0425117"]
["105336","SINAPI",5678,"0,0095000","",""]
["105336","SINAPI",5679,"0,0231000","",""]
["105336","SINAPI-I",9826,"1,0250000","",""]
["105336","SINAPI-I",20078,"0,0229000","",""]
["105336","SINAPI",88246,"0,1219000","",""]
["105336","SINAPI",88316,"0,1219000","",""]
["105337",null,null,"","1,8756688","2,1660359"]
["105337","SINAPI",5678,"0,0110000","",""]
["105337","SINAPI",5679,"0,0529000","",""]
["105337","SINAPI-I",9827,"1,0250000","",""]
["105337","SINAPI-I",20078,"0,0271000","",""]
["105337","SINAPI",88246,"0,1734000","",""]
["105337","SINAPI",88316,"0,1734000","",""]
["105338",null,null,"","1,4467981","1,6728926"]
["105338","SINAPI",5678,"0,0110000","",""]
["105338","SINAPI",5679,"0,0267000","",""]
["105338","SINAPI-I",9827,"1,0250000","",""]
["105338","SINAPI-I",20078,"0,0271000","",""]
["105338","SINAPI",88246,"0,1407000","",""]
["105338","SINAPI",88316,"0,1407000","",""]
["105339",null,null,"","68,3046684","71,4601770"]
["105339","SINAPI-I",20078,"0,0094000","",""]
["105339","SINAPI",88246,"0,0654000","",""]
["105339","SINAPI",88316,"0,0654000","",""]
["105359",null,null,"","69,1056911","72,1533259"]
["105359","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["105359","SINAPI",88246,"0,2585000","",""]
["105359","SINAPI",88316,"0,2585000","",""]
["105360",null,null,"","67,5465839","70,6872371"]
["105360","SINAPI-I",20078,"0,0438000","",""]
["105360","SINAPI",88246,"0,3054000","",""]
["105360","SINAPI",88316,"0,3054000","",""]
["105361",null,null,"","66,9777778","70,1366560"]
["105361","SINAPI-I",20078,"0,0563000","",""]
["105361","SINAPI",88246,"0,3523000","",""]
["105361","SINAPI",88316,"0,3523000","",""]
["105362",null,null,"","70,1821263","73,1707318"]
["105362","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["105362","SINAPI",88246,"0,3877000","",""]
["105362","SINAPI",88316,"0,3877000","",""]
["105363",null,null,"","69,0652558","72,1233313"]
["105363","SINAPI-I",20078,"0,0438000","",""]
["105363","SINAPI",88246,"0,4580000","",""]
["105363","SINAPI",88316,"0,4580000","",""]
["105364",null,null,"","68,6304282","71,6986302"]
["105364","SINAPI-I",20078,"0,0563000","",""]
["105364","SINAPI",88246,"0,5284000","",""]
["105364","SINAPI",88316,"0,5284000","",""]
["105365",null,null,"","68,9956332","72,0393812"]
["105365","SINAPI-I",20078,"0,0500000","",""]
["105365","SINAPI",88246,"0,5169000","",""]
["105365","SINAPI",88316,"0,5169000","",""]
["105366",null,null,"","67,4670798","70,5950992"]
["105366","SINAPI-I",20078,"0,0875000","",""]
["105366","SINAPI",88246,"0,6107000","",""]
["105366","SINAPI",88316,"0,6107000","",""]
["105367",null,null,"","66,9777778","70,1486541"]
["105367","SINAPI-I",20078,"0,1125000","",""]
["105367","SINAPI",88246,"0,7045000","",""]
["105367","SINAPI",88316,"0,7045000","",""]
["105368",null,null,"","14,8188327","16,8220338"]
["105368","SINAPI",5678,"0,0195000","",""]
["105368","SINAPI",5679,"0,0472000","",""]
["105368","SINAPI-I",20078,"0,0275000","",""]
["105368","SINAPI-I",40418,"1,0000000","",""]
["105368","SINAPI",88246,"0,1335000","",""]
["105368","SINAPI",88316,"0,0890000","",""]
["105370",null,null,"","12,4931581","14,2071371"]
["105370","SINAPI",5678,"0,0260000","",""]
["105370","SINAPI",5679,"0,0629000","",""]
["105370","SINAPI-I",20078,"0,0549000","",""]
["105370","SINAPI-I",40421,"1,0000000","",""]
["105370","SINAPI",88246,"0,1779000","",""]
["105370","SINAPI",88316,"0,1186000","",""]
["105371",null,null,"","65,8142665","69,0470388"]
["105371","SINAPI-I",20078,"0,1125000","",""]
["105371","SINAPI",88246,"0,5716000","",""]
["105371","SINAPI",88316,"0,5716000","",""]
["105372",null,null,"","47,7941177","51,5121952"]
["105372","SINAPI",5678,"0,0130000","",""]
["105372","SINAPI",5679,"0,0315000","",""]
["105372","SINAPI-I",20078,"0,0275000","",""]
["105372","SINAPI",88246,"0,0890000","",""]
["105372","SINAPI",88316,"0,0593000","",""]
["105373",null,null,"","49,1540518","52,8099174"]
["105373","SINAPI",5678,"0,0141000","",""]
["105373","SINAPI",5679,"0,0340000","",""]
["105373","SINAPI-I",20078,"0,0326000","",""]
["105373","SINAPI",88246,"0,1123000","",""]
["105373","SINAPI",88316,"0,0749000","",""]
["105374",null,null,"","11,1625357","12,7094303"]
["105374","SINAPI-I",1827,"1,0000000","",""]
["105374","SINAPI-I",20078,"0,0563000","",""]
["105374","SINAPI",88246,"0,4287000","",""]
["105374","SINAPI",88316,"0,4287000","",""]
["105375",null,null,"","21,8580027","24,4760636"]
["105375","SINAPI-I",11378,"1,0000000","",""]
["105375","SINAPI-I",20078,"0,1125000","",""]
["105375","SINAPI",88246,"0,7045000","",""]
["105375","SINAPI",88316,"0,7045000","",""]
["105376",null,null,"","18,8019071","21,1544205"]
["105376","SINAPI-I",11378,"1,0000000","",""]
["105376","SINAPI-I",20078,"0,1125000","",""]
["105376","SINAPI",88246,"0,5716000","",""]
["105376","SINAPI",88316,"0,5716000","",""]
["105381",null,null,"","66,5201006","69,7159091"]
["105381","SINAPI-I",20078,"0,0438000","",""]
["105381","SINAPI",88246,"0,2478000","",""]
["105381","SINAPI",88316,"0,2478000","",""]
["105382",null,null,"","65,8050620","69,0394930"]
["105382","SINAPI-I",20078,"0,0563000","",""]
["105382","SINAPI",88246,"0,2858000","",""]
["105382","SINAPI",88316,"0,2858000","",""]
["105383",null,null,"","69,5809623","72,5874126"]
["105383","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["105383","SINAPI",88246,"0,3146000","",""]
["105383","SINAPI",88316,"0,3146000","",""]
["105384",null,null,"","68,3734940","71,4673914"]
["105384","SINAPI-I",20078,"0,0438000","",""]
["105384","SINAPI",88246,"0,3716000","",""]
["105384","SINAPI",88316,"0,3716000","",""]
["105385",null,null,"","67,8386381","70,9655864"]
["105385","SINAPI-I",20078,"0,0563000","",""]
["105385","SINAPI",88246,"0,4287000","",""]
["105385","SINAPI",88316,"0,4287000","",""]
["105386",null,null,"","68,2908261","71,3745705"]
["105386","SINAPI-I",20078,"0,0500000","",""]
["105386","SINAPI",88246,"0,4194000","",""]
["105386","SINAPI",88316,"0,4194000","",""]
["105387",null,null,"","66,4785200","69,6651533"]
["105387","SINAPI-I",20078,"0,0875000","",""]
["105387","SINAPI",88246,"0,4955000","",""]
["105387","SINAPI",88316,"0,4955000","",""]
["92833",null,null,"","2,0381163","2,3593143"]
["92833","SINAPI",5631,"0,0160000","",""]
["92833","SINAPI",5632,"0,0311000","",""]
["92833","SINAPI-I",40335,"1,0300000","",""]
["92833","SINAPI-I",40340,"0,4000000","",""]
["92833","SINAPI",88246,"0,0715000","",""]
["92833","SINAPI",88316,"0,1431000","",""]
["92834",null,null,"","26,0631001","29,0478279"]
["92834","SINAPI",5631,"0,0160000","",""]
["92834","SINAPI",5632,"0,0311000","",""]
["92834","SINAPI-I",40340,"0,4000000","",""]
["92834","SINAPI",88246,"0,0715000","",""]
["92834","SINAPI",88316,"0,1431000","",""]
["92835",null,null,"","2,7761692","3,2080846"]
["92835","SINAPI",5631,"0,0228000","",""]
["92835","SINAPI",5632,"0,0443000","",""]
["92835","SINAPI-I",7740,"1,0300000","",""]
["92835","SINAPI-I",40341,"0,4000000","",""]
["92835","SINAPI",88246,"0,1021000","",""]
["92835","SINAPI",88316,"0,2041000","",""]
["92836",null,null,"","27,9588336","31,0571240"]
["92836","SINAPI",5631,"0,0228000","",""]
["92836","SINAPI",5632,"0,0443000","",""]
["92836","SINAPI-I",40341,"0,4000000","",""]
["92836","SINAPI",88246,"0,1021000","",""]
["92836","SINAPI",88316,"0,2041000","",""]
["92837",null,null,"","2,0191265","2,3310906"]
["92837","SINAPI",5631,"0,0297000","",""]
["92837","SINAPI",5632,"0,0576000","",""]
["92837","SINAPI-I",7741,"1,0300000","",""]
["92837","SINAPI-I",40342,"0,4000000","",""]
["92837","SINAPI",88246,"0,1326000","",""]
["92837","SINAPI",88316,"0,2651000","",""]
["92838",null,null,"","28,8586956","31,9646569"]
["92838","SINAPI",5631,"0,0297000","",""]
["92838","SINAPI",5632,"0,0576000","",""]
["92838","SINAPI-I",40342,"0,4000000","",""]
["92838","SINAPI",88246,"0,1326000","",""]
["92838","SINAPI",88316,"0,2651000","",""]
["92839",null,null,"","2,0247748","2,3381962"]
["92839","SINAPI",5631,"0,0365000","",""]
["92839","SINAPI",5632,"0,0708000","",""]
["92839","SINAPI-I",7774,"1,0300000","",""]
["92839","SINAPI-I",40343,"0,4000000","",""]
["92839","SINAPI",88246,"0,1631000","",""]
["92839","SINAPI",88316,"0,3262000","",""]
["92840",null,null,"","29,1713200","32,3014517"]
["92840","SINAPI",5631,"0,0365000","",""]
["92840","SINAPI",5632,"0,0708000","",""]
["92840","SINAPI-I",40343,"0,4000000","",""]
["92840","SINAPI",88246,"0,1631000","",""]
["92840","SINAPI",88316,"0,3262000","",""]
["92841",null,null,"","1,8457654","2,1324594"]
["92841","SINAPI",5631,"0,0433000","",""]
["92841","SINAPI",5632,"0,0841000","",""]
["92841","SINAPI-I",7744,"1,0300000","",""]
["92841","SINAPI-I",40344,"0,4000000","",""]
["92841","SINAPI",88246,"0,1936000","",""]
["92841","SINAPI",88316,"0,3872000","",""]
["92842",null,null,"","27,8026905","30,8538051"]
["92842","SINAPI",5631,"0,0433000","",""]
["92842","SINAPI",5632,"0,0841000","",""]
["92842","SINAPI-I",40344,"0,4000000","",""]
["92842","SINAPI",88246,"0,1936000","",""]
["92842","SINAPI",88316,"0,3872000","",""]
["92843",null,null,"","2,0704363","2,3911294"]
["92843","SINAPI",5631,"0,0501000","",""]
["92843","SINAPI",5632,"0,0973000","",""]
["92843","SINAPI-I",7773,"1,0300000","",""]
["92843","SINAPI-I",40345,"0,4000000","",""]
["92843","SINAPI",88246,"0,2241000","",""]
["92843","SINAPI",88316,"0,4482000","",""]
["92844",null,null,"","27,1586269","30,1681646"]
["92844","SINAPI",5631,"0,0501000","",""]
["92844","SINAPI",5632,"0,0973000","",""]
["92844","SINAPI-I",40345,"0,4000000","",""]
["92844","SINAPI",88246,"0,2241000","",""]
["92844","SINAPI",88316,"0,4482000","",""]
["92845",null,null,"","1,5819279","1,8268227"]
["92845","SINAPI",5631,"0,0570000","",""]
["92845","SINAPI",5632,"0,1106000","",""]
["92845","SINAPI-I",7754,"1,0300000","",""]
["92845","SINAPI-I",40346,"0,4000000","",""]
["92845","SINAPI",88246,"0,2546000","",""]
["92845","SINAPI",88316,"0,5092000","",""]
["92846",null,null,"","26,9357604","29,9126913"]
["92846","SINAPI",5631,"0,0570000","",""]
["92846","SINAPI",5632,"0,1106000","",""]
["92846","SINAPI-I",40346,"0,4000000","",""]
["92846","SINAPI",88246,"0,2546000","",""]
["92846","SINAPI",88316,"0,5092000","",""]
["92847",null,null,"","1,7304678","1,9997584"]
["92847","SINAPI",5631,"0,0638000","",""]
["92847","SINAPI",5632,"0,1238000","",""]
["92847","SINAPI-I",7720,"1,0300000","",""]
["92847","SINAPI-I",40347,"0,4000000","",""]
["92847","SINAPI",88246,"0,2851000","",""]
["92847","SINAPI",88316,"0,5703000","",""]
["92848",null,null,"","25,7345491","28,6502271"]
["92848","SINAPI",5631,"0,0638000","",""]
["92848","SINAPI",5632,"0,1238000","",""]
["92848","SINAPI-I",40347,"0,4000000","",""]
["92848","SINAPI",88246,"0,2851000","",""]
["92848","SINAPI",88316,"0,5703000","",""]
["92849",null,null,"","2,4770869","2,8552292"]
["92849","SINAPI",5631,"0,0196000","",""]
["92849","SINAPI",5632,"0,0380000","",""]
["92849","SINAPI-I",40335,"1,0300000","",""]
["92849","SINAPI-I",40340,"0,4000000","",""]
["92849","SINAPI",88246,"0,0875000","",""]
["92849","SINAPI",88316,"0,1750000","",""]
["92850",null,null,"","28,2371924","31,2862108"]
["92850","SINAPI",5631,"0,0196000","",""]
["92850","SINAPI",5632,"0,0380000","",""]
["92850","SINAPI-I",40340,"0,4000000","",""]
["92850","SINAPI",88246,"0,0875000","",""]
["92850","SINAPI",88316,"0,1750000","",""]
["92851",null,null,"","3,3580711","3,8681230"]
["92851","SINAPI",5631,"0,0279000","",""]
["92851","SINAPI",5632,"0,0542000","",""]
["92851","SINAPI-I",7740,"1,0300000","",""]
["92851","SINAPI-I",40341,"0,4000000","",""]
["92851","SINAPI",88246,"0,1248000","",""]
["92851","SINAPI",88316,"0,2497000","",""]
["92852",null,null,"","29,9670362","33,1330472"]
["92852","SINAPI",5631,"0,0279000","",""]
["92852","SINAPI",5632,"0,0542000","",""]
["92852","SINAPI-I",40341,"0,4000000","",""]
["92852","SINAPI",88246,"0,1248000","",""]
["92852","SINAPI",88316,"0,2497000","",""]
["92853",null,null,"","2,4443022","2,8191718"]
["92853","SINAPI",5631,"0,0363000","",""]
["92853","SINAPI",5632,"0,0704000","",""]
["92853","SINAPI-I",7741,"1,0300000","",""]
["92853","SINAPI-I",40342,"0,4000000","",""]
["92853","SINAPI",88246,"0,1622000","",""]
["92853","SINAPI",88316,"0,3243000","",""]
["92854",null,null,"","30,7310149","33,9350180"]
["92854","SINAPI",5631,"0,0363000","",""]
["92854","SINAPI",5632,"0,0704000","",""]
["92854","SINAPI-I",40342,"0,4000000","",""]
["92854","SINAPI",88246,"0,1622000","",""]
["92854","SINAPI",88316,"0,3243000","",""]
["92855",null,null,"","2,4535452","2,8292802"]
["92855","SINAPI",5631,"0,0446000","",""]
["92855","SINAPI",5632,"0,0866000","",""]
["92855","SINAPI-I",7774,"1,0300000","",""]
["92855","SINAPI-I",40343,"0,4000000","",""]
["92855","SINAPI",88246,"0,1995000","",""]
["92855","SINAPI",88316,"0,3990000","",""]
["92856",null,null,"","31,0666407","34,2841266"]
["92856","SINAPI",5631,"0,0446000","",""]
["92856","SINAPI",5632,"0,0866000","",""]
["92856","SINAPI-I",40343,"0,4000000","",""]
["92856","SINAPI",88246,"0,1995000","",""]
["92856","SINAPI",88316,"0,3990000","",""]
["92857",null,null,"","2,2388675","2,5870377"]
["92857","SINAPI",5631,"0,0530000","",""]
["92857","SINAPI",5632,"0,1029000","",""]
["92857","SINAPI-I",7744,"1,0300000","",""]
["92857","SINAPI-I",40344,"0,4000000","",""]
["92857","SINAPI",88246,"0,2368000","",""]
["92857","SINAPI",88316,"0,4736000","",""]
["92858",null,null,"","29,7772199","32,9639059"]
["92858","SINAPI",5631,"0,0530000","",""]
["92858","SINAPI",5632,"0,1029000","",""]
["92858","SINAPI-I",40344,"0,4000000","",""]
["92858","SINAPI",88246,"0,2368000","",""]
["92858","SINAPI",88316,"0,4736000","",""]
["92859",null,null,"","2,5082696","2,8926230"]
["92859","SINAPI",5631,"0,0613000","",""]
["92859","SINAPI",5632,"0,1191000","",""]
["92859","SINAPI-I",7773,"1,0300000","",""]
["92859","SINAPI-I",40345,"0,4000000","",""]
["92859","SINAPI",88246,"0,2741000","",""]
["92859","SINAPI",88316,"0,5483000","",""]
["92860",null,null,"","29,1721942","32,2891566"]
["92860","SINAPI",5631,"0,0613000","",""]
["92860","SINAPI",5632,"0,1191000","",""]
["92860","SINAPI-I",40345,"0,4000000","",""]
["92860","SINAPI",88246,"0,2741000","",""]
["92860","SINAPI",88316,"0,5483000","",""]
["92861",null,null,"","1,9189241","2,2179998"]
["92861","SINAPI",5631,"0,0697000","",""]
["92861","SINAPI",5632,"0,1353000","",""]
["92861","SINAPI-I",7754,"1,0300000","",""]
["92861","SINAPI-I",40346,"0,4000000","",""]
["92861","SINAPI",88246,"0,3115000","",""]
["92861","SINAPI",88316,"0,6229000","",""]
["92862",null,null,"","28,9574394","32,0917858"]
["92862","SINAPI",5631,"0,0697000","",""]
["92862","SINAPI",5632,"0,1353000","",""]
["92862","SINAPI-I",40346,"0,4000000","",""]
["92862","SINAPI",88246,"0,3115000","",""]
["92862","SINAPI",88316,"0,6229000","",""]
["92863",null,null,"","2,0979493","2,4244871"]
["92863","SINAPI",5631,"0,0780000","",""]
["92863","SINAPI",5632,"0,1515000","",""]
["92863","SINAPI-I",7720,"1,0300000","",""]
["92863","SINAPI-I",40347,"0,4000000","",""]
["92863","SINAPI",88246,"0,3488000","",""]
["92863","SINAPI",88316,"0,6976000","",""]
["92864",null,null,"","27,8125932","30,8791313"]
["92864","SINAPI",5631,"0,0780000","",""]
["92864","SINAPI",5632,"0,1515000","",""]
["92864","SINAPI-I",40347,"0,4000000","",""]
["92864","SINAPI",88246,"0,3488000","",""]
["92864","SINAPI",88316,"0,6976000","",""]
["92210",null,null,"","8,5992907","9,8425961"]
["92210","SINAPI",5631,"0,0481000","",""]
["92210","SINAPI",5632,"0,0934000","",""]
["92210","SINAPI-I",7745,"1,0300000","",""]
["92210","SINAPI",88246,"0,2151000","",""]
["92210","SINAPI",88316,"0,4302000","",""]
["92210","SINAPI",88629,"0,0016000","",""]
["92211",null,null,"","9,0868524","10,3739252"]
["92211","SINAPI",5631,"0,0612000","",""]
["92211","SINAPI",5632,"0,1188000","",""]
["92211","SINAPI-I",7714,"1,0300000","",""]
["92211","SINAPI",88246,"0,2735000","",""]
["92211","SINAPI",88316,"0,5471000","",""]
["92211","SINAPI",88629,"0,0030000","",""]
["92212",null,null,"","7,2190536","8,2702448"]
["92212","SINAPI",5631,"0,0743000","",""]
["92212","SINAPI",5632,"0,1442000","",""]
["92212","SINAPI-I",7725,"1,0300000","",""]
["92212","SINAPI",88246,"0,3320000","",""]
["92212","SINAPI",88316,"0,6640000","",""]
["92212","SINAPI",88629,"0,0047000","",""]
["92213",null,null,"","6,4107386","7,3480987"]
["92213","SINAPI",5631,"0,0874000","",""]
["92213","SINAPI",5632,"0,1696000","",""]
["92213","SINAPI-I",7742,"1,0300000","",""]
["92213","SINAPI",88246,"0,3905000","",""]
["92213","SINAPI",88316,"0,7810000","",""]
["92213","SINAPI",88629,"0,0068000","",""]
["92214",null,null,"","6,1177815","7,0185089"]
["92214","SINAPI",5631,"0,1005000","",""]
["92214","SINAPI",5632,"0,1950000","",""]
["92214","SINAPI-I",7750,"1,0300000","",""]
["92214","SINAPI",88246,"0,4489000","",""]
["92214","SINAPI",88316,"0,8979000","",""]
["92214","SINAPI",88629,"0,0093000","",""]
["92215",null,null,"","6,0626325","6,9536050"]
["92215","SINAPI",5631,"0,1135000","",""]
["92215","SINAPI",5632,"0,2204000","",""]
["92215","SINAPI-I",7756,"1,0300000","",""]
["92215","SINAPI",88246,"0,5074000","",""]
["92215","SINAPI",88316,"1,0148000","",""]
["92215","SINAPI",88629,"0,0122000","",""]
["92216",null,null,"","6,5668851","7,5289732"]
["92216","SINAPI",5631,"0,1266000","",""]
["92216","SINAPI",5632,"0,2458000","",""]
["92216","SINAPI-I",7753,"1,0300000","",""]
["92216","SINAPI",88246,"0,5659000","",""]
["92216","SINAPI",88316,"1,1317000","",""]
["92216","SINAPI",88629,"0,0154000","",""]
["92219",null,null,"","9,3133233","10,6371849"]
["92219","SINAPI",5631,"0,0532000","",""]
["92219","SINAPI",5632,"0,1033000","",""]
["92219","SINAPI-I",7745,"1,0300000","",""]
["92219","SINAPI",88246,"0,2379000","",""]
["92219","SINAPI",88316,"0,4757000","",""]
["92219","SINAPI",88629,"0,0016000","",""]
["92220",null,null,"","9,8345041","11,2088169"]
["92220","SINAPI",5631,"0,0678000","",""]
["92220","SINAPI",5632,"0,1317000","",""]
["92220","SINAPI-I",7714,"1,0300000","",""]
["92220","SINAPI",88246,"0,3031000","",""]
["92220","SINAPI",88316,"0,6063000","",""]
["92220","SINAPI",88629,"0,0030000","",""]
["92221",null,null,"","7,8545850","8,9904918"]
["92221","SINAPI",5631,"0,0824000","",""]
["92221","SINAPI",5632,"0,1600000","",""]
["92221","SINAPI-I",7725,"1,0300000","",""]
["92221","SINAPI",88246,"0,3684000","",""]
["92221","SINAPI",88316,"0,7368000","",""]
["92221","SINAPI",88629,"0,0047000","",""]
["92222",null,null,"","6,9859462","8,0026990"]
["92222","SINAPI",5631,"0,0970000","",""]
["92222","SINAPI",5632,"0,1884000","",""]
["92222","SINAPI-I",7742,"1,0300000","",""]
["92222","SINAPI",88246,"0,4337000","",""]
["92222","SINAPI",88316,"0,8674000","",""]
["92222","SINAPI",88629,"0,0068000","",""]
["92223",null,null,"","6,6760014","7,6480800"]
["92223","SINAPI",5631,"0,1116000","",""]
["92223","SINAPI",5632,"0,2167000","",""]
["92223","SINAPI-I",7750,"1,0300000","",""]
["92223","SINAPI",88246,"0,4990000","",""]
["92223","SINAPI",88316,"0,9980000","",""]
["92223","SINAPI",88629,"0,0093000","",""]
["92224",null,null,"","6,6138641","7,5803609"]
["92224","SINAPI",5631,"0,1263000","",""]
["92224","SINAPI",5632,"0,2451000","",""]
["92224","SINAPI-I",7756,"1,0300000","",""]
["92224","SINAPI",88246,"0,5643000","",""]
["92224","SINAPI",88316,"1,1285000","",""]
["92224","SINAPI",88629,"0,0122000","",""]
["92226",null,null,"","7,1549333","8,1966993"]
["92226","SINAPI",5631,"0,1409000","",""]
["92226","SINAPI",5632,"0,2734000","",""]
["92226","SINAPI-I",7753,"1,0300000","",""]
["92226","SINAPI",88246,"0,6295000","",""]
["92226","SINAPI",88316,"1,2591000","",""]
["92226","SINAPI",88629,"0,0154000","",""]
["92808",null,null,"","43,4513579","47,0890963"]
["92808","SINAPI",5631,"0,0350000","",""]
["92808","SINAPI",5632,"0,0680000","",""]
["92808","SINAPI",88246,"0,1566000","",""]
["92808","SINAPI",88316,"0,3132000","",""]
["92808","SINAPI",88629,"0,0007000","",""]
["92809",null,null,"","43,1857533","46,8656027"]
["92809","SINAPI",5631,"0,0481000","",""]
["92809","SINAPI",5632,"0,0934000","",""]
["92809","SINAPI",88246,"0,2151000","",""]
["92809","SINAPI",88316,"0,4302000","",""]
["92809","SINAPI",88629,"0,0016000","",""]
["92810",null,null,"","42,9447854","46,5709157"]
["92810","SINAPI",5631,"0,0612000","",""]
["92810","SINAPI",5632,"0,1188000","",""]
["92810","SINAPI",88246,"0,2735000","",""]
["92810","SINAPI",88316,"0,5471000","",""]
["92810","SINAPI",88629,"0,0030000","",""]
["92811",null,null,"","42,6787388","46,3157896"]
["92811","SINAPI",5631,"0,0743000","",""]
["92811","SINAPI",5632,"0,1442000","",""]
["92811","SINAPI",88246,"0,3320000","",""]
["92811","SINAPI",88316,"0,6640000","",""]
["92811","SINAPI",88629,"0,0047000","",""]
["92812",null,null,"","42,4934384","46,1074899"]
["92812","SINAPI",5631,"0,0874000","",""]
["92812","SINAPI",5632,"0,1696000","",""]
["92812","SINAPI",88246,"0,3905000","",""]
["92812","SINAPI",88316,"0,7810000","",""]
["92812","SINAPI",88629,"0,0068000","",""]
["92813",null,null,"","42,2686231","45,8901937"]
["92813","SINAPI",5631,"0,1005000","",""]
["92813","SINAPI",5632,"0,1950000","",""]
["92813","SINAPI",88246,"0,4489000","",""]
["92813","SINAPI",88316,"0,8979000","",""]
["92813","SINAPI",88629,"0,0093000","",""]
["92814",null,null,"","42,0756395","45,6851853"]
["92814","SINAPI",5631,"0,1135000","",""]
["92814","SINAPI",5632,"0,2204000","",""]
["92814","SINAPI",88246,"0,5074000","",""]
["92814","SINAPI",88316,"1,0148000","",""]
["92814","SINAPI",88629,"0,0122000","",""]
["92815",null,null,"","41,8608727","45,4769535"]
["92815","SINAPI",5631,"0,1266000","",""]
["92815","SINAPI",5632,"0,2458000","",""]
["92815","SINAPI",88246,"0,5659000","",""]
["92815","SINAPI",88316,"1,1317000","",""]
["92815","SINAPI",88629,"0,0154000","",""]
["92816",null,null,"","5,5207061","6,3403928"]
["92816","SINAPI",5631,"0,1528000","",""]
["92816","SINAPI",5632,"0,2966000","",""]
["92816","SINAPI-I",7757,"1,0300000","",""]
["92816","SINAPI",88246,"0,6828000","",""]
["92816","SINAPI",88316,"1,3656000","",""]
["92816","SINAPI",88629,"0,0230000","",""]
["92817",null,null,"","41,4682682","45,0786877"]
["92817","SINAPI",5631,"0,1528000","",""]
["92817","SINAPI",5632,"0,2966000","",""]
["92817","SINAPI",88246,"0,6828000","",""]
["92817","SINAPI",88316,"1,3656000","",""]
["92817","SINAPI",88629,"0,0230000","",""]
["92818",null,null,"","4,9444944","5,6829085"]
["92818","SINAPI",5631,"0,1920000","",""]
["92818","SINAPI",5632,"0,3728000","",""]
["92818","SINAPI-I",7758,"1,0300000","",""]
["92818","SINAPI",88246,"0,8582000","",""]
["92818","SINAPI",88316,"1,7164000","",""]
["92818","SINAPI",88629,"0,0372000","",""]
["92819",null,null,"","40,9355123","44,5308478"]
["92819","SINAPI",5631,"0,1920000","",""]
["92819","SINAPI",5632,"0,3728000","",""]
["92819","SINAPI",88246,"0,8582000","",""]
["92819","SINAPI",88316,"1,7164000","",""]
["92819","SINAPI",88629,"0,0372000","",""]
["92820",null,null,"","43,4321374","47,0965861"]
["92820","SINAPI",5631,"0,0386000","",""]
["92820","SINAPI",5632,"0,0750000","",""]
["92820","SINAPI",88246,"0,1726000","",""]
["92820","SINAPI",88316,"0,3452000","",""]
["92820","SINAPI",88629,"0,0007000","",""]
["92821",null,null,"","43,2541462","46,9071085"]
["92821","SINAPI",5631,"0,0532000","",""]
["92821","SINAPI",5632,"0,1033000","",""]
["92821","SINAPI",88246,"0,2379000","",""]
["92821","SINAPI",88316,"0,4757000","",""]
["92821","SINAPI",88629,"0,0016000","",""]
["92822",null,null,"","43,0059008","46,6189858"]
["92822","SINAPI",5631,"0,0678000","",""]
["92822","SINAPI",5632,"0,1317000","",""]
["92822","SINAPI",88246,"0,3031000","",""]
["92822","SINAPI",88316,"0,6063000","",""]
["92822","SINAPI",88629,"0,0030000","",""]
["92824",null,null,"","42,8026019","46,4451212"]
["92824","SINAPI",5631,"0,0824000","",""]
["92824","SINAPI",5632,"0,1600000","",""]
["92824","SINAPI",88246,"0,3684000","",""]
["92824","SINAPI",88316,"0,7368000","",""]
["92824","SINAPI",88629,"0,0047000","",""]
["92825",null,null,"","42,5956740","46,2197975"]
["92825","SINAPI",5631,"0,0970000","",""]
["92825","SINAPI",5632,"0,1884000","",""]
["92825","SINAPI",88246,"0,4337000","",""]
["92825","SINAPI",88316,"0,8674000","",""]
["92825","SINAPI",88629,"0,0068000","",""]
["92826",null,null,"","42,4217632","46,0314418"]
["92826","SINAPI",5631,"0,1116000","",""]
["92826","SINAPI",5632,"0,2167000","",""]
["92826","SINAPI",88246,"0,4990000","",""]
["92826","SINAPI",88316,"0,9980000","",""]
["92826","SINAPI",88629,"0,0093000","",""]
["92827",null,null,"","42,2041328","45,8197066"]
["92827","SINAPI",5631,"0,1263000","",""]
["92827","SINAPI",5632,"0,2451000","",""]
["92827","SINAPI",88246,"0,5643000","",""]
["92827","SINAPI",88316,"1,1285000","",""]
["92827","SINAPI",88629,"0,0122000","",""]
["92828",null,null,"","42,0174743","45,6400328"]
["92828","SINAPI",5631,"0,1409000","",""]
["92828","SINAPI",5632,"0,2734000","",""]
["92828","SINAPI",88246,"0,6295000","",""]
["92828","SINAPI",88316,"1,2591000","",""]
["92828","SINAPI",88629,"0,0154000","",""]
["92829",null,null,"","6,0288090","6,9160347"]
["92829","SINAPI",5631,"0,1701000","",""]
["92829","SINAPI",5632,"0,3301000","",""]
["92829","SINAPI-I",7757,"1,0300000","",""]
["92829","SINAPI",88246,"0,7601000","",""]
["92829","SINAPI",88316,"1,5202000","",""]
["92829","SINAPI",88629,"0,0230000","",""]
["92830",null,null,"","41,6725819","45,2778787"]
["92830","SINAPI",5631,"0,1701000","",""]
["92830","SINAPI",5632,"0,3301000","",""]
["92830","SINAPI",88246,"0,7601000","",""]
["92830","SINAPI",88316,"1,5202000","",""]
["92830","SINAPI",88629,"0,0230000","",""]
["92831",null,null,"","5,4000274","6,2012434"]
["92831","SINAPI",5631,"0,2139000","",""]
["92831","SINAPI",5632,"0,4152000","",""]
["92831","SINAPI-I",7758,"1,0300000","",""]
["92831","SINAPI",88246,"0,9559000","",""]
["92831","SINAPI",88316,"1,9118000","",""]
["92831","SINAPI",88629,"0,0372000","",""]
["92832",null,null,"","41,1738285","44,7708745"]
["92832","SINAPI",5631,"0,2139000","",""]
["92832","SINAPI",5632,"0,4152000","",""]
["92832","SINAPI",88246,"0,9559000","",""]
["92832","SINAPI",88316,"1,9118000","",""]
["92832","SINAPI",88629,"0,0372000","",""]
["95565",null,null,"","7,2983428","8,3566413"]
["95565","SINAPI",5631,"0,0350000","",""]
["95565","SINAPI",5632,"0,0680000","",""]
["95565","SINAPI-I",40334,"1,0300000","",""]
["95565","SINAPI",88246,"0,1566000","",""]
["95565","SINAPI",88316,"0,3132000","",""]
["95565","SINAPI",88629,"0,0007000","",""]
["95566",null,null,"","7,9023559","9,0486068"]
["95566","SINAPI",5631,"0,0386000","",""]
["95566","SINAPI",5632,"0,0750000","",""]
["95566","SINAPI-I",40334,"1,0300000","",""]
["95566","SINAPI",88246,"0,1726000","",""]
["95566","SINAPI",88316,"0,3452000","",""]
["95566","SINAPI",88629,"0,0007000","",""]
["95567",null,null,"","10,4670420","11,9257086"]
["95567","SINAPI",5631,"0,0350000","",""]
["95567","SINAPI",5632,"0,0680000","",""]
["95567","SINAPI-I",7796,"1,0300000","",""]
["95567","SINAPI",88246,"0,1566000","",""]
["95567","SINAPI",88316,"0,3132000","",""]
["95567","SINAPI",88629,"0,0007000","",""]
["95568",null,null,"","11,7378151","13,3685252"]
["95568","SINAPI",5631,"0,0481000","",""]
["95568","SINAPI",5632,"0,0934000","",""]
["95568","SINAPI-I",7781,"1,0300000","",""]
["95568","SINAPI",88246,"0,2151000","",""]
["95568","SINAPI",88316,"0,4302000","",""]
["95568","SINAPI",88629,"0,0016000","",""]
["95569",null,null,"","10,4977036","11,9583256"]
["95569","SINAPI",5631,"0,0612000","",""]
["95569","SINAPI",5632,"0,1188000","",""]
["95569","SINAPI-I",7795,"1,0300000","",""]
["95569","SINAPI",88246,"0,2735000","",""]
["95569","SINAPI",88316,"0,5471000","",""]
["95569","SINAPI",88629,"0,0030000","",""]
["95570",null,null,"","11,2512124","12,8156264"]
["95570","SINAPI",5631,"0,0386000","",""]
["95570","SINAPI",5632,"0,0750000","",""]
["95570","SINAPI-I",7796,"1,0300000","",""]
["95570","SINAPI",88246,"0,1726000","",""]
["95570","SINAPI",88316,"0,3452000","",""]
["95570","SINAPI",88629,"0,0007000","",""]
["95571",null,null,"","12,6193278","14,3388244"]
["95571","SINAPI",5631,"0,0532000","",""]
["95571","SINAPI",5632,"0,1033000","",""]
["95571","SINAPI-I",7781,"1,0300000","",""]
["95571","SINAPI",88246,"0,2379000","",""]
["95571","SINAPI",88316,"0,4757000","",""]
["95571","SINAPI",88629,"0,0016000","",""]
["95572",null,null,"","11,3233412","12,8759989"]
["95572","SINAPI",5631,"0,0678000","",""]
["95572","SINAPI",5632,"0,1317000","",""]
["95572","SINAPI-I",7795,"1,0300000","",""]
["95572","SINAPI",88246,"0,3031000","",""]
["95572","SINAPI",88316,"0,6063000","",""]
["95572","SINAPI",88629,"0,0030000","",""]
["97127",null,null,"","68,2098766","71,3091923"]
["97127","SINAPI-I",20078,"0,0146000","",""]
["97127","SINAPI",88246,"0,1038000","",""]
["97127","SINAPI",88316,"0,1038000","",""]
["97128",null,null,"","56,1621175","59,7570237"]
["97128","SINAPI",5678,"0,0081000","",""]
["97128","SINAPI",5679,"0,0387000","",""]
["97128","SINAPI-I",20078,"0,0188000","",""]
["97128","SINAPI",88246,"0,1270000","",""]
["97128","SINAPI",88316,"0,1270000","",""]
["97129","SINAPI-I",20078,"0,0229000","",""]
["97133","SINAPI-I",20078,"0,0438000","",""]
["97137","SINAPI-I",20078,"0,0271000","",""]
["103091","SINAPI",88248,"0,0617000","",""]
["103096",null,null,"","46,3281465","50,0063574"]
["103100","SINAPI",5930,"0,2798000","",""]
["103102","SINAPI",88248,"0,4247000","",""]
["103107",null,null,"","41,3199579","44,9420391"]
["103113","SINAPI",88267,"3,8543000","",""]
["103118","SINAPI",5928,"0,9833000","",""]
["103122","SINAPI",88248,"0,1877000","",""]
["103129","SINAPI",5930,"1,5785000","",""]
["103133","SINAPI",88267,"9,3633000","",""]
["103138","SINAPI",5928,"0,0727000","",""]
["103139","SINAPI",5930,"0,1801000","",""]
["103144","SINAPI",88248,"0,4228000","",""]
["103151","SINAPI",5930,"1,0960000","",""]
["103377","SINAPI",88246,"0,0270000","",""]
["103387","SINAPI",88246,"0,0374000","",""]
["103391","SINAPI-I",44542,"1,0000000","",""]
["103399","SINAPI",88246,"0,1819000","",""]
["103410","SINAPI",88316,"2,3095000","",""]
["103418",null,null,"","70,6953809","73,6422882"]
["103425","SINAPI-I",37424,"1,0000000","",""]
["103433","SINAPI",88316,"0,1155000","",""]
["103439","SINAPI-I",37442,"1,0000000","",""]
["98441","SINAPI",91692,"0,0187000","",""]
["98443","SINAPI",91693,"0,0615000","",""]
["98447","SINAPI-I",4491,"1,7875000","",""]
["98451","SINAPI",88262,"0,4650000","",""]
["98454","SINAPI",94974,"0,0062000","",""]
["98458","SINAPI-I",6194,"2,0000000","",""]
["98459","SINAPI-I",7243,"0,5853000","",""]
["98461","SINAPI",91692,"0,1263000","",""]
["105113","SINAPI",88239,"32,2170000","",""]
["105128","SINAPI",88309,"0,5560000","",""]
["5680","SINAPI",5667,"1,0000000","",""]
["5824",null,null,"","16,6233987","18,7702131"]
["5843","SINAPI",88324,"1,0000000","",""]
["5863","SINAPI",93238,"1,0000000","",""]
["5875","SINAPI",89011,"1,0000000","",""]
["5894","SINAPI",5754,"1,0000000","",""]
["5932","SINAPI",89228,"1,0000000","",""]
["6259","SINAPI",88282,"1,0000000","",""]
["7030","SINAPI",7032,"1,0000000","",""]
["67826","SINAPI",91402,"1,0000000","",""]
["73536","SINAPI",88854,"1,0000000","",""]
["88386","SINAPI",88390,"1,0000000","",""]
["88907","SINAPI",88294,"1,0000000","",""]
["89035","SINAPI",5714,"1,0000000","",""]
["89234","SINAPI",88302,"1,0000000","",""]
["89876","SINAPI",89872,"1,0000000","",""]
["90631","SINAPI",90627,"1,0000000","",""]
["90643","SINAPI",90640,"1,0000000","",""]
["90668","SINAPI",90667,"1,0000000","",""]
["90972","SINAPI",90970,"1,0000000","",""]
["91277","SINAPI",91275,"1,0000000","",""]
["91634","SINAPI",91629,"1,0000000","",""]
["91645","SINAPI",91644,"1,0000000","",""]
["92145","SINAPI",92142,"1,0000000","",""]
["92242","SINAPI",92237,"1,0000000","",""]
["93272","SINAPI",93269,"1,0000000","",""]
["93402","SINAPI",93401,"1,0000000","",""]
["93415","SINAPI",93414,"1,0000000","",""]
["93439","SINAPI",93436,"1,0000000","",""]
["95270","SINAPI",95268,"1,0000000","",""]
["95282","SINAPI",95281,"1,0000000","",""]
["95708","SINAPI",95706,"1,0000000","",""]
["96020","SINAPI",96016,"1,0000000","",""]
["96463",null,null,"","11,7043649","13,3153547"]
["100647",null,null,"","0,4553809","0,5273159"]
["102275","SINAPI",102273,"1,0000000","",""]
["102976","SINAPI",102972,"1,0000000","",""]
["104091","SINAPI",104087,"1,0000000","",""]
["5681","SINAPI",88860,"1,0000000","",""]
["5837","SINAPI",89240,"1,0000000","",""]
["5849","SINAPI",89017,"1,0000000","",""]
["5881","SINAPI",5738,"1,0000000","",""]
["5911",null,null,"","56,7117259","60,2712061"]
["5961","SINAPI",91368,"1,0000000","",""]
["67827","SINAPI",7058,"1,0000000","",""]
["88404","SINAPI",88401,"1,0000000","",""]
["89218","SINAPI",89212,"1,0000000","",""]
["89273","SINAPI",88296,"1,0000000","",""]
["89877","SINAPI",89872,"1,0000000","",""]
["90651",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90687","SINAPI",88301,"1,0000000","",""]
["91387","SINAPI",91382,"1,0000000","",""]
["91534","SINAPI",91530,"1,0000000","",""]
["92139",null,null,"","55,0692042","58,6793954"]
["92243","SINAPI",88283,"1,0000000","",""]
["93244","SINAPI",73309,"1,0000000","",""]
["93434",null,null,"","29,1530062","32,2768769"]
["95213",null,null,"","29,9113876","33,0903527"]
["95621","SINAPI",95617,"1,0000000","",""]
["96036","SINAPI",88281,"1,0000000","",""]
["96464","SINAPI",96459,"1,0000000","",""]
["100642","SINAPI",100638,"1,0000000","",""]
["102975","SINAPI",88297,"1,0000000","",""]
["104696","SINAPI",88297,"1,0000000","",""]
["5703",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["5724","SINAPI-I",7622,"0,0000556","",""]
["5751","SINAPI-I",37754,"0,0000643","",""]
["5766",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["7044",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["7066","SINAPI-I",4221,"16,1600000","",""]
["53818","SINAPI-I",6069,"0,0000533","",""]
["53865","SINAPI-I",4221,"7,8800000","",""]
["83764",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["88395",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["88402","SINAPI-I",37546,"0,0000700","",""]
["88570","SINAPI-I",20219,"0,0000111","",""]
["88853","SINAPI-I",36502,"0,0000640","",""]
["89014","SINAPI-I",7623,"0,0000137","",""]
["89029","SINAPI-I",7622,"0,0000311","",""]
["89213","SINAPI-I",37597,"0,0000141","",""]
["89224",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89240",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89266",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89277","SINAPI-I",4221,"1,4000000","",""]
["89879",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90582",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90648","SINAPI-I",39925,"0,0000700","",""]
["90665",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90672",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90685","SINAPI-I",4221,"9,5100000","",""]
["90977","SINAPI-I",36523,"0,0000667","",""]
["91028","SINAPI-I",44061,"0,0000057","",""]
["91282",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91360",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91380","SINAPI-I",37734,"0,0000603","",""]
["91466",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91532",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91632","SINAPI-I",44056,"0,0000643","",""]
["91689",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92104","SINAPI-I",37768,"0,0000900","",""]
["92239","SINAPI-I",25014,"0,0000045","",""]
["92714",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["93221","SINAPI-I",38542,"0,0000143","",""]
["93279","SINAPI-I",36487,"0,0000600","",""]
["93400",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["93414",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["93423","SINAPI-I",36501,"0,0000400","",""]
["93438","SINAPI-I",4221,"18,7700000","",""]
["95137","SINAPI-I",10742,"0,0000135","",""]
["95261","SINAPI-I",11281,"0,0000143","",""]
["95278","SINAPI-I",10658,"0,0000720","",""]
["95619",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95874",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["96008","SINAPI-I",13726,"0,0000533","",""]
["96030","SINAPI-I",37734,"0,0000603","",""]
["96055",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["98760",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["100640",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["102826",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["102861","SINAPI-I",2705,"1,2500000","",""]
["102891","SINAPI-I",2705,"1,2800000","",""]
["102960","SINAPI-I",43886,"0,0000533","",""]
["103223","SINAPI-I",4221,"5,8600000","",""]
["103666","SINAPI-I",4221,"22,6800000","",""]
["104089",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["104693",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92260","SINAPI",93287,"0,1133000","",""]
["92539","SINAPI-I",4430,"1,9560000","",""]
["92541","SINAPI-I",4430,"2,3360000","",""]
["92545","SINAPI-I",4425,"7,5000000","",""]
["92547","SINAPI",88239,"2,5940000","",""]
["92550",null,null,"","29,4751767","32,6281458"]
["92550","SINAPI",88262,"18,7350000","",""]
["92552","SINAPI-I",21142,"1,0000000","",""]
["92554","SINAPI-I",4415,"11,0000000","",""]
["92557","SINAPI",88262,"11,2410000","",""]
["92560","SINAPI-I",4344,"4,0000000","",""]
["92560","SINAPI",92261,"1,0000000","",""]
["92562","SINAPI-I",39027,"3,0000000","",""]
["92564","SINAPI-I",4425,"13,5000000","",""]
["100381","SINAPI",93281,"0,0080000","",""]
["100384","SINAPI",88239,"0,0890000","",""]
["100387","SINAPI",88239,"0,1980000","",""]
["100392","SINAPI-I",20247,"0,0300000","",""]
["100395","SINAPI",88239,"0,2620000","",""]
["94192","SINAPI-I",40741,"11,4840000","",""]
["94201","SINAPI",93282,"0,0516000","",""]
["94440","SINAPI-I",7175,"17,7490000","",""]
["94446","SINAPI",93282,"0,0516000","",""]
["94210","SINAPI-I",1607,"1,2600000","",""]
["94218","SINAPI-I",7231,"0,2040000","",""]
["94219","SINAPI",88316,"0,3500000","",""]
["94222","SINAPI",88323,"0,1640000","",""]
["100327","SINAPI",88323,"0,1450000","",""]
["100331","SINAPI-I",7173,"0,0055000","",""]
["100435","SINAPI",93282,"0,0183000","",""]
["94231","SINAPI-I",142,"0,1980000","",""]
["92256",null,null,"","52,0886308","55,7463554"]
["92257","SINAPI",93288,"0,1570000","",""]
["92569","SINAPI-I",40535,"2,2780000","",""]
["92571","SINAPI-I",40839,"0,0050000","",""]
["92574","SINAPI",93281,"0,0155000","",""]
["92577","SINAPI-I",40535,"2,6660000","",""]
["92578","SINAPI-I",40424,"0,2000000","",""]
["92580","SINAPI",93282,"0,0094000","",""]
["92586",null,null,"","14,6508133","16,5901554"]
["92594","SINAPI",92257,"1,0000000","",""]
["92602",null,null,"","19,2944896","21,6922909"]
["92608","SINAPI-I",4777,"23,9600000","",""]
["92610","SINAPI",88316,"0,4920000","",""]
["92616","SINAPI",92258,"1,0000000","",""]
["100359","SINAPI-I",4425,"12,0000000","",""]
["100361","SINAPI-I",4400,"8,5000000","",""]
["100363",null,null,"","26,9633128","29,9619873"]
["100365","SINAPI-I",5069,"0,5450000","",""]
["100367",null,null,"","27,8156887","30,8687714"]
["100369","SINAPI-I",4425,"11,5000000","",""]
["100370","SINAPI-I",6193,"3,0000000","",""]
["100372","SINAPI-I",6193,"3,0000000","",""]
["100375","SINAPI-I",4344,"8,0000000","",""]
["100376","SINAPI",88262,"29,9760000","",""]
["100382","SINAPI",88262,"0,1160000","",""]
["94444","SINAPI-I",7245,"17,7490000","",""]
["104186","SINAPI",102976,"0,7770000","",""]
["102663","SINAPI",88629,"0,0008000","",""]
["102668","SINAPI-I",4021,"2,3000000","",""]
["102670","SINAPI-I",367,"0,7064000","",""]
["102676","SINAPI",5679,"0,1430000","",""]
["102678","SINAPI",93382,"0,1250000","",""]
["102681","SINAPI-I",4718,"0,6789000","",""]
["102683","SINAPI",5678,"0,0260000","",""]
["102685","SINAPI",5679,"0,1529000","",""]
["102690","SINAPI-I",38052,"1,0030000","",""]
["102696",null,null,"","9,6719413","11,0519914"]
["102703","SINAPI-I",3899,"0,0476000","",""]
["102704","SINAPI",88309,"0,0049000","",""]
["102711","SINAPI",88316,"1,1466000","",""]
["102717","SINAPI",5679,"0,1903000","",""]
["102725","SINAPI-I",4720,"0,0261000","",""]
["92743","SINAPI",88316,"2,8815000","",""]
["92747","SINAPI-I",3309,"0,8372000","",""]
["92748","SINAPI",88309,"2,5316000","",""]
["92751",null,null,"","14,3755866","16,2828842"]
["92752",null,null,"","13,8150822","15,6617013"]
["92754","SINAPI-I",4011,"0,6737000","",""]
["92758",null,null,"","10,7317490","12,2270191"]
["91069","SINAPI",90982,"0,5010000","",""]
["91071","SINAPI-I",370,"0,0983000","",""]
["91071","SINAPI",90651,"0,5597000","",""]
["91072","SINAPI",90979,"0,0260000","",""]
["91074",null,null,"","47,5707485","51,2455902"]
["91075","SINAPI",90982,"1,1669000","",""]
["91077",null,null,"","29,2601828","32,4033162"]
["91077","SINAPI",90651,"0,5633000","",""]
["91080","SINAPI-I",370,"0,1292000","",""]
["91080","SINAPI",90663,"0,6083000","",""]
["91081","SINAPI",90979,"0,0552000","",""]
["91083",null,null,"","45,5697596","49,2411426"]
["91084","SINAPI",90979,"0,0470000","",""]
["91087",null,null,"","49,1829465","52,8607251"]
["91088","SINAPI-I",7155,"1,2190000","",""]
["91088","SINAPI",90979,"0,0234000","",""]
["91089","SINAPI",102726,"0,2500000","",""]
["91091","SINAPI-I",4720,"0,0748000","",""]
["91093",null,null,"","61,4464321","64,8696507"]
["91094","SINAPI-I",4720,"0,0555000","",""]
["91094","SINAPI",90979,"0,0235000","",""]
["91096",null,null,"","30,6262280","33,8457842"]
["91098","SINAPI",88377,"0,2996000","",""]
["91099",null,null,"","31,6611706","34,9281733"]
["91100",null,null,"","41,7512012","45,3629223"]
["91101","SINAPI",88309,"0,2774000","",""]
["93957","SINAPI",95967,"0,5937000","",""]
["93959","SINAPI",90650,"0,0468000","",""]
["93961","SINAPI-I",39013,"0,4167000","",""]
["93967","SINAPI",6259,"0,0495000","",""]
["93969","SINAPI",5631,"0,0068000","",""]
["93971","SINAPI",88316,"1,1977000","",""]
["100341",null,null,"","40,0215053","43,5995957"]
["100341","SINAPI",91693,"0,0058012","",""]
["100346","SINAPI-I",39017,"0,2120000","",""]
["104841","SINAPI-I",41697,"0,0001000","",""]
["104843","SINAPI",90778,"0,0374000","",""]
["104845","SINAPI",90632,"0,0970000","",""]
["104847","SINAPI-I",41697,"0,0001000","",""]
["104850",null,null,"","23,9852398","26,7851373"]
["104851","SINAPI",90776,"0,1559000","",""]
["104852","SINAPI",90651,"0,0519000","",""]
["104854","SINAPI",90626,"0,0621000","",""]
["104876","SINAPI",5795,"0,1753000","",""]
["104880","SINAPI",88316,"0,5583000","",""]
["104887","SINAPI",5903,"0,0219000","",""]
["104888","SINAPI",5901,"0,0257000","",""]
["104889","SINAPI",100981,"0,0314000","",""]
["104891","SINAPI",90776,"0,0552000","",""]
["102992","SINAPI",88316,"0,3973000","",""]
["102996","SINAPI",88316,"0,3733000","",""]
["102999","SINAPI",94964,"0,1823000","",""]
["103005","SINAPI",88628,"0,0847000","",""]
["103006","SINAPI",101616,"0,6500000","",""]
["103007","SINAPI",96536,"0,6800000","",""]
["97934","SINAPI",88628,"0,0152000","",""]
["97936","SINAPI",88309,"2,8244000","",""]
["97948","SINAPI",5679,"0,1221000","",""]
["97949","SINAPI-I",7258,"635,4626000","",""]
["97950","SINAPI",87316,"0,0690000","",""]
["97951",null,null,"","31,7751669","35,0485320"]
["97952","SINAPI-I",2692,"0,0146000","",""]
["97953","SINAPI",88316,"6,1342000","",""]
["97955","SINAPI",89995,"0,0954000","",""]
["97956","SINAPI",89995,"0,0615000","",""]
["97961","SINAPI-I",5069,"0,0242000","",""]
["97973","SINAPI-I",4517,"0,3784000","",""]
["97973","SINAPI",88628,"1,3110000","",""]
["97975","SINAPI",5679,"0,2398000","",""]
["97976","SINAPI-I",6193,"0,8454000","",""]
["97978","SINAPI-I",43442,"1,0000000","",""]
["97980","SINAPI",94970,"0,2903000","",""]
["97985",null,null,"","43,0616202","46,6998881"]
["97987","SINAPI",5679,"0,3605000","",""]
["97988","SINAPI",97738,"0,0221000","",""]
["97992","SINAPI",92767,"16,5738000","",""]
["97994","SINAPI",5678,"0,0993000","",""]
["97995","SINAPI",88316,"10,3608000","",""]
["97996","SINAPI-I",5069,"0,0386000","",""]
["98001","SINAPI",88316,"16,8363000","",""]
["98002","SINAPI",89998,"5,4296000","",""]
["98003","SINAPI",88309,"24,1752000","",""]
["98006","SINAPI-I",4517,"0,7656000","",""]
["98006","SINAPI",97736,"0,8816000","",""]
["98009","SINAPI-I",25067,"80,3250000","",""]
["98010","SINAPI",89993,"0,0598000","",""]
["98011","SINAPI-I",660,"20,4750000","",""]
["98012","SINAPI",88908,"0,4689000","",""]
["98014","SINAPI",88908,"0,5401000","",""]
["98016",null,null,"","33,0785732","36,4213747"]
["98016","SINAPI",101624,"1,6128000","",""]
["98017","SINAPI",100475,"0,7566000","",""]
["98018","SINAPI",100475,"1,3397000","",""]
["98021","SINAPI",89998,"2,7148000","",""]
["98022","SINAPI-I",25067,"181,5743000","",""]
["98023","SINAPI",89996,"1,9744000","",""]
["98025","SINAPI",89996,"1,9744000","",""]
["98026","SINAPI",97736,"1,3616000","",""]
["98028",null,null,"","32,1773824","35,4774166"]
["98028","SINAPI",92767,"55,3284000","",""]
["98030","SINAPI-I",5069,"0,0679000","",""]
["98032","SINAPI-I",5069,"0,0737000","",""]
["98033","SINAPI",88309,"32,6532000","",""]
["98034","SINAPI",89996,"1,9744000","",""]
["98035","SINAPI",87316,"0,1075000","",""]
["98036","SINAPI",89995,"0,2123000","",""]
["98038","SINAPI-I",2692,"0,0347000","",""]
["98040","SINAPI-I",2692,"0,0372000","",""]
["98041","SINAPI-I",660,"36,2250000","",""]
["98043","SINAPI-I",660,"38,8500000","",""]
["98044","SINAPI",88908,"1,2492000","",""]
["98046",null,null,"","29,9528846","33,1373373"]
["98046","SINAPI",88907,"0,6848000","",""]
["98047","SINAPI",89996,"1,9744000","",""]
["98048","SINAPI",97738,"0,0221000","",""]
["98405","SINAPI-I",5069,"0,0312000","",""]
["98406","SINAPI-I",5069,"0,0620000","",""]
["98406","SINAPI",89998,"6,0466000","",""]
["98407","SINAPI",89996,"1,9744000","",""]
["98408","SINAPI",89995,"0,1200000","",""]
["99240","SINAPI",88628,"0,0227000","",""]
["99242","SINAPI",88309,"17,5654000","",""]
["99244","SINAPI",89993,"0,0598000","",""]
["99247","SINAPI",88628,"0,5464000","",""]
["99248","SINAPI",96536,"0,9425000","",""]
["99249","SINAPI",89998,"1,4538000","",""]
["99252","SINAPI",97736,"0,2516000","",""]
["99256","SINAPI",87316,"0,0668000","",""]
["99259","SINAPI",97738,"0,0221000","",""]
["99263","SINAPI",88628,"0,6165000","",""]
["99265","SINAPI",5678,"0,1509000","",""]
["99266","SINAPI",88316,"14,6778000","",""]
["99267","SINAPI",89996,"1,9744000","",""]
["99270","SINAPI-I",43423,"1,0000000","",""]
["99271","SINAPI",89995,"0,1507000","",""]
["99272","SINAPI-I",4517,"0,2695000","",""]
["99274","SINAPI",87316,"0,0708000","",""]
["99275","SINAPI",88316,"0,9041000","",""]
["99276","SINAPI",88628,"0,6866000","",""]
["99278","SINAPI",88628,"0,0138000","",""]
["99279","SINAPI",97738,"0,0221000","",""]
["99282",null,null,"","43,3429343","46,9860635"]
["99284","SINAPI-I",2692,"0,0296000","",""]
["99284","SINAPI",97736,"1,0691000","",""]
["99285","SINAPI",101625,"0,4078000","",""]
["99286","SINAPI",97738,"0,0221000","",""]
["99289","SINAPI-I",25067,"127,5750000","",""]
["99290","SINAPI",88628,"0,6379000","",""]
["99292","SINAPI-I",2692,"0,0136000","",""]
["99292","SINAPI",88628,"0,5825000","",""]
["99296","SINAPI",88309,"32,6532000","",""]
["99297","SINAPI",88309,"32,6124000","",""]
["99298","SINAPI",89995,"0,1969000","",""]
["99300","SINAPI-I",4491,"0,8103000","",""]
["99301","SINAPI",89993,"0,0598000","",""]
["99303","SINAPI-I",2692,"0,0347000","",""]
["99303","SINAPI",88908,"0,9753000","",""]
["99305","SINAPI-I",660,"72,4500000","",""]
["99305","SINAPI",97736,"1,9466000","",""]
["99308","SINAPI",88628,"2,2408000","",""]
["99309","SINAPI",89998,"4,5658000","",""]
["99310","SINAPI",97738,"0,0221000","",""]
["99311","SINAPI",89996,"1,9744000","",""]
["99312","SINAPI",97736,"1,0016000","",""]
["99314","SINAPI",89995,"0,1215000","",""]
["99315","SINAPI",94970,"3,6283000","",""]
["99319",null,null,"","44,5215599","48,1830992"]
["99321","SINAPI-I",25067,"127,5750000","",""]
["99322","SINAPI",88908,"0,8102000","",""]
["99324","SINAPI-I",660,"67,2000000","",""]
["99324","SINAPI",88907,"0,4417000","",""]
["99326",null,null,"","32,2913567","35,5965684"]
["101800","SINAPI-I",6193,"0,4692000","",""]
["101801","SINAPI-I",4517,"0,1848000","",""]
["101806","SINAPI",87316,"0,0151000","",""]
["101807","SINAPI-I",4491,"0,1184000","",""]
["101808","SINAPI",97735,"0,0324000","",""]
["102141","SINAPI",5678,"0,4349000","",""]
["102142","SINAPI",101623,"0,6569000","",""]
["94264",null,null,"","42,6341924","46,2679955"]
["94267","SINAPI",92960,"0,0182000","",""]
["94270","SINAPI-I",34492,"0,1059000","",""]
["94272","SINAPI",88631,"0,0049000","",""]
["94274","SINAPI-I",4059,"1,0050000","",""]
["94278",null,null,"","23,6623807","26,4241455"]
["94283","SINAPI-I",4517,"0,2000000","",""]
["94286","SINAPI-I",6212,"0,1250000","",""]
["94288","SINAPI",88316,"0,3650000","",""]
["94291",null,null,"","20,5898929","23,1174972"]
["94294","SINAPI",88309,"0,0256000","",""]
["104497","SINAPI",88309,"2,3156000","",""]
["102728","SINAPI-I",39017,"0,9700000","",""]
["102731","SINAPI",92804,"1,0000000","",""]
["102737","SINAPI",102728,"16,9858000","",""]
["102739","SINAPI",102734,"11,5309000","",""]
["102742","SINAPI",102727,"25,5313000","",""]
["102743","SINAPI",102729,"7,1350000","",""]
["102745","SINAPI",102736,"4,4060000","",""]
["102749","SINAPI",102731,"179,2610000","",""]
["102752","SINAPI",96620,"0,4449000","",""]
["102754","SINAPI",102730,"71,5506000","",""]
["102755","SINAPI",102734,"49,8652000","",""]
["102758","SINAPI",102727,"21,7734000","",""]
["102760","SINAPI",102730,"82,3275000","",""]
["102764","SINAPI",96620,"3,1543000","",""]
["102766","SINAPI",102728,"153,1607000","",""]
["102767","SINAPI",102730,"175,3514000","",""]
["102772","SINAPI",96620,"6,6423000","",""]
["102777",null,null,"","21,7091597","24,3139093"]
["102780","SINAPI",92743,"9,0000000","",""]
["102786","SINAPI",92756,"14,0000000","",""]
["102795","SINAPI",92743,"25,0000000","",""]
["102800","SINAPI",92756,"52,0000000","",""]
["101572","SINAPI-I",5061,"0,0096000","",""]
["101574",null,null,"","43,1658878","46,7724288"]
["101577","SINAPI-I",6189,"0,4889000","",""]
["101580","SINAPI-I",21138,"0,0724000","",""]
["101586",null,null,"","26,4439805","29,4039071"]
["101588","SINAPI",5632,"0,1861000","",""]
["101589","SINAPI-I",43692,"0,0679000","",""]
["101592","SINAPI-I",6189,"0,1956000","",""]
["90789","SINAPI",88316,"0,2540000","",""]
["90793",null,null,"","2,8195223","3,2535252"]
["90796","SINAPI",88629,"0,0226000","",""]
["90801","SINAPI-I",5075,"0,0240000","",""]
["90823","SINAPI",88316,"0,8390000","",""]
["90841","SINAPI",90806,"1,0000000","",""]
["90843","SINAPI",90822,"1,0000000","",""]
["90848",null,null,"","24,6202734","27,4505655"]
["91009","SINAPI-I",5020,"1,0000000","",""]
["91016",null,null,"","22,5948816","25,2707519"]
["91295","SINAPI",88261,"1,2820000","",""]
["91299",null,null,"","6,3424656","7,2747657"]
["91305","SINAPI",88261,"0,7670000","",""]
["91314","SINAPI",91292,"1,0000000","",""]
["91322",null,null,"","22,7102400","25,3957076"]
["91327","SINAPI",91292,"1,0000000","",""]
["91333",null,null,"","26,2560811","29,2010881"]
["100675","SINAPI",88316,"0,3340000","",""]
["100681","SINAPI",90806,"1,0000000","",""]
["100683","SINAPI",90830,"1,0000000","",""]
["100687","SINAPI",100659,"9,6000000","",""]
["100692","SINAPI",91292,"1,0000000","",""]
["100699",null,null,"","71,9129278","74,7873762"]
["100665",null,null,"","8,2780725","9,4665519"]
["100666","SINAPI-I",39961,"0,8014000","",""]
["100670",null,null,"","5,8924834","6,7634863"]
["100672","SINAPI-I",20017,"2,6840000","",""]
["105813","SINAPI",88309,"5,0978640","",""]
["99841",null,null,"","12,0941306","13,7476574"]
["99857","SINAPI-I",34360,"0,4770000","",""]
["91341","SINAPI",88316,"0,1910000","",""]
["100702","SINAPI-I",7568,"4,7200000","",""]
["102189","SINAPI",88325,"1,9950000","",""]
["100708",null,null,"","21,6296928","24,2300641"]
["102152","SINAPI",88316,"0,6280000","",""]
["102158","SINAPI-I",39026,"0,0150000","",""]
["102162",null,null,"","10,0920134","11,5061075"]
["102165","SINAPI",88316,"0,6090000","",""]
["102167","SINAPI-I",39432,"4,0360000","",""]
["102171","SINAPI-I",20259,"5,9500000","",""]
["102179","SINAPI",88316,"1,5420000","",""]
["102181","SINAPI-I",39432,"2,3220000","",""]
["102185","SINAPI-I",5031,"3,7800000","",""]
["94573","SINAPI-I",39961,"0,6010714","",""]
["105812","SINAPI",88309,"0,0644078","",""]
["101096","SINAPI",97913,"0,3750000","",""]
["101098","SINAPI",95576,"1,7980000","",""]
["101100","SINAPI",90776,"0,4540000","",""]
["101103","SINAPI",90680,"0,1100000","",""]
["101105","SINAPI-I",38405,"1,2000000","",""]
["101106","SINAPI",100973,"1,2500000","",""]
["101107","SINAPI",100206,"0,0375000","",""]
["101109","SINAPI",95576,"2,2470000","",""]
["101112","SINAPI",94971,"1,2400000","",""]
["95603",null,null,"","70,7441713","73,6895018"]
["95608","SINAPI",88317,"0,3521000","",""]
["100651","SINAPI",90776,"0,0836000","",""]
["100655","SINAPI",93225,"0,0727000","",""]
["100656","SINAPI",89843,"0,0440000","",""]
["100889","SINAPI-I",10997,"0,0014000","",""]
["100892","SINAPI",89218,"0,0047000","",""]
["100897","SINAPI",90680,"0,0342000","",""]
["100899","SINAPI",97913,"0,0205000","",""]
["101175","SINAPI",88309,"1,1030000","",""]
["102521","SINAPI",88316,"2,3287000","",""]
["96616","SINAPI",94968,"1,3800000","",""]
["96624","SINAPI",88316,"0,6340000","",""]
["97087",null,null,"","19,5348837","22,4215246"]
["97091",null,null,"","5,8823529","6,8493150"]
["97092","SINAPI",88245,"0,0240000","",""]
["97101","SINAPI",97096,"0,1350000","",""]
["103072","SINAPI",97092,"6,2200000","",""]
["103074","SINAPI",96624,"0,1000000","",""]
["103077","SINAPI",96624,"0,1000000","",""]
["92263","SINAPI",91692,"0,0630000","",""]
["92266","SINAPI-I",4491,"0,1660000","",""]
["92269","SINAPI-I",6212,"6,5300000","",""]
["92270","SINAPI",91692,"0,0560000","",""]
["92273","SINAPI",91693,"0,0300000","",""]
["92417","SINAPI",88239,"0,3400000","",""]
["92423","SINAPI-I",2692,"0,0100000","",""]
["92427","SINAPI-I",40304,"0,0190000","",""]
["92429","SINAPI",88262,"1,1440000","",""]
["92435","SINAPI-I",40271,"0,1960000","",""]
["92439","SINAPI",88239,"0,1140000","",""]
["92447","SINAPI-I",6193,"0,4740000","",""]
["92449","SINAPI-I",2692,"0,0100000","",""]
["92452","SINAPI",92265,"0,6260000","",""]
["92455","SINAPI",88239,"0,1900000","",""]
["92457","SINAPI",92272,"3,1020000","",""]
["92459","SINAPI-I",2692,"0,0100000","",""]
["92461","SINAPI",88239,"0,2400000","",""]
["92464","SINAPI-I",2692,"0,0100000","",""]
["92467","SINAPI",92272,"1,0380000","",""]
["92470","SINAPI-I",40275,"1,7390000","",""]
["92471","SINAPI",88239,"0,1390000","",""]
["92473","SINAPI",92272,"1,6940000","",""]
["92476","SINAPI-I",40275,"0,3560000","",""]
["92480","SINAPI-I",4491,"0,1320000","",""]
["92484","SINAPI",88262,"3,2790000","",""]
["92492","SINAPI",88262,"1,4250000","",""]
["92498","SINAPI-I",40290,"1,0300000","",""]
["92504","SINAPI-I",40270,"0,0380000","",""]
["92506","SINAPI",88239,"0,1360000","",""]
["92512","SINAPI",88262,"1,0990000","",""]
["92518","SINAPI",92267,"0,2450000","",""]
["92528","SINAPI",88262,"0,8020000","",""]
["92534","SINAPI",92268,"0,1110000","",""]
["92538","SINAPI-I",40270,"0,0380000","",""]
["96258","SINAPI",96252,"0,5250000","",""]
["96530","SINAPI",91693,"0,1980000","",""]
["96534",null,null,"","52,2269473","55,8942040"]
["96536",null,null,"","50,0713083","53,7639574"]
["96537",null,null,"","42,9999025","46,6438512"]
["96539","SINAPI-I",1358,"0,5930000","",""]
["96542","SINAPI-I",2692,"0,0095500","",""]
["96543","SINAPI-I",39017,"1,1430000","",""]
["101793","SINAPI",88239,"0,1500000","",""]
["101971","SINAPI",91693,"0,0990000","",""]
["101980","SINAPI-I",10749,"1,8640000","",""]
["101983","SINAPI-I",40304,"0,0700000","",""]
["101985","SINAPI",88262,"0,9150000","",""]
["101988","SINAPI-I",1345,"1,1830000","",""]
["101990","SINAPI-I",6189,"6,0590000","",""]
["101994","SINAPI-I",1345,"1,3280000","",""]
["101996","SINAPI-I",6189,"6,6420000","",""]
["101998","SINAPI",88262,"1,0390000","",""]
["102000",null,null,"","37,2629620","40,7688376"]
["102006","SINAPI-I",2692,"0,0040000","",""]
["102009",null,null,"","44,3118270","47,9793125"]
["102010","SINAPI",88262,"3,4880000","",""]
["102013","SINAPI",101988,"0,3700000","",""]
["102036","SINAPI",88239,"0,5230000","",""]
["102039","SINAPI",88262,"6,2580000","",""]
["102041",null,null,"","43,6919472","47,3474181"]
["102044","SINAPI-I",2692,"0,0040000","",""]
["102047","SINAPI-I",2692,"0,1700000","",""]
["102051","SINAPI",101997,"0,4400000","",""]
["102060","SINAPI",92273,"3,3480000","",""]
["102063","SINAPI",102086,"0,5400000","",""]
["102065","SINAPI-I",40304,"0,0810000","",""]
["102068","SINAPI-I",10749,"0,7860000","",""]
["102073","SINAPI",95943,"13,2000000","",""]
["102077","SINAPI",95946,"114,4000000","",""]
["102086","SINAPI-I",4517,"1,0790000","",""]
["102089","SINAPI",91693,"0,1010000","",""]
["103760","SINAPI-I",6193,"0,9400000","",""]
["103762","SINAPI",92267,"0,2450000","",""]
["104925",null,null,"","31,9224885","35,2151407"]
["104927",null,null,"","48,0183663","51,7225902"]
["104929","SINAPI",91693,"0,0960000","",""]
["105406","SINAPI",105403,"0,5250000","",""]
["91593","SINAPI-I",7155,"0,5194805","",""]
["91595",null,null,"","5,2537845","6,0070671"]
["91598","SINAPI",88238,"0,0017312","",""]
["92759","SINAPI",92800,"1,0000000","",""]
["92763","SINAPI",88238,"0,0042000","",""]
["92767","SINAPI-I",39017,"2,8160000","",""]
["92772","SINAPI",92804,"1,0000000","",""]
["92773","SINAPI",88238,"0,0020000","",""]
["92806","SINAPI",88245,"0,0013000","",""]
["92877","SINAPI",88238,"0,0018000","",""]
["92883","SINAPI-I",39017,"0,7430000","",""]
["92915",null,null,"","36,4986737","40,0300601"]
["92919","SINAPI",88245,"0,0709000","",""]
["92924","SINAPI-I",43132,"0,0250000","",""]
["95576","SINAPI",88245,"0,0645000","",""]
["95580","SINAPI-I",43132,"0,0200000","",""]
["95593",null,null,"","24,3348475","27,1705184"]
["95945","SINAPI",88245,"0,1750000","",""]
["96544","SINAPI-I",43132,"0,0250000","",""]
["100068","SINAPI-I",43055,"1,1100000","",""]
["103088","SINAPI",88238,"0,0490000","",""]
["104107","SINAPI",88245,"0,0743000","",""]
["104110","SINAPI",92801,"1,0000000","",""]
["104917",null,null,"","28,9044289","32,0334261"]
["104922","SINAPI",88245,"0,0390000","",""]
["90278","SINAPI-I",1106,"12,8119000","",""]
["90280","SINAPI",88377,"1,6076000","",""]
["90281","SINAPI",88831,"0,4806000","",""]
["90284","SINAPI-I",1379,"517,4001000","",""]
["94962","SINAPI",88831,"0,7188000","",""]
["94967","SINAPI-I",370,"0,6751000","",""]
["94969","SINAPI",89226,"0,6223000","",""]
["94971","SINAPI-I",1379,"364,9433000","",""]
["96557","SINAPI-I",1525,"1,2300000","",""]
["99431","SINAPI",90586,"0,0580000","",""]
["99433","SINAPI-I",38408,"1,1510000","",""]
["99436","SINAPI-I",38408,"1,1510000","",""]
["102473","SINAPI",88830,"0,7756000","",""]
["102476","SINAPI",88316,"2,2483000","",""]
["102479","SINAPI-I",1379,"217,1644000","",""]
["102480","SINAPI",88377,"1,3082000","",""]
["102483","SINAPI-I",4734,"0,6020000","",""]
["102486","SINAPI",88316,"6,2383000","",""]
["103671",null,null,"","6,3518063","7,2841118"]
["103674","SINAPI",88262,"0,1860000","",""]
["103675","SINAPI",90587,"0,1310000","",""]
["103679",null,null,"","15,5985114","17,6313333"]
["103685","SINAPI",88309,"0,7950000","",""]
["103687",null,null,"","32,5506499","35,8564520"]
["104923","SINAPI",88316,"3,7970000","",""]
["101166","SINAPI-I",34586,"122,2700000","",""]
["98575","SINAPI-I",44073,"1,0000000","",""]
["93191","SINAPI",87294,"0,0019000","",""]
["93194","SINAPI",92270,"0,0390000","",""]
["93202",null,null,"","53,3568906","57,0159859"]
["105021","SINAPI",92801,"0,4900000","",""]
["105025","SINAPI",88309,"0,2030000","",""]
["105028",null,null,"","21,2121212","23,8216560"]
["105029","SINAPI-I",39017,"6,0000000","",""]
["105032","SINAPI-I",658,"5,3400000","",""]
["105035","SINAPI",88309,"0,0560000","",""]
["97733","SINAPI",88309,"31,9930000","",""]
["97734","SINAPI",94971,"1,2000000","",""]
["97736","SINAPI",88239,"0,1865000","",""]
["97738","SINAPI",88309,"31,7545000","",""]
["97739","SINAPI",92767,"21,9997000","",""]
["98615","SINAPI-I",34493,"0,1446000","",""]
["98616","SINAPI-I",34493,"0,1445000","",""]
["98618","SINAPI",88316,"0,2964000","",""]
["98621","SINAPI",91635,"0,0712000","",""]
["98623","SINAPI",100973,"0,2454000","",""]
["98625",null,null,"","5,6003223","6,4297124"]
["98627","SINAPI",88316,"0,7109000","",""]
["98629","SINAPI",91635,"0,1085000","",""]
["98655","SINAPI",91693,"0,5246000","",""]
["98657","SINAPI-I",5068,"0,2954000","",""]
["98659",null,null,"","29,1171348","32,2832652"]
["100763","SINAPI-I",43082,"1,0910000","",""]
["100765","SINAPI",88240,"0,0015000","",""]
["100766","SINAPI",88278,"0,0050000","",""]
["100768","SINAPI",100719,"0,0284761","",""]
["100771","SINAPI-I",442,"0,1580000","",""]
["100774",null,null,"","3,1784841","3,6496350"]
["100775","SINAPI",100719,"0,0788875","",""]
["100777","SINAPI",100719,"0,0460679","",""]
["100778","SINAPI",100716,"0,0788875","",""]
["103796","SINAPI",91692,"0,0281000","",""]
["103926",null,null,"","25,5221149","28,4389208"]
["103933",null,null,"","21,0273004","23,6026019"]
["105045","SINAPI-I",4335,"1,1000000","",""]
["105056","SINAPI-I",14439,"1,5437400","",""]
["105061","SINAPI",95140,"0,3787100","",""]
["105068","SINAPI-I",14439,"1,5437000","",""]
["105074","SINAPI",88262,"0,6577200","",""]
["105081","SINAPI",88262,"0,4419200","",""]
["105086","SINAPI",88239,"0,3417070","",""]
["105087","SINAPI-I",10527,"0,0008549","",""]
["105092","SINAPI",88239,"0,3524440","",""]
["105095","SINAPI-I",4119,"1,0915900","",""]
["105099","SINAPI",95140,"0,2803900","",""]
["98556","SINAPI",88243,"0,2228000","",""]
["98547","SINAPI",88243,"0,3348000","",""]
["98564","SINAPI",87372,"0,0250000","",""]
["98566","SINAPI",88309,"0,7525000","",""]
["91833","SINAPI",88264,"0,0800000","",""]
["91835","SINAPI",91170,"1,0000000","",""]
["91841","SINAPI-I",40402,"1,1000000","",""]
["91849","SINAPI",88247,"0,0860000","",""]
["91857","SINAPI",88247,"0,1490000","",""]
["91864",null,null,"","37,8731343","41,4076246"]
["91868","SINAPI",88247,"0,1140000","",""]
["91871",null,null,"","49,2993630","53,0660378"]
["93010","SINAPI",88247,"0,1542000","",""]
["97669","SINAPI-I",2442,"1,1000000","",""]
["91877","SINAPI",88264,"0,1860000","",""]
["91884","SINAPI-I",1891,"1,0000000","",""]
["91887",null,null,"","54,0284361","57,6419214"]
["91895","SINAPI",88247,"0,2400000","",""]
["91911","SINAPI",88264,"0,2720000","",""]
["91916","SINAPI",88247,"0,2950000","",""]
["93014",null,null,"","49,8897220","53,5758072"]
["93026","SINAPI",88247,"0,6390000","",""]
["91924","SINAPI",88247,"0,0230000","",""]
["91929",null,null,"","21,7113665","24,2274412"]
["91931","SINAPI-I",994,"1,2434000","",""]
["92979","SINAPI-I",21127,"0,0100000","",""]
["92988","SINAPI-I",1018,"1,0150000","",""]
["92996","SINAPI",88247,"0,1715000","",""]
["101885",null,null,"","1,3812154","1,6528925"]
["101887","SINAPI-I",995,"1,0270000","",""]
["91939",null,null,"","64,5916468","67,8812742"]
["91943","SINAPI",88247,"0,3010000","",""]
["92870","SINAPI",88264,"0,5690000","",""]
["95779",null,null,"","41,4273995","45,0346420"]
["95789","SINAPI",88264,"0,3902000","",""]
["95801","SINAPI-I",2580,"1,0000000","",""]
["95805","SINAPI",88247,"0,2397000","",""]
["95807","SINAPI",88264,"0,2696000","",""]
["95812","SINAPI",88264,"0,2616000","",""]
["97882",null,null,"","12,6891220","14,4187053"]
["97883","SINAPI",5679,"0,0669000","",""]
["97887","SINAPI",97734,"0,0252000","",""]
["97888","SINAPI",100475,"0,1012000","",""]
["97891",null,null,"","48,3181778","52,0065588"]
["97893","SINAPI",87316,"0,0173000","",""]
["104399","SINAPI",88247,"0,3443000","",""]
["104404",null,null,"","42,8536285","46,4746543"]
["93657","SINAPI",88264,"0,0911000","",""]
["93662","SINAPI-I",1571,"2,0000000","",""]
["93666","SINAPI",88247,"0,3784000","",""]
["93668","SINAPI",88264,"0,1428000","",""]
["93673","SINAPI-I",1575,"3,0000000","",""]
["101875","SINAPI",87367,"0,0117000","",""]
["101882","SINAPI",87367,"0,0194000","",""]
["101892","SINAPI",88264,"0,1325000","",""]
["101897","SINAPI",88247,"1,3232000","",""]
["101899","SINAPI-I",1581,"3,0000000","",""]
["101903","SINAPI",88247,"0,4057000","",""]
["91949","SINAPI-I",38100,"1,0000000","",""]
["91954","SINAPI",88247,"0,3170000","",""]
["91957","SINAPI",91946,"1,0000000","",""]
["91969","SINAPI",91968,"1,0000000","",""]
["91975","SINAPI",91950,"1,0000000","",""]
["91978","SINAPI",88247,"0,4020000","",""]
["91984","SINAPI",88264,"0,2320000","",""]
["91991",null,null,"","55,4675904","59,0909091"]
["92000","SINAPI",91998,"1,0000000","",""]
["92007",null,null,"","42,1725239","45,7967914"]
["92010","SINAPI-I",38101,"3,0000000","",""]
["92016","SINAPI",91946,"1,0000000","",""]
["92023","SINAPI",91946,"1,0000000","",""]
["92030","SINAPI",88264,"0,8260000","",""]
["97595","SINAPI-I",39392,"1,0000000","",""]
["97609","SINAPI",88247,"0,0508750","",""]
["100902","SINAPI",88264,"0,4001000","",""]
["101490","SINAPI-I",39808,"1,0000000","",""]
["101490","SINAPI",96977,"1,9500000","",""]
["101491","SINAPI",93659,"1,0000000","",""]
["101492","SINAPI",92986,"11,0000000","",""]
["101494","SINAPI-I",14153,"0,0600000","",""]
["101495","SINAPI-I",11267,"2,0000000","",""]
["101495","SINAPI",91917,"1,0000000","",""]
["101496","SINAPI",91886,"1,0000000","",""]
["101497","SINAPI",91872,"6,0500000","",""]
["101499","SINAPI-I",1094,"1,0000000","",""]
["101500","SINAPI-I",34643,"1,0000000","",""]
["101500","SINAPI",100578,"1,0000000","",""]
["101501","SINAPI-I",39997,"2,0000000","",""]
["101502","SINAPI-I",39996,"0,1664000","",""]
["101503","SINAPI",96977,"1,9500000","",""]
["101504","SINAPI",93666,"1,0000000","",""]
["101505","SINAPI",91933,"22,2000000","",""]
["101507","SINAPI-I",11950,"4,0000000","",""]
["101508","SINAPI-I",11267,"2,0000000","",""]
["101508","SINAPI",91920,"1,0000000","",""]
["101509","SINAPI",91885,"1,0000000","",""]
["101510","SINAPI",91872,"6,0500000","",""]
["101512","SINAPI-I",1062,"1,0000000","",""]
["101513",null,null,"","19,7733836","22,2076081"]
["101514","SINAPI",96986,"1,0000000","",""]
["101515","SINAPI",91872,"1,3000000","",""]
["101517","SINAPI-I",39808,"1,0000000","",""]
["101519","SINAPI",96986,"1,0000000","",""]
["101521","SINAPI",91872,"1,3000000","",""]
["101523","SINAPI-I",34643,"1,0000000","",""]
["101525","SINAPI",96986,"1,0000000","",""]
["101527","SINAPI",91872,"1,3000000","",""]
["101529","SINAPI-I",34643,"1,0000000","",""]
["101530",null,null,"","17,6223443","19,8471227"]
["101531","SINAPI",96977,"1,9500000","",""]
["101534","SINAPI",88247,"0,1486000","",""]
["101536",null,null,"","10,9846783","12,5061594"]
["101538","SINAPI",88247,"0,0414847","",""]
["101540","SINAPI-I",11267,"6,0000000","",""]
["101544","SINAPI-I",11267,"6,0000000","",""]
["101549","SINAPI",88264,"0,2004000","",""]
["101561","SINAPI",88264,"0,0029000","",""]
["101630","SINAPI",88264,"0,2776000","",""]
["101653","SINAPI",88247,"1,4837000","",""]
["101657","SINAPI-I",21127,"0,0140000","",""]
["101661",null,null,"","41,6070242","45,2280436"]
["101664","SINAPI",88264,"0,3675000","",""]
["100581","SINAPI",5928,"0,0780000","",""]
["100588","SINAPI-I",863,"13,0000000","",""]
["100592","SINAPI",88247,"2,3640000","",""]
["100597",null,null,"","25,3241806","28,2124024"]
["100599","SINAPI-I",863,"9,0000000","",""]
["100602","SINAPI",94962,"0,8360000","",""]
["100606","SINAPI",88247,"4,5770000","",""]
["100610","SINAPI-I",863,"11,0000000","",""]
["100615","SINAPI",88264,"9,5820000","",""]
["100617","SINAPI",88247,"3,0830000","",""]
["97605",null,null,"","19,0298507","21,4139505"]
["102104","SINAPI-I",7611,"1,0000000","",""]
["102106","SINAPI",88247,"9,4717000","",""]
["103654","SINAPI-I",7616,"1,0000000","",""]
["96976","SINAPI",88264,"0,4456000","",""]
["96986",null,null,"","15,8585388","17,9210167"]
["98463","SINAPI",88247,"0,3106000","",""]
["104749","SINAPI",88264,"0,1863000","",""]
["104755","SINAPI-I",11864,"1,0000000","",""]
["104761","SINAPI",102274,"0,2084000","",""]
["104770","SINAPI",88247,"0,0139000","",""]
["104780","SINAPI",91692,"0,0491000","",""]
["101906","SINAPI",88267,"0,4574000","",""]
["101908",null,null,"","7,6272495","8,7374565"]
["101916","SINAPI-I",3148,"0,1661000","",""]
["98261","SINAPI-I",11901,"1,0500000","",""]
["98266","SINAPI",88264,"0,0711000","",""]
["98275","SINAPI-I",11906,"1,0500000","",""]
["98280","SINAPI",88264,"0,1388000","",""]
["98286","SINAPI-I",11919,"1,0500000","",""]
["98289",null,null,"","34,5238095","37,7358490"]
["98400","SINAPI",88247,"0,0919000","",""]
["100560","SINAPI",88264,"0,8800000","",""]
["101795","SINAPI",101616,"0,5850000","",""]
["103244","SINAPI-I",42424,"1,0000000","",""]
["103245","SINAPI",100308,"2,3334000","",""]
["103248","SINAPI-I",11976,"6,0000000","",""]
["103251","SINAPI-I",11976,"6,0000000","",""]
["103254","SINAPI-I",13246,"4,0000000","",""]
["103256","SINAPI-I",42416,"1,0000000","",""]
["103258","SINAPI-I",42417,"1,0000000","",""]
["103261","SINAPI",88243,"4,3619000","",""]
["103263","SINAPI",93288,"1,5166000","",""]
["103264","SINAPI",93288,"1,5166000","",""]
["103266","SINAPI",93288,"1,5166000","",""]
["103268","SINAPI",88243,"3,9711000","",""]
["103271","SINAPI",100308,"4,7527000","",""]
["103273","SINAPI",100308,"5,0091000","",""]
["103274","SINAPI",100308,"5,0091000","",""]
["103276","SINAPI",100308,"5,0091000","",""]
["103290","SINAPI",91166,"1,0000000","",""]
["101937","SINAPI-I",7307,"0,4120000","",""]
["98300","SINAPI-I",43833,"1,0500000","",""]
["98306","SINAPI",88247,"0,6821000","",""]
["89356","SINAPI",88248,"0,3800000","",""]
["89446",null,null,"","14,5132743","16,4359861"]
["89448","SINAPI-I",9874,"1,0493000","",""]
["89452","SINAPI",88248,"0,0553000","",""]
["89576",null,null,"","7,1157167","8,1939228"]
["89711","SINAPI",88248,"0,2930000","",""]
["89717","SINAPI-I",21125,"1,0493000","",""]
["89773",null,null,"","1,3757179","1,5991471"]
["89800","SINAPI",88267,"0,2632000","",""]
["92276","SINAPI",88248,"0,0567000","",""]
["92284","SINAPI-I",12746,"1,0225000","",""]
["92307",null,null,"","9,4793898","10,8171882"]
["92321","SINAPI",88248,"0,5559000","",""]
["92337","SINAPI-I",7694,"1,0390000","",""]
["92343","SINAPI-I",7694,"1,0390000","",""]
["92360","SINAPI",88267,"0,0640000","",""]
["92366","SINAPI",88248,"0,2150000","",""]
["92648","SINAPI",88248,"0,1300000","",""]
["92687","SINAPI-I",7691,"1,0390000","",""]
["94462",null,null,"","16,2178276","18,3200930"]
["94604",null,null,"","5,3073009","6,0991682"]
["94648","SINAPI-I",9868,"1,0493000","",""]
["94652","SINAPI",88248,"0,1517000","",""]
["94720","SINAPI-I",38029,"1,0493000","",""]
["96635","SINAPI",88248,"0,5381000","",""]
["96646","SINAPI",88248,"0,1789000","",""]
["96648","SINAPI",88267,"0,1852000","",""]
["96672","SINAPI",88267,"0,2107000","",""]
["96677",null,null,"","24,6428571","27,4914089"]
["96681","SINAPI",88248,"0,3369000","",""]
["96719","SINAPI-I",36278,"1,0667000","",""]
["96725","SINAPI",104097,"0,2424000","",""]
["96729","SINAPI",88248,"0,1270000","",""]
["96733",null,null,"","11,6124260","13,2101355"]
["96734","SINAPI",104098,"0,1371000","",""]
["96801","SINAPI",88267,"0,1419000","",""]
["97333","SINAPI",88248,"0,0710000","",""]
["97338","SINAPI",88267,"0,0864000","",""]
["100788","SINAPI-I",3148,"0,2052000","",""]
["100791",null,null,"","37,4108612","40,9420289"]
["100800","SINAPI",88248,"0,0862000","",""]
["101918","SINAPI",88267,"0,6213000","",""]
["101919",null,null,"","7,8745462","9,0097245"]
["101924","SINAPI-I",3148,"0,0452000","",""]
["101930","SINAPI-I",3148,"0,0452000","",""]
["101933","SINAPI",88267,"0,9545000","",""]
["103804","SINAPI-I",12744,"1,0225000","",""]
["103837",null,null,"","15,7849763","17,8400909"]
["103872","SINAPI-I",12743,"1,0225000","",""]
["104195","SINAPI-I",38978,"1,0667000","",""]
["105139","SINAPI-I",122,"0,0153000","",""]
["105142","SINAPI-I",3869,"1,0000000","",""]
["105143","SINAPI",88267,"0,0586000","",""]
["89358","SINAPI-I",3542,"1,0000000","",""]
["89361","SINAPI-I",20083,"0,0060000","",""]
["89366","SINAPI-I",3524,"1,0000000","",""]
["89369","SINAPI-I",20083,"0,0110000","",""]
["89373","SINAPI-I",20083,"0,0070000","",""]
["89377","SINAPI-I",20083,"0,0060000","",""]
["89380","SINAPI-I",20083,"0,0095000","",""]
["89382",null,null,"","28,0645161","31,1728395"]
["89385","SINAPI-I",122,"0,0059000","",""]
["89391",null,null,"","48,5772357","52,2641510"]
["89394","SINAPI-I",122,"0,0071000","",""]
["89397","SINAPI-I",7104,"1,0000000","",""]
["89398","SINAPI",88267,"0,2416000","",""]
["89405",null,null,"","56,3616072","59,9385246"]
["89408","SINAPI-I",122,"0,0071000","",""]
["89413",null,null,"","50,7994187","54,5026882"]
["89416","SINAPI-I",122,"0,0094000","",""]
["89423",null,null,"","31,6336166","34,9505840"]
["89424","SINAPI-I",20083,"0,0080000","",""]
["89429","SINAPI-I",65,"1,0000000","",""]
["89430","SINAPI",88248,"0,0906000","",""]
["89433","SINAPI",88267,"0,1181000","",""]
["89437",null,null,"","18,4773988","20,8012326"]
["89442","SINAPI",88267,"0,1688000","",""]
["89481",null,null,"","50,0826447","53,8226300"]
["89485","SINAPI-I",38383,"0,0108000","",""]
["89492","SINAPI",88248,"0,0859000","",""]
["89496","SINAPI",88267,"0,0859000","",""]
["89501","SINAPI",88248,"0,1271000","",""]
["89504","SINAPI",88267,"0,1271000","",""]
["89506","SINAPI-I",20083,"0,0300000","",""]
["89516","SINAPI",88267,"0,0475000","",""]
["89520","SINAPI-I",20078,"0,0500000","",""]
["89520","SINAPI",88267,"0,0607000","",""]
["89525","SINAPI-I",122,"0,0353000","",""]
["89528","SINAPI-I",20083,"0,0080000","",""]
["89535","SINAPI",88248,"0,1288000","",""]
["89541","SINAPI",88267,"0,0577000","",""]
["89544","SINAPI-I",20167,"1,0000000","",""]
["89547",null,null,"","11,4261531","12,9729729"]
["89550",null,null,"","6,2586926","7,1625344"]
["89554","SINAPI",88248,"0,0858000","",""]
["89558",null,null,"","28,3269961","31,4545454"]
["89559","SINAPI",88248,"0,0858000","",""]
["89562","SINAPI",88267,"0,0635000","",""]
["89569","SINAPI",88267,"0,1563000","",""]
["89571","SINAPI-I",20179,"1,0000000","",""]
["89574","SINAPI",88267,"0,2575000","",""]
["89581","SINAPI",88267,"0,1737000","",""]
["89587","SINAPI-I",20097,"1,0000000","",""]
["89593","SINAPI-I",122,"0,0129000","",""]
["89594","SINAPI",88248,"0,0847000","",""]
["89597","SINAPI",88267,"0,1000000","",""]
["89600","SINAPI",88267,"0,1158000","",""]
["89612","SINAPI",88248,"0,1224000","",""]
["89615","SINAPI",88267,"0,1377000","",""]
["89622",null,null,"","29,5737704","32,6645768"]
["89623","SINAPI-I",38383,"0,0236000","",""]
["89626","SINAPI",88248,"0,1547000","",""]
["89631","SINAPI-I",38383,"0,0461000","",""]
["89639","SINAPI-I",37971,"1,0000000","",""]
["89643","SINAPI",88267,"0,1395000","",""]
["89650","SINAPI",88248,"0,1937000","",""]
["89652","SINAPI-I",37981,"1,0000000","",""]
["89657",null,null,"","20,8718626","23,4015345"]
["89661","SINAPI-I",37990,"1,0000000","",""]
["89666","SINAPI",88267,"0,0833000","",""]
["89672","SINAPI-I",37983,"1,0000000","",""]
["89676","SINAPI-I",21114,"0,0933000","",""]
["89679","SINAPI",88248,"0,3142000","",""]
["89681","SINAPI-I",20078,"0,1450000","",""]
["89685","SINAPI-I",20142,"1,0000000","",""]
["89692","SINAPI-I",20143,"1,0000000","",""]
["89696","SINAPI-I",20078,"0,1525000","",""]
["89700",null,null,"","27,9268767","30,9869646"]
["89706","SINAPI-I",21114,"0,2000000","",""]
["89721","SINAPI",88267,"0,1247000","",""]
["89726","SINAPI-I",38383,"0,0071000","",""]
["89730","SINAPI",88248,"0,1270000","",""]
["89731","SINAPI",88267,"0,1379000","",""]
["89737","SINAPI",88267,"0,1652000","",""]
["89742",null,null,"","16,5852523","18,7032418"]
["89746","SINAPI",88248,"0,1926000","",""]
["89748","SINAPI",88248,"0,1926000","",""]
["89753","SINAPI-I",3875,"1,0000000","",""]
["89759","SINAPI",88248,"0,0906000","",""]
["89764",null,null,"","11,6073681","13,2061446"]
["89769","SINAPI-I",38012,"1,0000000","",""]
["89779","SINAPI-I",3893,"1,0000000","",""]
["89783","SINAPI-I",122,"0,0148000","",""]
["89786","SINAPI",88248,"0,2203000","",""]
["89788","SINAPI",88267,"0,1365000","",""]
["89793","SINAPI-I",21114,"0,4000000","",""]
["89801","SINAPI-I",20078,"0,0500000","",""]
["89805","SINAPI",88248,"0,1257000","",""]
["89809","SINAPI-I",3520,"1,0000000","",""]
["89811","SINAPI-I",301,"2,0000000","",""]
["89814","SINAPI",88248,"0,0228000","",""]
["89821","SINAPI-I",38383,"0,0054000","",""]
["89825","SINAPI-I",20078,"0,0750000","",""]
["89829","SINAPI-I",20078,"0,1125000","",""]
["89831","SINAPI-I",38009,"1,0000000","",""]
["89840",null,null,"","3,3082387","3,8130900"]
["89845","SINAPI-I",38014,"1,0000000","",""]
["89847","SINAPI",88248,"0,2883000","",""]
["89853","SINAPI-I",1970,"1,0000000","",""]
["89860","SINAPI",88267,"0,3698000","",""]
["89866","SINAPI",88248,"0,1106000","",""]
["89981","SINAPI-I",122,"0,0082000","",""]
["90373","SINAPI",88248,"0,1312000","",""]
["92288","SINAPI",88267,"0,1148000","",""]
["92292",null,null,"","3,3065138","3,8127346"]
["92296","SINAPI",88267,"0,1166000","",""]
["92300",null,null,"","17,8639197","20,1370585"]
["92301","SINAPI-I",39897,"0,0031000","",""]
["92304","SINAPI",88248,"0,3708000","",""]
["92317","SINAPI-I",12732,"0,0042000","",""]
["92318","SINAPI",88248,"0,2299000","",""]
["92327","SINAPI",88267,"0,2339000","",""]
["92332","SINAPI",88248,"0,2062000","",""]
["92345",null,null,"","35,6493921","39,0941019"]
["92348","SINAPI",88248,"0,7580000","",""]
["92349","SINAPI",88248,"0,7580000","",""]
["92354",null,null,"","21,0688856","23,6273085"]
["92357","SINAPI",88248,"1,4030000","",""]
["92373","SINAPI-I",4209,"1,0000000","",""]
["92377",null,null,"","30,4094126","33,6162058"]
["92378","SINAPI",88267,"0,7360000","",""]
["92382","SINAPI-I",7307,"0,0030000","",""]
["92386","SINAPI-I",3148,"0,0170000","",""]
["92635","SINAPI",88267,"1,2420000","",""]
["92639","SINAPI-I",7307,"0,0070000","",""]
["92657","SINAPI-I",3148,"0,0130000","",""]
["92662","SINAPI",88267,"0,3370000","",""]
["92666","SINAPI-I",7307,"0,0070000","",""]
["92668","SINAPI-I",3914,"1,0000000","",""]
["92672",null,null,"","36,8054314","40,2937204"]
["92676","SINAPI",88267,"0,5430000","",""]
["92681","SINAPI-I",3148,"0,0200000","",""]
["92684","SINAPI",88267,"0,7240000","",""]
["92686","SINAPI",88248,"0,8700000","",""]
["92695","SINAPI-I",3909,"1,0000000","",""]
["92699",null,null,"","47,9381443","51,6553650"]
["92704","SINAPI",88248,"0,3460000","",""]
["92890","SINAPI-I",7307,"0,0070000","",""]
["92894",null,null,"","22,3645583","25,0257731"]
["92899","SINAPI",88248,"0,3180000","",""]
["92903","SINAPI-I",7307,"0,0080000","",""]
["92905","SINAPI-I",3148,"0,0110000","",""]
["92908","SINAPI",88267,"0,6450000","",""]
["92912","SINAPI-I",7307,"0,0070000","",""]
["92926","SINAPI-I",3148,"0,0170000","",""]
["92928",null,null,"","40,3596082","43,9499094"]
["92931","SINAPI-I",7307,"0,0060000","",""]
["92935","SINAPI-I",3148,"0,0300000","",""]
["92938","SINAPI",88267,"0,3010000","",""]
["92944","SINAPI-I",7307,"0,0050000","",""]
["92948","SINAPI-I",3148,"0,0240000","",""]
["92951","SINAPI",88267,"0,4350000","",""]
["93054","SINAPI",88267,"0,0848000","",""]
["93058",null,null,"","0,5683787","0,6613344"]
["93059","SINAPI-I",39865,"1,0000000","",""]
["93062","SINAPI-I",39897,"0,0018500","",""]
["93065","SINAPI",88248,"0,1066000","",""]
["93070","SINAPI-I",39897,"0,0068000","",""]
["93074","SINAPI",88248,"0,1495000","",""]
["93077","SINAPI-I",39897,"0,0006000","",""]
["93081","SINAPI-I",12732,"0,0014000","",""]
["93081","SINAPI",88267,"0,0858000","",""]
["93086","SINAPI",88248,"0,1149000","",""]
["93089","SINAPI-I",39867,"1,0000000","",""]
["93092","SINAPI-I",39897,"0,0016000","",""]
["93094",null,null,"","6,6338180","7,6108930"]
["93102",null,null,"","33,8533541","37,2316802"]
["93103","SINAPI-I",39897,"0,0007000","",""]
["93106","SINAPI-I",39897,"0,0007000","",""]
["93109","SINAPI",88248,"0,1559000","",""]
["93114","SINAPI-I",12732,"0,0032000","",""]
["93117","SINAPI-I",12732,"0,0014000","",""]
["93120","SINAPI-I",3148,"0,0042000","",""]
["93121","SINAPI-I",39871,"1,0000000","",""]
["93126",null,null,"","4,0052067","4,6132926"]
["94466","SINAPI-I",7307,"0,0056000","",""]
["94470","SINAPI-I",3148,"0,0354000","",""]
["94473","SINAPI",88267,"0,5489000","",""]
["94475","SINAPI",88248,"0,6478000","",""]
["94479","SINAPI-I",6322,"1,0000000","",""]
["94614","SINAPI-I",12732,"0,0240000","",""]
["94617","SINAPI-I",39885,"1,0000000","",""]
["94622","SINAPI-I",39897,"0,0090000","",""]
["94657","SINAPI-I",20083,"0,0080000","",""]
["94660","SINAPI-I",3148,"0,0084000","",""]
["94663","SINAPI-I",3863,"1,0000000","",""]
["94664","SINAPI",88248,"0,1256000","",""]
["94667","SINAPI",88248,"0,1850000","",""]
["94672","SINAPI-I",3148,"0,0053000","",""]
["94674","SINAPI-I",3536,"1,0000000","",""]
["94678","SINAPI-I",20083,"0,0220000","",""]
["94680",null,null,"","17,9611650","20,2145922"]
["94683","SINAPI-I",122,"0,0259000","",""]
["94686","SINAPI-I",3530,"1,0000000","",""]
["94691",null,null,"","27,5242047","30,5960264"]
["94694","SINAPI-I",122,"0,0247000","",""]
["94699",null,null,"","16,6638935","18,8183807"]
["94702","SINAPI-I",122,"0,0577000","",""]
["94705","SINAPI-I",38383,"0,0056000","",""]
["94707","SINAPI-I",100,"1,0000000","",""]
["94715","SINAPI-I",122,"0,0235000","",""]
["94729","SINAPI-I",21114,"0,1333000","",""]
["94733","SINAPI-I",21114,"0,2000000","",""]
["94738","SINAPI-I",3148,"0,0226000","",""]
["94739","SINAPI",88248,"0,4013000","",""]
["94744","SINAPI-I",37958,"1,0000000","",""]
["94752","SINAPI",88267,"0,3786000","",""]
["94761","SINAPI",88248,"0,3527000","",""]
["94766",null,null,"","12,2396940","13,9224676"]
["95237","SINAPI-I",38383,"0,0331000","",""]
["95695","SINAPI",88267,"0,2729000","",""]
["96640",null,null,"","21,8428630","24,4833068"]
["96642","SINAPI-I",36298,"1,0000000","",""]
["96652","SINAPI",88248,"0,1305000","",""]
["96656","SINAPI",104091,"0,0566000","",""]
["96663","SINAPI",88267,"0,0919000","",""]
["96684",null,null,"","59,3949045","62,9090910"]
["96686","SINAPI-I",38434,"1,0000000","",""]
["96690","SINAPI",88267,"0,3089000","",""]
["96695","SINAPI",104097,"0,3044000","",""]
["96700",null,null,"","30,4029304","33,5664335"]
["96704","SINAPI",88248,"0,1426000","",""]
["96706","SINAPI",88267,"0,2529000","",""]
["96714","SINAPI",88267,"0,5059000","",""]
["96736","SINAPI-I",36320,"1,0000000","",""]
["96738",null,null,"","14,8148148","16,8421052"]
["96741","SINAPI",88248,"0,1024000","",""]
["96745","SINAPI",88267,"0,2931000","",""]
["96751","SINAPI",104091,"0,1324000","",""]
["96755","SINAPI",104097,"0,4217000","",""]
["96759","SINAPI",104091,"0,1403000","",""]
["96763","SINAPI",104097,"0,4015000","",""]
["96805","SINAPI",88248,"0,4094000","",""]
["96812","SINAPI",88267,"0,2179000","",""]
["96815","SINAPI",88248,"0,1925000","",""]
["96819","SINAPI",88267,"0,1980000","",""]
["96824","SINAPI",88248,"0,1205000","",""]
["96838",null,null,"","41,8121054","45,4387186"]
["96840","SINAPI-I",38914,"1,0000000","",""]
["96844","SINAPI",88267,"0,3623000","",""]
["96849","SINAPI",88267,"0,1594000","",""]
["96861","SINAPI-I",3148,"0,0021000","",""]
["96866",null,null,"","27,5172510","30,5585536"]
["96869","SINAPI",88267,"0,2519000","",""]
["96874","SINAPI-I",3148,"0,0080000","",""]
["96878","SINAPI",88267,"0,5490000","",""]
["97434",null,null,"","23,6613972","26,4156508"]
["97437","SINAPI",88248,"0,7010000","",""]
["97442","SINAPI-I",40412,"3,0000000","",""]
["97449","SINAPI-I",11002,"0,0890000","",""]
["97449","SINAPI",88267,"0,6200000","",""]
["97456","SINAPI-I",40391,"1,0000000","",""]
["97460",null,null,"","9,8316475","11,2170352"]
["97464","SINAPI",88267,"0,1920000","",""]
["97474","SINAPI-I",40372,"1,0000000","",""]
["97479",null,null,"","23,8102297","26,5962005"]
["97480","SINAPI",88317,"0,2250000","",""]
["97484","SINAPI",88248,"0,3600000","",""]
["97488","SINAPI-I",11002,"0,0670000","",""]
["97493","SINAPI",88317,"0,4800000","",""]
["97499","SINAPI",88248,"0,1160000","",""]
["97505","SINAPI-I",11002,"0,0290000","",""]
["97508",null,null,"","12,3827579","14,0802348"]
["97515","SINAPI",88267,"0,2430000","",""]
["97520","SINAPI-I",11002,"0,0240000","",""]
["97523","SINAPI",88317,"0,2610000","",""]
["97527","SINAPI",88248,"0,3650000","",""]
["97533","SINAPI-I",11002,"0,1010000","",""]
["97540","SINAPI",88317,"0,1960000","",""]
["97546","SINAPI",88248,"0,1720000","",""]
["97548","SINAPI-I",40381,"1,0000000","",""]
["97552",null,null,"","27,5809716","30,6349975"]
["103806","SINAPI-I",12732,"0,0028000","",""]
["103809","SINAPI-I",12732,"0,0048000","",""]
["103812",null,null,"","43,4526990","47,1088151"]
["103813","SINAPI-I",39897,"0,0016000","",""]
["103816","SINAPI",88248,"0,1619000","",""]
["103821","SINAPI-I",39873,"1,0000000","",""]
["103823","SINAPI",88248,"0,2197000","",""]
["103827","SINAPI-I",38383,"0,1883000","",""]
["103832",null,null,"","50,1614640","53,8384846"]
["103838","SINAPI-I",12714,"1,0000000","",""]
["103841","SINAPI-I",12715,"1,0000000","",""]
["103842","SINAPI",88248,"0,3046000","",""]
["103845","SINAPI-I",39897,"0,0016000","",""]
["103850","SINAPI-I",39872,"1,0000000","",""]
["103853","SINAPI-I",39856,"1,0000000","",""]
["103856","SINAPI-I",39897,"0,0009500","",""]
["103858",null,null,"","24,3506493","27,1622091"]
["103861",null,null,"","11,7673081","13,3861687"]
["103865","SINAPI",88248,"0,3047000","",""]
["103874","SINAPI",88267,"0,2452000","",""]
["103877","SINAPI",88267,"0,2896000","",""]
["103882","SINAPI-I",12732,"0,0064000","",""]
["103885","SINAPI-I",39866,"1,0000000","",""]
["103888","SINAPI-I",38383,"0,0644000","",""]
["103890",null,null,"","1,5625880","1,8078609"]
["103893","SINAPI-I",3148,"0,0042000","",""]
["103897","SINAPI",88248,"0,2184000","",""]
["103900","SINAPI",88248,"0,2057500","",""]
["103903","SINAPI",88267,"0,4369000","",""]
["103948","SINAPI-I",20083,"0,0095000","",""]
["103951","SINAPI-I",38383,"0,0371000","",""]
["103954","SINAPI",88248,"0,0931000","",""]
["103959","SINAPI-I",38383,"0,0206000","",""]
["103966","SINAPI",88248,"0,0659000","",""]
["103968","SINAPI-I",816,"1,0000000","",""]
["103972","SINAPI-I",20083,"0,0360000","",""]
["103981","SINAPI-I",122,"0,0118000","",""]
["103984","SINAPI-I",3540,"1,0000000","",""]
["103987","SINAPI-I",20083,"0,0220000","",""]
["103993","SINAPI-I",812,"1,0000000","",""]
["103996","SINAPI-I",20083,"0,0220000","",""]
["103999","SINAPI-I",38383,"0,0406000","",""]
["104001","SINAPI-I",112,"1,0000000","",""]
["104004","SINAPI-I",7142,"1,0000000","",""]
["104007","SINAPI-I",20083,"0,0210000","",""]
["104014","SINAPI-I",834,"1,0000000","",""]
["104018","SINAPI-I",39325,"1,0000000","",""]
["104020","SINAPI",88248,"0,1353000","",""]
["104026",null,null,"","12,8532974","14,5966146"]
["104030","SINAPI-I",39327,"1,0000000","",""]
["104170","SINAPI",88248,"0,1734000","",""]
["104173","SINAPI-I",299,"1,0000000","",""]
["104179","SINAPI-I",20078,"0,0575000","",""]
["104196","SINAPI",88248,"0,1093000","",""]
["104200","SINAPI",104091,"0,0499000","",""]
["104317",null,null,"","58,3225807","61,8654074"]
["104320","SINAPI-I",122,"0,0094000","",""]
["104323","SINAPI-I",7138,"1,0000000","",""]
["104344","SINAPI",88267,"0,2325000","",""]
["104348",null,null,"","4,0234702","4,5833333"]
["104350","SINAPI-I",20078,"0,1000000","",""]
["104353","SINAPI",88248,"0,2083000","",""]
["104356","SINAPI",88267,"0,0724000","",""]
["104583","SINAPI",88267,"0,2156000","",""]
["105149","SINAPI",88248,"0,1009000","",""]
["105155","SINAPI",88267,"0,0751000","",""]
["105159","SINAPI-I",1922,"1,0000000","",""]
["105162","SINAPI",104097,"0,3011000","",""]
["105164","SINAPI",88267,"0,1345000","",""]
["105169","SINAPI",88267,"0,3989000","",""]
["105174","SINAPI-I",3931,"1,0000000","",""]
["105179","SINAPI",88267,"0,0751000","",""]
["105183",null,null,"","13,2478159","15,0422352"]
["105184","SINAPI-I",38383,"0,0388000","",""]
["105193","SINAPI",88267,"0,5489000","",""]
["105197","SINAPI-I",7307,"0,0056000","",""]
["105203","SINAPI-I",1790,"1,0000000","",""]
["105206","SINAPI",88267,"0,4698000","",""]
["105210","SINAPI-I",7307,"0,0084000","",""]
["105216","SINAPI-I",38003,"1,0000000","",""]
["105219",null,null,"","18,2270091","20,5314009"]
["105222","SINAPI",88267,"0,1584000","",""]
["105227","SINAPI-I",21114,"0,2267000","",""]
["105231","SINAPI-I",38992,"1,0000000","",""]
["97896","SINAPI",101618,"0,0245000","",""]
["97900","SINAPI-I",7258,"37,0548000","",""]
["97902",null,null,"","45,8751700","49,5486383"]
["97902","SINAPI",88316,"4,0028000","",""]
["97904","SINAPI-I",2692,"0,0082000","",""]
["97906","SINAPI-I",5069,"0,0125000","",""]
["97907","SINAPI",88316,"3,8237000","",""]
["98102","SINAPI",5678,"0,0155000","",""]
["98104","SINAPI-I",6193,"0,2208000","",""]
["98107","SINAPI-I",4517,"0,0704000","",""]
["98108","SINAPI-I",650,"26,0438000","",""]
["99250","SINAPI-I",5069,"0,0078000","",""]
["99253","SINAPI-I",2692,"0,0054000","",""]
["99257","SINAPI-I",4517,"0,2112000","",""]
["99258","SINAPI",88316,"1,3430000","",""]
["99262","SINAPI-I",650,"26,4945000","",""]
["99262","SINAPI",88628,"0,1039000","",""]
["102587","SINAPI",88267,"0,0700000","",""]
["102599",null,null,"","73,0120482","75,8620690"]
["102606",null,null,"","1,3310116","1,5400361"]
["102611","SINAPI",88248,"0,1151000","",""]
["102614","SINAPI-I",11869,"1,0000000","",""]
["102618","SINAPI",93288,"2,3611000","",""]
["102623",null,null,"","10,1977270","11,6291674"]
["89491",null,null,"","11,3116539","12,8839981"]
["89707","SINAPI",88267,"0,3987000","",""]
["104327","SINAPI",88248,"0,1652000","",""]
["86872","SINAPI",88316,"0,7111000","",""]
["86877","SINAPI",88267,"0,1740000","",""]
["86879","SINAPI",88316,"0,0388000","",""]
["86884","SINAPI-I",3146,"0,0210000","",""]
["86893",null,null,"","6,7436854","7,7315196"]
["86895","SINAPI",88274,"1,9209000","",""]
["86902","SINAPI-I",36794,"1,0000000","",""]
["86904","SINAPI-I",4351,"2,0000000","",""]
["86909","SINAPI-I",11772,"1,0000000","",""]
["86914","SINAPI",88316,"0,0481000","",""]
["86923","SINAPI",86882,"1,0000000","",""]
["86928",null,null,"","7,4997871","8,5911375"]
["86935","SINAPI",86900,"1,0000000","",""]
["86940","SINAPI",86887,"2,0000000","",""]
["86942","SINAPI",86884,"1,0000000","",""]
["93441","SINAPI",86884,"1,0000000","",""]
["95471","SINAPI-I",36520,"1,0000000","",""]
["100848","SINAPI-I",11786,"1,0000000","",""]
["100854",null,null,"","1,1329552","1,3098649"]
["100859","SINAPI-I",4351,"2,0000000","",""]
["100861","SINAPI-I",7568,"3,0000000","",""]
["100865","SINAPI",88267,"0,6323000","",""]
["100870",null,null,"","8,7203239","9,9658124"]
["100878","SINAPI-I",44019,"1,0000000","",""]
["98053","SINAPI",101624,"0,2270000","",""]
["98057","SINAPI-I",12568,"5,0000000","",""]
["98059","SINAPI",5679,"1,6325000","",""]
["98061","SINAPI-I",4720,"5,0161000","",""]
["98061","SINAPI",101624,"0,7942000","",""]
["98064","SINAPI",5678,"0,7257000","",""]
["98066","SINAPI",92767,"20,0124000","",""]
["98067","SINAPI",96536,"1,6000000","",""]
["98068","SINAPI",101624,"0,5950000","",""]
["98069","SINAPI",88309,"77,8720000","",""]
["98070","SINAPI",88628,"3,4693000","",""]
["98071","SINAPI",89998,"8,1444000","",""]
["98073","SINAPI",5679,"1,0017000","",""]
["98074","SINAPI-I",6193,"2,1528000","",""]
["98074","SINAPI",97735,"0,8475000","",""]
["98077","SINAPI-I",2692,"0,0408000","",""]
["98078","SINAPI",5678,"0,1194000","",""]
["98078","SINAPI",101625,"0,1870000","",""]
["98080","SINAPI",89998,"6,6636000","",""]
["98082","SINAPI",89995,"0,1046000","",""]
["98083","SINAPI",89995,"0,1231000","",""]
["98084","SINAPI",89995,"0,1538000","",""]
["98085","SINAPI-I",4517,"0,8976000","",""]
["98086","SINAPI-I",4517,"0,9504000","",""]
["98087","SINAPI-I",4517,"0,9240000","",""]
["98088","SINAPI",89995,"0,1477000","",""]
["98089","SINAPI",89993,"0,1196000","",""]
["98090","SINAPI-I",4491,"0,5772000","",""]
["98091","SINAPI-I",2692,"0,0326000","",""]
["98093","SINAPI-I",660,"159,6000000","",""]
["98093","SINAPI",88309,"63,5911000","",""]
["98094","SINAPI",89998,"3,2084000","",""]
["98100","SINAPI-I",4720,"1,7952000","",""]
["98109","SINAPI",5678,"0,0079000","",""]
["98110","SINAPI",101618,"0,0141000","",""]
["98115","SINAPI",88309,"0,1015000","",""]
["89353","SINAPI",88267,"0,1102000","",""]
["89987","SINAPI-I",3148,"0,0106000","",""]
["94492","SINAPI-I",38383,"0,0114000","",""]
["94497","SINAPI-I",6010,"1,0000000","",""]
["94501","SINAPI",88267,"0,7225000","",""]
["94794",null,null,"","13,8155082","15,6683955"]
["94798","SINAPI-I",11764,"1,0000000","",""]
["95252","SINAPI-I",3148,"0,0192000","",""]
["99621","SINAPI",88248,"0,2021000","",""]
["99626",null,null,"","2,6325115","3,0391127"]
["99632","SINAPI",88267,"0,3398000","",""]
["103009","SINAPI-I",3148,"0,0302000","",""]
["103011","SINAPI-I",10234,"1,0000000","",""]
["103015","SINAPI-I",10231,"1,0000000","",""]
["103029",null,null,"","14,8623279","16,8144298"]
["103041","SINAPI",88267,"0,0719000","",""]
["103046","SINAPI-I",3148,"0,0106000","",""]
["103049","SINAPI-I",38383,"0,0080000","",""]
["103051","SINAPI-I",3148,"0,0132000","",""]
["95635","SINAPI",88267,"1,4905000","",""]
["95639",null,null,"","27,8588807","30,9142833"]
["95641","SINAPI-I",20083,"0,1710000","",""]
["95643","SINAPI-I",813,"4,0000000","",""]
["95645","SINAPI-I",7142,"1,0000000","",""]
["95647",null,null,"","32,6234256","35,9401509"]
["95647","SINAPI-I",20083,"0,3850000","",""]
["95649","SINAPI-I",37960,"2,0000000","",""]
["95651","SINAPI-I",6019,"4,0000000","",""]
["95654",null,null,"","10,8757909","12,3885319"]
["95655","SINAPI-I",38008,"8,0000000","",""]
["95658","SINAPI-I",6016,"2,0000000","",""]
["95658","SINAPI",104092,"1,2940000","",""]
["95660","SINAPI-I",38973,"1,3867000","",""]
["95663",null,null,"","29,6187157","32,7786863"]
["95664","SINAPI-I",44176,"12,0537000","",""]
["95666","SINAPI-I",36360,"4,0000000","",""]
["95668","SINAPI-I",44175,"4,0000000","",""]
["95670","SINAPI-I",38436,"2,0000000","",""]
["95671","SINAPI",104091,"5,0342000","",""]
["95672","SINAPI-I",44177,"4,0000000","",""]
["95676","SINAPI",88248,"0,2632000","",""]
["105135","SINAPI",88248,"0,7508000","",""]
["90441","SINAPI",102275,"0,3320000","",""]
["90446",null,null,"","75,4213038","78,0584731"]
["90452","SINAPI",88248,"0,0545000","",""]
["90456","SINAPI",88264,"0,1556000","",""]
["90463","SINAPI-I",4350,"0,7000000","",""]
["90470","SINAPI",88248,"0,0538000","",""]
["91172","SINAPI",88248,"0,0810000","",""]
["91175","SINAPI-I",398,"0,6667000","",""]
["91188","SINAPI",88267,"0,2555000","",""]
["91222","SINAPI",88267,"0,2609000","",""]
["94480","SINAPI-I",6028,"1,0000000","",""]
["94481","SINAPI-I",7697,"0,3117000","",""]
["94483","SINAPI-I",4180,"3,0000000","",""]
["96559","SINAPI-I",39997,"7,0000000","",""]
["96563","SINAPI-I",39029,"0,9444000","",""]
["101802","SINAPI-I",2692,"0,0095000","",""]
["101803","SINAPI-I",4491,"0,1480000","",""]
["101804","SINAPI-I",5069,"0,0187000","",""]
["101805","SINAPI",101616,"1,6900000","",""]
["102113","SINAPI-I",39997,"4,0000000","",""]
["102114","SINAPI",88264,"0,6330000","",""]
["102117","SINAPI-I",39996,"0,2000000","",""]
["102123","SINAPI",88248,"3,2890000","",""]
["102138",null,null,"","70,1628443","73,1549785"]
["103521","SINAPI",88248,"0,8919000","",""]
["104777","SINAPI",88248,"0,0629000","",""]
["104783","SINAPI",88248,"0,0206000","",""]
["104031","SINAPI",88246,"0,3038000","",""]
["104034","SINAPI-I",1427,"1,0000000","",""]
["104044","SINAPI-I",3148,"0,0053000","",""]
["104050","SINAPI-I",20083,"0,0028000","",""]
["104055",null,null,"","18,1470869","20,4271123"]
["104061","SINAPI-I",9815,"1,0208000","",""]
["104063","SINAPI-I",1858,"1,0000000","",""]
["104076",null,null,"","23,1404958","25,8483218"]
["104084","SINAPI",88316,"0,0421000","",""]
["96522","SINAPI",88309,"1,6830000","",""]
["96528","SINAPI-I",2692,"0,0167000","",""]
["101120",null,null,"","22,8260869","25,6976744"]
["101125","SINAPI",5851,"0,0079000","",""]
["101129","SINAPI",89032,"0,0219000","",""]
["101131","SINAPI",100974,"1,3000000","",""]
["101135","SINAPI",100974,"1,2500000","",""]
["101139","SINAPI",89032,"0,0219000","",""]
["101145","SINAPI",5851,"0,0079000","",""]
["101148",null,null,"","18,9934092","21,3953488"]
["101150","SINAPI",88316,"0,0407000","",""]
["101206","SINAPI",5631,"0,0114000","",""]
["101209","SINAPI",89884,"0,0112000","",""]
["101215","SINAPI",88316,"0,0134000","",""]
["101219","SINAPI",5631,"0,0107000","",""]
["101222","SINAPI",89877,"0,0138000","",""]
["101228","SINAPI",88908,"0,0020000","",""]
["101232","SINAPI",88316,"0,0091000","",""]
["101234",null,null,"","15,5578837","17,6290240"]
["101237","SINAPI",89876,"0,0574000","",""]
["101241","SINAPI",5632,"0,0022000","",""]
["101247",null,null,"","14,0116763","15,8710730"]
["101250","SINAPI",89883,"0,0331000","",""]
["101252","SINAPI",88908,"0,0016000","",""]
["101256","SINAPI",5631,"0,0127000","",""]
["101259","SINAPI",91386,"0,0796000","",""]
["101265","SINAPI",88907,"0,0101000","",""]
["101269",null,null,"","17,7226813","20,0000000"]
["101272","SINAPI",91386,"0,1004000","",""]
["102354","SINAPI",5952,"1,1698000","",""]
["90086",null,null,"","23,4390992","26,0869565"]
["90090","SINAPI",88908,"0,0179637","",""]
["90099","SINAPI",5678,"0,0568205","",""]
["90106","SINAPI",88316,"0,0653122","",""]
["102281","SINAPI",88908,"0,0120137","",""]
["102287","SINAPI",88316,"0,0565915","",""]
["102290",null,null,"","23,4106962","26,0233918"]
["102295","SINAPI",88907,"0,0199521","",""]
["102301",null,null,"","33,8183934","37,2516557"]
["102310","SINAPI",5632,"0,0258729","",""]
["102314","SINAPI",88316,"0,0468178","",""]
["102320","SINAPI",88316,"0,0327736","",""]
["102323",null,null,"","33,7919647","37,2129438"]
["94310","SINAPI",5631,"0,0200000","",""]
["94316","SINAPI",5903,"0,0006000","",""]
["94327","SINAPI",5901,"0,0054000","",""]
["94339","SINAPI",5678,"0,0382000","",""]
["96386","SINAPI",96463,"0,0031484","",""]
["105558","SINAPI",5934,"0,0356164","",""]
["105561","SINAPI",5903,"0,0154579","",""]
["105562","SINAPI",88316,"0,0197150","",""]
["105565","SINAPI",5932,"0,0032569","",""]
["93373","SINAPI",5631,"0,0200000","",""]
["93380",null,null,"","42,1232878","45,7463886"]
["104728","SINAPI",5903,"0,0006000","",""]
["104730","SINAPI",5631,"0,0278000","",""]
["104733","SINAPI",5679,"0,0777000","",""]
["104738","SINAPI-I",6079,"1,3889000","",""]
["104741","SINAPI",5903,"0,0006000","",""]
["101616","SINAPI",88316,"0,1531000","",""]
["101622","SINAPI",5678,"0,1037000","",""]
["101625",null,null,"","23,0956499","25,8142265"]
["103323","SINAPI-I",37395,"0,0050000","",""]
["103324","SINAPI",88316,"0,4300000","",""]
["103328",null,null,"","53,2338780","56,8779385"]
["103332","SINAPI",88316,"1,1000000","",""]
["103344",null,null,"","38,8819594","42,4329808"]
["103347","SINAPI-I",34547,"0,4200000","",""]
["103349","SINAPI-I",34558,"0,4200000","",""]
["103351","SINAPI",88309,"3,0300000","",""]
["103354","SINAPI",88316,"0,6900000","",""]
["103359","SINAPI",88309,"0,9600000","",""]
["103362","SINAPI",88316,"0,6450000","",""]
["103367","SINAPI",88309,"0,7400000","",""]
["103370","SINAPI",88316,"0,4950000","",""]
["89283","SINAPI",88309,"0,6500000","",""]
["89291","SINAPI-I",34649,"1,2700000","",""]
["89306","SINAPI-I",34586,"15,2900000","",""]
["103316","SINAPI",88316,"0,3650000","",""]
["103320",null,null,"","32,6591942","35,9768339"]
["103337","SINAPI-I",34557,"0,4200000","",""]
["103338","SINAPI",88309,"1,3000000","",""]
["103341","SINAPI",88316,"0,7350000","",""]
["89462","SINAPI",88715,"0,0125000","",""]
["89472","SINAPI-I",38593,"1,4300000","",""]
["101161","SINAPI",88309,"2,0550000","",""]
["96359","SINAPI-I",39434,"1,0978000","",""]
["96361","SINAPI-I",39431,"2,5027000","",""]
["96363","SINAPI-I",39413,"3,1590000","",""]
["96364",null,null,"","15,5912612","17,6364875"]
["96365","SINAPI-I",39437,"10,0934000","",""]
["96368","SINAPI-I",39422,"4,0011000","",""]
["96370",null,null,"","18,1099969","20,3958056"]
["96371","SINAPI",88278,"0,3980000","",""]
["96374","SINAPI",88316,"0,0270000","",""]
["102254","SINAPI-I",37596,"0,9700000","",""]
["102257","SINAPI-I",37596,"0,9700000","",""]
["104719","SINAPI",88278,"0,9580000","",""]
["104721","SINAPI-I",39422,"9,1079000","",""]
["104722","SINAPI-I",39422,"4,5540000","",""]
["101155","SINAPI",88316,"0,5380000","",""]
["101817","SINAPI",88316,"1,6978000","",""]
["101820","SINAPI-I",4741,"0,0064000","",""]
["101825","SINAPI",91533,"0,2050000","",""]
["101829","SINAPI",91534,"0,8450000","",""]
["101835","SINAPI",91534,"0,8450000","",""]
["101839",null,null,"","7,8127458","8,9517445"]
["101840","SINAPI",5867,"0,0154000","",""]
["101843","SINAPI",5867,"0,0154000","",""]
["101846","SINAPI",5678,"0,0480000","",""]
["101850","SINAPI",88316,"0,6742000","",""]
["101856",null,null,"","59,9439777","63,4375001"]
["101857","SINAPI",88260,"0,2294000","",""]
["101860","SINAPI",88260,"0,2552000","",""]
["101865","SINAPI",91277,"0,0069000","",""]
["101867",null,null,"","62,8786205","66,2580387"]
["101869","SINAPI",91278,"0,1154000","",""]
["102988","SINAPI",97635,"1,0000000","",""]
["96388","SINAPI",5932,"0,0051610","",""]
["96390","SINAPI",5684,"0,0061078","",""]
["96390","SINAPI",96463,"0,0055080","",""]
["96392","SINAPI",5903,"0,0170701","",""]
["96397","SINAPI",5684,"0,0106887","",""]
["96400","SINAPI",5632,"0,0533293","",""]
["100565","SINAPI-I",4721,"0,6876667","",""]
["100566","SINAPI",5923,"0,0359432","",""]
["100567","SINAPI",5684,"0,0122156","",""]
["100568","SINAPI",5932,"0,0051610","",""]
["100571","SINAPI-I",1379,"179,7298777","",""]
["100572",null,null,"","9,4951140","10,8598010"]
["100573","SINAPI",5934,"0,0470524","",""]
["101768",null,null,"","31,2744053","34,5724907"]
["105566","SINAPI",96463,"0,0052576","",""]
["105567","SINAPI",96464,"0,0274498","",""]
["105570","SINAPI",5684,"0,0022904","",""]
["105571","SINAPI",96463,"0,0067598","",""]
["105574","SINAPI",5684,"0,0061078","",""]
["105575","SINAPI",5934,"0,0162009","",""]
["105577","SINAPI-I",4721,"0,8252000","",""]
["105577","SINAPI",89036,"0,0736749","",""]
["105579","SINAPI",5901,"0,0041968","",""]
["105581","SINAPI",5932,"0,0037260","",""]
["105585",null,null,"","11,7981308","13,4228680"]
["105586","SINAPI",5932,"0,0065960","",""]
["105588","SINAPI",89035,"0,0058275","",""]
["105592","SINAPI",5901,"0,0041968","",""]
["105592","SINAPI",96463,"0,0052576","",""]
["105594","SINAPI",5923,"0,0698891","",""]
["105595","SINAPI",93244,"0,0360203","",""]
["105624","SINAPI-I",1379,"136,6636876","",""]
["105625","SINAPI",5932,"0,0065960","",""]
["105627",null,null,"","6,4788732","7,4623083"]
["105627","SINAPI",89035,"0,0058275","",""]
["105629","SINAPI",5685,"0,0241788","",""]
["105631","SINAPI",5923,"0,0140994","",""]
["105632","SINAPI",96464,"0,0150448","",""]
["105634","SINAPI",5921,"0,0058275","",""]
["105635","SINAPI",5923,"0,0230692","",""]
["105658",null,null,"","5,6629068","6,5142700"]
["105659","SINAPI",5903,"0,0510088","",""]
["105660","SINAPI-I",1379,"93,0233318","",""]
["105661","SINAPI",5921,"0,0058275","",""]
["105663","SINAPI",5932,"0,0051610","",""]
["105664","SINAPI",96464,"0,0555660","",""]
["105666","SINAPI",5901,"0,0038153","",""]
["105667",null,null,"","3,8420125","4,4267159"]
["105668","SINAPI",5903,"0,0314288","",""]
["105670","SINAPI",5923,"0,0452812","",""]
["105671","SINAPI",96463,"0,0048821","",""]
["105691","SINAPI",5685,"0,0387910","",""]
["105691","SINAPI",96464,"0,0480642","",""]
["105694","SINAPI",89035,"0,0058275","",""]
["105695","SINAPI",89035,"0,0058275","",""]
["105696","SINAPI",89035,"0,0058275","",""]
["105698","SINAPI-I",4721,"0,6326533","",""]
["105700","SINAPI",5685,"0,0249371","",""]
["105701","SINAPI",5934,"0,0315180","",""]
["105703",null,null,"","5,7468952","6,6015644"]
["105703","SINAPI",88316,"0,2044347","",""]
["105710","SINAPI-I",4721,"0,8252000","",""]
["105712","SINAPI",5903,"0,0469119","",""]
["105718","SINAPI",89036,"0,0489965","",""]
["105728","SINAPI",96393,"1,0000000","",""]
["105729","SINAPI",96393,"1,0000000","",""]
["105731","SINAPI",96393,"1,0000000","",""]
["105735","SINAPI",96463,"0,0041310","",""]
["105736","SINAPI",96463,"0,0041310","",""]
["105738","SINAPI",96395,"1,0000000","",""]
["105741","SINAPI",96463,"0,0037554","",""]
["105744","SINAPI",5631,"0,0165481","",""]
["105746","SINAPI",73436,"0,0045809","",""]
["105747","SINAPI",93244,"0,0404443","",""]
["105750","SINAPI-I",4741,"0,3000000","",""]
["105752","SINAPI",5632,"0,0502620","",""]
["105755","SINAPI",5934,"0,0886945","",""]
["92393",null,null,"","7,6843809","8,7987201"]
["92394","SINAPI-I",370,"0,0568000","",""]
["92396","SINAPI-I",36155,"1,0300000","",""]
["92398","SINAPI",88316,"0,2632000","",""]
["92403","SINAPI",91285,"0,0718000","",""]
["93679","SINAPI-I",370,"0,0568000","",""]
["97104","SINAPI-I",42409,"0,4000000","",""]
["97104","SINAPI",88309,"0,0893400","",""]
["97106","SINAPI",90586,"0,0130200","",""]
["97107","SINAPI-I",2692,"0,0027000","",""]
["97108","SINAPI-I",5069,"0,0053600","",""]
["97109","SINAPI-I",34496,"0,2914000","",""]
["97111","SINAPI",97117,"0,3381100","",""]
["97112","SINAPI",97120,"0,3576800","",""]
["97115","SINAPI",88316,"0,6460900","",""]
["97120","SINAPI-I",34,"1,0111100","",""]
["101170","SINAPI",5684,"0,0031000","",""]
["103905","SINAPI-I",5069,"0,0053610","",""]
["103906","SINAPI",88262,"0,0969330","",""]
["103907","SINAPI",90587,"0,0219130","",""]
["103909","SINAPI-I",34495,"0,2384190","",""]
["103911","SINAPI-I",6189,"0,1943330","",""]
["103911","SINAPI",97115,"0,0761440","",""]
["103912","SINAPI",97120,"0,5673560","",""]
["103914","SINAPI",88309,"0,1011470","",""]
["103916","SINAPI",95283,"0,0221610","",""]
["103918",null,null,"","7,7876355","8,9543937"]
["103918","SINAPI",95282,"0,0142420","",""]
["104433","SINAPI",91277,"0,0041000","",""]
["103695","SINAPI",88316,"0,6413000","",""]
["95996","SINAPI",88314,"0,8072000","",""]
["96393","SINAPI-I",4720,"0,5308000","",""]
["96394","SINAPI",95122,"0,0018000","",""]
["88415","SINAPI",88316,"0,0092000","",""]
["88424","SINAPI-I",38877,"2,3393300","",""]
["88429",null,null,"","35,6774034","39,1344811"]
["88489",null,null,"","34,6619217","38,0984490"]
["88497",null,null,"","50,0000000","53,6846616"]
["96126","SINAPI-I",3767,"0,0428000","",""]
["96130","SINAPI",88310,"0,4322000","",""]
["96132","SINAPI",88316,"0,0487000","",""]
["104640","SINAPI",88310,"0,2270000","",""]
["102200","SINAPI-I",3767,"0,5000000","",""]
["102209","SINAPI",88310,"0,1903000","",""]
["102218","SINAPI-I",5318,"0,0130000","",""]
["102225","SINAPI",88310,"0,7076000","",""]
["102229","SINAPI-I",7311,"0,2105000","",""]
["100724","SINAPI-I",5318,"0,0176000","",""]
["100727",null,null,"","4,6504465","5,3500458"]
["100735",null,null,"","54,6546547","58,2295989"]
["100743",null,null,"","11,9651347","13,6080870"]
["100747","SINAPI-I",7288,"0,1945000","",""]
["100759","SINAPI-I",5318,"0,1240000","",""]
["102489","SINAPI-I",12815,"0,0140000","",""]
["102492","SINAPI-I",7348,"0,5340000","",""]
["102497","SINAPI",88316,"0,0360000","",""]
["102507",null,null,"","34,5285524","37,9874213"]
["102512","SINAPI-I",7343,"0,0430000","",""]
["101749","SINAPI",87298,"0,0530000","",""]
["101729","SINAPI",88262,"0,3968000","",""]
["87247","SINAPI-I",34357,"0,2410000","",""]
["87256","SINAPI-I",1292,"1,0864000","",""]
["87262","SINAPI",88316,"0,2064000","",""]
["104595","SINAPI-I",34357,"0,1060000","",""]
["104603","SINAPI-I",1287,"1,0728000","",""]
["104607","SINAPI",88316,"0,1430000","",""]
["98679","SINAPI-I",1379,"0,5000000","",""]
["98681","SINAPI",88309,"0,2980000","",""]
["98688","SINAPI-I",39829,"1,3400000","",""]
["101726","SINAPI",88316,"1,1000000","",""]
["101733",null,null,"","7,6590888","8,7678663"]
["101736","SINAPI-I",4791,"0,5637000","",""]
["101748","SINAPI",88316,"0,0450000","",""]
["101093","SINAPI-I",4818,"1,1600000","",""]
["88649","SINAPI-I",1287,"0,1500000","",""]
["94990","SINAPI-I",2692,"0,0213000","",""]
["94992","SINAPI",88309,"0,1483000","",""]
["101747","SINAPI",88309,"0,1119000","",""]
["87620","SINAPI",88309,"0,2140000","",""]
["87630","SINAPI-I",7334,"0,2100000","",""]
["87633","SINAPI-I",1379,"0,5000000","",""]
["87643",null,null,"","11,9866814","13,6310321"]
["87692",null,null,"","37,9777623","41,4754098"]
["87703","SINAPI",88309,"0,2990000","",""]
["87738","SINAPI",88309,"0,5290000","",""]
["87745","SINAPI",87301,"0,0431000","",""]
["87755","SINAPI-I",1379,"0,5000000","",""]
["87765","SINAPI",88309,"0,6160000","",""]
["88477",null,null,"","11,2602291","12,8295819"]
["90933",null,null,"","13,0892334","14,8651945"]
["90944","SINAPI",88309,"0,5020000","",""]
["90954","SINAPI-I",38545,"1,4350000","",""]
["87881","SINAPI",87381,"0,0015000","",""]
["87885",null,null,"","15,1150054","17,1122994"]
["87891","SINAPI",88309,"0,0868000","",""]
["87897","SINAPI",87313,"0,0037000","",""]
["87907","SINAPI",90669,"0,0932000","",""]
["104411","SINAPI",87377,"0,0042000","",""]
["87412","SINAPI",88269,"0,4934800","",""]
["87421",null,null,"","41,3102820","44,9031890"]
["87436","SINAPI",88269,"0,4790300","",""]
["87536",null,null,"","45,9524963","49,6272871"]
["87547","SINAPI",88309,"0,3789000","",""]
["87550","SINAPI",87369,"0,0194000","",""]
["87783","SINAPI-I",37411,"0,1388000","",""]
["87788","SINAPI",88309,"1,0850000","",""]
["87792","SINAPI",88316,"0,4090000","",""]
["87800","SINAPI-I",37411,"0,1581000","",""]
["87805","SINAPI",88309,"0,6550000","",""]
["87816","SINAPI",88309,"1,2790000","",""]
["87823","SINAPI",88316,"1,9440000","",""]
["87827","SINAPI",88309,"1,0370000","",""]
["87838","SINAPI",88316,"0,3030000","",""]
["87851","SINAPI-I",36887,"0,2280000","",""]
["104204","SINAPI-I",37411,"0,1388000","",""]
["104207","SINAPI",87292,"0,0293000","",""]
["104208","SINAPI",90669,"0,4441000","",""]
["104212","SINAPI",87292,"0,0393000","",""]
["104220","SINAPI-I",37411,"0,1388000","",""]
["104222",null,null,"","51,0674638","54,7188982"]
["104226",null,null,"","48,7591402","52,4176955"]
["104230",null,null,"","50,3677858","54,0349345"]
["104236","SINAPI",87292,"0,0293000","",""]
["104240","SINAPI",87292,"0,0393000","",""]
["104242","SINAPI-I",37411,"0,1581000","",""]
["104247",null,null,"","20,9580838","23,5055965"]
["104250","SINAPI",87369,"0,0293000","",""]
["104257","SINAPI",88316,"1,2450000","",""]
["104262","SINAPI",88316,"1,7230000","",""]
["104627",null,null,"","45,7011494","49,3784826"]
["104632","SINAPI",88269,"0,9620000","",""]
["104952",null,null,"","46,4336661","50,0996678"]
["104960","SINAPI",88309,"0,2478000","",""]
["104966",null,null,"","50,9888389","54,6475811"]
["104971","SINAPI",88309,"0,5373000","",""]
["105185","SINAPI",88316,"0,3120000","",""]
["87244",null,null,"","15,6630102","17,7078782"]
["87265","SINAPI-I",536,"1,0553000","",""]
["87271","SINAPI",88316,"0,3413000","",""]
["88789","SINAPI",88316,"0,6910000","",""]
["104591","SINAPI-I",34357,"1,3700000","",""]
["104616",null,null,"","10,4684470","11,9311228"]
["104619","SINAPI",88256,"0,0934000","",""]
["101966","SINAPI",87283,"0,0060000","",""]
["96122","SINAPI-I",39026,"0,0071000","",""]
["96113","SINAPI-I",20250,"0,0078000","",""]
["96120","SINAPI",88316,"0,0261000","",""]
["99054","SINAPI",88316,"0,6296000","",""]
["96486","SINAPI-I",39430,"1,2267000","",""]
["91525",null,null,"","51,3274337","55,0233645"]
["104413","SINAPI",88316,"0,0330000","",""]
["104419","SINAPI-I",37595,"0,0850000","",""]
["105816","SINAPI",88316,"0,0250000","",""]
["105825","SINAPI",88309,"0,1720000","",""]
["87280","SINAPI-I",43617,"0,0550000","",""]
["87284","SINAPI-I",370,"1,2700000","",""]
["87286","SINAPI",88830,"1,2000000","",""]
["87290","SINAPI",88377,"3,4300000","",""]
["87298","SINAPI-I",370,"1,2700000","",""]
["87302","SINAPI",88377,"3,3600000","",""]
["87308",null,null,"","18,6631070","21,0119059"]
["87316","SINAPI-I",367,"1,0200000","",""]
["87320","SINAPI-I",7334,"190,6100000","",""]
["87325","SINAPI-I",1379,"264,4200000","",""]
["87326","SINAPI",89225,"0,6500000","",""]
["87329","SINAPI",88386,"1,4700000","",""]
["87334","SINAPI-I",1106,"137,7300000","",""]
["87337","SINAPI-I",370,"1,1600000","",""]
["87340","SINAPI-I",1379,"556,6900000","",""]
["87342",null,null,"","26,9614065","29,9725805"]
["87346",null,null,"","19,9349232","22,4028874"]
["87350","SINAPI",88386,"1,5000000","",""]
["87354","SINAPI-I",367,"0,9300000","",""]
["87357","SINAPI",88377,"2,5200000","",""]
["87359","SINAPI-I",367,"0,8100000","",""]
["87365","SINAPI-I",370,"1,2800000","",""]
["87369","SINAPI-I",1379,"192,5200000","",""]
["87371","SINAPI",88316,"10,8800000","",""]
["87377","SINAPI-I",367,"0,9400000","",""]
["87384","SINAPI",88316,"0,5200000","",""]
["87388","SINAPI",88377,"4,4900000","",""]
["87393","SINAPI",88386,"1,1000000","",""]
["87395","SINAPI",88399,"1,3600000","",""]
["87402",null,null,"","8,1904054","9,3634160"]
["87410",null,null,"","14,1587363","16,0545456"]
["88630","SINAPI",88831,"2,5800000","",""]
["100465","SINAPI-I",1379,"333,1800000","",""]
["100466","SINAPI",88398,"1,5600000","",""]
["100472","SINAPI",88377,"5,7400000","",""]
["100480",null,null,"","19,3403045","21,7333364"]
["100481","SINAPI",88831,"2,6900000","",""]
["100485","SINAPI",88398,"1,6200000","",""]
["100490","SINAPI",89225,"0,5400000","",""]
["105515","SINAPI",88377,"3,1200000","",""]
["100199",null,null,"","69,2307693","72,0930233"]
["100204","SINAPI",88316,"0,0007000","",""]
["100213","SINAPI",88316,"0,1275000","",""]
["100221","SINAPI",88316,"1,4716000","",""]
["100236","SINAPI",88316,"0,1295000","",""]
["100248",null,null,"","67,3793525","70,5135285"]
["100252","SINAPI",88316,"0,9177000","",""]
["100263","SINAPI",88316,"0,1007000","",""]
["100274","SINAPI",88316,"1,2989000","",""]
["99802","SINAPI",88316,"0,0250000","",""]
["99811",null,null,"","67,6537586","70,7818931"]
["99821",null,null,"","44,9591280","48,6005089"]
["97013",null,null,"","15,1584893","17,1519051"]
["97015","SINAPI-I",20209,"0,3430000","",""]
["97016","SINAPI",88262,"0,3014330","",""]
["97031","SINAPI-I",3993,"0,4490000","",""]
["97033","SINAPI",88239,"0,3599571","",""]
["97046","SINAPI",88239,"0,0036656","",""]
["97064","SINAPI",88316,"0,1331000","",""]
["97066","SINAPI",88239,"1,3196203","",""]
["105105",null,null,"","75,1302242","77,7813853"]
["105111","SINAPI",93287,"15,9400000","",""]
["97629","SINAPI",102274,"1,1662000","",""]
["97636","SINAPI",88309,"0,2433000","",""]
["97648","SINAPI",88316,"0,0664000","",""]
["97654","SINAPI",88316,"2,0079000","",""]
["97658","SINAPI",92716,"0,3633000","",""]
["97660",null,null,"","72,9729730","76,1904762"]
["104789","SINAPI",88309,"1,2462000","",""]
["104794","SINAPI",88316,"0,0312000","",""]
["104803","SINAPI",88316,"0,1110000","",""]
["99060","SINAPI",88239,"2,3183000","",""]
["99061","SINAPI",88262,"1,4996000","",""]
["105007","SINAPI",91692,"0,0053000","",""]
["93589","SINAPI",91387,"0,0039000","",""]
["93597",null,null,"","14,7368421","16,4948453"]
["95877",null,null,"","13,6842105","15,4639175"]
["97915","SINAPI",67826,"0,0056000","",""]
["100947","SINAPI",5826,"0,0040000","",""]
["100955",null,null,"","18,3206106","20,5936920"]
["100958","SINAPI",6260,"0,0024000","",""]
["100973","SINAPI",67826,"0,0267000","",""]
["100970","SINAPI",92242,"0,0045000","",""]
["100977","SINAPI",88907,"0,0042000","",""]
["100982",null,null,"","19,1641182","21,6403162"]
["100984","SINAPI",5631,"0,0083000","",""]
["100990","SINAPI",5940,"0,0056000","",""]
["100994","SINAPI",91386,"0,0104000","",""]
["101001","SINAPI",67827,"0,0152000","",""]
["101009",null,null,"","18,3798646","20,6946157"]
["101017",null,null,"","27,5097392","30,5683122"]
["101463","SINAPI",5930,"0,0528000","",""]
["101474","SINAPI",88316,"0,1575000","",""]
["101477","SINAPI",5930,"0,0153000","",""]
["101484",null,null,"","27,4487155","30,4746303"]
["101188","SINAPI-I",43130,"0,0072000","",""]
["101193","SINAPI-I",4107,"0,4000000","",""]
["101198","SINAPI-I",4114,"0,4000000","",""]
["101201","SINAPI-I",5076,"0,0192000","",""]
["101203","SINAPI-I",5076,"0,0120000","",""]
["102363",null,null,"","22,3154362","24,9594813"]
["98516","SINAPI",91634,"0,2474000","",""]
["98522","SINAPI",94974,"0,0145000","",""]
["103946","SINAPI",88316,"0,1386000","",""]
["105003",null,null,"","46,1785697","49,8466579"]
["105004",null,null,"","39,0450969","42,5951734"]
["103188","SINAPI",88309,"1,7638000","",""]
["103192",null,null,"","2,5728060","2,9690988"]
["103194","SINAPI",88316,"0,8449000","",""]
["103207","SINAPI",102486,"0,0486000","",""]
["103210","SINAPI",5952,"1,2833000","",""]
["103310","SINAPI",88309,"0,8681000","",""]
["103314","SINAPI",87298,"0,0012000","",""]
["98525","SINAPI",89032,"0,0017000","",""]
["98533","SINAPI",5930,"0,1402000","",""]
["88239",null,null,"","68,2608696","71,3631906"]
["88241","SINAPI-I",37372,"1,0000000","",""]
["88242","SINAPI-I",43465,"1,0000000","",""]
["88246","SINAPI-I",37370,"1,0000000","",""]
["88248","SINAPI",95317,"1,0000000","",""]
["88252","SINAPI-I",37372,"1,0000000","",""]
["88256","SINAPI-I",37371,"1,0000000","",""]
["88262","SINAPI-I",1213,"1,0000000","",""]
["88264","SINAPI-I",37373,"1,0000000","",""]
["88269",null,null,"","73,3772062","76,1521973"]
["88270","SINAPI-I",37370,"1,0000000","",""]
["88273","SINAPI-I",43459,"1,0000000","",""]
["88278","SINAPI-I",37373,"1,0000000","",""]
["88281","SINAPI",95346,"1,0000000","",""]
["88284","SINAPI-I",37371,"1,0000000","",""]
["88286","SINAPI-I",37373,"1,0000000","",""]
["88292","SINAPI-I",37370,"1,0000000","",""]
["88294","SINAPI-I",43464,"1,0000000","",""]
["88298","SINAPI-I",37372,"1,0000000","",""]
["88301","SINAPI-I",37370,"1,0000000","",""]
["88304","SINAPI-I",37373,"1,0000000","",""]
["88308",null,null,"","75,4211544","78,0463740"]
["88310","SINAPI-I",37372,"1,0000000","",""]
["88311","SINAPI-I",43466,"1,0000000","",""]
["88314","SINAPI-I",4759,"1,0000000","",""]
["88317","SINAPI",95379,"1,0000000","",""]
["88322","SINAPI-I",43488,"1,0000000","",""]
["88325","SINAPI-I",37370,"1,0000000","",""]
["88377","SINAPI-I",37373,"1,0000000","",""]
["90767","SINAPI-I",6122,"1,0000000","",""]
["90770","SINAPI-I",37372,"1,0000000","",""]
["90778","SINAPI-I",2707,"1,0000000","",""]
["90781","SINAPI-I",37372,"1,0000000","",""]
["93558","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["93565","SINAPI",95415,"1,0000000","",""]
["93571",null,null,"","98,0674143","98,3284709"]
["93572","SINAPI-I",43475,"1,0000000","",""]
["95310","SINAPI-I",44499,"0,0132800","",""]
["95329","SINAPI-I",1214,"0,0169900","",""]
["95342","SINAPI-I",4058,"0,0095700","",""]
["95355","SINAPI-I",4250,"0,0095700","",""]
["95361",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95372",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95385",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95406",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95421",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["100289","SINAPI-I",34345,"1,0000000","",""]
["100301","SINAPI-I",37372,"1,0000000","",""]
["100321","SINAPI-I",43470,"1,0000000","",""]
["100321","SINAPI-I",43494,"1,0000000","",""]
["101291","SINAPI-I",40909,"0,0099400","",""]
["101302","SINAPI-I",40931,"0,0071600","",""]
["101325","SINAPI-I",40929,"0,0127100","",""]
["101338","SINAPI-I",40980,"0,0071600","",""]
["101344",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101356",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101369",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101376","SINAPI",101288,"1,0000000","",""]
["101379","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101380","SINAPI-I",41085,"1,0000000","",""]
["101383",null,null,"","65,0691898","68,3491168"]
["101385","SINAPI-I",43470,"1,0000000","",""]
["101389","SINAPI-I",43481,"1,0000000","",""]
["101392","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101394","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101394","SINAPI",101307,"1,0000000","",""]
["101395",null,null,"","66,6108762","69,8131471"]
["101395","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101395","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101395","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101395","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101395","SINAPI-I",40913,"1,0000000","",""]
["101395","SINAPI-I",43471,"1,0000000","",""]
["101395","SINAPI-I",43495,"1,0000000","",""]
["101395","SINAPI",101309,"1,0000000","",""]
["101396",null,null,"","74,4495501","77,1578538"]
["101396","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101396","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101396","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101396","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101396","SINAPI-I",40915,"1,0000000","",""]
["101396","SINAPI-I",43471,"1,0000000","",""]
["101396","SINAPI-I",43495,"1,0000000","",""]
["101396","SINAPI",101310,"1,0000000","",""]
["101397",null,null,"","72,9736681","75,7875195"]
["101397","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101397","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101397","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101397","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101397","SINAPI-I",40914,"1,0000000","",""]
["101397","SINAPI-I",43471,"1,0000000","",""]
["101397","SINAPI-I",43495,"1,0000000","",""]
["101397","SINAPI",101311,"1,0000000","",""]
["101398",null,null,"","73,5972144","76,3671793"]
["101398","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101398","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101398","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101398","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101398","SINAPI-I",40976,"1,0000000","",""]
["101398","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101398","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101398","SINAPI",101312,"1,0000000","",""]
["101399",null,null,"","71,8321475","74,7237081"]
["101399","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101399","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101399","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101399","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101399","SINAPI-I",40918,"1,0000000","",""]
["101399","SINAPI-I",43472,"1,0000000","",""]
["101399","SINAPI-I",43496,"1,0000000","",""]
["101399","SINAPI",101313,"1,0000000","",""]
["101401",null,null,"","74,4755805","77,1819419"]
["101401","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101401","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101401","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101401","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101401","SINAPI-I",40922,"1,0000000","",""]
["101401","SINAPI-I",43472,"1,0000000","",""]
["101401","SINAPI-I",43496,"1,0000000","",""]
["101401","SINAPI",101315,"1,0000000","",""]
["101402",null,null,"","73,2743749","76,0671959"]
["101402","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101402","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101402","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101402","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101402","SINAPI-I",40928,"1,0000000","",""]
["101402","SINAPI-I",43473,"1,0000000","",""]
["101402","SINAPI-I",43497,"1,0000000","",""]
["101402","SINAPI",101316,"1,0000000","",""]
["101407",null,null,"","71,8900100","74,7777031"]
["101407","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI-I",41075,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI",101322,"1,0000000","",""]
["101408",null,null,"","72,6595494","75,4951426"]
["101408","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI-I",41076,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI",101323,"1,0000000","",""]
["101409",null,null,"","81,3534659","83,4922232"]
["101409","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI-I",40929,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI",101325,"1,0000000","",""]
["101410",null,null,"","66,4653935","69,6752810"]
["101410","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI-I",41077,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI",101326,"1,0000000","",""]
["101412",null,null,"","73,0860614","75,8920728"]
["101412","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI-I",40977,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI-I",43480,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI-I",43504,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI",101329,"1,0000000","",""]
["101413",null,null,"","69,9854275","72,9953006"]
["101413","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI-I",40916,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI-I",43471,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI-I",43495,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI",101330,"1,0000000","",""]
["101414",null,null,"","67,1247171","70,2996754"]
["101414","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI-I",41067,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI",101331,"1,0000000","",""]
["101415",null,null,"","79,1814914","81,5127400"]
["101415","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI-I",40974,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI",101333,"1,0000000","",""]
["101416",null,null,"","68,9598001","72,0313960"]
["101416","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI-I",40925,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI-I",43472,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI-I",43496,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI",101334,"1,0000000","",""]
["101417",null,null,"","70,5222928","73,4986613"]
["101417","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI-I",40924,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI-I",43472,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI-I",43496,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI",101303,"1,0000000","",""]
["101418",null,null,"","77,6498903","80,1095624"]
["101418","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI-I",40983,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI",101308,"1,0000000","",""]
["101419",null,null,"","78,2015533","80,6157065"]
["101419","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI-I",40921,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI-I",43472,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI-I",43496,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI",101320,"1,0000000","",""]
["101420",null,null,"","83,0426127","85,0233137"]
["101420","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI-I",41038,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI",101324,"1,0000000","",""]
["101421",null,null,"","85,4256927","87,1710149"]
["101421","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI-I",40988,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI",101328,"1,0000000","",""]
["101422",null,null,"","79,3378318","81,6556621"]
["101422","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI-I",40990,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI",101332,"1,0000000","",""]
["101424",null,null,"","83,9097061","85,8064049"]
["101424","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI-I",40992,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI",101336,"1,0000000","",""]
["101425",null,null,"","88,9869998","90,3539811"]
["101425","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101425","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101425","SINAPI-I",41094,"1,0000000","",""]
["101425","SINAPI-I",43481,"1,0000000","",""]
["101425","SINAPI-I",43505,"1,0000000","",""]
["101425","SINAPI",101337,"1,0000000","",""]
["101426",null,null,"","77,4182651","79,8968608"]
["101426","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI-I",40980,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI",101338,"1,0000000","",""]
["101427",null,null,"","75,6391503","78,2581847"]
["101427","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI-I",41031,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI",101339,"1,0000000","",""]
["101428",null,null,"","72,7538258","75,5829300"]
["101428","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI-I",40986,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI",101340,"1,0000000","",""]
["101429",null,null,"","76,2954998","78,8636675"]
["101429","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI-I",40978,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI",101341,"1,0000000","",""]
["101430",null,null,"","75,6391503","78,2581847"]
["101430","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI-I",41043,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI",101342,"1,0000000","",""]
["101431",null,null,"","78,0948728","80,5178968"]
["101431","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI-I",40987,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI",101343,"1,0000000","",""]
["101432",null,null,"","72,4757308","75,3239441"]
["101432","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI-I",40981,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI",101344,"1,0000000","",""]
["101433",null,null,"","79,2411382","81,5672900"]
["101433","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI-I",41036,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI",101345,"1,0000000","",""]
["101434",null,null,"","73,5058284","76,2823218"]
["101434","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI-I",40979,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI",101346,"1,0000000","",""]
["101435",null,null,"","77,9917098","80,4232405"]
["101435","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI-I",40998,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI",101347,"1,0000000","",""]
["101436",null,null,"","76,2954998","78,8636675"]
["101436","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI-I",40982,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI",101348,"1,0000000","",""]
["101437",null,null,"","78,3961301","80,7939856"]
["101437","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI-I",41026,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI",101349,"1,0000000","",""]
["101438",null,null,"","78,3961301","80,7939856"]
["101438","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI-I",41024,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI",101350,"1,0000000","",""]
["101439",null,null,"","75,6391503","78,2581847"]
["101439","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI-I",41033,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI",101351,"1,0000000","",""]
["101440",null,null,"","75,6391503","78,2581847"]
["101440","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI-I",41040,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI",101352,"1,0000000","",""]
["101441",null,null,"","76,6793838","79,2173146"]
["101441","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI-I",41012,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI",101353,"1,0000000","",""]
["101443",null,null,"","78,3961301","80,7939856"]
["101443","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI-I",41001,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI",101355,"1,0000000","",""]
["101444",null,null,"","73,9911024","76,7328032"]
["101444","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI-I",41066,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI",101356,"1,0000000","",""]
["101445",null,null,"","72,5734745","75,4149530"]
["101445","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI-I",41065,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI",101357,"1,0000000","",""]
["101446",null,null,"","67,8508647","70,9860288"]
["101446","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI-I",41079,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI-I",43478,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI-I",43502,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI",101358,"1,0000000","",""]
["101447",null,null,"","66,0593331","69,2901042"]
["101447","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI-I",41082,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI-I",43478,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI-I",43502,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI",101359,"1,0000000","",""]
["101448",null,null,"","67,8508647","70,9860288"]
["101448","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI-I",41081,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI-I",43478,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI-I",43502,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI",101360,"1,0000000","",""]
["101449",null,null,"","72,0990443","74,9727391"]
["101449","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI-I",41091,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI",101361,"1,0000000","",""]
["101451",null,null,"","72,4098653","75,2625218"]
["101451","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI-I",40910,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI",101363,"1,0000000","",""]
["101452",null,null,"","65,5302027","68,7875160"]
["101452","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI-I",41084,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI-I",43479,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI-I",43503,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI",101364,"1,0000000","",""]
["101453",null,null,"","72,6803343","75,5144595"]
["101453","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI-I",41087,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI-I",43480,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI-I",43504,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI",101365,"1,0000000","",""]
["101454",null,null,"","83,4911580","85,4286445"]
["101454","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI-I",41088,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI-I",43480,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI-I",43504,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI",101366,"1,0000000","",""]
["101456",null,null,"","94,3489515","95,0871367"]
["101456","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101456","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101456","SINAPI-I",41089,"1,0000000","",""]
["101456","SINAPI-I",43470,"1,0000000","",""]
["101456","SINAPI-I",43494,"1,0000000","",""]
["101456","SINAPI",101368,"1,0000000","",""]
["101457",null,null,"","75,8067126","78,4128487"]
["101457","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI-I",41092,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI",101369,"1,0000000","",""]
["101458",null,null,"","72,7371878","75,5674262"]
["101458","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI-I",41097,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI-I",43471,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI-I",43495,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI",101370,"1,0000000","",""]
["101459",null,null,"","69,4773091","72,5180727"]
["101459","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI-I",41073,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI",101371,"1,0000000","",""]
["101460",null,null,"","67,7311516","70,8729548"]
["101460","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101460","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101460","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101460","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101460","SINAPI-I",41096,"1,0000000","",""]
["101460","SINAPI-I",43479,"1,0000000","",""]

{"sheet":"Banco","index":1,"n_rows":12714,"n_cols":11,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 1.10",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO"]
[null,"DATA PREÇO / RT (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE"]
[null,"12/2024",null,"RIO DE JANEIRO",null,null,null,null,"C = COLETADO"]
[null,"13/01/2025",null,"",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% MO\nDESONERADO","% MO\nNÃO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"0 0"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"COMP 01"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":166.05},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":191.23},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 0"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A18)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A19)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A20)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11270"},"SINAPI-I",11270,"ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","3,24","3,24","SINAPI-I -  ","CR"]
["SINAPI-I 412","SINAPI-I",412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,92","0,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 414","SINAPI-I",414,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,05","0,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 410","SINAPI-I",410,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","0,14","0,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 411","SINAPI-I",411,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","0,18","0,18",null,"C "]
["SINAPI-I 408","SINAPI-I",408,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","0,89","0,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 39131","SINAPI-I",39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4,74","4,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 394","SINAPI-I",394,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,80","4,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 39130","SINAPI-I",39130,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4,33","4,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 395","SINAPI-I",395,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,63","4,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 39127","SINAPI-I",39127,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2,28","2,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 392","SINAPI-I",392,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,34","2,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 39129","SINAPI-I",39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2,67","2,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 393","SINAPI-I",393,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2,79","2,79",null,"C "]
["SINAPI-I 39133","SINAPI-I",39133,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","6,23","6,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 397","SINAPI-I",397,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6,88","6,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 39132","SINAPI-I",39132,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,98","4,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 396","SINAPI-I",396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,34","5,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 39135","SINAPI-I",39135,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","9,97","9,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 39128","SINAPI-I",39128,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2,49","2,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 400","SINAPI-I",400,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,43","2,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 39125","SINAPI-I",39125,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,49","2,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 39134","SINAPI-I",39134,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","8,31","8,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 398","SINAPI-I",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","7,65","7,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39126","SINAPI-I",39126,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","11,21","11,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 399","SINAPI-I",399,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","9,88","9,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 39158","SINAPI-I",39158,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","26,53","26,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 39141","SINAPI-I",39141,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,92","1,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 39140","SINAPI-I",39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,75","1,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 39137","SINAPI-I",39137,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,00","1,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 39139","SINAPI-I",39139,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1,45","1,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 39143","SINAPI-I",39143,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","3,97","3,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 39142","SINAPI-I",39142,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,84","2,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39138","SINAPI-I",39138,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,06","1,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 39136","SINAPI-I",39136,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","0,71","0,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 39144","SINAPI-I",39144,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4,63","4,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 39145","SINAPI-I",39145,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7,62","7,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 12615","SINAPI-I",12615,"ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13,57","13,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 11927","SINAPI-I",11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","9,67","9,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 11928","SINAPI-I",11928,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3\" A 3 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","11,08","11,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 11929","SINAPI-I",11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","17,13","17,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 36801","SINAPI-I",36801,"ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","33,09","33,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 36246","SINAPI-I",36246,"ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO \"U\" OU \"C\", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","5,56","5,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 37600","SINAPI-I",37600,"ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","99,44","99,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 37599","SINAPI-I",37599,"ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","92,56","92,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 1","SINAPI-I",1,"ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","89,00","89,00",null,"C "]
["SINAPI-I 3","SINAPI-I",3,"ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ","17,64","17,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 43054","SINAPI-I",43054,"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","9,25","9,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 42402","SINAPI-I",42402,"ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","8,84","8,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 42403","SINAPI-I",42403,"ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","11,34","11,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 42404","SINAPI-I",42404,"ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","11,28","11,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 42405","SINAPI-I",42405,"ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","12,02","12,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 34341","SINAPI-I",34341,"ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","10,43","10,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 43053","SINAPI-I",43053,"ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","8,26","8,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 43058","SINAPI-I",43058,"ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","8,57","8,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 34","SINAPI-I",34,"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","8,61","8,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 43055","SINAPI-I",43055,"ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","7,46","7,46",null,"C "]
["SINAPI-I 43056","SINAPI-I",43056,"ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","8,60","8,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 43057","SINAPI-I",43057,"ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","9,45","9,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 34449","SINAPI-I",34449,"ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","10,10","10,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 32","SINAPI-I",32,"ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","9,08","9,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 33","SINAPI-I",33,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","9,14","9,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 43061","SINAPI-I",43061,"ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","8,54","8,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 43059","SINAPI-I",43059,"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","8,15","8,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43062"},"SINAPI-I",43062,"ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","9,03","9,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 43060","SINAPI-I",43060,"ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","7,10","7,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 40410","SINAPI-I",40410,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","22,27","22,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 40411","SINAPI-I",40411,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","24,17","24,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 40412","SINAPI-I",40412,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","27,12","27,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 44254","SINAPI-I",44254,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","29,72","29,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 44255","SINAPI-I",44255,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","32,95","32,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 44256","SINAPI-I",44256,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","37,21","37,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 44257","SINAPI-I",44257,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","58,87","58,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 44258","SINAPI-I",44258,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","67,28","67,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 44259","SINAPI-I",44259,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","92,35","92,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 37997","SINAPI-I",37997,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","17,71","17,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 37998","SINAPI-I",37998,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","23,71","23,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 55","SINAPI-I",55,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","4,17","4,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 61","SINAPI-I",61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","3,94","3,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 62","SINAPI-I",62,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","8,17","8,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 10899","SINAPI-I",10899,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","100,32","100,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 10900","SINAPI-I",10900,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","78,51","78,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 47","SINAPI-I",47,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","80,25","80,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 48","SINAPI-I",48,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","20,93","20,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 46","SINAPI-I",46,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","46,93","46,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 52","SINAPI-I",52,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","15,90","15,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 43","SINAPI-I",43,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","53,67","53,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 103","SINAPI-I",103,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","45,10","45,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 107","SINAPI-I",107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","0,85","0,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 65","SINAPI-I",65,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","0,93","0,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 108","SINAPI-I",108,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,87","1,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 110","SINAPI-I",110,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","6,49","6,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 109","SINAPI-I",109,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","3,86","3,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 111","SINAPI-I",111,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","8,78","8,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 112","SINAPI-I",112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","4,65","4,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 113","SINAPI-I",113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","11,65","11,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 104","SINAPI-I",104,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","20,27","20,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 102","SINAPI-I",102,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","27,94","27,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 95","SINAPI-I",95,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","11,81","11,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 96","SINAPI-I",96,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","12,84","12,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 97","SINAPI-I",97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","19,32","19,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 98","SINAPI-I",98,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","28,93","28,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 99","SINAPI-I",99,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","27,34","27,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 60","SINAPI-I",60,"ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","5,41","5,41",null,"AS"]
["SINAPI-I 72","SINAPI-I",72,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","52,44","52,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 67","SINAPI-I",67,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","16,95","16,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 71","SINAPI-I",71,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","32,38","32,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 73","SINAPI-I",73,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","16,22","16,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 100","SINAPI-I",100,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","47,77","47,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 75","SINAPI-I",75,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","278,51","278,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 83","SINAPI-I",83,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","222,66","222,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 74","SINAPI-I",74,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","318,34","318,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 106","SINAPI-I",106,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","402,55","402,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 88","SINAPI-I",88,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,31","11,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 82","SINAPI-I",82,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","211,84","211,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 105","SINAPI-I",105,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","300,18","300,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39719","SINAPI-I",39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","L     ","185,94","185,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 3410","SINAPI-I",3410,"ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","41,82","41,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 4791","SINAPI-I",4791,"ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","56,01","56,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 157","SINAPI-I",157,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","172,77","172,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 156","SINAPI-I",156,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","61,51","61,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 131","SINAPI-I",131,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","52,61","52,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 21114","SINAPI-I",21114,"ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","36,65","36,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 119","SINAPI-I",119,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","9,29","9,29",null,"C "]
["SINAPI-I 122","SINAPI-I",122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","71,48","71,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 20080","SINAPI-I",20080,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","23,33","23,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 124","SINAPI-I",124,"ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","L     ","20,29","20,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 7334","SINAPI-I",7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","L     ","20,26","20,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 45146"},"SINAPI-I",45146,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","38,90","38,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 123","SINAPI-I",123,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","8,30","8,30",null,"C "]
["SINAPI-I 127","SINAPI-I",127,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","L     ","19,81","19,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 133","SINAPI-I",133,"ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ","8,23","8,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 43617","SINAPI-I",43617,"ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","L     ","9,19","9,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 132","SINAPI-I",132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ","8,53","8,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 43618","SINAPI-I",43618,"ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","21,48","21,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 37476","SINAPI-I",37476,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5.083,10","5.083,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 37478","SINAPI-I",37478,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","6.366,72","6.366,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 37477","SINAPI-I",37477,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","8.625,88","8.625,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 37479","SINAPI-I",37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","10.230,39","10.230,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 4319","SINAPI-I",4319,"AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","2,37","2,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 42409","SINAPI-I",42409,"AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","13,52","13,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 40553","SINAPI-I",40553,"AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M3    ","60,00","60,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 6114","SINAPI-I",6114,"AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ","18,53","21,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 40912","SINAPI-I",40912,"AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","MES   ","3.250,01","3.767,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 247","SINAPI-I",247,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","18,53","21,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 40919","SINAPI-I",40919,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","3.250,01","3.767,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 44499","SINAPI-I",44499,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","18,53","21,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 40984","SINAPI-I",40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","3.250,01","3.767,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 248","SINAPI-I",248,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ","18,85","21,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 41086","SINAPI-I",41086,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ","3.303,38","3.829,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 34466","SINAPI-I",34466,"AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ","18,53","21,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 41083","SINAPI-I",41083,"AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","MES   ","3.250,01","3.767,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 252","SINAPI-I",252,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","18,53","21,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 40909","SINAPI-I",40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","3.250,01","3.767,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 242","SINAPI-I",242,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","18,85","21,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 41085","SINAPI-I",41085,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","3.303,38","3.829,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 427","SINAPI-I",427,"ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16\", COMPRIMENTO *860* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","11,14","11,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 417","SINAPI-I",417,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","5,25","5,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 11273","SINAPI-I",11273,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","16,29","16,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 11272","SINAPI-I",11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","9,83","9,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 11275","SINAPI-I",11275,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","3,94","3,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 11274","SINAPI-I",11274,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","3,01","3,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 38470","SINAPI-I",38470,"ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6\" COM ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","63,77","63,77",null,"C "]
["SINAPI-I 38547","SINAPI-I",38547,"ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45, COM CATRACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","174,02","174,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 38469","SINAPI-I",38469,"ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","187,11","187,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 38467","SINAPI-I",38467,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","105,28","105,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 38468","SINAPI-I",38468,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","115,85","115,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 38471","SINAPI-I",38471,"ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE *50* A 100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","150,45","150,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 37370","SINAPI-I",37370,"ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","3,92","3,92",null,"C "]
["SINAPI-I 40862","SINAPI-I",40862,"ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","738,47","738,47",null,"C "]
["SINAPI-I 10658","SINAPI-I",10658,"ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","8.337,56","8.337,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 253","SINAPI-I",253,"ALMOXARIFE (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","28,56","33,09",null,"C "]
["SINAPI-I 40809","SINAPI-I",40809,"ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","5.003,82","5.800,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 42428","SINAPI-I",42428,"ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","2.271,00","2.271,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 301","SINAPI-I",301,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","3,00","3,00",null,"C "]
["SINAPI-I 296","SINAPI-I",296,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1,69","1,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 297","SINAPI-I",297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2,49","2,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 299","SINAPI-I",299,"ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,52","3,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 300","SINAPI-I",300,"ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","12,18","12,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 20085","SINAPI-I",20085,"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","2,22","2,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 298","SINAPI-I",298,"ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","2,70","2,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 311","SINAPI-I",311,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","10,04","10,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 318","SINAPI-I",318,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","20,22","20,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 319","SINAPI-I",319,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","31,71","31,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 303","SINAPI-I",303,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,32","3,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 305","SINAPI-I",305,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","10,45","10,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 306","SINAPI-I",306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","15,85","15,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 307","SINAPI-I",307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","40,06","40,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 309","SINAPI-I",309,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","65,62","65,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 310","SINAPI-I",310,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","90,95","90,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 328","SINAPI-I",328,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","7,95","7,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 325","SINAPI-I",325,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,34","2,34",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20326"},"SINAPI-I",20326,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,29","4,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 329","SINAPI-I",329,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","6,65","6,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 308","SINAPI-I",308,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","89,40","89,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 39642","SINAPI-I",39642,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2,94","2,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 39641","SINAPI-I",39641,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2,58","2,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 39643","SINAPI-I",39643,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","3,46","3,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 39644","SINAPI-I",39644,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","5,36","5,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 39645","SINAPI-I",39645,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","5,88","5,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 41610","SINAPI-I",41610,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","943,04","943,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 41611","SINAPI-I",41611,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1.486,42","1.486,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 41612","SINAPI-I",41612,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","2.087,15","2.087,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 41637","SINAPI-I",41637,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","195,10","195,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 41638","SINAPI-I",41638,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","254,15","254,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 41639","SINAPI-I",41639,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","614,85","614,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 11789","SINAPI-I",11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1,48","1,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 20975","SINAPI-I",20975,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","15,73","15,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 20976","SINAPI-I",20976,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","23,77","23,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 40340","SINAPI-I",40340,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","22,07","22,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 40341","SINAPI-I",40341,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","26,34","26,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 40342","SINAPI-I",40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","31,41","31,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 40343","SINAPI-I",40343,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","37,26","37,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 40344","SINAPI-I",40344,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","50,79","50,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 40345","SINAPI-I",40345,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","62,58","62,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 40346","SINAPI-I",40346,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","72,60","72,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 40347","SINAPI-I",40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","91,21","91,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 6138","SINAPI-I",6138,"ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","15,41","15,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 43424","SINAPI-I",43424,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","790,11","790,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 43426","SINAPI-I",43426,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2.725,11","2.725,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 12565","SINAPI-I",12565,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","955,66","955,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 12567","SINAPI-I",12567,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.283,61","1.283,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 12568","SINAPI-I",12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.797,05","1.797,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 43441","SINAPI-I",43441,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","231,05","231,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 43423","SINAPI-I",43423,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","107,82","107,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 12532","SINAPI-I",12532,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","166,29","166,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 43444","SINAPI-I",43444,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","558,37","558,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 12551","SINAPI-I",12551,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","398,38","398,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 43442","SINAPI-I",43442,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","308,06","308,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 43443","SINAPI-I",43443,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","404,33","404,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 12544","SINAPI-I",12544,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","218,21","218,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 12547","SINAPI-I",12547,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","293,48","293,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 43445","SINAPI-I",43445,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","770,16","770,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 12563","SINAPI-I",12563,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","551,02","551,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 43425","SINAPI-I",43425,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","346,57","346,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 43446","SINAPI-I",43446,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","731,65","731,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 43447","SINAPI-I",43447,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","898,52","898,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 43448","SINAPI-I",43448,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.257,94","1.257,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 13761","SINAPI-I",13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","3.995,18","3.995,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 4814","SINAPI-I",4814,"APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","54,17","54,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 44473","SINAPI-I",44473,"APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE  ASFALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2.428,08","2.428,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 6122","SINAPI-I",6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","29,06","33,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 40810","SINAPI-I",40810,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","5.092,59","5.903,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 21100","SINAPI-I",21100,"AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","3.845,10","3.845,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 11811","SINAPI-I",11811,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","5.550,48","5.550,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 11816","SINAPI-I",11816,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","4.100,00","4.100,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 11814","SINAPI-I",11814,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","8.924,67","8.924,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 14186","SINAPI-I",14186,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","11.206,13","11.206,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 14185","SINAPI-I",14185,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","14.516,30","14.516,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 44498","SINAPI-I",44498,"AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000  KCAL/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","318.204,48","318.204,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 34469","SINAPI-I",34469,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11.310,87","11.310,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 34476","SINAPI-I",34476,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","5.899,09","5.899,09",null,"AS"]
["SINAPI-I 34477","SINAPI-I",34477,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","7.829,24","7.829,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 34482","SINAPI-I",34482,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","7.312,08","7.312,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 34472","SINAPI-I",34472,"AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3.480,00","3.480,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 42425","SINAPI-I",42425,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3.057,53","3.057,53",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42422"},"SINAPI-I",42422,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4.539,00","4.539,00",null,"C "]
["SINAPI-I 43184","SINAPI-I",43184,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","6.273,33","6.273,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 42424","SINAPI-I",42424,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2.730,64","2.730,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 42421","SINAPI-I",42421,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","24.862,15","24.862,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 42416","SINAPI-I",42416,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","11.771,46","11.771,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 42417","SINAPI-I",42417,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13.196,77","13.196,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 42419","SINAPI-I",42419,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","14.909,55","14.909,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 42420","SINAPI-I",42420,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","20.492,07","20.492,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 43195","SINAPI-I",43195,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","7.215,55","7.215,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 43196","SINAPI-I",43196,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","8.942,64","8.942,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 43198","SINAPI-I",43198,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","13.288,55","13.288,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 43199","SINAPI-I",43199,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","13.775,49","13.775,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 43200","SINAPI-I",43200,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","15.808,37","15.808,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 39556","SINAPI-I",39556,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","8.634,07","8.634,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 39557","SINAPI-I",39557,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","9.297,01","9.297,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 39559","SINAPI-I",39559,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","13.739,19","13.739,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 39560","SINAPI-I",39560,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","15.894,90","15.894,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 39561","SINAPI-I",39561,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","16.628,09","16.628,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 43190","SINAPI-I",43190,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2.453,86","2.453,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 39555","SINAPI-I",39555,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2.654,45","2.654,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 43191","SINAPI-I",43191,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","3.530,78","3.530,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 39548","SINAPI-I",39548,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3.937,37","3.937,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 43192","SINAPI-I",43192,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4.625,01","4.625,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 39554","SINAPI-I",39554,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5.206,58","5.206,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 43194","SINAPI-I",43194,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2.102,15","2.102,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 39551","SINAPI-I",39551,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2.314,70","2.314,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 43185","SINAPI-I",43185,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6.577,95","6.577,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 43186","SINAPI-I",43186,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6.938,41","6.938,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 43187","SINAPI-I",43187,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","9.207,34","9.207,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 43188","SINAPI-I",43188,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","11.155,91","11.155,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 43189","SINAPI-I",43189,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","12.548,54","12.548,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 39580","SINAPI-I",39580,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","98.887,65","98.887,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39577","SINAPI-I",39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","30.951,62","30.951,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 39578","SINAPI-I",39578,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","39.943,68","39.943,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 39579","SINAPI-I",39579,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","58.114,93","58.114,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 39826","SINAPI-I",39826,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","7.137,57","7.137,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 10700","SINAPI-I",10700,"ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26\" X 6MM REBOCAVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","22.731,29","22.731,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 346","SINAPI-I",346,"ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","25,47","25,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 3312","SINAPI-I",3312,"ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","22,55","22,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 339","SINAPI-I",339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1,31","1,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 340","SINAPI-I",340,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1,18","1,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 43130","SINAPI-I",43130,"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","21,50","21,50",null,"C "]
["SINAPI-I 344","SINAPI-I",344,"ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","28,26","28,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 345","SINAPI-I",345,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","30,66","30,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 43131","SINAPI-I",43131,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","24,97","24,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 3313","SINAPI-I",3313,"ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","29,02","29,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 43132","SINAPI-I",43132,"ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","21,50","21,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 366","SINAPI-I",366,"AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M3    ","80,00","80,00",null,"C "]
["SINAPI-I 367","SINAPI-I",367,"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M3    ","81,04","81,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 370","SINAPI-I",370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M3    ","80,00","80,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 368","SINAPI-I",368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M3    ","40,00","40,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 11075","SINAPI-I",11075,"AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M3    ","918,15","918,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 1381","SINAPI-I",1381,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","0,75","0,75",null,"C "]
["SINAPI-I 34353","SINAPI-I",34353,"ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ","1,39","1,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 37595","SINAPI-I",37595,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","2,30","2,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 37596","SINAPI-I",37596,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","2,64","2,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 371","SINAPI-I",371,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","0,81","0,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 37553","SINAPI-I",37553,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","1,53","1,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 37552","SINAPI-I",37552,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","2,46","2,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 36880","SINAPI-I",36880,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","2,50","2,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 34355","SINAPI-I",34355,"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","2,15","2,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 130","SINAPI-I",130,"ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ","4,73","4,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 135","SINAPI-I",135,"ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","3,80","3,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 36886","SINAPI-I",36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","0,77","0,77",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38546"},"SINAPI-I",38546,"ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M3    ","501,92","501,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 34549","SINAPI-I",34549,"ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M3    ","747,19","747,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 6081","SINAPI-I",6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M3    ","52,30","52,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 6077","SINAPI-I",6077,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M3    ","37,35","37,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 6079","SINAPI-I",6079,"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M3    ","37,35","37,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 1091","SINAPI-I",1091,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","44,36","44,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 1094","SINAPI-I",1094,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","31,03","31,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 1095","SINAPI-I",1095,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","65,94","65,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 1092","SINAPI-I",1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","51,02","51,02",null,"C "]
["SINAPI-I 1093","SINAPI-I",1093,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","119,15","119,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 1090","SINAPI-I",1090,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","85,31","85,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 1096","SINAPI-I",1096,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","153,52","153,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 1097","SINAPI-I",1097,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","130,32","130,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 378","SINAPI-I",378,"ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","24,15","27,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 40911","SINAPI-I",40911,"ARMADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","4.233,88","4.908,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 33939","SINAPI-I",33939,"ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","105,96","122,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 40815","SINAPI-I",40815,"ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","18.563,59","21.519,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 33952","SINAPI-I",33952,"ARQUITETO PLENO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","114,67","132,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 40816","SINAPI-I",40816,"ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ","20.090,07","23.289,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 33953","SINAPI-I",33953,"ARQUITETO SENIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","115,58","133,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 40817","SINAPI-I",40817,"ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","20.249,60","23.474,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 13348","SINAPI-I",13348,"ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,63","1,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 39212","SINAPI-I",39212,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,64","1,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39211","SINAPI-I",39211,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,47","1,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 39208","SINAPI-I",39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,45","0,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 39210","SINAPI-I",39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","0,82","0,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 39214","SINAPI-I",39214,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3,04","3,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 39213","SINAPI-I",39213,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2,15","2,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 39209","SINAPI-I",39209,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,53","0,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 39207","SINAPI-I",39207,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,82","0,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 39215","SINAPI-I",39215,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,54","5,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 39216","SINAPI-I",39216,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","7,73","7,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 11267","SINAPI-I",11267,"ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8\", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1,43","1,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 379","SINAPI-I",379,"ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1,43","1,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 510","SINAPI-I",510,"ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","14,86","14,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 516","SINAPI-I",516,"ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","17,60","17,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 509","SINAPI-I",509,"ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","19,75","19,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 40331","SINAPI-I",40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","24,36","28,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 40930","SINAPI-I",40930,"ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","4.268,46","4.948,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 377","SINAPI-I",377,"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","38,00","38,00",null,"C "]
["SINAPI-I 11761","SINAPI-I",11761,"ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","80,86","80,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 7588","SINAPI-I",7588,"AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","46,45","46,45",null,"C "]
["SINAPI-I 34551","SINAPI-I",34551,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","17,59","20,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 41078","SINAPI-I",41078,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","3.083,10","3.574,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 246","SINAPI-I",246,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","H     ","18,53","21,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 40927","SINAPI-I",40927,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","MES   ","3.250,01","3.767,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 2350","SINAPI-I",2350,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","21,23","24,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 40812","SINAPI-I",40812,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","3.722,05","4.314,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 245","SINAPI-I",245,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","28,04","32,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 41090","SINAPI-I",41090,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","4.915,57","5.698,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 251","SINAPI-I",251,"AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","18,53","21,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 40975","SINAPI-I",40975,"AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","3.250,01","3.767,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 6127","SINAPI-I",6127,"AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","18,53","21,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 41072","SINAPI-I",41072,"AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","3.250,01","3.767,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 6121","SINAPI-I",6121,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","17,61","20,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 41071","SINAPI-I",41071,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ","3.085,26","3.576,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 244","SINAPI-I",244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","10,19","11,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 41093","SINAPI-I",41093,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ","1.788,07","2.072,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 532","SINAPI-I",532,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","31,92","36,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 40931","SINAPI-I",40931,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ","5.595,27","6.486,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 36150","SINAPI-I",36150,"AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","53,46","53,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 4760","SINAPI-I",4760,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ","26,86","31,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 41069","SINAPI-I",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","4.708,45","5.458,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 10422","SINAPI-I",10422,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","373,65","373,65",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44019"},"SINAPI-I",44019,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","517,23","517,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 36520","SINAPI-I",36520,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","628,89","628,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 42319","SINAPI-I",42319,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","563,52","563,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 10420","SINAPI-I",10420,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","199,90","199,90",null,"C "]
["SINAPI-I 10421","SINAPI-I",10421,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","219,66","219,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 11786","SINAPI-I",11786,"BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","442,93","442,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 4815","SINAPI-I",4815,"BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,56","7,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 541","SINAPI-I",541,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","277,56","277,56",null,"C "]
["SINAPI-I 542","SINAPI-I",542,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","347,92","347,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 540","SINAPI-I",540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","784,04","784,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 38364","SINAPI-I",38364,"BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.187,63","1.187,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 11692","SINAPI-I",11692,"BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","553,30","553,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 1746","SINAPI-I",1746,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","271,21","271,21",null,"C "]
["SINAPI-I 1748","SINAPI-I",1748,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","360,64","360,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 1749","SINAPI-I",1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","522,51","522,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 37412","SINAPI-I",37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","265,11","265,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 1745","SINAPI-I",1745,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","315,24","315,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 1750","SINAPI-I",1750,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","736,69","736,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 11687","SINAPI-I",11687,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","1.173,77","1.173,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 11689","SINAPI-I",11689,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","1.470,66","1.470,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 11693","SINAPI-I",11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","307,75","307,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 36215","SINAPI-I",36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","519,65","519,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 42439","SINAPI-I",42439,"BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","1.207,84","1.207,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 38381","SINAPI-I",38381,"BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","11,25","11,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 39621","SINAPI-I",39621,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","PAR   ","1.362,80","1.362,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 39624","SINAPI-I",39624,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","PAR   ","1.503,31","1.503,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 39615","SINAPI-I",39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","607,48","607,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 39620","SINAPI-I",39620,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","927,78","927,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 39623","SINAPI-I",39623,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","993,74","993,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 546","SINAPI-I",546,"BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","9,26","9,26",null,"C "]
["SINAPI-I 566","SINAPI-I",566,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","4,39","4,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 565","SINAPI-I",565,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","16,01","16,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 555","SINAPI-I",555,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","11,35","11,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 557","SINAPI-I",557,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","35,63","35,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 552","SINAPI-I",552,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","17,67","17,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 563","SINAPI-I",563,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","26,56","26,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 549","SINAPI-I",549,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","47,81","47,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 551","SINAPI-I",551,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","94,66","94,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 559","SINAPI-I",559,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","23,66","23,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 560","SINAPI-I",560,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","29,60","29,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 547","SINAPI-I",547,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","35,45","35,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 36207","SINAPI-I",36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","230,17","230,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 36209","SINAPI-I",36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","264,15","264,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 36210","SINAPI-I",36210,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","285,81","285,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 36204","SINAPI-I",36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","101,33","101,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 36205","SINAPI-I",36205,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","112,54","112,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 36081","SINAPI-I",36081,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","120,00","120,00",null,"C "]
["SINAPI-I 36206","SINAPI-I",36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","125,72","125,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 36218","SINAPI-I",36218,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","162,42","162,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 36220","SINAPI-I",36220,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","186,24","186,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 36080","SINAPI-I",36080,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","201,45","201,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 36223","SINAPI-I",36223,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","210,95","210,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 38127","SINAPI-I",38127,"BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","421,24","421,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 38060","SINAPI-I",38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","49,43","49,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 10956","SINAPI-I",10956,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","54,21","54,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 39380","SINAPI-I",39380,"BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","12,81","12,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 44172","SINAPI-I",44172,"BASTIDOR PARA BLOCO M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,43","7,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 37597","SINAPI-I",37597,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","656.464,84","656.464,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 183","SINAPI-I",183,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                            ","JG    ","238,40","238,40",null,"C "]
["SINAPI-I 184","SINAPI-I",184,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","JG    ","147,65","147,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 181","SINAPI-I",181,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                            ","JG    ","318,37","318,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 20001","SINAPI-I",20001,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","JG    ","184,56","184,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 39837","SINAPI-I",39837,"BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","JG    ","332,37","332,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 43366","SINAPI-I",43366,"BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR  MONTMORILONITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","1,58","1,58",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10535"},"SINAPI-I",10535,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","5.447,45","5.447,45",null,"C "]
["SINAPI-I 10537","SINAPI-I",10537,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","7.428,84","7.428,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 13891","SINAPI-I",13891,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","6.813,92","6.813,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 44492","SINAPI-I",44492,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM  CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","29.637,82","29.637,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 36396","SINAPI-I",36396,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","6.232,25","6.232,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 36397","SINAPI-I",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","22.159,11","22.159,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 36398","SINAPI-I",36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","26.932,56","26.932,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 647","SINAPI-I",647,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","26,45","30,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 40920","SINAPI-I",40920,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","4.635,53","5.373,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 715","SINAPI-I",715,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","21,40","21,40",null,"C "]
["SINAPI-I 716","SINAPI-I",716,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","24,20","24,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 38783","SINAPI-I",38783,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","0,89","0,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 37593","SINAPI-I",37593,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,43","2,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 37594","SINAPI-I",37594,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,89","2,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 37592","SINAPI-I",37592,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1,92","1,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 44466","SINAPI-I",44466,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,81","1,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 44467","SINAPI-I",44467,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,18","2,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 44468","SINAPI-I",44468,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1,89","1,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 7270","SINAPI-I",7270,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","0,73","0,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 7267","SINAPI-I",7267,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,61","0,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 44460","SINAPI-I",44460,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1,22","1,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 44461","SINAPI-I",44461,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1,67","1,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 44458","SINAPI-I",44458,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 24 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","0,74","0,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 44457","SINAPI-I",44457,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1,44","1,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 7271","SINAPI-I",7271,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,78","0,78",null,"C "]
["SINAPI-I 7268","SINAPI-I",7268,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1,21","1,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 44459","SINAPI-I",44459,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","0,78","0,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 44462","SINAPI-I",44462,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,39","1,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 44463","SINAPI-I",44463,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,79","1,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 44464","SINAPI-I",44464,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 19 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,85","1,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 44465","SINAPI-I",44465,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","2,55","2,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 41372","SINAPI-I",41372,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","114,56","114,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 41371","SINAPI-I",41371,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","67,71","67,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 34556","SINAPI-I",34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,26","4,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 37873","SINAPI-I",37873,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,34","4,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 34564","SINAPI-I",34564,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,54","4,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 34565","SINAPI-I",34565,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,80","4,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 38590","SINAPI-I",38590,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","3,55","3,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 34566","SINAPI-I",34566,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,73","3,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 34567","SINAPI-I",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,95","3,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 38591","SINAPI-I",38591,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","3,59","3,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 34568","SINAPI-I",34568,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,67","4,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 34569","SINAPI-I",34569,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,80","4,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 34570","SINAPI-I",34570,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,21","5,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 25070","SINAPI-I",25070,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","3,92","3,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 34571","SINAPI-I",34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,96","3,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 34573","SINAPI-I",34573,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,17","4,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 37107","SINAPI-I",37107,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","5,50","5,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 34576","SINAPI-I",34576,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","6,07","6,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 34577","SINAPI-I",34577,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","6,34","6,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 34578","SINAPI-I",34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","6,87","6,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 34579","SINAPI-I",34579,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","7,33","7,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 25067","SINAPI-I",25067,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4,91","4,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 34580","SINAPI-I",34580,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","5,48","5,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 25071","SINAPI-I",25071,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2,73","2,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 44171","SINAPI-I",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","21,21","21,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 38395","SINAPI-I",38395,"BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","9,40","9,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 34583","SINAPI-I",34583,"BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","60,06","60,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 34584","SINAPI-I",34584,"BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","44,04","44,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 709","SINAPI-I",709,"BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","720,79","720,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 34599","SINAPI-I",34599,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2,80","2,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 34592","SINAPI-I",34592,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","3,12","3,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 37103","SINAPI-I",37103,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","3,57","3,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 34555","SINAPI-I",34555,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","4,53","4,53",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 674"},"SINAPI-I",674,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","81,63","81,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 34600","SINAPI-I",34600,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","119,90","119,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 652","SINAPI-I",652,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","183,67","183,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 651","SINAPI-I",651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,44","3,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 654","SINAPI-I",654,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,26","4,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 650","SINAPI-I",650,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,75","2,75",null,"C "]
["SINAPI-I 718","SINAPI-I",718,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","21,14","21,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 11981","SINAPI-I",11981,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","20,54","20,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 34586","SINAPI-I",34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1,92","1,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 38603","SINAPI-I",38603,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,28","2,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 34588","SINAPI-I",34588,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,60","2,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 34590","SINAPI-I",34590,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,57","2,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 34591","SINAPI-I",34591,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,14","3,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 40517","SINAPI-I",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","57,85","57,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 40515","SINAPI-I",40515,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","130,17","130,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 40524","SINAPI-I",40524,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","81,35","81,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 40529","SINAPI-I",40529,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","83,16","83,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 36156","SINAPI-I",36156,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","63,27","63,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 36155","SINAPI-I",36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","54,62","54,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 36154","SINAPI-I",36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","75,93","75,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 36170","SINAPI-I",36170,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","69,00","69,00",null,"C "]
["SINAPI-I 695","SINAPI-I",695,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ","55,77","55,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 679","SINAPI-I",679,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","83,16","83,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 711","SINAPI-I",711,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","55,01","55,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 712","SINAPI-I",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","69,29","69,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 12614","SINAPI-I",12614,"BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","58,51","58,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 6140","SINAPI-I",6140,"BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,26","4,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 38399","SINAPI-I",38399,"BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","247,02","247,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 729","SINAPI-I",729,"BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","744,11","744,11",null,"C "]
["SINAPI-I 39925","SINAPI-I",39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","10.752,32","10.752,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 731","SINAPI-I",731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","724,20","724,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 10575","SINAPI-I",10575,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4\" X 3/4\", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.130,17","1.130,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 733","SINAPI-I",733,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.237,40","1.237,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 732","SINAPI-I",732,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.220,76","1.220,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 735","SINAPI-I",735,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2.171,67","2.171,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 737","SINAPI-I",737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","6.845,69","6.845,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 736","SINAPI-I",736,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1 1/4\", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1.825,99","1.825,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 738","SINAPI-I",738,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2\" X 1 1/2\", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","3.174,30","3.174,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 740","SINAPI-I",740,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","6.439,99","6.439,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 734","SINAPI-I",734,"BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.308,66","1.308,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 39008","SINAPI-I",39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","66.406,08","66.406,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 39009","SINAPI-I",39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","71.145,88","71.145,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 10587","SINAPI-I",10587,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3.268,15","3.268,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 759","SINAPI-I",759,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","4.698,95","4.698,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 761","SINAPI-I",761,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","7.965,12","7.965,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 750","SINAPI-I",750,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","7.562,25","7.562,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 755","SINAPI-I",755,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","31.031,82","31.031,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 749","SINAPI-I",749,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","11.412,93","11.412,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 756","SINAPI-I",756,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","33.844,35","33.844,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 10588","SINAPI-I",10588,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","3.392,76","3.392,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 10592","SINAPI-I",10592,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4.098,00","4.098,00",null,"C "]
["SINAPI-I 10589","SINAPI-I",10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","5.505,40","5.505,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 760","SINAPI-I",760,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","30.735,00","30.735,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 751","SINAPI-I",751,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4.840,76","4.840,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 754","SINAPI-I",754,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","7.683,75","7.683,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 757","SINAPI-I",757,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","15.367,50","15.367,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 44489","SINAPI-I",44489,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","184.985,41","184.985,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 39917","SINAPI-I",39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","102.004,52","102.004,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 38167","SINAPI-I",38167,"BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","PAR   ","29,84","29,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 36145","SINAPI-I",36145,"BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","PAR   ","51,84","51,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 12893","SINAPI-I",12893,"BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","PAR   ","86,40","86,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 11685","SINAPI-I",11685,"BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","30,56","30,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 11680","SINAPI-I",11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","23,58","23,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 11679","SINAPI-I",11679,"BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO ELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","31,97","31,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2512"},"SINAPI-I",2512,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","24,63","24,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 4374","SINAPI-I",4374,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","0,55","0,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 7568","SINAPI-I",7568,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,92","0,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 7584","SINAPI-I",7584,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1,40","1,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 11945","SINAPI-I",11945,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,09","0,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 11946","SINAPI-I",11946,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,10","0,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 4375","SINAPI-I",4375,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,15","0,15",null,"C "]
["SINAPI-I 11950","SINAPI-I",11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","0,31","0,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 4376","SINAPI-I",4376,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,29","0,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 7583","SINAPI-I",7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","0,62","0,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 4350","SINAPI-I",4350,"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","0,79","0,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 44400","SINAPI-I",44400,"BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","32,82","32,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 39886","SINAPI-I",39886,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,97","5,97",null,"AS"]
["SINAPI-I 39887","SINAPI-I",39887,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","8,96","8,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 39888","SINAPI-I",39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","20,49","20,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 39890","SINAPI-I",39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","34,98","34,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 39891","SINAPI-I",39891,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","49,32","49,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 39892","SINAPI-I",39892,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","153,73","153,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 790","SINAPI-I",790,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","23,11","23,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 766","SINAPI-I",766,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","23,11","23,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 791","SINAPI-I",791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","23,11","23,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 767","SINAPI-I",767,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","23,11","23,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 768","SINAPI-I",768,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","18,15","18,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 789","SINAPI-I",789,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","17,76","17,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 769","SINAPI-I",769,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","18,15","18,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 770","SINAPI-I",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6,40","6,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 12394","SINAPI-I",12394,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 3/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6,40","6,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 764","SINAPI-I",764,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","11,17","11,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 765","SINAPI-I",765,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","11,17","11,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 787","SINAPI-I",787,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","49,89","49,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 774","SINAPI-I",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","49,89","49,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 773","SINAPI-I",773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","49,89","49,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 775","SINAPI-I",775,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","49,89","49,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 788","SINAPI-I",788,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","31,01","31,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 772","SINAPI-I",772,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","31,01","31,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 771","SINAPI-I",771,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","31,01","31,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 779","SINAPI-I",779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","7,71","7,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 776","SINAPI-I",776,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","73,55","73,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 777","SINAPI-I",777,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","71,50","71,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 780","SINAPI-I",780,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","71,86","71,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 778","SINAPI-I",778,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","73,55","73,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 781","SINAPI-I",781,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","135,90","135,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 786","SINAPI-I",786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","135,90","135,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 782","SINAPI-I",782,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","135,90","135,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 783","SINAPI-I",783,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\" X 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","371,95","371,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 785","SINAPI-I",785,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","393,00","393,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 784","SINAPI-I",784,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 5\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","421,59","421,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 828","SINAPI-I",828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","0,62","0,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 829","SINAPI-I",829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","0,99","0,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 812","SINAPI-I",812,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2,19","2,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 819","SINAPI-I",819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","3,81","3,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 818","SINAPI-I",818,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","7,11","7,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 832","SINAPI-I",832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2,93","2,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 834","SINAPI-I",834,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","3,80","3,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 813","SINAPI-I",813,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4,42","4,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 820","SINAPI-I",820,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","5,95","5,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 816","SINAPI-I",816,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","10,61","10,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 814","SINAPI-I",814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13,18","13,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 822","SINAPI-I",822,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","17,20","17,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 821","SINAPI-I",821,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","19,68","19,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 20086","SINAPI-I",20086,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3,35","3,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 39191","SINAPI-I",39191,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","17,27","17,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 39190","SINAPI-I",39190,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","18,04","18,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 39189","SINAPI-I",39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","19,10","19,10",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39186"},"SINAPI-I",39186,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","17,08","17,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 39188","SINAPI-I",39188,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","14,06","14,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 39187","SINAPI-I",39187,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","14,73","14,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 39184","SINAPI-I",39184,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,54","5,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 39185","SINAPI-I",39185,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,05","5,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 39198","SINAPI-I",39198,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","56,67","56,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 39197","SINAPI-I",39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","59,19","59,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 39196","SINAPI-I",39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","61,05","61,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 39199","SINAPI-I",39199,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","54,53","54,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 39195","SINAPI-I",39195,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","31,47","31,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 39194","SINAPI-I",39194,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","33,68","33,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 39193","SINAPI-I",39193,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","36,92","36,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 39192","SINAPI-I",39192,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","38,40","38,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 39920","SINAPI-I",39920,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\" X 1/2\",  PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","4,65","4,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39201","SINAPI-I",39201,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","67,75","67,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 39200","SINAPI-I",39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","68,29","68,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 39203","SINAPI-I",39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","55,14","55,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 39202","SINAPI-I",39202,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","64,78","64,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 39205","SINAPI-I",39205,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","108,07","108,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 39204","SINAPI-I",39204,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","110,69","110,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 39206","SINAPI-I",39206,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","105,01","105,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 798","SINAPI-I",798,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1,22","1,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 797","SINAPI-I",797,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","8,91","8,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 796","SINAPI-I",796,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","7,57","7,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 799","SINAPI-I",799,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3,66","3,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 792","SINAPI-I",792,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3,54","3,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 38001","SINAPI-I",38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1,21","1,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 38002","SINAPI-I",38002,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,24","4,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 38003","SINAPI-I",38003,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","28,94","28,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 38004","SINAPI-I",38004,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","33,29","33,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 44263","SINAPI-I",44263,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","59,76","59,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 36327","SINAPI-I",36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","3,57","3,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 38992","SINAPI-I",38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","4,34","4,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 38993","SINAPI-I",38993,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","11,29","11,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 44175","SINAPI-I",44175,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","19,71","19,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 44177","SINAPI-I",44177,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","14,72","14,72",null,"AS"]
["SINAPI-I 38418","SINAPI-I",38418,"BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5,75","5,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 39178","SINAPI-I",39178,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1,87","1,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 39177","SINAPI-I",39177,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1,69","1,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 39174","SINAPI-I",39174,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","0,84","0,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39176","SINAPI-I",39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1,10","1,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 39180","SINAPI-I",39180,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","5,07","5,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 39179","SINAPI-I",39179,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4,49","4,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 39175","SINAPI-I",39175,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1,03","1,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 39217","SINAPI-I",39217,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","0,79","0,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 39181","SINAPI-I",39181,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6,80","6,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 39182","SINAPI-I",39182,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","9,56","9,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 12616","SINAPI-I",12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","17,74","17,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 1049","SINAPI-I",1049,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","8,00","8,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 1099","SINAPI-I",1099,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","6,12","6,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 39678","SINAPI-I",39678,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","2,47","2,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 1050","SINAPI-I",1050,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,19","4,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 1101","SINAPI-I",1101,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","26,41","26,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 1100","SINAPI-I",1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","13,62","13,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 39679","SINAPI-I",39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","52,63","52,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 1098","SINAPI-I",1098,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","3,27","3,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 1102","SINAPI-I",1102,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","39,38","39,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 1051","SINAPI-I",1051,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","57,24","57,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 37399","SINAPI-I",37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","33,96","33,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 43834","SINAPI-I",43834,"CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","18,24","18,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 43835","SINAPI-I",43835,"CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","1,63","1,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 43833","SINAPI-I",43833,"CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","1,70","1,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 41955","SINAPI-I",41955,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","71,96","71,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 41953","SINAPI-I",41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","68,67","68,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41954"},"SINAPI-I",41954,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","68,02","68,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 25004","SINAPI-I",25004,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","51,73","51,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 25002","SINAPI-I",25002,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","51,73","51,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 37409","SINAPI-I",37409,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","51,73","51,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 841","SINAPI-I",841,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","52,36","52,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 25005","SINAPI-I",25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","56,77","56,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 25003","SINAPI-I",25003,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","57,62","57,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 37410","SINAPI-I",37410,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","56,77","56,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 842","SINAPI-I",842,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","57,57","57,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 44391","SINAPI-I",44391,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","122,68","122,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 44388","SINAPI-I",44388,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,65","2,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 44392","SINAPI-I",44392,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","244,27","244,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 44390","SINAPI-I",44390,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","51,76","51,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 44389","SINAPI-I",44389,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","6,11","6,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 862","SINAPI-I",862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","11,19","11,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 866","SINAPI-I",866,"CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","142,24","142,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 892","SINAPI-I",892,"CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","172,18","172,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 857","SINAPI-I",857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","18,72","18,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 37404","SINAPI-I",37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","199,21","199,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 868","SINAPI-I",868,"CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","26,69","26,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 863","SINAPI-I",863,"CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","39,30","39,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 867","SINAPI-I",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","55,99","55,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 864","SINAPI-I",864,"CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","73,96","73,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 865","SINAPI-I",865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","106,38","106,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 993","SINAPI-I",993,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2,02","2,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 1020","SINAPI-I",1020,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","10,32","10,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 1017","SINAPI-I",1017,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","126,49","126,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 999","SINAPI-I",999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","153,24","153,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 995","SINAPI-I",995,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","16,43","16,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 1000","SINAPI-I",1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","188,23","188,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 1022","SINAPI-I",1022,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2,82","2,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 1015","SINAPI-I",1015,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","250,13","250,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 996","SINAPI-I",996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","25,48","25,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 1001","SINAPI-I",1001,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","324,54","324,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 1019","SINAPI-I",1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","36,01","36,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 1021","SINAPI-I",1021,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","4,33","4,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 39249","SINAPI-I",39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","436,36","436,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 1018","SINAPI-I",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","53,25","53,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 39250","SINAPI-I",39250,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","521,98","521,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 994","SINAPI-I",994,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","6,30","6,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 977","SINAPI-I",977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","74,50","74,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 998","SINAPI-I",998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","96,72","96,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 39251","SINAPI-I",39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","0,70","0,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 1011","SINAPI-I",1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","0,95","0,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 39252","SINAPI-I",39252,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1,25","1,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 1013","SINAPI-I",1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1,50","1,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 980","SINAPI-I",980,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","10,82","10,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 39237","SINAPI-I",39237,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","115,15","115,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 39238","SINAPI-I",39238,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","145,23","145,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 979","SINAPI-I",979,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","15,46","15,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 39239","SINAPI-I",39239,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","175,45","175,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 1014","SINAPI-I",1014,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,38","2,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 39240","SINAPI-I",39240,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","230,77","230,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 39232","SINAPI-I",39232,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","24,22","24,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 39233","SINAPI-I",39233,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","35,30","35,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 981","SINAPI-I",981,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3,94","3,94",null,"C "]
["SINAPI-I 39234","SINAPI-I",39234,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","49,14","49,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 982","SINAPI-I",982,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","5,66","5,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 39235","SINAPI-I",39235,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","72,47","72,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 39236","SINAPI-I",39236,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","96,04","96,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 990","SINAPI-I",990,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","170,42","170,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 39241","SINAPI-I",39241,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","16,78","16,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 1005","SINAPI-I",1005,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","212,18","212,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 991","SINAPI-I",991,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","277,91","277,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 986"},"SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","26,51","26,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 987","SINAPI-I",987,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","36,29","36,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 1007","SINAPI-I",1007,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","50,23","50,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 1008","SINAPI-I",1008,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","6,37","6,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 988","SINAPI-I",988,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","69,26","69,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 989","SINAPI-I",989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","95,60","95,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 1006","SINAPI-I",1006,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","128,16","128,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 43972","SINAPI-I",43972,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","3,48","3,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 43971","SINAPI-I",43971,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","2,66","2,66",null,"C "]
["SINAPI-I 39598","SINAPI-I",39598,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","4,93","4,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 43973","SINAPI-I",43973,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","3,64","3,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39599","SINAPI-I",39599,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","7,09","7,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 43832","SINAPI-I",43832,"CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","18,69","18,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 34602","SINAPI-I",34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","4,38","4,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 34607","SINAPI-I",34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","10,74","10,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 34609","SINAPI-I",34609,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","15,63","15,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 34618","SINAPI-I",34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","5,98","5,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 34621","SINAPI-I",34621,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","14,81","14,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 34622","SINAPI-I",34622,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","22,01","22,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 34624","SINAPI-I",34624,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","7,98","7,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 34627","SINAPI-I",34627,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","19,25","19,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 34629","SINAPI-I",34629,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","29,41","29,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 39257","SINAPI-I",39257,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","5,98","5,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 39261","SINAPI-I",39261,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","34,26","34,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 39268","SINAPI-I",39268,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","535,53","535,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 39262","SINAPI-I",39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","54,56","54,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 39258","SINAPI-I",39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","9,02","9,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 39263","SINAPI-I",39263,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","94,34","94,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 39264","SINAPI-I",39264,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","130,69","130,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 39259","SINAPI-I",39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","13,89","13,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 39265","SINAPI-I",39265,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","177,43","177,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 39260","SINAPI-I",39260,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","21,27","21,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 39266","SINAPI-I",39266,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","267,74","267,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 39267","SINAPI-I",39267,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","334,75","334,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 11901","SINAPI-I",11901,"CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","0,64","0,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 11902","SINAPI-I",11902,"CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","1,22","1,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 11903","SINAPI-I",11903,"CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","1,29","1,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 11904","SINAPI-I",11904,"CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","1,96","1,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 11905","SINAPI-I",11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2,39","2,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 11906","SINAPI-I",11906,"CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","3,04","3,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 11919","SINAPI-I",11919,"CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","5,58","5,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 11920","SINAPI-I",11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","10,60","10,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 11924","SINAPI-I",11924,"CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","88,99","88,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 11921","SINAPI-I",11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","15,51","15,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 11922","SINAPI-I",11922,"CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","25,08","25,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 11923","SINAPI-I",11923,"CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","36,72","36,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 11916","SINAPI-I",11916,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","7,63","7,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 11914","SINAPI-I",11914,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","55,01","55,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 11917","SINAPI-I",11917,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","13,45","13,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 11918","SINAPI-I",11918,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","15,95","15,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 37734","SINAPI-I",37734,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","81.513,98","81.513,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 42251","SINAPI-I",42251,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","92.564,10","92.564,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 37733","SINAPI-I",37733,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","61.118,88","61.118,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 37735","SINAPI-I",37735,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","73.648,25","73.648,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 5090","SINAPI-I",5090,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","21,90","21,90",null,"C "]
["SINAPI-I 5085","SINAPI-I",5085,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","32,60","32,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 43603","SINAPI-I",43603,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","46,58","46,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 38374","SINAPI-I",38374,"CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.299,51","1.299,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 20212","SINAPI-I",20212,"CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","27,00","27,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 20209","SINAPI-I",20209,"CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","32,25","32,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 4430","SINAPI-I",4430,"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","15,80","15,80",null,"C "]
["SINAPI-I 4433","SINAPI-I",4433,"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","30,89","30,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 4400","SINAPI-I",4400,"CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","25,14","25,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 2729","SINAPI-I",2729,"CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","35,15","35,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4513"},"SINAPI-I",4513,"CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","5,93","5,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 37106","SINAPI-I",37106,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4.773,02","4.773,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 11869","SINAPI-I",11869,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","954,60","954,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 43981","SINAPI-I",43981,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","7.192,89","7.192,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 37104","SINAPI-I",37104,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.198,04","1.198,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 43982","SINAPI-I",43982,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11.362,96","11.362,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 43978","SINAPI-I",43978,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.775,48","1.775,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 11871","SINAPI-I",11871,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","444,99","444,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 37105","SINAPI-I",37105,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","2.737,99","2.737,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 43980","SINAPI-I",43980,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","3.409,88","3.409,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 43979","SINAPI-I",43979,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","640,68","640,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 11868","SINAPI-I",11868,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","619,60","619,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 34636","SINAPI-I",34636,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","440,00","440,00",null,"C "]
["SINAPI-I 34639","SINAPI-I",34639,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.015,60","1.015,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 34640","SINAPI-I",34640,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.152,04","1.152,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 43977","SINAPI-I",43977,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.986,04","1.986,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 34637","SINAPI-I",34637,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","266,09","266,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 34638","SINAPI-I",34638,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","411,59","411,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 34641","SINAPI-I",34641,"CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","142,46","142,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 43434","SINAPI-I",43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","154,03","154,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 43435","SINAPI-I",43435,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","282,39","282,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 43436","SINAPI-I",43436,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","494,19","494,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 43437","SINAPI-I",43437,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","895,96","895,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 43438","SINAPI-I",43438,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1.604,51","1.604,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 41627","SINAPI-I",41627,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","237,46","237,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 41628","SINAPI-I",41628,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","436,42","436,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 41629","SINAPI-I",41629,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","554,52","554,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 43429","SINAPI-I",43429,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","122,86","122,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 43430","SINAPI-I",43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","204,09","204,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 43431","SINAPI-I",43431,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","395,35","395,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 43432","SINAPI-I",43432,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","821,51","821,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 43433","SINAPI-I",43433,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1.295,16","1.295,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 43094","SINAPI-I",43094,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","321,67","321,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 43093","SINAPI-I",43093,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","341,83","341,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 11694","SINAPI-I",11694,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.083,15","1.083,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 1030","SINAPI-I",1030,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","49,00","49,00",null,"C "]
["SINAPI-I 11881","SINAPI-I",11881,"CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","218,21","218,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 35277","SINAPI-I",35277,"CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","505,69","505,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 10521","SINAPI-I",10521,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","314,99","314,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 10885","SINAPI-I",10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","398,43","398,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 20962","SINAPI-I",20962,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","330,00","330,00",null,"C "]
["SINAPI-I 20963","SINAPI-I",20963,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","403,12","403,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 34643","SINAPI-I",34643,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","58,24","58,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 41480","SINAPI-I",41480,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","67,52","67,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 41474","SINAPI-I",41474,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","107,87","107,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 41475","SINAPI-I",41475,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","92,04","92,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 41476","SINAPI-I",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","201,52","201,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 2555","SINAPI-I",2555,"CAIXA DE LUZ \"3 X 3\" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1,43","1,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 2556","SINAPI-I",2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1,48","1,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 2557","SINAPI-I",2557,"CAIXA DE LUZ \"4 X 4\" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","3,14","3,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 10569","SINAPI-I",10569,"CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","3,14","3,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 39810","SINAPI-I",39810,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","43,41","43,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 39811","SINAPI-I",39811,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","53,10","53,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 39812","SINAPI-I",39812,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","87,31","87,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 43096","SINAPI-I",43096,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","289,40","289,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 43102","SINAPI-I",43102,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","175,97","175,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 43103","SINAPI-I",43103,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","259,12","259,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 43098","SINAPI-I",43098,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","98,03","98,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 43097","SINAPI-I",43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","58,07","58,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 43104","SINAPI-I",43104,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4\" A 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","686,99","686,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 39771","SINAPI-I",39771,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","30,17","30,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 39772","SINAPI-I",39772,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","59,30","59,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 39773","SINAPI-I",39773,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","95,31","95,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 39774","SINAPI-I",39774,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","142,57","142,57",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39775"},"SINAPI-I",39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","190,28","190,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 39776","SINAPI-I",39776,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","229,96","229,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 39777","SINAPI-I",39777,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","291,46","291,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 20254","SINAPI-I",20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","21,15","21,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 20253","SINAPI-I",20253,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","69,47","69,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 14055","SINAPI-I",14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","634,81","634,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 11247","SINAPI-I",11247,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1.335,78","1.335,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 11250","SINAPI-I",11250,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","57,51","57,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 11249","SINAPI-I",11249,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2.609,25","2.609,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 11251","SINAPI-I",11251,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","127,38","127,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 11253","SINAPI-I",11253,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","211,08","211,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 11255","SINAPI-I",11255,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","315,57","315,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 11256","SINAPI-I",11256,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","395,28","395,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 1872","SINAPI-I",1872,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3,16","3,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 1873","SINAPI-I",1873,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","6,27","6,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 39693","SINAPI-I",39693,"CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","2.482,55","2.482,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 39692","SINAPI-I",39692,"CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","794,36","794,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 1062","SINAPI-I",1062,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","251,74","251,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 39686","SINAPI-I",39686,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","407,63","407,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 43095","SINAPI-I",43095,"CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","190,70","190,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 1871","SINAPI-I",1871,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3\" X 3\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,65","5,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 12001","SINAPI-I",12001,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","8,16","8,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 11882","SINAPI-I",11882,"CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","156,60","156,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 1068","SINAPI-I",1068,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.660,53","1.660,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 39690","SINAPI-I",39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2.785,81","2.785,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 39691","SINAPI-I",39691,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3.503,77","3.503,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 39808","SINAPI-I",39808,"CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","99,56","99,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 39809","SINAPI-I",39809,"CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","236,14","236,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 43439","SINAPI-I",43439,"CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","718,82","718,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 5103","SINAPI-I",5103,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","32,01","32,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 11880","SINAPI-I",11880,"CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","134,65","134,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 11714","SINAPI-I",11714,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","91,73","91,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 11712","SINAPI-I",11712,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","59,90","59,90",null,"C "]
["SINAPI-I 11717","SINAPI-I",11717,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","72,21","72,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 1106","SINAPI-I",1106,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","1,45","1,45",null,"C "]
["SINAPI-I 11161","SINAPI-I",11161,"CAL HIDRATADA PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","2,42","2,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 1107","SINAPI-I",1107,"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","1,23","1,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 44479","SINAPI-I",44479,"CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","0,16","0,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 4759","SINAPI-I",4759,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","23,91","27,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 41068","SINAPI-I",41068,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","4.193,40","4.861,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 12618","SINAPI-I",12618,"CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","181,05","181,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 1108","SINAPI-I",1108,"CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","27,08","27,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 1117","SINAPI-I",1117,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","27,29","27,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 1118","SINAPI-I",1118,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","32,25","32,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 1110","SINAPI-I",1110,"CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","32,25","32,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 40784","SINAPI-I",40784,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","88,97","88,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 40782","SINAPI-I",40782,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","34,91","34,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 40783","SINAPI-I",40783,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","45,48","45,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 1109","SINAPI-I",1109,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","27,08","27,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 1119","SINAPI-I",1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","17,45","17,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 13115","SINAPI-I",13115,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","36,08","36,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 10541","SINAPI-I",10541,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","44,09","44,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 10542","SINAPI-I",10542,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","57,65","57,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 10543","SINAPI-I",10543,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","93,54","93,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 10544","SINAPI-I",10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","120,99","120,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 10545","SINAPI-I",10545,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","226,10","226,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 38365","SINAPI-I",38365,"CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","1,98","1,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 44056","SINAPI-I",44056,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","465.515,69","465.515,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 44057","SINAPI-I",44057,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","496.848,50","496.848,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 37754","SINAPI-I",37754,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","513.678,69","513.678,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 37757","SINAPI-I",37757,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","572.942,43","572.942,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 44058","SINAPI-I",44058,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","541.609,63","541.609,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 37752","SINAPI-I",37752,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","563.990,17","563.990,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 44059","SINAPI-I",44059,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","445.820,81","445.820,81",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37750"},"SINAPI-I",37750,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","446.716,03","446.716,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 37758","SINAPI-I",37758,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","710.806,66","710.806,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 44060","SINAPI-I",44060,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","687.530,90","687.530,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 37749","SINAPI-I",37749,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","734.082,47","734.082,47",null,"AS"]
["SINAPI-I 44061","SINAPI-I",44061,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","674.102,58","674.102,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 1159","SINAPI-I",1159,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","265.590,67","265.590,67",null,"C "]
["SINAPI-I 12114","SINAPI-I",12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","121,36","121,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 38106","SINAPI-I",38106,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","16,49","16,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 38085","SINAPI-I",38085,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","19,48","19,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 38599","SINAPI-I",38599,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,29","5,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 38596","SINAPI-I",38596,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4,39","4,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 38600","SINAPI-I",38600,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,61","5,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 38597","SINAPI-I",38597,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4,42","4,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 659","SINAPI-I",659,"CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,54","2,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 660","SINAPI-I",660,"CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3,04","3,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 658","SINAPI-I",658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1,72","1,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 38548","SINAPI-I",38548,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1,75","1,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 34649","SINAPI-I",34649,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2,56","2,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 34655","SINAPI-I",34655,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","3,77","3,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 40607","SINAPI-I",40607,"CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","6,29","6,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 567","SINAPI-I",567,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","11,74","11,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 574","SINAPI-I",574,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","30,87","30,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 568","SINAPI-I",568,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","65,05","65,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 4777","SINAPI-I",4777,"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","8,80","8,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 592","SINAPI-I",592,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","37,80","37,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 586","SINAPI-I",586,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","22,22","22,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 588","SINAPI-I",588,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","35,15","35,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 591","SINAPI-I",591,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","35,27","35,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 584","SINAPI-I",584,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","37,54","37,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 589","SINAPI-I",589,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","59,42","59,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 1165","SINAPI-I",1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","21,42","21,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 1164","SINAPI-I",1164,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","17,35","17,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 1162","SINAPI-I",1162,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6,03","6,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 12395","SINAPI-I",12395,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5,86","5,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 1170","SINAPI-I",1170,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","11,37","11,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 1169","SINAPI-I",1169,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","55,80","55,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 1166","SINAPI-I",1166,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","30,94","30,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 1163","SINAPI-I",1163,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","7,80","7,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 12396","SINAPI-I",12396,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5,86","5,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 1168","SINAPI-I",1168,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","79,55","79,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 1167","SINAPI-I",1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","133,06","133,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 36331","SINAPI-I",36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,11","2,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 36346","SINAPI-I",36346,"CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3,16","3,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 1197","SINAPI-I",1197,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1,83","1,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 1202","SINAPI-I",1202,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","5,18","5,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 1198","SINAPI-I",1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2,39","2,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 20088","SINAPI-I",20088,"CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13,93","13,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 20089","SINAPI-I",20089,"CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","68,29","68,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 20087","SINAPI-I",20087,"CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,52","11,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 1200","SINAPI-I",1200,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","10,47","10,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 12909","SINAPI-I",12909,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,86","4,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 12910","SINAPI-I",12910,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","8,72","8,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 1191","SINAPI-I",1191,"CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1,30","1,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 1185","SINAPI-I",1185,"CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1,30","1,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 1189","SINAPI-I",1189,"CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2,13","2,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 1193","SINAPI-I",1193,"CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4,10","4,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 1194","SINAPI-I",1194,"CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","7,40","7,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 1195","SINAPI-I",1195,"CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","12,45","12,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 1204","SINAPI-I",1204,"CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","21,78","21,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 1207","SINAPI-I",1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","32,87","32,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 1206","SINAPI-I",1206,"CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","8,24","8,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 1183","SINAPI-I",1183,"CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","21,47","21,47",null,"AS"]
["SINAPI-I 42685","SINAPI-I",42685,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","70,77","70,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 42686","SINAPI-I",42686,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","77,94","77,94",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12894"},"SINAPI-I",12894,"CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","23,40","23,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 12895","SINAPI-I",12895,"CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","18,00","18,00",null,"C "]
["SINAPI-I 1631","SINAPI-I",1631,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","116,81","116,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 1633","SINAPI-I",1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","198,47","198,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 10818","SINAPI-I",10818,"CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","57,50","57,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 41410","SINAPI-I",41410,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","69,86","69,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 41411","SINAPI-I",41411,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","63,33","63,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 41412","SINAPI-I",41412,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","122,50","122,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 41413","SINAPI-I",41413,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","110,23","110,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 39359","SINAPI-I",39359,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","38,49","38,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 39360","SINAPI-I",39360,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *360* X *470* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","38,49","38,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 10710","SINAPI-I",10710,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","165,02","165,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 10709","SINAPI-I",10709,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","202,73","202,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 39636","SINAPI-I",39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","207,02","207,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 10708","SINAPI-I",10708,"CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ","63,88","63,88",null,"AS"]
["SINAPI-I 39635","SINAPI-I",39635,"CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","108,76","108,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 6117","SINAPI-I",6117,"CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","18,53","21,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 40913","SINAPI-I",40913,"CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","3.250,01","3.767,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 1214","SINAPI-I",1214,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ","27,08","31,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 40915","SINAPI-I",40915,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","4.746,87","5.502,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 40914","SINAPI-I",40914,"CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","4.410,75","5.113,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 1213","SINAPI-I",1213,"CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ","25,17","29,17",null,"C "]
["SINAPI-I 5091","SINAPI-I",5091,"CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","21,38","21,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 14615","SINAPI-I",14615,"CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","3.445,18","3.445,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 2711","SINAPI-I",2711,"CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","199,90","199,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 37727","SINAPI-I",37727,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","19.000,00","19.000,00",null,"C "]
["SINAPI-I 37728","SINAPI-I",37728,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","25.776,22","25.776,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 37729","SINAPI-I",37729,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","27.902,09","27.902,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 37730","SINAPI-I",37730,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","30.027,97","30.027,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 37731","SINAPI-I",37731,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","32.153,84","32.153,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 37732","SINAPI-I",37732,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","36.671,32","36.671,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 36496","SINAPI-I",36496,"CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","8.747,25","8.747,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 10630","SINAPI-I",10630,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","934.226,44","934.226,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 37762","SINAPI-I",37762,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","801.229,09","801.229,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 37763","SINAPI-I",37763,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","810.960,48","810.960,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 41992","SINAPI-I",41992,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","921.900,00","921.900,00",null,"C "]
["SINAPI-I 13215","SINAPI-I",13215,"CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1.130.478,95","1.130.478,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 4235","SINAPI-I",4235,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","22,84","26,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 40976","SINAPI-I",40976,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","4.003,56","4.641,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 43091","SINAPI-I",43091,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","7.965,17","7.965,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 43092","SINAPI-I",43092,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","10.620,23","10.620,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 43089","SINAPI-I",43089,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1.850,88","1.850,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 43090","SINAPI-I",43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","4.084,70","4.084,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 41967","SINAPI-I",41967,"CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","24,24","24,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 12760","SINAPI-I",12760,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","1.577,08","1.577,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 12759","SINAPI-I",12759,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","1.051,37","1.051,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 43105","SINAPI-I",43105,"CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","35,21","35,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 40424","SINAPI-I",40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","8,94","8,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 1325","SINAPI-I",1325,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","9,80","9,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 1327","SINAPI-I",1327,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","10,43","10,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 1328","SINAPI-I",1328,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","9,82","9,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 1321","SINAPI-I",1321,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","9,09","9,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 1318","SINAPI-I",1318,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","9,10","9,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 1322","SINAPI-I",1322,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","9,61","9,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 1323","SINAPI-I",1323,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","9,61","9,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 1319","SINAPI-I",1319,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16\", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","8,10","8,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 11026","SINAPI-I",11026,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","11,14","11,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 11027","SINAPI-I",11027,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","11,60","11,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 11046","SINAPI-I",11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","11,11","11,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 11047","SINAPI-I",11047,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","12,11","12,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 43668","SINAPI-I",43668,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","10,69","10,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 11049","SINAPI-I",11049,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","11,58","11,58",null,"C "]
["SINAPI-I 43106","SINAPI-I",43106,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","11,65","11,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 11051","SINAPI-I",11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","12,15","12,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11061"},"SINAPI-I",11061,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","14,59","14,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 1333","SINAPI-I",1333,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","8,83","8,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 1330","SINAPI-I",1330,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4\" (6,35 MM) 49,79 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","8,75","8,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 43667","SINAPI-I",43667,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1\" (25,40 MM) 199,18 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","10,60","10,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 10957","SINAPI-I",10957,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4\" (19,05 MM) 149,39 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","10,09","10,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 1332","SINAPI-I",1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","8,97","8,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 1334","SINAPI-I",1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8\" (15,88 MM) 124,49 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","9,95","9,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 1335","SINAPI-I",1335,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8\" (22,23 MM) 174,28 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","10,28","10,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 40425","SINAPI-I",40425,"CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4\", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","8,80","8,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 1337","SINAPI-I",1337,"CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4\" (6,30 MM) 54,53 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","10,09","10,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 1338","SINAPI-I",1338,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","49,14","49,14",null,"C "]
["SINAPI-I 1340","SINAPI-I",1340,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","56,81","56,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 1341","SINAPI-I",1341,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","54,72","54,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 34659","SINAPI-I",34659,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","44,32","44,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 34514","SINAPI-I",34514,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","49,09","49,09",null,"C "]
["SINAPI-I 34660","SINAPI-I",34660,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","62,30","62,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 34661","SINAPI-I",34661,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","89,48","89,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 34667","SINAPI-I",34667,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","32,40","32,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 34668","SINAPI-I",34668,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","42,34","42,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 34741","SINAPI-I",34741,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","46,59","46,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 34664","SINAPI-I",34664,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","50,84","50,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 34665","SINAPI-I",34665,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","63,11","63,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 34666","SINAPI-I",34666,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","95,33","95,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 34669","SINAPI-I",34669,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","34,95","34,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 34670","SINAPI-I",34670,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","42,75","42,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 34671","SINAPI-I",34671,"CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","35,68","35,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 34672","SINAPI-I",34672,"CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","37,63","37,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 34673","SINAPI-I",34673,"CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","45,92","45,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 34674","SINAPI-I",34674,"CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","61,04","61,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 34675","SINAPI-I",34675,"CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","74,42","74,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 34676","SINAPI-I",34676,"CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","21,42","21,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 34677","SINAPI-I",34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","28,81","28,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 43126","SINAPI-I",43126,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","99,40","99,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 43124","SINAPI-I",43124,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","116,06","116,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 43125","SINAPI-I",43125,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","150,52","150,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 40623","SINAPI-I",40623,"CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 \", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","PAR   ","98,22","98,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 43701","SINAPI-I",43701,"CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","43,78","43,78",null,"C "]
["SINAPI-I 1345","SINAPI-I",1345,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","86,52","86,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 1346","SINAPI-I",1346,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","50,33","50,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 1347","SINAPI-I",1347,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","62,36","62,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 43678","SINAPI-I",43678,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","72,34","72,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 43680","SINAPI-I",43680,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","104,21","104,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 43679","SINAPI-I",43679,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","36,57","36,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 1355","SINAPI-I",1355,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","41,62","41,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 1358","SINAPI-I",1358,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","51,09","51,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 43677","SINAPI-I",43677,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","63,39","63,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 43682","SINAPI-I",43682,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","19,43","19,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 43681","SINAPI-I",43681,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","32,19","32,19",null,"C "]
["SINAPI-I 20971","SINAPI-I",20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","21,80","21,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 39746","SINAPI-I",39746,"CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1\" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","101,99","101,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 13279","SINAPI-I",13279,"CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8\" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","25,82","25,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 11977","SINAPI-I",11977,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","13,38","13,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 11976","SINAPI-I",11976,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","1,50","1,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 11975","SINAPI-I",11975,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","29,32","29,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 1368","SINAPI-I",1368,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","91,54","91,54",null,"C "]
["SINAPI-I 1367","SINAPI-I",1367,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","296,10","296,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 1380","SINAPI-I",1380,"CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","4,75","4,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 1375","SINAPI-I",1375,"CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","19,55","19,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 1379","SINAPI-I",1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","0,71","0,71",null,"C "]
["SINAPI-I 13284","SINAPI-I",13284,"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","0,64","0,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 44528","SINAPI-I",44528,"CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ","3,78","3,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 34753","SINAPI-I",34753,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","0,69","0,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 420","SINAPI-I",420,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","46,26","46,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 12327","SINAPI-I",12327,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","55,11","55,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36148"},"SINAPI-I",36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","86,40","86,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 12329","SINAPI-I",12329,"COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","135,35","135,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 1339","SINAPI-I",1339,"COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","49,27","49,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 44396","SINAPI-I",44396,"COLA BRANCA BASE PVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","50,62","50,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 44327","SINAPI-I",44327,"COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ","172,16","172,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 37418","SINAPI-I",37418,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","16,59","16,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 37419","SINAPI-I",37419,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","17,04","17,04",null,"AS"]
["SINAPI-I 1427","SINAPI-I",1427,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","19,33","19,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 1402","SINAPI-I",1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","6,69","6,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 1420","SINAPI-I",1420,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2\" OU 40 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","8,60","8,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 1419","SINAPI-I",1419,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2\" OU 50 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","10,39","10,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 1414","SINAPI-I",1414,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","10,17","10,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 1413","SINAPI-I",1413,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","15,02","15,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 1412","SINAPI-I",1412,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","12,72","12,72",null,"AS"]
["SINAPI-I 1406","SINAPI-I",1406,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","15,35","15,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 11281","SINAPI-I",11281,"COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","13.450,00","13.450,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 1442","SINAPI-I",1442,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","11.291,17","11.291,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 13457","SINAPI-I",13457,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 150 A 175 KG, FORCA CENTRIF. 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ. VIBRACAO 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","9.746,37","9.746,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 40699","SINAPI-I",40699,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 80 A 120 KG, FORCA CENTRIF. DE 1300 A 2000 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 500 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4800 A 6000 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 30 M/MIN, POT. DE 5,0 A 6,0 HP                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","7.534,32","7.534,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 40701","SINAPI-I",40701,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A DIESEL, PESO 700 A 820 KG, FORCA CENTRIF. DE 6.200 A 10.000 KGF, LARG. TRABALHO DE 650 A 720 MM, FREQ. VIBRACAO DE 3.000 A 3.500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 25 A 30 M/MIN, POT. DE 13,0 A 15,0 HP                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","133.217,07","133.217,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 40700","SINAPI-I",40700,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 160 A 265 KG, FORCA CENTRIF. DE 2750 A 4000 KGF, LARG. TRABALHO DE 430 A 550 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4000 A 5500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 25 M/MIN, POT. DE 7,5 A 9,0 HP                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","17.538,91","17.538,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 13458","SINAPI-I",13458,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","16.666,30","16.666,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 11134","SINAPI-I",11134,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","71,70","71,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 11135","SINAPI-I",11135,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","77,41","77,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 11136","SINAPI-I",11136,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","88,64","88,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 34743","SINAPI-I",34743,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","106,95","106,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 11137","SINAPI-I",11137,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","121,47","121,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 34745","SINAPI-I",34745,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","144,45","144,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 34746","SINAPI-I",34746,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","39,39","39,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 1360","SINAPI-I",1360,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","45,96","45,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 36524","SINAPI-I",36524,"COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","196.741,66","196.741,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 36526","SINAPI-I",36526,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","158.542,44","158.542,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 36523","SINAPI-I",36523,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","339.417,97","339.417,97",null,"AS"]
["SINAPI-I 36527","SINAPI-I",36527,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","368.677,83","368.677,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 38642","SINAPI-I",38642,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","85.837,66","85.837,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 36522","SINAPI-I",36522,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","99.828,17","99.828,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 36525","SINAPI-I",36525,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","133.693,23","133.693,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 13803","SINAPI-I",13803,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","133.310,69","133.310,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 34348","SINAPI-I",34348,"CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","22,52","22,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 34347","SINAPI-I",34347,"CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","16,10","16,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 11146","SINAPI-I",11146,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","517,61","517,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 11147","SINAPI-I",11147,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","537,87","537,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 34872","SINAPI-I",34872,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","543,91","543,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 34491","SINAPI-I",34491,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","559,67","559,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 34770","SINAPI-I",34770,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","T     ","637,57","637,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 1518","SINAPI-I",1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","T     ","650,00","650,00",null,"C "]
["SINAPI-I 41965","SINAPI-I",41965,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","T     ","569,94","569,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 1524","SINAPI-I",1524,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","496,61","496,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 34492","SINAPI-I",34492,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","460,00","460,00",null,"C "]
["SINAPI-I 38404","SINAPI-I",38404,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","476,47","476,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 39849","SINAPI-I",39849,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","546,03","546,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 38464","SINAPI-I",38464,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","553,96","553,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 1527","SINAPI-I",1527,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","512,38","512,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 34493","SINAPI-I",34493,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","472,96","472,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 38405","SINAPI-I",38405,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","491,16","491,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 38408","SINAPI-I",38408,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","543,67","543,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 1525","SINAPI-I",1525,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","528,14","528,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 34494","SINAPI-I",34494,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","488,73","488,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 38406","SINAPI-I",38406,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","518,64","518,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 38409","SINAPI-I",38409,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","547,37","547,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 43360","SINAPI-I",43360,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","570,76","570,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 11145","SINAPI-I",11145,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","543,91","543,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 34495","SINAPI-I",34495,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","504,49","504,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 34479","SINAPI-I",34479,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","559,67","559,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34496"},"SINAPI-I",34496,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","526,27","526,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 34481","SINAPI-I",34481,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","584,79","584,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 34483","SINAPI-I",34483,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","624,81","624,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 34485","SINAPI-I",34485,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","668,16","668,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 14041","SINAPI-I",14041,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","434,33","434,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 1523","SINAPI-I",1523,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","441,43","441,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 14052","SINAPI-I",14052,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11,06","11,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 14054","SINAPI-I",14054,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","14,38","14,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 14053","SINAPI-I",14053,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11,23","11,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 2558","SINAPI-I",2558,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","8,45","8,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 2560","SINAPI-I",2560,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","14,88","14,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 2559","SINAPI-I",2559,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11,90","11,90",null,"C "]
["SINAPI-I 2592","SINAPI-I",2592,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","197,27","197,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 2589","SINAPI-I",2589,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","26,39","26,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 2566","SINAPI-I",2566,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","19,85","19,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 2591","SINAPI-I",2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","9,62","9,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 2590","SINAPI-I",2590,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","16,19","16,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 2567","SINAPI-I",2567,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","38,70","38,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 2565","SINAPI-I",2565,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","9,64","9,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 2568","SINAPI-I",2568,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","107,48","107,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 2594","SINAPI-I",2594,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","179,05","179,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 2587","SINAPI-I",2587,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","30,51","30,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 2588","SINAPI-I",2588,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","24,24","24,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 2569","SINAPI-I",2569,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","9,34","9,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 2570","SINAPI-I",2570,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","15,66","15,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 2571","SINAPI-I",2571,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","46,48","46,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 2593","SINAPI-I",2593,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","9,96","9,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 2572","SINAPI-I",2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","137,45","137,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 2595","SINAPI-I",2595,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","214,45","214,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 2576","SINAPI-I",2576,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","36,56","36,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 2575","SINAPI-I",2575,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","27,48","27,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 2573","SINAPI-I",2573,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11,41","11,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 2586","SINAPI-I",2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","18,50","18,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 2577","SINAPI-I",2577,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","49,53","49,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 2574","SINAPI-I",2574,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11,49","11,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 2578","SINAPI-I",2578,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","154,65","154,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 2585","SINAPI-I",2585,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","212,22","212,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 12008","SINAPI-I",12008,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","113,86","113,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 2582","SINAPI-I",2582,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","33,91","33,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 2597","SINAPI-I",2597,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","29,06","29,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 2579","SINAPI-I",2579,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","13,83","13,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 2581","SINAPI-I",2581,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","17,70","17,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 2596","SINAPI-I",2596,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","52,36","52,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 2580","SINAPI-I",2580,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","15,16","15,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 2583","SINAPI-I",2583,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","127,35","127,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 2584","SINAPI-I",2584,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","212,01","212,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 12010","SINAPI-I",12010,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","13,26","13,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 39329","SINAPI-I",39329,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","13,87","13,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 39330","SINAPI-I",39330,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","14,59","14,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 39332","SINAPI-I",39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","16,31","16,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 39331","SINAPI-I",39331,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","12,98","12,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 39333","SINAPI-I",39333,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","12,66","12,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 39335","SINAPI-I",39335,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","14,64","14,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39334","SINAPI-I",39334,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11,64","11,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 12016","SINAPI-I",12016,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","14,61","14,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 12015","SINAPI-I",12015,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","17,01","17,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 12020","SINAPI-I",12020,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","14,61","14,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 12019","SINAPI-I",12019,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","17,01","17,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 39336","SINAPI-I",39336,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","14,59","14,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 39338","SINAPI-I",39338,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","16,31","16,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 39337","SINAPI-I",39337,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","12,98","12,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 39341","SINAPI-I",39341,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","21,26","21,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 39340","SINAPI-I",39340,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","15,61","15,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 12025","SINAPI-I",12025,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","16,12","16,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39342"},"SINAPI-I",39342,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","21,26","21,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 39343","SINAPI-I",39343,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","17,95","17,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 39345","SINAPI-I",39345,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","24,29","24,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 39344","SINAPI-I",39344,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","17,35","17,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 12623","SINAPI-I",12623,"CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","47,73","47,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 34498","SINAPI-I",34498,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","115,10","115,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 13244","SINAPI-I",13244,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","48,45","48,45",null,"C "]
["SINAPI-I 38998","SINAPI-I",38998,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","9,50","9,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 38999","SINAPI-I",38999,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","24,02","24,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 38996","SINAPI-I",38996,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","16,98","16,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 44173","SINAPI-I",44173,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","16,51","16,51",null,"AS"]
["SINAPI-I 44174","SINAPI-I",44174,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","27,02","27,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 38997","SINAPI-I",38997,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","24,29","24,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 39600","SINAPI-I",39600,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13,95","13,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 39601","SINAPI-I",39601,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","29,58","29,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 39862","SINAPI-I",39862,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","13,96","13,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 39863","SINAPI-I",39863,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","14,16","14,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 39864","SINAPI-I",39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","17,57","17,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 39865","SINAPI-I",39865,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","24,76","24,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 2517","SINAPI-I",2517,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","21,12","21,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 2522","SINAPI-I",2522,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","13,65","13,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 2548","SINAPI-I",2548,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","8,39","8,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 2516","SINAPI-I",2516,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","10,96","10,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 2518","SINAPI-I",2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","100,54","100,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 2521","SINAPI-I",2521,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","42,80","42,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 2515","SINAPI-I",2515,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","9,12","9,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 2519","SINAPI-I",2519,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","121,23","121,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 2520","SINAPI-I",2520,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","223,14","223,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 1602","SINAPI-I",1602,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","50,66","50,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 1601","SINAPI-I",1601,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","45,15","45,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 1598","SINAPI-I",1598,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","13,36","13,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 1600","SINAPI-I",1600,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","19,72","19,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 1603","SINAPI-I",1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","76,48","76,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 1599","SINAPI-I",1599,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","15,50","15,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 1597","SINAPI-I",1597,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","12,56","12,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 39602","SINAPI-I",39602,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1,48","1,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 39603","SINAPI-I",39603,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","3,15","3,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 11821","SINAPI-I",11821,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","10,32","10,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 1562","SINAPI-I",1562,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","16,90","16,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 1563","SINAPI-I",1563,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","22,67","22,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 11856","SINAPI-I",11856,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","6,76","6,76",null,"C "]
["SINAPI-I 11857","SINAPI-I",11857,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","35,58","35,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 11858","SINAPI-I",11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","44,15","44,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 1539","SINAPI-I",1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","7,94","7,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 11859","SINAPI-I",11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","60,07","60,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 1550","SINAPI-I",1550,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","8,38","8,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 11854","SINAPI-I",11854,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","10,47","10,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 11862","SINAPI-I",11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","14,69","14,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 11863","SINAPI-I",11863,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5,93","5,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 11855","SINAPI-I",11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","21,93","21,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 11864","SINAPI-I",11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","33,15","33,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 2527","SINAPI-I",2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","7,56","7,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 2526","SINAPI-I",2526,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4,84","4,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 2487","SINAPI-I",2487,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1,65","1,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 2483","SINAPI-I",2483,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","3,45","3,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 2528","SINAPI-I",2528,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","19,02","19,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 2489","SINAPI-I",2489,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","8,38","8,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 2488","SINAPI-I",2488,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1,93","1,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 2484","SINAPI-I",2484,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","27,63","27,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 2485","SINAPI-I",2485,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","43,31","43,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 39279","SINAPI-I",39279,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","9,56","9,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 39280","SINAPI-I",39280,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","10,70","10,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 39281","SINAPI-I",39281,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","14,15","14,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 39282","SINAPI-I",39282,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","19,75","19,75",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38844"},"SINAPI-I",38844,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","9,69","9,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 38846","SINAPI-I",38846,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","9,86","9,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 38847","SINAPI-I",38847,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,55","11,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 38850","SINAPI-I",38850,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","20,86","20,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 38848","SINAPI-I",38848,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","13,67","13,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 38851","SINAPI-I",38851,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","23,58","23,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 38854","SINAPI-I",38854,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","10,24","10,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 44247","SINAPI-I",44247,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.632,53","1.632,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 38005","SINAPI-I",38005,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","19,41","19,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 38006","SINAPI-I",38006,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","25,79","25,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 38428","SINAPI-I",38428,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","23,10","23,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 38007","SINAPI-I",38007,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","29,76","29,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 38008","SINAPI-I",38008,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","47,62","47,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 38009","SINAPI-I",38009,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","58,30","58,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 44248","SINAPI-I",44248,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","95,03","95,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 44249","SINAPI-I",44249,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","366,64","366,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 44250","SINAPI-I",44250,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","532,45","532,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 3104","SINAPI-I",3104,"CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO                                                                                                                                                                                                                                                                      ","CJ    ","180,81","180,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 1607","SINAPI-I",1607,"CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16\" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","CJ    ","0,35","0,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 38169","SINAPI-I",38169,"CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA, CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","CJ    ","86,55","86,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 6142","SINAPI-I",6142,"CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","9,27","9,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 11686","SINAPI-I",11686,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2\" X 20 CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","12,86","12,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 37598","SINAPI-I",37598,"CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","36,14","36,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 25398","SINAPI-I",25398,"CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADROS EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","4.068,28","4.068,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 25399","SINAPI-I",25399,"CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2.469,80","2.469,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 43440","SINAPI-I",43440,"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","619,98","619,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 10667","SINAPI-I",10667,"CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","17.830,00","17.830,00",null,"C "]
["SINAPI-I 1613","SINAPI-I",1613,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.172,39","1.172,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 1626","SINAPI-I",1626,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.753,45","1.753,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 1625","SINAPI-I",1625,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","122,47","122,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 1622","SINAPI-I",1622,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3.956,81","3.956,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 1620","SINAPI-I",1620,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","257,99","257,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 1629","SINAPI-I",1629,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","9.629,95","9.629,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 1627","SINAPI-I",1627,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","493,14","493,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 1623","SINAPI-I",1623,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","99,88","99,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 1619","SINAPI-I",1619,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","137,39","137,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 1630","SINAPI-I",1630,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","3.025,07","3.025,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 1616","SINAPI-I",1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","4.652,61","4.652,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 1614","SINAPI-I",1614,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","212,64","212,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 1617","SINAPI-I",1617,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5.554,20","5.554,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 1621","SINAPI-I",1621,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","380,30","380,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 1624","SINAPI-I",1624,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","13.652,51","13.652,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 1615","SINAPI-I",1615,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","714,15","714,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 1612","SINAPI-I",1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","94,06","94,06",null,"C "]
["SINAPI-I 1618","SINAPI-I",1618,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","981,34","981,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 14211","SINAPI-I",14211,"CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8\", ALTURA 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","55,87","55,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 43657","SINAPI-I",43657,"CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","10,58","10,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 38200","SINAPI-I",38200,"CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","100M  ","768,29","768,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 39269","SINAPI-I",39269,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","1,42","1,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 11889","SINAPI-I",11889,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","1,96","1,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 39270","SINAPI-I",39270,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","2,54","2,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 11890","SINAPI-I",11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","3,46","3,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 11891","SINAPI-I",11891,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","5,62","5,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 11892","SINAPI-I",11892,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","9,18","9,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 37601","SINAPI-I",37601,"CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","8,03","8,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 1634","SINAPI-I",1634,"CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","8,30","8,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 44274","SINAPI-I",44274,"COROA PARA PERFURATRIZ T38, D = 2 1/2\", 6 X 4 BOTOES BALISTICOS, FACE PLANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","784,38","784,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 5086","SINAPI-I",5086,"CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2\" (12,5 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","35,83","35,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 11280","SINAPI-I",11280,"CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14\") OU 450 MM (18\"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","12.848,33","12.848,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 40519","SINAPI-I",40519,"CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","105.917,26","105.917,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 39869","SINAPI-I",39869,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","13,86","13,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 39870","SINAPI-I",39870,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","21,21","21,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 39871","SINAPI-I",39871,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","23,77","23,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 12722","SINAPI-I",12722,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","795,52","795,52",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12714"},"SINAPI-I",12714,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","5,19","5,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 12715","SINAPI-I",12715,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","11,72","11,72",null,"AS"]
["SINAPI-I 12716","SINAPI-I",12716,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","20,13","20,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 12717","SINAPI-I",12717,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","39,57","39,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 12718","SINAPI-I",12718,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","60,74","60,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 12719","SINAPI-I",12719,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","96,42","96,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 12720","SINAPI-I",12720,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","335,73","335,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 12721","SINAPI-I",12721,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","321,94","321,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 3468","SINAPI-I",3468,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","47,39","47,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 3465","SINAPI-I",3465,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","47,37","47,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 12403","SINAPI-I",12403,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","33,76","33,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 3463","SINAPI-I",3463,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","19,73","19,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 3464","SINAPI-I",3464,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","19,73","19,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 3466","SINAPI-I",3466,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","120,31","120,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 3467","SINAPI-I",3467,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","67,95","67,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 3462","SINAPI-I",3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13,01","13,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 3446","SINAPI-I",3446,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","40,06","40,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 3445","SINAPI-I",3445,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","32,70","32,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 3441","SINAPI-I",3441,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","9,23","9,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 3444","SINAPI-I",3444,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","20,13","20,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 12402","SINAPI-I",12402,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","112,60","112,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 3447","SINAPI-I",3447,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","58,25","58,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 3442","SINAPI-I",3442,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","13,80","13,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 3448","SINAPI-I",3448,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","164,62","164,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 3449","SINAPI-I",3449,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","288,45","288,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 37438","SINAPI-I",37438,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","225,98","225,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 37439","SINAPI-I",37439,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1.477,45","1.477,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 37435","SINAPI-I",37435,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","26,55","26,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 37436","SINAPI-I",37436,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","31,34","31,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 37437","SINAPI-I",37437,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","45,33","45,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 3473","SINAPI-I",3473,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","45,29","45,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 3474","SINAPI-I",3474,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","37,33","37,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 3450","SINAPI-I",3450,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","10,82","10,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 3443","SINAPI-I",3443,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","23,22","23,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 3453","SINAPI-I",3453,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","132,20","132,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 3452","SINAPI-I",3452,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","65,25","65,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 3451","SINAPI-I",3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","12,94","12,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 3454","SINAPI-I",3454,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","201,07","201,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 3458","SINAPI-I",3458,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","36,30","36,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 3457","SINAPI-I",3457,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","27,25","27,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 3455","SINAPI-I",3455,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","7,74","7,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 3472","SINAPI-I",3472,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","17,39","17,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 3470","SINAPI-I",3470,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","101,37","101,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 3471","SINAPI-I",3471,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","55,70","55,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 3456","SINAPI-I",3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11,58","11,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 3459","SINAPI-I",3459,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","142,98","142,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 3469","SINAPI-I",3469,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","271,92","271,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 3460","SINAPI-I",3460,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","396,77","396,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 3461","SINAPI-I",3461,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1.014,11","1.014,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 37433","SINAPI-I",37433,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","225,98","225,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 37430","SINAPI-I",37430,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","28,32","28,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 37434","SINAPI-I",37434,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2.107,04","2.107,04",null,"AS"]
["SINAPI-I 37431","SINAPI-I",37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","38,41","38,41",null,"AS"]
["SINAPI-I 37432","SINAPI-I",37432,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","70,86","70,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 37413","SINAPI-I",37413,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3,80","3,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 37414","SINAPI-I",37414,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","4,31","4,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 37415","SINAPI-I",37415,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,84","7,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 37416","SINAPI-I",37416,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3,55","3,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 37417","SINAPI-I",37417,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","5,11","5,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 43590","SINAPI-I",43590,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","166,58","166,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 43589","SINAPI-I",43589,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","30,14","30,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 34519","SINAPI-I",34519,"CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","82,03","82,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 1649","SINAPI-I",1649,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","85,61","85,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 1653","SINAPI-I",1653,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","67,06","67,06",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1647"},"SINAPI-I",1647,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","24,01","24,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 1648","SINAPI-I",1648,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","46,11","46,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 1651","SINAPI-I",1651,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","213,90","213,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 1650","SINAPI-I",1650,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","118,23","118,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 1654","SINAPI-I",1654,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","32,96","32,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 1652","SINAPI-I",1652,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","307,01","307,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 10510","SINAPI-I",10510,"CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","182,04","182,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 1747","SINAPI-I",1747,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 \", DE *56 X 33 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","216,34","216,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 1744","SINAPI-I",1744,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *40 X 34 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","149,85","149,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 1743","SINAPI-I",1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *46 X 30 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","196,77","196,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 39640","SINAPI-I",39640,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","13,10","13,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 7216","SINAPI-I",7216,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","70,37","70,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 20235","SINAPI-I",20235,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","56,57","56,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 7181","SINAPI-I",7181,"CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","7,37","7,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 40742","SINAPI-I",40742,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","10,28","10,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 7214","SINAPI-I",7214,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","68,71","68,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 7219","SINAPI-I",7219,"CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","60,95","60,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 37971","SINAPI-I",37971,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5,27","5,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 37972","SINAPI-I",37972,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,48","7,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 37973","SINAPI-I",37973,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","14,06","14,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 1926","SINAPI-I",1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,28","2,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 1927","SINAPI-I",1927,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,56","2,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 1923","SINAPI-I",1923,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,66","4,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 1929","SINAPI-I",1929,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5,65","5,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 1930","SINAPI-I",1930,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","9,67","9,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 1924","SINAPI-I",1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","15,61","15,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 1922","SINAPI-I",1922,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","32,27","32,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 1953","SINAPI-I",1953,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","39,40","39,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 1962","SINAPI-I",1962,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","191,41","191,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 1955","SINAPI-I",1955,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,20","2,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 1956","SINAPI-I",1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3,11","3,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 1957","SINAPI-I",1957,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6,73","6,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 1958","SINAPI-I",1958,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","12,53","12,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 1959","SINAPI-I",1959,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","13,60","13,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 1925","SINAPI-I",1925,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","35,55","35,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 1960","SINAPI-I",1960,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","54,58","54,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 1961","SINAPI-I",1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","69,93","69,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 38423","SINAPI-I",38423,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","38,45","38,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 39866","SINAPI-I",39866,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","18,36","18,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 39867","SINAPI-I",39867,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","40,83","40,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 39868","SINAPI-I",39868,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","73,55","73,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 37999","SINAPI-I",37999,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","8,89","8,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 38000","SINAPI-I",38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","10,38","10,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 38129","SINAPI-I",38129,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","5,13","5,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 38025","SINAPI-I",38025,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","6,97","6,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 38026","SINAPI-I",38026,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","17,20","17,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 1858","SINAPI-I",1858,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","59,58","59,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 1844","SINAPI-I",1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","136,45","136,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 1863","SINAPI-I",1863,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","63,40","63,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 1865","SINAPI-I",1865,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","165,20","165,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 36355","SINAPI-I",36355,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","9,02","9,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 36356","SINAPI-I",36356,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","14,50","14,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 1966","SINAPI-I",1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","25,28","25,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 1933","SINAPI-I",1933,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5,45","5,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 1932","SINAPI-I",1932,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","12,47","12,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 1951","SINAPI-I",1951,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","26,01","26,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 1970","SINAPI-I",1970,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","63,20","63,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 1967","SINAPI-I",1967,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,50","7,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 1968","SINAPI-I",1968,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","14,83","14,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 1969","SINAPI-I",1969,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","48,29","48,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 1827","SINAPI-I",1827,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","137,19","137,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 1831","SINAPI-I",1831,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","29,95","29,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 1825","SINAPI-I",1825,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","73,91","73,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 1828","SINAPI-I",1828,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","167,41","167,41",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1845"},"SINAPI-I",1845,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","37,53","37,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 1824","SINAPI-I",1824,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","88,60","88,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 1940","SINAPI-I",1940,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","34,73","34,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 1937","SINAPI-I",1937,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","5,86","5,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 1939","SINAPI-I",1939,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","9,52","9,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 1938","SINAPI-I",1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","6,66","6,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 42693","SINAPI-I",42693,"CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","464,08","464,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 42695","SINAPI-I",42695,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","324,23","324,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 42694","SINAPI-I",42694,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","621,04","621,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 20097","SINAPI-I",20097,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","26,93","26,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 20098","SINAPI-I",20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","110,05","110,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 20096","SINAPI-I",20096,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","27,87","27,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 2628","SINAPI-I",2628,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","230,52","230,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 2622","SINAPI-I",2622,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","5,47","5,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 2623","SINAPI-I",2623,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","6,59","6,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 2624","SINAPI-I",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","10,48","10,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 2625","SINAPI-I",2625,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","22,12","22,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 2626","SINAPI-I",2626,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","32,41","32,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 2630","SINAPI-I",2630,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","49,29","49,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 2627","SINAPI-I",2627,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","86,83","86,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 2629","SINAPI-I",2629,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","117,44","117,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 1880","SINAPI-I",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","4,34","4,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 39274","SINAPI-I",39274,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","3,36","3,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 12033","SINAPI-I",12033,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","13,85","13,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 40408","SINAPI-I",40408,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","9,10","9,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 40409","SINAPI-I",40409,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","3,22","3,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 39276","SINAPI-I",39276,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","8,20","8,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 39277","SINAPI-I",39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","22,14","22,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 12034","SINAPI-I",12034,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","6,27","6,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 39879","SINAPI-I",39879,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","5,16","5,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 39880","SINAPI-I",39880,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,43","11,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 39881","SINAPI-I",39881,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","18,35","18,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 39882","SINAPI-I",39882,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","48,33","48,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 39883","SINAPI-I",39883,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","77,17","77,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 39884","SINAPI-I",39884,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","114,63","114,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 39885","SINAPI-I",39885,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","272,42","272,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 1777","SINAPI-I",1777,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","92,31","92,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 1819","SINAPI-I",1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","67,16","67,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 1775","SINAPI-I",1775,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","20,08","20,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 1776","SINAPI-I",1776,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","54,64","54,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 1778","SINAPI-I",1778,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","223,44","223,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 1818","SINAPI-I",1818,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","148,32","148,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 1820","SINAPI-I",1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","29,00","29,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 1779","SINAPI-I",1779,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","324,96","324,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 1780","SINAPI-I",1780,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","669,91","669,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 1783","SINAPI-I",1783,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","70,83","70,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 1782","SINAPI-I",1782,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","56,00","56,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 1817","SINAPI-I",1817,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","16,69","16,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 1781","SINAPI-I",1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","36,49","36,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 1784","SINAPI-I",1784,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","200,01","200,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 1810","SINAPI-I",1810,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","110,94","110,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 1811","SINAPI-I",1811,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","24,00","24,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 1812","SINAPI-I",1812,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","280,05","280,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 40386","SINAPI-I",40386,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","100,22","100,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 40384","SINAPI-I",40384,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","68,61","68,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 40379","SINAPI-I",40379,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","23,72","23,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 40423","SINAPI-I",40423,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","44,89","44,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 40389","SINAPI-I",40389,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","284,66","284,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 40388","SINAPI-I",40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","142,49","142,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 40381","SINAPI-I",40381,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","31,63","31,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 40391","SINAPI-I",40391,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","738,85","738,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 2609","SINAPI-I",2609,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5,14","5,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 2634","SINAPI-I",2634,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","6,75","6,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 2611","SINAPI-I",2611,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","19,04","19,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40414"},"SINAPI-I",40414,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","19,49","19,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 40416","SINAPI-I",40416,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","26,95","26,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 40418","SINAPI-I",40418,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","32,14","32,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 34359","SINAPI-I",34359,"CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4\" X 1/4\" X 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11,21","11,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 1789","SINAPI-I",1789,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","88,60","88,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 1788","SINAPI-I",1788,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","71,02","71,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 1786","SINAPI-I",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","17,63","17,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 1787","SINAPI-I",1787,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","42,22","42,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 1791","SINAPI-I",1791,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","256,04","256,04",null,"AS"]
["SINAPI-I 1790","SINAPI-I",1790,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","147,54","147,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 1813","SINAPI-I",1813,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","27,98","27,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 1792","SINAPI-I",1792,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","345,62","345,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 1793","SINAPI-I",1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","698,39","698,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 1809","SINAPI-I",1809,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","83,06","83,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 1814","SINAPI-I",1814,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","68,23","68,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 1803","SINAPI-I",1803,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","17,24","17,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 1805","SINAPI-I",1805,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","39,60","39,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 1821","SINAPI-I",1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","233,93","233,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 1806","SINAPI-I",1806,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","139,24","139,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 1804","SINAPI-I",1804,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","24,54","24,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 1807","SINAPI-I",1807,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","334,56","334,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 1808","SINAPI-I",1808,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","670,74","670,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 1797","SINAPI-I",1797,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","100,60","100,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 1796","SINAPI-I",1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","77,17","77,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 1794","SINAPI-I",1794,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","18,42","18,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 1816","SINAPI-I",1816,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","41,53","41,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 1815","SINAPI-I",1815,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","318,96","318,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 1798","SINAPI-I",1798,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","142,72","142,72",null,"AS"]
["SINAPI-I 1795","SINAPI-I",1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","25,52","25,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 1799","SINAPI-I",1799,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","415,42","415,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 1800","SINAPI-I",1800,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","793,11","793,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 1802","SINAPI-I",1802,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.983,88","1.983,88",null,"AS"]
["SINAPI-I 40385","SINAPI-I",40385,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","100,22","100,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 40383","SINAPI-I",40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","68,61","68,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 40378","SINAPI-I",40378,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","23,72","23,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 40382","SINAPI-I",40382,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","44,89","44,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 40422","SINAPI-I",40422,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","305,80","305,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 40387","SINAPI-I",40387,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","155,70","155,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 40380","SINAPI-I",40380,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","31,63","31,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 40390","SINAPI-I",40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","644,04","644,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 2621","SINAPI-I",2621,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","162,87","162,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 2616","SINAPI-I",2616,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,61","4,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 2633","SINAPI-I",2633,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5,21","5,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 2617","SINAPI-I",2617,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7,08","7,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 2618","SINAPI-I",2618,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","16,13","16,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 2632","SINAPI-I",2632,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","19,68","19,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 2631","SINAPI-I",2631,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","28,89","28,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 2619","SINAPI-I",2619,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","73,14","73,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 2620","SINAPI-I",2620,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","96,03","96,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 40413","SINAPI-I",40413,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","21,18","21,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 40415","SINAPI-I",40415,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","30,18","30,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 40417","SINAPI-I",40417,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","35,60","35,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 39271","SINAPI-I",39271,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2,79","2,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 39273","SINAPI-I",39273,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","4,74","4,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 39272","SINAPI-I",39272,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,43","3,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 1875","SINAPI-I",1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","7,57","7,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 1874","SINAPI-I",1874,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","6,25","6,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 1870","SINAPI-I",1870,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,61","3,61",null,"C "]
["SINAPI-I 1884","SINAPI-I",1884,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","5,54","5,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 1887","SINAPI-I",1887,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","31,39","31,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 1876","SINAPI-I",1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","12,30","12,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 1879","SINAPI-I",1879,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,66","3,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 1877","SINAPI-I",1877,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","31,43","31,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 1878","SINAPI-I",1878,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","63,14","63,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44472"},"SINAPI-I",44472,"DENTE PARA  FRESADORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","54,89","54,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 38369","SINAPI-I",38369,"DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","20,01","20,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 38370","SINAPI-I",38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","20,01","20,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 38372","SINAPI-I",38372,"DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","22,79","22,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 2358","SINAPI-I",2358,"DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","21,07","24,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 40807","SINAPI-I",40807,"DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ","3.692,75","4.280,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 44330","SINAPI-I",44330,"DESINFETANTE PRONTO USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","L     ","10,96","10,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 43144","SINAPI-I",43144,"DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","43,37","43,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 39397","SINAPI-I",39397,"DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ","19,77","19,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 2692","SINAPI-I",2692,"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","L     ","7,97","7,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 44329","SINAPI-I",44329,"DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ","14,37","14,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 5318","SINAPI-I",5318,"DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","L     ","23,23","23,23",null,"C "]
["SINAPI-I 5330","SINAPI-I",5330,"DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","52,95","52,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 44532","SINAPI-I",44532,"DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7\" COM ARRUELA CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","32,80","32,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 44531","SINAPI-I",44531,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","104,24","104,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 13887","SINAPI-I",13887,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","598,52","598,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 38140","SINAPI-I",38140,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","25,28","25,28",null,"C "]
["SINAPI-I 44495","SINAPI-I",44495,"DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4\" (300 X 3,2 X 19,05 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","26,64","26,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 44533","SINAPI-I",44533,"DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8\" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","25,16","25,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 44534","SINAPI-I",44534,"DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO  120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","6,56","6,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 34729","SINAPI-I",34729,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","971,14","971,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 34734","SINAPI-I",34734,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.503,64","1.503,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 34738","SINAPI-I",34738,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","3.512,97","3.512,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 34623","SINAPI-I",34623,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","42,10","42,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 34616","SINAPI-I",34616,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","42,75","42,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 34628","SINAPI-I",34628,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","60,30","60,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 34686","SINAPI-I",34686,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","11,06","11,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 34653","SINAPI-I",34653,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","7,46","7,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 34688","SINAPI-I",34688,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","13,51","13,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 34709","SINAPI-I",34709,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","52,38","52,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 34714","SINAPI-I",34714,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","62,56","62,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 2391","SINAPI-I",2391,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","285,72","285,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 2374","SINAPI-I",2374,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","324,14","324,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 2377","SINAPI-I",2377,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","454,90","454,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 2393","SINAPI-I",2393,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","761,78","761,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 34705","SINAPI-I",34705,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","666,29","666,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 34707","SINAPI-I",34707,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.234,65","1.234,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 34544","SINAPI-I",34544,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.234,52","1.234,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 2378","SINAPI-I",2378,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.046,41","1.046,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 2379","SINAPI-I",2379,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.046,41","1.046,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 2376","SINAPI-I",2376,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.723,44","1.723,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 2394","SINAPI-I",2394,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3.684,40","3.684,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 2388","SINAPI-I",2388,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","51,99","51,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 34606","SINAPI-I",34606,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","79,74","79,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 34689","SINAPI-I",34689,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","25,39","25,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 2370","SINAPI-I",2370,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","9,66","9,66",null,"C "]
["SINAPI-I 2386","SINAPI-I",2386,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","16,20","16,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 2392","SINAPI-I",2392,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","64,84","64,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 2373","SINAPI-I",2373,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","91,36","91,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 39465","SINAPI-I",39465,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","55,81","55,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 39466","SINAPI-I",39466,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","62,79","62,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 39467","SINAPI-I",39467,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","80,31","80,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 39468","SINAPI-I",39468,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","142,75","142,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 39469","SINAPI-I",39469,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","58,15","58,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 39470","SINAPI-I",39470,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","71,45","71,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 39471","SINAPI-I",39471,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","85,86","85,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 39472","SINAPI-I",39472,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","149,19","149,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 39473","SINAPI-I",39473,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","96,37","96,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 39474","SINAPI-I",39474,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","102,74","102,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 39475","SINAPI-I",39475,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","116,57","116,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 39476","SINAPI-I",39476,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","219,44","219,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 39477","SINAPI-I",39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","107,52","107,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 39478","SINAPI-I",39478,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","110,84","110,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39479","SINAPI-I",39479,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","130,60","130,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39480"},"SINAPI-I",39480,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","269,49","269,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 39459","SINAPI-I",39459,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","228,73","228,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 39445","SINAPI-I",39445,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","114,84","114,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39446","SINAPI-I",39446,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","116,89","116,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 39447","SINAPI-I",39447,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","125,00","125,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 39448","SINAPI-I",39448,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","213,14","213,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 39450","SINAPI-I",39450,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","130,04","130,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 39451","SINAPI-I",39451,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","141,84","141,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39452","SINAPI-I",39452,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","142,68","142,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 39523","SINAPI-I",39523,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO  AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","238,78","238,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 39449","SINAPI-I",39449,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","264,43","264,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 39455","SINAPI-I",39455,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","130,85","130,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 39456","SINAPI-I",39456,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","130,94","130,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 39457","SINAPI-I",39457,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","142,75","142,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 39458","SINAPI-I",39458,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","266,38","266,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 39464","SINAPI-I",39464,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","428,36","428,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 39460","SINAPI-I",39460,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","162,47","162,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 39461","SINAPI-I",39461,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","190,37","190,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 39462","SINAPI-I",39462,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","183,47","183,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 39463","SINAPI-I",39463,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","425,04","425,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 26039","SINAPI-I",26039,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","391.246,87","391.246,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 2401","SINAPI-I",2401,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","89.991,11","89.991,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 38870","SINAPI-I",38870,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","33,76","33,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 38869","SINAPI-I",38869,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","22,78","22,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 38872","SINAPI-I",38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","43,01","43,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 38871","SINAPI-I",38871,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","29,73","29,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 39283","SINAPI-I",39283,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","139,30","139,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 39285","SINAPI-I",39285,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","159,21","159,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 39286","SINAPI-I",39286,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","152,58","152,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 39288","SINAPI-I",39288,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","185,73","185,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 44476","SINAPI-I",44476,"DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","947,72","947,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 10629","SINAPI-I",10629,"DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","701,17","701,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 10698","SINAPI-I",10698,"DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","207,56","207,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 40521","SINAPI-I",40521,"DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2\", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","112.255,26","112.255,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 2432","SINAPI-I",2432,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X 3\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","23,39","23,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 2418","SINAPI-I",2418,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","10,85","10,85",null,"C "]
["SINAPI-I 2433","SINAPI-I",2433,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","7,92","7,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 2420","SINAPI-I",2420,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","13,61","13,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 11447","SINAPI-I",11447,"DOBRADICA EM LATAO, 3\" X 2 1/2 \", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","26,89","26,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 11451","SINAPI-I",11451,"DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3\", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","72,10","72,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 11116","SINAPI-I",11116,"DOMOS / CLARABOIA INDIVIDUAL, EM ACRILICO BRANCO/LEITOSO, *95 X 95* CM, INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO, SEM INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","653,72","653,72",null,"AS"]
["SINAPI-I 38411","SINAPI-I",38411,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1.804,79","1.804,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 38189","SINAPI-I",38189,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","164,21","164,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 38190","SINAPI-I",38190,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","345,94","345,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 7608","SINAPI-I",7608,"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5\", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2\", AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","16,39","16,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 1370","SINAPI-I",1370,"DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","124,65","124,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 36516","SINAPI-I",36516,"DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","144.946,23","144.946,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 34777","SINAPI-I",34777,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) DE *7 X 18 X 25* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,88","2,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 7272","SINAPI-I",7272,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","2,16","2,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 10605","SINAPI-I",10605,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,81","4,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 10604","SINAPI-I",10604,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","11,22","11,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 672","SINAPI-I",672,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","15,43","15,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 668","SINAPI-I",668,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","18,63","18,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 10578","SINAPI-I",10578,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","21,70","21,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 666","SINAPI-I",666,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","24,13","24,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 665","SINAPI-I",665,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","32,27","32,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 10577","SINAPI-I",10577,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","28,62","28,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 10583","SINAPI-I",10583,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","14,87","14,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 10579","SINAPI-I",10579,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","25,91","25,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 10582","SINAPI-I",10582,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","13,09","13,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 2436","SINAPI-I",2436,"ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","23,60","27,35",null,"C "]
["SINAPI-I 40918","SINAPI-I",40918,"ELETRICISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ","4.135,28","4.793,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 10998","SINAPI-I",10998,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","41,93","41,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 11002","SINAPI-I",11002,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","38,41","38,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10999"},"SINAPI-I",10999,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","36,90","36,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 10997","SINAPI-I",10997,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","40,00","40,00",null,"C "]
["SINAPI-I 2685","SINAPI-I",2685,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","7,47","7,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 2680","SINAPI-I",2680,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","10,93","10,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 2684","SINAPI-I",2684,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","9,95","9,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 2673","SINAPI-I",2673,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","3,84","3,84",null,"C "]
["SINAPI-I 2681","SINAPI-I",2681,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","17,87","17,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 2682","SINAPI-I",2682,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","26,07","26,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 2686","SINAPI-I",2686,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","32,69","32,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 2674","SINAPI-I",2674,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","4,78","4,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 2683","SINAPI-I",2683,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","51,51","51,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 2676","SINAPI-I",2676,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","2,23","2,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 2678","SINAPI-I",2678,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","2,79","2,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 2679","SINAPI-I",2679,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","4,31","4,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 12070","SINAPI-I",12070,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","6,00","6,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 2675","SINAPI-I",2675,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","7,80","7,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 12067","SINAPI-I",12067,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","10,58","10,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 21128","SINAPI-I",21128,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4\", PAREDE DE 0,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","10,67","10,67",null,"C "]
["SINAPI-I 40400","SINAPI-I",40400,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","2,42","2,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 40401","SINAPI-I",40401,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3,56","3,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 40402","SINAPI-I",40402,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","4,57","4,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 21137","SINAPI-I",21137,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM, DN = 3/8\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","10,92","10,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 2504","SINAPI-I",2504,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","11,84","11,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 2501","SINAPI-I",2501,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","15,52","15,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 2502","SINAPI-I",2502,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","23,43","23,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 2503","SINAPI-I",2503,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","30,15","30,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 2500","SINAPI-I",2500,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","40,16","40,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 2505","SINAPI-I",2505,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","62,59","62,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 12056","SINAPI-I",12056,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","25,29","25,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 12057","SINAPI-I",12057,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","21,48","21,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 12059","SINAPI-I",12059,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","7,53","7,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 12058","SINAPI-I",12058,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","13,39","13,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 12060","SINAPI-I",12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","55,81","55,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 12061","SINAPI-I",12061,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","34,08","34,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 12062","SINAPI-I",12062,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","62,84","62,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 2687","SINAPI-I",2687,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1,95","1,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 2689","SINAPI-I",2689,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,32","2,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 2688","SINAPI-I",2688,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,51","2,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 2690","SINAPI-I",2690,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","4,30","4,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 39243","SINAPI-I",39243,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","2,83","2,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 39244","SINAPI-I",39244,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","3,83","3,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 39245","SINAPI-I",39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","7,37","7,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 39254","SINAPI-I",39254,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","11,03","11,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 39255","SINAPI-I",39255,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","20,41","20,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 39253","SINAPI-I",39253,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","14,05","14,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 39246","SINAPI-I",39246,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","6,18","6,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39247","SINAPI-I",39247,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","5,39","5,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 2446","SINAPI-I",2446,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","8,88","8,88",null,"C "]
["SINAPI-I 2442","SINAPI-I",2442,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","12,44","12,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 39248","SINAPI-I",39248,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","17,34","17,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 2438","SINAPI-I",2438,"ELETROTECNICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ","27,13","31,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 40922","SINAPI-I",40922,"ELETROTECNICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ","4.757,06","5.514,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 36486","SINAPI-I",36486,"ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","72.764,03","72.764,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 37777","SINAPI-I",37777,"ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","342.571,65","342.571,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 12624","SINAPI-I",12624,"EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","34,77","34,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 517","SINAPI-I",517,"EMULSAO ASFALTICA ANIONICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ","10,26","10,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 37534","SINAPI-I",37534,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 12\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","21,84","21,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 37535","SINAPI-I",37535,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","21,84","21,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 37533","SINAPI-I",37533,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","21,84","21,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 37537","SINAPI-I",37537,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","16,53","16,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 37536","SINAPI-I",37536,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","16,53","16,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 37532","SINAPI-I",37532,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","16,53","16,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 2696","SINAPI-I",2696,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","23,82","27,60",null,"C "]
["SINAPI-I 40928","SINAPI-I",40928,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","4.174,17","4.838,93",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4083"},"SINAPI-I",4083,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","40,25","46,64",null,"C "]
["SINAPI-I 40818","SINAPI-I",40818,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","7.052,02","8.175,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 43146","SINAPI-I",43146,"ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","10,21","10,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 2705","SINAPI-I",2705,"ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KWH   ","1,16","1,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 14250","SINAPI-I",14250,"ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KWH   ","1,18","1,18",null,"C "]
["SINAPI-I 11683","SINAPI-I",11683,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","43,34","43,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 11684","SINAPI-I",11684,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","47,44","47,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 6141","SINAPI-I",6141,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","8,47","8,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 11681","SINAPI-I",11681,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","10,68","10,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 2706","SINAPI-I",2706,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","112,19","130,00",null,"C "]
["SINAPI-I 40811","SINAPI-I",40811,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ","19.655,57","22.785,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 2707","SINAPI-I",2707,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","H     ","124,88","144,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 40813","SINAPI-I",40813,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","MES   ","21.878,83","25.363,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 2708","SINAPI-I",2708,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","139,33","161,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 40814","SINAPI-I",40814,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ","24.412,21","28.300,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 38403","SINAPI-I",38403,"ENXADA ESTREITA, EM ACO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","49,52","49,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 43482","SINAPI-I",43482,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ","0,79","0,79",null,"C "]
["SINAPI-I 43494","SINAPI-I",43494,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","MES   ","148,04","148,04",null,"C "]
["SINAPI-I 43483","SINAPI-I",43483,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","H     ","1,43","1,43",null,"C "]
["SINAPI-I 43495","SINAPI-I",43495,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","MES   ","269,97","269,97",null,"C "]
["SINAPI-I 43484","SINAPI-I",43484,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","1,20","1,20",null,"C "]
["SINAPI-I 43496","SINAPI-I",43496,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","226,41","226,41",null,"C "]
["SINAPI-I 43485","SINAPI-I",43485,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ","1,06","1,06",null,"C "]
["SINAPI-I 43497","SINAPI-I",43497,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","MES   ","199,20","199,20",null,"C "]
["SINAPI-I 43487","SINAPI-I",43487,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","1,25","1,25",null,"C "]
["SINAPI-I 43499","SINAPI-I",43499,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","236,16","236,16",null,"C "]
["SINAPI-I 43486","SINAPI-I",43486,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ","0,74","0,74",null,"C "]
["SINAPI-I 43498","SINAPI-I",43498,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","140,23","140,23",null,"C "]
["SINAPI-I 43488","SINAPI-I",43488,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ","0,86","0,86",null,"C "]
["SINAPI-I 43500","SINAPI-I",43500,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ","162,97","162,97",null,"C "]
["SINAPI-I 43489","SINAPI-I",43489,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","1,24","1,24",null,"C "]
["SINAPI-I 43501","SINAPI-I",43501,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","233,35","233,35",null,"C "]
["SINAPI-I 43490","SINAPI-I",43490,"EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","1,73","1,73",null,"C "]
["SINAPI-I 43502","SINAPI-I",43502,"EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ","325,51","325,51",null,"C "]
["SINAPI-I 43491","SINAPI-I",43491,"EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","1,33","1,33",null,"C "]
["SINAPI-I 43503","SINAPI-I",43503,"EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","250,24","250,24",null,"C "]
["SINAPI-I 43492","SINAPI-I",43492,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","1,79","1,79",null,"C "]
["SINAPI-I 43504","SINAPI-I",43504,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","337,87","337,87",null,"C "]
["SINAPI-I 43493","SINAPI-I",43493,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ","0,71","0,71",null,"C "]
["SINAPI-I 43505","SINAPI-I",43505,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","MES   ","132,94","132,94",null,"C "]
["SINAPI-I 37774","SINAPI-I",37774,"EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","565.124,71","565.124,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 38629","SINAPI-I",38629,"EQUIPAMENTO P/ DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MIN. DE 17 T, DIST. MIN. ENTRE EIXOS 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO, NEM COMPRESSOR DE AR)                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2.894.531,25","2.894.531,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 38630","SINAPI-I",38630,"EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.944.531,25","1.944.531,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 38476","SINAPI-I",38476,"ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","372,18","372,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 38477","SINAPI-I",38477,"ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, ALTURA FECHADA 3,60 M, ALTURA ESTENDIDA DE 6,0 A 6,30 M, LARGURA MINIMA DE 35 CM, CACIDADE *120* KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1.054,02","1.054,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 45112","SINAPI-I",45112,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1.235.775,67","1.235.775,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 14525","SINAPI-I",14525,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.074.389,15","1.074.389,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 36408","SINAPI-I",36408,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1.311.621,63","1.311.621,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 2723","SINAPI-I",2723,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","798.378,33","798.378,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 10685","SINAPI-I",10685,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","949.500,00","949.500,00",null,"C "]
["SINAPI-I 40636","SINAPI-I",40636,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.314.818,89","1.314.818,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 4111","SINAPI-I",4111,"ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","64,84","64,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 44538","SINAPI-I",44538,"ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1\" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 \", FIO ONDULADO *0,30* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","60,57","60,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 12","SINAPI-I",12,"ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","13,00","13,00",null,"C "]
["SINAPI-I 37554","SINAPI-I",37554,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","268,93","268,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 37555","SINAPI-I",37555,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","327,14","327,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 10902","SINAPI-I",10902,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","82,09","82,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 20965","SINAPI-I",20965,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","82,85","82,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 20966","SINAPI-I",20966,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","89,21","89,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 10903","SINAPI-I",10903,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","135,21","135,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 20967","SINAPI-I",20967,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","135,21","135,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 20968","SINAPI-I",20968,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","148,30","148,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 11359","SINAPI-I",11359,"ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7\" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","929,99","929,99",null,"C "]
["SINAPI-I 39017","SINAPI-I",39017,"ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","0,22","0,22",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39315"},"SINAPI-I",39315,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","0,35","0,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 39016","SINAPI-I",39016,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","0,36","0,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 39481","SINAPI-I",39481,"ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1,74","1,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 39013","SINAPI-I",39013,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1,48","1,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 44919","SINAPI-I",44919,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2,77","2,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 40433","SINAPI-I",40433,"ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,53","1,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 20219","SINAPI-I",20219,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","116.000,00","116.000,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 36484","SINAPI-I",36484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","246.246,87","246.246,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 38368","SINAPI-I",38368,"ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","8,86","8,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 38367","SINAPI-I",38367,"ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","20,00","20,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 38091","SINAPI-I",38091,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,17","2,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 38095","SINAPI-I",38095,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4,59","4,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 38092","SINAPI-I",38092,"ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2,06","2,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 38093","SINAPI-I",38093,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2,13","2,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 38096","SINAPI-I",38096,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","4,94","4,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 38094","SINAPI-I",38094,"ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2,61","2,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 38097","SINAPI-I",38097,"ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","5,29","5,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 38098","SINAPI-I",38098,"ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","5,29","5,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 11186","SINAPI-I",11186,"ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","417,10","417,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 11558","SINAPI-I",11558,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","PAR   ","15,70","15,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 11557","SINAPI-I",11557,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","PAR   ","39,74","39,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 2759","SINAPI-I",2759,"ESPOLETA SIMPLES N 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","9,18","9,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 38124","SINAPI-I",38124,"ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","29,90","29,90",null,"C "]
["SINAPI-I 38380","SINAPI-I",38380,"ESQUADRO DE ACO 12\" (300 MM), CABO DE ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","31,77","31,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 42429","SINAPI-I",42429,"ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","6.025,10","6.025,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 39616","SINAPI-I",39616,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","464,50","464,50",null,"C "]
["SINAPI-I 39618","SINAPI-I",39618,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","842,52","842,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 39619","SINAPI-I",39619,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 2000 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.153,92","1.153,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 39613","SINAPI-I",39613,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 300 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","184,51","184,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 39614","SINAPI-I",39614,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 500 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","269,18","269,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 38538","SINAPI-I",38538,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","79,00","79,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 38539","SINAPI-I",38539,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","107,43","107,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 38540","SINAPI-I",38540,"ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","275,32","275,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 38384","SINAPI-I",38384,"ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","22,97","22,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 13","SINAPI-I",13,"ESTOPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","20,01","20,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 2762","SINAPI-I",2762,"ESTOPIM SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","11,47","11,47",null,"AS"]
["SINAPI-I 21142","SINAPI-I",21142,"ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2\" X 3/16\" X 35 CM, SECAO \"U\", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","43,60","43,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 4223","SINAPI-I",4223,"ETANOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ","4,41","4,41",null,"C "]
["SINAPI-I 37372","SINAPI-I",37372,"EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","1,34","1,34",null,"C "]
["SINAPI-I 40863","SINAPI-I",40863,"EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","252,08","252,08",null,"C "]
["SINAPI-I 38475","SINAPI-I",38475,"EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","48,08","48,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 38474","SINAPI-I",38474,"EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","59,43","59,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 10886","SINAPI-I",10886,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","238,00","238,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 10888","SINAPI-I",10888,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","753,23","753,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 10889","SINAPI-I",10889,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","816,00","816,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 10890","SINAPI-I",10890,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","376,61","376,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 10891","SINAPI-I",10891,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","230,15","230,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 10892","SINAPI-I",10892,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","272,00","272,00",null,"C "]
["SINAPI-I 20977","SINAPI-I",20977,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","324,30","324,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 3073","SINAPI-I",3073,"EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","201,78","201,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 3074","SINAPI-I",3074,"EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","127,39","127,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 3076","SINAPI-I",3076,"EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","165,88","165,88",null,"AS"]
["SINAPI-I 3075","SINAPI-I",3075,"EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","104,83","104,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 10781","SINAPI-I",10781,"EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4\" OU 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","14,21","14,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 11480","SINAPI-I",11480,"FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","CJ    ","145,10","145,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 43612","SINAPI-I",43612,"FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","CJ    ","114,21","114,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 43613","SINAPI-I",43613,"FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","CJ    ","94,55","94,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 11469","SINAPI-I",11469,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","15,49","15,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 11468","SINAPI-I",11468,"FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","15,50","15,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 11484","SINAPI-I",11484,"FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","68,07","68,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 38155","SINAPI-I",38155,"FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","105,69","105,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 3090","SINAPI-I",3090,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","CJ    ","70,02","70,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 38151","SINAPI-I",38151,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","CJ    ","101,96","101,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 11458","SINAPI-I",11458,"FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","26,79","26,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 43577","SINAPI-I",43577,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","93,01","93,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 43460","SINAPI-I",43460,"FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","H     ","0,85","0,85",null,"C "]
["SINAPI-I 43462","SINAPI-I",43462,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","0,01","0,01",null,"C "]
["SINAPI-I 43477","SINAPI-I",43477,"FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","155,21","155,21",null,"C "]
["SINAPI-I 43480","SINAPI-I",43480,"FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","232,31","232,31",null,"C "]
["SINAPI-I 3121","SINAPI-I",3121,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","6,69","6,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 43586","SINAPI-I",43586,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","10,69","10,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 11461","SINAPI-I",11461,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,65","11,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 38125","SINAPI-I",38125,"FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","1,37","1,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 37394","SINAPI-I",37394,"FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA) COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","CENTO ","80,15","80,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 940","SINAPI-I",940,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","6,05","6,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 39701","SINAPI-I",39701,"FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","91,70","91,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 404","SINAPI-I",404,"FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","3,81","3,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 3143","SINAPI-I",3143,"FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO  DE 18 MM X 25 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","6,78","6,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 4311","SINAPI-I",4311,"FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2,93","2,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 3266","SINAPI-I",3266,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","70,07","70,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 3275","SINAPI-I",3275,"FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","165,75","165,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 3283","SINAPI-I",3283,"FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","31,30","31,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 39363","SINAPI-I",39363,"FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","5.561,73","5.561,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 13877","SINAPI-I",13877,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2.572.052,76","2.572.052,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 7307","SINAPI-I",7307,"FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","L     ","50,64","50,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 12343","SINAPI-I",12343,"FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMINAL DE 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","6,96","6,96",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3292"},"SINAPI-I",3292,"FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","25,90","25,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 40453","SINAPI-I",40453,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","130,11","130,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 34612","SINAPI-I",34612,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 3,0 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","826,67","826,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 40440","SINAPI-I",40440,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","598,67","598,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 40438","SINAPI-I",40438,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","267,70","267,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 4226","SINAPI-I",4226,"GAS DE COZINHA - GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","7,36","7,36",null,"C "]
["SINAPI-I 4019","SINAPI-I",4019,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","10,81","10,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 12872","SINAPI-I",12872,"GESSEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","H     ","24,21","28,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 5092","SINAPI-I",5092,"GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE, JOGO COM 4 PECAS (PAR) - INCLUI PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","PAR   ","19,21","19,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 5076","SINAPI-I",5076,"GRAMPO DE ACO POLIDO 1\" X 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","18,90","18,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 416","SINAPI-I",416,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4\", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","8,64","8,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 425","SINAPI-I",425,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8\", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5,36","5,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 36785","SINAPI-I",36785,"GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","SC25KG","134,38","134,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 134","SINAPI-I",134,"GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","1,95","1,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 11236","SINAPI-I",11236,"GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","174,96","174,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 36499","SINAPI-I",36499,"GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO DE SAIDA 110/220 V, MOTOR POTENCIA 6,5 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4.644,33","4.644,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 39588","SINAPI-I",39588,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","254.384,16","254.384,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 14254","SINAPI-I",14254,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","124.879,50","124.879,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 36500","SINAPI-I",36500,"GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","112.469,48","112.469,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 39830","SINAPI-I",39830,"GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *7,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","JG    ","260,69","260,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 44474","SINAPI-I",44474,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2.510.525,30","2.510.525,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 3363","SINAPI-I",3363,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","144.875,00","144.875,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 11991","SINAPI-I",11991,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","65,57","65,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 4313","SINAPI-I",4313,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","CJ    ","3,78","3,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 4317","SINAPI-I",4317,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","4,31","4,31",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10924"},"SINAPI-I",10924,"HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3.161,95","3.161,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 12775","SINAPI-I",12775,"HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1\", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","921,47","921,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 12777","SINAPI-I",12777,"HIDROMETRO WOLTMANN, DN 3\", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","6.202,20","6.202,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 7340","SINAPI-I",7340,"IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","L     ","37,83","37,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 38065","SINAPI-I",38065,"INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","25,29","25,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 38080","SINAPI-I",38080,"INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","25,63","25,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 12129","SINAPI-I",12129,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + 2 MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","11,16","11,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 38068","SINAPI-I",38068,"INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","12,97","12,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 3393","SINAPI-I",3393,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","798,65","798,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 3437","SINAPI-I",3437,"JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","601,13","601,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 36896","SINAPI-I",36896,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","549,99","549,99",null,"C "]
["SINAPI-I 40659","SINAPI-I",40659,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","850,51","850,51",null,"AS"]
["SINAPI-I 40660","SINAPI-I",40660,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","1.077,92","1.077,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 3423","SINAPI-I",3423,"JANELA MAXIM-AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","941,76","941,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 37965","SINAPI-I",37965,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","8,88","8,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 37968","SINAPI-I",37968,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","55,65","55,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 37956","SINAPI-I",37956,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4,50","4,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 37961","SINAPI-I",37961,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","146,24","146,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 38429","SINAPI-I",38429,"JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","12,45","12,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 38987","SINAPI-I",38987,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","12,37","12,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 38440","SINAPI-I",38440,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","265,80","265,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 38436","SINAPI-I",38436,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","12,67","12,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 10835","SINAPI-I",10835,"JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6,15","6,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 3521","SINAPI-I",3521,"JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,06","2,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 3517","SINAPI-I",3517,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2,29","2,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3515"},"SINAPI-I",3515,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","6,79","6,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 37952","SINAPI-I",37952,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","71,04","71,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 37950","SINAPI-I",37950,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","65,40","65,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 3529","SINAPI-I",3529,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,76","0,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 3513","SINAPI-I",3513,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","106,42","106,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 38916","SINAPI-I",38916,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","35,30","35,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 38925","SINAPI-I",38925,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","13,38","13,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 39306","SINAPI-I",39306,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","16,79","16,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 20152","SINAPI-I",20152,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","80,17","80,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 20154","SINAPI-I",20154,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","4,26","4,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 3501","SINAPI-I",3501,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","4,32","4,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 3511","SINAPI-I",3511,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","89,01","89,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 3669","SINAPI-I",3669,"JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","14,78","14,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 3660","SINAPI-I",3660,"JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","26,23","26,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 20144","SINAPI-I",20144,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","58,74","58,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 20141","SINAPI-I",20141,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","22,77","22,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 14157","SINAPI-I",14157,"JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2,39","2,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 39877","SINAPI-I",39877,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO, PONTA X PONTA, 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1.133,92","1.133,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 3676","SINAPI-I",3676,"JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","499,69","499,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 3729","SINAPI-I",3729,"KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2\" OU 3/4\" - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","144,58","144,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 39353","SINAPI-I",39353,"KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ 2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPERA P/ CHUVEIRO, INFERIOR C/ 2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 \", *390* X *900* MM (L X H), CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO)                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","190,67","190,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 39486","SINAPI-I",39486,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","588,60","588,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 39490","SINAPI-I",39490,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","906,57","906,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 39497","SINAPI-I",39497,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","843,84","843,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39501","SINAPI-I",39501,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.122,91","1.122,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 38138","SINAPI-I",38138,"LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, PADRAO MILANO, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","83,96","83,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 3743","SINAPI-I",3743,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","51,93","51,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 3737","SINAPI-I",3737,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","62,98","62,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 3742","SINAPI-I",3742,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","75,38","75,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 38194","SINAPI-I",38194,"LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,90","4,90",null,"C "]
["SINAPI-I 11696","SINAPI-I",11696,"LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","166,34","166,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 10426","SINAPI-I",10426,"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","178,39","178,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 44331","SINAPI-I",44331,"LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","L     ","57,22","57,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 38382","SINAPI-I",38382,"LINHA PARA PEDREIRO LISA, 0,8 MM X 100 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","13,19","13,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 42440","SINAPI-I",42440,"LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1.235,91","1.235,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 40287","SINAPI-I",40287,"LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8\", INCLUINDO PORCA E FLANGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","8,84","8,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 40293","SINAPI-I",40293,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3\". FAIXA DE OPERACAO Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M)                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","3,73","3,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 10749","SINAPI-I",10749,"LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UNXMES","26,62","26,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 7252","SINAPI-I",7252,"LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","2,34","2,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 3777","SINAPI-I",3777,"LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","1,13","1,13",null,"C "]
["SINAPI-I 44699","SINAPI-I",44699,"LUBRIFICANTE REDUTOR DE TORQUE E ARRASTO DE ALTO DESEMPENHO, PARA PERFURACAO HORIZONTAL DIRECIONAL, HDD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ","47,91","47,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 42248","SINAPI-I",42248,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","488,05","488,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 38889","SINAPI-I",38889,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","31,60","31,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 39385","SINAPI-I",39385,"LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","11,26","11,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 38770","SINAPI-I",38770,"LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","45,26","45,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 38775","SINAPI-I",38775,"LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","51,03","51,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 37977","SINAPI-I",37977,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","17,11","17,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 12731","SINAPI-I",12731,"LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","372,67","372,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 12728","SINAPI-I",12728,"LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","50,93","50,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 3844","SINAPI-I",3844,"LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","208,82","208,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 3854","SINAPI-I",3854,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","11,05","11,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 38022","SINAPI-I",38022,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","40,93","40,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 37981","SINAPI-I",37981,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","7,20","7,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 37982","SINAPI-I",37982,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","10,45","10,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 12404","SINAPI-I",12404,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","12,43","12,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 3911","SINAPI-I",3911,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","20,92","20,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 3909","SINAPI-I",3909,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","9,20","9,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 1904","SINAPI-I",1904,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1,25","1,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 12410","SINAPI-I",12410,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","15,05","15,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 3937","SINAPI-I",3937,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","22,44","22,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 3927","SINAPI-I",3927,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","76,38","76,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 3929","SINAPI-I",3929,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","116,37","116,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 3934","SINAPI-I",3934,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","200,94","200,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 40373","SINAPI-I",40373,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","285,60","285,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 3868","SINAPI-I",3868,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1,46","1,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 37988","SINAPI-I",37988,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","194,97","194,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 21120","SINAPI-I",21120,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","12,55","12,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 40360","SINAPI-I",40360,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","26,62","26,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 1902","SINAPI-I",1902,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,44","3,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 1891","SINAPI-I",1891,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1,59","1,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 2637","SINAPI-I",2637,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,96","1,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 2643","SINAPI-I",2643,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA,DIAMETRO DE 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","8,18","8,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39858","SINAPI-I",39858,"LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","24,71","24,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 39861","SINAPI-I",39861,"LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","166,92","166,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 3866","SINAPI-I",3866,"LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","45,72","45,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 12892","SINAPI-I",12892,"LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","PAR   ","16,20","16,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 38443","SINAPI-I",38443,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","11,79","11,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 3845","SINAPI-I",3845,"LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","16,69","16,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 20168","SINAPI-I",20168,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","10,98","10,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 20169","SINAPI-I",20169,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","12,82","12,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 3898","SINAPI-I",3898,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7,27","7,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 3859","SINAPI-I",3859,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1,38","1,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 39292","SINAPI-I",39292,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","8,67","8,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 39314","SINAPI-I",39314,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","26,28","26,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 39309","SINAPI-I",39309,"LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","7,52","7,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 37428","SINAPI-I",37428,"LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","205,14","205,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 11520","SINAPI-I",11520,"MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","PAR   ","27,14","27,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 4119","SINAPI-I",4119,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","69,48","69,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 37461","SINAPI-I",37461,"MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4\" X *2,8* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","12,24","12,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 37457","SINAPI-I",37457,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8\" X 1,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","3,29","3,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 21032","SINAPI-I",21032,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","612,84","612,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 21034","SINAPI-I",21034,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","742,44","742,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 37523","SINAPI-I",37523,"MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","693.602,96","693.602,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 37515","SINAPI-I",37515,"MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","616.648,50","616.648,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 39696","SINAPI-I",39696,"MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","6,43","6,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 4016","SINAPI-I",4016,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","36,10","36,10",null,"C "]
["SINAPI-I 626","SINAPI-I",626,"MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","25,02","25,02",null,"C "]
["SINAPI-I 44509","SINAPI-I",44509,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM (NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","52,66","52,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 44515","SINAPI-I",44515,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM ( NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","28,67","28,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 11481","SINAPI-I",11481,"MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","37,29","37,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 13836","SINAPI-I",13836,"MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","67.210,86","67.210,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 39813","SINAPI-I",39813,"MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16\", MANGUEIRA 1\" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","39.429,91","39.429,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 40703","SINAPI-I",40703,"MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","10.799,00","10.799,00",null,"C "]
["SINAPI-I 14529","SINAPI-I",14529,"MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","25.337,01","25.337,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 39434","SINAPI-I",39434,"MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","3,64","3,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39433","SINAPI-I",39433,"MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","2,89","2,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 4823","SINAPI-I",4823,"MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","38,18","38,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 41380","SINAPI-I",41380,"MASTRO TELESCOPICO DE 4 METROS (3 M X DN= 2\" + 1 M X DN= 1 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","388,64","388,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 40974","SINAPI-I",40974,"MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","5.477,79","6.350,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 13587","SINAPI-I",13587,"MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","4,50","4,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 38594","SINAPI-I",38594,"MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4,65","4,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 34771","SINAPI-I",34771,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2,52","2,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 41683","SINAPI-I",41683,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","29,54","29,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 4062","SINAPI-I",4062,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","40,15","40,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 10608","SINAPI-I",10608,"MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E POTENCIA DE 3 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","9.614,80","9.614,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 44478","SINAPI-I",44478,"MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR  16184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","12,12","12,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 44020","SINAPI-I",44020,"MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","858,66","858,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 41425","SINAPI-I",41425,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","6,92","6,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 41426","SINAPI-I",41426,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","12,48","12,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 37520","SINAPI-I",37520,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","558.621,60","558.621,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 11771","SINAPI-I",11771,"MISTURADOR DE PAREDE, DE METAL CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA MOVEL, COM AREJADOR ARTICULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","452,58","452,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 37587","SINAPI-I",37587,"MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","487,78","487,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 34761","SINAPI-I",34761,"MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ","22,25","25,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 14252","SINAPI-I",14252,"MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3\" X 3\", HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2.462,22","2.462,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 4090","SINAPI-I",4090,"MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.350.000,00","1.350.000,00",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39402"},"SINAPI-I",39402,"MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.806,46","1.806,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 41038","SINAPI-I",41038,"MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","7.072,52","8.198,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 4096","SINAPI-I",4096,"MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","H     ","42,56","49,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 4102","SINAPI-I",4102,"MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","94,32","94,32",null,"C "]
["SINAPI-I 38639","SINAPI-I",38639,"MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","64,13","64,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 42430","SINAPI-I",42430,"MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6.434,22","6.434,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 4209","SINAPI-I",4209,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","25,23","25,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 4181","SINAPI-I",4181,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","39,24","39,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 4185","SINAPI-I",4185,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","576,91","576,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 4190","SINAPI-I",4190,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","26,03","26,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 4194","SINAPI-I",4194,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","50,27","50,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 4203","SINAPI-I",4203,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","134,18","134,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 40371","SINAPI-I",40371,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","104,65","104,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39609","SINAPI-I",39609,"NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","64.338,54","64.338,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 4221","SINAPI-I",4221,"OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","L     ","6,00","6,00",null,"C "]
["SINAPI-I 41031","SINAPI-I",41031,"OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","4.471,84","5.184,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 44501","SINAPI-I",44501,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","H     ","25,51","29,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 4254","SINAPI-I",4254,"OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","31,15","36,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 40998","SINAPI-I",40998,"OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","MES   ","5.089,75","5.900,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 4257","SINAPI-I",4257,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","26,45","30,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 41024","SINAPI-I",41024,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","5.226,30","6.058,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 4238","SINAPI-I",4238,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","H     ","27,02","31,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 4262","SINAPI-I",4262,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","835.000,00","835.000,00",null,"C "]
["SINAPI-I 39637","SINAPI-I",39637,"PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","100,42","100,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 39639","SINAPI-I",39639,"PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","171,45","171,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 25400"},"SINAPI-I",25400,"PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","3.143,28","3.143,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 4379","SINAPI-I",4379,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","0,06","0,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 11964","SINAPI-I",11964,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8\", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,98","2,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 4358","SINAPI-I",4358,"PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2,53","2,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 39440","SINAPI-I",39440,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","0,25","0,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 4344","SINAPI-I",4344,"PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","25,59","25,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 11953","SINAPI-I",11953,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 2\", COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","4,06","4,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 441","SINAPI-I",441,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","11,94","11,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 439","SINAPI-I",439,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","18,28","18,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 4384","SINAPI-I",4384,"PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","28,05","28,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 11059","SINAPI-I",11059,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 \")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","0,45","0,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 4305","SINAPI-I",4305,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,93","2,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 4301","SINAPI-I",4301,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","1,54","1,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 4331","SINAPI-I",4331,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 2 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","5,11","5,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 40839","SINAPI-I",40839,"PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8\" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1\" (25,4 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","CENTO ","141,23","141,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 118","SINAPI-I",118,"PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","62,37","62,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 4751","SINAPI-I",4751,"PASTILHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","26,86","31,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 39594","SINAPI-I",39594,"PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19\" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","323,68","323,68",null,"AS"]
["SINAPI-I 10730","SINAPI-I",10730,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30, E= *1 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","43,51","43,51",null,"AS"]
["SINAPI-I 4730","SINAPI-I",4730,"PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M3    ","102,85","102,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 4712","SINAPI-I",4712,"PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","79,77","79,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 4710","SINAPI-I",4710,"PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","255,82","255,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 41975","SINAPI-I",41975,"PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","94,34","94,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 43082","SINAPI-I",43082,"PERFIL \"I\" OU \"W\" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","10,97","10,97",null,"C "]
["SINAPI-I 43665","SINAPI-I",43665,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","9,43","9,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 40664","SINAPI-I",40664,"PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","19,49","19,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 11552","SINAPI-I",11552,"PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","7,84","7,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39422","SINAPI-I",39422,"PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","7,49","7,49",null,"C "]
["SINAPI-I 39570","SINAPI-I",39570,"PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","4,32","4,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 38541","SINAPI-I",38541,"PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","5.132.432,42","5.132.432,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 43886","SINAPI-I",43886,"PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25 M, DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","3.632.625,01","3.632.625,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 44550","SINAPI-I",44550,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","9.980.185,95","9.980.185,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 39012","SINAPI-I",39012,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.137.689,19","1.137.689,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 11091","SINAPI-I",11091,"PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,26","2,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 37586","SINAPI-I",37586,"PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","CENTO ","88,53","88,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 41079","SINAPI-I",41079,"PINTOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","4.135,28","4.793,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 4785","SINAPI-I",4785,"PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","23,60","27,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 4800","SINAPI-I",4800,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","71,80","71,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 4786","SINAPI-I",4786,"PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","108,50","108,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 45189","SINAPI-I",45189,"PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2500 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","100,07","100,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 40650","SINAPI-I",40650,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","156,24","156,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 38135","SINAPI-I",38135,"PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","108,38","108,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 40654","SINAPI-I",40654,"PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIAVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","202,24","202,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 39566","SINAPI-I",39566,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","46,65","46,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 43740","SINAPI-I",43740,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","28,34","28,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 43741","SINAPI-I",43741,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","22,41","22,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 4812","SINAPI-I",4812,"PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","11,66","11,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 10849","SINAPI-I",10849,"PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.920,01","1.920,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 37556","SINAPI-I",37556,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","28,91","28,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 4309","SINAPI-I",4309,"PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","10,13","10,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 4790","SINAPI-I",4790,"PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","121,33","121,33",null,"C "]
["SINAPI-I 4888","SINAPI-I",4888,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","4,60","4,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 12412","SINAPI-I",12412,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","121,12","121,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 41091","SINAPI-I",41091,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","3.681,14","4.267,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 4491","SINAPI-I",4491,"PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","8,42","8,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 12362","SINAPI-I",12362,"PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","22,18","22,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 4339","SINAPI-I",4339,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","0,68","0,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 5088","SINAPI-I",5088,"PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,33","7,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 4981","SINAPI-I",4981,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","251,00","251,00",null,"C "]
["SINAPI-I 4998","SINAPI-I",4998,"PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","629,50","629,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39021","SINAPI-I",39021,"PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","651,98","651,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 39025","SINAPI-I",39025,"PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","768,55","768,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 5002","SINAPI-I",5002,"PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ","458,89","458,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 11364","SINAPI-I",11364,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","215,63","215,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 10554","SINAPI-I",10554,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","237,60","237,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 39505","SINAPI-I",39505,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","606,76","606,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 34713","SINAPI-I",34713,"PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","540,35","540,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 14164","SINAPI-I",14164,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","1.836,36","1.836,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 14165","SINAPI-I",14165,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.855,46","1.855,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 41180","SINAPI-I",41180,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","3.737,70","3.737,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 41186","SINAPI-I",41186,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","7.013,39","7.013,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 41190","SINAPI-I",41190,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5.377,39","5.377,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 5044","SINAPI-I",5044,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","901,88","901,88",null,"AS"]
["SINAPI-I 41200","SINAPI-I",41200,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1.368,96","1.368,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 41202","SINAPI-I",41202,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","740,21","740,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 41204","SINAPI-I",41204,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1.676,33","1.676,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 41209","SINAPI-I",41209,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1.827,83","1.827,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 41215","SINAPI-I",41215,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2.337,02","2.337,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 5033","SINAPI-I",5033,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","810,00","810,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 41458","SINAPI-I",41458,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 12 METROS LIVRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2.016,47","2.016,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 4465","SINAPI-I",4465,"PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","52,33","52,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 14580","SINAPI-I",14580,"PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","108,63","108,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 5072","SINAPI-I",5072,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","32,92","32,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 5069","SINAPI-I",5069,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","19,07","19,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 39027","SINAPI-I",39027,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","18,69","18,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 44074","SINAPI-I",44074,"PRIMER DE POLIURETANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","L     ","645,66","645,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 44072","SINAPI-I",44072,"PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ","145,84","145,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 38392","SINAPI-I",38392,"PROLONGADOR/ EXTENSOR TELESCOPICO, EM CHAPA METALICA, COM 3 METROS, PARA ROLO DE PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","63,98","63,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 36142","SINAPI-I",36142,"PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2,70","2,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 38066","SINAPI-I",38066,"PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","8,51","8,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 43600","SINAPI-I",43600,"PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","56,96","56,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 12039","SINAPI-I",12039,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","495,46","495,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 39763","SINAPI-I",39763,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","975,79","975,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 39758","SINAPI-I",39758,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","588,04","588,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 43100","SINAPI-I",43100,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","568,82","568,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 39794","SINAPI-I",39794,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","46,78","46,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 39799","SINAPI-I",39799,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","54,53","54,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 21060","SINAPI-I",21060,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","73,42","73,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 11710","SINAPI-I",11710,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","85,18","85,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 11707","SINAPI-I",11707,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","11,81","11,81",null,"AS"]
["SINAPI-I 11745","SINAPI-I",11745,"RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","21,16","21,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 20044","SINAPI-I",20044,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","11,28","11,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 20972","SINAPI-I",20972,"REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2\" X 1.1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","163,57","163,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 6036","SINAPI-I",6036,"REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","21,62","21,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 11670","SINAPI-I",11670,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2\", COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","26,85","26,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 11674","SINAPI-I",11674,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","32,62","32,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 6038","SINAPI-I",6038,"REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","8,31","8,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 6020","SINAPI-I",6020,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","20,63","20,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 6012","SINAPI-I",6012,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","206,73","206,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 6013","SINAPI-I",6013,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","65,00","65,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 11753","SINAPI-I",11753,"REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","17,46","17,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 37329","SINAPI-I",37329,"REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","92,75","92,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 2510","SINAPI-I",2510,"RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","22,40","22,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 36530","SINAPI-I",36530,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","456.365,84","456.365,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 44954","SINAPI-I",44954,"REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. *5 X 15* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","97,58","97,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 20205","SINAPI-I",20205,"RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","4,02","4,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 4803","SINAPI-I",4803,"RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","38,37","38,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 34680","SINAPI-I",34680,"RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","37,73","37,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 20256","SINAPI-I",20256,"ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","0,36","0,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 14489","SINAPI-I",14489,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","833.762,51","833.762,51",null,"AS"]
["SINAPI-I 38390","SINAPI-I",38390,"ROLO DE LA DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM (ALTURA DA LA X COMPRIMENTO), SEM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","39,74","39,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 42437","SINAPI-I",42437,"ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.843,37","1.843,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 40873","SINAPI-I",40873,"RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","25,24","25,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 6076","SINAPI-I",6076,"SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","66,50","66,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 4512","SINAPI-I",4512,"SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","2,04","2,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 4517","SINAPI-I",4517,"SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","2,94","2,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 37373","SINAPI-I",37373,"SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","0,04","0,04",null,"C "]
["SINAPI-I 11622","SINAPI-I",11622,"SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","84,36","84,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 42699","SINAPI-I",42699,"SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","35,00","35,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 39395","SINAPI-I",39395,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","32,03","32,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 6110","SINAPI-I",6110,"SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","24,86","28,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 38637","SINAPI-I",38637,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","237,54","237,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 6145","SINAPI-I",6145,"SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","28,33","28,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 42434","SINAPI-I",42434,"SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","5.175,40","5.175,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 39914","SINAPI-I",39914,"SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","253,36","253,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 41088","SINAPI-I",41088,"SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","9.302,80","10.784,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 20083","SINAPI-I",20083,"SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","80,98","80,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 14543","SINAPI-I",14543,"SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","6,81","6,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 21045","SINAPI-I",21045,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","53,89","53,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 21041","SINAPI-I",21041,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","46,47","46,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 7576","SINAPI-I",7576,"SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","240,31","240,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 12626","SINAPI-I",12626,"SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","44,28","44,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 10567","SINAPI-I",10567,"TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","9,52","9,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 6178","SINAPI-I",6178,"TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","250,17","250,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 6214","SINAPI-I",6214,"TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","156,71","156,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 38465","SINAPI-I",38465,"TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","49,55","49,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 41616","SINAPI-I",41616,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","468,35","468,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 41619","SINAPI-I",41619,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","195,10","195,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 39346","SINAPI-I",39346,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4,39","4,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 2668","SINAPI-I",2668,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2\", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","10,23","10,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11289"},"SINAPI-I",11289,"TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","64,24","64,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 11241","SINAPI-I",11241,"TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","160,62","160,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 14112","SINAPI-I",14112,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","208,23","208,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 11299","SINAPI-I",11299,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, R-2, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","528,32","528,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 37737","SINAPI-I",37737,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","57.060,45","57.060,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 10423","SINAPI-I",10423,"TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","382,87","382,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 44480","SINAPI-I",44480,"TARIFA \"A\" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M3    ","22,32","22,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 21121","SINAPI-I",21121,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","4,07","4,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 12741","SINAPI-I",12741,"TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1.403,72","1.403,72",null,"AS"]
["SINAPI-I 12738","SINAPI-I",12738,"TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","144,15","144,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 6294","SINAPI-I",6294,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","10,52","10,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 6322","SINAPI-I",6322,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","188,34","188,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 20182","SINAPI-I",20182,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","31,87","31,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 6319","SINAPI-I",6319,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","54,93","54,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 6308","SINAPI-I",6308,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","151,99","151,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 6317","SINAPI-I",6317,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","151,99","151,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 6311","SINAPI-I",6311,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","218,62","218,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 6315","SINAPI-I",6315,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","413,94","413,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 39327","SINAPI-I",39327,"TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","43,27","43,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 7104","SINAPI-I",7104,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","4,00","4,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 7131","SINAPI-I",7131,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","18,86","18,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 37422","SINAPI-I",37422,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","51,23","51,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 37448","SINAPI-I",37448,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","436,03","436,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 38018","SINAPI-I",38018,"TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","12,19","12,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 38875","SINAPI-I",38875,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","32,94","32,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 38454","SINAPI-I",38454,"TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","10,64","10,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 38457","SINAPI-I",38457,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","12,38","12,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 7094","SINAPI-I",7094,"TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","13,06","13,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 7116","SINAPI-I",7116,"TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3,99","3,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 7121","SINAPI-I",7121,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","9,55","9,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 37947","SINAPI-I",37947,"TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","4,41","4,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 38905","SINAPI-I",38905,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","21,24","21,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 7091","SINAPI-I",7091,"TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","17,34","17,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 7139","SINAPI-I",7139,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1,25","1,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 7145","SINAPI-I",7145,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","81,41","81,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 3589","SINAPI-I",3589,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","154,64","154,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 40395","SINAPI-I",40395,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","113,38","113,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 40393","SINAPI-I",40393,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","46,99","46,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 41892","SINAPI-I",41892,"TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","116,89","116,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 20180","SINAPI-I",20180,"TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","93,89","93,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 40946","SINAPI-I",40946,"TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","3.139,36","3.639,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 7153","SINAPI-I",7153,"TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ","39,56","45,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 41092","SINAPI-I",41092,"TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","MES   ","4.500,36","5.217,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 34557","SINAPI-I",34557,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","2,43","2,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 21141","SINAPI-I",21141,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","12,84","12,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 44529","SINAPI-I",44529,"TELA DE ANIAGEM ( JUTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","14,37","14,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 7162","SINAPI-I",7162,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","65,72","65,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 7164","SINAPI-I",7164,"TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","47,43","47,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 37524","SINAPI-I",37524,"TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","2,60","2,60",null,"C "]
["SINAPI-I 7184","SINAPI-I",7184,"TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA / INCOLOR, E = *0,6* MM, DE *0,50 X 2,44* M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","40,98","40,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 34480","SINAPI-I",34480,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","336,85","336,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 7186","SINAPI-I",7186,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","62,50","62,50",null,"C "]
["SINAPI-I 7189","SINAPI-I",7189,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","142,57","142,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 34425","SINAPI-I",34425,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","129,30","129,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 7225","SINAPI-I",7225,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","284,03","284,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 7230","SINAPI-I",7230,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","400,02","400,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 25007","SINAPI-I",25007,"TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","45,00","45,00",null,"C "]
["SINAPI-I 7243","SINAPI-I",7243,"TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","47,02","47,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 41097","SINAPI-I",41097,"TELHADOR / TELHADISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ","4.358,32","5.052,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 1577","SINAPI-I",1577,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","3,19","3,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 1580","SINAPI-I",1580,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","8,51","8,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 1547","SINAPI-I",1547,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","138,29","138,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 1594","SINAPI-I",1594,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","39,26","39,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 11839","SINAPI-I",11839,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","56,51","56,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 38414","SINAPI-I",38414,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.456,42","1.456,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 7260","SINAPI-I",7260,"TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2,05","2,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 44261","SINAPI-I",44261,"TIL CONDOMINIAL, PVC, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","157,99","157,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 7274","SINAPI-I",7274,"TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","76,49","76,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 7343","SINAPI-I",7343,"TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","L     ","40,00","40,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 7304","SINAPI-I",7304,"TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","L     ","96,86","96,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 7306","SINAPI-I",7306,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","L     ","57,32","57,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 35693","SINAPI-I",35693,"TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ","12,84","12,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 7350","SINAPI-I",7350,"TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","L     ","44,44","44,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 38084","SINAPI-I",38084,"TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13,93","13,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 38101","SINAPI-I",38101,"TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","7,00","7,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 7592","SINAPI-I",7592,"TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ","22,67","26,27",null,"C "]
["SINAPI-I 11764","SINAPI-I",11764,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","235,12","235,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 11765","SINAPI-I",11765,"TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","156,70","156,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 7602","SINAPI-I",7602,"TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","43,39","43,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 36795","SINAPI-I",36795,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.680,61","1.680,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 36796","SINAPI-I",36796,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","139,65","139,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 40329","SINAPI-I",40329,"TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4 \", COM HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO PLASTICOS (PADRAO POPULAR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","35,61","35,61",null,"C "]
["SINAPI-I 11822","SINAPI-I",11822,"TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","44,51","44,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 7618","SINAPI-I",7618,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","158.081,77","158.081,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 7616","SINAPI-I",7616,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","65.096,59","65.096,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 25020","SINAPI-I",25020,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM ESCARIFICADOR E LAMINA COM CAPACIDADE DE 4,70M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","5.404.675,81","5.404.675,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 36508","SINAPI-I",36508,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2.430.697,17","2.430.697,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 10598","SINAPI-I",10598,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","178.889,31","178.889,31",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42407"},"SINAPI-I",42407,"TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","6,26","6,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 10743","SINAPI-I",10743,"TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","582,26","582,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 21006","SINAPI-I",21006,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","81,12","81,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 40624","SINAPI-I",40624,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2\", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","85,31","85,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 20984","SINAPI-I",20984,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","3.471,25","3.471,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 13042","SINAPI-I",13042,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1.923,58","1.923,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 13142","SINAPI-I",13142,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4\", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","444,20","444,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 7690","SINAPI-I",7690,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","636,57","636,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 21010","SINAPI-I",21010,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1\"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","32,35","32,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 21015","SINAPI-I",21015,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3\"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","109,30","109,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 7696","SINAPI-I",7696,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2\", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","75,21","75,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 7695","SINAPI-I",7695,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6\", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","280,87","280,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 41936","SINAPI-I",41936,"TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","85,36","85,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 41783","SINAPI-I",41783,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1.489,46","1.489,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 38130","SINAPI-I",38130,"TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","44,20","44,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 38028","SINAPI-I",38028,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","59,17","59,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 39736","SINAPI-I",39736,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8\" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","76,42","76,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 39854","SINAPI-I",39854,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8\" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","92,74","92,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 39740","SINAPI-I",39740,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4\" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","50,74","50,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 39750","SINAPI-I",39750,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/4\" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","148,83","148,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 39748","SINAPI-I",39748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3/4\" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","77,46","77,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 12743","SINAPI-I",12743,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","53,19","53,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 39660","SINAPI-I",39660,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","40,74","40,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 39665","SINAPI-I",39665,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","50,67","50,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 7758","SINAPI-I",7758,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","1.288,74","1.288,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 7750","SINAPI-I",7750,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","508,31","508,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 7727","SINAPI-I",7727,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","4.004,87","4.004,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 7722","SINAPI-I",7722,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","405,62","405,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 12574","SINAPI-I",12574,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","1.326,99","1.326,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 12580","SINAPI-I",12580,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","714,20","714,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 7741","SINAPI-I",7741,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","474,93","474,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 7735","SINAPI-I",7735,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","1.527,50","1.527,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 7776","SINAPI-I",7776,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","631,53","631,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 7714","SINAPI-I",7714,"TUBO DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","188,69","188,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 7778","SINAPI-I",7778,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","64,94","64,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 7783","SINAPI-I",7783,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","66,40","66,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 13159","SINAPI-I",13159,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","168,37","168,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 1031","SINAPI-I",1031,"TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","14,85","14,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 39711","SINAPI-I",39711,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","4,79","4,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 39718","SINAPI-I",39718,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,80","2,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 44543","SINAPI-I",44543,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","4.972,29","4.972,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 44522","SINAPI-I",44522,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2.825,29","2.825,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 9878","SINAPI-I",9878,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","165,07","165,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 41697","SINAPI-I",41697,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4\" (450 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","1.089,63","1.089,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 41985","SINAPI-I",41985,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6\" (200 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","1.517,57","1.517,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 38051","SINAPI-I",38051,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","7,31","7,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 38828","SINAPI-I",38828,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","8,82","8,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 38977","SINAPI-I",38977,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","113,03","113,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 38975","SINAPI-I",38975,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","44,01","44,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 38979","SINAPI-I",38979,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","12,95","12,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 38034","SINAPI-I",38034,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","170,03","170,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 38037","SINAPI-I",38037,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","445,10","445,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 9828","SINAPI-I",9828,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","127,48","127,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 36084","SINAPI-I",36084,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","16,82","16,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 36380","SINAPI-I",36380,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","85,16","85,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 9835","SINAPI-I",9835,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","7,06","7,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 9861","SINAPI-I",9861,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","25,66","25,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 9856","SINAPI-I",9856,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","8,27","8,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 9840","SINAPI-I",9840,"TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","64,28","64,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 9869","SINAPI-I",9869,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","9,34","9,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 9872","SINAPI-I",9872,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","61,04","61,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 12425","SINAPI-I",12425,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","69,65","69,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 12431","SINAPI-I",12431,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","795,60","795,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 12439","SINAPI-I",12439,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","83,56","83,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 12440","SINAPI-I",12440,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","103,67","103,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 9887","SINAPI-I",9887,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","113,70","113,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 36313","SINAPI-I",36313,"UNIAO DUPLA PPR, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","13,20","13,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 9900","SINAPI-I",9900,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","19,70","19,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 9895","SINAPI-I",9895,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","14,03","14,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 20974","SINAPI-I",20974,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","200,64","200,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 37993","SINAPI-I",37993,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","53,24","53,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 37994","SINAPI-I",37994,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","126,77","126,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 10601","SINAPI-I",10601,"USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","3.759.679,20","3.759.679,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 36485","SINAPI-I",36485,"USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","665.336,65","665.336,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 11781","SINAPI-I",11781,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4\" E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","190,70","190,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 11746","SINAPI-I",11746,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","48,20","48,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 10231","SINAPI-I",10231,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","371,11","371,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 10409","SINAPI-I",10409,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","266,00","266,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 10405","SINAPI-I",10405,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","532,94","532,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 10418","SINAPI-I",10418,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","81,93","81,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 10415","SINAPI-I",10415,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","783,62","783,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 6154","SINAPI-I",6154,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 \", SEM UNHO, COM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","14,63","14,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 38087","SINAPI-I",38087,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","55,13","55,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 38111","SINAPI-I",38111,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","29,47","29,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 38090","SINAPI-I",38090,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","47,46","47,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 10478","SINAPI-I",10478,"VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","L     ","46,20","46,20",null,"C "]
["SINAPI-I 39400","SINAPI-I",39400,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.566,29","1.566,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 10488","SINAPI-I",10488,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2.152.752,00","2.152.752,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41073"},"SINAPI-I",41073,"VIDRACEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","3.767,39","4.367,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 34389","SINAPI-I",34389,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","169,75","169,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 21107","SINAPI-I",21107,"VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","209,42","209,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 10491","SINAPI-I",10491,"VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","206,12","206,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 10505","SINAPI-I",10505,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","310,96","310,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 10503","SINAPI-I",10503,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","506,95","506,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 4425","SINAPI-I",4425,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","33,42","33,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 41096","SINAPI-I",41096,"VIGIA DIURNO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","MES   ","3.453,46","4.003,44",null,"CR"]
["SINAPI 97142","SINAPI","97142","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","6,71","7,25",null,"CR",{"$f":"IF($B4861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3677812%"},{"$f":"IF($B4861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,9929677%"}]
["SINAPI 97147","SINAPI","97147","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","18,30","19,95",null,"CR",{"$f":"IF($B4866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,5528635%"},{"$f":"IF($B4866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,1515153%"}]
["SINAPI 97152","SINAPI","97152","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","39,43","42,59",null,"CR",{"$f":"IF($B4871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7641366%"},{"$f":"IF($B4871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4318718%"}]
["SINAPI 97158","SINAPI","97158","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","5,21","5,66",null,"CR",{"$f":"IF($B4877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7559056%"},{"$f":"IF($B4877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3636365%"}]
["SINAPI 97163","SINAPI","97163","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","14,90","16,27",null,"CR",{"$f":"IF($B4882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,9837619%"},{"$f":"IF($B4882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,5003100%"}]
["SINAPI 97168","SINAPI","97168","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","31,72","34,38",null,"CR",{"$f":"IF($B4887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,1813866%"},{"$f":"IF($B4887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,8049066%"}]
["SINAPI 105250","SINAPI","105250","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,26","19,65",null,"CR",{"$f":"IF($B4893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2606296%"},{"$f":"IF($B4893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9240637%"}]
["SINAPI 105255","SINAPI","105255","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","50,39","54,74",null,"CR",{"$f":"IF($B4898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6504681%"},{"$f":"IF($B4898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,2661291%"}]
["SINAPI 105261","SINAPI","105261","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","41,18","44,73",null,"CR",{"$f":"IF($B4903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6517293%"},{"$f":"IF($B4903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,2604798%"}]
["SINAPI 105267","SINAPI","105267","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","97,15","104,91",null,"CR",{"$f":"IF($B4909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5206723%"},{"$f":"IF($B4909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1861576%"}]
["SINAPI 105274","SINAPI","105274","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","140,97","152,05",null,"CR",{"$f":"IF($B4916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6733420%"},{"$f":"IF($B4916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,3412339%"}]
["SINAPI 105279","SINAPI","105279","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","28,90","31,10",null,"CR",{"$f":"IF($B4921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5048679%"},{"$f":"IF($B4921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1795287%"}]
["SINAPI 105284","SINAPI","105284","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","58,71","63,62",null,"CR",{"$f":"IF($B4926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8698327%"},{"$f":"IF($B4926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4963735%"}]
["SINAPI 105301","SINAPI","105301","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","41,10","44,71",null,"CR",{"$f":"IF($B4931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6532358%"},{"$f":"IF($B4931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,2459606%"}]
["SINAPI 105302","SINAPI","105302","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","47,30","51,49",null,"CR",{"$f":"IF($B4932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9889762%"},{"$f":"IF($B4932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5715678%"}]
["SINAPI 105307","SINAPI","105307","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","100,95","109,14",null,"CR",{"$f":"IF($B4937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3693194%"},{"$f":"IF($B4937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,0366973%"}]
["SINAPI 105322","SINAPI","105322","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","65,00","70,58",null,"CR",{"$f":"IF($B4943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3562067%"},{"$f":"IF($B4943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,9545455%"}]
["SINAPI 105340","SINAPI","105340","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","114,31","123,65",null,"CR",{"$f":"IF($B4948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7081291%"},{"$f":"IF($B4948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,3639382%"}]
["SINAPI 105345","SINAPI","105345","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","175,40","189,38",null,"CR",{"$f":"IF($B4953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4365692%"},{"$f":"IF($B4953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1034720%"}]
["SINAPI 105349","SINAPI","105349","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","78,95","85,65",null,"CR",{"$f":"IF($B4957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6557503%"},{"$f":"IF($B4957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,2932508%"}]
["SINAPI 105357","SINAPI","105357","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","237,69","256,05",null,"CR",{"$f":"IF($B4965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8043114%"},{"$f":"IF($B4965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4795812%"}]
["SINAPI 105379","SINAPI","105379","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","19,34","20,89",null,"CR",{"$f":"IF($B4970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0172145%"},{"$f":"IF($B4970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6814673%"}]
["SINAPI 105392","SINAPI","105392","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","24,25","26,26",null,"CR",{"$f":"IF($B4976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3434260%"},{"$f":"IF($B4976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9938721%"}]
["SINAPI 105397","SINAPI","105397","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","49,72","53,96",null,"CR",{"$f":"IF($B4981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0246118%"},{"$f":"IF($B4981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,6472776%"}]
["SINAPI 97173","SINAPI","97173","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","50,62","54,59",null,"CR",{"$f":"IF($B4987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5238096%"},{"$f":"IF($B4987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2094906%"}]
["SINAPI 97178","SINAPI","97178","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\") OU DN 1300 MM (52\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","110,15","119,25",null,"CR",{"$f":"IF($B4992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3008368%"},{"$f":"IF($B4992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9465817%"}]
["SINAPI 97183","SINAPI","97183","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","45,29","48,95",null,"CR",{"$f":"IF($B4997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2763597%"},{"$f":"IF($B4997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,9373846%"}]
["SINAPI 97184","SINAPI","97184","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","54,22","58,69",null,"CR",{"$f":"IF($B4998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0266520%"},{"$f":"IF($B4998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6923078%"}]
["SINAPI 97192","SINAPI","97192","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\") OU DN 2100 MM (84\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","174,38","189,15",null,"CR",{"$f":"IF($B5006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5767598%"},{"$f":"IF($B5006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,2033450%"}]
["SINAPI 90696","SINAPI","90696","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","158,79","159,48",null,"CR",{"$f":"IF($B5009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7660512%"},{"$f":"IF($B5009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1930242%"}]
["SINAPI 90702","SINAPI","90702","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","123,79","124,56",null,"CR",{"$f":"IF($B5015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8955790%"},{"$f":"IF($B5015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4899598%"}]
["SINAPI 90708","SINAPI","90708","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","983,92","985,14",null,"CR",{"$f":"IF($B5020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7674480%"},{"$f":"IF($B5020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8893491%"}]
["SINAPI 90729","SINAPI","90729","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","67,23","74,63",null,"CR",{"$f":"IF($B5026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,6798213%"},{"$f":"IF($B5026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,6931331%"}]
["SINAPI 90734","SINAPI","90734","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,28","5,88",null,"CR",{"$f":"IF($B5031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2177264%"},{"$f":"IF($B5031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9930916%"}]
["SINAPI 90739","SINAPI","90739","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","11,00","11,81",null,"CR",{"$f":"IF($B5036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5437789%"},{"$f":"IF($B5036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2999144%"}]
["SINAPI 90745","SINAPI","90745","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","12,28","13,18",null,"CR",{"$f":"IF($B5042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5403626%"},{"$f":"IF($B5042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1918650%"}]
["SINAPI 94871","SINAPI","94871","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","271,70","271,94",null,"CR",{"$f":"IF($B5047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5448187%"},{"$f":"IF($B5047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6289539%"}]
["SINAPI 94880","SINAPI","94880","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","50,47","53,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7634194%"},{"$f":"IF($B5053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0922148%"}]
["SINAPI 94882","SINAPI","94882","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","58,71","61,82",null,"CR",{"$f":"IF($B5055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3788862%"},{"$f":"IF($B5055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7191304%"}]
["SINAPI 102265","SINAPI","102265","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","131,74","146,18",null,"CR",{"$f":"IF($B5064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3703957%"},{"$f":"IF($B5064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3975088%"}]
["SINAPI 102266","SINAPI","102266","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","146,08","162,10",null,"CR",{"$f":"IF($B5065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3472156%"},{"$f":"IF($B5065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3765433%"}]
["SINAPI 105285","SINAPI","105285","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","24,45","24,79",null,"AS",{"$f":"IF($B5070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0648072%"},{"$f":"IF($B5070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3155339%"}]
["SINAPI 105290","SINAPI","105290","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","68,23","70,62",null,"AS",{"$f":"IF($B5075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1000146%"},{"$f":"IF($B5075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7272211%"}]
["SINAPI 105296","SINAPI","105296","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","170,18","173,75",null,"AS",{"$f":"IF($B5081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2847401%"},{"$f":"IF($B5081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0670735%"}]
["SINAPI 105312","SINAPI","105312","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","5,15","5,68",null,"CR",{"$f":"IF($B5086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,3228347%"},{"$f":"IF($B5086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,4099822%"}]
["SINAPI 105328","SINAPI","105328","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","45,61","46,02",null,"AS",{"$f":"IF($B5092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7067603%"},{"$f":"IF($B5092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5680730%"}]
["SINAPI 105333","SINAPI","105333","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","233,66","234,74",null,"AS",{"$f":"IF($B5097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9074248%"},{"$f":"IF($B5097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3543602%"}]
["SINAPI 105359","SINAPI","105359","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","16,05","17,79",null,"CR",{"$f":"IF($B5104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,1056911%"},{"$f":"IF($B5104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,1533259%"}]
["SINAPI 105364","SINAPI","105364","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","32,99","36,56",null,"CR",{"$f":"IF($B5109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,6304282%"},{"$f":"IF($B5109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,6986302%"}]
["SINAPI 105370","SINAPI","105370","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","73,24","74,69",null,"AS",{"$f":"IF($B5114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4931581%"},{"$f":"IF($B5114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2071371%"}]
["SINAPI 105375","SINAPI","105375","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","137,97","142,74",null,"AS",{"$f":"IF($B5119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8580027%"},{"$f":"IF($B5119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4760636%"}]
["SINAPI 105385","SINAPI","105385","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","27,07","29,97",null,"CR",{"$f":"IF($B5125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,8386381%"},{"$f":"IF($B5125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,9655864%"}]
["SINAPI 92835","SINAPI","92835","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","293,73","295,01",null,"CR",{"$f":"IF($B5130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7761692%"},{"$f":"IF($B5130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2080846%"}]
["SINAPI 92836","SINAPI","92836","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","29,31","30,59",null,"CR",{"$f":"IF($B5131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9588336%"},{"$f":"IF($B5131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0571240%"}]
["SINAPI 92841","SINAPI","92841","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","839,97","842,42",null,"CR",{"$f":"IF($B5136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8457654%"},{"$f":"IF($B5136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1324594%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92846"},"SINAPI","92846","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","75,93","79,17",null,"CR",{"$f":"IF($B5141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9357604%"},{"$f":"IF($B5141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9126913%"}]
["SINAPI 92856","SINAPI","92856","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","51,62","54,15",null,"CR",{"$f":"IF($B5151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0666407%"},{"$f":"IF($B5151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2841266%"}]
["SINAPI 92858","SINAPI","92858","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","63,93","66,93",null,"CR",{"$f":"IF($B5153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7772199%"},{"$f":"IF($B5153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9639059%"}]
["SINAPI 92864","SINAPI","92864","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","100,70","105,14",null,"CR",{"$f":"IF($B5159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8125932%"},{"$f":"IF($B5159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8791313%"}]
["SINAPI 92214","SINAPI","92214","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","612,38","618,30",null,"CR",{"$f":"IF($B5164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1177815%"},{"$f":"IF($B5164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0185089%"}]
["SINAPI 92221","SINAPI","92221","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","385,60","390,39",null,"CR",{"$f":"IF($B5169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8545850%"},{"$f":"IF($B5169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9904918%"}]
["SINAPI 92809","SINAPI","92809","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","40,65","43,42",null,"CR",{"$f":"IF($B5175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1857533%"},{"$f":"IF($B5175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8656027%"}]
["SINAPI 92814","SINAPI","92814","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","101,49","108,22",null,"CR",{"$f":"IF($B5180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0756395%"},{"$f":"IF($B5180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6851853%"}]
["SINAPI 92819","SINAPI","92819","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","182,58","194,39",null,"CR",{"$f":"IF($B5185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9355123%"},{"$f":"IF($B5185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5308478%"}]
["SINAPI 92826","SINAPI","92826","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","98,02","104,59",null,"CR",{"$f":"IF($B5191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4217632%"},{"$f":"IF($B5191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0314418%"}]
["SINAPI 92831","SINAPI","92831","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.527,99","1.541,05",null,"CR",{"$f":"IF($B5196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4000274%"},{"$f":"IF($B5196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2012434%"}]
["SINAPI 95567","SINAPI","95567","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","120,95","122,96",null,"CR",{"$f":"IF($B5200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4670420%"},{"$f":"IF($B5200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9257086%"}]
["SINAPI 95570","SINAPI","95570","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","123,90","126,12",null,"CR",{"$f":"IF($B5203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2512124%"},{"$f":"IF($B5203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8156264%"}]
["SINAPI 97129","SINAPI","97129","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","14,45","15,73",null,"CR",{"$f":"IF($B5208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,0839162%"},{"$f":"IF($B5208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,7435898%"}]
["SINAPI 97135","SINAPI","97135","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","9,38","10,19",null,"CR",{"$f":"IF($B5214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,1213435%"},{"$f":"IF($B5214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,7815294%"}]
["SINAPI 97140","SINAPI","97140","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","19,81","21,54",null,"CR",{"$f":"IF($B5219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,5725192%"},{"$f":"IF($B5219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,1674463%"}]
["SINAPI 103094","SINAPI","103094","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","51,37","55,13",null,"AS",{"$f":"IF($B5225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2409687%"},{"$f":"IF($B5225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9090248%"}]
["SINAPI 103099","SINAPI","103099","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","108,67","116,66",null,"AS",{"$f":"IF($B5230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4914708%"},{"$f":"IF($B5230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1717329%"}]
["SINAPI 103104","SINAPI","103104","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","190,03","204,13",null,"AS",{"$f":"IF($B5235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7920355%"},{"$f":"IF($B5235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4731553%"}]
["SINAPI 103110","SINAPI","103110","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","229,00","244,85",null,"AS",{"$f":"IF($B5241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6489205%"},{"$f":"IF($B5241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,3043124%"}]
["SINAPI 103112","SINAPI","103112","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","335,59","359,11",null,"AS",{"$f":"IF($B5243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1750903%"},{"$f":"IF($B5243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,8350516%"}]
["SINAPI 103121","SINAPI","103121","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","74,24","78,96",null,"AS",{"$f":"IF($B5252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1782099%"},{"$f":"IF($B5252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7690357%"}]
["SINAPI 103127","SINAPI","103127","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","451,75","483,61",null,"AS",{"$f":"IF($B5258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4594566%"},{"$f":"IF($B5258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1257758%"}]
["SINAPI 103132","SINAPI","103132","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","895,20","958,95",null,"AS",{"$f":"IF($B5263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8747459%"},{"$f":"IF($B5263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5402565%"}]
["SINAPI 103133","SINAPI","103133","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","977,64","1.047,32",null,"AS",{"$f":"IF($B5264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9096100%"},{"$f":"IF($B5264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5760945%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103138"},"SINAPI","103138","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","44,15","46,72",null,"AS",{"$f":"IF($B5269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7007964%"},{"$f":"IF($B5269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2106169%"}]
["SINAPI 103143","SINAPI","103143","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","164,50","175,72",null,"AS",{"$f":"IF($B5274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9989043%"},{"$f":"IF($B5274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6495728%"}]
["SINAPI 103149","SINAPI","103149","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","339,79","363,61",null,"AS",{"$f":"IF($B5280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1921424%"},{"$f":"IF($B5280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,8520518%"}]
["SINAPI 103373","SINAPI","103373","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","10,44","10,50",null,"AS",{"$f":"IF($B5285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0769230%"},{"$f":"IF($B5285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5406698%"}]
["SINAPI 103389","SINAPI","103389","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4.233,77","4.235,58",null,"AS",{"$f":"IF($B5292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2685663%"},{"$f":"IF($B5292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3109512%"}]
["SINAPI 103398","SINAPI","103398","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","7,95","8,84",null,"CR",{"$f":"IF($B5297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,0659899%"},{"$f":"IF($B5297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0022806%"}]
["SINAPI 103403","SINAPI","103403","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","44,74","49,74",null,"CR",{"$f":"IF($B5302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,7093310%"},{"$f":"IF($B5302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6566714%"}]
["SINAPI 103409","SINAPI","103409","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","88,25","98,11",null,"CR",{"$f":"IF($B5308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,6916100%"},{"$f":"IF($B5308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6359001%"}]
["SINAPI 103414","SINAPI","103414","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","44,74","49,74",null,"CR",{"$f":"IF($B5313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,7093310%"},{"$f":"IF($B5313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6566714%"}]
["SINAPI 103419","SINAPI","103419","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","111,87","124,36",null,"CR",{"$f":"IF($B5318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,6760866%"},{"$f":"IF($B5318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6266388%"}]
["SINAPI 103425","SINAPI","103425","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","16,43","16,99",null,"AS",{"$f":"IF($B5324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3325183%"},{"$f":"IF($B5324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8911886%"}]
["SINAPI 103430","SINAPI","103430","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","34,50","35,39",null,"AS",{"$f":"IF($B5329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2648852%"},{"$f":"IF($B5329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3748584%"}]
["SINAPI 103431","SINAPI","103431","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","60,98","62,74",null,"AS",{"$f":"IF($B5330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1355654%"},{"$f":"IF($B5330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4084889%"}]
["SINAPI 103436","SINAPI","103436","COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","2.156,75","2.162,30",null,"AS",{"$f":"IF($B5335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6279727%"},{"$f":"IF($B5335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8809284%"}]
["SINAPI 103442","SINAPI","103442","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","535,47","546,58",null,"AS",{"$f":"IF($B5341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1210310%"},{"$f":"IF($B5341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8871932%"}]
["SINAPI 98448","SINAPI","98448","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","121,08","127,12",null,"CR",{"$f":"IF($B5347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4644835%"},{"$f":"IF($B5347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7401574%"}]
["SINAPI 98455","SINAPI","98455","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","134,42","139,00",null,"CR",{"$f":"IF($B5352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4594192%"},{"$f":"IF($B5352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0440699%"}]
["SINAPI 98461","SINAPI","98461","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024","UN","6.490,27","6.712,92",null,"CR",{"$f":"IF($B5357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6045644%"},{"$f":"IF($B5357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2046851%"}]
["SINAPI 105126","SINAPI","105126","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M","31,89","32,60",null,"CR",{"$f":"IF($B5363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0791954%"},{"$f":"IF($B5363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9545035%"}]
["SINAPI 5678","SINAPI","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","160,72","165,42",null,"CR",{"$f":"IF($B5368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4171229%"},{"$f":"IF($B5368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7350985%"}]
["SINAPI 5823","SINAPI","5823","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","250,90","267,08",null,"AS",{"$f":"IF($B5374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7572740%"},{"$f":"IF($B5374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3462635%"}]
["SINAPI 5847","SINAPI","5847","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","308,32","312,99",null,"CR",{"$f":"IF($B5379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5420342%"},{"$f":"IF($B5379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8917217%"}]
["SINAPI 5875","SINAPI","5875","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","148,88","153,58",null,"C",{"$f":"IF($B5384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8817839%"},{"$f":"IF($B5384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3336371%"}]
["SINAPI 5894","SINAPI","5894","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","230,35","236,56",null,"AS",{"$f":"IF($B5388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9568048%"},{"$f":"IF($B5388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1367940%"}]
["SINAPI 5953","SINAPI","5953","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","60,67","60,67",null,"AS",{"$f":"IF($B5396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 6259"},"SINAPI","6259","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","274,49","280,70",null,"AS",{"$f":"IF($B5397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2300265%"},{"$f":"IF($B5397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1275382%"}]
["SINAPI 67826","SINAPI","67826","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","206,77","213,22",null,"AS",{"$f":"IF($B5402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6305073%"},{"$f":"IF($B5402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0617202%"}]
["SINAPI 83362","SINAPI","83362","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","284,27","290,48",null,"AS",{"$f":"IF($B5407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7404580%"},{"$f":"IF($B5407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5845497%"}]
["SINAPI 88418","SINAPI","88418","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","15,31","15,31",null,"CR",{"$f":"IF($B5413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89021","SINAPI","89021","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","2,91","2,91",null,"CR",{"$f":"IF($B5418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89234","SINAPI","89234","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","572,18","576,26",null,"AS",{"$f":"IF($B5423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5003320%"},{"$f":"IF($B5423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1764828%"}]
["SINAPI 89843","SINAPI","89843","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","232,81","241,85",null,"AS",{"$f":"IF($B5429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4233495%"},{"$f":"IF($B5429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2482943%"}]
["SINAPI 90650","SINAPI","90650","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","12,80","12,80",null,"CR",{"$f":"IF($B5437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90674","SINAPI","90674","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","846,34","851,01",null,"CR",{"$f":"IF($B5441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4761443%"},{"$f":"IF($B5441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0058283%"}]
["SINAPI 90972","SINAPI","90972","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","78,72","78,72",null,"AS",{"$f":"IF($B5446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91283","SINAPI","91283","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","10,85","10,85",null,"CR",{"$f":"IF($B5451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92043","SINAPI","92043","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","13,19","13,19",null,"AS",{"$f":"IF($B5457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92145","SINAPI","92145","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","92,46","97,51",null,"CR",{"$f":"IF($B5462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4256975%"},{"$f":"IF($B5462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8217618%"}]
["SINAPI 93224","SINAPI","93224","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016","CHP","1.250,68","1.255,35",null,"CR",{"$f":"IF($B5467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3523203%"},{"$f":"IF($B5467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7155773%"}]
["SINAPI 93233","SINAPI","93233","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","5,72","5,72",null,"CR",{"$f":"IF($B5468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93408","SINAPI","93408","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","97,27","100,92",null,"AS",{"$f":"IF($B5473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6763647%"},{"$f":"IF($B5473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4367816%"}]
["SINAPI 95121","SINAPI","95121","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","392,39","408,57",null,"AS",{"$f":"IF($B5479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0608068%"},{"$f":"IF($B5479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9889125%"}]
["SINAPI 95270","SINAPI","95270","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","9,77","9,77",null,"AS",{"$f":"IF($B5486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95631","SINAPI","95631","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","245,32","249,65",null,"AS",{"$f":"IF($B5490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1160932%"},{"$f":"IF($B5490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6577208%"}]
["SINAPI 96020","SINAPI","96020","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","189,10","193,77",null,"AS",{"$f":"IF($B5496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5579058%"},{"$f":"IF($B5496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5930226%"}]
["SINAPI 96245","SINAPI","96245","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017","CHP","133,41","138,11",null,"CR",{"$f":"IF($B5501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1872423%"},{"$f":"IF($B5501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8352762%"}]
["SINAPI 102275","SINAPI","102275","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021","CHP","38,08","42,32",null,"CR",{"$f":"IF($B5507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,1155463%"},{"$f":"IF($B5507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,1096410%"}]
["SINAPI 103224","SINAPI","103224","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","499,81","504,48",null,"CR",{"$f":"IF($B5512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8862367%"},{"$f":"IF($B5512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7574532%"}]
["SINAPI 104695","SINAPI","104695","PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","42,30","46,97",null,"CR",{"$f":"IF($B5517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,5508276%"},{"$f":"IF($B5517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5782415%"}]
["SINAPI 5690","SINAPI","5690","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","4,09","4,09",null,"AS",{"$f":"IF($B5523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5841","SINAPI","5841","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","4,69","4,69",null,"AS",{"$f":"IF($B5528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5845","SINAPI","5845","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","62,48","67,15",null,"AS",{"$f":"IF($B5529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0870680%"},{"$f":"IF($B5529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7669398%"}]
["SINAPI 5877","SINAPI","5877","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","72,35","77,05",null,"C",{"$f":"IF($B5535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9122322%"},{"$f":"IF($B5535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5165476%"}]
["SINAPI 5903","SINAPI","5903","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","91,67","97,88",null,"AS",{"$f":"IF($B5540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6093596%"},{"$f":"IF($B5540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2505109%"}]
["SINAPI 5946","SINAPI","5946","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","115,43","119,51",null,"CR",{"$f":"IF($B5546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3078922%"},{"$f":"IF($B5546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9602543%"}]
["SINAPI 6880","SINAPI","6880","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","98,52","102,85",null,"AS",{"$f":"IF($B5551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6796589%"},{"$f":"IF($B5551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7243558%"}]
["SINAPI 73395","SINAPI","73395","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","9,67","9,67",null,"AS",{"$f":"IF($B5556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88430","SINAPI","88430","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","6,99","6,99",null,"CR",{"$f":"IF($B5562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89022","SINAPI","89022","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,37","0,37",null,"CR",{"$f":"IF($B5567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89226","SINAPI","89226","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,73","1,73",null,"CR",{"$f":"IF($B5572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89258","SINAPI","89258","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","128,89","132,97",null,"AS",{"$f":"IF($B5576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9782760%"},{"$f":"IF($B5576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4336316%"}]
["SINAPI 90638","SINAPI","90638","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","5,38","5,38",null,"CR",{"$f":"IF($B5584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90675","SINAPI","90675","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","384,07","388,74",null,"CR",{"$f":"IF($B5590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6600619%"},{"$f":"IF($B5590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7693574%"}]
["SINAPI 90973","SINAPI","90973","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","9,03","9,03",null,"AS",{"$f":"IF($B5595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91285","SINAPI","91285","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","1,04","1,04",null,"CR",{"$f":"IF($B5600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91387","SINAPI","91387","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","93,25","99,70",null,"AS",{"$f":"IF($B5601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5281501%"},{"$f":"IF($B5601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1815448%"}]
["SINAPI 91646","SINAPI","91646","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","124,43","132,14",null,"AS",{"$f":"IF($B5606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0500683%"},{"$f":"IF($B5606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6063266%"}]
["SINAPI 92139","SINAPI","92139","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","57,80","62,85",null,"CR",{"$f":"IF($B5612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,0692042%"},{"$f":"IF($B5612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,6793954%"}]
["SINAPI 92967","SINAPI","92967","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","36,40","40,64",null,"CR",{"$f":"IF($B5617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3516485%"},{"$f":"IF($B5617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1318899%"}]
["SINAPI 93282","SINAPI","93282","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","29,94","33,41",null,"AS",{"$f":"IF($B5622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,1128925%"},{"$f":"IF($B5622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9054177%"}]
["SINAPI 95122","SINAPI","95122","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","239,50","255,68",null,"AS",{"$f":"IF($B5631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6972861%"},{"$f":"IF($B5631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3235295%"}]
["SINAPI 95213","SINAPI","95213","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","106,08","111,12",null,"AS",{"$f":"IF($B5634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9113876%"},{"$f":"IF($B5634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0903527%"}]
["SINAPI 95283","SINAPI","95283","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,72","0,72",null,"AS",{"$f":"IF($B5639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95873","SINAPI","95873","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016","CHI","13,75","13,75",null,"AS",{"$f":"IF($B5645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96155","SINAPI","96155","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","60,15","64,82",null,"AS",{"$f":"IF($B5650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9110558%"},{"$f":"IF($B5650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5917927%"}]
["SINAPI 99834","SINAPI","99834","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,22","0,22",null,"C",{"$f":"IF($B5656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102881","SINAPI","102881","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHI DIURNO. AF_04/2019","CHI","741,32","745,99",null,"CR",{"$f":"IF($B5661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9685965%"},{"$f":"IF($B5661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5697663%"}]
["SINAPI 103237","SINAPI","103237","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","712,78","717,45",null,"CR",{"$f":"IF($B5666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1275007%"},{"$f":"IF($B5666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7515506%"}]
["SINAPI 104092","SINAPI","104092","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI","0,07","0,07",null,"CR",{"$f":"IF($B5667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5629","SINAPI","5629","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","66,46","66,46",null,"C",{"$f":"IF($B5674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5668","SINAPI","5668","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","45,96","45,96",null,"C",{"$f":"IF($B5679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5703","SINAPI","5703","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","27,60","27,60",null,"CR",{"$f":"IF($B5684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5714","SINAPI","5714","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","16,00","16,00",null,"AS",{"$f":"IF($B5689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5727","SINAPI","5727","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","12,10","12,10",null,"AS",{"$f":"IF($B5695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5738","SINAPI","5738","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","43,80","43,80",null,"AS",{"$f":"IF($B5700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5751","SINAPI","5751","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","33,02","33,02",null,"AS",{"$f":"IF($B5705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5787","SINAPI","5787","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","70,56","70,56",null,"C",{"$f":"IF($B5711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7034","SINAPI","7034","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","5,88","5,88",null,"AS",{"$f":"IF($B5716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7044","SINAPI","7044","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","0,24","0,24",null,"CR",{"$f":"IF($B5721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7054","SINAPI","7054","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","89,52","89,52",null,"C",{"$f":"IF($B5728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7063","SINAPI","7063","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","19,96","19,96",null,"AS",{"$f":"IF($B5733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7064","SINAPI","7064","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014","H","5,39","5,39",null,"AS",{"$f":"IF($B5734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53792","SINAPI","53792","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","101,58","101,58",null,"C",{"$f":"IF($B5739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53810","SINAPI","53810","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","91,74","91,74",null,"C",{"$f":"IF($B5744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53831","SINAPI","53831","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","192,96","192,96",null,"C",{"$f":"IF($B5750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53858","SINAPI","53858","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","45,84","45,84",null,"C",{"$f":"IF($B5755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 55263","SINAPI","55263","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","64,62","64,62",null,"C",{"$f":"IF($B5761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73313","SINAPI","73313","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016","H","9,00","9,00",null,"AS",{"$f":"IF($B5766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83762","SINAPI","83762","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","8,50","8,50",null,"AS",{"$f":"IF($B5772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87443","SINAPI","87443","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,59","0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B5778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88391","SINAPI","88391","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","3,63","3,63",null,"CR",{"$f":"IF($B5783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88401","SINAPI","88401","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023","H","0,20","0,20",null,"CR",{"$f":"IF($B5789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88425","SINAPI","88425","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","7,10","7,10",null,"CR",{"$f":"IF($B5794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88437","SINAPI","88437","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","1,22","1,22",null,"CR",{"$f":"IF($B5799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88569","SINAPI","88569","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","3,71","3,71",null,"AS",{"$f":"IF($B5800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88829","SINAPI","88829","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,45","1,45",null,"CR",{"$f":"IF($B5805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88847","SINAPI","88847","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","22,82","22,82",null,"AS",{"$f":"IF($B5810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88860","SINAPI","88860","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","6,75","6,75",null,"CR",{"$f":"IF($B5819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88903","SINAPI","88903","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","75,20","75,20",null,"CR",{"$f":"IF($B5822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89013","SINAPI","89013","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","168,08","168,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89018","SINAPI","89018","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","22,46","22,46",null,"CR",{"$f":"IF($B5833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89025","SINAPI","89025","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","4,78","4,78",null,"AS",{"$f":"IF($B5838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89128","SINAPI","89128","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","46,76","46,76",null,"C",{"$f":"IF($B5844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89211","SINAPI","89211","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014","H","8,60","8,60",null,"AS",{"$f":"IF($B5849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89222","SINAPI","89222","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,32","0,32",null,"CR",{"$f":"IF($B5855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89230","SINAPI","89230","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","120,11","120,11",null,"AS",{"$f":"IF($B5860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89237","SINAPI","89237","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014","H","85,91","85,91",null,"AS",{"$f":"IF($B5865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89240","SINAPI","89240","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","86,11","86,11",null,"AS",{"$f":"IF($B5868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89248","SINAPI","89248","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","434,89","434,89",null,"AS",{"$f":"IF($B5872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89256","SINAPI","89256","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","85,02","85,02",null,"C",{"$f":"IF($B5877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89266","SINAPI","89266","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,39","3,39",null,"AS",{"$f":"IF($B5883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89271","SINAPI","89271","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","29,10","29,10",null,"C",{"$f":"IF($B5888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89281","SINAPI","89281","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014","H","10,56","10,56",null,"AS",{"$f":"IF($B5894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89874","SINAPI","89874","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","176,82","176,82",null,"C",{"$f":"IF($B5899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89882","SINAPI","89882","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","204,00","204,00",null,"C",{"$f":"IF($B5904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90622","SINAPI","90622","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - JUROS. AF_06/2015","H","0,48","0,48",null,"CR",{"$f":"IF($B5910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90633","SINAPI","90633","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,37","4,37",null,"CR",{"$f":"IF($B5917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90639","SINAPI","90639","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","6,52","6,52",null,"CR",{"$f":"IF($B5921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90648","SINAPI","90648","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","0,75","0,75",null,"CR",{"$f":"IF($B5927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90655","SINAPI","90655","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","7,38","7,38",null,"C",{"$f":"IF($B5932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90658","SINAPI","90658","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,55","4,55",null,"CR",{"$f":"IF($B5933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90665","SINAPI","90665","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023","H","1,90","1,90",null,"AS",{"$f":"IF($B5938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90672","SINAPI","90672","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","342,33","342,33",null,"CR",{"$f":"IF($B5943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90682","SINAPI","90682","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","39,46","39,46",null,"AS",{"$f":"IF($B5949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90689","SINAPI","90689","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015","H","5,81","5,81",null,"C",{"$f":"IF($B5954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90958","SINAPI","90958","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015","H","1,42","1,42",null,"AS",{"$f":"IF($B5958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90971","SINAPI","90971","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","60,78","60,78",null,"C",{"$f":"IF($B5966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90992","SINAPI","90992","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","8,45","8,45",null,"AS",{"$f":"IF($B5971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91027","SINAPI","91027","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015","H","9,93","9,93",null,"AS",{"$f":"IF($B5977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91274","SINAPI","91274","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015","H","0,16","0,16",null,"AS",{"$f":"IF($B5982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91281","SINAPI","91281","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","1,06","1,06",null,"CR",{"$f":"IF($B5987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91360","SINAPI","91360","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","8,03","8,03",null,"AS",{"$f":"IF($B5993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91375","SINAPI","91375","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","19,34","19,34",null,"AS",{"$f":"IF($B5998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91376","SINAPI","91376","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014","H","7,95","7,95",null,"AS",{"$f":"IF($B5999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91383","SINAPI","91383","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","52,55","52,55",null,"AS",{"$f":"IF($B6004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91396","SINAPI","91396","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","29,11","29,11",null,"AS",{"$f":"IF($B6009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91469","SINAPI","91469","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023","H","9,97","9,97",null,"AS",{"$f":"IF($B6016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91531","SINAPI","91531","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","1,11","1,11",null,"AS",{"$f":"IF($B6021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91632","SINAPI","91632","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","37,02","37,02",null,"AS",{"$f":"IF($B6026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91644","SINAPI","91644","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","302,04","302,04",null,"C",{"$f":"IF($B6032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92040"},"SINAPI","92040","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","6,47","6,47",null,"AS",{"$f":"IF($B6037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92104","SINAPI","92104","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","70,75","70,75",null,"AS",{"$f":"IF($B6043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92111","SINAPI","92111","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,45","1,45",null,"CR",{"$f":"IF($B6048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92134","SINAPI","92134","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015","H","3,93","3,93",null,"C",{"$f":"IF($B6053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92137","SINAPI","92137","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","35,34","35,34",null,"C",{"$f":"IF($B6056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92240","SINAPI","92240","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","56,92","56,92",null,"AS",{"$f":"IF($B6065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92241","SINAPI","92241","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","276,90","276,90",null,"C",{"$f":"IF($B6066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92956","SINAPI","92956","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","4,30","4,30",null,"AS",{"$f":"IF($B6071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92964","SINAPI","92964","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015","H","0,37","0,37",null,"CR",{"$f":"IF($B6076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93229","SINAPI","93229","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","0,43","0,43",null,"CR",{"$f":"IF($B6082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93238","SINAPI","93238","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016","H","2,59","2,59",null,"AS",{"$f":"IF($B6087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93270","SINAPI","93270","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","26,12","26,12",null,"AS",{"$f":"IF($B6092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93283","SINAPI","93283","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","100,42","100,42",null,"AS",{"$f":"IF($B6098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93399","SINAPI","93399","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","3,80","3,80",null,"AS",{"$f":"IF($B6105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93406","SINAPI","93406","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","9,41","9,41",null,"AS",{"$f":"IF($B6110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93414","SINAPI","93414","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","10,99","10,99",null,"C",{"$f":"IF($B6115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93423","SINAPI","93423","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","6,36","6,36",null,"AS",{"$f":"IF($B6120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93431","SINAPI","93431","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","196,80","196,80",null,"AS",{"$f":"IF($B6126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93438","SINAPI","93438","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","112,62","112,62",null,"C",{"$f":"IF($B6131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95114","SINAPI","95114","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","1,57","1,57",null,"CR",{"$f":"IF($B6132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95119","SINAPI","95119","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016","H","22,26","22,26",null,"AS",{"$f":"IF($B6137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95126","SINAPI","95126","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","147,66","147,66",null,"C",{"$f":"IF($B6142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95137","SINAPI","95137","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016","H","0,01","0,01",null,"AS",{"$f":"IF($B6148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95217","SINAPI","95217","PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,73","0,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95261","SINAPI","95261","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016","H","0,19","0,19",null,"AS",{"$f":"IF($B6159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95269"},"SINAPI","95269","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","8,69","8,69",null,"C",{"$f":"IF($B6165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95278","SINAPI","95278","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,60","0,60",null,"AS",{"$f":"IF($B6170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95619","SINAPI","95619","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","1,43","1,43",null,"CR",{"$f":"IF($B6176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95698","SINAPI","95698","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","4,65","4,65",null,"CR",{"$f":"IF($B6181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95705","SINAPI","95705","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_11/2016","H","16,42","16,42",null,"CR",{"$f":"IF($B6186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95719","SINAPI","95719","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","90,18","90,18",null,"C",{"$f":"IF($B6192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96008","SINAPI","96008","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","23,49","23,49",null,"AS",{"$f":"IF($B6197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96018","SINAPI","96018","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","25,48","25,48",null,"AS",{"$f":"IF($B6203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96019","SINAPI","96019","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","96,96","96,96",null,"C",{"$f":"IF($B6204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96030","SINAPI","96030","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","35,68","35,68",null,"AS",{"$f":"IF($B6209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96054","SINAPI","96054","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","33,15","33,15",null,"AS",{"$f":"IF($B6215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96061","SINAPI","96061","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","41,44","41,44",null,"AS",{"$f":"IF($B6220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96244","SINAPI","96244","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017","H","17,46","17,46",null,"C",{"$f":"IF($B6225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98760","SINAPI","98760","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018","H","0,09","0,09",null,"C",{"$f":"IF($B6231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99830","SINAPI","99830","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023","H","0,03","0,03",null,"C",{"$f":"IF($B6236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100640","SINAPI","100640","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","4.320,00","4.320,00",null,"C",{"$f":"IF($B6242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100644","SINAPI","100644","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","139,57","139,57",null,"AS",{"$f":"IF($B6244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102826","SINAPI","102826","CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","7,40","7,40",null,"CR",{"$f":"IF($B6253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102867","SINAPI","102867","MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,78","0,78",null,"CR",{"$f":"IF($B6259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102876","SINAPI","102876","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019","H","554,41","554,41",null,"CR",{"$f":"IF($B6264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102891","SINAPI","102891","PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","1,48","1,48",null,"CR",{"$f":"IF($B6269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102897","SINAPI","102897","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","90,18","90,18",null,"C",{"$f":"IF($B6270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102933","SINAPI","102933","FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","1,09","1,09",null,"CR",{"$f":"IF($B6275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102961","SINAPI","102961","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - JUROS. AF_02/2021","H","52,30","52,30",null,"CR",{"$f":"IF($B6281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102973","SINAPI","102973","PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017","H","28,69","28,69",null,"CR",{"$f":"IF($B6286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103168","SINAPI","103168","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,88","0,88",null,"CR",{"$f":"IF($B6291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103227","SINAPI","103227","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023","H","105,09","105,09",null,"CR",{"$f":"IF($B6299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103233","SINAPI","103233","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023","H","143,71","143,71",null,"CR",{"$f":"IF($B6303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103666","SINAPI","103666","BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","136,08","136,08",null,"C",{"$f":"IF($B6308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104089","SINAPI","104089","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H","0,08","0,08",null,"CR",{"$f":"IF($B6314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104096","SINAPI","104096","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,09","1,09",null,"CR",{"$f":"IF($B6319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104693","SINAPI","104693","PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,36","1,36",null,"CR",{"$f":"IF($B6325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104713","SINAPI","104713","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - JUROS. AF_06/2023","H","18,28","18,28",null,"CR",{"$f":"IF($B6330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92259","SINAPI","92259","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","553,62","573,26",null,"AS",{"$f":"IF($B6335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3398681%"},{"$f":"IF($B6335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9986912%"}]
["SINAPI 92260","SINAPI","92260","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","634,83","663,95",null,"AS",{"$f":"IF($B6336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8816058%"},{"$f":"IF($B6336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9995178%"}]
["SINAPI 92542","SINAPI","92542","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","121,91","126,49",null,"AS",{"$f":"IF($B6342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6347211%"},{"$f":"IF($B6342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3970239%"}]
["SINAPI 92548","SINAPI","92548","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.788,82","1.871,23",null,"AS",{"$f":"IF($B6348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0058538%"},{"$f":"IF($B6348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1321674%"}]
["SINAPI 92553","SINAPI","92553","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.547,23","3.724,66",null,"AS",{"$f":"IF($B6353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4948731%"},{"$f":"IF($B6353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7577314%"}]
["SINAPI 92558","SINAPI","92558","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.772,11","1.854,52",null,"AS",{"$f":"IF($B6358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2794013%"},{"$f":"IF($B6358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4217338%"}]
["SINAPI 92564","SINAPI","92564","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.571,18","3.748,61",null,"AS",{"$f":"IF($B6364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2836396%"},{"$f":"IF($B6364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5356465%"}]
["SINAPI 100384","SINAPI","100384","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","32,08","33,17",null,"AS",{"$f":"IF($B6369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3212273%"},{"$f":"IF($B6369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9406779%"}]
["SINAPI 100389","SINAPI","100389","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","21,21","22,83",null,"AS",{"$f":"IF($B6374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0056980%"},{"$f":"IF($B6374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7195768%"}]
["SINAPI 100395","SINAPI","100395","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","29,17","31,56",null,"AS",{"$f":"IF($B6380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6517550%"},{"$f":"IF($B6380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2974865%"}]
["SINAPI 94201","SINAPI","94201","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","96,19","98,16",null,"AS",{"$f":"IF($B6385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9633486%"},{"$f":"IF($B6385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7214854%"}]
["SINAPI 94232","SINAPI","94232","AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019","UN","3,61","4,02",null,"CR",{"$f":"IF($B6389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3463688%"},{"$f":"IF($B6389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,1256282%"}]
["SINAPI 94448","SINAPI","94448","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","103,57","106,37",null,"AS",{"$f":"IF($B6397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1130233%"},{"$f":"IF($B6397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2977501%"}]
["SINAPI 94216","SINAPI","94216","TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","194,65","195,06",null,"AS",{"$f":"IF($B6402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3055098%"},{"$f":"IF($B6402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5181044%"}]
["SINAPI 94219","SINAPI","94219","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","49,26","51,74",null,"AS",{"$f":"IF($B6403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7162657%"},{"$f":"IF($B6403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9767080%"}]
["SINAPI 94451","SINAPI","94451","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","100,25","100,72",null,"AS",{"$f":"IF($B6408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9555666%"},{"$f":"IF($B6408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4088650%"}]
["SINAPI 100331","SINAPI","100331","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","37,44","39,88",null,"AS",{"$f":"IF($B6414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2443014%"},{"$f":"IF($B6414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8388721%"}]
["SINAPI 94229","SINAPI","94229","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","171,85","175,92",null,"AS",{"$f":"IF($B6419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9295446%"},{"$f":"IF($B6419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8989249%"}]
["SINAPI 92257","SINAPI","92257","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","366,26","399,05",null,"AS",{"$f":"IF($B6424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4287472%"},{"$f":"IF($B6424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,0095270%"}]
["SINAPI 92572","SINAPI","92572","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","90,21","92,02",null,"AS",{"$f":"IF($B6430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6790274%"},{"$f":"IF($B6430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3992163%"}]
["SINAPI 92577","SINAPI","92577","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","154,22","157,95",null,"AS",{"$f":"IF($B6435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2612788%"},{"$f":"IF($B6435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2855151%"}]
["SINAPI 92582","SINAPI","92582","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","803,64","828,26",null,"AS",{"$f":"IF($B6440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2944896%"},{"$f":"IF($B6440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6922909%"}]
["SINAPI 92596","SINAPI","92596","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.162,74","2.222,91",null,"AS",{"$f":"IF($B6447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5235373%"},{"$f":"IF($B6447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7551582%"}]
["SINAPI 92606","SINAPI","92606","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.026,07","1.050,69",null,"AS",{"$f":"IF($B6452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1108381%"},{"$f":"IF($B6452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0988747%"}]
["SINAPI 92618","SINAPI","92618","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.193,44","2.253,61",null,"AS",{"$f":"IF($B6458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2782484%"},{"$f":"IF($B6458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4860119%"}]
["SINAPI 100360","SINAPI","100360","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.035,28","2.135,46",null,"AS",{"$f":"IF($B6463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9890714%"},{"$f":"IF($B6463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2256858%"}]
["SINAPI 100365","SINAPI","100365","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.247,41","4.442,61",null,"AS",{"$f":"IF($B6468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9362092%"},{"$f":"IF($B6468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0581766%"}]
["SINAPI 100366","SINAPI","100366","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.532,12","4.727,32",null,"AS",{"$f":"IF($B6469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1183261%"},{"$f":"IF($B6469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1273101%"}]
["SINAPI 100371","SINAPI","100371","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.428,81","2.564,50",null,"AS",{"$f":"IF($B6474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1777809%"},{"$f":"IF($B6474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6072123%"}]
["SINAPI 100376","SINAPI","100376","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.795,62","3.990,82",null,"AS",{"$f":"IF($B6479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3806838%"},{"$f":"IF($B6479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6876512%"}]
["SINAPI 104185","SINAPI","104185","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022","UN","29,35","32,75",null,"CR",{"$f":"IF($B6487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8420335%"},{"$f":"IF($B6487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6649343%"}]
["SINAPI 104190","SINAPI","104190","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA). AF_12/2022","UN","794,64","884,09",null,"CR",{"$f":"IF($B6491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,8446078%"},{"$f":"IF($B6491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,7944141%"}]
["SINAPI 102666","SINAPI","102666","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","60,40","61,36",null,"AS",{"$f":"IF($B6497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0481647%"},{"$f":"IF($B6497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4453891%"}]
["SINAPI 102673","SINAPI","102673","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","174,68","179,19",null,"AS",{"$f":"IF($B6502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2916188%"},{"$f":"IF($B6502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3995523%"}]
["SINAPI 102679","SINAPI","102679","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","156,73","158,33",null,"CR",{"$f":"IF($B6507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4454248%"},{"$f":"IF($B6507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3928729%"}]
["SINAPI 102687","SINAPI","102687","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","223,91","226,69",null,"CR",{"$f":"IF($B6513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7848865%"},{"$f":"IF($B6513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9137351%"}]
["SINAPI 102694","SINAPI","102694","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","73,74","75,53",null,"AS",{"$f":"IF($B6518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3416825%"},{"$f":"IF($B6518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3774412%"}]
["SINAPI 102707","SINAPI","102707","TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","63,70","64,41",null,"CR",{"$f":"IF($B6524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9350526%"},{"$f":"IF($B6524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9340385%"}]
["SINAPI 102713","SINAPI","102713","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","11,45","11,51",null,"CR",{"$f":"IF($B6529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3391915%"},{"$f":"IF($B6529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8461538%"}]
["SINAPI 102715","SINAPI","102715","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","22,52","22,58",null,"CR",{"$f":"IF($B6530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6926503%"},{"$f":"IF($B6530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9546868%"}]
["SINAPI 102723","SINAPI","102723","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","110,34","111,88",null,"CR",{"$f":"IF($B6536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7157627%"},{"$f":"IF($B6536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9570585%"}]
["SINAPI 92743","SINAPI","92743","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","711,08","735,44",null,"CR",{"$f":"IF($B6541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6248909%"},{"$f":"IF($B6541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2224367%"}]
["SINAPI 92748","SINAPI","92748","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","839,87","861,29",null,"CR",{"$f":"IF($B6546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0835080%"},{"$f":"IF($B6546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1728446%"}]
["SINAPI 92754","SINAPI","92754","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","649,32","671,09",null,"AS",{"$f":"IF($B6552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1519502%"},{"$f":"IF($B6552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7092350%"}]
["SINAPI 91069","SINAPI","91069","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","208,82","224,20",null,"AS",{"$f":"IF($B6557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4230918%"},{"$f":"IF($B6557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1004780%"}]
["SINAPI 91075","SINAPI","91075","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","450,14","493,92",null,"AS",{"$f":"IF($B6563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,3261021%"},{"$f":"IF($B6563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,7536668%"}]
["SINAPI 91080","SINAPI","91080","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","223,97","234,39",null,"AS",{"$f":"IF($B6568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2991636%"},{"$f":"IF($B6568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4473313%"}]
["SINAPI 91086","SINAPI","91086","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","232,25","250,92",null,"AS",{"$f":"IF($B6573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7522525%"},{"$f":"IF($B6573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4206832%"}]
["SINAPI 91092","SINAPI","91092","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","446,02","490,37",null,"AS",{"$f":"IF($B6579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,7195838%"},{"$f":"IF($B6579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,0953665%"}]
["SINAPI 91098","SINAPI","91098","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","251,29","266,07",null,"AS",{"$f":"IF($B6585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0951679%"},{"$f":"IF($B6585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5951395%"}]
["SINAPI 93961","SINAPI","93961","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M","287,68","313,76",null,"AS",{"$f":"IF($B6591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,2662974%"},{"$f":"IF($B6591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,8284630%"}]
["SINAPI 100341","SINAPI","100341","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024","M2","46,62","49,58",null,"CR",{"$f":"IF($B6596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0215053%"},{"$f":"IF($B6596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5995957%"}]
["SINAPI 100346","SINAPI","100346","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG","10,05","10,19",null,"AS",{"$f":"IF($B6601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7912087%"},{"$f":"IF($B6601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9605522%"}]
["SINAPI 100347","SINAPI","100347","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG","11,26","11,37",null,"AS",{"$f":"IF($B6602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8771148%"},{"$f":"IF($B6602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7078552%"}]
["SINAPI 104843","SINAPI","104843","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","133,84","139,78",null,"AS",{"$f":"IF($B6607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0071947%"},{"$f":"IF($B6607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0854437%"}]
["SINAPI 104848","SINAPI","104848","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","77,63","81,03",null,"AS",{"$f":"IF($B6612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6714100%"},{"$f":"IF($B6612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7015369%"}]
["SINAPI 104854","SINAPI","104854","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","83,37","87,10",null,"AS",{"$f":"IF($B6618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4303096%"},{"$f":"IF($B6618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5158501%"}]
["SINAPI 104878","SINAPI","104878","EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PERMANENTES, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023","UN","2.550,16","2.565,54",null,"CR",{"$f":"IF($B6623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8124294%"},{"$f":"IF($B6623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3890764%"}]
["SINAPI 104892","SINAPI","104892","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","121,40","126,67",null,"AS",{"$f":"IF($B6632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3914840%"},{"$f":"IF($B6632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4340937%"}]
["SINAPI 102991","SINAPI","102991","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","82,82","85,33",null,"CR",{"$f":"IF($B6635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1126692%"},{"$f":"IF($B6635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4947788%"}]
["SINAPI 102996","SINAPI","102996","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021","M","78,96","83,17",null,"CR",{"$f":"IF($B6640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6466404%"},{"$f":"IF($B6640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0147094%"}]
["SINAPI 103002","SINAPI","103002","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","207,52","210,92",null,"AS",{"$f":"IF($B6646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3129068%"},{"$f":"IF($B6646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7552182%"}]
["SINAPI 97933","SINAPI","97933","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020","UN","1.424,32","1.429,74",null,"AS",{"$f":"IF($B6651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3963030%"},{"$f":"IF($B6651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7677884%"}]
["SINAPI 97948","SINAPI","97948","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","3.733,96","3.891,11",null,"AS",{"$f":"IF($B6656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5456250%"},{"$f":"IF($B6656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5144612%"}]
["SINAPI 97955","SINAPI","97955","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","3.413,31","3.535,14",null,"AS",{"$f":"IF($B6662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5080187%"},{"$f":"IF($B6662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1822286%"}]
["SINAPI 97974","SINAPI","97974","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","589,34","605,00",null,"AS",{"$f":"IF($B6667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7505184%"},{"$f":"IF($B6667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9183372%"}]
["SINAPI 97975","SINAPI","97975","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","781,75","799,13",null,"AS",{"$f":"IF($B6668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0092472%"},{"$f":"IF($B6668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8880495%"}]
["SINAPI 97985","SINAPI","97985","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","1.558,07","1.664,41",null,"CR",{"$f":"IF($B6675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0616202%"},{"$f":"IF($B6675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6998881%"}]
["SINAPI 97991","SINAPI","97991","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","1.240,40","1.249,26",null,"CR",{"$f":"IF($B6679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5004072%"},{"$f":"IF($B6679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1778665%"}]
["SINAPI 97997","SINAPI","97997","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","1.733,58","1.847,58",null,"CR",{"$f":"IF($B6685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4957230%"},{"$f":"IF($B6685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1076066%"}]
["SINAPI 98005","SINAPI","98005","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.867,39","3.056,85",null,"CR",{"$f":"IF($B6690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6886460%"},{"$f":"IF($B6690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3043392%"}]
["SINAPI 98011","SINAPI","98011","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","2.300,45","2.452,18",null,"CR",{"$f":"IF($B6696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6159656%"},{"$f":"IF($B6696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2302369%"}]
["SINAPI 98016","SINAPI","98016","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.189,86","8.619,35",null,"AS",{"$f":"IF($B6701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0785732%"},{"$f":"IF($B6701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4213747%"}]
["SINAPI 98021","SINAPI","98021","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","2.609,71","2.781,80",null,"CR",{"$f":"IF($B6706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6092923%"},{"$f":"IF($B6706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2239331%"}]
["SINAPI 98027","SINAPI","98027","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","3.459,97","3.688,64",null,"CR",{"$f":"IF($B6712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7032398%"},{"$f":"IF($B6712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3186567%"}]
["SINAPI 98032","SINAPI","98032","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.292,49","10.802,79",null,"AS",{"$f":"IF($B6717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2712034%"},{"$f":"IF($B6717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5260224%"}]
["SINAPI 98037","SINAPI","98037","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","4.037,48","4.304,50",null,"CR",{"$f":"IF($B6722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7306896%"},{"$f":"IF($B6722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3460243%"}]
["SINAPI 98039","SINAPI","98039","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","3.754,07","4.002,24",null,"CR",{"$f":"IF($B6724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7111886%"},{"$f":"IF($B6724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3269416%"}]
["SINAPI 98049","SINAPI","98049","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","4.851,33","5.172,81",null,"CR",{"$f":"IF($B6734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8117152%"},{"$f":"IF($B6734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4288631%"}]
["SINAPI 98050","SINAPI","98050","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","376,62","379,66",null,"CR",{"$f":"IF($B6735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0476873%"},{"$f":"IF($B6735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8084069%"}]
["SINAPI 98408","SINAPI","98408","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.062,21","5.342,68",null,"AS",{"$f":"IF($B6740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9571181%"},{"$f":"IF($B6740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3796704%"}]
["SINAPI 99242","SINAPI","99242","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.148,58","3.336,81",null,"AS",{"$f":"IF($B6745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7208472%"},{"$f":"IF($B6745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2425444%"}]
["SINAPI 99249","SINAPI","99249","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","2.100,49","2.254,17",null,"CR",{"$f":"IF($B6751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1670714%"},{"$f":"IF($B6751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8384648%"}]
["SINAPI 99261","SINAPI","99261","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","1.662,93","1.776,46",null,"CR",{"$f":"IF($B6756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0808111%"},{"$f":"IF($B6756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7205127%"}]
["SINAPI 99268","SINAPI","99268","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","584,30","599,92",null,"AS",{"$f":"IF($B6761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8572457%"},{"$f":"IF($B6761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0377616%"}]
["SINAPI 99274","SINAPI","99274","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.701,02","6.020,84",null,"AS",{"$f":"IF($B6767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3937983%"},{"$f":"IF($B6767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8339080%"}]
["SINAPI 99280","SINAPI","99280","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.145,66","2.279,33",null,"AS",{"$f":"IF($B6773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3203180%"},{"$f":"IF($B6773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8879698%"}]
["SINAPI 99286","SINAPI","99286","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.166,25","7.566,44",null,"AS",{"$f":"IF($B6779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2323777%"},{"$f":"IF($B6779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6660436%"}]
["SINAPI 99291","SINAPI","99291","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.019,23","3.226,65",null,"CR",{"$f":"IF($B6784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3522525%"},{"$f":"IF($B6784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9955418%"}]
["SINAPI 99297","SINAPI","99297","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","3.312,56","3.540,25",null,"CR",{"$f":"IF($B6789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3727626%"},{"$f":"IF($B6789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0160577%"}]
["SINAPI 99303","SINAPI","99303","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.564,12","12.142,18",null,"AS",{"$f":"IF($B6795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5255899%"},{"$f":"IF($B6795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7932744%"}]
["SINAPI 99308","SINAPI","99308","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.559,34","15.276,15",null,"AS",{"$f":"IF($B6800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0480289%"},{"$f":"IF($B6800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2915905%"}]
["SINAPI 99309","SINAPI","99309","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","4.140,06","4.425,02",null,"CR",{"$f":"IF($B6801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4304849%"},{"$f":"IF($B6801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0742612%"}]
["SINAPI 99314","SINAPI","99314","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","4.415,90","4.719,93",null,"CR",{"$f":"IF($B6806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4456716%"},{"$f":"IF($B6806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0895400%"}]
["SINAPI 99320","SINAPI","99320","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.549,58","9.000,09",null,"AS",{"$f":"IF($B6811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2385068%"},{"$f":"IF($B6811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5886175%"}]
["SINAPI 101801","SINAPI","101801","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","996,07","1.041,20",null,"AS",{"$f":"IF($B6820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5935364%"},{"$f":"IF($B6820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6920769%"}]
["SINAPI 101808","SINAPI","101808","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","693,09","703,29",null,"AS",{"$f":"IF($B6823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2753539%"},{"$f":"IF($B6823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5928459%"}]
["SINAPI 102457","SINAPI","102457","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA","UN","1.925,38","1.975,28",null,"AS",{"$f":"IF($B6828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3109391%"},{"$f":"IF($B6828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4299234%"}]
["SINAPI 94268","SINAPI","94268","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","64,88","68,22",null,"AS",{"$f":"IF($B6834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5301204%"},{"$f":"IF($B6834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8213341%"}]
["SINAPI 94273","SINAPI","94273","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","56,08","57,71",null,"CR",{"$f":"IF($B6839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2743837%"},{"$f":"IF($B6839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6004859%"}]
["SINAPI 94279","SINAPI","94279","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M","54,11","55,45",null,"CR",{"$f":"IF($B6845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7807001%"},{"$f":"IF($B6845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8352005%"}]
["SINAPI 94284","SINAPI","94284","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","68,47","71,41",null,"CR",{"$f":"IF($B6850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1052631%"},{"$f":"IF($B6850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0995373%"}]
["SINAPI 94289","SINAPI","94289","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M","43,37","45,01",null,"CR",{"$f":"IF($B6855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8854238%"},{"$f":"IF($B6855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6473731%"}]
["SINAPI 104491","SINAPI","104491","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","5.224,55","5.234,43",null,"CR",{"$f":"IF($B6861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1938510%"},{"$f":"IF($B6861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3807346%"}]
["SINAPI 102727","SINAPI","102727","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021","M2","110,26","116,93",null,"CR",{"$f":"IF($B6866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1151262%"},{"$f":"IF($B6866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6538263%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102730"},"SINAPI","102730","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","13,05","13,38",null,"AS",{"$f":"IF($B6869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9599074%"},{"$f":"IF($B6869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0451127%"}]
["SINAPI 102734","SINAPI","102734","ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","14,99","15,48",null,"AS",{"$f":"IF($B6873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6734006%"},{"$f":"IF($B6873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3072916%"}]
["SINAPI 102739","SINAPI","102739","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","3.926,81","4.070,31",null,"AS",{"$f":"IF($B6878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1055751%"},{"$f":"IF($B6878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8555236%"}]
["SINAPI 102745","SINAPI","102745","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","9.978,14","10.323,99",null,"AS",{"$f":"IF($B6884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9285315%"},{"$f":"IF($B6884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5859596%"}]
["SINAPI 102750","SINAPI","102750","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","2.861,64","2.966,95",null,"AS",{"$f":"IF($B6889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2694731%"},{"$f":"IF($B6889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0319684%"}]
["SINAPI 102755","SINAPI","102755","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","10.973,34","11.338,31",null,"AS",{"$f":"IF($B6894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0478698%"},{"$f":"IF($B6894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6337290%"}]
["SINAPI 102761","SINAPI","102761","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","13.696,26","14.226,08",null,"AS",{"$f":"IF($B6900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4507607%"},{"$f":"IF($B6900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3002856%"}]
["SINAPI 102766","SINAPI","102766","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","25.549,06","26.464,28",null,"AS",{"$f":"IF($B6905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6481958%"},{"$f":"IF($B6905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3544094%"}]
["SINAPI 102772","SINAPI","102772","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","58.902,49","60.781,75",null,"AS",{"$f":"IF($B6911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1481668%"},{"$f":"IF($B6911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6329603%"}]
["SINAPI 102779","SINAPI","102779","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","8.647,74","8.946,22",null,"CR",{"$f":"IF($B6918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7836189%"},{"$f":"IF($B6918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3946563%"}]
["SINAPI 102783","SINAPI","102783","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","21.654,34","22.365,14",null,"CR",{"$f":"IF($B6922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7178101%"},{"$f":"IF($B6922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2390281%"}]
["SINAPI 102789","SINAPI","102789","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","23.459,88","24.160,42",null,"CR",{"$f":"IF($B6928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8460423%"},{"$f":"IF($B6928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2006292%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102794"},"SINAPI","102794","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","97.371,53","100.084,18",null,"CR",{"$f":"IF($B6933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5818833%"},{"$f":"IF($B6933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8172949%"}]
["SINAPI 102799","SINAPI","102799","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","34.135,04","35.221,48",null,"CR",{"$f":"IF($B6938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0872320%"},{"$f":"IF($B6938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5536857%"}]
["SINAPI 102800","SINAPI","102800","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","58.939,11","60.717,98",null,"CR",{"$f":"IF($B6939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0476449%"},{"$f":"IF($B6939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4208379%"}]
["SINAPI 101572","SINAPI","101572","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","22,62","24,42",null,"CR",{"$f":"IF($B6944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1995566%"},{"$f":"IF($B6944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8619557%"}]
["SINAPI 101578","SINAPI","101578","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","41,42","43,75",null,"CR",{"$f":"IF($B6950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4932301%"},{"$f":"IF($B6950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9333943%"}]
["SINAPI 101583","SINAPI","101583","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","103,91","111,27",null,"CR",{"$f":"IF($B6955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6359784%"},{"$f":"IF($B6955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3003597%"}]
["SINAPI 101589","SINAPI","101589","ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","158,87","167,65",null,"CR",{"$f":"IF($B6961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9376340%"},{"$f":"IF($B6961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3439796%"}]
["SINAPI 101601","SINAPI","101601","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","30,25","32,00",null,"C",{"$f":"IF($B6967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6080319%"},{"$f":"IF($B6967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0502198%"}]
["SINAPI 90788","SINAPI","90788","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","940,96","943,63",null,"CR",{"$f":"IF($B6972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7855434%"},{"$f":"IF($B6972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0634617%"}]
["SINAPI 90795","SINAPI","90795","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","830,28","841,66",null,"CR",{"$f":"IF($B6978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6434327%"},{"$f":"IF($B6978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8767632%"}]
["SINAPI 90801","SINAPI","90801","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019","UN","374,99","390,84",null,"CR",{"$f":"IF($B6983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6597316%"},{"$f":"IF($B6983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6345582%"}]
["SINAPI 90823","SINAPI","90823","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","500,08","509,80",null,"CR",{"$f":"IF($B6988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2677546%"},{"$f":"IF($B6988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9390253%"}]
["SINAPI 90842","SINAPI","90842","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.180,32","1.223,82",null,"CR",{"$f":"IF($B6994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2669741%"},{"$f":"IF($B6994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9945539%"}]
["SINAPI 90847","SINAPI","90847","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","990,20","1.028,40",null,"CR",{"$f":"IF($B6999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3629527%"},{"$f":"IF($B6999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1755844%"}]
["SINAPI 90852","SINAPI","90852","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.421,57","1.466,08",null,"CR",{"$f":"IF($B7004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7630712%"},{"$f":"IF($B7004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2005337%"}]
["SINAPI 91009","SINAPI","91009","PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","384,18","391,60",null,"CR",{"$f":"IF($B7005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1947409%"},{"$f":"IF($B7005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8610068%"}]
["SINAPI 91014","SINAPI","91014","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.014,95","1.054,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2949552%"},{"$f":"IF($B7010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1012951%"}]
["SINAPI 91297","SINAPI","91297","PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","467,41","476,37",null,"CR",{"$f":"IF($B7017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0908040%"},{"$f":"IF($B7017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7407625%"}]
["SINAPI 91306","SINAPI","91306","FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","178,77","183,22",null,"CR",{"$f":"IF($B7022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6893464%"},{"$f":"IF($B7022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7286377%"}]
["SINAPI 91315","SINAPI","91315","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.123,50","1.170,09",null,"CR",{"$f":"IF($B7027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1861070%"},{"$f":"IF($B7027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1275007%"}]
["SINAPI 91321","SINAPI","91321","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","995,25","1.036,03",null,"CR",{"$f":"IF($B7033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8797027%"},{"$f":"IF($B7033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7996908%"}]
["SINAPI 91326","SINAPI","91326","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","953,30","993,25",null,"CR",{"$f":"IF($B7038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4595034%"},{"$f":"IF($B7038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4182250%"}]
["SINAPI 91332","SINAPI","91332","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.091,65","1.131,55",null,"CR",{"$f":"IF($B7044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0740319%"},{"$f":"IF($B7044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7870812%"}]
["SINAPI 91337","SINAPI","91337","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.729,61","1.773,03",null,"CR",{"$f":"IF($B7049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8454899%"},{"$f":"IF($B7049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9072811%"}]
["SINAPI 100678","SINAPI","100678","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.181,76","1.224,41",null,"CR",{"$f":"IF($B7054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7863216%"},{"$f":"IF($B7054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4773269%"}]
["SINAPI 100681","SINAPI","100681","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.224,66","1.268,16",null,"CR",{"$f":"IF($B7057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4239650%"},{"$f":"IF($B7057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0850266%"}]
["SINAPI 100690","SINAPI","100690","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.088,93","1.134,69",null,"CR",{"$f":"IF($B7066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5278364%"},{"$f":"IF($B7066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4916569%"}]
["SINAPI 100695","SINAPI","100695","RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","80,11","89,14",null,"CR",{"$f":"IF($B7071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,1588949%"},{"$f":"IF($B7071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0844754%"}]
["SINAPI 100696","SINAPI","100696","RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","89,05","99,11",null,"CR",{"$f":"IF($B7072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,3064988%"},{"$f":"IF($B7072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,2196182%"}]
["SINAPI 100712","SINAPI","100712","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","992,95","1.036,50",null,"CR",{"$f":"IF($B7077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6943391%"},{"$f":"IF($B7077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7329084%"}]
["SINAPI 100670","SINAPI","100670","JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (4 VENEZ. FIXAS E 2 DE CORRER), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2","998,80","1.008,13",null,"AS",{"$f":"IF($B7083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8924834%"},{"$f":"IF($B7083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7634863%"}]
["SINAPI 94562","SINAPI","94562","JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2","607,83","615,54",null,"AS",{"$f":"IF($B7088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9921674%"},{"$f":"IF($B7088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1448255%"}]
["SINAPI 99839","SINAPI","99839","GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS","M","551,35","588,56",null,"AS",{"$f":"IF($B7093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5736467%"},{"$f":"IF($B7093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2037792%"}]
["SINAPI 90838","SINAPI","90838","PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.640,96","1.660,91",null,"AS",{"$f":"IF($B7099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6747275%"},{"$f":"IF($B7099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7843208%"}]
["SINAPI 102188","SINAPI","102188","MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021","UN","1.077,72","1.089,06",null,"CR",{"$f":"IF($B7106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6413644%"},{"$f":"IF($B7106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6143949%"}]
["SINAPI 100705","SINAPI","100705","TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019","UN","95,56","100,86",null,"CR",{"$f":"IF($B7110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9774845%"},{"$f":"IF($B7110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3966663%"}]
["SINAPI 102151","SINAPI","102151","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","179,55","183,58",null,"CR",{"$f":"IF($B7116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1679202%"},{"$f":"IF($B7116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0527462%"}]
["SINAPI 102156","SINAPI","102156","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","238,32","240,78",null,"CR",{"$f":"IF($B7121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5060443%"},{"$f":"IF($B7121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4615704%"}]
["SINAPI 102162","SINAPI","102162","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","305,45","310,33",null,"AS",{"$f":"IF($B7127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0920134%"},{"$f":"IF($B7127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5061075%"}]
["SINAPI 102167","SINAPI","102167","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","391,24","394,24",null,"AS",{"$f":"IF($B7132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8214331%"},{"$f":"IF($B7132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5410376%"}]
["SINAPI 102172","SINAPI","102172","INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","476,11","479,11",null,"AS",{"$f":"IF($B7137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9618519%"},{"$f":"IF($B7137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5593085%"}]
["SINAPI 102176","SINAPI","102176","INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","888,53","898,93",null,"AS",{"$f":"IF($B7138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3824370%"},{"$f":"IF($B7138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4530233%"}]
["SINAPI 102181","SINAPI","102181","INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","655,90","664,75",null,"AS",{"$f":"IF($B7143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5126172%"},{"$f":"IF($B7143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7293475%"}]
["SINAPI 102191","SINAPI","102191","REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021","M2","27,68","30,72",null,"CR",{"$f":"IF($B7149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,5068891%"},{"$f":"IF($B7149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5342914%"}]
["SINAPI 94589","SINAPI","94589","CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M","26,18","27,87",null,"CR",{"$f":"IF($B7155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6130268%"},{"$f":"IF($B7155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2044636%"}]
["SINAPI 101097","SINAPI","101097","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA","M3","1.292,07","1.376,44",null,"AS",{"$f":"IF($B7160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2120883%"},{"$f":"IF($B7160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8173726%"}]
["SINAPI 101103","SINAPI","101103","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M3","855,65","879,46",null,"AS",{"$f":"IF($B7166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5818126%"},{"$f":"IF($B7166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8069449%"}]
["SINAPI 101108","SINAPI","101108","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M3","930,18","942,00",null,"AS",{"$f":"IF($B7171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9759493%"},{"$f":"IF($B7171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1274739%"}]
["SINAPI 101113","SINAPI","101113","ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3","943,12","984,03",null,"AS",{"$f":"IF($B7176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3748885%"},{"$f":"IF($B7176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3986575%"}]
["SINAPI 95607","SINAPI","95607","ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  I  FAMÍLIA 250. AF_05/2021","UN","25,97","27,75",null,"CR",{"$f":"IF($B7182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4261407%"},{"$f":"IF($B7182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0694645%"}]
["SINAPI 100653","SINAPI","100653","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA","M","437,59","441,37",null,"AS",{"$f":"IF($B7187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4153775%"},{"$f":"IF($B7187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2213133%"}]
["SINAPI 100889","SINAPI","100889","ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","13,21","13,29",null,"AS",{"$f":"IF($B7193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6613272%"},{"$f":"IF($B7193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2456406%"}]
["SINAPI 100896","SINAPI","100896","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA","M","62,96","64,17",null,"AS",{"$f":"IF($B7198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9493833%"},{"$f":"IF($B7198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6235072%"}]
["SINAPI 101174","SINAPI","101174","ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M","95,63","102,38",null,"CR",{"$f":"IF($B7204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5795764%"},{"$f":"IF($B7204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2424361%"}]
["SINAPI 101175","SINAPI","101175","ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M","130,56","139,71",null,"CR",{"$f":"IF($B7205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4299424%"},{"$f":"IF($B7205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0849232%"}]
["SINAPI 95240","SINAPI","95240","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024","M2","19,78","20,92",null,"CR",{"$f":"IF($B7210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7774936%"},{"$f":"IF($B7210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3186866%"}]
["SINAPI 96620","SINAPI","96620","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024","M3","753,00","793,54",null,"CR",{"$f":"IF($B7215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9559724%"},{"$f":"IF($B7215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3312322%"}]
["SINAPI 97083","SINAPI","97083","COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021","M2","4,11","4,55",null,"AS",{"$f":"IF($B7221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,1704261%"},{"$f":"IF($B7221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,3963965%"}]
["SINAPI 97089","SINAPI","97089","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021","KG","15,36","15,54",null,"CR",{"$f":"IF($B7226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2501632%"},{"$f":"IF($B7226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2687338%"}]
["SINAPI 97097","SINAPI","97097","ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021","M2","43,92","44,27",null,"AS",{"$f":"IF($B7232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0820419%"},{"$f":"IF($B7232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8544303%"}]
["SINAPI 100323","SINAPI","100323","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024","M3","166,79","174,98",null,"AS",{"$f":"IF($B7237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9695224%"},{"$f":"IF($B7237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2025504%"}]
["SINAPI 103075","SINAPI","103075","EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","217,62","221,44",null,"AS",{"$f":"IF($B7242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1064987%"},{"$f":"IF($B7242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6930917%"}]
["SINAPI 92263","SINAPI","92263","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2","177,97","184,98",null,"CR",{"$f":"IF($B7248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8073786%"},{"$f":"IF($B7248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6632581%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92268"},"SINAPI","92268","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020","M2","92,14","92,31",null,"CR",{"$f":"IF($B7253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0653331%"},{"$f":"IF($B7253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2371134%"}]
["SINAPI 92411","SINAPI","92411","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","179,84","194,26",null,"CR",{"$f":"IF($B7260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5320039%"},{"$f":"IF($B7260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2150040%"}]
["SINAPI 92421","SINAPI","92421","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","124,14","132,53",null,"CR",{"$f":"IF($B7265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5930412%"},{"$f":"IF($B7265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2387542%"}]
["SINAPI 92431","SINAPI","92431","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","70,94","74,73",null,"CR",{"$f":"IF($B7270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5172608%"},{"$f":"IF($B7270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9177072%"}]
["SINAPI 92433","SINAPI","92433","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","87,73","93,47",null,"CR",{"$f":"IF($B7271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2188430%"},{"$f":"IF($B7271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8568059%"}]
["SINAPI 92443","SINAPI","92443","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","59,99","63,22",null,"CR",{"$f":"IF($B7276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9190093%"},{"$f":"IF($B7276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2975548%"}]
["SINAPI 92449","SINAPI","92449","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","307,42","321,93",null,"CR",{"$f":"IF($B7281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8628795%"},{"$f":"IF($B7281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0643402%"}]
["SINAPI 92455","SINAPI","92455","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","171,73","180,44",null,"CR",{"$f":"IF($B7287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0271376%"},{"$f":"IF($B7287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3363378%"}]
["SINAPI 92460","SINAPI","92460","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","149,69","158,32",null,"CR",{"$f":"IF($B7292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2772650%"},{"$f":"IF($B7292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7482129%"}]
["SINAPI 92468","SINAPI","92468","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","135,43","142,29",null,"CR",{"$f":"IF($B7300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9351975%"},{"$f":"IF($B7300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2270327%"}]
["SINAPI 92472","SINAPI","92472","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","128,47","134,79",null,"CR",{"$f":"IF($B7304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9930571%"},{"$f":"IF($B7304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2402616%"}]
["SINAPI 92477","SINAPI","92477","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","116,77","122,63",null,"CR",{"$f":"IF($B7309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8295307%"},{"$f":"IF($B7309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1143161%"}]
["SINAPI 92486","SINAPI","92486","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","195,88","209,01",null,"CR",{"$f":"IF($B7315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1712006%"},{"$f":"IF($B7315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8043801%"}]
["SINAPI 92496","SINAPI","92496","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","115,39","121,48",null,"AS",{"$f":"IF($B7320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1887201%"},{"$f":"IF($B7320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5367180%"}]
["SINAPI 92508","SINAPI","92508","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","120,46","126,01",null,"AS",{"$f":"IF($B7326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0502328%"},{"$f":"IF($B7326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1860095%"}]
["SINAPI 92518","SINAPI","92518","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","51,66","54,39",null,"AS",{"$f":"IF($B7331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4174757%"},{"$f":"IF($B7331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7693158%"}]
["SINAPI 92528","SINAPI","92528","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","84,77","88,48",null,"AS",{"$f":"IF($B7336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5251033%"},{"$f":"IF($B7336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5681303%"}]
["SINAPI 92530","SINAPI","92530","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","44,54","46,70",null,"AS",{"$f":"IF($B7337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4142278%"},{"$f":"IF($B7337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6410476%"}]
["SINAPI 96258","SINAPI","96258","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024","M2","160,02","170,01",null,"CR",{"$f":"IF($B7343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3299937%"},{"$f":"IF($B7343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9017620%"}]
["SINAPI 96533","SINAPI","96533","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","104,82","111,69",null,"CR",{"$f":"IF($B7348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3585554%"},{"$f":"IF($B7348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9802796%"}]
["SINAPI 96539","SINAPI","96539","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","146,31","156,97",null,"CR",{"$f":"IF($B7354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8849285%"},{"$f":"IF($B7354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5664371%"}]
["SINAPI 101791","SINAPI","101791","FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020","M","27,19","27,52",null,"CR",{"$f":"IF($B7359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8003696%"},{"$f":"IF($B7359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9116143%"}]
["SINAPI 101974","SINAPI","101974","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","576,17","612,13",null,"CR",{"$f":"IF($B7365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2773973%"},{"$f":"IF($B7365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8386801%"}]
["SINAPI 101982","SINAPI","101982","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","257,05","272,49",null,"CR",{"$f":"IF($B7370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8047830%"},{"$f":"IF($B7370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3264745%"}]
["SINAPI 101988","SINAPI","101988","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","210,79","216,02",null,"CR",{"$f":"IF($B7375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6110530%"},{"$f":"IF($B7375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6557794%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101994"},"SINAPI","101994","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","222,44","227,30",null,"CR",{"$f":"IF($B7381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7664207%"},{"$f":"IF($B7381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6078016%"}]
["SINAPI 101999","SINAPI","101999","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","362,95","368,45",null,"CR",{"$f":"IF($B7386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5339158%"},{"$f":"IF($B7386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8848524%"}]
["SINAPI 102004","SINAPI","102004","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","279,25","296,48",null,"CR",{"$f":"IF($B7391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8614038%"},{"$f":"IF($B7391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4162614%"}]
["SINAPI 102011","SINAPI","102011","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","282,00","299,10",null,"CR",{"$f":"IF($B7398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1709741%"},{"$f":"IF($B7398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7057169%"}]
["SINAPI 102016","SINAPI","102016","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","346,63","372,63",null,"CR",{"$f":"IF($B7403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2348170%"},{"$f":"IF($B7403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9213497%"}]
["SINAPI 102017","SINAPI","102017","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","314,63","335,84",null,"CR",{"$f":"IF($B7404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4412129%"},{"$f":"IF($B7404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0770287%"}]
["SINAPI 102040","SINAPI","102040","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","495,17","523,43",null,"CR",{"$f":"IF($B7409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9101387%"},{"$f":"IF($B7409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3652433%"}]
["SINAPI 102045","SINAPI","102045","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","232,64","247,38",null,"CR",{"$f":"IF($B7414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9079015%"},{"$f":"IF($B7414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4902264%"}]
["SINAPI 102051","SINAPI","102051","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","231,40","247,42",null,"CR",{"$f":"IF($B7420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6069404%"},{"$f":"IF($B7420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2668422%"}]
["SINAPI 102062","SINAPI","102062","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","307,58","325,09",null,"CR",{"$f":"IF($B7425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9128792%"},{"$f":"IF($B7425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3692056%"}]
["SINAPI 102068","SINAPI","102068","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","309,01","331,13",null,"CR",{"$f":"IF($B7431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0745301%"},{"$f":"IF($B7431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7435364%"}]
["SINAPI 102073","SINAPI","102073","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA","M3","4.076,81","4.275,53",null,"AS",{"$f":"IF($B7436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7781606%"},{"$f":"IF($B7436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0125575%"}]
["SINAPI 102078","SINAPI","102078","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  U  E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA","M3","5.809,51","6.104,14",null,"AS",{"$f":"IF($B7441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9390000%"},{"$f":"IF($B7441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2317188%"}]
["SINAPI 102090","SINAPI","102090","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","151,73","157,02",null,"CR",{"$f":"IF($B7448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9092228%"},{"$f":"IF($B7448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5281815%"}]
["SINAPI 103763","SINAPI","103763","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2","69,08","73,23",null,"CR",{"$f":"IF($B7453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9054545%"},{"$f":"IF($B7453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4403292%"}]
["SINAPI 104929","SINAPI","104929","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","103,96","112,35",null,"CR",{"$f":"IF($B7458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7899808%"},{"$f":"IF($B7458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4782106%"}]
["SINAPI 89999","SINAPI","89999","ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021","KG","18,41","19,47",null,"CR",{"$f":"IF($B7464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9869138%"},{"$f":"IF($B7464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4845360%"}]
["SINAPI 91596","SINAPI","91596","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_12/2024","KG","10,90","10,95",null,"AS",{"$f":"IF($B7469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4861878%"},{"$f":"IF($B7469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9330889%"}]
["SINAPI 91597","SINAPI","91597","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_12/2024","KG","8,14","8,18",null,"AS",{"$f":"IF($B7470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4610630%"},{"$f":"IF($B7470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0540540%"}]
["SINAPI 91602","SINAPI","91602","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024","KG","12,36","12,59",null,"CR",{"$f":"IF($B7475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6354759%"},{"$f":"IF($B7475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2587859%"}]
["SINAPI 92762","SINAPI","92762","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","11,98","12,20",null,"AS",{"$f":"IF($B7480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8494533%"},{"$f":"IF($B7480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3966942%"}]
["SINAPI 92770","SINAPI","92770","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","12,96","13,20",null,"AS",{"$f":"IF($B7488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8973561%"},{"$f":"IF($B7488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5114503%"}]
["SINAPI 92774","SINAPI","92774","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","10,77","10,82",null,"CR",{"$f":"IF($B7492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9850746%"},{"$f":"IF($B7492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3457249%"}]
["SINAPI 92802","SINAPI","92802","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022","KG","10,75","10,81",null,"CR",{"$f":"IF($B7497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0149393%"},{"$f":"IF($B7497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6382189%"}]
["SINAPI 92876","SINAPI","92876","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022","KG","9,98","10,08",null,"CR",{"$f":"IF($B7503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9415911%"},{"$f":"IF($B7503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7864271%"}]
["SINAPI 92881","SINAPI","92881","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022","KG","10,57","10,58",null,"CR",{"$f":"IF($B7508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1893939%"},{"$f":"IF($B7508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2838221%"}]
["SINAPI 92887","SINAPI","92887","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","11,79","11,88",null,"AS",{"$f":"IF($B7514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2625745%"},{"$f":"IF($B7514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9915397%"}]
["SINAPI 92919","SINAPI","92919","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","13,19","13,54",null,"AS",{"$f":"IF($B7519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5902140%"},{"$f":"IF($B7519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7034277%"}]
["SINAPI 95448","SINAPI","95448","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022","KG","10,79","10,79",null,"CR",{"$f":"IF($B7524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0927643%"},{"$f":"IF($B7524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0927643%"}]
["SINAPI 95581","SINAPI","95581","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","10,56","10,60",null,"AS",{"$f":"IF($B7530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0932445%"},{"$f":"IF($B7530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5568181%"}]
["SINAPI 95593","SINAPI","95593","MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS","KG","15,56","16,15",null,"AS",{"$f":"IF($B7535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3348475%"},{"$f":"IF($B7535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1705184%"}]
["SINAPI 95944","SINAPI","95944","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","22,80","24,22",null,"AS",{"$f":"IF($B7537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6026490%"},{"$f":"IF($B7537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1657665%"}]
["SINAPI 96544","SINAPI","96544","ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG","20,20","21,31",null,"AS",{"$f":"IF($B7542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9451645%"},{"$f":"IF($B7542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4433962%"}]
["SINAPI 100067","SINAPI","100067","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024","KG","13,13","13,58",null,"CR",{"$f":"IF($B7547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4395099%"},{"$f":"IF($B7547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0000000%"}]
["SINAPI 103088","SINAPI","103088","ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021","KG","11,26","11,69",null,"CR",{"$f":"IF($B7553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0856378%"},{"$f":"IF($B7553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8900343%"}]
["SINAPI 104108","SINAPI","104108","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","14,13","14,58",null,"AS",{"$f":"IF($B7558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2567760%"},{"$f":"IF($B7558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7900552%"}]
["SINAPI 104917","SINAPI","104917","ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG","17,30","18,09",null,"AS",{"$f":"IF($B7563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9044289%"},{"$f":"IF($B7563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0334261%"}]
["SINAPI 105814","SINAPI","105814","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES, TELA Q-283. AF_12/2024_PS","KG","10,65","10,69",null,"AS",{"$f":"IF($B7569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9774011%"},{"$f":"IF($B7569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2535211%"}]
["SINAPI 90279","SINAPI","90279","GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","564,60","577,55",null,"CR",{"$f":"IF($B7574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4423581%"},{"$f":"IF($B7574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3581262%"}]
["SINAPI 90285","SINAPI","90285","GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","713,70","725,98",null,"CR",{"$f":"IF($B7580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8518658%"},{"$f":"IF($B7580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3599994%"}]
["SINAPI 94967","SINAPI","94967","CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","574,48","586,87",null,"CR",{"$f":"IF($B7586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5937880%"},{"$f":"IF($B7586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4211898%"}]
["SINAPI 94972","SINAPI","94972","CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","494,15","504,12",null,"CR",{"$f":"IF($B7591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7193603%"},{"$f":"IF($B7591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4475527%"}]
["SINAPI 96557","SINAPI","96557","CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3","674,67","677,45",null,"AS",{"$f":"IF($B7597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5985769%"},{"$f":"IF($B7597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9968850%"}]
["SINAPI 99433","SINAPI","99433","CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3","733,90","740,00",null,"AS",{"$f":"IF($B7602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2400615%"},{"$f":"IF($B7602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0200578%"}]
["SINAPI 99434","SINAPI","99434","CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3","693,12","697,67",null,"AS",{"$f":"IF($B7603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1443599%"},{"$f":"IF($B7603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7696189%"}]
["SINAPI 99439","SINAPI","99439","CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3","680,60","684,81",null,"AS",{"$f":"IF($B7608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8986612%"},{"$f":"IF($B7608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4881625%"}]
["SINAPI 102477","SINAPI","102477","CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","683,57","696,19",null,"CR",{"$f":"IF($B7613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6257973%"},{"$f":"IF($B7613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2267379%"}]
["SINAPI 102483","SINAPI","102483","CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","672,64","683,09",null,"CR",{"$f":"IF($B7619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7971867%"},{"$f":"IF($B7619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1773232%"}]
["SINAPI 103183","SINAPI","103183","CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3","769,43","783,72",null,"AS",{"$f":"IF($B7624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7130935%"},{"$f":"IF($B7624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3242301%"}]
["SINAPI 103672","SINAPI","103672","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3","616,77","622,42",null,"AS",{"$f":"IF($B7629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7796156%"},{"$f":"IF($B7629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6350634%"}]
["SINAPI 103679","SINAPI","103679","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","774,03","793,13",null,"AS",{"$f":"IF($B7636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5985114%"},{"$f":"IF($B7636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6313333%"}]
["SINAPI 103684","SINAPI","103684","CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3","638,97","647,26",null,"AS",{"$f":"IF($B7641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1925900%"},{"$f":"IF($B7641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3672255%"}]
["SINAPI 104923","SINAPI","104923","CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3","798,78","834,11",null,"AS",{"$f":"IF($B7647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9156855%"},{"$f":"IF($B7647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9718274%"}]
["SINAPI 101166","SINAPI","101166","ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M3","714,23","761,90",null,"CR",{"$f":"IF($B7652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0969345%"},{"$f":"IF($B7652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7211494%"}]
["SINAPI 93187","SINAPI","93187","VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M","84,15","88,67",null,"AS",{"$f":"IF($B7657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9983275%"},{"$f":"IF($B7657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3866727%"}]
["SINAPI 93202","SINAPI","93202","FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024","M","31,29","33,92",null,"CR",{"$f":"IF($B7663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,3568906%"},{"$f":"IF($B7663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,0159859%"}]
["SINAPI 105023","SINAPI","105023","VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M","71,66","75,36",null,"AS",{"$f":"IF($B7668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9121033%"},{"$f":"IF($B7668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2508338%"}]
["SINAPI 105028","SINAPI","105028","CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M","23,22","23,99",null,"AS",{"$f":"IF($B7673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2121212%"},{"$f":"IF($B7673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8216560%"}]
["SINAPI 105029","SINAPI","105029","CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M","53,43","55,76",null,"AS",{"$f":"IF($B7674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7735849%"},{"$f":"IF($B7674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8401084%"}]
["SINAPI 105039","SINAPI","105039","CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M","54,21","58,77",null,"AS",{"$f":"IF($B7684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7598206%"},{"$f":"IF($B7684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,3940022%"}]
["SINAPI 97733","SINAPI","97733","PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024","M3","3.905,92","4.228,63",null,"AS",{"$f":"IF($B7686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2191653%"},{"$f":"IF($B7686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,8745526%"}]
["SINAPI 97738","SINAPI","97738","PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS","M3","4.544,20","4.902,17",null,"AS",{"$f":"IF($B7691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6993718%"},{"$f":"IF($B7691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,3723672%"}]
["SINAPI 98617","SINAPI","98617","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","107,66","109,33",null,"AS",{"$f":"IF($B7696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8253479%"},{"$f":"IF($B7696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2265538%"}]
["SINAPI 98623","SINAPI","98623","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","146,87","148,21",null,"AS",{"$f":"IF($B7702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7922450%"},{"$f":"IF($B7702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6603428%"}]
["SINAPI 98628","SINAPI","98628","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2","592,28","606,76",null,"AS",{"$f":"IF($B7707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4294794%"},{"$f":"IF($B7707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4420331%"}]
["SINAPI 98657","SINAPI","98657","EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","759,11","794,76",null,"AS",{"$f":"IF($B7713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6915728%"},{"$f":"IF($B7713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8925765%"}]
["SINAPI 98750","SINAPI","98750","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018","M","116,97","124,45",null,"CR",{"$f":"IF($B7718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4087915%"},{"$f":"IF($B7718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9961420%"}]
["SINAPI 100764","SINAPI","100764","VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA","KG","17,19","17,41",null,"AS",{"$f":"IF($B7723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0521018%"},{"$f":"IF($B7723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2343658%"}]
["SINAPI 100766","SINAPI","100766","PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA","KG","15,54","15,73",null,"AS",{"$f":"IF($B7725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3011734%"},{"$f":"IF($B7725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3762886%"}]
["SINAPI 100776","SINAPI","100776","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","21,09","21,32",null,"AS",{"$f":"IF($B7735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8882466%"},{"$f":"IF($B7735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9961922%"}]
["SINAPI 103797","SINAPI","103797","ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022","KG","18,33","19,38",null,"CR",{"$f":"IF($B7740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7535753%"},{"$f":"IF($B7740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2615704%"}]
["SINAPI 103798","SINAPI","103798","CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022","M3","626,56","635,25",null,"AS",{"$f":"IF($B7741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7667209%"},{"$f":"IF($B7741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0149570%"}]
["SINAPI 103926","SINAPI","103926","ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","1.430,10","1.488,23",null,"AS",{"$f":"IF($B7746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5221149%"},{"$f":"IF($B7746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4389208%"}]
["SINAPI 103933","SINAPI","103933","DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","1.590,63","1.644,13",null,"AS",{"$f":"IF($B7752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0273004%"},{"$f":"IF($B7752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6026019%"}]
["SINAPI 105050","SINAPI","105050","PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M","241,53","244,82",null,"AS",{"$f":"IF($B7757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5811314%"},{"$f":"IF($B7757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8136950%"}]
["SINAPI 105064","SINAPI","105064","PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M","96,68","99,08",null,"CR",{"$f":"IF($B7762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5900621%"},{"$f":"IF($B7762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6280432%"}]
["SINAPI 105081","SINAPI","105081","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024","M","86,90","89,62",null,"AS",{"$f":"IF($B7768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7995853%"},{"$f":"IF($B7768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2532380%"}]
["SINAPI 105087","SINAPI","105087","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 30 CM. AF_03/2024","M","114,31","117,40",null,"AS",{"$f":"IF($B7774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9847662%"},{"$f":"IF($B7774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1576434%"}]
["SINAPI 105093","SINAPI","105093","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024","M","166,54","169,87",null,"AS",{"$f":"IF($B7780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5811103%"},{"$f":"IF($B7780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3008599%"}]
["SINAPI 105101","SINAPI","105101","VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024","M","269,84","275,53",null,"AS",{"$f":"IF($B7785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2965118%"},{"$f":"IF($B7785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0905724%"}]
["SINAPI 98558","SINAPI","98558","TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023","UN","10,72","11,37",null,"CR",{"$f":"IF($B7790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8986866%"},{"$f":"IF($B7790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4677276%"}]
["SINAPI 98557","SINAPI","98557","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023","M2","55,04","57,07",null,"CR",{"$f":"IF($B7796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3163451%"},{"$f":"IF($B7796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0617760%"}]
["SINAPI 98567","SINAPI","98567","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023","M2","75,30","81,10",null,"CR",{"$f":"IF($B7801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7097632%"},{"$f":"IF($B7801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3891839%"}]
["SINAPI 98572","SINAPI","98572","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023","M2","59,50","63,39",null,"CR",{"$f":"IF($B7806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3091031%"},{"$f":"IF($B7806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9234170%"}]
["SINAPI 98573","SINAPI","98573","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023","M2","74,26","78,37",null,"CR",{"$f":"IF($B7807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8429707%"},{"$f":"IF($B7807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2630906%"}]
["SINAPI 91836","SINAPI","91836","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA","M","23,54","25,23",null,"CR",{"$f":"IF($B7812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3418803%"},{"$f":"IF($B7812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0843949%"}]
["SINAPI 91845","SINAPI","91845","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","8,61","9,11",null,"CR",{"$f":"IF($B7818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2997658%"},{"$f":"IF($B7818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8230088%"}]
["SINAPI 91852","SINAPI","91852","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","9,99","10,85",null,"CR",{"$f":"IF($B7823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6922301%"},{"$f":"IF($B7823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,3873958%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91859"},"SINAPI","91859","ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","12,81","13,85",null,"CR",{"$f":"IF($B7829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3768687%"},{"$f":"IF($B7829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,0218341%"}]
["SINAPI 91865","SINAPI","91865","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","20,10","21,23",null,"CR",{"$f":"IF($B7835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4822588%"},{"$f":"IF($B7835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9020350%"}]
["SINAPI 91870","SINAPI","91870","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","13,95","15,08",null,"CR",{"$f":"IF($B7840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5151516%"},{"$f":"IF($B7840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1701135%"}]
["SINAPI 93009","SINAPI","93009","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","27,60","28,50",null,"CR",{"$f":"IF($B7845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5593897%"},{"$f":"IF($B7845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0200633%"}]
["SINAPI 95728","SINAPI","95728","ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA","M","29,40","31,77",null,"CR",{"$f":"IF($B7851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0078579%"},{"$f":"IF($B7851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6919432%"}]
["SINAPI 91874","SINAPI","91874","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","8,53","9,37",null,"CR",{"$f":"IF($B7856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,5737899%"},{"$f":"IF($B7856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,9505908%"}]
["SINAPI 91880","SINAPI","91880","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","10,28","11,20",null,"CR",{"$f":"IF($B7862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,1094820%"},{"$f":"IF($B7862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,7309418%"}]
["SINAPI 91886","SINAPI","91886","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","18,49","20,19",null,"CR",{"$f":"IF($B7867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,1521740%"},{"$f":"IF($B7867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,6915423%"}]
["SINAPI 91893","SINAPI","91893","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","20,35","22,01",null,"CR",{"$f":"IF($B7872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9249754%"},{"$f":"IF($B7872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6264237%"}]
["SINAPI 91896","SINAPI","91896","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","23,40","25,33",null,"CR",{"$f":"IF($B7874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2931848%"},{"$f":"IF($B7874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9382423%"}]
["SINAPI 91904","SINAPI","91904","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","16,26","17,39",null,"CR",{"$f":"IF($B7879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9084724%"},{"$f":"IF($B7879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5419317%"}]
["SINAPI 91913","SINAPI","91913","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","20,00","21,89",null,"CR",{"$f":"IF($B7885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,8595083%"},{"$f":"IF($B7885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,3363887%"}]
["SINAPI 91920","SINAPI","91920","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","28,76","31,31",null,"CR",{"$f":"IF($B7890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,7839722%"},{"$f":"IF($B7890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,3920000%"}]
["SINAPI 93016","SINAPI","93016","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","41,51","43,90",null,"CR",{"$f":"IF($B7895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1948396%"},{"$f":"IF($B7895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6716826%"}]
["SINAPI 93026","SINAPI","93026","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","102,56","107,02",null,"CR",{"$f":"IF($B7901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3756097%"},{"$f":"IF($B7901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3908733%"}]
["SINAPI 91924","SINAPI","91924","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","3,36","3,52",null,"CR",{"$f":"IF($B7906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0000000%"},{"$f":"IF($B7906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2369942%"}]
["SINAPI 91929","SINAPI","91929","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","7,87","8,13",null,"CR",{"$f":"IF($B7911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7113665%"},{"$f":"IF($B7911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2274412%"}]
["SINAPI 92980","SINAPI","92980","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","11,24","11,30",null,"CR",{"$f":"IF($B7919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3094812%"},{"$f":"IF($B7919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9111111%"}]
["SINAPI 92986","SINAPI","92986","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","40,93","41,42",null,"CR",{"$f":"IF($B7923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4626865%"},{"$f":"IF($B7923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5368802%"}]
["SINAPI 92998","SINAPI","92998","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","203,63","205,04",null,"CR",{"$f":"IF($B7929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3572235%"},{"$f":"IF($B7929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0151234%"}]
["SINAPI 101886","SINAPI","101886","CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","16,40","16,45",null,"CR",{"$f":"IF($B7934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7769607%"},{"$f":"IF($B7934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0769700%"}]
["SINAPI 91937","SINAPI","91937","CAIXA OCTOGONAL 3\" X 3\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","19,34","20,89",null,"CR",{"$f":"IF($B7939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5192108%"},{"$f":"IF($B7939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2047093%"}]
["SINAPI 91939","SINAPI","91939","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","37,68","41,54",null,"CR",{"$f":"IF($B7940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,5916468%"},{"$f":"IF($B7940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,8812742%"}]
["SINAPI 91944","SINAPI","91944","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","17,48","18,68",null,"CR",{"$f":"IF($B7945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6206896%"},{"$f":"IF($B7945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2296933%"}]
["SINAPI 92869","SINAPI","92869","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","12,18","13,34",null,"CR",{"$f":"IF($B7950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,6135987%"},{"$f":"IF($B7950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,1238671%"}]
["SINAPI 95779","SINAPI","95779","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","24,45","26,05",null,"CR",{"$f":"IF($B7956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4273995%"},{"$f":"IF($B7956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0346420%"}]
["SINAPI 95787","SINAPI","95787","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","30,03","32,23",null,"CR",{"$f":"IF($B7961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1769616%"},{"$f":"IF($B7961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8756218%"}]
["SINAPI 95802","SINAPI","95802","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","50,74","54,40",null,"CR",{"$f":"IF($B7968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5191472%"},{"$f":"IF($B7968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1993373%"}]
["SINAPI 95807","SINAPI","95807","CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","31,86","33,74",null,"CR",{"$f":"IF($B7973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2012578%"},{"$f":"IF($B7973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6890406%"}]
["SINAPI 95812","SINAPI","95812","CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","33,14","34,97",null,"CR",{"$f":"IF($B7978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6525679%"},{"$f":"IF($B7978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0761523%"}]
["SINAPI 95818","SINAPI","95818","CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","63,37","67,72",null,"CR",{"$f":"IF($B7984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2385466%"},{"$f":"IF($B7984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8805440%"}]
["SINAPI 97885","SINAPI","97885","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020","UN","1.600,61","1.622,27",null,"AS",{"$f":"IF($B7989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5376986%"},{"$f":"IF($B7989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7637863%"}]
["SINAPI 97891","SINAPI","97891","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN","227,62","244,99",null,"AS",{"$f":"IF($B7995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3181778%"},{"$f":"IF($B7995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0065588%"}]
["SINAPI 104397","SINAPI","104397","CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","32,19","34,11",null,"CR",{"$f":"IF($B8000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4844333%"},{"$f":"IF($B8000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0279001%"}]
["SINAPI 104402","SINAPI","104402","CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","31,61","33,65",null,"CR",{"$f":"IF($B8005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6210392%"},{"$f":"IF($B8005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1929720%"}]
["SINAPI 104403","SINAPI","104403","CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","39,25","41,77",null,"CR",{"$f":"IF($B8006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5260469%"},{"$f":"IF($B8006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1352842%"}]
["SINAPI 93655","SINAPI","93655","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","12,89","13,35",null,"CR",{"$f":"IF($B8011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5957779%"},{"$f":"IF($B8011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3393665%"}]
["SINAPI 93661","SINAPI","93661","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","50,67","51,34",null,"CR",{"$f":"IF($B8017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2197194%"},{"$f":"IF($B8017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4188767%"}]
["SINAPI 93667","SINAPI","93667","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","61,97","62,71",null,"CR",{"$f":"IF($B8023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4474959%"},{"$f":"IF($B8023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5408684%"}]
["SINAPI 93672","SINAPI","93672","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","82,57","85,40",null,"CR",{"$f":"IF($B8028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5757575%"},{"$f":"IF($B8028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1856104%"}]
["SINAPI 101875","SINAPI","101875","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","374,86","378,59",null,"CR",{"$f":"IF($B8034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2656775%"},{"$f":"IF($B8034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1894734%"}]
["SINAPI 101880","SINAPI","101880","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","621,66","626,70",null,"CR",{"$f":"IF($B8039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1016796%"},{"$f":"IF($B8039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8634832%"}]
["SINAPI 101891","SINAPI","101891","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","26,25","27,19",null,"CR",{"$f":"IF($B8044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6126814%"},{"$f":"IF($B8044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2949852%"}]
["SINAPI 101897","SINAPI","101897","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","879,33","888,57",null,"CR",{"$f":"IF($B8050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6079044%"},{"$f":"IF($B8050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5781109%"}]
["SINAPI 101902","SINAPI","101902","CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","138,74","140,13",null,"CR",{"$f":"IF($B8055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2892174%"},{"$f":"IF($B8055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2127401%"}]
["SINAPI 101938","SINAPI","101938","CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","130,34","133,37",null,"CR",{"$f":"IF($B8058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6401413%"},{"$f":"IF($B8058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5815943%"}]
["SINAPI 91953","SINAPI","91953","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","32,31","34,81",null,"CR",{"$f":"IF($B8067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0824261%"},{"$f":"IF($B8067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7697635%"}]
["SINAPI 91958","SINAPI","91958","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","37,10","39,90",null,"CR",{"$f":"IF($B8072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6357741%"},{"$f":"IF($B8072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3432087%"}]
["SINAPI 91959","SINAPI","91959","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","48,95","52,64",null,"CR",{"$f":"IF($B8073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6229508%"},{"$f":"IF($B8073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3142858%"}]
["SINAPI 91964","SINAPI","91964","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","60,78","65,36",null,"CR",{"$f":"IF($B8078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4386427%"},{"$f":"IF($B8078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1257467%"}]
["SINAPI 91969","SINAPI","91969","INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","86,85","93,50",null,"CR",{"$f":"IF($B8083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2877896%"},{"$f":"IF($B8083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9652994%"}]
["SINAPI 91975","SINAPI","91975","INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","87,50","93,77",null,"CR",{"$f":"IF($B8089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1132982%"},{"$f":"IF($B8089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7771013%"}]
["SINAPI 91980","SINAPI","91980","INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","40,74","43,54",null,"CR",{"$f":"IF($B8094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3702337%"},{"$f":"IF($B8094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0439383%"}]
["SINAPI 91986","SINAPI","91986","CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","38,76","41,28",null,"CR",{"$f":"IF($B8100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9255429%"},{"$f":"IF($B8100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5657447%"}]
["SINAPI 91991","SINAPI","91991","TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","40,48","44,05",null,"CR",{"$f":"IF($B8105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,4675904%"},{"$f":"IF($B8105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,0909091%"}]
["SINAPI 91995","SINAPI","91995","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","28,51","30,72",null,"CR",{"$f":"IF($B8109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9107519%"},{"$f":"IF($B8109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5766471%"}]
["SINAPI 92003","SINAPI","92003","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","53,21","57,20",null,"CR",{"$f":"IF($B8117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2337222%"},{"$f":"IF($B8117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9275464%"}]
["SINAPI 92008","SINAPI","92008","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","51,82","55,64",null,"CR",{"$f":"IF($B8122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6047591%"},{"$f":"IF($B8122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2702703%"}]
["SINAPI 92013","SINAPI","92013","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","89,70","96,35",null,"CR",{"$f":"IF($B8127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7515070%"},{"$f":"IF($B8127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4261069%"}]
["SINAPI 92019","SINAPI","92019","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","93,49","100,06",null,"CR",{"$f":"IF($B8133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1885377%"},{"$f":"IF($B8133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,8582866%"}]
["SINAPI 92024","SINAPI","92024","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","65,87","71,04",null,"CR",{"$f":"IF($B8138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4527211%"},{"$f":"IF($B8138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,1360113%"}]
["SINAPI 92025","SINAPI","92025","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","77,72","83,78",null,"CR",{"$f":"IF($B8139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1684929%"},{"$f":"IF($B8139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8462091%"}]
["SINAPI 92030","SINAPI","92030","INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","72,98","78,74",null,"CR",{"$f":"IF($B8144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7394404%"},{"$f":"IF($B8144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,4189121%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92035"},"SINAPI","92035","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","78,73","84,79",null,"CR",{"$f":"IF($B8149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5365232%"},{"$f":"IF($B8149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2155265%"}]
["SINAPI 97610","SINAPI","97610","LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN","14,85","15,65",null,"CR",{"$f":"IF($B8156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6941813%"},{"$f":"IF($B8156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0584457%"}]
["SINAPI 101489","SINAPI","101489","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.571,87","1.632,82",null,"AS",{"$f":"IF($B8161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3949981%"},{"$f":"IF($B8161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2171460%"}]
["SINAPI 101495","SINAPI","101495","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.685,37","1.742,68",null,"AS",{"$f":"IF($B8167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3556301%"},{"$f":"IF($B8167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9466881%"}]
["SINAPI 101500","SINAPI","101500","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","2.273,53","2.339,77",null,"AS",{"$f":"IF($B8172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3057101%"},{"$f":"IF($B8172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6135058%"}]
["SINAPI 101505","SINAPI","101505","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.974,35","2.043,87",null,"AS",{"$f":"IF($B8177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1523963%"},{"$f":"IF($B8177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7969033%"}]
["SINAPI 101511","SINAPI","101511","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN","2.249,73","2.315,13",null,"AS",{"$f":"IF($B8183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2369197%"},{"$f":"IF($B8183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5506523%"}]
["SINAPI 101516","SINAPI","101516","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.164,98","1.191,41",null,"CR",{"$f":"IF($B8188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2311825%"},{"$f":"IF($B8188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1233909%"}]
["SINAPI 101521","SINAPI","101521","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.154,54","1.186,31",null,"CR",{"$f":"IF($B8193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2982964%"},{"$f":"IF($B8193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4982260%"}]
["SINAPI 101527","SINAPI","101527","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.383,21","1.410,99",null,"CR",{"$f":"IF($B8199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5577421%"},{"$f":"IF($B8199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2776022%"}]
["SINAPI 101533","SINAPI","101533","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN","1.301,70","1.336,37",null,"CR",{"$f":"IF($B8205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7418515%"},{"$f":"IF($B8205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8867306%"}]
["SINAPI 101534","SINAPI","101534","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN","1.563,85","1.605,65",null,"CR",{"$f":"IF($B8206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7715032%"},{"$f":"IF($B8206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9124926%"}]
["SINAPI 101539","SINAPI","101539","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","101,55","104,72",null,"AS",{"$f":"IF($B8211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6689002%"},{"$f":"IF($B8211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1096885%"}]
["SINAPI 101544","SINAPI","101544","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","131,93","135,90",null,"AS",{"$f":"IF($B8216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9519187%"},{"$f":"IF($B8216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3149757%"}]
["SINAPI 101553","SINAPI","101553","ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","22,03","22,70",null,"CR",{"$f":"IF($B8222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0259444%"},{"$f":"IF($B8222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4222614%"}]
["SINAPI 101561","SINAPI","101561","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","17,17","17,18",null,"CR",{"$f":"IF($B8227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3498542%"},{"$f":"IF($B8227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4079254%"}]
["SINAPI 101567","SINAPI","101567","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","100,69","100,70",null,"CR",{"$f":"IF($B8232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0695341%"},{"$f":"IF($B8232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0794596%"}]
["SINAPI 101637","SINAPI","101637","BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","145,60","151,94",null,"AS",{"$f":"IF($B8238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4358798%"},{"$f":"IF($B8238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4534071%"}]
["SINAPI 101656","SINAPI","101656","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","343,73","347,03",null,"AS",{"$f":"IF($B8243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0515208%"},{"$f":"IF($B8243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9426825%"}]
["SINAPI 101663","SINAPI","101663","ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","32,34","34,90",null,"CR",{"$f":"IF($B8249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9380804%"},{"$f":"IF($B8249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6144579%"}]
["SINAPI 100580","SINAPI","100580","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","656,67","684,61",null,"AS",{"$f":"IF($B8254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7847623%"},{"$f":"IF($B8254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7734013%"}]
["SINAPI 100586","SINAPI","100586","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","807,29","843,21",null,"AS",{"$f":"IF($B8260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0140745%"},{"$f":"IF($B8260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0828282%"}]
["SINAPI 100592","SINAPI","100592","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","903,42","941,39",null,"AS",{"$f":"IF($B8266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4585409%"},{"$f":"IF($B8266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4258881%"}]
["SINAPI 100597","SINAPI","100597","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.247,15","1.297,32",null,"AS",{"$f":"IF($B8271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3241806%"},{"$f":"IF($B8271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2124024%"}]
["SINAPI 100598","SINAPI","100598","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.368,66","1.432,14",null,"AS",{"$f":"IF($B8272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1928506%"},{"$f":"IF($B8272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3326489%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100603"},"SINAPI","100603","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.603,76","1.691,97",null,"AS",{"$f":"IF($B8277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6356066%"},{"$f":"IF($B8277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0438059%"}]
["SINAPI 100608","SINAPI","100608","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.128,42","1.181,98",null,"AS",{"$f":"IF($B8282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8894591%"},{"$f":"IF($B8282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0667546%"}]
["SINAPI 100614","SINAPI","100614","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","971,02","1.010,82",null,"AS",{"$f":"IF($B8288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8197776%"},{"$f":"IF($B8288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7429119%"}]
["SINAPI 100619","SINAPI","100619","POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","611,16","627,85",null,"AS",{"$f":"IF($B8293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1840481%"},{"$f":"IF($B8293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3857720%"}]
["SINAPI 100623","SINAPI","100623","POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","2.522,35","2.545,41",null,"AS",{"$f":"IF($B8297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7532877%"},{"$f":"IF($B8297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6071575%"}]
["SINAPI 102107","SINAPI","102107","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","34.915,76","34.987,94",null,"AS",{"$f":"IF($B8305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3008515%"},{"$f":"IF($B8305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5044404%"}]
["SINAPI 103655","SINAPI","103655","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022","UN","90.076,51","90.161,01",null,"AS",{"$f":"IF($B8310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5904992%"},{"$f":"IF($B8310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6836782%"}]
["SINAPI 96977","SINAPI","96977","CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M","60,81","61,04",null,"CR",{"$f":"IF($B8316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3707606%"},{"$f":"IF($B8316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7390519%"}]
["SINAPI 96986","SINAPI","96986","HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4\", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","107,52","110,23",null,"CR",{"$f":"IF($B8321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8585388%"},{"$f":"IF($B8321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9210167%"}]
["SINAPI 104746","SINAPI","104746","MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","28,33","29,65",null,"AS",{"$f":"IF($B8326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5575221%"},{"$f":"IF($B8326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7475498%"}]
["SINAPI 104754","SINAPI","104754","CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","33,42","34,71",null,"CR",{"$f":"IF($B8332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4824482%"},{"$f":"IF($B8332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3173548%"}]
["SINAPI 104759","SINAPI","104759","FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN","48,24","53,80",null,"CR",{"$f":"IF($B8337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5913622%"},{"$f":"IF($B8337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4327192%"}]
["SINAPI 104760","SINAPI","104760","FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","UN","70,46","78,57",null,"CR",{"$f":"IF($B8338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5735399%"},{"$f":"IF($B8338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4108804%"}]
["SINAPI 104766","SINAPI","104766","CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M","17,91","19,72",null,"CR",{"$f":"IF($B8344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,7232846%"},{"$f":"IF($B8344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,1086181%"}]
["SINAPI 104776","SINAPI","104776","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN","7,00","7,73",null,"CR",{"$f":"IF($B8349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,1849712%"},{"$f":"IF($B8349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,4117649%"}]
["SINAPI 101906","SINAPI","101906","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","782,08","785,22",null,"CR",{"$f":"IF($B8355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5255108%"},{"$f":"IF($B8355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9165658%"}]
["SINAPI 101911","SINAPI","101911","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","405,46","408,60",null,"CR",{"$f":"IF($B8360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8717316%"},{"$f":"IF($B8360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6051890%"}]
["SINAPI 101916","SINAPI","101916","HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","3.430,47","3.460,91",null,"AS",{"$f":"IF($B8365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5915251%"},{"$f":"IF($B8365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4221774%"}]
["SINAPI 98265","SINAPI","98265","CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","6,83","7,31",null,"CR",{"$f":"IF($B8371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4814814%"},{"$f":"IF($B8371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1712707%"}]
["SINAPI 98270","SINAPI","98270","CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","34,14","35,02",null,"CR",{"$f":"IF($B8376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2701908%"},{"$f":"IF($B8376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3796163%"}]
["SINAPI 98276","SINAPI","98276","CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","7,79","8,01",null,"CR",{"$f":"IF($B8382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7461139%"},{"$f":"IF($B8382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9243379%"}]
["SINAPI 98281","SINAPI","98281","CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","10,01","10,99",null,"CR",{"$f":"IF($B8387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,5377644%"},{"$f":"IF($B8387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,9340660%"}]
["SINAPI 98286","SINAPI","98286","CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","16,29","17,47",null,"CR",{"$f":"IF($B8392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7178065%"},{"$f":"IF($B8392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3968983%"}]
["SINAPI 98293","SINAPI","98293","CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","8,65","8,96",null,"CR",{"$f":"IF($B8399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1038506%"},{"$f":"IF($B8399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8717660%"}]
["SINAPI 100557","SINAPI","100557","CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","459,07","466,30",null,"CR",{"$f":"IF($B8404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8925996%"},{"$f":"IF($B8404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2841301%"}]
["SINAPI 101795","SINAPI","101795","CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","626,81","665,74",null,"AS",{"$f":"IF($B8409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2529195%"},{"$f":"IF($B8409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8151918%"}]
["SINAPI 101798","SINAPI","101798","TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","266,49","272,88",null,"AS",{"$f":"IF($B8410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1270597%"},{"$f":"IF($B8410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1120642%"}]
["SINAPI 103246","SINAPI","103246","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","2.524,61","2.539,61",null,"CR",{"$f":"IF($B8415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7388841%"},{"$f":"IF($B8415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3078328%"}]
["SINAPI 103252","SINAPI","103252","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","4.158,31","4.174,52",null,"CR",{"$f":"IF($B8421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4543978%"},{"$f":"IF($B8421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8336463%"}]
["SINAPI 103257","SINAPI","103257","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN","6.886,09","6.910,98",null,"AS",{"$f":"IF($B8426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2734500%"},{"$f":"IF($B8426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6256996%"}]
["SINAPI 103262","SINAPI","103262","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN","9.553,42","9.581,47",null,"AS",{"$f":"IF($B8431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8472034%"},{"$f":"IF($B8431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1344479%"}]
["SINAPI 103268","SINAPI","103268","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","8.950,41","8.975,94",null,"AS",{"$f":"IF($B8437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7950136%"},{"$f":"IF($B8437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0742279%"}]
["SINAPI 103273","SINAPI","103273","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","14.459,30","14.500,19",null,"AS",{"$f":"IF($B8442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7793601%"},{"$f":"IF($B8442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0564095%"}]
["SINAPI 103289","SINAPI","103289","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA","M","31,69","32,35",null,"AS",{"$f":"IF($B8449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0861850%"},{"$f":"IF($B8449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8929568%"}]
["SINAPI 101937","SINAPI","101937","INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 50 (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","15.375,53","16.471,14",null,"AS",{"$f":"IF($B8454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8937529%"},{"$f":"IF($B8454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5592947%"}]
["SINAPI 98298","SINAPI","98298","CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","21,65","21,88",null,"CR",{"$f":"IF($B8459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6728452%"},{"$f":"IF($B8459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6570380%"}]
["SINAPI 98305","SINAPI","98305","RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","2.697,35","2.704,51",null,"AS",{"$f":"IF($B8465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6701887%"},{"$f":"IF($B8465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9305147%"}]
["SINAPI 100553","SINAPI","100553","CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","23,83","24,36",null,"CR",{"$f":"IF($B8470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9671855%"},{"$f":"IF($B8470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8089748%"}]
["SINAPI 89357","SINAPI","89357","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","37,07","40,18",null,"CR",{"$f":"IF($B8475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8776007%"},{"$f":"IF($B8475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,5087282%"}]
["SINAPI 89401","SINAPI","89401","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","12,23","13,17",null,"CR",{"$f":"IF($B8476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3579638%"},{"$f":"IF($B8476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0579269%"}]
["SINAPI 89448","SINAPI","89448","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","17,07","17,26",null,"CR",{"$f":"IF($B8481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1134626%"},{"$f":"IF($B8481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0860965%"}]
["SINAPI 89509","SINAPI","89509","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","25,71","27,02",null,"CR",{"$f":"IF($B8487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8908382%"},{"$f":"IF($B8487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1762523%"}]
["SINAPI 89578","SINAPI","89578","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","M","36,11","36,63",null,"CR",{"$f":"IF($B8491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0152565%"},{"$f":"IF($B8491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3335155%"}]
["SINAPI 89712","SINAPI","89712","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","31,30","33,49",null,"CR",{"$f":"IF($B8498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9641370%"},{"$f":"IF($B8498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6518097%"}]
["SINAPI 89771","SINAPI","89771","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","63,82","64,02",null,"CR",{"$f":"IF($B8504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9761606%"},{"$f":"IF($B8504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2826766%"}]
["SINAPI 89800","SINAPI","89800","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","M","32,75","34,56",null,"CR",{"$f":"IF($B8509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7094801%"},{"$f":"IF($B8509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1517960%"}]
["SINAPI 92277","SINAPI","92277","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","104,48","104,98",null,"AS",{"$f":"IF($B8515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9394867%"},{"$f":"IF($B8515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4019439%"}]
["SINAPI 92282","SINAPI","92282","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","127,63","128,17",null,"AS",{"$f":"IF($B8520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6024927%"},{"$f":"IF($B8520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0130356%"}]
["SINAPI 92305","SINAPI","92305","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","39,70","40,64",null,"AS",{"$f":"IF($B8525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7578203%"},{"$f":"IF($B8525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7118560%"}]
["SINAPI 92320","SINAPI","92320","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","53,52","56,05",null,"AS",{"$f":"IF($B8531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6857463%"},{"$f":"IF($B8531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8510182%"}]
["SINAPI 92325","SINAPI","92325","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","167,07","172,14",null,"AS",{"$f":"IF($B8536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1100730%"},{"$f":"IF($B8536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4891885%"}]
["SINAPI 92338","SINAPI","92338","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","145,73","150,01",null,"AS",{"$f":"IF($B8540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5401359%"},{"$f":"IF($B8540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8711312%"}]
["SINAPI 92342","SINAPI","92342","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","127,97","131,53",null,"AS",{"$f":"IF($B8543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5514033%"},{"$f":"IF($B8543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7900821%"}]
["SINAPI 92362","SINAPI","92362","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","188,93","190,40",null,"AS",{"$f":"IF($B8548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9041415%"},{"$f":"IF($B8548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6437204%"}]
["SINAPI 92645","SINAPI","92645","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","70,46","71,59",null,"AS",{"$f":"IF($B8554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1179479%"},{"$f":"IF($B8554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5508320%"}]
["SINAPI 92652","SINAPI","92652","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","63,03","64,92",null,"AS",{"$f":"IF($B8559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8502461%"},{"$f":"IF($B8559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2149244%"}]
["SINAPI 92687","SINAPI","92687","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","30,01","31,20",null,"AS",{"$f":"IF($B8564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9164996%"},{"$f":"IF($B8564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7634961%"}]
["SINAPI 94463","SINAPI","94463","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","123,32","126,35",null,"AS",{"$f":"IF($B8570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4738721%"},{"$f":"IF($B8570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5087108%"}]
["SINAPI 94605","SINAPI","94605","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","630,96","634,94",null,"AS",{"$f":"IF($B8575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9738773%"},{"$f":"IF($B8575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5773871%"}]
["SINAPI 94652","SINAPI","94652","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","36,86","37,89",null,"CR",{"$f":"IF($B8580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7717391%"},{"$f":"IF($B8580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0105736%"}]
["SINAPI 94719","SINAPI","94719","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","67,24","67,84",null,"CR",{"$f":"IF($B8587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5530742%"},{"$f":"IF($B8587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3754427%"}]
["SINAPI 95697","SINAPI","95697","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","96,44","97,35",null,"AS",{"$f":"IF($B8592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9061656%"},{"$f":"IF($B8592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7770464%"}]
["SINAPI 96647","SINAPI","96647","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","24,41","25,62",null,"AS",{"$f":"IF($B8598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1960542%"},{"$f":"IF($B8598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4814090%"}]
["SINAPI 96670","SINAPI","96670","TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","22,15","23,12",null,"AS",{"$f":"IF($B8603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6315789%"},{"$f":"IF($B8603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7124239%"}]
["SINAPI 96675","SINAPI","96675","TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","141,89","144,31",null,"AS",{"$f":"IF($B8608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7256187%"},{"$f":"IF($B8608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2235318%"}]
["SINAPI 96676","SINAPI","96676","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","21,71","22,61",null,"AS",{"$f":"IF($B8609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1211280%"},{"$f":"IF($B8609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0723479%"}]
["SINAPI 96681","SINAPI","96681","TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","122,34","124,65",null,"AS",{"$f":"IF($B8614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8926877%"},{"$f":"IF($B8614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5265312%"}]
["SINAPI 96721","SINAPI","96721","TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","21,08","21,93",null,"AS",{"$f":"IF($B8620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3688719%"},{"$f":"IF($B8620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2708142%"}]
["SINAPI 96726","SINAPI","96726","TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","150,57","153,97",null,"AS",{"$f":"IF($B8625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2211589%"},{"$f":"IF($B8625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1219052%"}]
["SINAPI 96731","SINAPI","96731","TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","53,66","54,97",null,"AS",{"$f":"IF($B8630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4004106%"},{"$f":"IF($B8630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4047749%"}]
["SINAPI 96799","SINAPI","96799","TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","M","10,60","11,11",null,"AS",{"$f":"IF($B8636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5792972%"},{"$f":"IF($B8636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7262012%"}]
["SINAPI 97330","SINAPI","97330","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","68,07","68,50",null,"AS",{"$f":"IF($B8642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0447124%"},{"$f":"IF($B8642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6477638%"}]
["SINAPI 97335","SINAPI","97335","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","81,81","82,11",null,"AS",{"$f":"IF($B8647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2999755%"},{"$f":"IF($B8647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6572403%"}]
["SINAPI 97498","SINAPI","97498","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","46,70","47,80",null,"AS",{"$f":"IF($B8653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0761312%"},{"$f":"IF($B8653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0506912%"}]
["SINAPI 100792","SINAPI","100792","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","25,75","27,04",null,"AS",{"$f":"IF($B8658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5297781%"},{"$f":"IF($B8658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7793845%"}]
["SINAPI 100802","SINAPI","100802","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","45,26","47,22",null,"AS",{"$f":"IF($B8664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3290551%"},{"$f":"IF($B8664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3351718%"}]
["SINAPI 100807","SINAPI","100807","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","25,72","27,68",null,"AS",{"$f":"IF($B8669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0109204%"},{"$f":"IF($B8669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7028986%"}]
["SINAPI 101919","SINAPI","101919","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","460,17","465,93",null,"AS",{"$f":"IF($B8674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8745462%"},{"$f":"IF($B8674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0097245%"}]
["SINAPI 101920","SINAPI","101920","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","221,20","226,96",null,"AS",{"$f":"IF($B8675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3847684%"},{"$f":"IF($B8675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5003967%"}]
["SINAPI 101930","SINAPI","101930","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","258,88","265,42",null,"AS",{"$f":"IF($B8685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9318366%"},{"$f":"IF($B8685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0070852%"}]
["SINAPI 101931","SINAPI","101931","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","258,88","265,42",null,"AS",{"$f":"IF($B8686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9318366%"},{"$f":"IF($B8686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0070852%"}]
["SINAPI 103803","SINAPI","103803","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","72,80","74,92",null,"AS",{"$f":"IF($B8692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3392906%"},{"$f":"IF($B8692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6412825%"}]
["SINAPI 103868","SINAPI","103868","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","54,28","56,89",null,"AS",{"$f":"IF($B8697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2767527%"},{"$f":"IF($B8697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4800211%"}]
["SINAPI 103978","SINAPI","103978","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","28,80","30,33",null,"CR",{"$f":"IF($B8703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6468129%"},{"$f":"IF($B8703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0039682%"}]
["SINAPI 104195","SINAPI","104195","TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","23,99","25,59",null,"AS",{"$f":"IF($B8708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9732441%"},{"$f":"IF($B8708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5899647%"}]
["SINAPI 105140","SINAPI","105140","BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","27,21","27,96",null,"CR",{"$f":"IF($B8713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3672566%"},{"$f":"IF($B8713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6197991%"}]
["SINAPI 105153","SINAPI","105153","JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","49,45","51,22",null,"AS",{"$f":"IF($B8719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5237998%"},{"$f":"IF($B8719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2053187%"}]
["SINAPI 89362","SINAPI","89362","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,04","12,07",null,"CR",{"$f":"IF($B8724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,7082954%"},{"$f":"IF($B8724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,1973356%"}]
["SINAPI 89364","SINAPI","89364","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,39","14,42",null,"CR",{"$f":"IF($B8726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1741741%"},{"$f":"IF($B8726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8551533%"}]
["SINAPI 89374","SINAPI","89374","LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,05","11,60",null,"CR",{"$f":"IF($B8736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5118397%"},{"$f":"IF($B8736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7788378%"}]
["SINAPI 89379","SINAPI","89379","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","20,12","20,82",null,"CR",{"$f":"IF($B8741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7065868%"},{"$f":"IF($B8741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3490838%"}]
["SINAPI 89380","SINAPI","89380","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,29","12,05",null,"CR",{"$f":"IF($B8742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6404995%"},{"$f":"IF($B8742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2823725%"}]
["SINAPI 89385","SINAPI","89385","LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,25","8,90",null,"CR",{"$f":"IF($B8747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5110024%"},{"$f":"IF($B8747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2805430%"}]
["SINAPI 89391","SINAPI","89391","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,92","10,68",null,"CR",{"$f":"IF($B8752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5772357%"},{"$f":"IF($B8752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2641510%"}]
["SINAPI 89397","SINAPI","89397","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,82","18,12",null,"CR",{"$f":"IF($B8758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5680190%"},{"$f":"IF($B8758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2437674%"}]
["SINAPI 89405","SINAPI","89405","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,03","9,84",null,"CR",{"$f":"IF($B8763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3616072%"},{"$f":"IF($B8763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,9385246%"}]
["SINAPI 89411","SINAPI","89411","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,86","12,80",null,"CR",{"$f":"IF($B8769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5762711%"},{"$f":"IF($B8769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2600158%"}]
["SINAPI 89416","SINAPI","89416","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,96","17,07",null,"CR",{"$f":"IF($B8774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9899307%"},{"$f":"IF($B8774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6778365%"}]
["SINAPI 89419","SINAPI","89419","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,52","8,11",null,"CR",{"$f":"IF($B8777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7935656%"},{"$f":"IF($B8777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3690774%"}]
["SINAPI 89430","SINAPI","89430","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,57","14,19",null,"CR",{"$f":"IF($B8786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8361749%"},{"$f":"IF($B8786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0113314%"}]
["SINAPI 89435","SINAPI","89435","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,11","22,85",null,"CR",{"$f":"IF($B8791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1337868%"},{"$f":"IF($B8791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6946028%"}]
["SINAPI 89442","SINAPI","89442","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,62","16,79",null,"CR",{"$f":"IF($B8797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8167202%"},{"$f":"IF($B8797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4790420%"}]
["SINAPI 89485","SINAPI","89485","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,92","7,40",null,"CR",{"$f":"IF($B8802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2335766%"},{"$f":"IF($B8802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9564032%"}]
["SINAPI 89494","SINAPI","89494","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,43","14,02",null,"CR",{"$f":"IF($B8807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6532137%"},{"$f":"IF($B8807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6590257%"}]
["SINAPI 89496","SINAPI","89496","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,36","11,95",null,"CR",{"$f":"IF($B8808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7144120%"},{"$f":"IF($B8808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9966358%"}]
["SINAPI 89501","SINAPI","89501","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,77","16,64",null,"CR",{"$f":"IF($B8813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8629700%"},{"$f":"IF($B8813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2850241%"}]
["SINAPI 89506","SINAPI","89506","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","41,31","42,34",null,"CR",{"$f":"IF($B8818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7333333%"},{"$f":"IF($B8818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7861873%"}]
["SINAPI 89516","SINAPI","89516","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","9,15","9,48",null,"CR",{"$f":"IF($B8824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3929747%"},{"$f":"IF($B8824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0265111%"}]
["SINAPI 89522","SINAPI","89522","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","31,47","32,11",null,"CR",{"$f":"IF($B8830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9104239%"},{"$f":"IF($B8830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6783260%"}]
["SINAPI 89528","SINAPI","89528","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","4,81","5,13",null,"CR",{"$f":"IF($B8836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5263157%"},{"$f":"IF($B8836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1538461%"}]
["SINAPI 89535","SINAPI","89535","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","45,03","45,91",null,"CR",{"$f":"IF($B8841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3275478%"},{"$f":"IF($B8841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0301112%"}]
["SINAPI 89544","SINAPI","89544","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","9,18","9,40",null,"CR",{"$f":"IF($B8846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8026315%"},{"$f":"IF($B8846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7202572%"}]
["SINAPI 89550","SINAPI","89550","TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","43,21","43,64",null,"CR",{"$f":"IF($B8852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2586926%"},{"$f":"IF($B8852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1625344%"}]
["SINAPI 89555","SINAPI","89555","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,22","22,61",null,"CR",{"$f":"IF($B8857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1562782%"},{"$f":"IF($B8857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7329192%"}]
["SINAPI 89560","SINAPI","89560","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","35,66","36,14",null,"CR",{"$f":"IF($B8862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3684358%"},{"$f":"IF($B8862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5871432%"}]
["SINAPI 89566","SINAPI","89566","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","49,97","50,83",null,"CR",{"$f":"IF($B8868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8216432%"},{"$f":"IF($B8868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3498128%"}]
["SINAPI 89571","SINAPI","89571","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","73,33","74,51",null,"CR",{"$f":"IF($B8873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0982532%"},{"$f":"IF($B8873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5110812%"}]
["SINAPI 89573","SINAPI","89573","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","80,43","81,50",null,"CR",{"$f":"IF($B8875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3758556%"},{"$f":"IF($B8875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5799557%"}]
["SINAPI 89581","SINAPI","89581","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","36,21","37,40",null,"CR",{"$f":"IF($B8880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6972883%"},{"$f":"IF($B8880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2252879%"}]
["SINAPI 89587","SINAPI","89587","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","53,63","55,49",null,"CR",{"$f":"IF($B8885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9940253%"},{"$f":"IF($B8885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6256539%"}]
["SINAPI 89595","SINAPI","89595","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,30","15,79",null,"CR",{"$f":"IF($B8891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0525969%"},{"$f":"IF($B8891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5970719%"}]
["SINAPI 89600","SINAPI","89600","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","27,27","28,06",null,"CR",{"$f":"IF($B8896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3155571%"},{"$f":"IF($B8896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6502322%"}]
["SINAPI 89613","SINAPI","89613","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2\", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","31,85","32,61",null,"CR",{"$f":"IF($B8902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0723725%"},{"$f":"IF($B8902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0304334%"}]
["SINAPI 89620","SINAPI","89620","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,16","13,96",null,"CR",{"$f":"IF($B8907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8625954%"},{"$f":"IF($B8907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4388489%"}]
["SINAPI 89626","SINAPI","89626","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","31,83","32,88",null,"CR",{"$f":"IF($B8912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9895997%"},{"$f":"IF($B8912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5437633%"}]
["SINAPI 89632","SINAPI","89632","TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","125,40","127,03",null,"CR",{"$f":"IF($B8918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2030003%"},{"$f":"IF($B8918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3816463%"}]
["SINAPI 89640","SINAPI","89640","JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,97","21,73",null,"CR",{"$f":"IF($B8922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7381522%"},{"$f":"IF($B8922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4158964%"}]
["SINAPI 89647","SINAPI","89647","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,59","23,72",null,"CR",{"$f":"IF($B8929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4551907%"},{"$f":"IF($B8929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7550675%"}]
["SINAPI 89653","SINAPI","89653","LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,88","19,38",null,"CR",{"$f":"IF($B8935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8085106%"},{"$f":"IF($B8935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9637305%"}]
["SINAPI 89658","SINAPI","89658","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,96","11,60",null,"CR",{"$f":"IF($B8940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7647058%"},{"$f":"IF($B8940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2777777%"}]
["SINAPI 89659","SINAPI","89659","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,92","19,56",null,"CR",{"$f":"IF($B8941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2314225%"},{"$f":"IF($B8941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8193018%"}]
["SINAPI 89664","SINAPI","89664","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,85","19,49",null,"CR",{"$f":"IF($B8946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3106020%"},{"$f":"IF($B8946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9052035%"}]
["SINAPI 89670","SINAPI","89670","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,99","16,75",null,"CR",{"$f":"IF($B8951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6924042%"},{"$f":"IF($B8951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8134373%"}]
["SINAPI 89676","SINAPI","89676","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","39,46","40,17",null,"CR",{"$f":"IF($B8957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5423642%"},{"$f":"IF($B8957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1290483%"}]
["SINAPI 89681","SINAPI","89681","REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","94,66","96,37",null,"CR",{"$f":"IF($B8962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3107822%"},{"$f":"IF($B8962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8764278%"}]
["SINAPI 89689","SINAPI","89689","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","40,44","41,26",null,"CR",{"$f":"IF($B8969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7385377%"},{"$f":"IF($B8969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4765606%"}]
["SINAPI 89694","SINAPI","89694","TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,53","23,53",null,"CR",{"$f":"IF($B8974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2405345%"},{"$f":"IF($B8974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3006396%"}]
["SINAPI 89699","SINAPI","89699","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","211,91","215,62",null,"CR",{"$f":"IF($B8979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0083081%"},{"$f":"IF($B8979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5359562%"}]
["SINAPI 89705","SINAPI","89705","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","29,10","30,60",null,"CR",{"$f":"IF($B8985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6094450%"},{"$f":"IF($B8985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9226483%"}]
["SINAPI 89721","SINAPI","89721","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,84","18,69",null,"CR",{"$f":"IF($B8990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2757456%"},{"$f":"IF($B8990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4586466%"}]
["SINAPI 89727","SINAPI","89727","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","26,73","27,75",null,"CR",{"$f":"IF($B8995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7898686%"},{"$f":"IF($B8995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5461121%"}]
["SINAPI 89733","SINAPI","89733","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","25,53","26,48",null,"CR",{"$f":"IF($B9001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3124018%"},{"$f":"IF($B9001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0688611%"}]
["SINAPI 89738","SINAPI","89738","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","18,33","18,90",null,"CR",{"$f":"IF($B9006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5616438%"},{"$f":"IF($B9006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9978746%"}]
["SINAPI 89739","SINAPI","89739","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","25,64","26,76",null,"CR",{"$f":"IF($B9007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8733385%"},{"$f":"IF($B9007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8988764%"}]
["SINAPI 89744","SINAPI","89744","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","29,88","31,20",null,"CR",{"$f":"IF($B9012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8710543%"},{"$f":"IF($B9012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9324758%"}]
["SINAPI 89752","SINAPI","89752","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","8,69","9,26",null,"CR",{"$f":"IF($B9018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1784472%"},{"$f":"IF($B9018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7608695%"}]
["SINAPI 89758","SINAPI","89758","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","39,29","39,94",null,"CR",{"$f":"IF($B9024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3263640%"},{"$f":"IF($B9024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8104312%"}]
["SINAPI 89763","SINAPI","89763","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","59,16","59,92",null,"CR",{"$f":"IF($B9029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1584292%"},{"$f":"IF($B9029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3248663%"}]
["SINAPI 89769","SINAPI","89769","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","59,88","61,47",null,"CR",{"$f":"IF($B9034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6722408%"},{"$f":"IF($B9034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8304284%"}]
["SINAPI 89779","SINAPI","89779","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","37,05","37,93",null,"CR",{"$f":"IF($B9040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9350649%"},{"$f":"IF($B9040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9352708%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89784"},"SINAPI","89784","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","26,39","27,65",null,"CR",{"$f":"IF($B9045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1291793%"},{"$f":"IF($B9045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3212472%"}]
["SINAPI 89790","SINAPI","89790","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","165,76","166,99",null,"CR",{"$f":"IF($B9051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6776919%"},{"$f":"IF($B9051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3858135%"}]
["SINAPI 89795","SINAPI","89795","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","44,16","45,67",null,"CR",{"$f":"IF($B9056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5566144%"},{"$f":"IF($B9056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1553312%"}]
["SINAPI 89803","SINAPI","89803","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","19,36","19,59",null,"CR",{"$f":"IF($B9061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5647668%"},{"$f":"IF($B9061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6533538%"}]
["SINAPI 89809","SINAPI","89809","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","31,35","32,84",null,"CR",{"$f":"IF($B9067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9456695%"},{"$f":"IF($B9067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1299572%"}]
["SINAPI 89815","SINAPI","89815","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,30","30,73",null,"CR",{"$f":"IF($B9073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8653655%"},{"$f":"IF($B9073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1141924%"}]
["SINAPI 89816","SINAPI","89816","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","43,68","44,11",null,"CR",{"$f":"IF($B9074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1453795%"},{"$f":"IF($B9074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0406540%"}]
["SINAPI 89822","SINAPI","89822","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","27,31","27,81",null,"CR",{"$f":"IF($B9079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4904552%"},{"$f":"IF($B9079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1171171%"}]
["SINAPI 89827","SINAPI","89827","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","20,68","21,00",null,"CR",{"$f":"IF($B9084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4568380%"},{"$f":"IF($B9084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8830548%"}]
["SINAPI 89833","SINAPI","89833","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","48,68","50,67",null,"CR",{"$f":"IF($B9090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7201646%"},{"$f":"IF($B9090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6279161%"}]
["SINAPI 89838","SINAPI","89838","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","159,93","160,75",null,"CR",{"$f":"IF($B9095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2278243%"},{"$f":"IF($B9095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7276744%"}]
["SINAPI 89844","SINAPI","89844","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","67,30","68,30",null,"CR",{"$f":"IF($B9100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3545508%"},{"$f":"IF($B9100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6828839%"}]
["SINAPI 89852","SINAPI","89852","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","51,21","53,11",null,"CR",{"$f":"IF($B9106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4063355%"},{"$f":"IF($B9106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1500754%"}]
["SINAPI 89856","SINAPI","89856","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","23,12","24,38",null,"CR",{"$f":"IF($B9110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6354166%"},{"$f":"IF($B9110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0246913%"}]
["SINAPI 89979","SINAPI","89979","LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","26,16","26,92",null,"CR",{"$f":"IF($B9118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3282208%"},{"$f":"IF($B9118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6408345%"}]
["SINAPI 92288","SINAPI","92288","COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","29,04","29,82",null,"AS",{"$f":"IF($B9123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0462387%"},{"$f":"IF($B9123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2475646%"}]
["SINAPI 92293","SINAPI","92293","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","10,62","11,03",null,"AS",{"$f":"IF($B9128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0530303%"},{"$f":"IF($B9128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8915223%"}]
["SINAPI 92299","SINAPI","92299","TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","24,44","25,26",null,"AS",{"$f":"IF($B9134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9359605%"},{"$f":"IF($B9134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5107227%"}]
["SINAPI 92304","SINAPI","92304","TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","446,59","449,13",null,"AS",{"$f":"IF($B9139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5875041%"},{"$f":"IF($B9139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1328018%"}]
["SINAPI 92315","SINAPI","92315","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","13,99","14,79",null,"AS",{"$f":"IF($B9144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4630294%"},{"$f":"IF($B9144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9680923%"}]
["SINAPI 92316","SINAPI","92316","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,87","21,75",null,"AS",{"$f":"IF($B9145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5384615%"},{"$f":"IF($B9145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5202952%"}]
["SINAPI 92327","SINAPI","92327","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,31","28,91",null,"AS",{"$f":"IF($B9150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0411160%"},{"$f":"IF($B9150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5545927%"}]
["SINAPI 92334","SINAPI","92334","TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","52,04","54,79",null,"AS",{"$f":"IF($B9157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4424335%"},{"$f":"IF($B9157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7891753%"}]
["SINAPI 92348","SINAPI","92348","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","143,68","148,88",null,"AS",{"$f":"IF($B9162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7962679%"},{"$f":"IF($B9162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4988913%"}]
["SINAPI 92353","SINAPI","92353","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","164,78","171,99",null,"AS",{"$f":"IF($B9167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5895567%"},{"$f":"IF($B9167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6305258%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92369"},"SINAPI","92369","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","42,40","45,76",null,"AS",{"$f":"IF($B9173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9881880%"},{"$f":"IF($B9173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6660101%"}]
["SINAPI 92374","SINAPI","92374","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","60,75","64,74",null,"AS",{"$f":"IF($B9178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4236282%"},{"$f":"IF($B9178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0371057%"}]
["SINAPI 92380","SINAPI","92380","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","158,06","163,74",null,"AS",{"$f":"IF($B9184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6421065%"},{"$f":"IF($B9184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3268972%"}]
["SINAPI 92385","SINAPI","92385","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","92,49","98,48",null,"AS",{"$f":"IF($B9189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7984420%"},{"$f":"IF($B9189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4015444%"}]
["SINAPI 92390","SINAPI","92390","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","167,88","175,45",null,"AS",{"$f":"IF($B9194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4190453%"},{"$f":"IF($B9194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5126289%"}]
["SINAPI 92640","SINAPI","92640","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","151,65","160,48",null,"AS",{"$f":"IF($B9200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6803008%"},{"$f":"IF($B9200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1695549%"}]
["SINAPI 92659","SINAPI","92659","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","38,33","40,50",null,"AS",{"$f":"IF($B9205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9048117%"},{"$f":"IF($B9205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3466963%"}]
["SINAPI 92662","SINAPI","92662","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","46,13","48,46",null,"AS",{"$f":"IF($B9208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5606685%"},{"$f":"IF($B9208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8419094%"}]
["SINAPI 92666","SINAPI","92666","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","95,93","98,65",null,"AS",{"$f":"IF($B9212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9267911%"},{"$f":"IF($B9212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1906500%"}]
["SINAPI 92671","SINAPI","92671","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","61,52","64,79",null,"AS",{"$f":"IF($B9217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5395636%"},{"$f":"IF($B9217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8990570%"}]
["SINAPI 92677","SINAPI","92677","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","148,92","153,03",null,"AS",{"$f":"IF($B9223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3495432%"},{"$f":"IF($B9223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5646489%"}]
["SINAPI 92682","SINAPI","92682","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","75,34","79,69",null,"AS",{"$f":"IF($B9228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4469837%"},{"$f":"IF($B9228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9196080%"}]
["SINAPI 92692","SINAPI","92692","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","16,79","17,98",null,"AS",{"$f":"IF($B9233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6172248%"},{"$f":"IF($B9233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2681564%"}]
["SINAPI 92698","SINAPI","92698","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","24,85","26,63",null,"AS",{"$f":"IF($B9239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0545014%"},{"$f":"IF($B9239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7575301%"}]
["SINAPI 92703","SINAPI","92703","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","60,85","65,81",null,"AS",{"$f":"IF($B9244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4563107%"},{"$f":"IF($B9244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1262550%"}]
["SINAPI 92891","SINAPI","92891","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","337,43","342,63",null,"AS",{"$f":"IF($B9250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7044787%"},{"$f":"IF($B9250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0777044%"}]
["SINAPI 92896","SINAPI","92896","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","232,68","237,72",null,"AS",{"$f":"IF($B9255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6672398%"},{"$f":"IF($B9255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5017883%"}]
["SINAPI 92902","SINAPI","92902","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","212,52","215,24",null,"AS",{"$f":"IF($B9261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0901731%"},{"$f":"IF($B9261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2518587%"}]
["SINAPI 92908","SINAPI","92908","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","82,56","86,98",null,"AS",{"$f":"IF($B9267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7778855%"},{"$f":"IF($B9267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1461449%"}]
["SINAPI 92913","SINAPI","92913","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","162,35","167,55",null,"AS",{"$f":"IF($B9272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1737630%"},{"$f":"IF($B9272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6567164%"}]
["SINAPI 92926","SINAPI","92926","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","54,60","58,26",null,"AS",{"$f":"IF($B9277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2075540%"},{"$f":"IF($B9277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8419243%"}]
["SINAPI 92927","SINAPI","92927","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","54,60","58,26",null,"AS",{"$f":"IF($B9278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2075540%"},{"$f":"IF($B9278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8419243%"}]
["SINAPI 92932","SINAPI","92932","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","82,50","86,91",null,"AS",{"$f":"IF($B9283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7457544%"},{"$f":"IF($B9283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1099597%"}]
["SINAPI 92938","SINAPI","92938","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","33,02","35,09",null,"AS",{"$f":"IF($B9289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4049787%"},{"$f":"IF($B9289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0039977%"}]
["SINAPI 92943","SINAPI","92943","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","47,73","50,06",null,"AS",{"$f":"IF($B9294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5013635%"},{"$f":"IF($B9294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7267453%"}]
["SINAPI 92947","SINAPI","92947","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","65,68","68,16",null,"AS",{"$f":"IF($B9298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8109756%"},{"$f":"IF($B9298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5971508%"}]
["SINAPI 93052","SINAPI","93052","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","524,51","524,92",null,"AS",{"$f":"IF($B9306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4843169%"},{"$f":"IF($B9306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5620546%"}]
["SINAPI 93058","SINAPI","93058","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","577,15","577,68",null,"AS",{"$f":"IF($B9311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5683787%"},{"$f":"IF($B9311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6613344%"}]
["SINAPI 93063","SINAPI","93063","JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","661,47","662,13",null,"AS",{"$f":"IF($B9316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6274853%"},{"$f":"IF($B9316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7280526%"}]
["SINAPI 93069","SINAPI","93069","JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","1.150,49","1.151,52",null,"AS",{"$f":"IF($B9322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5650061%"},{"$f":"IF($B9322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6548151%"}]
["SINAPI 93075","SINAPI","93075","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,96","21,72",null,"AS",{"$f":"IF($B9327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8229665%"},{"$f":"IF($B9327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4965357%"}]
["SINAPI 93081","SINAPI","93081","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,58","20,17",null,"AS",{"$f":"IF($B9333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9036885%"},{"$f":"IF($B9333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2437810%"}]
["SINAPI 93086","SINAPI","93086","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","527,88","528,68",null,"AS",{"$f":"IF($B9338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9359251%"},{"$f":"IF($B9338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0858461%"}]
["SINAPI 93091","SINAPI","93091","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,05","18,88",null,"AS",{"$f":"IF($B9343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1202672%"},{"$f":"IF($B9343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2511974%"}]
["SINAPI 93092","SINAPI","93092","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","580,26","581,14",null,"AS",{"$f":"IF($B9344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9514124%"},{"$f":"IF($B9344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1014163%"}]
["SINAPI 93103","SINAPI","93103","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","10,02","10,73",null,"AS",{"$f":"IF($B9353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6680080%"},{"$f":"IF($B9353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3082706%"}]
["SINAPI 93106","SINAPI","93106","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","454,91","455,62",null,"AS",{"$f":"IF($B9356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9761889%"},{"$f":"IF($B9356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1283559%"}]
["SINAPI 93111","SINAPI","93111","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","26,36","27,28",null,"AS",{"$f":"IF($B9361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8085106%"},{"$f":"IF($B9361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3938280%"}]
["SINAPI 93116","SINAPI","93116","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","584,71","586,09",null,"AS",{"$f":"IF($B9366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4830399%"},{"$f":"IF($B9366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7150463%"}]
["SINAPI 93122","SINAPI","93122","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,26","28,04",null,"AS",{"$f":"IF($B9372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1617647%"},{"$f":"IF($B9372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4715969%"}]
["SINAPI 93133","SINAPI","93133","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","21,52","22,74",null,"AS",{"$f":"IF($B9377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9177954%"},{"$f":"IF($B9377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3992932%"}]
["SINAPI 94469","SINAPI","94469","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","134,46","137,42",null,"AS",{"$f":"IF($B9382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8785533%"},{"$f":"IF($B9382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7408081%"}]
["SINAPI 94475","SINAPI","94475","COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","182,40","186,85",null,"AS",{"$f":"IF($B9388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3466432%"},{"$f":"IF($B9388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3547523%"}]
["SINAPI 94606","SINAPI","94606","LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","82,81","85,60",null,"AS",{"$f":"IF($B9393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2645067%"},{"$f":"IF($B9393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8334697%"}]
["SINAPI 94617","SINAPI","94617","CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","319,83","324,20",null,"AS",{"$f":"IF($B9400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6129788%"},{"$f":"IF($B9400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8451190%"}]
["SINAPI 94624","SINAPI","94624","TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","711,78","717,87",null,"AS",{"$f":"IF($B9405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3911650%"},{"$f":"IF($B9405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1951464%"}]
["SINAPI 94659","SINAPI","94659","LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","6,63","6,98",null,"CR",{"$f":"IF($B9410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6219512%"},{"$f":"IF($B9410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0347322%"}]
["SINAPI 94660","SINAPI","94660","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","8,92","9,38",null,"CR",{"$f":"IF($B9411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4324324%"},{"$f":"IF($B9411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6223175%"}]
["SINAPI 94665","SINAPI","94665","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","25,39","26,25",null,"CR",{"$f":"IF($B9416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3665086%"},{"$f":"IF($B9416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9495798%"}]
["SINAPI 94670","SINAPI","94670","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","72,67","75,24",null,"CR",{"$f":"IF($B9421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3002754%"},{"$f":"IF($B9421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9667464%"}]
["SINAPI 94676","SINAPI","94676","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","14,12","14,81",null,"CR",{"$f":"IF($B9427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7254623%"},{"$f":"IF($B9427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9661016%"}]
["SINAPI 94681","SINAPI","94681","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","50,77","52,05",null,"CR",{"$f":"IF($B9432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0583941%"},{"$f":"IF($B9432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1258418%"}]
["SINAPI 94687","SINAPI","94687","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","234,93","238,79",null,"CR",{"$f":"IF($B9438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3423316%"},{"$f":"IF($B9438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7920576%"}]
["SINAPI 94692","SINAPI","94692","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","20,59","21,51",null,"CR",{"$f":"IF($B9443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1189083%"},{"$f":"IF($B9443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1712552%"}]
["SINAPI 94698","SINAPI","94698","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","70,28","72,40",null,"CR",{"$f":"IF($B9449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9974366%"},{"$f":"IF($B9449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3604313%"}]
["SINAPI 94704","SINAPI","94704","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","28,28","29,23",null,"CR",{"$f":"IF($B9455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9854661%"},{"$f":"IF($B9455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5596707%"}]
["SINAPI 94714","SINAPI","94714","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","338,84","340,77",null,"CR",{"$f":"IF($B9460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5866099%"},{"$f":"IF($B9460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1356031%"}]
["SINAPI 94728","SINAPI","94728","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","53,48","53,86",null,"CR",{"$f":"IF($B9466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4952238%"},{"$f":"IF($B9466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1878021%"}]
["SINAPI 94733","SINAPI","94733","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","47,55","48,28",null,"CR",{"$f":"IF($B9471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5769311%"},{"$f":"IF($B9471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9268090%"}]
["SINAPI 94739","SINAPI","94739","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","240,70","243,44",null,"CR",{"$f":"IF($B9476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1983708%"},{"$f":"IF($B9476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2470414%"}]
["SINAPI 94740","SINAPI","94740","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","10,49","10,83",null,"CR",{"$f":"IF($B9477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1335254%"},{"$f":"IF($B9477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6988847%"}]
["SINAPI 94746","SINAPI","94746","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","38,91","39,64",null,"CR",{"$f":"IF($B9482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9433719%"},{"$f":"IF($B9482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5892902%"}]
["SINAPI 94756","SINAPI","94756","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","13,53","14,01",null,"CR",{"$f":"IF($B9487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8100890%"},{"$f":"IF($B9487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4985673%"}]
["SINAPI 94761","SINAPI","94761","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","229,82","232,25",null,"CR",{"$f":"IF($B9492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6283674%"},{"$f":"IF($B9492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6015332%"}]
["SINAPI 94768","SINAPI","94768","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","78,66","79,63",null,"CR",{"$f":"IF($B9499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7618017%"},{"$f":"IF($B9499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9092736%"}]
["SINAPI 95694","SINAPI","95694","CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","56,55","57,43",null,"CR",{"$f":"IF($B9505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8122564%"},{"$f":"IF($B9505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2118570%"}]
["SINAPI 96639","SINAPI","96639","LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","12,36","13,55",null,"AS",{"$f":"IF($B9510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,9120522%"},{"$f":"IF($B9510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,3387817%"}]
["SINAPI 96650","SINAPI","96650","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","9,69","10,54",null,"AS",{"$f":"IF($B9515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,5671177%"},{"$f":"IF($B9515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,2168100%"}]
["SINAPI 96656","SINAPI","96656","LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","6,88","7,45",null,"AS",{"$f":"IF($B9521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2760647%"},{"$f":"IF($B9521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9023067%"}]
["SINAPI 96661","SINAPI","96661","CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","29,13","29,70",null,"AS",{"$f":"IF($B9526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5946317%"},{"$f":"IF($B9526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2760715%"}]
["SINAPI 96667","SINAPI","96667","TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","23,45","24,71",null,"AS",{"$f":"IF($B9532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9323919%"},{"$f":"IF($B9532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3122208%"}]
["SINAPI 96688","SINAPI","96688","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","22,97","24,72",null,"AS",{"$f":"IF($B9537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9685452%"},{"$f":"IF($B9537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6639611%"}]
["SINAPI 96692","SINAPI","96692","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","43,41","46,02",null,"AS",{"$f":"IF($B9541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8029079%"},{"$f":"IF($B9541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3237535%"}]
["SINAPI 96695","SINAPI","96695","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","94,68","97,73",null,"AS",{"$f":"IF($B9544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2769848%"},{"$f":"IF($B9544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7752176%"}]
["SINAPI 96700","SINAPI","96700","CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","16,45","17,24",null,"AS",{"$f":"IF($B9549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4029304%"},{"$f":"IF($B9549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5664335%"}]
["SINAPI 96705","SINAPI","96705","LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","24,19","25,61",null,"AS",{"$f":"IF($B9554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8770764%"},{"$f":"IF($B9554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3921568%"}]
["SINAPI 96711","SINAPI","96711","TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","23,74","25,68",null,"AS",{"$f":"IF($B9560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3102283%"},{"$f":"IF($B9560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,0175714%"}]
["SINAPI 96716","SINAPI","96716","TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","150,38","155,19",null,"AS",{"$f":"IF($B9565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1583921%"},{"$f":"IF($B9565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6299496%"}]
["SINAPI 96740","SINAPI","96740","CONECTOR MACHO, PPR, 32 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","29,45","30,04",null,"AS",{"$f":"IF($B9571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5170068%"},{"$f":"IF($B9571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1808475%"}]
["SINAPI 96745","SINAPI","96745","LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","77,86","79,87",null,"AS",{"$f":"IF($B9576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2724935%"},{"$f":"IF($B9576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3606968%"}]
["SINAPI 96750","SINAPI","96750","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","16,88","17,94",null,"AS",{"$f":"IF($B9581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4047619%"},{"$f":"IF($B9581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9691876%"}]
["SINAPI 96759","SINAPI","96759","TÊ, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","24,72","26,13",null,"AS",{"$f":"IF($B9588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8911896%"},{"$f":"IF($B9588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3392239%"}]
["SINAPI 96764","SINAPI","96764","TÊ, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","279,46","285,09",null,"AS",{"$f":"IF($B9593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6941521%"},{"$f":"IF($B9593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4155206%"}]
["SINAPI 96806","SINAPI","96806","KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","86,80","89,93",null,"AS",{"$f":"IF($B9598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7540076%"},{"$f":"IF($B9598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4452359%"}]
["SINAPI 96812","SINAPI","96812","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","20,90","22,17",null,"AS",{"$f":"IF($B9604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5501680%"},{"$f":"IF($B9604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0814479%"}]
["SINAPI 96817","SINAPI","96817","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","35,49","37,18",null,"AS",{"$f":"IF($B9609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0480090%"},{"$f":"IF($B9609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2345013%"}]
["SINAPI 96818","SINAPI","96818","UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","22,78","23,86",null,"AS",{"$f":"IF($B9610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8546895%"},{"$f":"IF($B9610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0109335%"}]
["SINAPI 96823","SINAPI","96823","LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","11,97","12,59",null,"AS",{"$f":"IF($B9615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7731092%"},{"$f":"IF($B9615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2041467%"}]
["SINAPI 96829","SINAPI","96829","LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","19,16","19,85",null,"AS",{"$f":"IF($B9620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3153483%"},{"$f":"IF($B9620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0252780%"}]
["SINAPI 96837","SINAPI","96837","JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","22,32","23,66",null,"AS",{"$f":"IF($B9626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7807726%"},{"$f":"IF($B9626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3135593%"}]
["SINAPI 96842","SINAPI","96842","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","34,21","36,34",null,"AS",{"$f":"IF($B9631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1036906%"},{"$f":"IF($B9631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6640926%"}]
["SINAPI 96848","SINAPI","96848","JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","55,40","57,74",null,"AS",{"$f":"IF($B9637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4859981%"},{"$f":"IF($B9637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4433847%"}]
["SINAPI 96855","SINAPI","96855","JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","34,84","36,16",null,"AS",{"$f":"IF($B9643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9205526%"},{"$f":"IF($B9643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7258109%"}]
["SINAPI 96863","SINAPI","96863","TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","41,27","43,68",null,"AS",{"$f":"IF($B9648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7540029%"},{"$f":"IF($B9648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2338376%"}]
["SINAPI 96870","SINAPI","96870","TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","47,02","48,79",null,"AS",{"$f":"IF($B9654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6096313%"},{"$f":"IF($B9654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3860369%"}]
["SINAPI 96875","SINAPI","96875","DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1\" X 3 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","79,67","82,91",null,"AS",{"$f":"IF($B9659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5933693%"},{"$f":"IF($B9659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4938450%"}]
["SINAPI 97430","SINAPI","97430","ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","43,81","46,27",null,"AS",{"$f":"IF($B9664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3223593%"},{"$f":"IF($B9664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7662337%"}]
["SINAPI 97436","SINAPI","97436","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","115,95","120,20",null,"AS",{"$f":"IF($B9670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0736042%"},{"$f":"IF($B9670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7887288%"}]
["SINAPI 97442","SINAPI","97442","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","191,44","197,84",null,"AS",{"$f":"IF($B9675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0806856%"},{"$f":"IF($B9675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6424309%"}]
["SINAPI 97443","SINAPI","97443","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","133,27","139,08",null,"CR",{"$f":"IF($B9676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4194759%"},{"$f":"IF($B9676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4482336%"}]
["SINAPI 97456","SINAPI","97456","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","833,20","843,75",null,"CR",{"$f":"IF($B9686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9811304%"},{"$f":"IF($B9686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1307800%"}]
["SINAPI 97457","SINAPI","97457","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","738,39","748,94",null,"CR",{"$f":"IF($B9687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0060681%"},{"$f":"IF($B9687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2868513%"}]
["SINAPI 97464","SINAPI","97464","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","60,29","62,47",null,"CR",{"$f":"IF($B9693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7816550%"},{"$f":"IF($B9693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4691259%"}]
["SINAPI 97471","SINAPI","97471","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2\" X 1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","135,78","139,19",null,"CR",{"$f":"IF($B9698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7859827%"},{"$f":"IF($B9698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8563726%"}]
["SINAPI 97480","SINAPI","97480","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","67,57","70,12",null,"CR",{"$f":"IF($B9704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8102297%"},{"$f":"IF($B9704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5962005%"}]
["SINAPI 97485","SINAPI","97485","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","187,98","193,08",null,"CR",{"$f":"IF($B9709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1138081%"},{"$f":"IF($B9709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3087008%"}]
["SINAPI 97490","SINAPI","97490","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","717,95","726,12",null,"CR",{"$f":"IF($B9714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1797729%"},{"$f":"IF($B9714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2242913%"}]
["SINAPI 97496","SINAPI","97496","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","874,60","885,51",null,"CR",{"$f":"IF($B9720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8640121%"},{"$f":"IF($B9720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0003501%"}]
["SINAPI 97505","SINAPI","97505","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","67,79","69,49",null,"CR",{"$f":"IF($B9725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8936484%"},{"$f":"IF($B9725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9775280%"}]
["SINAPI 97512","SINAPI","97512","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","234,19","236,57",null,"CR",{"$f":"IF($B9730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3693451%"},{"$f":"IF($B9730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3077899%"}]
["SINAPI 97519","SINAPI","97519","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","88,87","91,13",null,"CR",{"$f":"IF($B9735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9193330%"},{"$f":"IF($B9735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9980221%"}]
["SINAPI 97526","SINAPI","97526","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","338,96","342,51",null,"CR",{"$f":"IF($B9742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5956442%"},{"$f":"IF($B9742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5640314%"}]
["SINAPI 97527","SINAPI","97527","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","777,93","782,08",null,"CR",{"$f":"IF($B9743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3515890%"},{"$f":"IF($B9743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8644995%"}]
["SINAPI 97532","SINAPI","97532","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","279,01","282,97",null,"CR",{"$f":"IF($B9748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9103230%"},{"$f":"IF($B9748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1856107%"}]
["SINAPI 97541","SINAPI","97541","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4\" X 1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","33,82","36,05",null,"CR",{"$f":"IF($B9753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4764304%"},{"$f":"IF($B9753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0904033%"}]
["SINAPI 97549","SINAPI","97549","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","60,83","64,16",null,"CR",{"$f":"IF($B9759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5565246%"},{"$f":"IF($B9759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9563182%"}]
["SINAPI 97554","SINAPI","97554","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","149,46","158,11",null,"CR",{"$f":"IF($B9764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5133560%"},{"$f":"IF($B9764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9924065%"}]
["SINAPI 103808","SINAPI","103808","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","38,34","41,19",null,"AS",{"$f":"IF($B9769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9558400%"},{"$f":"IF($B9769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6322958%"}]
["SINAPI 103814","SINAPI","103814","LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","13,58","14,68",null,"AS",{"$f":"IF($B9775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6654331%"},{"$f":"IF($B9775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,3351574%"}]
["SINAPI 103817","SINAPI","103817","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","458,50","459,60",null,"AS",{"$f":"IF($B9778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5225879%"},{"$f":"IF($B9778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7604561%"}]
["SINAPI 103826","SINAPI","103826","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","35,51","38,10",null,"AS",{"$f":"IF($B9787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9062676%"},{"$f":"IF($B9787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5789473%"}]
["SINAPI 103831","SINAPI","103831","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","30,55","32,80",null,"AS",{"$f":"IF($B9792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3126843%"},{"$f":"IF($B9792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9694563%"}]
["SINAPI 103839","SINAPI","103839","CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,80","21,37",null,"AS",{"$f":"IF($B9797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9493414%"},{"$f":"IF($B9797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6367903%"}]
["SINAPI 103845","SINAPI","103845","COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","44,42","46,95",null,"AS",{"$f":"IF($B9803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0090191%"},{"$f":"IF($B9803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4624573%"}]
["SINAPI 103850","SINAPI","103850","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","457,91","458,96",null,"AS",{"$f":"IF($B9808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4349991%"},{"$f":"IF($B9808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6583856%"}]
["SINAPI 103851","SINAPI","103851","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","21,18","21,95",null,"AS",{"$f":"IF($B9809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8801515%"},{"$f":"IF($B9809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5601280%"}]
["SINAPI 103856","SINAPI","103856","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,05","19,26",null,"AS",{"$f":"IF($B9814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6740947%"},{"$f":"IF($B9814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3223787%"}]
["SINAPI 103861","SINAPI","103861","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","90,49","92,18",null,"AS",{"$f":"IF($B9819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7673081%"},{"$f":"IF($B9819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3861687%"}]
["SINAPI 103867","SINAPI","103867","TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","57,53","60,90",null,"AS",{"$f":"IF($B9825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0518621%"},{"$f":"IF($B9825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5489809%"}]
["SINAPI 103879","SINAPI","103879","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","32,82","34,06",null,"AS",{"$f":"IF($B9831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7935247%"},{"$f":"IF($B9831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5960576%"}]
["SINAPI 103884","SINAPI","103884","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","13,63","14,75",null,"AS",{"$f":"IF($B9836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9145803%"},{"$f":"IF($B9836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6084297%"}]
["SINAPI 103890","SINAPI","103890","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","532,55","533,88",null,"AS",{"$f":"IF($B9842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5625880%"},{"$f":"IF($B9842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8078609%"}]
["SINAPI 103895","SINAPI","103895","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","26,28","27,77",null,"AS",{"$f":"IF($B9847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9541984%"},{"$f":"IF($B9847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4005055%"}]
["SINAPI 103901","SINAPI","103901","TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","28,02","30,26",null,"AS",{"$f":"IF($B9853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4649500%"},{"$f":"IF($B9853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1390729%"}]
["SINAPI 103949","SINAPI","103949","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,39","11,10",null,"CR",{"$f":"IF($B9858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3139534%"},{"$f":"IF($B9858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0108695%"}]
["SINAPI 103954","SINAPI","103954","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,71","10,35",null,"CR",{"$f":"IF($B9863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5368639%"},{"$f":"IF($B9863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1801363%"}]
["SINAPI 103962","SINAPI","103962","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,96","7,29",null,"CR",{"$f":"IF($B9869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4797687%"},{"$f":"IF($B9869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5966850%"}]
["SINAPI 103969","SINAPI","103969","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,66","21,20",null,"CR",{"$f":"IF($B9874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4157357%"},{"$f":"IF($B9874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5903500%"}]
["SINAPI 103972","SINAPI","103972","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,31","31,02",null,"CR",{"$f":"IF($B9876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7253474%"},{"$f":"IF($B9876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6828322%"}]
["SINAPI 103981","SINAPI","103981","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,72","21,04",null,"CR",{"$f":"IF($B9881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1588594%"},{"$f":"IF($B9881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7756563%"}]
["SINAPI 103986","SINAPI","103986","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,35","31,91",null,"CR",{"$f":"IF($B9886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7056491%"},{"$f":"IF($B9886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0439560%"}]
["SINAPI 103993","SINAPI","103993","BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,08","11,88",null,"CR",{"$f":"IF($B9892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1818181%"},{"$f":"IF($B9892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8729889%"}]
["SINAPI 103998","SINAPI","103998","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,90","16,73",null,"CR",{"$f":"IF($B9897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1645569%"},{"$f":"IF($B9897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5384615%"}]
["SINAPI 104003","SINAPI","104003","BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,08","16,98",null,"CR",{"$f":"IF($B9902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1216469%"},{"$f":"IF($B9902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5342789%"}]
["SINAPI 104009","SINAPI","104009","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,74","15,71",null,"CR",{"$f":"IF($B9908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2687585%"},{"$f":"IF($B9908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9136276%"}]
["SINAPI 104016","SINAPI","104016","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,20","26,59",null,"CR",{"$f":"IF($B9913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7393553%"},{"$f":"IF($B9913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1831888%"}]
["SINAPI 104023","SINAPI","104023","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","44,38","45,74",null,"CR",{"$f":"IF($B9919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4087113%"},{"$f":"IF($B9919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8257443%"}]
["SINAPI 104027","SINAPI","104027","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","67,02","67,93",null,"CR",{"$f":"IF($B9923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5560698%"},{"$f":"IF($B9923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7819681%"}]
["SINAPI 104169","SINAPI","104169","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","155,07","156,86",null,"CR",{"$f":"IF($B9930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2322580%"},{"$f":"IF($B9930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2913451%"}]
["SINAPI 104175","SINAPI","104175","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","147,57","149,75",null,"CR",{"$f":"IF($B9936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3091057%"},{"$f":"IF($B9936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6240812%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104191"},"SINAPI","104191","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","10,98","11,83",null,"AS",{"$f":"IF($B9941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7155963%"},{"$f":"IF($B9941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4255321%"}]
["SINAPI 104198","SINAPI","104198","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","8,43","9,18",null,"AS",{"$f":"IF($B9946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4748203%"},{"$f":"IF($B9946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,0220266%"}]
["SINAPI 104199","SINAPI","104199","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","8,23","8,98",null,"AS",{"$f":"IF($B9947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,8624079%"},{"$f":"IF($B9947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,3738740%"}]
["SINAPI 104318","SINAPI","104318","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","8,35","9,07",null,"CR",{"$f":"IF($B9952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3922985%"},{"$f":"IF($B9952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,0287930%"}]
["SINAPI 104324","SINAPI","104324","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","15,67","16,75",null,"CR",{"$f":"IF($B9958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5535599%"},{"$f":"IF($B9958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1788715%"}]
["SINAPI 104346","SINAPI","104346","TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","48,73","50,40",null,"CR",{"$f":"IF($B9963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6988893%"},{"$f":"IF($B9963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3141153%"}]
["SINAPI 104356","SINAPI","104356","TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","33,08","33,58",null,"CR",{"$f":"IF($B9972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4185342%"},{"$f":"IF($B9972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7696897%"}]
["SINAPI 104577","SINAPI","104577","LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","22,78","23,86",null,"AS",{"$f":"IF($B9975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8546895%"},{"$f":"IF($B9975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0109335%"}]
["SINAPI 104583","SINAPI","104583","LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","31,49","32,75",null,"AS",{"$f":"IF($B9980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2705283%"},{"$f":"IF($B9980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1737534%"}]
["SINAPI 105150","SINAPI","105150","JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","9,24","10,00",null,"AS",{"$f":"IF($B9986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1311477%"},{"$f":"IF($B9986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,7575758%"}]
["SINAPI 105156","SINAPI","105156","CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","13,62","14,31",null,"CR",{"$f":"IF($B9991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8584070%"},{"$f":"IF($B9991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1578947%"}]
["SINAPI 105161","SINAPI","105161","JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","87,80","90,07",null,"AS",{"$f":"IF($B9996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2695245%"},{"$f":"IF($B9996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3909323%"}]
["SINAPI 105167","SINAPI","105167","UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","206,74","216,02",null,"AS",{"$f":"IF($B10002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2576087%"},{"$f":"IF($B10002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3374085%"}]
["SINAPI 105174","SINAPI","105174","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","140,90","143,64",null,"AS",{"$f":"IF($B10007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2328718%"},{"$f":"IF($B10007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8956606%"}]
["SINAPI 105179","SINAPI","105179","JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","10,37","10,89",null,"CR",{"$f":"IF($B10012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2621359%"},{"$f":"IF($B10012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6260387%"}]
["SINAPI 105180","SINAPI","105180","JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","14,18","14,87",null,"CR",{"$f":"IF($B10013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5949008%"},{"$f":"IF($B10013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8284942%"}]
["SINAPI 105194","SINAPI","105194","COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","93,80","97,03",null,"AS",{"$f":"IF($B10021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6495945%"},{"$f":"IF($B10021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2443000%"}]
["SINAPI 105198","SINAPI","105198","CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","364,38","368,83",null,"AS",{"$f":"IF($B10025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6804831%"},{"$f":"IF($B10025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7896292%"}]
["SINAPI 105203","SINAPI","105203","CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","176,09","179,32",null,"AS",{"$f":"IF($B10030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5277541%"},{"$f":"IF($B10030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1123758%"}]
["SINAPI 105208","SINAPI","105208","CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","352,38","356,14",null,"AS",{"$f":"IF($B10035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7266483%"},{"$f":"IF($B10035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7141252%"}]
["SINAPI 105214","SINAPI","105214","BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","42,86","43,37",null,"CR",{"$f":"IF($B10041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4333800%"},{"$f":"IF($B10041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5661510%"}]
["SINAPI 105219","SINAPI","105219","JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","12,15","12,49",null,"CR",{"$f":"IF($B10046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2270091%"},{"$f":"IF($B10046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5314009%"}]
["SINAPI 105224","SINAPI","105224","JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","240,69","243,29",null,"CR",{"$f":"IF($B10051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7907904%"},{"$f":"IF($B10051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7833970%"}]
["SINAPI 105230","SINAPI","105230","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","7,81","8,29",null,"AS",{"$f":"IF($B10057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1191709%"},{"$f":"IF($B10057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8223844%"}]
["SINAPI 97895","SINAPI","97895","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN","243,28","243,76",null,"AS",{"$f":"IF($B10062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2175558%"},{"$f":"IF($B10062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4081615%"}]
["SINAPI 97902","SINAPI","97902","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","618,76","663,69",null,"AS",{"$f":"IF($B10068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8751700%"},{"$f":"IF($B10068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5486383%"}]
["SINAPI 97908","SINAPI","97908","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","812,38","864,83",null,"AS",{"$f":"IF($B10074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7285421%"},{"$f":"IF($B10074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3290966%"}]
["SINAPI 98107","SINAPI","98107","CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","302,52","324,69",null,"AS",{"$f":"IF($B10079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3120191%"},{"$f":"IF($B10079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9907323%"}]
["SINAPI 98108","SINAPI","98108","CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","541,45","581,69",null,"AS",{"$f":"IF($B10080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9686023%"},{"$f":"IF($B10080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6422083%"}]
["SINAPI 99257","SINAPI","99257","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","969,48","1.037,00",null,"AS",{"$f":"IF($B10085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9564754%"},{"$f":"IF($B10085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6111819%"}]
["SINAPI 102588","SINAPI","102588","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021","UN","6,03","6,72",null,"CR",{"$f":"IF($B10091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,1092437%"},{"$f":"IF($B10091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9398497%"}]
["SINAPI 102593","SINAPI","102593","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021","UN","5,76","6,42",null,"CR",{"$f":"IF($B10096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,4982333%"},{"$f":"IF($B10096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2658228%"}]
["SINAPI 102598","SINAPI","102598","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021","UN","9,31","10,38",null,"CR",{"$f":"IF($B10101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9144096%"},{"$f":"IF($B10101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7281554%"}]
["SINAPI 102604","SINAPI","102604","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021","UN","14,01","15,63",null,"CR",{"$f":"IF($B10107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7403157%"},{"$f":"IF($B10107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5627010%"}]
["SINAPI 102608","SINAPI","102608","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","1.027,57","1.028,94",null,"CR",{"$f":"IF($B10111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8428387%"},{"$f":"IF($B10111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9758373%"}]
["SINAPI 102615","SINAPI","102615","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","1.212,78","1.214,47",null,"CR",{"$f":"IF($B10118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8806649%"},{"$f":"IF($B10118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0177865%"}]
["SINAPI 102621","SINAPI","102621","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","11.995,29","12.018,69",null,"AS",{"$f":"IF($B10124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2279160%"},{"$f":"IF($B10124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4202247%"}]
["SINAPI 89495","SINAPI","89495","RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022","UN","23,70","24,48",null,"CR",{"$f":"IF($B10129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4064352%"},{"$f":"IF($B10129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8876127%"}]
["SINAPI 104327","SINAPI","104327","RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","24,36","25,48",null,"CR",{"$f":"IF($B10135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3415637%"},{"$f":"IF($B10135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4547600%"}]
["SINAPI 86875","SINAPI","86875","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","687,46","692,50",null,"CR",{"$f":"IF($B10140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6161455%"},{"$f":"IF($B10140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3104374%"}]
["SINAPI 86880","SINAPI","86880","VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2\" X 1.1/2\" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","38,86","39,45",null,"CR",{"$f":"IF($B10145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4845360%"},{"$f":"IF($B10145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8403148%"}]
["SINAPI 86881","SINAPI","86881","SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","200,29","201,58",null,"C",{"$f":"IF($B10146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0855059%"},{"$f":"IF($B10146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7042477%"}]
["SINAPI 86886","SINAPI","86886","ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","49,64","50,36",null,"CR",{"$f":"IF($B10151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1991123%"},{"$f":"IF($B10151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4991051%"}]
["SINAPI 86894","SINAPI","86894","BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","380,91","385,90",null,"CR",{"$f":"IF($B10156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2764415%"},{"$f":"IF($B10156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4674096%"}]
["SINAPI 86908","SINAPI","86908","APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","461,97","463,05",null,"CR",{"$f":"IF($B10166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4678501%"},{"$f":"IF($B10166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6955742%"}]
["SINAPI 86910","SINAPI","86910","TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","122,58","123,13",null,"CR",{"$f":"IF($B10168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8326530%"},{"$f":"IF($B10168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2669646%"}]
["SINAPI 86919","SINAPI","86919","TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","908,46","919,27",null,"CR",{"$f":"IF($B10174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4970822%"},{"$f":"IF($B10174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5831492%"}]
["SINAPI 86924","SINAPI","86924","TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","584,72","590,83",null,"CR",{"$f":"IF($B10179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5821442%"},{"$f":"IF($B10179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5502048%"}]
["SINAPI 86929","SINAPI","86929","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","475,60","480,95",null,"CR",{"$f":"IF($B10184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0938696%"},{"$f":"IF($B10184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1278994%"}]
["SINAPI 86935","SINAPI","86935","CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","315,08","318,23",null,"CR",{"$f":"IF($B10190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2748086%"},{"$f":"IF($B10190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2001257%"}]
["SINAPI 86940","SINAPI","86940","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","1.139,43","1.152,73",null,"CR",{"$f":"IF($B10195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3545033%"},{"$f":"IF($B10195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4222127%"}]
["SINAPI 93441","SINAPI","93441","BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","1.414,32","1.426,19",null,"CR",{"$f":"IF($B10201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2888797%"},{"$f":"IF($B10201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0773751%"}]
["SINAPI 95472","SINAPI","95472","VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","770,28","776,33",null,"CR",{"$f":"IF($B10206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9415736%"},{"$f":"IF($B10206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6836626%"}]
["SINAPI 95544","SINAPI","95544","PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","64,24","65,74",null,"CR",{"$f":"IF($B10209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7553755%"},{"$f":"IF($B10209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7021924%"}]
["SINAPI 100848","SINAPI","100848","VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","548,13","551,04",null,"CR",{"$f":"IF($B10213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3518227%"},{"$f":"IF($B10213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8622792%"}]
["SINAPI 100854","SINAPI","100854","TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020","UN","1.707,10","1.710,17",null,"CR",{"$f":"IF($B10218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1329552%"},{"$f":"IF($B10218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3098649%"}]
["SINAPI 100860","SINAPI","100860","CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","109,89","112,02",null,"C",{"$f":"IF($B10223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1846826%"},{"$f":"IF($B10223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8479406%"}]
["SINAPI 100866","SINAPI","100866","BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","264,98","269,49",null,"CR",{"$f":"IF($B10229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7311365%"},{"$f":"IF($B10229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2253562%"}]
["SINAPI 100871","SINAPI","100871","BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","349,89","354,40",null,"AS",{"$f":"IF($B10234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1265721%"},{"$f":"IF($B10234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2958938%"}]
["SINAPI 98052","SINAPI","98052","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","2.582,76","2.623,63",null,"AS",{"$f":"IF($B10240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9783803%"},{"$f":"IF($B10240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3809819%"}]
["SINAPI 98057","SINAPI","98057","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","10.957,10","11.062,38",null,"AS",{"$f":"IF($B10245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0418561%"},{"$f":"IF($B10245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9362327%"}]
["SINAPI 98062","SINAPI","98062","SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","3.802,76","3.849,07",null,"AS",{"$f":"IF($B10250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6571064%"},{"$f":"IF($B10250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7681760%"}]
["SINAPI 98068","SINAPI","98068","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","9.144,81","9.719,72",null,"AS",{"$f":"IF($B10256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6946397%"},{"$f":"IF($B10256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2679356%"}]
["SINAPI 98074","SINAPI","98074","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","10.159,56","10.790,21",null,"AS",{"$f":"IF($B10262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1922625%"},{"$f":"IF($B10262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7526430%"}]
["SINAPI 98080","SINAPI","98080","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","9.946,20","10.534,62",null,"AS",{"$f":"IF($B10268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3342292%"},{"$f":"IF($B10268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8369594%"}]
["SINAPI 98085","SINAPI","98085","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","9.878,30","10.493,08",null,"AS",{"$f":"IF($B10273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3118841%"},{"$f":"IF($B10273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8761431%"}]
["SINAPI 98090","SINAPI","98090","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","8.538,32","9.054,19",null,"AS",{"$f":"IF($B10278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1616876%"},{"$f":"IF($B10278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6931036%"}]
["SINAPI 98091","SINAPI","98091","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","11.170,59","11.845,18",null,"AS",{"$f":"IF($B10279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1442855%"},{"$f":"IF($B10279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6748931%"}]
["SINAPI 98100","SINAPI","98100","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020","UN","6.301,07","6.671,24",null,"AS",{"$f":"IF($B10284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0867858%"},{"$f":"IF($B10284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5834167%"}]
["SINAPI 98112","SINAPI","98112","TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020","UN","105,76","108,86",null,"AS",{"$f":"IF($B10289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4729064%"},{"$f":"IF($B10289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8061102%"}]
["SINAPI 89353","SINAPI","89353","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","28,43","29,18",null,"CR",{"$f":"IF($B10295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7489421%"},{"$f":"IF($B10295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8938509%"}]
["SINAPI 89987","SINAPI","89987","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","66,39","67,91",null,"CR",{"$f":"IF($B10300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3740573%"},{"$f":"IF($B10300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2931288%"}]
["SINAPI 94492","SINAPI","94492","REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","81,42","82,20",null,"CR",{"$f":"IF($B10305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9857423%"},{"$f":"IF($B10305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8785001%"}]
["SINAPI 94500","SINAPI","94500","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","241,07","244,97",null,"CR",{"$f":"IF($B10312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2033195%"},{"$f":"IF($B10312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6369278%"}]
["SINAPI 94795","SINAPI","94795","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","64,26","65,12",null,"CR",{"$f":"IF($B10317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3333333%"},{"$f":"IF($B10317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5311299%"}]
["SINAPI 95248","SINAPI","95248","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","35,29","35,79",null,"CR",{"$f":"IF($B10323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7659574%"},{"$f":"IF($B10323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0419580%"}]
["SINAPI 95253","SINAPI","95253","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","154,01","156,34",null,"CR",{"$f":"IF($B10328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5225722%"},{"$f":"IF($B10328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8715126%"}]
["SINAPI 99623","SINAPI","99623","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","393,19","395,52",null,"AS",{"$f":"IF($B10333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7290463%"},{"$f":"IF($B10333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2962625%"}]
["SINAPI 99629","SINAPI","99629","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","90,91","91,94",null,"AS",{"$f":"IF($B10339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0461301%"},{"$f":"IF($B10339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0683797%"}]
["SINAPI 99634","SINAPI","99634","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","827,19","832,15",null,"AS",{"$f":"IF($B10344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7721705%"},{"$f":"IF($B10344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3469377%"}]
["SINAPI 99635","SINAPI","99635","VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","290,76","297,10",null,"CR",{"$f":"IF($B10345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7466029%"},{"$f":"IF($B10345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5848091%"}]
["SINAPI 103016","SINAPI","103016","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","525,92","527,87",null,"AS",{"$f":"IF($B10354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3352667%"},{"$f":"IF($B10354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6979405%"}]
["SINAPI 103018","SINAPI","103018","VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","238,73","244,23",null,"CR",{"$f":"IF($B10356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5227520%"},{"$f":"IF($B10356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4482306%"}]
["SINAPI 103039","SINAPI","103039","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","89,50","91,30",null,"CR",{"$f":"IF($B10362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7012522%"},{"$f":"IF($B10362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4328767%"}]
["SINAPI 103044","SINAPI","103044","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","40,50","41,25",null,"CR",{"$f":"IF($B10367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7487014%"},{"$f":"IF($B10367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3559980%"}]
["SINAPI 103050","SINAPI","103050","SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  20 MM. AF_08/2021","UN","28,97","31,63",null,"CR",{"$f":"IF($B10373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,7844918%"},{"$f":"IF($B10373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,2882711%"}]
["SINAPI 95636","SINAPI","95636","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","417,66","442,02",null,"AS",{"$f":"IF($B10378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7450548%"},{"$f":"IF($B10378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2330580%"}]
["SINAPI 95642","SINAPI","95642","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4\"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","449,00","476,09",null,"CR",{"$f":"IF($B10383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0023166%"},{"$f":"IF($B10383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5294117%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95648"},"SINAPI","95648","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1\"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","598,86","610,12",null,"CR",{"$f":"IF($B10389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8490931%"},{"$f":"IF($B10389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4775838%"}]
["SINAPI 95653","SINAPI","95653","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4\"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","1.302,35","1.324,64",null,"CR",{"$f":"IF($B10394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7794730%"},{"$f":"IF($B10394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2802116%"}]
["SINAPI 95657","SINAPI","95657","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4\") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","300,62","316,63",null,"AS",{"$f":"IF($B10397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5795813%"},{"$f":"IF($B10397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9412062%"}]
["SINAPI 95666","SINAPI","95666","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4\") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","585,81","615,82",null,"AS",{"$f":"IF($B10406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2878606%"},{"$f":"IF($B10406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5881827%"}]
["SINAPI 95671","SINAPI","95671","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","1.053,74","1.104,16",null,"AS",{"$f":"IF($B10411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1504294%"},{"$f":"IF($B10411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3396735%"}]
["SINAPI 95672","SINAPI","95672","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1\") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","1.377,90","1.443,54",null,"AS",{"$f":"IF($B10412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0126286%"},{"$f":"IF($B10412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1957020%"}]
["SINAPI 97741","SINAPI","97741","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4\"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","172,26","182,73",null,"CR",{"$f":"IF($B10417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3020730%"},{"$f":"IF($B10417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8413706%"}]
["SINAPI 90436","SINAPI","90436","FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN","17,54","19,59",null,"CR",{"$f":"IF($B10422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,9977091%"},{"$f":"IF($B10422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7418033%"}]
["SINAPI 90443","SINAPI","90443","RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M","9,41","10,52",null,"CR",{"$f":"IF($B10428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,2245990%"},{"$f":"IF($B10428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9377991%"}]
["SINAPI 90451","SINAPI","90451","PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO DE ATÉ 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN","7,41","7,98",null,"CR",{"$f":"IF($B10433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9795918%"},{"$f":"IF($B10433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6515152%"}]
["SINAPI 90457","SINAPI","90457","QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023","UN","14,70","16,40",null,"CR",{"$f":"IF($B10439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7086184%"},{"$f":"IF($B10439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5664422%"}]
["SINAPI 90462","SINAPI","90462","SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023","M","4,91","5,12",null,"AS",{"$f":"IF($B10444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2164948%"},{"$f":"IF($B10444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2371541%"}]
["SINAPI 91167","SINAPI","91167","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS","M","12,34","13,30",null,"CR",{"$f":"IF($B10452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1027732%"},{"$f":"IF($B10452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8700907%"}]
["SINAPI 91173","SINAPI","91173","FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4\", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS","M","4,60","4,96",null,"CR",{"$f":"IF($B10456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2273730%"},{"$f":"IF($B10456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,9652352%"}]
["SINAPI 91180","SINAPI","91180","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2\", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023","M","27,38","29,09",null,"CR",{"$f":"IF($B10461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3484626%"},{"$f":"IF($B10461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9014472%"}]
["SINAPI 91187","SINAPI","91187","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023","M","29,58","32,59",null,"CR",{"$f":"IF($B10466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,1573415%"},{"$f":"IF($B10466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,4769231%"}]
["SINAPI 91222","SINAPI","91222","RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","M","10,47","11,70",null,"CR",{"$f":"IF($B10472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1346154%"},{"$f":"IF($B10472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,8701634%"}]
["SINAPI 95541","SINAPI","95541","FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES,  DIÂMETRO 109 MM OU 4\", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023","UN","25,24","28,05",null,"CR",{"$f":"IF($B10477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,3777336%"},{"$f":"IF($B10477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3833512%"}]
["SINAPI 96559","SINAPI","96559","SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023","M2","36,68","38,01",null,"AS",{"$f":"IF($B10478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7806610%"},{"$f":"IF($B10478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4876120%"}]
["SINAPI 101802","SINAPI","101802","CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","1.817,20","1.924,80",null,"AS",{"$f":"IF($B10483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3523852%"},{"$f":"IF($B10483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8587718%"}]
["SINAPI 102112","SINAPI","102112","BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","168,71","187,15",null,"AS",{"$f":"IF($B10488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,8460398%"},{"$f":"IF($B10488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,9197861%"}]
["SINAPI 102117","SINAPI","102117","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","178,21","197,75",null,"AS",{"$f":"IF($B10493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,0307727%"},{"$f":"IF($B10493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,0929056%"}]
["SINAPI 102137","SINAPI","102137","CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","85,50","89,93",null,"CR",{"$f":"IF($B10500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5254654%"},{"$f":"IF($B10500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8597662%"}]
["SINAPI 103521","SINAPI","103521","RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 600 L COM 3 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","7.882,42","7.888,54",null,"AS",{"$f":"IF($B10505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4886873%"},{"$f":"IF($B10505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5658899%"}]
["SINAPI 104773","SINAPI","104773","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN","2,53","2,81",null,"CR",{"$f":"IF($B10511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,5714288%"},{"$f":"IF($B10511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,6911766%"}]
["SINAPI 104782","SINAPI","104782","PASSANTE TIPO PEÇA EM FÔRMA DE MADEIRA, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN","66,26","67,25",null,"CR",{"$f":"IF($B10516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2988035%"},{"$f":"IF($B10516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6519468%"}]
["SINAPI 104031","SINAPI","104031","COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","22,63","24,10",null,"AS",{"$f":"IF($B10522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0540301%"},{"$f":"IF($B10522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6339434%"}]
["SINAPI 104036","SINAPI","104036","COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","45,73","49,10",null,"AS",{"$f":"IF($B10527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7236467%"},{"$f":"IF($B10527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3978780%"}]
["SINAPI 104046","SINAPI","104046","COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","9,26","9,90",null,"AS",{"$f":"IF($B10532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7431991%"},{"$f":"IF($B10532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4593495%"}]
["SINAPI 104052","SINAPI","104052","COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","12,11","12,94",null,"AS",{"$f":"IF($B10538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2006633%"},{"$f":"IF($B10538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7754467%"}]
["SINAPI 104056","SINAPI","104056","REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","31,48","32,15",null,"CR",{"$f":"IF($B10542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4799235%"},{"$f":"IF($B10542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3150343%"}]
["SINAPI 104060","SINAPI","104060","TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","M","9,81","10,36",null,"AS",{"$f":"IF($B10545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3182751%"},{"$f":"IF($B10545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8349514%"}]
["SINAPI 104065","SINAPI","104065","CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","160,27","161,54",null,"CR",{"$f":"IF($B10550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9993758%"},{"$f":"IF($B10550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7523219%"}]
["SINAPI 104084","SINAPI","104084","CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","87,90","88,54",null,"CR",{"$f":"IF($B10555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5537340%"},{"$f":"IF($B10555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2441229%"}]
["SINAPI 96520","SINAPI","96520","ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3","106,14","114,19",null,"CR",{"$f":"IF($B10561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9565834%"},{"$f":"IF($B10561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6315790%"}]
["SINAPI 96525","SINAPI","96525","ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3","62,94","66,00",null,"CR",{"$f":"IF($B10566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5352022%"},{"$f":"IF($B10566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7536077%"}]
["SINAPI 101115","SINAPI","101115","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","4,39","4,56",null,"CR",{"$f":"IF($B10571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6635514%"},{"$f":"IF($B10571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7847533%"}]
["SINAPI 101121","SINAPI","101121","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","5,22","5,40",null,"CR",{"$f":"IF($B10577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4609375%"},{"$f":"IF($B10577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0943396%"}]
["SINAPI 101126","SINAPI","101126","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","14,68","15,15",null,"AS",{"$f":"IF($B10582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8871650%"},{"$f":"IF($B10582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6158038%"}]
["SINAPI 101132","SINAPI","101132","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3","19,84","20,34",null,"AS",{"$f":"IF($B10588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6282450%"},{"$f":"IF($B10588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8047546%"}]
["SINAPI 101135","SINAPI","101135","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020","M3","17,09","17,64",null,"AS",{"$f":"IF($B10591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1818181%"},{"$f":"IF($B10591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9373902%"}]
["SINAPI 101143","SINAPI","101143","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","21,82","22,58",null,"AS",{"$f":"IF($B10599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2117202%"},{"$f":"IF($B10599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9430004%"}]
["SINAPI 101149","SINAPI","101149","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","23,32","24,09",null,"CR",{"$f":"IF($B10605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3656387%"},{"$f":"IF($B10605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9454622%"}]
["SINAPI 101206","SINAPI","101206","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3","14,20","14,58",null,"CR",{"$f":"IF($B10610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0365068%"},{"$f":"IF($B10610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2334494%"}]
["SINAPI 101211","SINAPI","101211","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3","20,97","21,44",null,"CR",{"$f":"IF($B10615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2719382%"},{"$f":"IF($B10615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1716171%"}]
["SINAPI 101212","SINAPI","101212","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","24,54","25,09",null,"CR",{"$f":"IF($B10616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5327295%"},{"$f":"IF($B10616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4923572%"}]
["SINAPI 101217","SINAPI","101217","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","22,98","23,51",null,"CR",{"$f":"IF($B10621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5430579%"},{"$f":"IF($B10621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5236051%"}]
["SINAPI 101223","SINAPI","101223","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","25,25","25,82",null,"CR",{"$f":"IF($B10627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1430283%"},{"$f":"IF($B10627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0218835%"}]
["SINAPI 101228","SINAPI","101228","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","21,92","22,37",null,"CR",{"$f":"IF($B10632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8854118%"},{"$f":"IF($B10632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6143437%"}]
["SINAPI 101236","SINAPI","101236","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","23,62","24,16",null,"CR",{"$f":"IF($B10640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8116438%"},{"$f":"IF($B10640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7364016%"}]
["SINAPI 101240","SINAPI","101240","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3","17,64","18,02",null,"CR",{"$f":"IF($B10644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1956397%"},{"$f":"IF($B10644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0000000%"}]
["SINAPI 101245","SINAPI","101245","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3","18,78","19,19",null,"CR",{"$f":"IF($B10649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0852671%"},{"$f":"IF($B10649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9894459%"}]
["SINAPI 101251","SINAPI","101251","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","19,34","19,75",null,"CR",{"$f":"IF($B10655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9184100%"},{"$f":"IF($B10655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7465437%"}]
["SINAPI 101256","SINAPI","101256","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3","21,85","22,48",null,"AS",{"$f":"IF($B10660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1776133%"},{"$f":"IF($B10660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5300988%"}]
["SINAPI 101261","SINAPI","101261","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3","20,67","21,25",null,"AS",{"$f":"IF($B10665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7506112%"},{"$f":"IF($B10665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0190204%"}]
["SINAPI 101267","SINAPI","101267","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020","M3","12,16","12,52",null,"AS",{"$f":"IF($B10671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5092127%"},{"$f":"IF($B10671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8943089%"}]
["SINAPI 101272","SINAPI","101272","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020","M3","35,22","36,18",null,"AS",{"$f":"IF($B10676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2719473%"},{"$f":"IF($B10676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5047301%"}]
["SINAPI 101277","SINAPI","101277","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020","M3","34,05","34,96",null,"AS",{"$f":"IF($B10681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8489506%"},{"$f":"IF($B10681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0270581%"}]
["SINAPI 90084","SINAPI","90084","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","10,45","10,84",null,"C",{"$f":"IF($B10687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3075435%"},{"$f":"IF($B10687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0261194%"}]
["SINAPI 90086","SINAPI","90086","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","9,88","10,25",null,"C",{"$f":"IF($B10688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4390992%"},{"$f":"IF($B10688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0869565%"}]
["SINAPI 90095","SINAPI","90095","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","6,08","6,28",null,"CR",{"$f":"IF($B10694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4013377%"},{"$f":"IF($B10694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9773462%"}]
["SINAPI 90102","SINAPI","90102","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","13,24","13,95",null,"CR",{"$f":"IF($B10699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8672768%"},{"$f":"IF($B10699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2648337%"}]
["SINAPI 93358","SINAPI","93358","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024","M3","106,09","117,36",null,"C",{"$f":"IF($B10704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,2763270%"},{"$f":"IF($B10704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,4167733%"}]
["SINAPI 102281","SINAPI","102281","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","6,34","6,53",null,"CR",{"$f":"IF($B10710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5457463%"},{"$f":"IF($B10710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8971962%"}]
["SINAPI 102286","SINAPI","102286","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","12,56","13,03",null,"C",{"$f":"IF($B10715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3360064%"},{"$f":"IF($B10715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0634184%"}]
["SINAPI 102292","SINAPI","102292","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","8,62","8,93",null,"C",{"$f":"IF($B10721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1764705%"},{"$f":"IF($B10721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9637188%"}]
["SINAPI 102297","SINAPI","102297","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","7,81","8,05",null,"CR",{"$f":"IF($B10726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3896103%"},{"$f":"IF($B10726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8930817%"}]
["SINAPI 102302","SINAPI","102302","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","14,08","14,83",null,"CR",{"$f":"IF($B10731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7383845%"},{"$f":"IF($B10731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1099051%"}]
["SINAPI 102307","SINAPI","102307","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","13,48","13,98",null,"C",{"$f":"IF($B10736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2784431%"},{"$f":"IF($B10736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0461760%"}]
["SINAPI 102314","SINAPI","102314","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","9,57","9,92",null,"C",{"$f":"IF($B10743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2312565%"},{"$f":"IF($B10743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9674134%"}]
["SINAPI 102319","SINAPI","102319","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","7,92","8,18",null,"CR",{"$f":"IF($B10748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3846153%"},{"$f":"IF($B10748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8571428%"}]
["SINAPI 102320","SINAPI","102320","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","7,61","7,86",null,"CR",{"$f":"IF($B10749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4272363%"},{"$f":"IF($B10749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8978007%"}]
["SINAPI 102325","SINAPI","102325","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","16,56","17,43",null,"CR",{"$f":"IF($B10754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8199513%"},{"$f":"IF($B10754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1824482%"}]
["SINAPI 94306","SINAPI","94306","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","M3","71,18","72,24",null,"AS",{"$f":"IF($B10760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2485549%"},{"$f":"IF($B10760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5848034%"}]
["SINAPI 94327","SINAPI","94327","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3","82,29","83,61",null,"AS",{"$f":"IF($B10765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2657888%"},{"$f":"IF($B10765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7082533%"}]
["SINAPI 94342","SINAPI","94342","ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3","87,44","90,62",null,"AS",{"$f":"IF($B10770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1007218%"},{"$f":"IF($B10770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8207140%"}]
["SINAPI 105559","SINAPI","105559","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","11,66","12,20",null,"AS",{"$f":"IF($B10776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7273526%"},{"$f":"IF($B10776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9697986%"}]
["SINAPI 105562","SINAPI","105562","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","9,15","9,52",null,"AS",{"$f":"IF($B10779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8027057%"},{"$f":"IF($B10779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6572668%"}]
["SINAPI 93373","SINAPI","93373","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3","15,98","16,88",null,"AS",{"$f":"IF($B10787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7918525%"},{"$f":"IF($B10787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2886351%"}]
["SINAPI 104728","SINAPI","104728","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3","21,81","22,61",null,"AS",{"$f":"IF($B10793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4476367%"},{"$f":"IF($B10793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2500000%"}]
["SINAPI 104733","SINAPI","104733","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3","21,67","22,79",null,"AS",{"$f":"IF($B10798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1780055%"},{"$f":"IF($B10798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5205845%"}]
["SINAPI 104739","SINAPI","104739","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3","87,21","89,18",null,"AS",{"$f":"IF($B10804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3152811%"},{"$f":"IF($B10804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2320143%"}]
["SINAPI 97917","SINAPI","97917","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,43","2,53",null,"AS",{"$f":"IF($B10809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5689655%"},{"$f":"IF($B10809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6859504%"}]
["SINAPI 101618","SINAPI","101618","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","244,62","262,07",null,"AS",{"$f":"IF($B10814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0871308%"},{"$f":"IF($B10814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7496659%"}]
["SINAPI 101619","SINAPI","101619","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","330,77","352,15",null,"AS",{"$f":"IF($B10815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8323755%"},{"$f":"IF($B10815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4292937%"}]
["SINAPI 101624","SINAPI","101624","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3","226,24","233,53",null,"AS",{"$f":"IF($B10820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3256348%"},{"$f":"IF($B10820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8151386%"}]
["SINAPI 103325","SINAPI","103325","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","85,60","90,68",null,"CR",{"$f":"IF($B10826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4078839%"},{"$f":"IF($B10826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9251490%"}]
["SINAPI 103331","SINAPI","103331","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","92,16","99,03",null,"CR",{"$f":"IF($B10832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0658552%"},{"$f":"IF($B10832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7482306%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103344"},"SINAPI","103344","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","88,34","93,78",null,"CR",{"$f":"IF($B10837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8819594%"},{"$f":"IF($B10837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4329808%"}]
["SINAPI 103350","SINAPI","103350","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","197,08","213,86",null,"CR",{"$f":"IF($B10843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7036098%"},{"$f":"IF($B10843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,3380118%"}]
["SINAPI 103355","SINAPI","103355","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","100,34","108,22",null,"CR",{"$f":"IF($B10848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5161129%"},{"$f":"IF($B10848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,1914894%"}]
["SINAPI 103360","SINAPI","103360","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","89,09","95,44",null,"CR",{"$f":"IF($B10853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9202067%"},{"$f":"IF($B10853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5945038%"}]
["SINAPI 103366","SINAPI","103366","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","65,70","69,86",null,"CR",{"$f":"IF($B10859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0030501%"},{"$f":"IF($B10859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5823892%"}]
["SINAPI 103371","SINAPI","103371","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","95,03","100,78",null,"CR",{"$f":"IF($B10864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1965658%"},{"$f":"IF($B10864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7204728%"}]
["SINAPI 89299","SINAPI","89299","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023","M2","90,28","95,64",null,"CR",{"$f":"IF($B10870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4944518%"},{"$f":"IF($B10870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0095297%"}]
["SINAPI 101162","SINAPI","101162","ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","168,50","180,87",null,"CR",{"$f":"IF($B10875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3787059%"},{"$f":"IF($B10875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0525763%"}]
["SINAPI 103317","SINAPI","103317","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","80,39","84,65",null,"CR",{"$f":"IF($B10877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4995014%"},{"$f":"IF($B10877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8595432%"}]
["SINAPI 103336","SINAPI","103336","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","90,26","95,60",null,"CR",{"$f":"IF($B10882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2683901%"},{"$f":"IF($B10882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7772074%"}]
["SINAPI 103341","SINAPI","103341","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","145,11","153,54",null,"CR",{"$f":"IF($B10887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7154090%"},{"$f":"IF($B10887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1890482%"}]
["SINAPI 89464","SINAPI","89464","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2","135,64","141,34",null,"CR",{"$f":"IF($B10893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4423786%"},{"$f":"IF($B10893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4159292%"}]
["SINAPI 101161","SINAPI","101161","ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","230,91","242,26",null,"CR",{"$f":"IF($B10898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9915922%"},{"$f":"IF($B10898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2242233%"}]
["SINAPI 96360","SINAPI","96360","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","128,40","131,78",null,"CR",{"$f":"IF($B10903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6250974%"},{"$f":"IF($B10903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7775246%"}]
["SINAPI 96366","SINAPI","96366","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","158,16","162,06",null,"CR",{"$f":"IF($B10909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5320764%"},{"$f":"IF($B10909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5711551%"}]
["SINAPI 96371","SINAPI","96371","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","76,77","78,96",null,"CR",{"$f":"IF($B10914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9791395%"},{"$f":"IF($B10914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2762640%"}]
["SINAPI 102254","SINAPI","102254","DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2","877,98","890,90",null,"CR",{"$f":"IF($B10919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2832243%"},{"$f":"IF($B10919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5990524%"}]
["SINAPI 104718","SINAPI","104718","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","132,92","137,07",null,"CR",{"$f":"IF($B10924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6928635%"},{"$f":"IF($B10924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1370702%"}]
["SINAPI 101154","SINAPI","101154","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","133,26","137,90",null,"AS",{"$f":"IF($B10931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9834710%"},{"$f":"IF($B10931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6170598%"}]
["SINAPI 101819","SINAPI","101819","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","71,57","77,23",null,"AS",{"$f":"IF($B10937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1680203%"},{"$f":"IF($B10937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8271927%"}]
["SINAPI 101825","SINAPI","101825","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","251,32","268,18",null,"AS",{"$f":"IF($B10942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4516283%"},{"$f":"IF($B10942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0755054%"}]
["SINAPI 101830","SINAPI","101830","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","336,19","353,05",null,"AS",{"$f":"IF($B10947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7303972%"},{"$f":"IF($B10947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9956081%"}]
["SINAPI 101831","SINAPI","101831","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","364,96","381,82",null,"AS",{"$f":"IF($B10948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2281124%"},{"$f":"IF($B10948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3578726%"}]
["SINAPI 101836","SINAPI","101836","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","30,25","31,85",null,"AS",{"$f":"IF($B10953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0229464%"},{"$f":"IF($B10953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3866077%"}]
["SINAPI 101841","SINAPI","101841","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","120,54","122,14",null,"AS",{"$f":"IF($B10958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2502492%"},{"$f":"IF($B10958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4464944%"}]
["SINAPI 101847","SINAPI","101847","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","198,00","199,60",null,"AS",{"$f":"IF($B10964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0197148%"},{"$f":"IF($B10964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7770422%"}]
["SINAPI 101853","SINAPI","101853","REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.  AF_12/2020","M2","60,86","65,34",null,"AS",{"$f":"IF($B10969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4756259%"},{"$f":"IF($B10969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1457279%"}]
["SINAPI 101858","SINAPI","101858","REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","32,99","36,13",null,"AS",{"$f":"IF($B10973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,1888518%"},{"$f":"IF($B10973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,6742636%"}]
["SINAPI 101866","SINAPI","101866","REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4  CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","39,70","43,60",null,"AS",{"$f":"IF($B10981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,9119879%"},{"$f":"IF($B10981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,3235092%"}]
["SINAPI 102098","SINAPI","102098","RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020","M3","2.342,91","2.386,53",null,"AS",{"$f":"IF($B10986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7135908%"},{"$f":"IF($B10986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3291372%"}]
["SINAPI 96388","SINAPI","96388","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","9,94","10,33",null,"AS",{"$f":"IF($B10992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6544502%"},{"$f":"IF($B10992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4994964%"}]
["SINAPI 96396","SINAPI","96396","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3","189,49","190,49",null,"AS",{"$f":"IF($B10997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2574152%"},{"$f":"IF($B10997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7671232%"}]
["SINAPI 100565","SINAPI","100565","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","102,27","103,73",null,"AS",{"$f":"IF($B11003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1588050%"},{"$f":"IF($B11003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4610616%"}]
["SINAPI 100570","SINAPI","100570","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","194,68","196,15",null,"AS",{"$f":"IF($B11008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7996704%"},{"$f":"IF($B11008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5197792%"}]
["SINAPI 100575","SINAPI","100575","REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024","M2","2,13","2,22",null,"AS",{"$f":"IF($B11013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5263157%"},{"$f":"IF($B11013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0000000%"}]
["SINAPI 101767","SINAPI","101767","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3","33,33","35,18",null,"AS",{"$f":"IF($B11014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5054811%"},{"$f":"IF($B11014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9976958%"}]
["SINAPI 105572","SINAPI","105572","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","63,31","64,92",null,"AS",{"$f":"IF($B11022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1146496%"},{"$f":"IF($B11022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2748991%"}]
["SINAPI 105575","SINAPI","105575","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","48,18","48,88",null,"AS",{"$f":"IF($B11025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2185208%"},{"$f":"IF($B11025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5491329%"}]
["SINAPI 105581","SINAPI","105581","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","98,24","99,49",null,"AS",{"$f":"IF($B11031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0298690%"},{"$f":"IF($B11031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1818181%"}]
["SINAPI 105588","SINAPI","105588","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","122,22","124,04",null,"AS",{"$f":"IF($B11036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3462549%"},{"$f":"IF($B11036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6668824%"}]
["SINAPI 105596","SINAPI","105596","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","119,72","122,36",null,"AS",{"$f":"IF($B11042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8749161%"},{"$f":"IF($B11042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7190909%"}]
["SINAPI 105627","SINAPI","105627","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","156,71","158,32",null,"AS",{"$f":"IF($B11047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4788732%"},{"$f":"IF($B11047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4623083%"}]
["SINAPI 105632","SINAPI","105632","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","111,01","111,71",null,"AS",{"$f":"IF($B11052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9797395%"},{"$f":"IF($B11052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5924328%"}]
["SINAPI 105658","SINAPI","105658","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","216,81","218,76",null,"AS",{"$f":"IF($B11058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6629068%"},{"$f":"IF($B11058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5142700%"}]
["SINAPI 105663","SINAPI","105663","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","189,93","192,07",null,"AS",{"$f":"IF($B11063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1598289%"},{"$f":"IF($B11063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2019421%"}]
["SINAPI 105665","SINAPI","105665","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","247,87","250,01",null,"AS",{"$f":"IF($B11065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4825536%"},{"$f":"IF($B11065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2970979%"}]
["SINAPI 105693","SINAPI","105693","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","186,68","189,49",null,"AS",{"$f":"IF($B11075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5632085%"},{"$f":"IF($B11075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9223686%"}]
["SINAPI 105698","SINAPI","105698","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","234,03","236,17",null,"AS",{"$f":"IF($B11080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8075292%"},{"$f":"IF($B11080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6669495%"}]
["SINAPI 105699","SINAPI","105699","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","161,18","162,43",null,"AS",{"$f":"IF($B11081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8851826%"},{"$f":"IF($B11081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6193651%"}]
["SINAPI 105704","SINAPI","105704","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","228,41","230,21",null,"AS",{"$f":"IF($B11086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0140375%"},{"$f":"IF($B11086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7663852%"}]
["SINAPI 105727","SINAPI","105727","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3","193,30","194,48",null,"AS",{"$f":"IF($B11091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7646692%"},{"$f":"IF($B11091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3507431%"}]
["SINAPI 105733","SINAPI","105733","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3","264,27","266,11",null,"AS",{"$f":"IF($B11097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3135172%"},{"$f":"IF($B11097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9768300%"}]
["SINAPI 105738","SINAPI","105738","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3","341,96","343,75",null,"AS",{"$f":"IF($B11102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2374311%"},{"$f":"IF($B11102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7254044%"}]
["SINAPI 105744","SINAPI","105744","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3","139,37","140,70",null,"AS",{"$f":"IF($B11108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9817384%"},{"$f":"IF($B11108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8788720%"}]
["SINAPI 105749","SINAPI","105749","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3","175,19","176,52",null,"AS",{"$f":"IF($B11113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7502000%"},{"$f":"IF($B11113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4581560%"}]
["SINAPI 92391","SINAPI","92391","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","68,67","69,32",null,"AS",{"$f":"IF($B11120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9098205%"},{"$f":"IF($B11120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7803961%"}]
["SINAPI 92396","SINAPI","92396","EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","84,96","87,46",null,"AS",{"$f":"IF($B11125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5289957%"},{"$f":"IF($B11125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8610029%"}]
["SINAPI 92403","SINAPI","92403","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","69,63","70,64",null,"AS",{"$f":"IF($B11130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1588785%"},{"$f":"IF($B11130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4591836%"}]
["SINAPI 93681","SINAPI","93681","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2","97,86","99,63",null,"AS",{"$f":"IF($B11135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3599182%"},{"$f":"IF($B11135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9181315%"}]
["SINAPI 97109","SINAPI","97109","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022","M2","235,37","238,61",null,"AS",{"$f":"IF($B11141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5977089%"},{"$f":"IF($B11141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8454301%"}]
["SINAPI 97115","SINAPI","97115","APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022","KG","62,01","63,85",null,"CR",{"$f":"IF($B11146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7832822%"},{"$f":"IF($B11146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1375744%"}]
["SINAPI 97116","SINAPI","97116","BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","25,30","26,66",null,"CR",{"$f":"IF($B11147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8351822%"},{"$f":"IF($B11147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1944339%"}]
["SINAPI 101167","SINAPI","101167","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020","M2","174,50","177,18",null,"AS",{"$f":"IF($B11152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7212663%"},{"$f":"IF($B11152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0878897%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103905"},"SINAPI","103905","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022","M2","134,80","137,18",null,"AS",{"$f":"IF($B11157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1880303%"},{"$f":"IF($B11157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7404373%"}]
["SINAPI 103916","SINAPI","103916","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM. AF_04/2022","M2","176,26","178,61",null,"AS",{"$f":"IF($B11167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3807788%"},{"$f":"IF($B11167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6208930%"}]
["SINAPI 103918","SINAPI","103918","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04/2022","M2","213,76","216,43",null,"AS",{"$f":"IF($B11169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7876355%"},{"$f":"IF($B11169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9543937%"}]
["SINAPI 103696","SINAPI","103696","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","155,67","165,04",null,"CR",{"$f":"IF($B11175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0937057%"},{"$f":"IF($B11175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6074789%"}]
["SINAPI 96393","SINAPI","96393","USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020","M3","173,91","174,21",null,"AS",{"$f":"IF($B11180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0366872%"},{"$f":"IF($B11180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2073822%"}]
["SINAPI 88413","SINAPI","88413","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024","M2","7,21","7,59",null,"C",{"$f":"IF($B11185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0813464%"},{"$f":"IF($B11185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5000000%"}]
["SINAPI 88421","SINAPI","88421","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024","M2","31,52","32,82",null,"CR",{"$f":"IF($B11191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8741258%"},{"$f":"IF($B11191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7938931%"}]
["SINAPI 88429","SINAPI","88429","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024","M2","40,74","43,04",null,"CR",{"$f":"IF($B11196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6774034%"},{"$f":"IF($B11196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1344811%"}]
["SINAPI 88488","SINAPI","88488","PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2","16,90","17,97",null,"C",{"$f":"IF($B11201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4280618%"},{"$f":"IF($B11201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9910564%"}]
["SINAPI 95305","SINAPI","95305","TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2","14,82","15,55",null,"CR",{"$f":"IF($B11207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2542372%"},{"$f":"IF($B11207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4961240%"}]
["SINAPI 95623","SINAPI","95623","APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2","11,36","11,94",null,"C",{"$f":"IF($B11210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0035460%"},{"$f":"IF($B11210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3288364%"}]
["SINAPI 96126","SINAPI","96126","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024","M2","21,14","22,79",null,"CR",{"$f":"IF($B11214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9331436%"},{"$f":"IF($B11214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6176859%"}]
["SINAPI 96131","SINAPI","96131","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2","33,38","35,78",null,"CR",{"$f":"IF($B11219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4981992%"},{"$f":"IF($B11219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1601343%"}]
["SINAPI 104639","SINAPI","104639","PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2","13,30","14,37",null,"CR",{"$f":"IF($B11224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4372164%"},{"$f":"IF($B11224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,0734780%"}]
["SINAPI 102197","SINAPI","102197","PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021","M2","32,39","33,46",null,"CR",{"$f":"IF($B11230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7972805%"},{"$f":"IF($B11230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3093955%"}]
["SINAPI 102204","SINAPI","102204","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","12,52","13,42",null,"CR",{"$f":"IF($B11235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2724358%"},{"$f":"IF($B11235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9536621%"}]
["SINAPI 102210","SINAPI","102210","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","9,64","10,36",null,"C",{"$f":"IF($B11240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5000000%"},{"$f":"IF($B11240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1627907%"}]
["SINAPI 102219","SINAPI","102219","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","20,26","21,71",null,"CR",{"$f":"IF($B11246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1261751%"},{"$f":"IF($B11246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7996306%"}]
["SINAPI 102227","SINAPI","102227","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","30,89","33,07",null,"CR",{"$f":"IF($B11251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3760129%"},{"$f":"IF($B11251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0472297%"}]
["SINAPI 100716","SINAPI","100716","JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020","M2","27,65","28,19",null,"AS",{"$f":"IF($B11257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3954925%"},{"$f":"IF($B11257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0819964%"}]
["SINAPI 100718","SINAPI","100718","COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020","M","1,62","1,78",null,"CR",{"$f":"IF($B11259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,2500000%"},{"$f":"IF($B11259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,5714286%"}]
["SINAPI 100727","SINAPI","100727","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","32,52","32,76",null,"CR",{"$f":"IF($B11268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6504465%"},{"$f":"IF($B11268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3500458%"}]
["SINAPI 100735","SINAPI","100735","PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","13,35","14,51",null,"CR",{"$f":"IF($B11274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6546547%"},{"$f":"IF($B11274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,2295989%"}]
["SINAPI 100742","SINAPI","100742","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","29,87","32,45",null,"CR",{"$f":"IF($B11279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5088837%"},{"$f":"IF($B11279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,1431216%"}]
["SINAPI 100743","SINAPI","100743","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","12,67","12,91",null,"C",{"$f":"IF($B11280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9651347%"},{"$f":"IF($B11280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6080870%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100748"},"SINAPI","100748","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","13,61","14,43",null,"CR",{"$f":"IF($B11285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9234167%"},{"$f":"IF($B11285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4176511%"}]
["SINAPI 100753","SINAPI","100753","PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2","26,72","29,03",null,"CR",{"$f":"IF($B11290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5727137%"},{"$f":"IF($B11290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,1780539%"}]
["SINAPI 100761","SINAPI","100761","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2","58,92","62,93",null,"CR",{"$f":"IF($B11296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9032258%"},{"$f":"IF($B11296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5426800%"}]
["SINAPI 102492","SINAPI","102492","PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021","M2","29,87","31,69",null,"CR",{"$f":"IF($B11301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5105669%"},{"$f":"IF($B11301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0670037%"}]
["SINAPI 102501","SINAPI","102501","PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2","28,67","30,83",null,"CR",{"$f":"IF($B11308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5507347%"},{"$f":"IF($B11308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2361744%"}]
["SINAPI 102508","SINAPI","102508","PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2","54,42","56,58",null,"CR",{"$f":"IF($B11313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0138045%"},{"$f":"IF($B11313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8810408%"}]
["SINAPI 101749","SINAPI","101749","PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","56,68","59,80",null,"AS",{"$f":"IF($B11318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6126636%"},{"$f":"IF($B11318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0217937%"}]
["SINAPI 87247","SINAPI","87247","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE","M2","60,49","63,01",null,"CR",{"$f":"IF($B11324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1920529%"},{"$f":"IF($B11324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1368621%"}]
["SINAPI 87255","SINAPI","87255","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE","M2","86,72","91,16",null,"CR",{"$f":"IF($B11329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3139065%"},{"$f":"IF($B11329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6131298%"}]
["SINAPI 87263","SINAPI","87263","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","M2","109,60","112,33",null,"CR",{"$f":"IF($B11334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7125901%"},{"$f":"IF($B11334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7696624%"}]
["SINAPI 104598","SINAPI","104598","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","M2","110,25","113,05",null,"CR",{"$f":"IF($B11340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0177874%"},{"$f":"IF($B11340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0916976%"}]
["SINAPI 104606","SINAPI","104606","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2","71,60","75,24",null,"CR",{"$f":"IF($B11345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1353656%"},{"$f":"IF($B11345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4224883%"}]
["SINAPI 98679","SINAPI","98679","PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","39,44","41,87",null,"AS",{"$f":"IF($B11350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7022900%"},{"$f":"IF($B11350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2579098%"}]
["SINAPI 98686","SINAPI","98686","RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020","M","54,00","58,73",null,"AS",{"$f":"IF($B11355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2465703%"},{"$f":"IF($B11355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,8475964%"}]
["SINAPI 98689","SINAPI","98689","SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020","M","145,21","147,68",null,"CR",{"$f":"IF($B11357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7612814%"},{"$f":"IF($B11357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2603806%"}]
["SINAPI 101732","SINAPI","101732","PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020","M2","109,20","114,23",null,"AS",{"$f":"IF($B11363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0508940%"},{"$f":"IF($B11363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1791725%"}]
["SINAPI 101735","SINAPI","101735","PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","503,15","507,08",null,"CR",{"$f":"IF($B11368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9354986%"},{"$f":"IF($B11368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6742204%"}]
["SINAPI 101092","SINAPI","101092","PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020","M2","578,18","584,87",null,"CR",{"$f":"IF($B11373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2980453%"},{"$f":"IF($B11373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3585560%"}]
["SINAPI 88648","SINAPI","88648","RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023","M","7,84","8,24",null,"CR",{"$f":"IF($B11379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9640564%"},{"$f":"IF($B11379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1285189%"}]
["SINAPI 94990","SINAPI","94990","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M3","793,64","830,48",null,"CR",{"$f":"IF($B11384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2832652%"},{"$f":"IF($B11384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4222749%"}]
["SINAPI 101747","SINAPI","101747","PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020","M2","83,42","84,01",null,"AS",{"$f":"IF($B11390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4140578%"},{"$f":"IF($B11390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0744490%"}]
["SINAPI 87623","SINAPI","87623","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","73,13","74,74",null,"CR",{"$f":"IF($B11395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8569078%"},{"$f":"IF($B11395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7054721%"}]
["SINAPI 87634","SINAPI","87634","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","108,60","111,60",null,"CR",{"$f":"IF($B11400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4654377%"},{"$f":"IF($B11400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6860986%"}]
["SINAPI 87644","SINAPI","87644","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","131,05","134,57",null,"CR",{"$f":"IF($B11404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9912180%"},{"$f":"IF($B11404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1701368%"}]
["SINAPI 87694","SINAPI","87694","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","143,58","147,48",null,"CR",{"$f":"IF($B11412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1579901%"},{"$f":"IF($B11412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3336047%"}]
["SINAPI 87735","SINAPI","87735","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","47,97","51,40",null,"CR",{"$f":"IF($B11417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0365726%"},{"$f":"IF($B11417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7029451%"}]
["SINAPI 87737","SINAPI","87737","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","52,38","56,25",null,"CR",{"$f":"IF($B11418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6513585%"},{"$f":"IF($B11418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3207413%"}]
["SINAPI 87748","SINAPI","87748","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","112,45","116,13",null,"CR",{"$f":"IF($B11423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6000178%"},{"$f":"IF($B11423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1186966%"}]
["SINAPI 87765","SINAPI","87765","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","60,72","64,99",null,"CR",{"$f":"IF($B11429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4040937%"},{"$f":"IF($B11429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0807769%"}]
["SINAPI 88471","SINAPI","88471","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","32,10","32,73",null,"CR",{"$f":"IF($B11434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3360399%"},{"$f":"IF($B11434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0538885%"}]
["SINAPI 90930","SINAPI","90930","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","82,02","85,55",null,"CR",{"$f":"IF($B11439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0372632%"},{"$f":"IF($B11439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0620681%"}]
["SINAPI 90943","SINAPI","90943","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","173,22","176,90",null,"CR",{"$f":"IF($B11445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3787765%"},{"$f":"IF($B11445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1866515%"}]
["SINAPI 87878","SINAPI","87878","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","5,49","5,96",null,"CR",{"$f":"IF($B11453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8033396%"},{"$f":"IF($B11453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,5085325%"}]
["SINAPI 87884","SINAPI","87884","CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","9,71","9,98",null,"CR",{"$f":"IF($B11457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1696149%"},{"$f":"IF($B11457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4331983%"}]
["SINAPI 87889","SINAPI","87889","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2","10,09","10,55",null,"CR",{"$f":"IF($B11462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6573146%"},{"$f":"IF($B11462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7353787%"}]
["SINAPI 87896","SINAPI","87896","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","6,20","6,67",null,"AS",{"$f":"IF($B11467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1907895%"},{"$f":"IF($B11467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8348625%"}]
["SINAPI 87904","SINAPI","87904","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","9,94","10,92",null,"CR",{"$f":"IF($B11473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,3601221%"},{"$f":"IF($B11473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,7724330%"}]
["SINAPI 87911","SINAPI","87911","CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2","23,33","24,83",null,"CR",{"$f":"IF($B11478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6465517%"},{"$f":"IF($B11478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2284325%"}]
["SINAPI 87413","SINAPI","87413","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2","34,47","37,49",null,"CR",{"$f":"IF($B11483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,4360466%"},{"$f":"IF($B11483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,0326029%"}]
["SINAPI 87414","SINAPI","87414","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","29,43","31,17",null,"CR",{"$f":"IF($B11484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4318801%"},{"$f":"IF($B11484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9514625%"}]
["SINAPI 87424","SINAPI","87424","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","44,29","47,74",null,"CR",{"$f":"IF($B11489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0950226%"},{"$f":"IF($B11489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7906001%"}]
["SINAPI 87439","SINAPI","87439","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023","M2","43,80","46,93",null,"CR",{"$f":"IF($B11494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9736661%"},{"$f":"IF($B11494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6538461%"}]
["SINAPI 87535","SINAPI","87535","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","36,78","39,30",null,"CR",{"$f":"IF($B11501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3797433%"},{"$f":"IF($B11501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0513147%"}]
["SINAPI 87546","SINAPI","87546","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","36,87","39,99",null,"CR",{"$f":"IF($B11506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,4839413%"},{"$f":"IF($B11506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,1356910%"}]
["SINAPI 87554","SINAPI","87554","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","28,39","30,54",null,"CR",{"$f":"IF($B11512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,8599221%"},{"$f":"IF($B11512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5291023%"}]
["SINAPI 87778","SINAPI","87778","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","92,51","97,22",null,"CR",{"$f":"IF($B11517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2144017%"},{"$f":"IF($B11517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5170992%"}]
["SINAPI 87786","SINAPI","87786","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","96,46","104,12",null,"CR",{"$f":"IF($B11522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1920084%"},{"$f":"IF($B11522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8468937%"}]
["SINAPI 87795","SINAPI","87795","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","74,37","77,37",null,"CR",{"$f":"IF($B11528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4648342%"},{"$f":"IF($B11528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3605283%"}]
["SINAPI 87803","SINAPI","87803","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","77,65","83,35",null,"CR",{"$f":"IF($B11533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3502708%"},{"$f":"IF($B11533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0300301%"}]
["SINAPI 87811","SINAPI","87811","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","97,05","106,35",null,"CR",{"$f":"IF($B11539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,5923022%"},{"$f":"IF($B11539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,0497035%"}]
["SINAPI 87817","SINAPI","87817","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","116,75","127,22",null,"CR",{"$f":"IF($B11544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,6821068%"},{"$f":"IF($B11544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,2549979%"}]
["SINAPI 87819","SINAPI","87819","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","124,21","135,46",null,"CR",{"$f":"IF($B11545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,2533850%"},{"$f":"IF($B11545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,8098124%"}]
["SINAPI 87827","SINAPI","87827","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","91,21","99,49",null,"CR",{"$f":"IF($B11551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,3891085%"},{"$f":"IF($B11551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,9360846%"}]
["SINAPI 87838","SINAPI","87838","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024","M2","190,59","194,34",null,"CR",{"$f":"IF($B11556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3582528%"},{"$f":"IF($B11556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0370751%"}]
["SINAPI 87852","SINAPI","87852","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024","M2","198,77","202,12",null,"AS",{"$f":"IF($B11562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6031618%"},{"$f":"IF($B11562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0903059%"}]
["SINAPI 104204","SINAPI","104204","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","86,59","92,71",null,"AS",{"$f":"IF($B11567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6308724%"},{"$f":"IF($B11567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2926303%"}]
["SINAPI 104209","SINAPI","104209","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","74,84","79,38",null,"AS",{"$f":"IF($B11572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2904608%"},{"$f":"IF($B11572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8287446%"}]
["SINAPI 104215","SINAPI","104215","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM,  SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","90,33","97,40",null,"AS",{"$f":"IF($B11578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4677313%"},{"$f":"IF($B11578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,1413883%"}]
["SINAPI 104220","SINAPI","104220","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","62,12","66,38",null,"AS",{"$f":"IF($B11583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3968356%"},{"$f":"IF($B11583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0552705%"}]
["SINAPI 104225","SINAPI","104225","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","82,36","88,49",null,"CR",{"$f":"IF($B11588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0452334%"},{"$f":"IF($B11588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7074139%"}]
["SINAPI 104229","SINAPI","104229","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","97,40","104,95",null,"CR",{"$f":"IF($B11592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9201974%"},{"$f":"IF($B11592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5959154%"}]
["SINAPI 104237","SINAPI","104237","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","59,79","64,09",null,"CR",{"$f":"IF($B11600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2883970%"},{"$f":"IF($B11600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9837398%"}]
["SINAPI 104243","SINAPI","104243","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","114,48","118,54",null,"CR",{"$f":"IF($B11606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3952410%"},{"$f":"IF($B11606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0633552%"}]
["SINAPI 104248","SINAPI","104248","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","73,11","77,21",null,"AS",{"$f":"IF($B11611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4635216%"},{"$f":"IF($B11611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9069193%"}]
["SINAPI 104253","SINAPI","104253","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","100,61","109,81",null,"CR",{"$f":"IF($B11616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,7742387%"},{"$f":"IF($B11616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,3203247%"}]
["SINAPI 104254","SINAPI","104254","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","106,56","116,37",null,"CR",{"$f":"IF($B11617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,2487787%"},{"$f":"IF($B11617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,7753312%"}]
["SINAPI 104259","SINAPI","104259","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","151,43","159,97",null,"CR",{"$f":"IF($B11622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6160761%"},{"$f":"IF($B11622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0602515%"}]
["SINAPI 104627","SINAPI","104627","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2","21,82","23,40",null,"CR",{"$f":"IF($B11628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7011494%"},{"$f":"IF($B11628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3784826%"}]
["SINAPI 104632","SINAPI","104632","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","54,49","59,10",null,"CR",{"$f":"IF($B11633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,4362367%"},{"$f":"IF($B11633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,0654016%"}]
["SINAPI 104954","SINAPI","104954","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","56,09","60,78",null,"CR",{"$f":"IF($B11641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8413153%"},{"$f":"IF($B11641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4880462%"}]
["SINAPI 104958","SINAPI","104958","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","26,25","28,18",null,"CR",{"$f":"IF($B11645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5312380%"},{"$f":"IF($B11645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2141330%"}]
["SINAPI 104963","SINAPI","104963","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","53,87","58,35",null,"CR",{"$f":"IF($B11650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5316457%"},{"$f":"IF($B11650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,1930941%"}]
["SINAPI 104968","SINAPI","104968","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","48,89","53,38",null,"CR",{"$f":"IF($B11655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,0651773%"},{"$f":"IF($B11655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,5918904%"}]
["SINAPI 104974","SINAPI","104974","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","36,98","40,11",null,"CR",{"$f":"IF($B11661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5268584%"},{"$f":"IF($B11661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,1642911%"}]
["SINAPI 105185","SINAPI","105185","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024","M2","203,43","207,30",null,"AS",{"$f":"IF($B11666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9828815%"},{"$f":"IF($B11666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6271480%"}]
["SINAPI 87265","SINAPI","87265","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE","M2","60,84","63,92",null,"CR",{"$f":"IF($B11672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9460437%"},{"$f":"IF($B11672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2176636%"}]
["SINAPI 87275","SINAPI","87275","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","77,92","82,80",null,"CR",{"$f":"IF($B11677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6325796%"},{"$f":"IF($B11677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2076383%"}]
["SINAPI 104590","SINAPI","104590","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023","M2","249,48","257,96",null,"CR",{"$f":"IF($B11682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4652337%"},{"$f":"IF($B11682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0508783%"}]
["SINAPI 104591","SINAPI","104591","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO, APLICADO  EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023","M2","295,79","305,34",null,"CR",{"$f":"IF($B11683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3848364%"},{"$f":"IF($B11683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8781079%"}]
["SINAPI 104617","SINAPI","104617","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023","M2","278,49","285,79",null,"CR",{"$f":"IF($B11690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5325766%"},{"$f":"IF($B11690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6651266%"}]
["SINAPI 101966","SINAPI","101966","CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M","185,67","187,50",null,"CR",{"$f":"IF($B11694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1792300%"},{"$f":"IF($B11694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0909867%"}]
["SINAPI 96110","SINAPI","96110","FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2","82,62","86,67",null,"CR",{"$f":"IF($B11700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9471899%"},{"$f":"IF($B11700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1837912%"}]
["SINAPI 99054","SINAPI","99054","ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS","M2","68,98","75,05",null,"CR",{"$f":"IF($B11705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,4571844%"},{"$f":"IF($B11705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,0527019%"}]
["SINAPI 91515","SINAPI","91515","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2","5,80","6,45",null,"CR",{"$f":"IF($B11711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,2041885%"},{"$f":"IF($B11711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0973313%"}]
["SINAPI 104412","SINAPI","104412","ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2","3,70","4,12",null,"CR",{"$f":"IF($B11716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,7032968%"},{"$f":"IF($B11716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6305419%"}]
["SINAPI 104417","SINAPI","104417","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2","4,59","5,12",null,"CR",{"$f":"IF($B11721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,0264318%"},{"$f":"IF($B11721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8514852%"}]
["SINAPI 104425","SINAPI","104425","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2","9,24","9,85",null,"CR",{"$f":"IF($B11727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6122004%"},{"$f":"IF($B11727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1942740%"}]
["SINAPI 105820","SINAPI","105820","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024","M2","19,02","20,28",null,"CR",{"$f":"IF($B11732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7194092%"},{"$f":"IF($B11732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2970297%"}]
["SINAPI 105825","SINAPI","105825","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024","M2","7,79","8,64",null,"CR",{"$f":"IF($B11737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,1807543%"},{"$f":"IF($B11737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,2157093%"}]
["SINAPI 87283","SINAPI","87283","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","439,16","454,45",null,"CR",{"$f":"IF($B11744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8186372%"},{"$f":"IF($B11744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4476232%"}]
["SINAPI 87290","SINAPI","87290","ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","582,14","596,35",null,"CR",{"$f":"IF($B11749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3302980%"},{"$f":"IF($B11749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3509089%"}]
["SINAPI 87292","SINAPI","87292","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","622,38","638,26",null,"CR",{"$f":"IF($B11750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0006427%"},{"$f":"IF($B11750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0919403%"}]
["SINAPI 87299","SINAPI","87299","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","424,51","438,41",null,"CR",{"$f":"IF($B11755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5593384%"},{"$f":"IF($B11755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0785024%"}]
["SINAPI 87307","SINAPI","87307","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","503,21","520,33",null,"CR",{"$f":"IF($B11760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3316108%"},{"$f":"IF($B11760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9188098%"}]
["SINAPI 87316","SINAPI","87316","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","468,92","485,30",null,"CR",{"$f":"IF($B11766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8977946%"},{"$f":"IF($B11766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5342510%"}]
["SINAPI 87323","SINAPI","87323","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","4.311,15","4.323,51",null,"CR",{"$f":"IF($B11771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7986212%"},{"$f":"IF($B11771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0789097%"}]
["SINAPI 87330","SINAPI","87330","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","405,39","416,95",null,"CR",{"$f":"IF($B11777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9101899%"},{"$f":"IF($B11777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1866334%"}]
["SINAPI 87333","SINAPI","87333","ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","607,61","626,53",null,"CR",{"$f":"IF($B11780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5220303%"},{"$f":"IF($B11780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9524653%"}]
["SINAPI 87341","SINAPI","87341","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","603,61","615,11",null,"CR",{"$f":"IF($B11788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9598356%"},{"$f":"IF($B11788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6074663%"}]
["SINAPI 87347","SINAPI","87347","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","487,78","499,31",null,"CR",{"$f":"IF($B11794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8472421%"},{"$f":"IF($B11794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8155596%"}]
["SINAPI 87352","SINAPI","87352","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","625,57","654,27",null,"CR",{"$f":"IF($B11799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7607507%"},{"$f":"IF($B11799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8858522%"}]
["SINAPI 87357","SINAPI","87357","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","417,85","428,26",null,"CR",{"$f":"IF($B11804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6330038%"},{"$f":"IF($B11804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6822290%"}]
["SINAPI 87363","SINAPI","87363","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","4.200,83","4.221,51",null,"CR",{"$f":"IF($B11810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0868076%"},{"$f":"IF($B11810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5617924%"}]
["SINAPI 87368","SINAPI","87368","ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","745,15","777,41",null,"CR",{"$f":"IF($B11815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4053495%"},{"$f":"IF($B11815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4179476%"}]
["SINAPI 87369","SINAPI","87369","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","773,71","805,34",null,"CR",{"$f":"IF($B11816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8811668%"},{"$f":"IF($B11816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7922813%"}]
["SINAPI 87374","SINAPI","87374","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","680,93","712,56",null,"CR",{"$f":"IF($B11821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4077043%"},{"$f":"IF($B11821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5413310%"}]
["SINAPI 87379","SINAPI","87379","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","4.330,81","4.361,16",null,"CR",{"$f":"IF($B11826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4359317%"},{"$f":"IF($B11826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1012008%"}]
["SINAPI 87388","SINAPI","87388","ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","4.485,67","4.501,52",null,"CR",{"$f":"IF($B11835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2148653%"},{"$f":"IF($B11835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5591753%"}]
["SINAPI 87391","SINAPI","87391","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","4.993,36","5.013,91",null,"CR",{"$f":"IF($B11838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5792458%"},{"$f":"IF($B11838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9783440%"}]
["SINAPI 87398","SINAPI","87398","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","1.868,56","1.904,44",null,"CR",{"$f":"IF($B11844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1545394%"},{"$f":"IF($B11844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8095988%"}]
["SINAPI 87405","SINAPI","87405","ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3","4.680,21","4.696,84",null,"CR",{"$f":"IF($B11849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2270510%"},{"$f":"IF($B11849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5730284%"}]
["SINAPI 88627","SINAPI","88627","ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","676,43","701,46",null,"CR",{"$f":"IF($B11854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4151389%"},{"$f":"IF($B11854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1480119%"}]
["SINAPI 100464","SINAPI","100464","ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","597,78","616,56",null,"CR",{"$f":"IF($B11860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6948403%"},{"$f":"IF($B11860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1411192%"}]
["SINAPI 100470","SINAPI","100470","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","474,58","486,05",null,"CR",{"$f":"IF($B11865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1554103%"},{"$f":"IF($B11865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1577301%"}]
["SINAPI 100477","SINAPI","100477","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","798,01","823,14",null,"CR",{"$f":"IF($B11870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7451031%"},{"$f":"IF($B11870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1953590%"}]
["SINAPI 100484","SINAPI","100484","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","609,75","623,16",null,"CR",{"$f":"IF($B11876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7920288%"},{"$f":"IF($B11876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6473174%"}]
["SINAPI 100486","SINAPI","100486","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","734,23","758,59",null,"CR",{"$f":"IF($B11878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0068238%"},{"$f":"IF($B11878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5446108%"}]
["SINAPI 100491","SINAPI","100491","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","703,77","715,73",null,"CR",{"$f":"IF($B11883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6814467%"},{"$f":"IF($B11883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1766834%"}]
["SINAPI 92123","SINAPI","92123","ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015","M3","59,61","64,01",null,"CR",{"$f":"IF($B11888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6431688%"},{"$f":"IF($B11888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3048305%"}]
["SINAPI 100199","SINAPI","100199","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,41","0,45",null,"C",{"$f":"IF($B11893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2307693%"},{"$f":"IF($B11893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,0930233%"}]
["SINAPI 100205","SINAPI","100205","TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM","1.831,98","2.026,65",null,"C",{"$f":"IF($B11899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,2638446%"},{"$f":"IF($B11899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,4085107%"}]
["SINAPI 100210","SINAPI","100210","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","22,33","24,70",null,"C",{"$f":"IF($B11904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,3396142%"},{"$f":"IF($B11904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,4785078%"}]
["SINAPI 100216","SINAPI","100216","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","1,21","1,34",null,"C",{"$f":"IF($B11910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,3760684%"},{"$f":"IF($B11910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,7557252%"}]
["SINAPI 100221","SINAPI","100221","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","39,46","43,66",null,"C",{"$f":"IF($B11915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,3262304%"},{"$f":"IF($B11915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,4722605%"}]
["SINAPI 100226","SINAPI","100226","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM","0,86","0,95",null,"C",{"$f":"IF($B11920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,5121952%"},{"$f":"IF($B11920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5274726%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100231"},"SINAPI","100231","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG","0,04","0,05",null,"C",{"$f":"IF($B11925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B11925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100238","SINAPI","100238","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","6,66","7,37",null,"C",{"$f":"IF($B11932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,4208145%"},{"$f":"IF($B11932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,5722071%"}]
["SINAPI 100243","SINAPI","100243","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","3,99","4,42",null,"C",{"$f":"IF($B11937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,8481013%"},{"$f":"IF($B11937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,0045663%"}]
["SINAPI 100249","SINAPI","100249","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","3,33","3,68",null,"C",{"$f":"IF($B11943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,7811551%"},{"$f":"IF($B11943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,9589042%"}]
["SINAPI 100254","SINAPI","100254","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","49,22","54,45",null,"C",{"$f":"IF($B11948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,3037821%"},{"$f":"IF($B11948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,4466091%"}]
["SINAPI 100255","SINAPI","100255","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","16,65","18,42",null,"C",{"$f":"IF($B11949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,3690548%"},{"$f":"IF($B11949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,5274606%"}]
["SINAPI 100260","SINAPI","100260","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","10,81","11,96",null,"C",{"$f":"IF($B11954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,3772012%"},{"$f":"IF($B11954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,4945516%"}]
["SINAPI 100265","SINAPI","100265","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2","1,03","1,14",null,"C",{"$f":"IF($B11959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,0000000%"},{"$f":"IF($B11959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,1711712%"}]
["SINAPI 100271","SINAPI","100271","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","78,34","86,66",null,"C",{"$f":"IF($B11965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,2796935%"},{"$f":"IF($B11965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,4259495%"}]
["SINAPI 100276","SINAPI","100276","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","41,10","45,46",null,"C",{"$f":"IF($B11970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,2917682%"},{"$f":"IF($B11970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,4445423%"}]
["SINAPI 100282","SINAPI","100282","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","195,69","216,49",null,"C",{"$f":"IF($B11976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,2697537%"},{"$f":"IF($B11976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,4148573%"}]
["SINAPI 99802","SINAPI","99802","LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019","M2","0,67","0,74",null,"C",{"$f":"IF($B11982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,3125000%"},{"$f":"IF($B11982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2394367%"}]
["SINAPI 99807","SINAPI","99807","LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2","2,03","2,24",null,"CR",{"$f":"IF($B11987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,5000000%"},{"$f":"IF($B11987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,6363637%"}]
["SINAPI 99813","SINAPI","99813","LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2","1,20","1,32",null,"CR",{"$f":"IF($B11993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,7931035%"},{"$f":"IF($B11993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,4418605%"}]
["SINAPI 99818","SINAPI","99818","LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","6,58","6,93",null,"CR",{"$f":"IF($B11998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0458015%"},{"$f":"IF($B11998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3913043%"}]
["SINAPI 99823","SINAPI","99823","LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019","M2","2,81","3,04",null,"CR",{"$f":"IF($B12003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0791367%"},{"$f":"IF($B12003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6666667%"}]
["SINAPI 97015","SINAPI","97015","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M","59,56","61,86",null,"CR",{"$f":"IF($B12009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3775235%"},{"$f":"IF($B12009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1946873%"}]
["SINAPI 97032","SINAPI","97032","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024","M","66,44","68,86",null,"CR",{"$f":"IF($B12014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8855721%"},{"$f":"IF($B12014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5891766%"}]
["SINAPI 97033","SINAPI","97033","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024_PS","M","103,13","106,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3317489%"},{"$f":"IF($B12015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8101503%"}]
["SINAPI 97054","SINAPI","97054","INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024","UN","28,50","30,01",null,"CR",{"$f":"IF($B12023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4623504%"},{"$f":"IF($B12023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8403473%"}]
["SINAPI 97064","SINAPI","97064","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \"TORRE\" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024","M","35,64","39,91",null,"CR",{"$f":"IF($B12026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7814701%"},{"$f":"IF($B12026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,3919598%"}]
["SINAPI 105103","SINAPI","105103","ASCENSÃO E DESCIDA DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA. AF_03/2024","M","117,65","131,67",null,"CR",{"$f":"IF($B12032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,1105443%"},{"$f":"IF($B12032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,7617384%"}]
["SINAPI 105110","SINAPI","105110","ASCENSÃO DE GRUA ASCENSIONAL. AF_03/2024","M","249,28","278,56",null,"CR",{"$f":"IF($B12037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0621866%"},{"$f":"IF($B12037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7880225%"}]
["SINAPI 97623","SINAPI","97623","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3","217,64","241,19",null,"C",{"$f":"IF($B12042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,4483869%"},{"$f":"IF($B12042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,5275186%"}]
["SINAPI 97629","SINAPI","97629","DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3","117,68","131,09",null,"CR",{"$f":"IF($B12048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8856366%"},{"$f":"IF($B12048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,7632144%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97635"},"SINAPI","97635","REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","21,60","24,06",null,"CR",{"$f":"IF($B12053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8067813%"},{"$f":"IF($B12053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6977908%"}]
["SINAPI 97641","SINAPI","97641","REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","3,67","4,07",null,"CR",{"$f":"IF($B12059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,0831025%"},{"$f":"IF($B12059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,0673317%"}]
["SINAPI 97647","SINAPI","97647","REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","4,47","4,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,2272728%"},{"$f":"IF($B12064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2106340%"}]
["SINAPI 97649","SINAPI","97649","REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","5,52","6,07",null,"AS",{"$f":"IF($B12066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,5925927%"},{"$f":"IF($B12066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,9932661%"}]
["SINAPI 97659","SINAPI","97659","REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","337,48","357,13",null,"AS",{"$f":"IF($B12076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8221308%"},{"$f":"IF($B12076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3020202%"}]
["SINAPI 97664","SINAPI","97664","REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","1,95","2,16",null,"C",{"$f":"IF($B12081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,4285715%"},{"$f":"IF($B12081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,2857143%"}]
["SINAPI 97665","SINAPI","97665","REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","2,23","2,48",null,"C",{"$f":"IF($B12082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,9677420%"},{"$f":"IF($B12082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,8589212%"}]
["SINAPI 104792","SINAPI","104792","REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M","0,49","0,53",null,"C",{"$f":"IF($B12087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,0487805%"},{"$f":"IF($B12087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,8510639%"}]
["SINAPI 104797","SINAPI","104797","REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M","21,73","23,73",null,"AS",{"$f":"IF($B12092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,9191827%"},{"$f":"IF($B12092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,4795919%"}]
["SINAPI 104803","SINAPI","104803","REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M","5,78","6,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,2784589%"},{"$f":"IF($B12098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,2138365%"}]
["SINAPI 99062","SINAPI","99062","MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024","UN","2,48","2,76",null,"CR",{"$f":"IF($B12103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,0743802%"},{"$f":"IF($B12103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0740741%"}]
["SINAPI 93588","SINAPI","93588","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","3,43","3,53",null,"AS",{"$f":"IF($B12108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0722891%"},{"$f":"IF($B12108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4678362%"}]
["SINAPI 93594","SINAPI","93594","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,28","2,35",null,"AS",{"$f":"IF($B12114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2648401%"},{"$f":"IF($B12114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4444444%"}]
["SINAPI 95426","SINAPI","95426","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,22","2,26",null,"CR",{"$f":"IF($B12121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3333333%"},{"$f":"IF($B12121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3488372%"}]
["SINAPI 95875","SINAPI","95875","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,72","2,79",null,"AS",{"$f":"IF($B12126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0076628%"},{"$f":"IF($B12126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1492537%"}]
["SINAPI 95880","SINAPI","95880","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,36","1,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2812500%"},{"$f":"IF($B12131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2671755%"}]
["SINAPI 100937","SINAPI","100937","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","10,11","10,50",null,"AS",{"$f":"IF($B12136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0480961%"},{"$f":"IF($B12136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9045323%"}]
["SINAPI 100943","SINAPI","100943","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","4,83","4,94",null,"CR",{"$f":"IF($B12142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4680851%"},{"$f":"IF($B12142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2500000%"}]
["SINAPI 100948","SINAPI","100948","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","0,98","1,02",null,"AS",{"$f":"IF($B12147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9780219%"},{"$f":"IF($B12147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4680851%"}]
["SINAPI 100953","SINAPI","100953","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,23","1,27",null,"AS",{"$f":"IF($B12152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5840707%"},{"$f":"IF($B12152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3675213%"}]
["SINAPI 100954","SINAPI","100954","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","9,36","9,63",null,"AS",{"$f":"IF($B12153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4581976%"},{"$f":"IF($B12153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8640674%"}]
["SINAPI 100959","SINAPI","100959","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","12,85","13,22",null,"AS",{"$f":"IF($B12158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0675569%"},{"$f":"IF($B12158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4424103%"}]
["SINAPI 100966","SINAPI","100966","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,67","1,70",null,"AS",{"$f":"IF($B12168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7388535%"},{"$f":"IF($B12168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3750000%"}]
["SINAPI 100970","SINAPI","100970","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,17","2,22",null,"AS",{"$f":"IF($B12170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4927536%"},{"$f":"IF($B12170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5094339%"}]
["SINAPI 101019","SINAPI","101019","CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T","659,08","695,26",null,"AS",{"$f":"IF($B12175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6664035%"},{"$f":"IF($B12175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0681082%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100979"},"SINAPI","100979","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","7,50","7,70",null,"CR",{"$f":"IF($B12181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3013698%"},{"$f":"IF($B12181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4245660%"}]
["SINAPI 100984","SINAPI","100984","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","9,83","10,07",null,"CR",{"$f":"IF($B12186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9377593%"},{"$f":"IF($B12186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0040485%"}]
["SINAPI 100990","SINAPI","100990","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,39","6,58",null,"AS",{"$f":"IF($B12192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4847020%"},{"$f":"IF($B12192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8750000%"}]
["SINAPI 100995","SINAPI","100995","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,02","5,14",null,"CR",{"$f":"IF($B12197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5631469%"},{"$f":"IF($B12197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4210526%"}]
["SINAPI 101000","SINAPI","101000","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,56","6,71",null,"CR",{"$f":"IF($B12202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0943396%"},{"$f":"IF($B12202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9230769%"}]
["SINAPI 101006","SINAPI","101006","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3","22,41","22,94",null,"AS",{"$f":"IF($B12208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8497083%"},{"$f":"IF($B12208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8273444%"}]
["SINAPI 101009","SINAPI","101009","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","47,39","48,78",null,"AS",{"$f":"IF($B12211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3798646%"},{"$f":"IF($B12211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6946157%"}]
["SINAPI 101015","SINAPI","101015","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","38,25","39,91",null,"AS",{"$f":"IF($B12215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4947478%"},{"$f":"IF($B12215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5234021%"}]
["SINAPI 101016","SINAPI","101016","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","44,27","46,20",null,"AS",{"$f":"IF($B12216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4892265%"},{"$f":"IF($B12216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5302042%"}]
["SINAPI 101017","SINAPI","101017","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","33,56","35,02",null,"AS",{"$f":"IF($B12217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5097392%"},{"$f":"IF($B12217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5683122%"}]
["SINAPI 101018","SINAPI","101018","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","27,57","28,77",null,"AS",{"$f":"IF($B12218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5282949%"},{"$f":"IF($B12218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5944055%"}]
["SINAPI 101463","SINAPI","101463","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","50,97","53,18",null,"AS",{"$f":"IF($B12219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4695001%"},{"$f":"IF($B12219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5052790%"}]
["SINAPI 101464","SINAPI","101464","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","39,15","40,85",null,"AS",{"$f":"IF($B12220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4871794%"},{"$f":"IF($B12220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5330385%"}]
["SINAPI 101465","SINAPI","101465","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","29,92","31,22",null,"AS",{"$f":"IF($B12221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4865591%"},{"$f":"IF($B12221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5439330%"}]
["SINAPI 101466","SINAPI","101466","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","24,35","25,41",null,"AS",{"$f":"IF($B12222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5320380%"},{"$f":"IF($B12222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5742574%"}]
["SINAPI 101467","SINAPI","101467","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","20,38","21,26",null,"AS",{"$f":"IF($B12223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5383853%"},{"$f":"IF($B12223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5977229%"}]
["SINAPI 101468","SINAPI","101468","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","18,63","19,44",null,"AS",{"$f":"IF($B12224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5189599%"},{"$f":"IF($B12224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6016597%"}]
["SINAPI 101469","SINAPI","101469","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","41,71","43,53",null,"AS",{"$f":"IF($B12225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4981940%"},{"$f":"IF($B12225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5420991%"}]
["SINAPI 101470","SINAPI","101470","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","33,11","34,55",null,"AS",{"$f":"IF($B12226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4992403%"},{"$f":"IF($B12226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5789933%"}]
["SINAPI 101471","SINAPI","101471","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","28,40","29,64",null,"AS",{"$f":"IF($B12227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5239107%"},{"$f":"IF($B12227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5498981%"}]
["SINAPI 101472","SINAPI","101472","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","22,11","23,07",null,"AS",{"$f":"IF($B12228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5296262%"},{"$f":"IF($B12228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5373525%"}]
["SINAPI 101473","SINAPI","101473","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","31,84","33,21",null,"AS",{"$f":"IF($B12229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5110549%"},{"$f":"IF($B12229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5387409%"}]
["SINAPI 101474","SINAPI","101474","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","22,78","23,76",null,"AS",{"$f":"IF($B12230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5587062%"},{"$f":"IF($B12230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6321595%"}]
["SINAPI 101475","SINAPI","101475","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","20,20","21,08",null,"AS",{"$f":"IF($B12231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5087368%"},{"$f":"IF($B12231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5595408%"}]
["SINAPI 101476","SINAPI","101476","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","18,01","18,80",null,"AS",{"$f":"IF($B12232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5784753%"},{"$f":"IF($B12232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6494900%"}]
["SINAPI 101477","SINAPI","101477","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","14,75","15,39",null,"AS",{"$f":"IF($B12233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5342465%"},{"$f":"IF($B12233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6684141%"}]
["SINAPI 101478","SINAPI","101478","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","12,55","13,10",null,"AS",{"$f":"IF($B12234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5140788%"},{"$f":"IF($B12234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5855161%"}]
["SINAPI 101480","SINAPI","101480","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","74,59","77,83",null,"AS",{"$f":"IF($B12235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4657350%"},{"$f":"IF($B12235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5008368%"}]
["SINAPI 101481","SINAPI","101481","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","53,87","56,22",null,"AS",{"$f":"IF($B12236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4860335%"},{"$f":"IF($B12236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5139186%"}]
["SINAPI 101482","SINAPI","101482","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","40,27","42,03",null,"AS",{"$f":"IF($B12237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4675972%"},{"$f":"IF($B12237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4991640%"}]
["SINAPI 101483","SINAPI","101483","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","41,79","43,62",null,"AS",{"$f":"IF($B12238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5108121%"},{"$f":"IF($B12238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5318903%"}]
["SINAPI 101484","SINAPI","101484","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","216,60","226,02",null,"AS",{"$f":"IF($B12239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4487155%"},{"$f":"IF($B12239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4746303%"}]
["SINAPI 101485","SINAPI","101485","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","166,27","173,49",null,"AS",{"$f":"IF($B12240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4583007%"},{"$f":"IF($B12240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4806970%"}]
["SINAPI 101486","SINAPI","101486","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","149,77","156,28",null,"AS",{"$f":"IF($B12241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4550437%"},{"$f":"IF($B12241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4849144%"}]
["SINAPI 101487","SINAPI","101487","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","109,67","114,43",null,"AS",{"$f":"IF($B12242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4662038%"},{"$f":"IF($B12242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4884453%"}]
["SINAPI 101488","SINAPI","101488","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","94,88","99,01",null,"AS",{"$f":"IF($B12243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4627811%"},{"$f":"IF($B12243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4937272%"}]
["SINAPI 101188","SINAPI","101188","RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","7,12","7,75",null,"CR",{"$f":"IF($B12244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,7988669%"},{"$f":"IF($B12244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,3381015%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101189"},"SINAPI","101189","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","79,37","83,10",null,"CR",{"$f":"IF($B12245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7979797%"},{"$f":"IF($B12245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9716696%"}]
["SINAPI 101190","SINAPI","101190","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","78,71","82,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0483829%"},{"$f":"IF($B12246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2361161%"}]
["SINAPI 101191","SINAPI","101191","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","79,04","82,77",null,"CR",{"$f":"IF($B12247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9226575%"},{"$f":"IF($B12247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1033648%"}]
["SINAPI 101192","SINAPI","101192","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","78,11","81,84",null,"CR",{"$f":"IF($B12248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2797023%"},{"$f":"IF($B12248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4802301%"}]
["SINAPI 101193","SINAPI","101193","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","71,89","75,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9057445%"},{"$f":"IF($B12249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2395653%"}]
["SINAPI 101194","SINAPI","101194","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","72,22","75,95",null,"CR",{"$f":"IF($B12250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7550312%"},{"$f":"IF($B12250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0817941%"}]
["SINAPI 101197","SINAPI","101197","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","140,02","146,97",null,"CR",{"$f":"IF($B12251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3094471%"},{"$f":"IF($B12251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5530117%"}]
["SINAPI 101198","SINAPI","101198","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","106,71","112,68",null,"CR",{"$f":"IF($B12252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3824495%"},{"$f":"IF($B12252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8108780%"}]
["SINAPI 101199","SINAPI","101199","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","107,53","113,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1122287%"},{"$f":"IF($B12253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5300864%"}]
["SINAPI 101200","SINAPI","101200","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","66,86","70,33",null,"CR",{"$f":"IF($B12254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7694610%"},{"$f":"IF($B12254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0802732%"}]
["SINAPI 101201","SINAPI","101201","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","81,38","85,88",null,"CR",{"$f":"IF($B12255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9366465%"},{"$f":"IF($B12255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3638270%"}]
["SINAPI 101202","SINAPI","101202","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","50,46","54,20",null,"CR",{"$f":"IF($B12256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6375719%"},{"$f":"IF($B12256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3323486%"}]
["SINAPI 101203","SINAPI","101203","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","49,64","53,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4087517%"},{"$f":"IF($B12257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1061118%"}]
["SINAPI 101204","SINAPI","101204","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","49,96","53,70",null,"CR",{"$f":"IF($B12258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1047886%"},{"$f":"IF($B12258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8013418%"}]
["SINAPI 101205","SINAPI","101205","PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","50,46","54,20",null,"CR",{"$f":"IF($B12259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6375719%"},{"$f":"IF($B12259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3323486%"}]
["SINAPI 102362","SINAPI","102362","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","177,71","184,50",null,"AS",{"$f":"IF($B12260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1705627%"},{"$f":"IF($B12260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9639756%"}]
["SINAPI 102363","SINAPI","102363","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","190,88","197,61",null,"AS",{"$f":"IF($B12261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3154362%"},{"$f":"IF($B12261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9594813%"}]
["SINAPI 102364","SINAPI","102364","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","215,08","221,81",null,"AS",{"$f":"IF($B12262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8027172%"},{"$f":"IF($B12262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2342537%"}]
["SINAPI 98509","SINAPI","98509","PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024","UN","18,31","18,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4074479%"},{"$f":"IF($B12263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3210412%"}]
["SINAPI 98510","SINAPI","98510","PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024","UN","54,05","57,70",null,"CR",{"$f":"IF($B12264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7909562%"},{"$f":"IF($B12264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4155528%"}]
["SINAPI 98511","SINAPI","98511","PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024","UN","79,82","83,99",null,"CR",{"$f":"IF($B12265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1201404%"},{"$f":"IF($B12265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4513822%"}]
["SINAPI 98516","SINAPI","98516","PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024","UN","275,97","294,26",null,"AS",{"$f":"IF($B12266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8851776%"},{"$f":"IF($B12266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5021598%"}]
["SINAPI 98519","SINAPI","98519","REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024","M2","4,53","5,01",null,"CR",{"$f":"IF($B12267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,3146068%"},{"$f":"IF($B12267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,3995944%"}]
["SINAPI 98520","SINAPI","98520","APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024","M2","5,79","5,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1169284%"},{"$f":"IF($B12268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5194585%"}]
["SINAPI 98521","SINAPI","98521","APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024","M2","0,41","0,45",null,"CR",{"$f":"IF($B12269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,5714286%"},{"$f":"IF($B12269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,7948718%"}]
["SINAPI 98522","SINAPI","98522","ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018","M","188,06","196,05",null,"CR",{"$f":"IF($B12270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8461374%"},{"$f":"IF($B12270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8290380%"}]
["SINAPI 98524","SINAPI","98524","LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024","M2","5,71","6,32",null,"C",{"$f":"IF($B12271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,6056339%"},{"$f":"IF($B12271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,7006370%"}]
["SINAPI 105521","SINAPI","105521","ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024","M2","3,97","4,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1020408%"},{"$f":"IF($B12272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3333333%"}]
["SINAPI 98503","SINAPI","98503","PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024","M2","24,31","24,89",null,"CR",{"$f":"IF($B12273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3052805%"},{"$f":"IF($B12273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2844480%"}]
["SINAPI 98504","SINAPI","98504","PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024","M2","16,97","17,45",null,"CR",{"$f":"IF($B12274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8001182%"},{"$f":"IF($B12274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0230149%"}]
["SINAPI 98505","SINAPI","98505","PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024","M2","31,45","32,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5589547%"},{"$f":"IF($B12275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7829457%"}]
["SINAPI 103946","SINAPI","103946","PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024","M2","21,98","22,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7317518%"},{"$f":"IF($B12276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5426529%"}]
["SINAPI 105000","SINAPI","105000","RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA","M","1.485,16","1.561,70",null,"AS",{"$f":"IF($B12277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5015490%"},{"$f":"IF($B12277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8097202%"}]
["SINAPI 105001","SINAPI","105001","RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA","M","1.516,83","1.594,13",null,"AS",{"$f":"IF($B12278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1431868%"},{"$f":"IF($B12278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4350076%"}]
["SINAPI 105002","SINAPI","105002","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","UN","755,09","801,00",null,"CR",{"$f":"IF($B12279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4062963%"},{"$f":"IF($B12279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9396740%"}]
["SINAPI 105003","SINAPI","105003","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","UN","1.297,90","1.392,77",null,"AS",{"$f":"IF($B12280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1785697%"},{"$f":"IF($B12280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8466579%"}]
["SINAPI 105004","SINAPI","105004","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","M2","128,68","136,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0450969%"},{"$f":"IF($B12281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5951734%"}]
["SINAPI 105005","SINAPI","105005","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","M2","229,18","246,20",null,"AS",{"$f":"IF($B12282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9402921%"},{"$f":"IF($B12282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6143207%"}]
["SINAPI 103185","SINAPI","103185","INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","6.185,26","6.203,57",null,"AS",{"$f":"IF($B12283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8689775%"},{"$f":"IF($B12283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1586166%"}]
["SINAPI 103186","SINAPI","103186","INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","6.499,82","6.507,33",null,"AS",{"$f":"IF($B12284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7283345%"},{"$f":"IF($B12284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8429033%"}]
["SINAPI 103187","SINAPI","103187","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","4.898,73","4.911,27",null,"AS",{"$f":"IF($B12285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6139074%"},{"$f":"IF($B12285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8651208%"}]
["SINAPI 103188","SINAPI","103188","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","5.259,65","5.269,28",null,"AS",{"$f":"IF($B12286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1557979%"},{"$f":"IF($B12286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3368202%"}]
["SINAPI 103189","SINAPI","103189","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.639,72","2.646,46",null,"AS",{"$f":"IF($B12287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6111923%"},{"$f":"IF($B12287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8621453%"}]
["SINAPI 103190","SINAPI","103190","INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","4.104,61","4.117,29",null,"AS",{"$f":"IF($B12288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9510246%"},{"$f":"IF($B12288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2532303%"}]
["SINAPI 103191","SINAPI","103191","INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.397,77","2.408,16",null,"AS",{"$f":"IF($B12289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7376692%"},{"$f":"IF($B12289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1585329%"}]
["SINAPI 103192","SINAPI","103192","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.551,41","2.561,80",null,"AS",{"$f":"IF($B12290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5728060%"},{"$f":"IF($B12290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9690988%"}]
["SINAPI 103193","SINAPI","103193","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","1.970,14","1.980,53",null,"AS",{"$f":"IF($B12291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3319289%"},{"$f":"IF($B12291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8405412%"}]
["SINAPI 103194","SINAPI","103194","INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.828,11","2.838,50",null,"AS",{"$f":"IF($B12292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3210749%"},{"$f":"IF($B12292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6796598%"}]
["SINAPI 103195","SINAPI","103195","INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.212,59","2.223,30",null,"AS",{"$f":"IF($B12293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0508750%"},{"$f":"IF($B12293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5170499%"}]
["SINAPI 103205","SINAPI","103205","INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","4.127,82","4.144,47",null,"AS",{"$f":"IF($B12294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5421614%"},{"$f":"IF($B12294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9325392%"}]
["SINAPI 103206","SINAPI","103206","INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.420,97","2.435,34",null,"AS",{"$f":"IF($B12295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7385416%"},{"$f":"IF($B12295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3050273%"}]
["SINAPI 103207","SINAPI","103207","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.574,61","2.588,98",null,"AS",{"$f":"IF($B12296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5154231%"},{"$f":"IF($B12296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0495229%"}]
["SINAPI 103208","SINAPI","103208","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","1.993,34","2.007,71",null,"AS",{"$f":"IF($B12297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5406652%"},{"$f":"IF($B12297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2220998%"}]
["SINAPI 103209","SINAPI","103209","INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.851,31","2.865,68",null,"AS",{"$f":"IF($B12298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1742468%"},{"$f":"IF($B12298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6584770%"}]
["SINAPI 103210","SINAPI","103210","INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.347,91","2.373,99",null,"AS",{"$f":"IF($B12299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0053330%"},{"$f":"IF($B12299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0270630%"}]
["SINAPI 103304","SINAPI","103304","INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN","1.258,48","1.264,25",null,"AS",{"$f":"IF($B12300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8869764%"},{"$f":"IF($B12300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3286925%"}]
["SINAPI 103307","SINAPI","103307","INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN","1.360,25","1.373,03",null,"AS",{"$f":"IF($B12301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9368520%"},{"$f":"IF($B12301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8152680%"}]
["SINAPI 103310","SINAPI","103310","INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN","1.295,79","1.301,34",null,"AS",{"$f":"IF($B12302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7020769%"},{"$f":"IF($B12302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1170747%"}]
["SINAPI 103314","SINAPI","103314","INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","M2","312,05","316,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0250160%"},{"$f":"IF($B12303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3164817%"}]
["SINAPI 103315","SINAPI","103315","INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021","M2","301,44","304,77",null,"CR",{"$f":"IF($B12304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9629285%"},{"$f":"IF($B12304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9799107%"}]
["SINAPI 103769","SINAPI","103769","PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN","3.737,15","3.806,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6917493%"},{"$f":"IF($B12305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3021170%"}]
["SINAPI 98525","SINAPI","98525","LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024","M2","0,77","0,81",null,"CR",{"$f":"IF($B12306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4117647%"},{"$f":"IF($B12306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3333333%"}]
["SINAPI 98526","SINAPI","98526","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024","UN","150,37","161,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0639148%"},{"$f":"IF($B12307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7464537%"}]
["SINAPI 98527","SINAPI","98527","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN","249,55","268,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0491541%"},{"$f":"IF($B12308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7256651%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98528"},"SINAPI","98528","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024","UN","328,91","353,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0479089%"},{"$f":"IF($B12309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7246378%"}]
["SINAPI 98529","SINAPI","98529","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024","UN","90,29","99,95",null,"CR",{"$f":"IF($B12310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,5828439%"},{"$f":"IF($B12310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,7148579%"}]
["SINAPI 98530","SINAPI","98530","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN","177,24","196,18",null,"CR",{"$f":"IF($B12311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,5640592%"},{"$f":"IF($B12311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,6965124%"}]
["SINAPI 98531","SINAPI","98531","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024","UN","441,45","475,52",null,"AS",{"$f":"IF($B12312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7331733%"},{"$f":"IF($B12312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4067998%"}]
["SINAPI 98532","SINAPI","98532","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024","UN","35,38","37,63",null,"AS",{"$f":"IF($B12313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1762866%"},{"$f":"IF($B12313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7733833%"}]
["SINAPI 98533","SINAPI","98533","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024","UN","134,91","144,66",null,"AS",{"$f":"IF($B12314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6833198%"},{"$f":"IF($B12314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3457944%"}]
["SINAPI 98534","SINAPI","98534","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN","372,82","399,45",null,"AS",{"$f":"IF($B12315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1180892%"},{"$f":"IF($B12315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7814654%"}]
["SINAPI 98535","SINAPI","98535","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024","UN","784,84","843,95",null,"AS",{"$f":"IF($B12316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5650945%"},{"$f":"IF($B12316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2385333%"}]
["SINAPI 88238","SINAPI","88238","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,67","30,65",null,"CR",{"$f":"IF($B12317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,8352006%"},{"$f":"IF($B12317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,9624797%"}]
["SINAPI 88239","SINAPI","88239","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,60","30,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,2608696%"},{"$f":"IF($B12318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,3631906%"}]
["SINAPI 88240","SINAPI","88240","AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,48","29,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,8836859%"},{"$f":"IF($B12319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,8289206%"}]
["SINAPI 88241","SINAPI","88241","AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,00","31,03",null,"CR",{"$f":"IF($B12320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,2142858%"},{"$f":"IF($B12320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,3180793%"}]
["SINAPI 88242","SINAPI","88242","AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,74","30,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,9163663%"},{"$f":"IF($B12321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,0380736%"}]
["SINAPI 88243","SINAPI","88243","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,88","30,91",null,"CR",{"$f":"IF($B12322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,5078910%"},{"$f":"IF($B12322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,5949531%"}]
["SINAPI 88245","SINAPI","88245","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,37","37,26",null,"CR",{"$f":"IF($B12323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3293378%"},{"$f":"IF($B12323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1137950%"}]
["SINAPI 88246","SINAPI","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,48","36,40",null,"CR",{"$f":"IF($B12324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2623153%"},{"$f":"IF($B12324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,8186814%"}]
["SINAPI 88247","SINAPI","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,21","31,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,4863524%"},{"$f":"IF($B12325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,5792839%"}]
["SINAPI 88248","SINAPI","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,12","30,12",null,"CR",{"$f":"IF($B12326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,7271387%"},{"$f":"IF($B12326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7423639%"}]
["SINAPI 88249","SINAPI","88249","AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,53","35,03",null,"CR",{"$f":"IF($B12327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,6957092%"},{"$f":"IF($B12327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,6340280%"}]
["SINAPI 88250","SINAPI","88250","AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,48","29,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,8836859%"},{"$f":"IF($B12328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,8289206%"}]
["SINAPI 88251","SINAPI","88251","AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,67","30,65",null,"CR",{"$f":"IF($B12329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,8352006%"},{"$f":"IF($B12329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,9624797%"}]
["SINAPI 88252","SINAPI","88252","AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,62","29,45",null,"CR",{"$f":"IF($B12330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,0172803%"},{"$f":"IF($B12330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,1867573%"}]
["SINAPI 88253","SINAPI","88253","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","12,44","14,08",null,"CR",{"$f":"IF($B12331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,6366560%"},{"$f":"IF($B12331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,6590910%"}]
["SINAPI 88255","SINAPI","88255","AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,35","39,47",null,"CR",{"$f":"IF($B12332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,7991267%"},{"$f":"IF($B12332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,6034964%"}]
["SINAPI 88256","SINAPI","88256","AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","36,21","40,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4211544%"},{"$f":"IF($B12333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,0463740%"}]
["SINAPI 88257","SINAPI","88257","BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,70","38,99",null,"CR",{"$f":"IF($B12334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,7809799%"},{"$f":"IF($B12334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,2256989%"}]
["SINAPI 88260","SINAPI","88260","CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,12","36,97",null,"CR",{"$f":"IF($B12335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,1280194%"},{"$f":"IF($B12335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9264269%"}]
["SINAPI 88261","SINAPI","88261","CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","36,30","40,67",null,"CR",{"$f":"IF($B12336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,8677686%"},{"$f":"IF($B12336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,4607820%"}]
["SINAPI 88262","SINAPI","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,26","38,31",null,"C",{"$f":"IF($B12337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4308232%"},{"$f":"IF($B12337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,1339076%"}]
["SINAPI 88263","SINAPI","88263","CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,85","34,53",null,"CR",{"$f":"IF($B12338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0081038%"},{"$f":"IF($B12338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,6715900%"}]
["SINAPI 88264","SINAPI","88264","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,50","37,41",null,"C",{"$f":"IF($B12339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,4626866%"},{"$f":"IF($B12339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2363005%"}]
["SINAPI 88266","SINAPI","88266","ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","36,98","41,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9599784%"},{"$f":"IF($B12340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,5472973%"}]
["SINAPI 88267","SINAPI","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,52","36,38",null,"C",{"$f":"IF($B12341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,7539976%"},{"$f":"IF($B12341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,4326554%"}]
["SINAPI 88269","SINAPI","88269","GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,43","37,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3772062%"},{"$f":"IF($B12342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1521973%"}]
["SINAPI 88270","SINAPI","88270","IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,45","38,51",null,"CR",{"$f":"IF($B12343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1654572%"},{"$f":"IF($B12343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,8891198%"}]
["SINAPI 88272","SINAPI","88272","MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","38,78","43,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5745230%"},{"$f":"IF($B12344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2601477%"}]
["SINAPI 88273","SINAPI","88273","MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,80","34,30",null,"CR",{"$f":"IF($B12345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,5584416%"},{"$f":"IF($B12345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4606414%"}]
["SINAPI 88274","SINAPI","88274","MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,49","31,60",null,"CR",{"$f":"IF($B12346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,7609688%"},{"$f":"IF($B12346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8354431%"}]
["SINAPI 88275","SINAPI","88275","MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","39,26","44,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,3616913%"},{"$f":"IF($B12347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,5841428%"}]
["SINAPI 88277","SINAPI","88277","MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","43,97","49,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,4653173%"},{"$f":"IF($B12348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,4962800%"}]
["SINAPI 88278","SINAPI","88278","MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","36,54","41,12",null,"CR",{"$f":"IF($B12349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,8998358%"},{"$f":"IF($B12349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,2500000%"}]
["SINAPI 88279","SINAPI","88279","MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","44,10","49,70",null,"CR",{"$f":"IF($B12350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,8412699%"},{"$f":"IF($B12350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,1126761%"}]
["SINAPI 88281","SINAPI","88281","MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","48,30","54,75",null,"CR",{"$f":"IF($B12351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,0372671%"},{"$f":"IF($B12351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,9178083%"}]
["SINAPI 88282","SINAPI","88282","MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","46,77","52,98",null,"C",{"$f":"IF($B12352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,5150738%"},{"$f":"IF($B12352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,4473387%"}]
["SINAPI 88283","SINAPI","88283","MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","56,30","64,01",null,"CR",{"$f":"IF($B12353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,3055063%"},{"$f":"IF($B12353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,9550071%"}]
["SINAPI 88284","SINAPI","88284","MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","39,54","44,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,5007588%"},{"$f":"IF($B12354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,7091277%"}]
["SINAPI 88286","SINAPI","88286","MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","51,07","57,95",null,"CR",{"$f":"IF($B12355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,9030743%"},{"$f":"IF($B12355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,6954271%"}]
["SINAPI 88288","SINAPI","88288","NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","20,86","23,83",null,"CR",{"$f":"IF($B12356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,6452541%"},{"$f":"IF($B12356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,9357953%"}]
["SINAPI 88291","SINAPI","88291","OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,46","37,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9575613%"},{"$f":"IF($B12357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,4619073%"}]
["SINAPI 88292","SINAPI","88292","OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,41","38,65",null,"CR",{"$f":"IF($B12358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,5937228%"},{"$f":"IF($B12358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,0517465%"}]
["SINAPI 88293","SINAPI","88293","OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,46","37,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9575613%"},{"$f":"IF($B12359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,4619073%"}]
["SINAPI 88294","SINAPI","88294","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","37,31","42,01",null,"C",{"$f":"IF($B12360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,3352989%"},{"$f":"IF($B12360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,6472269%"}]
["SINAPI 88295","SINAPI","88295","OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,60","33,07",null,"CR",{"$f":"IF($B12361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,9527028%"},{"$f":"IF($B12361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6858180%"}]
["SINAPI 88296","SINAPI","88296","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","39,44","44,48",null,"CR",{"$f":"IF($B12362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,4513185%"},{"$f":"IF($B12362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,6663670%"}]
["SINAPI 88297","SINAPI","88297","OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","37,13","41,80",null,"CR",{"$f":"IF($B12363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,2351199%"},{"$f":"IF($B12363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,5550240%"}]
["SINAPI 88298","SINAPI","88298","OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,41","38,65",null,"CR",{"$f":"IF($B12364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,5937228%"},{"$f":"IF($B12364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,0517465%"}]
["SINAPI 88299","SINAPI","88299","OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","37,81","42,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,6085692%"},{"$f":"IF($B12365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,8971590%"}]
["SINAPI 88300","SINAPI","88300","OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","37,81","42,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,6085692%"},{"$f":"IF($B12366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,8971590%"}]
["SINAPI 88301","SINAPI","88301","OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,46","37,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9575613%"},{"$f":"IF($B12367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,4619073%"}]
["SINAPI 88302","SINAPI","88302","OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,46","37,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9575613%"},{"$f":"IF($B12368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,4619073%"}]
["SINAPI 88303","SINAPI","88303","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,98","39,31",null,"CR",{"$f":"IF($B12369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,9588337%"},{"$f":"IF($B12369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,3866701%"}]
["SINAPI 88304","SINAPI","88304","OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","37,81","42,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,6085692%"},{"$f":"IF($B12370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,8971590%"}]
["SINAPI 88306","SINAPI","88306","OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,74","34,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,9186728%"},{"$f":"IF($B12371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,5806921%"}]
["SINAPI 88307","SINAPI","88307","OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","36,14","40,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,6662978%"},{"$f":"IF($B12372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,0378751%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88308"},"SINAPI","88308","PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","36,21","40,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4211544%"},{"$f":"IF($B12373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,0463740%"}]
["SINAPI 88309","SINAPI","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,36","38,40",null,"C",{"$f":"IF($B12374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0977882%"},{"$f":"IF($B12374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,8229167%"}]
["SINAPI 88310","SINAPI","88310","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,54","38,35",null,"C",{"$f":"IF($B12375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,4846555%"},{"$f":"IF($B12375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5162973%"}]
["SINAPI 88311","SINAPI","88311","PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,65","36,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,7182236%"},{"$f":"IF($B12376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,8517700%"}]
["SINAPI 88312","SINAPI","88312","PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,54","38,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,4846555%"},{"$f":"IF($B12377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5162973%"}]
["SINAPI 88313","SINAPI","88313","POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,21","32,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6049299%"},{"$f":"IF($B12378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3641938%"}]
["SINAPI 88314","SINAPI","88314","RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,76","35,58",null,"CR",{"$f":"IF($B12379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7241814%"},{"$f":"IF($B12379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,3305228%"}]
["SINAPI 88315","SINAPI","88315","SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,09","38,08",null,"CR",{"$f":"IF($B12380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,8926372%"},{"$f":"IF($B12380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6281513%"}]
["SINAPI 88316","SINAPI","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,82","29,67",null,"C",{"$f":"IF($B12381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,2632364%"},{"$f":"IF($B12381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,4078194%"}]
["SINAPI 88317","SINAPI","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","38,16","42,64",null,"C",{"$f":"IF($B12382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1614256%"},{"$f":"IF($B12382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,8761727%"}]
["SINAPI 88318","SINAPI","88318","SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","63,65","72,18",null,"CR",{"$f":"IF($B12383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,5090338%"},{"$f":"IF($B12383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,3397063%"}]
["SINAPI 88321","SINAPI","88321","TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","42,16","48,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,7106262%"},{"$f":"IF($B12384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,4020619%"}]
["SINAPI 88322","SINAPI","88322","TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,26","32,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,0382166%"},{"$f":"IF($B12385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,0534116%"}]
["SINAPI 88323","SINAPI","88323","TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,95","37,94",null,"CR",{"$f":"IF($B12386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1973491%"},{"$f":"IF($B12386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9109120%"}]
["SINAPI 88324","SINAPI","88324","TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","37,13","41,80",null,"CR",{"$f":"IF($B12387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,2351199%"},{"$f":"IF($B12387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,5550240%"}]
["SINAPI 88325","SINAPI","88325","VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,75","34,22",null,"CR",{"$f":"IF($B12388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,0569106%"},{"$f":"IF($B12388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,9918177%"}]
["SINAPI 88377","SINAPI","88377","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,84","33,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1621984%"},{"$f":"IF($B12389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,8954151%"}]
["SINAPI 88441","SINAPI","88441","JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,87","30,88",null,"CR",{"$f":"IF($B12390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,0660209%"},{"$f":"IF($B12390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,1787565%"}]
["SINAPI 90766","SINAPI","90766","ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,95","35,51",null,"C",{"$f":"IF($B12391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,7948304%"},{"$f":"IF($B12391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,7200789%"}]
["SINAPI 90767","SINAPI","90767","APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,99","36,72",null,"CR",{"$f":"IF($B12392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,0290716%"},{"$f":"IF($B12392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,9270153%"}]
["SINAPI 90768","SINAPI","90768","ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","109,10","126,07",null,"CR",{"$f":"IF($B12393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,0476627%"},{"$f":"IF($B12393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,3104625%"}]
["SINAPI 90769","SINAPI","90769","ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","117,89","136,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,1932310%"},{"$f":"IF($B12394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,4369267%"}]
["SINAPI 90770","SINAPI","90770","ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","118,81","137,33",null,"CR",{"$f":"IF($B12395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,2072217%"},{"$f":"IF($B12395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,4489915%"}]
["SINAPI 90772","SINAPI","90772","AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,58","26,97",null,"CR",{"$f":"IF($B12396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,5428330%"},{"$f":"IF($B12396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,7315536%"}]
["SINAPI 90775","SINAPI","90775","DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,35","26,71",null,"CR",{"$f":"IF($B12397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,7494647%"},{"$f":"IF($B12397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,9131412%"}]
["SINAPI 90776","SINAPI","90776","ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","43,96","50,50",null,"C",{"$f":"IF($B12398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,7898090%"},{"$f":"IF($B12398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,5940595%"}]
["SINAPI 90777","SINAPI","90777","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","116,22","134,33",null,"C",{"$f":"IF($B12399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,1672690%"},{"$f":"IF($B12399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,4143528%"}]
["SINAPI 90778","SINAPI","90778","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","129,13","149,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,3504995%"},{"$f":"IF($B12400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,5731512%"}]
["SINAPI 90779","SINAPI","90779","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","143,82","166,31",null,"CR",{"$f":"IF($B12401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,5189821%"},{"$f":"IF($B12401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,7192593%"}]
["SINAPI 90780","SINAPI","90780","MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","59,37","68,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,4017181%"},{"$f":"IF($B12402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"96,0058523%"}]
["SINAPI 90781","SINAPI","90781","TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,04","28,68",null,"C",{"$f":"IF($B12403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,3738020%"},{"$f":"IF($B12403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,4686193%"}]
["SINAPI 93558","SINAPI","93558","MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","8.286,06","9.374,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,4942132%"},{"$f":"IF($B12404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,5270122%"}]
["SINAPI 93561","SINAPI","93561","DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.114,02","4.704,69",null,"CR",{"$f":"IF($B12405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,1531836%"},{"$f":"IF($B12405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,3894434%"}]
["SINAPI 93563","SINAPI","93563","ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.444,05","6.244,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,3160148%"},{"$f":"IF($B12406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,3009098%"}]
["SINAPI 93564","SINAPI","93564","APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.603,90","6.429,74",null,"CR",{"$f":"IF($B12407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,5351988%"},{"$f":"IF($B12407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,4939827%"}]
["SINAPI 93565","SINAPI","93565","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","20.307,30","23.477,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,0208595%"},{"$f":"IF($B12408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,2880947%"}]
["SINAPI 93566","SINAPI","93566","AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.156,67","4.752,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,9361749%"},{"$f":"IF($B12409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,1970068%"}]
["SINAPI 93567","SINAPI","93567","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","22.558,81","26.087,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,2183901%"},{"$f":"IF($B12410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,4593736%"}]
["SINAPI 93568","SINAPI","93568","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","25.124,39","29.061,60",null,"CR",{"$f":"IF($B12411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,4003194%"},{"$f":"IF($B12411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,6170411%"}]
["SINAPI 93569","SINAPI","93569","ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","19.098,41","22.075,94",null,"CR",{"$f":"IF($B12412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,8955840%"},{"$f":"IF($B12412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,1794207%"}]
["SINAPI 93570","SINAPI","93570","ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","20.635,82","23.858,20",null,"CR",{"$f":"IF($B12413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,0523672%"},{"$f":"IF($B12413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,3154220%"}]
["SINAPI 93571","SINAPI","93571","ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","20.796,49","24.044,45",null,"CR",{"$f":"IF($B12414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,0674143%"},{"$f":"IF($B12414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,3284709%"}]
["SINAPI 93572","SINAPI","93572","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","7.695,06","8.838,65",null,"CR",{"$f":"IF($B12415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,3167513%"},{"$f":"IF($B12415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,1814644%"}]
["SINAPI 94295","SINAPI","94295","MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","10.380,55","11.951,82",null,"CR",{"$f":"IF($B12416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,0457346%"},{"$f":"IF($B12416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,6970571%"}]
["SINAPI 94296","SINAPI","94296","TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.406,78","5.044,07",null,"CR",{"$f":"IF($B12417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,8073469%"},{"$f":"IF($B12417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,9687872%"}]
["SINAPI 95308","SINAPI","95308","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,24","0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95309","SINAPI","95309","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,31","0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95310","SINAPI","95310","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,24","0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95311","SINAPI","95311","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25","0,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95312","SINAPI","95312","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,31","0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95313","SINAPI","95313","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25","0,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95314","SINAPI","95314","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,32","0,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95315","SINAPI","95315","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,41","0,47",null,"CR",{"$f":"IF($B12425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95316","SINAPI","95316","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,79","0,92",null,"CR",{"$f":"IF($B12426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95317","SINAPI","95317","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,38","0,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95318","SINAPI","95318","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,26","0,31",null,"CR",{"$f":"IF($B12428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95319","SINAPI","95319","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,24","0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95320","SINAPI","95320","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,24","0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95321","SINAPI","95321","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95322","SINAPI","95322","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,09","0,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95323","SINAPI","95323","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30","0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95324","SINAPI","95324","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,45","0,52",null,"CR",{"$f":"IF($B12434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95325","SINAPI","95325","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,54","0,63",null,"CR",{"$f":"IF($B12435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95328","SINAPI","95328","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,31","0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95329"},"SINAPI","95329","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,46","0,53",null,"CR",{"$f":"IF($B12437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95330","SINAPI","95330","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,33","0,38",null,"C",{"$f":"IF($B12438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95331","SINAPI","95331","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30","0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95332","SINAPI","95332","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,01","1,17",null,"C",{"$f":"IF($B12440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95334","SINAPI","95334","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,96","1,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95335","SINAPI","95335","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,49","0,57",null,"C",{"$f":"IF($B12442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95337","SINAPI","95337","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,32","0,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95338","SINAPI","95338","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,60","0,70",null,"CR",{"$f":"IF($B12444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95339","SINAPI","95339","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,58","0,67",null,"CR",{"$f":"IF($B12445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95340","SINAPI","95340","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,36","0,42",null,"CR",{"$f":"IF($B12446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95341","SINAPI","95341","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,32","0,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95342","SINAPI","95342","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,29","0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B12448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95343","SINAPI","95343","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,60","0,70",null,"CR",{"$f":"IF($B12449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95344","SINAPI","95344","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,37","0,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95345","SINAPI","95345","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,20","1,40",null,"CR",{"$f":"IF($B12451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95346","SINAPI","95346","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95347","SINAPI","95347","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,22","0,26",null,"C",{"$f":"IF($B12453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95348","SINAPI","95348","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28","0,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95349","SINAPI","95349","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,18","0,21",null,"CR",{"$f":"IF($B12455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95351","SINAPI","95351","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,80","0,92",null,"CR",{"$f":"IF($B12456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95352","SINAPI","95352","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,17","0,20",null,"CR",{"$f":"IF($B12457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95354","SINAPI","95354","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,24","0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95355","SINAPI","95355","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25","0,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95356","SINAPI","95356","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,24","0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95357","SINAPI","95357","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,38","0,44",null,"C",{"$f":"IF($B12461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95358","SINAPI","95358","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,40","0,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95359","SINAPI","95359","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,58","0,68",null,"CR",{"$f":"IF($B12463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95360","SINAPI","95360","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,38","0,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95361","SINAPI","95361","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25","0,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95362","SINAPI","95362","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28","0,33",null,"CR",{"$f":"IF($B12466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95363","SINAPI","95363","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28","0,33",null,"CR",{"$f":"IF($B12467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95364","SINAPI","95364","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,24","0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95365","SINAPI","95365","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,24","0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95366","SINAPI","95366","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25","0,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95367","SINAPI","95367","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28","0,33",null,"CR",{"$f":"IF($B12471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95368","SINAPI","95368","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30","0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B12472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95369","SINAPI","95369","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,26","0,31",null,"CR",{"$f":"IF($B12473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95370","SINAPI","95370","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,45","0,52",null,"CR",{"$f":"IF($B12474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95371","SINAPI","95371","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,60","0,70",null,"C",{"$f":"IF($B12475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95372","SINAPI","95372","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,40","0,46",null,"C",{"$f":"IF($B12476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95373","SINAPI","95373","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,36","0,42",null,"CR",{"$f":"IF($B12477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95374","SINAPI","95374","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,40","0,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95375","SINAPI","95375","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,51","0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95376","SINAPI","95376","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,14","0,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95377","SINAPI","95377","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,33","0,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95378","SINAPI","95378","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,43","0,49",null,"C",{"$f":"IF($B12482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95379","SINAPI","95379","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,37","0,42",null,"C",{"$f":"IF($B12483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95380","SINAPI","95380","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS  X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,70","0,81",null,"CR",{"$f":"IF($B12484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95383","SINAPI","95383","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,37","0,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95384","SINAPI","95384","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,34","0,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95385","SINAPI","95385","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,33","0,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95386","SINAPI","95386","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,38","0,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95387","SINAPI","95387","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,36","0,42",null,"CR",{"$f":"IF($B12489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95389","SINAPI","95389","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,20","0,24",null,"CR",{"$f":"IF($B12490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95390","SINAPI","95390","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,11","0,12",null,"CR",{"$f":"IF($B12491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95392","SINAPI","95392","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,16","0,19",null,"C",{"$f":"IF($B12492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95393","SINAPI","95393","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,70","0,82",null,"CR",{"$f":"IF($B12493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95394","SINAPI","95394","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,01","1,17",null,"CR",{"$f":"IF($B12494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95395","SINAPI","95395","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,09","1,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95396","SINAPI","95396","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,10","1,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95398","SINAPI","95398","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,12","0,14",null,"CR",{"$f":"IF($B12497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95400","SINAPI","95400","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,12","0,14",null,"CR",{"$f":"IF($B12498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95401","SINAPI","95401","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,98","1,13",null,"C",{"$f":"IF($B12499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95402","SINAPI","95402","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,90","2,20",null,"C",{"$f":"IF($B12500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95403"},"SINAPI","95403","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","2,12","2,45",null,"CR",{"$f":"IF($B12501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95404","SINAPI","95404","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","2,36","2,74",null,"CR",{"$f":"IF($B12502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95405","SINAPI","95405","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,35","1,56",null,"CR",{"$f":"IF($B12503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95406","SINAPI","95406","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,21","0,25",null,"C",{"$f":"IF($B12504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95408","SINAPI","95408","CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","29,80","34,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95411","SINAPI","95411","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","16,17","18,75",null,"CR",{"$f":"IF($B12506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95413","SINAPI","95413","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","21,91","25,40",null,"CR",{"$f":"IF($B12507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95414","SINAPI","95414","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","92,99","107,80",null,"CR",{"$f":"IF($B12508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95415","SINAPI","95415","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","249,82","289,60",null,"CR",{"$f":"IF($B12509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95416","SINAPI","95416","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","16,30","18,89",null,"CR",{"$f":"IF($B12510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95417","SINAPI","95417","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","278,07","322,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95418","SINAPI","95418","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","310,27","359,69",null,"CR",{"$f":"IF($B12512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95419","SINAPI","95419","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","132,91","154,08",null,"CR",{"$f":"IF($B12513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95420","SINAPI","95420","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","143,84","166,75",null,"CR",{"$f":"IF($B12514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95421","SINAPI","95421","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","144,98","168,07",null,"CR",{"$f":"IF($B12515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95422","SINAPI","95422","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","128,76","149,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95423","SINAPI","95423","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","176,92","205,10",null,"CR",{"$f":"IF($B12517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95424","SINAPI","95424","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","28,44","32,97",null,"CR",{"$f":"IF($B12518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100288","SINAPI","100288","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,11","0,13",null,"CR",{"$f":"IF($B12519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100289","SINAPI","100289","VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,59","31,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2899616%"},{"$f":"IF($B12520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3290262%"}]
["SINAPI 100291","SINAPI","100291","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,31","0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100293","SINAPI","100293","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,29","0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B12522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100295","SINAPI","100295","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,79","0,91",null,"CR",{"$f":"IF($B12523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100298","SINAPI","100298","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,65","0,76",null,"CR",{"$f":"IF($B12524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100299","SINAPI","100299","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,80","0,93",null,"CR",{"$f":"IF($B12525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100301","SINAPI","100301","AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,38","32,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,1252553%"},{"$f":"IF($B12526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,4389868%"}]
["SINAPI 100303","SINAPI","100303","AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,78","29,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,7662435%"},{"$f":"IF($B12527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,9527347%"}]
["SINAPI 100307","SINAPI","100307","MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,93","35,58",null,"CR",{"$f":"IF($B12528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,1578453%"},{"$f":"IF($B12528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0140529%"}]
["SINAPI 100308","SINAPI","100308","MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,25","33,65",null,"CR",{"$f":"IF($B12529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,6115703%"},{"$f":"IF($B12529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,5809807%"}]
["SINAPI 100309","SINAPI","100309","TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","41,89","48,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,6765338%"},{"$f":"IF($B12530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,3724840%"}]
["SINAPI 100315","SINAPI","100315","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","105,49","122,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100321","SINAPI","100321","TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","7.334,24","8.435,64",null,"CR",{"$f":"IF($B12532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,2963416%"},{"$f":"IF($B12532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,0410402%"}]
["SINAPI 100533","SINAPI","100533","TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","20,43","23,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,4273128%"},{"$f":"IF($B12533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,7375644%"}]
["SINAPI 100534","SINAPI","100534","TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.606,30","4.114,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,4002995%"},{"$f":"IF($B12534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,8318434%"}]
["SINAPI 100535","SINAPI","100535","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,37","0,42",null,"CR",{"$f":"IF($B12535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100536","SINAPI","100536","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","48,62","56,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101286","SINAPI","101286","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","32,30","37,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101287","SINAPI","101287","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","104,45","121,09",null,"CR",{"$f":"IF($B12538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101288","SINAPI","101288","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","32,30","37,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101289","SINAPI","101289","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","32,83","38,06",null,"CR",{"$f":"IF($B12540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101290","SINAPI","101290","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","41,30","47,88",null,"CR",{"$f":"IF($B12541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101291","SINAPI","101291","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","32,30","37,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101292","SINAPI","101292","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","32,83","38,06",null,"CR",{"$f":"IF($B12543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101293","SINAPI","101293","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","42,08","48,78",null,"CR",{"$f":"IF($B12544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101294","SINAPI","101294","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","54,25","62,89",null,"CR",{"$f":"IF($B12545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101295","SINAPI","101295","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","39,18","45,42",null,"CR",{"$f":"IF($B12546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101296","SINAPI","101296","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","50,34","58,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101297","SINAPI","101297","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","35,19","40,80",null,"CR",{"$f":"IF($B12548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101298","SINAPI","101298","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","32,30","37,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101299","SINAPI","101299","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","41,30","47,88",null,"CR",{"$f":"IF($B12550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101300","SINAPI","101300","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","30,66","35,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101301","SINAPI","101301","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","12,80","14,84",null,"CR",{"$f":"IF($B12552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101302","SINAPI","101302","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","40,06","46,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101303","SINAPI","101303","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","103,71","120,22",null,"CR",{"$f":"IF($B12554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101304","SINAPI","101304","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","59,84","69,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101305","SINAPI","101305","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","71,80","83,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101307","SINAPI","101307","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","41,68","48,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101308","SINAPI","101308","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","49,60","57,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101309","SINAPI","101309","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","41,30","47,88",null,"CR",{"$f":"IF($B12559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101310","SINAPI","101310","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","60,33","69,94",null,"CR",{"$f":"IF($B12560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101311","SINAPI","101311","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","43,84","50,82",null,"CR",{"$f":"IF($B12561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101312","SINAPI","101312","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","39,79","46,13",null,"CR",{"$f":"IF($B12562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101313","SINAPI","101313","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","132,90","154,07",null,"CR",{"$f":"IF($B12563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101315","SINAPI","101315","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","126,49","146,63",null,"CR",{"$f":"IF($B12564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101316"},"SINAPI","101316","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","64,65","74,95",null,"CR",{"$f":"IF($B12565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101320","SINAPI","101320","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","42,68","49,48",null,"CR",{"$f":"IF($B12566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101322","SINAPI","101322","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","42,18","48,90",null,"CR",{"$f":"IF($B12567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101323","SINAPI","101323","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","79,87","92,60",null,"CR",{"$f":"IF($B12568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101324","SINAPI","101324","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","30,97","35,91",null,"CR",{"$f":"IF($B12569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101325","SINAPI","101325","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","79,42","92,07",null,"CR",{"$f":"IF($B12570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101326","SINAPI","101326","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","14,48","16,79",null,"CR",{"$f":"IF($B12571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101328","SINAPI","101328","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","37,07","42,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101329","SINAPI","101329","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","76,95","89,20",null,"CR",{"$f":"IF($B12573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101330","SINAPI","101330","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","48,27","55,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101331","SINAPI","101331","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","42,95","49,79",null,"CR",{"$f":"IF($B12575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101332","SINAPI","101332","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","24,28","28,15",null,"CR",{"$f":"IF($B12576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101333","SINAPI","101333","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","39,22","45,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101334","SINAPI","101334","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","86,51","100,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101336","SINAPI","101336","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","105,17","121,92",null,"CR",{"$f":"IF($B12579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101337","SINAPI","101337","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","23,27","26,97",null,"CR",{"$f":"IF($B12580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101338","SINAPI","101338","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","35,35","40,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101339","SINAPI","101339","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","32,01","37,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101340","SINAPI","101340","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","27,53","31,92",null,"CR",{"$f":"IF($B12583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101341","SINAPI","101341","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","33,19","38,47",null,"CR",{"$f":"IF($B12584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101342","SINAPI","101342","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","32,01","37,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101343","SINAPI","101343","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","50,89","59,00",null,"CR",{"$f":"IF($B12586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101344","SINAPI","101344","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","53,10","61,56",null,"CR",{"$f":"IF($B12587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101345","SINAPI","101345","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","76,98","89,24",null,"CR",{"$f":"IF($B12588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101346","SINAPI","101346","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","39,60","45,91",null,"CR",{"$f":"IF($B12589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101347","SINAPI","101347","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","50,59","58,64",null,"CR",{"$f":"IF($B12590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101348","SINAPI","101348","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","33,19","38,47",null,"CR",{"$f":"IF($B12591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101349","SINAPI","101349","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","37,42","43,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101350","SINAPI","101350","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","37,42","43,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101351","SINAPI","101351","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","32,01","37,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101352","SINAPI","101352","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","32,01","37,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101353","SINAPI","101353","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","33,90","39,30",null,"CR",{"$f":"IF($B12596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101355","SINAPI","101355","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","37,42","43,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101356","SINAPI","101356","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","59,84","69,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101357","SINAPI","101357","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","79,53","92,20",null,"CR",{"$f":"IF($B12599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101358","SINAPI","101358","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","52,55","60,92",null,"CR",{"$f":"IF($B12600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101359","SINAPI","101359","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","48,47","56,18",null,"CR",{"$f":"IF($B12601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101360","SINAPI","101360","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","52,55","60,92",null,"CR",{"$f":"IF($B12602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101361","SINAPI","101361","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","67,21","77,92",null,"CR",{"$f":"IF($B12603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101363","SINAPI","101363","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","43,29","50,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101364","SINAPI","101364","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","56,33","65,30",null,"CR",{"$f":"IF($B12605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101365","SINAPI","101365","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","48,64","56,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101366","SINAPI","101366","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","92,46","107,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101368","SINAPI","101368","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","49,65","57,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101369","SINAPI","101369","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","44,73","51,85",null,"CR",{"$f":"IF($B12609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101370","SINAPI","101370","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","43,32","50,22",null,"CR",{"$f":"IF($B12610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101371","SINAPI","101371","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","47,88","55,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101372","SINAPI","101372","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","15,12","17,53",null,"CR",{"$f":"IF($B12612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101374","SINAPI","101374","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.958,43","5.481,15",null,"CR",{"$f":"IF($B12613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,1965582%"},{"$f":"IF($B12613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,4202859%"}]
["SINAPI 101375","SINAPI","101375","AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.028,16","5.562,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,7134698%"},{"$f":"IF($B12614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,9103622%"}]
["SINAPI 101376","SINAPI","101376","AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.732,85","5.255,57",null,"CR",{"$f":"IF($B12615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3516592%"},{"$f":"IF($B12615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3999491%"}]
["SINAPI 101377","SINAPI","101377","AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.012,33","5.543,64",null,"CR",{"$f":"IF($B12616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,5600629%"},{"$f":"IF($B12616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,7649920%"}]
["SINAPI 101378","SINAPI","101378","AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.275,59","5.799,75",null,"CR",{"$f":"IF($B12617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,3875245%"},{"$f":"IF($B12617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,7868012%"}]
["SINAPI 101379","SINAPI","101379","AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.958,43","5.481,15",null,"CR",{"$f":"IF($B12618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,1965582%"},{"$f":"IF($B12618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,4202859%"}]
["SINAPI 101380","SINAPI","101380","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.988,73","5.520,04",null,"CR",{"$f":"IF($B12619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,8749362%"},{"$f":"IF($B12619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,0632605%"}]
["SINAPI 101381","SINAPI","101381","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.952,08","6.633,05",null,"CR",{"$f":"IF($B12620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8397603%"},{"$f":"IF($B12620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,7307800%"}]
["SINAPI 101382","SINAPI","101382","ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.773,25","6.461,67",null,"CR",{"$f":"IF($B12621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8748106%"},{"$f":"IF($B12621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,5516237%"}]
["SINAPI 101383","SINAPI","101383","AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.798,40","5.295,65",null,"CR",{"$f":"IF($B12622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,0691898%"},{"$f":"IF($B12622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,3491168%"}]
["SINAPI 101384","SINAPI","101384","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.846,39","5.371,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,0991419%"},{"$f":"IF($B12623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,2202950%"}]
["SINAPI 101385","SINAPI","101385","AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.369,08","6.157,52",null,"CR",{"$f":"IF($B12624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,2087211%"},{"$f":"IF($B12624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,2063559%"}]
["SINAPI 101386","SINAPI","101386","AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.732,85","5.255,57",null,"CR",{"$f":"IF($B12625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3516592%"},{"$f":"IF($B12625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3999491%"}]
["SINAPI 101387","SINAPI","101387","AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.967,43","5.491,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,2578034%"},{"$f":"IF($B12626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,4784207%"}]
["SINAPI 101388","SINAPI","101388","AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.768,44","5.264,67",null,"CR",{"$f":"IF($B12627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,3446411%"},{"$f":"IF($B12627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,6111381%"}]
["SINAPI 101389","SINAPI","101389","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","2.205,97","2.492,78",null,"CR",{"$f":"IF($B12628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,6361964%"},{"$f":"IF($B12628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,7490674%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101390"},"SINAPI","101390","AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.037,24","6.934,70",null,"CR",{"$f":"IF($B12629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,3428190%"},{"$f":"IF($B12629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,2043636%"}]
["SINAPI 101391","SINAPI","101391","AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.444,41","7.203,79",null,"CR",{"$f":"IF($B12630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,9911024%"},{"$f":"IF($B12630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7328032%"}]
["SINAPI 101392","SINAPI","101392","BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.157,87","6.907,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,4441276%"},{"$f":"IF($B12631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,0006283%"}]
["SINAPI 101394","SINAPI","101394","CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.911,20","6.585,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,6450129%"},{"$f":"IF($B12632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5489443%"}]
["SINAPI 101395","SINAPI","101395","CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.941,10","5.465,26",null,"CR",{"$f":"IF($B12633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,6108762%"},{"$f":"IF($B12633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,8131471%"}]
["SINAPI 101396","SINAPI","101396","CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.456,99","7.222,57",null,"CR",{"$f":"IF($B12634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4495501%"},{"$f":"IF($B12634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,1578538%"}]
["SINAPI 101397","SINAPI","101397","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.104,38","6.813,80",null,"CR",{"$f":"IF($B12635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9736681%"},{"$f":"IF($B12635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7875195%"}]
["SINAPI 101398","SINAPI","101398","CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.493,89","6.137,82",null,"CR",{"$f":"IF($B12636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,5972144%"},{"$f":"IF($B12636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3671793%"}]
["SINAPI 101399","SINAPI","101399","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.941,88","6.621,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8321475%"},{"$f":"IF($B12637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,7237081%"}]
["SINAPI 101401","SINAPI","101401","ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.557,25","7.334,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4755805%"},{"$f":"IF($B12638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,1819419%"}]
["SINAPI 101402","SINAPI","101402","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.784,86","6.459,92",null,"CR",{"$f":"IF($B12639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2743749%"},{"$f":"IF($B12639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0671959%"}]
["SINAPI 101407","SINAPI","101407","GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.962,72","6.645,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8900100%"},{"$f":"IF($B12640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,7777031%"}]
["SINAPI 101408","SINAPI","101408","IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.130,55","6.839,95",null,"CR",{"$f":"IF($B12641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,6595494%"},{"$f":"IF($B12641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4951426%"}]
["SINAPI 101409","SINAPI","101409","INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","7.779,14","8.787,01",null,"CR",{"$f":"IF($B12642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,3534659%"},{"$f":"IF($B12642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,4922232%"}]
["SINAPI 101410","SINAPI","101410","JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.998,18","5.527,24",null,"CR",{"$f":"IF($B12643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,4653935%"},{"$f":"IF($B12643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,6752810%"}]
["SINAPI 101412","SINAPI","101412","MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.902,52","7.705,93",null,"CR",{"$f":"IF($B12644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,0860614%"},{"$f":"IF($B12644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,8920728%"}]
["SINAPI 101413","SINAPI","101413","MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.496,63","6.109,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,9854275%"},{"$f":"IF($B12645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9953006%"}]
["SINAPI 101414","SINAPI","101414","MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.098,42","5.643,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,1247171%"},{"$f":"IF($B12646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,2996754%"}]
["SINAPI 101415","SINAPI","101415","MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.967,55","7.846,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,1814914%"},{"$f":"IF($B12647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,5127400%"}]
["SINAPI 101416","SINAPI","101416","MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.392,04","5.984,21",null,"CR",{"$f":"IF($B12648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,9598001%"},{"$f":"IF($B12648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,0313960%"}]
["SINAPI 101417","SINAPI","101417","MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.677,85","6.315,53",null,"CR",{"$f":"IF($B12649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,5222928%"},{"$f":"IF($B12649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,4986613%"}]
["SINAPI 101418","SINAPI","101418","MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.490,08","7.292,65",null,"CR",{"$f":"IF($B12650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,6498903%"},{"$f":"IF($B12650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,1095624%"}]
["SINAPI 101419","SINAPI","101419","MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","7.678,07","8.634,31",null,"CR",{"$f":"IF($B12651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,2015533%"},{"$f":"IF($B12651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,6157065%"}]
["SINAPI 101420","SINAPI","101420","MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","8.554,03","9.685,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,0426127%"},{"$f":"IF($B12652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,0233137%"}]
["SINAPI 101421","SINAPI","101421","MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","9.952,72","11.306,74",null,"CR",{"$f":"IF($B12653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,4256927%"},{"$f":"IF($B12653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,1710149%"}]
["SINAPI 101422","SINAPI","101422","MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","7.020,27","7.907,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,3378318%"},{"$f":"IF($B12654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,6556621%"}]
["SINAPI 101424","SINAPI","101424","MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","9.015,00","10.219,68",null,"CR",{"$f":"IF($B12655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,9097061%"},{"$f":"IF($B12655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,8064049%"}]
["SINAPI 101425","SINAPI","101425","NIVELADOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.678,38","4.199,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,9869998%"},{"$f":"IF($B12656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,3539811%"}]
["SINAPI 101426","SINAPI","101426","OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.423,51","7.215,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,4182651%"},{"$f":"IF($B12657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,8968608%"}]
["SINAPI 101427","SINAPI","101427","OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.954,39","6.671,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6391503%"},{"$f":"IF($B12658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,2581847%"}]
["SINAPI 101428","SINAPI","101428","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.323,83","5.940,68",null,"CR",{"$f":"IF($B12659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7538258%"},{"$f":"IF($B12659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5829300%"}]
["SINAPI 101429","SINAPI","101429","OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.119,26","6.862,78",null,"CR",{"$f":"IF($B12660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2954998%"},{"$f":"IF($B12660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,8636675%"}]
["SINAPI 101430","SINAPI","101430","OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.954,39","6.671,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6391503%"},{"$f":"IF($B12661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,2581847%"}]
["SINAPI 101431","SINAPI","101431","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.621,92","7.445,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,0948728%"},{"$f":"IF($B12662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,5178968%"}]
["SINAPI 101432","SINAPI","101432","OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.270,04","5.878,33",null,"CR",{"$f":"IF($B12663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,4757308%"},{"$f":"IF($B12663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,3239441%"}]
["SINAPI 101433","SINAPI","101433","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.987,57","7.869,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,2411382%"},{"$f":"IF($B12664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,5672900%"}]
["SINAPI 101434","SINAPI","101434","OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.474,94","6.115,86",null,"CR",{"$f":"IF($B12665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,5058284%"},{"$f":"IF($B12665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2823218%"}]
["SINAPI 101435","SINAPI","101435","OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.590,88","7.409,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,9917098%"},{"$f":"IF($B12666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,4232405%"}]
["SINAPI 101436","SINAPI","101436","OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.119,26","6.862,78",null,"CR",{"$f":"IF($B12667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2954998%"},{"$f":"IF($B12667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,8636675%"}]
["SINAPI 101437","SINAPI","101437","OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.714,26","7.552,53",null,"CR",{"$f":"IF($B12668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,3961301%"},{"$f":"IF($B12668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7939856%"}]
["SINAPI 101438","SINAPI","101438","OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.714,26","7.552,53",null,"CR",{"$f":"IF($B12669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,3961301%"},{"$f":"IF($B12669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7939856%"}]
["SINAPI 101439","SINAPI","101439","OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.954,39","6.671,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6391503%"},{"$f":"IF($B12670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,2581847%"}]
["SINAPI 101440","SINAPI","101440","OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.954,39","6.671,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6391503%"},{"$f":"IF($B12671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,2581847%"}]
["SINAPI 101441","SINAPI","101441","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.219,99","6.979,56",null,"CR",{"$f":"IF($B12672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6793838%"},{"$f":"IF($B12672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,2173146%"}]
["SINAPI 101443","SINAPI","101443","OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.714,26","7.552,53",null,"CR",{"$f":"IF($B12673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,3961301%"},{"$f":"IF($B12673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7939856%"}]
["SINAPI 101444","SINAPI","101444","PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.444,41","7.203,79",null,"CR",{"$f":"IF($B12674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,9911024%"},{"$f":"IF($B12674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7328032%"}]
["SINAPI 101445","SINAPI","101445","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.111,31","6.817,64",null,"CR",{"$f":"IF($B12675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5734745%"},{"$f":"IF($B12675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4149530%"}]
["SINAPI 101446","SINAPI","101446","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.172,11","6.839,05",null,"CR",{"$f":"IF($B12676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,8508647%"},{"$f":"IF($B12676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,9860288%"}]
["SINAPI 101447","SINAPI","101447","PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.846,32","6.461,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,0593331%"},{"$f":"IF($B12677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2901042%"}]
["SINAPI 101448","SINAPI","101448","PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.172,11","6.839,05",null,"CR",{"$f":"IF($B12678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,8508647%"},{"$f":"IF($B12678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,9860288%"}]
["SINAPI 101449","SINAPI","101449","POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.198,89","5.795,84",null,"CR",{"$f":"IF($B12679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,0990443%"},{"$f":"IF($B12679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,9727391%"}]
["SINAPI 101451","SINAPI","101451","SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.075,07","6.775,63",null,"CR",{"$f":"IF($B12680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,4098653%"},{"$f":"IF($B12680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2625218%"}]
["SINAPI 101452","SINAPI","101452","SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.794,11","5.294,42",null,"CR",{"$f":"IF($B12681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,5302027%"},{"$f":"IF($B12681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,7875160%"}]
["SINAPI 101453","SINAPI","101453","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.800,01","7.587,09",null,"CR",{"$f":"IF($B12682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,6803343%"},{"$f":"IF($B12682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5144595%"}]
["SINAPI 101454","SINAPI","101454","SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","11.253,00","12.749,26",null,"CR",{"$f":"IF($B12683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,4911580%"},{"$f":"IF($B12683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,4286445%"}]
["SINAPI 101456","SINAPI","101456","TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","7.402,52","8.514,79",null,"CR",{"$f":"IF($B12684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,3489515%"},{"$f":"IF($B12684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,0871367%"}]
["SINAPI 101457","SINAPI","101457","TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.995,63","6.719,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,8067126%"},{"$f":"IF($B12685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,4128487%"}]
["SINAPI 101458","SINAPI","101458","TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.051,43","6.752,42",null,"CR",{"$f":"IF($B12686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7371878%"},{"$f":"IF($B12686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5674262%"}]
["SINAPI 101459","SINAPI","101459","VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.491,39","6.098,99",null,"CR",{"$f":"IF($B12687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,4773091%"},{"$f":"IF($B12687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5180727%"}]
["SINAPI 101460","SINAPI","101460","VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.121,10","5.673,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,7311516%"},{"$f":"IF($B12688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,8729548%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"EMOP 11.003.0002-0/A"},"EMOP","11.003.0002-0/A","CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO","M2",605.28,636.5,"EMOP -  "]
["EMOP 12.005.0130-1/B","EMOP","12.005.0130-1/B","ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 10X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETTO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)","M2",90.22,96.27]
["EMOP 05.001.0172-0/A","EMOP","05.001.0172-0/A","TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA","M3",29.74,34.31]
["EMOP 18.002.0014-0/A","EMOP","18.002.0014-0/A","LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FFLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTOCROMADA,RABICHO EM PVC,TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DEPAREDE,ANTIVANDALISMO DE 85MM,PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DEFIXACAO.FORNECIMENTO","UN",609.02,609.02]
["EMOP 13.196.0010-0/A","EMOP","13.196.0010-0/A","FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD ASER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM,\"ESP.6,5,9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURRADO PERFIS TIPO TRAVESSA \"\"T\"\" A\"CO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIX.EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCAÇAO","M2",118.84,122]
["EMOP 11.023.0005-0/A","EMOP","11.023.0005-0/A","TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO","UN",8.4600000000000009,8.4600000000000009]
["EMOP 11.003.0050-0/A","EMOP","11.003.0050-0/A","PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA","M",55.58,60.86]
["EMOP 15.001.0026-0/A","EMOP","15.001.0026-0/A","CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,40M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO","UN",356.28,390.62]
["EMOP 15.001.0027-0/A","EMOP","15.001.0027-0/A","CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO","UN",577.71,629.12]
["EMOP 15.001.0029-0/A","EMOP","15.001.0029-0/A","CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X1,20M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO","UN",1498.89,1612.26]
["EMOP 06.273.0001-0/A","EMOP","06.273.0001-0/A","TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO","M",105.43,105.43]
["EMOP 14.006.0420-0/A","EMOP","14.006.0420-0/A","PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",1458,1476.8]
["EMOP 13.011.0010-0/A","EMOP","13.011.0010-0/A","REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA,NO TRACO1:3,INCLUSIVE TELA DE REFORCO BETUMINOSO","M2",37.64,40.56]
["EMOP 14.008.0045-0/A","EMOP","14.008.0045-0/A","PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3CM,GUARNICAO LATERAL DE MARCO 7X3CM,SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE CCOM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",911.44,979.93]
["EMOP 15.015.0020-0/A","EMOP","15.015.0020-0/A","INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2\"VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\"\",12,00M DE FIO 2,5M\"M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURRVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA","UN",349.64,393.57]
["EMOP 18.034.0050-0/A","EMOP","18.034.0050-0/A","MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVEL,PARA AMBIENTES ATE 7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,393.15,399.75]
["EMOP 14.002.0215-0/A","EMOP","14.002.0215-0/A","CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/4,BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COMALTURA DE 70CM,FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M",240.04,260.55]
["EMOP 14.003.0265-0/A","EMOP","14.003.0265-0/A","PROTECAO PARA PORTAS,EM CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR REBITES. FORNECIMENTO E COLOCAÇAO","M2",125.87,127.94]
["EMOP 14.002.0082-0/A","EMOP","14.002.0082-0/A","PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGULAR DE (50X50)MM,FIXADA EM TUBODE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2 POR BARRA DE1X1/8,FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",714.23,741.88]
["EMOP 14.002.0085-0/A","EMOP","14.002.0085-0/A","PORTAO DE FERRO,DUAS FOLHAS,MED.(1,52X3,00)M CADA,C/1 MONTANTE CADA LADO EM TUBO FERRO GALV.3 E ALT.3M,SENDO CADA FL.FORMADA POR 4 TUBOS DE FERRO GALV.1.1/4NA VERT.REFORCADO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR POR 2 BARRAS CHATAS 2X3/8 HORIZONTAL E 1 BARRA CHATA 1X1/8 INCLINADA,C/FECHADURA SOBREPOR C/CILINDRO METAL CROMADO,INCL.FECHAD URA E PINTURA.FORN.COLOC.","UN",5442.49,5553.09]
["EMOP 20.170.0001-0/A","EMOP","20.170.0001-0/A","CONSTRUCAO DE FAIXA DELIMITADORA (VIBRADOR) EM CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","M",205.04,225.76]
["EMOP 18.039.0010-0/A","EMOP","18.039.0010-0/A","ALARME DE EMERGENCIA AUDIOVISUAL,SEM FIO,SIRENE EXTERNA E BOTOEIRA INTERNA DE ACIONAMENTO,INCLUSIVE MATERIAL DE FIXACAO,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",175.23,178.53]
["SICRO 1600408","SICRO",1600408,"APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO","M2",18.21,19.02,"SICRO -  "]
["EMOP 05.057.0010-0/A","EMOP","05.057.0010-0/A","PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL, ESCRITA EM BRAILLE, MEDINDO (8X25)CM, CONFORME ABNT NBR 9050. FORNECIMENTO E COLOCAÇAO","UN",115.31,113.4,"EMOP -  "]
["EMOP 15.004.0255-0/A","EMOP","15.004.0255-0/A","BEBEDOURO ELETRICO, TIPO PRESSAO COM FILTRO INTERNO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE APARELHO), COMPREENDENDO: 2 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4\", COM LUVAS, 10,00M DE FIO 2,5MM2, TOMADA DE EMBUTIR E CAIXA DE EMBUTIR, 4,00M DE TUBO PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO PVC DE 40MM, REGISTRO DE 3/4\" E CONEXOES. INSTALACAO ATE O RALO EXISTENTE. ASSENTAMENTO","UN",411.11,378.1]
["EMOP 18.025.0001-0/A","EMOP","18.025.0001-0/A","BEBEDOURO PURIFICADOR, DE COLUNA, COM ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 9050, EM ACO INOXIDAVEL, MODELO PRESSAO, COM 2 TORNEIRAS, VAZAO MINIMA DE 30L/H, CONFORME ABNT NBR 16236. FORNECIMENTO ","UN",1111.8,1111.8]

{"sheet":"Composições","index":2,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,14,9,14],[0,1,0,9],[20,8,20,9],[21,8,21,9],[20,4,20,7],[21,4,21,7],[19,1,19,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES"]
[]
[]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT"]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"COMP 01"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":166.05},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":191.23},"Composições"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR(L8),H8=\"\",H8=0),\"\",OFFSET($M$1,MATCH(K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,"COMP 01",null,{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":166.05},{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(G11,1,0,$L11),0))","v":191.23},null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":166.05},{"$f":"IF(ISERROR(G11),0,G11)","v":191.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":7},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","90778",{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(I12,2),2)","v":66.69},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(J12,2),2)","v":77.099999999999994},0.51650399999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":129.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":149.28},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12400},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","93572",{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":"MES"},99.36,114.13,1.2913000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":7695.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":8838.65},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12415},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!D14)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!E14)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!I14)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!J14)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L14),$H14=\"\",$H14=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K14,$K$1:$K14,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!D15)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!E15)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H15*ROUND(I15,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!I15)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!J15)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L15),$H15=\"\",$H15=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K15,$K$1:$K15,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!D16)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!E16)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!I16)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!J16)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L16),$H16=\"\",$H16=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K16,$K$1:$K16,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!D17)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!E17)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!I17)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!J17)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L17),$H17=\"\",$H17=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K17,$K$1:$K17,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!D18)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!E18)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!I18)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!J18)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L18),$H18=\"\",$H18=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K18,$K$1:$K18,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K19,-1,0),$K$1:$K19,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###","2025-05-14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,"Solange Reis Moreira",null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,"A5926-9",null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":3,"n_rows":173,"n_cols":13,"rows_kept":173,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[169,3,169,8],[165,3,165,4],[165,5,165,6],[165,7,165,8],[166,3,166,4],[166,5,166,6],[166,7,166,8],[167,3,167,4],[167,5,167,6],[167,7,167,8],[168,3,168,4],[168,5,168,6],[168,7,168,8],[161,5,161,6],[161,7,161,8],[162,5,162,6],[162,7,162,8],[163,3,163,4],[163,5,163,6],[163,7,163,8],[164,3,164,4],[164,5,164,6],[164,7,164,8],[153,3,153,4],[153,5,153,6],[153,7,153,8],[154,3,154,4],[154,5,154,6],[154,7,154,8],[159,3,159,8],[155,3,155,4],[155,5,155,6],[155,7,155,8],[156,3,156,4],[156,5,156,6],[156,7,156,8],[157,3,157,4],[157,5,157,6],[157,7,157,8],[158,3,158,4],[158,5,158,6],[158,7,158,8],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[143,7,143,8],[144,3,144,4],[144,5,144,6],[144,7,144,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[33,7,33,8],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[45,3,45,4],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[49,3,49,8],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[59,3,59,8],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,7,67,8],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[56,7,56,8],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[63,7,63,8],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[64,7,64,8],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[61,5,61,6],[61,7,61,8],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[69,3,69,8],[77,3,77,4],[77,5,77,6],[77,7,77,8],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,7,68,8],[73,7,73,8],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[79,3,79,8],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[87,7,87,8],[83,3,83,4],[83,5,83,6],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[83,7,83,8],[84,3,84,4],[84,5,84,6],[84,7,84,8],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[81,5,81,6],[81,7,81,8],[82,5,82,6],[82,7,82,8],[89,3,89,8],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[97,7,97,8],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[86,7,86,8],[88,3,88,4],[88,5,88,6],[88,7,88,8],[93,7,93,8],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[94,7,94,8],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[99,3,99,8],[107,3,107,4],[107,5,107,6],[107,7,107,8],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[98,3,98,4],[98,5,98,6],[98,7,98,8],[103,7,103,8],[104,3,104,4],[104,5,104,6],[104,7,104,8],[105,3,105,4],[105,5,105,6],[105,7,105,8],[101,5,101,6],[101,7,101,8],[102,5,102,6],[102,7,102,8],[109,3,109,8],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[117,7,117,8],[113,3,113,4],[113,5,113,6],[106,3,106,4],[106,5,106,6],[106,7,106,8],[108,3,108,4],[108,5,108,6],[108,7,108,8],[113,7,113,8],[114,3,114,4],[114,5,114,6],[114,7,114,8],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[115,7,115,8],[111,5,111,6],[111,7,111,8],[112,5,112,6],[112,7,112,8],[124,3,124,4],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[121,5,121,6],[121,7,121,8],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[116,7,116,8],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[118,7,118,8],[172,6,172,8],[172,4,172,5],[139,3,139,8],[135,3,135,4],[135,5,135,6],[135,7,135,8],[136,3,136,4],[136,5,136,6],[127,3,127,4],[127,5,127,6],[133,7,133,8],[134,3,134,4],[134,5,134,6],[134,7,134,8],[128,3,128,4],[128,5,128,6],[132,7,132,8],[129,3,129,8],[128,7,128,8],[131,5,131,6],[127,7,127,8],[149,3,149,8],[145,3,145,4],[145,5,145,6],[133,3,133,4],[133,5,133,6],[15,3,15,8],[136,7,136,8],[137,3,137,4],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[137,5,137,6],[137,7,137,8],[131,7,131,8],[132,5,132,6],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[126,3,126,4],[122,5,122,6],[122,7,122,8],[124,5,124,6],[124,7,124,8],[119,3,119,8],[123,3,123,4],[123,5,123,6],[123,7,123,8],[171,1,171,2],[141,5,141,6],[141,7,141,8],[142,5,142,6],[142,7,142,8],[143,3,143,4],[143,5,143,6],[138,3,138,4],[138,5,138,6],[138,7,138,8],[145,7,145,8],[146,3,146,4],[146,5,146,6],[146,7,146,8],[147,3,147,4],[147,5,147,6],[147,7,147,8],[148,3,148,4],[148,5,148,6],[148,7,148,8],[151,5,151,6],[151,7,151,8],[152,5,152,6],[152,7,152,8],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I002",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F22/H22","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I22),IF(I22<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I003",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F23/H23","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I23),IF(I23<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C26:I26)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"E002",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E003",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E004",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E005",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E006",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E007",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E008",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E009",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E010",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E011",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E012",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E013",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E014",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E015",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H43=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)),AVERAGE(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)))*IF(H43=\"\",1,VLOOKUP(H43,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":1},{"$f":"ROW(C50)-ROW(C44)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C45<>\"\",VLOOKUP(C45,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J45),$J$1:$J45,0)-1,0)),ISNUMBER(F45),INDEX($M$1:$M45,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M45))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C46<>\"\",VLOOKUP(C46,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J46),$J$1:$J46,0)-1,0)),ISNUMBER(F46),INDEX($M$1:$M46,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M46))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C47<>\"\",VLOOKUP(C47,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J47),$J$1:$J47,0)-1,0)),ISNUMBER(F47),INDEX($M$1:$M47,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M47))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C48<>\"\",VLOOKUP(C48,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J48),$J$1:$J48,0)-1,0)),ISNUMBER(F48),INDEX($M$1:$M48,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M48))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C49<>\"\",VLOOKUP(C49,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J49),$J$1:$J49,0)-1,0)),ISNUMBER(F49),INDEX($M$1:$M49,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M49))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H53=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)),AVERAGE(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)))*IF(H53=\"\",1,VLOOKUP(H53,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":2},{"$f":"ROW(C60)-ROW(C54)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C55<>\"\",VLOOKUP(C55,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J55),$J$1:$J55,0)-1,0)),ISNUMBER(F55),INDEX($M$1:$M55,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M55))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C56<>\"\",VLOOKUP(C56,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J56),$J$1:$J56,0)-1,0)),ISNUMBER(F56),INDEX($M$1:$M56,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M56))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C57<>\"\",VLOOKUP(C57,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J57),$J$1:$J57,0)-1,0)),ISNUMBER(F57),INDEX($M$1:$M57,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M57))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C58<>\"\",VLOOKUP(C58,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J58),$J$1:$J58,0)-1,0)),ISNUMBER(F58),INDEX($M$1:$M58,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M58))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C59<>\"\",VLOOKUP(C59,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J59),$J$1:$J59,0)-1,0)),ISNUMBER(F59),INDEX($M$1:$M59,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M59))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H63=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)),AVERAGE(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)))*IF(H63=\"\",1,VLOOKUP(H63,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":3},{"$f":"ROW(C70)-ROW(C64)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C65<>\"\",VLOOKUP(C65,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J65),$J$1:$J65,0)-1,0)),ISNUMBER(F65),INDEX($M$1:$M65,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M65))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C66<>\"\",VLOOKUP(C66,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J66),$J$1:$J66,0)-1,0)),ISNUMBER(F66),INDEX($M$1:$M66,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M66))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C67<>\"\",VLOOKUP(C67,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J67),$J$1:$J67,0)-1,0)),ISNUMBER(F67),INDEX($M$1:$M67,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M67))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C68<>\"\",VLOOKUP(C68,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J68),$J$1:$J68,0)-1,0)),ISNUMBER(F68),INDEX($M$1:$M68,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M68))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C69<>\"\",VLOOKUP(C69,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J69),$J$1:$J69,0)-1,0)),ISNUMBER(F69),INDEX($M$1:$M69,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M69))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H73=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)),AVERAGE(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)))*IF(H73=\"\",1,VLOOKUP(H73,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":4},{"$f":"ROW(C80)-ROW(C74)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C75<>\"\",VLOOKUP(C75,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J75),$J$1:$J75,0)-1,0)),ISNUMBER(F75),INDEX($M$1:$M75,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M75))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C76<>\"\",VLOOKUP(C76,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J76),$J$1:$J76,0)-1,0)),ISNUMBER(F76),INDEX($M$1:$M76,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M76))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C77<>\"\",VLOOKUP(C77,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J77),$J$1:$J77,0)-1,0)),ISNUMBER(F77),INDEX($M$1:$M77,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M77))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C78<>\"\",VLOOKUP(C78,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J78),$J$1:$J78,0)-1,0)),ISNUMBER(F78),INDEX($M$1:$M78,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M78))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C79<>\"\",VLOOKUP(C79,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J79),$J$1:$J79,0)-1,0)),ISNUMBER(F79),INDEX($M$1:$M79,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M79))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H83=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)),AVERAGE(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)))*IF(H83=\"\",1,VLOOKUP(H83,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":5},{"$f":"ROW(C90)-ROW(C84)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C85<>\"\",VLOOKUP(C85,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J85),$J$1:$J85,0)-1,0)),ISNUMBER(F85),INDEX($M$1:$M85,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M85))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C86<>\"\",VLOOKUP(C86,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J86),$J$1:$J86,0)-1,0)),ISNUMBER(F86),INDEX($M$1:$M86,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M86))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C87<>\"\",VLOOKUP(C87,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J87),$J$1:$J87,0)-1,0)),ISNUMBER(F87),INDEX($M$1:$M87,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M87))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C88<>\"\",VLOOKUP(C88,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J88),$J$1:$J88,0)-1,0)),ISNUMBER(F88),INDEX($M$1:$M88,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M88))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C89<>\"\",VLOOKUP(C89,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J89),$J$1:$J89,0)-1,0)),ISNUMBER(F89),INDEX($M$1:$M89,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M89))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H93=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)),AVERAGE(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)))*IF(H93=\"\",1,VLOOKUP(H93,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":6},{"$f":"ROW(C100)-ROW(C94)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C95<>\"\",VLOOKUP(C95,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J95),$J$1:$J95,0)-1,0)),ISNUMBER(F95),INDEX($M$1:$M95,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M95))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C96<>\"\",VLOOKUP(C96,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J96),$J$1:$J96,0)-1,0)),ISNUMBER(F96),INDEX($M$1:$M96,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M96))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C97<>\"\",VLOOKUP(C97,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J97),$J$1:$J97,0)-1,0)),ISNUMBER(F97),INDEX($M$1:$M97,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M97))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C98<>\"\",VLOOKUP(C98,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J98),$J$1:$J98,0)-1,0)),ISNUMBER(F98),INDEX($M$1:$M98,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M98))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C99<>\"\",VLOOKUP(C99,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J99),$J$1:$J99,0)-1,0)),ISNUMBER(F99),INDEX($M$1:$M99,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M99))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H103=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)),AVERAGE(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)))*IF(H103=\"\",1,VLOOKUP(H103,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":7},{"$f":"ROW(C110)-ROW(C104)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C105<>\"\",VLOOKUP(C105,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J105),$J$1:$J105,0)-1,0)),ISNUMBER(F105),INDEX($M$1:$M105,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M105))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C106<>\"\",VLOOKUP(C106,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J106),$J$1:$J106,0)-1,0)),ISNUMBER(F106),INDEX($M$1:$M106,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M106))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C107<>\"\",VLOOKUP(C107,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J107),$J$1:$J107,0)-1,0)),ISNUMBER(F107),INDEX($M$1:$M107,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M107))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C108<>\"\",VLOOKUP(C108,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J108),$J$1:$J108,0)-1,0)),ISNUMBER(F108),INDEX($M$1:$M108,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M108))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C109<>\"\",VLOOKUP(C109,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J109),$J$1:$J109,0)-1,0)),ISNUMBER(F109),INDEX($M$1:$M109,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M109))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H113=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)),AVERAGE(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)))*IF(H113=\"\",1,VLOOKUP(H113,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":8},{"$f":"ROW(C120)-ROW(C114)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C115<>\"\",VLOOKUP(C115,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J115),$J$1:$J115,0)-1,0)),ISNUMBER(F115),INDEX($M$1:$M115,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M115))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C116<>\"\",VLOOKUP(C116,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J116),$J$1:$J116,0)-1,0)),ISNUMBER(F116),INDEX($M$1:$M116,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M116))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C117<>\"\",VLOOKUP(C117,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J117),$J$1:$J117,0)-1,0)),ISNUMBER(F117),INDEX($M$1:$M117,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M117))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C118<>\"\",VLOOKUP(C118,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J118),$J$1:$J118,0)-1,0)),ISNUMBER(F118),INDEX($M$1:$M118,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M118))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C119<>\"\",VLOOKUP(C119,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J119),$J$1:$J119,0)-1,0)),ISNUMBER(F119),INDEX($M$1:$M119,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M119))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H123=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)),AVERAGE(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)))*IF(H123=\"\",1,VLOOKUP(H123,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":9},{"$f":"ROW(C130)-ROW(C124)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C125<>\"\",VLOOKUP(C125,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J125),$J$1:$J125,0)-1,0)),ISNUMBER(F125),INDEX($M$1:$M125,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M125))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C126<>\"\",VLOOKUP(C126,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J126),$J$1:$J126,0)-1,0)),ISNUMBER(F126),INDEX($M$1:$M126,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M126))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C127<>\"\",VLOOKUP(C127,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J127),$J$1:$J127,0)-1,0)),ISNUMBER(F127),INDEX($M$1:$M127,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M127))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C128<>\"\",VLOOKUP(C128,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J128),$J$1:$J128,0)-1,0)),ISNUMBER(F128),INDEX($M$1:$M128,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M128))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C129<>\"\",VLOOKUP(C129,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J129),$J$1:$J129,0)-1,0)),ISNUMBER(F129),INDEX($M$1:$M129,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M129))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H133=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)),AVERAGE(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)))*IF(H133=\"\",1,VLOOKUP(H133,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":10},{"$f":"ROW(C140)-ROW(C134)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C135<>\"\",VLOOKUP(C135,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J135),$J$1:$J135,0)-1,0)),ISNUMBER(F135),INDEX($M$1:$M135,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M135))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C136<>\"\",VLOOKUP(C136,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J136),$J$1:$J136,0)-1,0)),ISNUMBER(F136),INDEX($M$1:$M136,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M136))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C137<>\"\",VLOOKUP(C137,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J137),$J$1:$J137,0)-1,0)),ISNUMBER(F137),INDEX($M$1:$M137,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M137))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C138<>\"\",VLOOKUP(C138,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J138),$J$1:$J138,0)-1,0)),ISNUMBER(F138),INDEX($M$1:$M138,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M138))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C139<>\"\",VLOOKUP(C139,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J139),$J$1:$J139,0)-1,0)),ISNUMBER(F139),INDEX($M$1:$M139,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M139))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H143=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)),AVERAGE(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)))*IF(H143=\"\",1,VLOOKUP(H143,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":11},{"$f":"ROW(C150)-ROW(C144)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C145<>\"\",VLOOKUP(C145,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J145),$J$1:$J145,0)-1,0)),ISNUMBER(F145),INDEX($M$1:$M145,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M145))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C146<>\"\",VLOOKUP(C146,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J146),$J$1:$J146,0)-1,0)),ISNUMBER(F146),INDEX($M$1:$M146,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M146))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C147<>\"\",VLOOKUP(C147,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J147),$J$1:$J147,0)-1,0)),ISNUMBER(F147),INDEX($M$1:$M147,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M147))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C148<>\"\",VLOOKUP(C148,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J148),$J$1:$J148,0)-1,0)),ISNUMBER(F148),INDEX($M$1:$M148,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M148))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C149<>\"\",VLOOKUP(C149,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J149),$J$1:$J149,0)-1,0)),ISNUMBER(F149),INDEX($M$1:$M149,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M149))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H153=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)),AVERAGE(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)))*IF(H153=\"\",1,VLOOKUP(H153,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":12},{"$f":"ROW(C160)-ROW(C154)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C155<>\"\",VLOOKUP(C155,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J155),$J$1:$J155,0)-1,0)),ISNUMBER(F155),INDEX($M$1:$M155,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M155))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C156<>\"\",VLOOKUP(C156,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J156),$J$1:$J156,0)-1,0)),ISNUMBER(F156),INDEX($M$1:$M156,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M156))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C157<>\"\",VLOOKUP(C157,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J157),$J$1:$J157,0)-1,0)),ISNUMBER(F157),INDEX($M$1:$M157,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M157))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C158<>\"\",VLOOKUP(C158,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J158),$J$1:$J158,0)-1,0)),ISNUMBER(F158),INDEX($M$1:$M158,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M158))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C159<>\"\",VLOOKUP(C159,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J159),$J$1:$J159,0)-1,0)),ISNUMBER(F159),INDEX($M$1:$M159,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M159))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H163=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F164,1,0,ROW(C170)-ROW(C164)-1)),AVERAGE(OFFSET(F164,1,0,ROW(C170)-ROW(C164)-1)))*IF(H163=\"\",1,VLOOKUP(H163,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":13},{"$f":"ROW(C170)-ROW(C164)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C165<>\"\",VLOOKUP(C165,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J165),$J$1:$J165,0)-1,0)),ISNUMBER(F165),INDEX($M$1:$M165,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M165))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C166<>\"\",VLOOKUP(C166,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J166),$J$1:$J166,0)-1,0)),ISNUMBER(F166),INDEX($M$1:$M166,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M166))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C167<>\"\",VLOOKUP(C167,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J167),$J$1:$J167,0)-1,0)),ISNUMBER(F167),INDEX($M$1:$M167,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M167))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C168<>\"\",VLOOKUP(C168,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J168),$J$1:$J168,0)-1,0)),ISNUMBER(F168),INDEX($M$1:$M168,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M168))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C169<>\"\",VLOOKUP(C169,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J169),$J$1:$J169,0)-1,0)),ISNUMBER(F169),INDEX($M$1:$M169,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M169))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":4,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI-I","NERADOS (%) HORISTA  84,99  MENSALISTA  47,31",null,"RIO DE JANEIRO","","12/2024","",""]
["SINAPI","DESONERADOS: 84,99%(HORA)   47,31%(MÊS)","NACIONAL","RIO DE JANEIRO","CAIXA REFERENCIAL","12/2024","13/01/2025","13/01/2025"]
["SINAPI",null,"NACIONAL",null,"ANALITICO NACIONAL SIPCI","","13/01/2025","14/01/2025"]
["SINAPI-I","HORISTA 114,35  MENSALISTA  70,77",null,"RIO DE JANEIRO","","12/2024","",""]
["SINAPI","SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,35%(HORA)   70,77%(MÊS)","NACIONAL","RIO DE JANEIRO","CAIXA REFERENCIAL","12/2024","13/01/2025","13/01/2025"]
["SINAPI",null,"NACIONAL",null,"ANALITICO NACIONAL SIPCI","","13/01/2025","14/01/2025"]
["EMOP",null,null,"RIO DE JANEIRO","","12/2024","",""]
["SICRO",null,null,"RIO DE JANEIRO","","12/2024","",""]
["EMOP",null,null,"RIO DE JANEIRO","","12/2024","",""]

{"sheet":"Busca","index":5,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,"CONTÉM:",null,"PROTEÇÃO PARA PORTA"]
[null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"SINAPI-I","39021","PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","651,98","651,98",null,"AS"]
[null,"SINAPI-I","39022","PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","584,00","584,00",null,"AS"]
[null,"EMOP","14.003.0265-0/A","PROTECAO PARA PORTAS,EM CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR REBITES. FORNECIMENTO E COLOCAÇAO","M2","125,87","127,94"]